## CPR0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

CPR0101 Auf die Datei '(&00)' wird mittels RFA zugegriffen. Kein Checkpointschreiben moeglich

### Bedeutung

(&00) Dateiname

### Maßnahme

RFA-Verbindung abbauen, dann Checkpointschreiben wiederholen

## CPR0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

CPR0102 In der Task ist POSIX aktiv. /RESTART-PROGRAM nicht moeglich

### Maßnahme

POSIX-Verbindung abbauen, anschliessend /RESTART-PROGRAM wiederholen

## CPR0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

CPR0103 Fehler beim Zugriff auf die Datei '(&00)'

### Bedeutung

(&00) Dateiname

### Maßnahme

WRCPT-Returncode auswerten.
Fehler beheben.
Checkpointschreiben wiederholen.

## CPR0105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

CPR0105 Auf die Datei '(&00)' wird mit der Zugriffsmethode DIV zugegriffen. Checkpointschreiben nicht moeglich

### Bedeutung

Datei schliessen, Checkpointschreiben wiederholen

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen