## NRTC500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC500 BEENDIGUNGSAUFTRAG FUER TSN=(&00),EVENT CODE=(&01),NIA=(&02)

### Bedeutung

Die Beendigung des permanenten Systemprozesses mit der
Prozessfolgenummer (&00) wurde mit dem Ereignisschluessel (&01) von
der Adresse (&02) vor dem Ende des Klasse-2-STARTUP angestossen.

### Maßnahme

Einen Speicherabzug durch SLED einleiten.

## NRTC501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC501 BEENDIGUNGSAUFTRAG FUER TSN=(&00),EVENT CODE=(&01),NIA=(&02) (&03)

### Bedeutung

Die Beendigung des permanenten Systemprozesses mit der
Prozessfolgenummer (&00) wurde mit dem Ereignisschluessel (&01) von
der Adresse (&02) angestossen.
Zusaetzlich ist der Beendigungsschluessel (&03) angegeben, falls dies
moeglich ist.

### Maßnahme

Einen Speicherabzug durch SLED einleiten.

## NRTC502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC502 INITIALISIERUNG DES BEENDIGUNGSAUFTRAGES UND CDUMP NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Im Modul NRTINIT konnte trotz wiederholten Versuchen ein
Beendigungsauftrag nicht bearbeitet werden. Zusaetzlich war es nicht
moeglich, einen Speicherabzug zu machen.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
einen Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC503 BEENDIGUNGSAUFTRAGS-UEBERLAUF UND CDUMP NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Im Modul NRTINIT traten mehr als 4 rekursive Beendigungsauftraege auf.
Zusaetzlich war es nicht moeglich, einen Speicherabzug zu machen.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
einen Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC504 SERSLOG UND CDUMP NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Der Modul NRTINIT hat einen rekursiven Beendigungsauftrag waehrend der
SERSLOG-Bearbeitung erhalten.
Zusaetzlich war es nicht moeglich, einen Speicherabzug zu machen.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
einen Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC505 WIEDERHOLTER BEENDIGUNGSFEHLER UND CDUMP NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Der Modul NRTINIT hat wiederholte Fehler im Modul NRTCTRL festgestellt.
Zusaetzlich war es nicht moeglich, einen Speicherabzug zu machen.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
einen Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC506 FEHLER WAEHREND DER TASK-ZERSTOERUNG UND CDUMP NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Der Modul NRTINIT hat einen Beendigungsauftrag fuer einen Prozess
erhalten, nachdem fuer den Prozess die Taskzerstoerung aufgerufen
wurde (der Indikator ETCBLTST ist im Schalterfeld ETCBRTSW gesetzt).
Zusaetzlich war es nicht moeglich, einen Speicherabzug zu machen.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC507 BEENDIGUNGSARBEITSBEREICH NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Im Modul NRTINIT war die Bereitstellung des Beendigungsarbeitsbereichs
nicht moeglich.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
einen Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC508 ZUGRIFF AUF BEENDIGUNGSARBEITSBEREICH UND CDUMP NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Im Modul NRTINIT konnte auf den Beendigungsarbeitsbereich, dessen
Adresse im TCB verankert ist, nicht zugegriffen werden. Zusaetzlich
war es nicht moeglich, einen Speicherabzug zu machen.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
einen Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC509 BEENDIGUNGSAUFTRAG FUER TSN=(&00),NIA=(&01)

### Bedeutung

Die Beendigung des permanenten Systemprozesses mit der
Prozessfolgenummer (&00) wurde von der Adresse (&01) vor
dem Ende des Klasse-2-STARTUP angestossen.

### Maßnahme

Einen Speicherabzug durch SLED einleiten.

## NRTC510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC510 SYSTEM-DUMP FUER EINE SYSTEM-TASK WAEHREND SHUTDOWN ANGEFORDERT. CDUMP NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine System-Task laeuft auf einen Fehler, der zu einer abnormalen
Task-Terminierung mit Systemdump-Anforderung fuehrt.
Geschieht dies waehrend der SHUTDOWN(-END)-Verarbeitung, so wird im
fehlerintoleranten System ("Testbetrieb") eine abnormale System-
beendigung ("Crash") eingeleitet.
Liegt fuer eine Benutzer-Task der obig beschriebene Fehlerfall vor,
so wird die Task in den Wartezustand "Pended Indefinitely" versetzt.
Im fehlertoleranten System ("Kundenbetrieb") wird jede Task beendet,
die auf den obig beschriebenen Fehlerfall laeuft. Die Diagnose-
Information geht verloren.

### Maßnahme

Einen Speicherabzug durch SLED einleiten.

## NRTC511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC511 REKURSION BEI TERMINATION FUER VERBOTENE UNTERBRECHUNGEN

### Bedeutung

Innerhalb der zentralen Fehlerbehandlungsroutine von Termination-
Processing erfolgt ein weiterer Fehler, der einen rekursiven Aufruf
dieser zentralen Fehlerbehandlungsroutine zur Folge hat.
Um eine Endlosschleife zu verhindern, wird folgendes unternommen:
Bei gesetztem Schalter NRTRECSW (X'FF') wird eine abnormale
Systembeendigung ("Crash") eingeleitet.
Bei nicht gesetztem Schalter wird die Task
in den Wartezustand "Pended Indefinitely" versetzt.
Die Diagnose-Informationen bleiben vorhanden.

### Maßnahme

Einen Speicherabzug durch SLED einleiten.

## NRTC512

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC512 DIAGNOSE-REP BEI (&00)

### Bedeutung

Ein Diagnose-Rep an der Adresse (&00) hat den Systemabsturz eingeleitet.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
einen Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC513

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC513 SYSTEM-DUMP FUER EINE SYSTEM-TASK WAEHREND RESTART-OPTION MIT DUMP EINGESCHALTET. CDUMP NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine System-Task laeuft auf einen Fehler, der zu einer abnormalen
Task-Terminierung mit Systemdump-Anforderung fuehrt.
Geschieht dies waehrend die Restart Option mit Dump eingeschaltet ist,
so wird im fehlerintoleranten System ("Testbetrieb") eine abnormale
Systembeendigung ("Crash") und ein Speicherabzug eingeleitet.
Liegt fuer eine Benutzer-Task der obig beschriebene Fehlerfall vor,
so wird die Task in den Wartezustand "Pended Indefinitely" versetzt.
Im fehlertoleranten System ("Kundenbetrieb") wird jede Task beendet,
die auf den obig beschriebenen Fehlerfall laeuft. Die Diagnose-
Information geht verloren.

## NRTC514

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC514 MER FEHLER BEI NIA (&00); EVENT CODE (&01)

### Bedeutung

Die ungueltige Unterbrechung mit dem Ereignisschluessel (&01) der Klasse
'M' (Maschinenfehler) wurde an Adresse (&00) auf SIH-Ebene entdeckt,
bei welcher eine sinnvolle Weiterarbeit , u.a. aus Gruenden der
Schadensbegrenzung, nicht moeglich erscheint.

### Maßnahme

Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC515

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC515 SVC FEHLER BEI NIA (&00)

### Bedeutung

Eine Unterbrechung der Klasse 'S' (SVC) wurde auf SIH-Ebene entdeckt,
bei welcher eine sinnvolle Weiterarbeit , u.a. aus Gruenden der
Schadensbegrenzung, nicht moeglich erscheint.

### Maßnahme

Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC516

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC516 PROGRAMM-UNTERBRECHUNGSFEHLER BEI NIA (&00); EVENT CODE (&01)

### Bedeutung

Eine ungueltige Unterbrechung mit dem Ereignisschluessel (&01) der
Klasse 'P' (Programm-Unterbrechung) wurde an Adresse (&00) auf SIH-Ebene
entdeckt, bei welcher eine sinnvolle Weiterarbeit , u.a. aus
Gruenden der Schadensbegrenzung, nicht moeglich erscheint.

### Maßnahme

Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTC517

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC517 SYSTEM-DUMP FUER EINE SYSTEM-TASK UND DMS NOCH NICHT VERFUEGBAR. CDUMP NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine System-Task laeuft auf einen Fehler, der zu einer abnormalen
Task-Terminierung mit Systemdump-Anforderung fuehrt.
Geschieht dies im Startup solange DMS noch nicht verfuegbar ist, so
wird im fehlerintoleranten System ("Testbetrieb") eine abnormale
Systembeendigung ("Crash") eingeleitet.
Liegt fuer eine Benutzer-Task der obig beschriebene Fehlerfall vor,
so wird die Task in den Wartezustand "Pended Indefinitely" versetzt.
Im fehlertoleranten System ("Kundenbetrieb") wird jede Task beendet,
die auf den obig beschriebenen Fehlerfall laeuft. Die Diagnose-
Information geht verloren.

## NRTC550

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTC550 EINE ODER MEHRERE TASKS IN PERMANENTEM WARTEZUSTAND. SLED ZIEHEN

### Bedeutung

Waehrend des Systemlaufs mussten eine oder mehrere Tasks in den
permanenten Wartezustand "Pended Indefinitely" versetzt werden.

### Maßnahme

Da es sich um einen Systemabsturz aus diagnostischen Gruenden handelt,
einen Speicherabzug mit SLED einleiten.

## NRTKILL

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTKILL /CANCEL ...,KILL VERURSACHT PROZESS-BEENDIGUNG

### Bedeutung

Der Operateur oder Systemverwalter hat fuer diesen Prozess ein
/CANCEL ...,KILL - Kommando abgegeben.

### Maßnahme

KEINE

## NRTK100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTK100 FREIGABE DES PCB NICHT MOEGLICH, WEIL ADF NICHT GEFUNDEN WURDE

### Bedeutung

Die DSL-Verarbeitungsroutine gab einen schlechten Returncode, d.h.
es war nicht moeglich zum automatischen Speicherbereich (ADF)
zurueckzukehren.
Ein "Function detach" des aktuellen PCB's war nicht moeglich,
weshalb die Task abnormal beendet werden musste.

## NRTK101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTK101 FEHLER IN DER CANCEL RELEASE ROUTINE

### Bedeutung

Die Gruende fuer diesen Fehler koennen folgende sein:
1. Der Kommando-Prozessor wurde unkorrekt aufgerufen.
2. Der Kommando-Prozessor ruft die Cancel-Release-Routine unkorrekt auf.
3. Der PCB-Link-Mechanismus ist inkonsistent.
4. Der Indikator "CANCEL REQUESTED" wurde falsch gesetzt.

## NRTK109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTK109 DIESER PROZESS MIT DER BENUTZERKENNUNG (&00) UND DEM AUFTRAGSNAMEN (&01) HAT VON DATENSTATION (&02) FUER DEN PROZESS (&03) EIN CANCEL-KOMMANDO ABGESETZT

### Bedeutung

Dieser Prozess hat unter der Benutzerkennung (&00) und dem Auftragsnamen
(&01) den Prozess mit der Prozessfolgenummer (&03) mit dem
CANCEL-Kommando abgebrochen.
Falls das Kommando von einem Dialogprozess aus erfolgte, so ist
zusaetzlich der Datenstationsname (&02) angegeben; sonst wird als
Datenstationsname BATCH ausgegeben.

### Maßnahme

KEINE

## NRTK201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTK201 SHUTDOWN WIRD BALD EINGELEITET (&00)

### Bedeutung

Der Bildschirmbenutzer wird davon informiert, dass die Session
demnaechst durch das /SHUTDOWN-Kommando beendet wird. Der Operateur
kann einen erlaeuternden Text (&00) angeben.
Es werden keine weiteren Benutzerauftraege (Jobs) in dieser Session
begonnen.

### Maßnahme

Die Arbeit sobald wie moeglich abschliessen.

## NRTP200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP200 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEGEN VERWENDUNG EINER NICHT VOM PROGRAM MANAGER UNTERSTUETZTEN UMGEBUNG

### Bedeutung

Der Prozess wurde abnormal beendet, weil die aufgerufene Routine
eine Umgebung verlangt, die vom Program Manager nicht angeboten wird.

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen, um die fehlerhafte Routine festzustellen.

## NRTP201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP201 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEGEN UEBERLAUF BEI NICHT ERWEITERBAREM STACK

### Bedeutung

Der Prozess wurde abnormal beendet, weil der angeforderte dynamische
Speicherplatz die Groesse des Stacks ueberschritt und eine Erweiterung
des Stacks nicht moeglich war (residenter oder Echtzeit-Stack).

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen, um die Ursache des Ueberlaufs festzustellen.

## NRTP202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP202 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEGEN STACK-UNTERLAUFS

### Bedeutung

Der Prozess wurde abnormal beendet, weil mehr dynamischer Speicherplatz
im Stack zurueckgegeben werden sollte, als angefordert war (ein @EXIT
zuviel).

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen, um die Ursache des Unterlaufs festzustellen.

## NRTP203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP203 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEIL DIE ANGEFORDERTE ADF-LAENGE GROESSER IST ALS DIE MAXIMALE EXTENT-LAENGE

### Bedeutung

Der Program Manager wurde aufgerufen, um einen ADF bereitzustellen,
dessen Laenge die maximale Extent-Laenge ueberschreitet. Aus diesem
Grund wurde der Prozess abnormal beendet.

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen, um die fehlerhafte Routine festzustellen.

## NRTP204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP204 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEIL DIE ANGEGEBENE LAENGE DES STACKS ZU KURZ IST

### Bedeutung

Die Mindestlaenge eines Stack-Extents ist 400 Bytes. Beim Aufruf des
Program Managers wurde eine kleinere Laenge angegeben.

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen, um den Program Manager-Aufrufer festzustellen.

## NRTP205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP205 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEGEN $REQM-FEHLERS BEIM ANFORDERN EINES STACKEXTENTS

### Bedeutung

Es war dem Program Manager nicht moeglich, einen neuen Stackextent zu
beschaffen.

## NRTP206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP206 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEGEN UNGUELTIGEM ZIEL IM AUFRUF DER NON-LOCAL-GOTO-FUNKTION

### Bedeutung

Der ADF, der beim Aufruf der Non-Local-Goto-Funktion als Ziel angegeben
wurde, ist nicht von der aktuellen PCB-Ebene aus angefordert worden,
sondern von einer darunterliegenden Ebene.

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen, um den Aufrufer der Non-Local-Goto-Funktion
zu ermitteln.

## NRTP207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP207 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEGEN NON-LOCAL-GOTO ZU NICHT EXISTIERENDEM ADF

### Bedeutung

Beim Aufruf der Non-Local-Goto-Funktion wurde ein nicht existenter ADF
als Ziel angegeben.

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen, um den Aufrufer der Non-Local-Goto-Funktion zu
ermitteln.

## NRTP208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTP208 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEGEN EINES STACK-UEBERSCHREIBERS

### Bedeutung

Der Prozess wurde abgebrochen, weil Verwaltungsdaten des Stacks
ueberschrieben worden sind.

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen, um den Ueberschreiber festzustellen. Der
Ueberschreiber kann in der Regel in dem ADF gefunden werden, der
durch das TCB-Feld ETCBPMSP addressiert ist. Der Ueberschreiber
wird beim Freigeben des ADFs entdeckt.

## NRTSHUT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTSHUT DER PROZESS WURDE DURCH DAS KOMMANDO /SHUTDOWN BEENDET

### Bedeutung

Der Operateur hat die Systembeendigung durch das /SHUTDOWN-Kommando
eingeleitet. Dabei musste dieser Prozess abgebrochen werden.

### Maßnahme

KEINE

## NRTT101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTT101 ABNORMALE JOBSTEP-BEENDIGUNG (&00)

### Bedeutung

Der Jobstep wurde abnormal beendet.
Die Ursache dafuer kann dem Beendigungsschluessel (&00) entnommen
werden, der ein Meldungsschluessel ist und mit dem /HELP Kommando
ausgegeben werden kann.

### Maßnahme

KEINE

## NRTT201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTT201 TASK-BEENDIGUNG DURCH /(&00)-KOMMANDO

### Bedeutung

Die Task-Beendigung wurde durch das /CANCEL-JOB bzw. /CANCEL oder
durch das /SHUTDOWN-Kommando verursacht.

### Maßnahme

KEINE

## NRTT501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTT501 SETS. (&00) (&01)

### Bedeutung

Die Abkuerzung "SETS" steht fuer "SYSTEM ERROR TERMINATED SESSION".
Der Systemlauf wird abgebrochen. Die Ursache dafuer ist in der Meldung
angegeben, die durch den Meldungsschluessel (&00) identifiziert ist.
(&01) ist eine englische Einfuegung, die zusammen mit der Meldung (&00)
interpretiert werden muss.

### Maßnahme

siehe Bedienungsanleitung

## NRTT502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRTT502 SETS. (&00) (&01)

### Bedeutung

Die Abkuerzung "SETS" steht fuer "SERIOUS ERROR TERMINATED SESSION".
Der Systemlauf wird abgebrochen. Die Ursache dafuer ist in der Meldung
angegeben, die durch den Meldungsschluessel (&00) identifiziert ist.
(&01) ist eine englische Einfuegung, die zusammen mit der Meldung (&00)
interpretiert werden muss.

### Maßnahme

siehe Bedienungsanleitung

## NRTV001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRTV001 MONITOR-SYSTEM AUSGEFALLEN

### Bedeutung

Das Monitorsystem ist wegen eines Systemfehlers ausgefallen.

### Maßnahme

KEINE

## NRTV002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRTV002 MONITOR-SYSTEM NICHT BETRIEBSBEREIT. RESTART WURDE EINGELEITET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Automatischer RESTART nach Systemfehler im Monitorsystem eingeleitet
- SHUTDOWN mit RESTART im Monitorsystem eingeleitet
- SVP-RESTART im Monitorsystem eingeleitet

### Maßnahme

KEINE

## NRTV003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRTV003 MONITOR-SYSTEM WIEDER BETRIEBSBEREIT

## NRT0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0001 ABNORMALE PROGRAMMBEENDIGUNG WEGEN TERM MODE=ABNORMAL

### Bedeutung

Die Beendigung des Programms ist vom Programm durch den Aufruf des
folgenden Makros verlangt worden:
TERM UNIT=PRGR,MODE=ABNORMAL

### Maßnahme

KEINE

## NRT0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0002 NICHT-PRIVILEGIERTER AUFRUF DER TERM-SCHNITTSTELLE VON PRIVILEGIERTEM PROZESS

### Bedeutung

Von einem privilegierten Prozess (TPR-PCB) wurde die nicht-
privilegierte TERM-Schnittstelle aufgerufen.
Betroffen sind die Generative Components TERM, TERMD und TERMI,
soweit sie die Programm- und nicht die Jobstep-Termination angehen.

### Maßnahme

Der Aufruf der nicht-privilegierten TERM-Schnittstelle muss durch
den Aufruf der privilegierten $TERM-Schnittstelle ersetzt werden.

## NRT0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0101 ABNORMALE PROGRAMMBEENDIGUNG WEGEN TERM UNIT=STEP,MODE=ABNORMAL

### Bedeutung

Die Beendigung des Programms ist vom Programm durch den Aufruf des
folgenden Makros verlangt worden:
TERM UNIT=STEP,MODE=ABNORMAL

### Maßnahme

KEINE

## NRT0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0200 VON DER HARDWARE ENTDECKTER SOFTWARE-FEHLER IM ZUSTAND TPR

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung von Code im Zustand TPR ist eine Unterbrechung mit
einem der folgenden Unterbrechungsgewichte aufgetreten:
48, 50, 54, 58, 5C, 60, 64, 68, 6C, 70, 74, 78.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NRT0202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0202 SYSTEMFEHLER IN DER /LOGOFF-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Der Modul NRTLGOF wurde fuer einen Systemprozess oder fuer einen
Prozess ohne Beendigungsarbeitsbereich aufgerufen.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NRT0203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0203 SEITENWECHSELFEHLER WEGEN HARDWARE-FEHLER IM ZUSTAND TPR

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung von Code im taskprivilegierten (TPR) Zustand ist
eine Unterbrechung mit dem Ereignisschluessel 94 (Seitenwechselfehler
wegen Hardwarefehler) aufgetreten.
Das Konsolprotokoll sollte daraufhin untersucht werden, ob kurz vorher
eine Meldung EXC0857 mit dem Insert "PGER" aufgetreten ist, da es sich
um einen Plattenfehler handeln kann.

### Maßnahme

KEINE

## NRT0204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0204 PROZESSBEENDIGUNG WEGEN DEADLOCK-VERDACHTS

### Bedeutung

Der Prozess wurde beendet, weil er sich vermutlich in einer Deadlock-
Situation befindet.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NRT0205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0205 HARDWAREFEHLER IM ZUSTAND TPR

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung von Code im task-privilegiertem (TPR) Zustand ist
eine Unterbrechnung mit dem Ereignisschluessel 5E (Hardware-Fehler)
aufgetreten.

### Maßnahme

KEINE

## NRT0206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0206 PROZESSWIEDERANLAUF IM TESTBETRIEB NICHT MOEGLICH WEIL ADF NICHT GEFUNDEN WURDE

### Bedeutung

Der Prozess war fuer den Prozesswiederanlauf im Testbetrieb angemeldet.
Zum automatischen Speicherbereich, der zum Zeitpunkt der Anmeldung aktiv
war, konnte nicht zurueckgekehrt werden. Deshalb musste der Prozess
abnormal beendet werden.

### Maßnahme

KEINE

## NRT0207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0207 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEIL DER PROZESSVEKTOR NICHT BESCHAFFT WERDEN KONNTE

### Bedeutung

Es war nicht moeglich, den Prozessvektor fuer den Aufruf von System
Exits zu erhalten. Deshalb wurde der Prozess abgebrochen.

### Maßnahme

KEINE

## NRT0208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0208 ABNORMALE PROZESSBEENDIGUNG WEIL DER SYSTEMVEKTOR NICHT BESCHAFFT WERDEN KONNTE

### Bedeutung

Es war nicht moeglich, den Systemvektor zu beschaffen, der beim Aufruf
von System Exits benoetigt wird. Deshalb wurde der Prozess abgebrochen.

### Maßnahme

KEINE

## NRT0601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0601 UNGUELTIGE TERM PARAMETERLISTE

### Bedeutung

Die Parameterliste des vom Programm abgegebenen TERM-Makros ist entweder
nicht zugreifbar oder enthaelt einen oder mehrere ungueltige Parameter.
Der folgende TERM-Makroaufruf wird stattdessen ausgefuehrt:
TERM UNIT=PRGR,MODE=ABNORMAL,DUMP=Y

### Maßnahme

Den TERM-Macro mit einer gueltigen Parameterliste aufrufen.

## NRT0602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0602 UNGUELIGE $TERMSPL PARAMETERLISTE

### Bedeutung

Der Einsprungpunkt NRTISPL im Modul NRTINIT wurde mit einem oder mehreren
ungueltigen Parametern aufgerufen.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NRT0603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0603 UNGUELTIGE $TERM PARAMETERLISTE

### Bedeutung

Die angegebene $TERM Parameterliste konnte vom Modul NRTINIT nicht
interpretiert werden.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NRT0605

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0605 FEHLER IN NRTINIT

### Bedeutung

Es trat ein Fehler im Modul NRTINIT oder in einer von ihm aufgerufenen
Routine auf:
- waehrend der Initialisierung des Beendigungsarbeitsbereichs
- waehrend der Initialisierung des Beendigungsauftragsbereichs
- waehrend der SERSLOG-Bearbeitung

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NRT0606

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0606 WIEDERHOLUNG DES SYSTEM-SPEICHERABZUGS

### Bedeutung

Beim Speicherabzug waehrend der Beendigung trat ein Systemfehler auf.
Die CDUMP-Funktion wird erneut aufgerufen.

### Maßnahme

KEINE

## NRT0607

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0607 FEHLER WAEHREND BEENDIGUNG

### Bedeutung

Eine waehrend der Beendigung aufgerufene Funktion gab einen schlechten
Returncode zurueck oder wurde abgebrochen.
Die zugehoerigen Diagnose-Informationen sind in der Software-Error-
Logging-Datei unter dem jeweiligen Rectype zu finden.
Es gibt folgende Fehlerfaelle:
1. Rectype NRT0101: Funktion gab einen schlechten Returncode.
2. Rectype NRT0102: Rekursion in der Termination.
3. Rectype NRTTRM1: Fehler waehrend der STXIT-Bearbeitung.

### Maßnahme

KEINE

## NRT0608

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NRT0608 SYSTEM TASK RECOVERY MIT EXIT STATT $TERM

### Bedeutung

Die Systemtaskrecovery-Routine darf sich nicht mit EXIT beenden. Wenn die
Fortsetzung der Terminierung gewuenscht wird, muss ein neuer $TERM
aufgerufen werden.

## NRT0610

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0610 TERMINATION-CODE WURDE NICHT KORREKT ANGEGEBEN

### Bedeutung

Der Zeiger auf den Termination-Code, der in einem Register angegeben
wurde, war eine ungueltige Adresse. Dieses Ergebnis wurde durch
Hard-Validierung angezeigt.
Diese Meldung ist der Ersatz fuer den nicht-zugreifbaren originalen
Termination-Code des $TERM-Aufrufes.

## NRT0611

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT0611 STANDARD-TERMINATION-CODE.

### Bedeutung

Bei einer abnormalen Taskterminierung ist der Termination-Code nicht
versorgt. Es wird deshalb ein Standard-Termination-Code verwendet.

### Maßnahme

KEINE

## NRT0700

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT0700 TSN (&00): FEHLER IN DER TASK-INIT-ROUTINE (&01). TASK-KREIERUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00) : Auftragskennzeichen der betroffenen Task.
(&01) : Name der Task-Initialisierungsroutine,
die einen schlechten Returncode an Creation geliefert hat.
Creation gibt diese Emergency-Message aus und leitet anschliessend
die Beendigung dieser Task ein.

### Maßnahme

Ansprechpartner fuer eine weitere Diagnose ist der
Verantwortliche der angegebenen Task-Initialisierungsroutine.
Dieser kann Auskunft ueber die Gruende geben, warum der vorliegende
schlechte Returncode geliefert wurde.

## NRT1200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1200 SHUTDOWN MIT ZEITBEGRENZUNG ANGEFORDERT VON '(&00)'. VERBLEIBENDE LAUFZEIT: '(&01)'

### Bedeutung

(&00) SHUTDOWN-Anforderer.
(&01) Verbleibende Laufzeit fuer BS2000 in der Form hh:mm.
Nach Ablauf der verbleibenden Laufzeit wird die Maschine angehalten.

### Maßnahme

KEINE

## NRT1201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1201 SHUTDOWN ANGEFORDERT VON '(&00)'

### Bedeutung

(&00) SHUTDOWN-Anforderer.

### Maßnahme

KEINE

## NRT1202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1202 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART EINGELEITET

### Bedeutung

Im SHUTDOWN Auftrag wurde ein Automatischer Restart mit angefordert, d.h.
nach Abschluss der Systembeendigung soll ein Wiederanlauf des Systems
erfolgen.

### Maßnahme

KEINE

## NRT1203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1203 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART ZURUECKGEWIESEN. DYNAMISCHE I/O-KONFIGURATIONSAENDERUNGEN SIND EINGELEITET

### Maßnahme

Mit dem SHUTDOWN-Auftrag wurde ein Automatischer Restart angefordert,
d.h. nach Abschluss der Systembeendigung soll ein Wiederanlauf des Systems
erfolgen.
Der Auftrag wird zurueckgewiesen, weil dynamische I/O-Konfigurations-
Aenderungen eingeleitet sind, die einen Wiederanlauf des Systems
verhindern koennten.

## NRT1204

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1204 SHUTDOWN END WIRD BEREITS AUSGEFUEHRT. AUFTRAG ABGEWIESEN

### Bedeutung

KEINE WEITERE INFORMATION

### Maßnahme

KEINE

## NRT1205

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1205 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART UND IPL-DEVICE-WECHSEL ZURUECKGEWIESEN. SVP-FUNKTIONEN WERDEN NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Mit dem SHUTDOWN-Auftrag wurde ein Automatischer Restart mit IPL-Device-
Wechsel angefordert, d.h. nach Abschluss der Systembeendigung soll ein
Wiederanlauf des Systems mit neuem IPL-Device erfolgen.
Der Auftrag wird zurueckgewiesen, weil die dazu erforderlichen SVP-
Funktionen (GET/MODIFY IPL DEVICE LIST) nicht unterstuetzt werden.

## NRT1206

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1206 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART UND IPL-DEVICE WECHSEL ZURUECKGEWIESEN. INTERNER $HSVP FEHLER

### Bedeutung

Mit dem SHUTDOWN-Auftrag wurde ein Automatische Restart mit IPL-Device-
Wechsel angefordert, d.h. nach Abschluss der Systembeendigung soll ein
Wiederanlauf des Systems mit neuem IPL-Device erfolgen.
Der Auftrag wird zurueckgewiesen, weil beim Aufruf des $HSVP ein interner
Fehler gemeldet wurde.

## NRT1207

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1207 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART UND IPL-DEVICE WECHSEL ZURUECKGEWIESEN. IPL-DEVICE NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Mit dem SHUTDOWN-Auftrag wurde ein Automatische Restart mit IPL-Device-
Wechsel angefordert, d.h. nach Abschluss der Systembeendigung soll ein
Wiederanlauf des Systems mit neuem IPL-Device erfolgen.
Der Auftrag wird zurueckgewiesen, weil das im Kommando angegebene IPL-
Device im System nicht bekannt ist.

## NRT1208

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1208 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART UND IPL-DEVICE WECHSEL ZURUECKGEWIESEN. INTERNER $NKBINF FEHLER

### Bedeutung

Mit dem SHUTDOWN-Auftrag wurde ein Automatischer Restart mit IPL-Device-
Wechsel angefordert, d.h. nach Abschluss der Systembeendigung soll ein
Wiederanlauf des Systems mit neuem IPL-Device erfolgen.
Der Auftrag wird zurueckgewiesen, weil beim Aufruf des $NKBINF ein
interner Fehler gemeldet wurde.

## NRT1209

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NRT1209 AUTOMATISCHER RESTART NICHT MOEGLICH, DA DAS IPL-DEVICE VON DRV WEGGESCHALTET WURDE

### Bedeutung

Der automatische Restart kann nicht eingeschaltet werden bzw. wird
ausgeschaltet, weil das IPL-Device von DRV weggeschaltet wurde.

## NRT1210

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1210 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART UND IPL-DEVICE WECHSEL ZURUECKGEWIESEN. IPL-DEVICE IST KEINE GUELTIGE PLATTE

### Bedeutung

Mit dem SHUTDOWN-Auftrag wurde ein Automatische Restart mit IPL-Device-
Wechsel angefordert, d.h. nach Abschluss der Systembeendigung soll ein
Wiederanlauf des Systems mit neuem IPL-Device erfolgen.
Der Auftrag wird zurueckgewiesen, weil das angegebene IPL-
Device keine Platte oder ungueltig ist.

## NRT1211

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1211 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART UND IPL-DEVICE WECHSEL ZURUECKGEWIESEN. IPL-DEVICE IST NICHT INSTALLIERT ODER DEM SYSTEM NICHT ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Mit dem SHUTDOWN-Auftrag wurde ein Automatischer Restart mit IPL-Device-
Wechsel angefordert, d.h. nach Abschluss der Systembeendigung soll ein
Wiederanlauf des Systems mit neuem IPL-Device erfolgen.
Der Auftrag wird zurueckgewiesen, weil das angegebene IPL-Device nicht
installiert oder dem System (Virtuelle Maschine) nicht zugewiesen ist.

### Maßnahme

Gegebenenfalls IPL-Device mit ADD-VM-DEVICES erst zuschalten.

## NRT1212

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1212 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART UND WECHSEL DES IPL-GERAETS ZURUECKGEWIESEN: IPL-GERAET WURDE DER VM NICHT EXKLUSIV PER KOMMANDO ZUGEWIESEN.

## NRT1213

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1213 SHUTDOWN MIT AUTOMATISCHEM RESTART UND WECHSEL DES IPL-GERAETS ZURUECKGEWIESEN: IPL-GERAET WIRD NICHT AKZEPTIERT.

### Bedeutung

SHUTDOWN wiederholen: entweder anderes IPL-Geraet waehlen oder
automatischen Restart mit dem aktuellen IPL-Geraet initiieren.

## NRT1215

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1215 SHUTDOWN-AUFTRAG ZURUECKGEWIESEN. ARCHIVE TASKS SIND NOCH AKTIV

## NRT1216

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1216 AKTIVE ARCHIVE-TASKS WERDEN IGNORIERT. SHUTDOWN-BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

## NRT1219

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1219 UNGUELTIGER WERT '(&00)' IN SYSTEM-PARAMETER SHUTPROC. DEFAULT-WERT 'BY-SHUTDOWN-CMD' ANGENOMMEN

### Bedeutung

(&00) Aktueller fehlerhafter Wert
Gueltige Werte sind 'BY-SHUTDOWN-CMD' oder 'BY-ENTER-JOB'.

### Maßnahme

System-Parameter SHUTPROC korrigieren.

## NRT1220

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT1220 SHUTDOWN-ANFORDERUNG DURCH '(&00)' MIT FEHLER '(&01)' ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00) SHUTDOWN Aufrufer.
(&01) Fehlerursache mit den moeglichen Werten
1,2,..9: Interner Fehler (nur fuer die System-Diagnose),
CMDxxxx: CMD-RC des Kommandos /ENTER-JOB.

### Maßnahme

Im Falle eines Fehlers CMDxxxx bitte Kommando-Datei SYSENT.SHUTDOWN
ueberpruefen.

## NRT5001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NRT5001 KEIN SLOT-POOL FUER TASK-KREIERUNG VERFUEGBAR

### Bedeutung

Bei der Task-Kreierung kann kein Slot-Pool zum Beschaffen eines
Task Control Blocks (TCB) angelegt werden. Es kann somit keine
einzige Task im Systemlauf dynamisch kreiert werden.

### Maßnahme

Einen Speicherabzug durch SLED einleiten.

## NRT9005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT9005 BOERSENPROBLEME INNERHALB DER COMMON LOG TASK

### Bedeutung

Ein Boersenaufruf innerhalb der Common Log Task hat einen unerwarteten
Returncode gebracht.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NRT9008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NRT9008 SYSTEMFEHLER IN DER SERSLOG-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Eine der von NRTELOG aufgerufenen Systemfunktionen $RELM, $MSG, $SINF
oder "Complete Filename" wurde nicht ordnungsgemaess ausgefuehrt.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen