## DSP0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DSP0001 Interner Fehler im Kommandoserver

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur als Kommandoreturncode und SERSLOG-ID nach
vorangehender Fehlermeldung DSPFORM oder DSP00RC verwendet

### Maßnahme

Siehe vorausgegangene Meldung

## DSP0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DSP0002 Interner Fehler: Diagnose-Dump erforderlich

### Maßnahme

Dump-Datei sichern und an Ihren zustaendigen Service weiterleiten

## DSP0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DSP0003 '(&00)' ist ein ungueltiger Kommandoname fuer den DISPLAY-Mechanismus

### Bedeutung

In die Syntaxdatei des Subsystems DISPLAY duerfen nur Kopien von Kommandos
aufgenommen werden, die mit 'SHOW-' beginnen. DELETE-DISPLAY-CMD duerft
nur loeschen Kommandos, die mit 'DISPLAY-' beginnen.
SHOW-USER-ATTRIBUTES ist ebenfalls nicht zugelassen

## DSP0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DSP0004 Fehler bei der Rueckgabe von Privilegien. Task musst aus Sicherheitgruenden beendet werden

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung eines DISPLAY-Kommandos konnten temporaer angeforderte
Privilegien nicht wieder zurueckgegeben werden. Um einen Missbrauch zu
verhindern, musste die Task beendet werden.

## DSP0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DSP0005 Warnung: DISPLAY-Kommandoname gekuerzt auf '(&00)'. Verarbeitung wird fortgesetzt

### Bedeutung

Der durch Ersetzen von 'SHOW' durch 'DISPLAY' entstandene Kommandoname
ist laenger als erlaubt (30 Zeichen) und wurde daher gekuerzt

### Maßnahme

Den gekuerzten Namen des DISPLAY-Kommandos beachten

## DSP0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

DSP0006 Formatfehler in der Kommandobeschreibung. Ausfuehrung abgebrochen

### Bedeutung

Im uebergebenen SDF-Transferbereich konnte der Name des DISPLAY-
Kommandos nicht gefunden werden.
Moegliche Ursachen:
- Die INVARIANT-INPUT-Form ist nicht angegeben.
- Der Kommandoname beginnt nicht mit 'DISPLAY-'

### Maßnahme

Syntaxdatei des Subsystems DISPLAY pruefen

## DSP0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

DSP0007 Interner Fehler. Kommandoausfuehrung abgebrochen.

### Bedeutung

Bei Ausfuehrung eines DISPLAY-Kommandos trat ein Fehler in
einer intern aufgerufenen Subfunktion auf

### Maßnahme

SERSLOG-Eintrag sichern und an Ihren zustaendigen Service
weiterleiten

## DSP0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DSP0008 Der Datei '(&00)' existiert nicht

## DSP0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DSP0009 Subsystem SDF-A nicht geladen

## DSP0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DSP0010

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen