## NLX0001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX0001 Schwerer Fehler im Subsystem NSM

### Bedeutung

Mit dieser Meldungsnummer wurde ein Serslog geschrieben.

### Maßnahme

Stellen Sie die Serslog-Datei sicher und
informieren Sie die Diagnoseabteilung.

## NLX0003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX0003 Lock gehalten beim Beenden des Subsystems NSM

### Bedeutung

Mit dieser Meldungsnummer wurde ein Serslog geschrieben
mit zusaetzlichen Informationen.

### Maßnahme

Stellen Sie die Serslog-Datei sicher und
informieren Sie die Diagnoseabteilung.

## NLX0004

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX0004 Fehler im Subsystem NSM

### Bedeutung

Mit dieser Meldungsnummer wurde ein Serslog geschrieben.

### Maßnahme

Stellen Sie die Serslog-Datei sicher und
informieren Sie die Diagnoseabteilung.

## NLX0100

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX0100 Boersenfehler im Subsystem NSM

### Bedeutung

Die Boerse des Subsystems NSM ist zerstoert.
NSM hat sich abnormal beendet

### Maßnahme

Informieren Sie die Diagnoseabteilung.
Um am XCS wieder teilzunehmen, ist ein BS2000-Neustart noetig.

## NLX1000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1000 Interne Version '(&00)' und Datum '(&01)' von NSM

### Bedeutung

Die interne Version und das Datum werden ausgegeben.

## NLX1001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1001 Interner Fehler im Subsystem NSM, das System verlaesst den XCS

### Bedeutung

Der NSM hat einen internen Fehler entdeckt.

### Maßnahme

Stellen Sie die Serslog-Datei sicher und
informieren Sie die Diagnoseabteilung.

## NLX1002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1002 Ein Lock wird beim Beenden vom Subsystem NSM gehalten

### Bedeutung

Eine Systemkomponente haelt einen globalen Lock beim Beenden
des Subsystems NSM. Die Serslog-Datei enthaelt unter NLX0003
naehere Informationen zu den Locks.

### Maßnahme

Stellen Sie die Serslog-Datei sicher und
informieren Sie die Diagnoseabteilung.
Um am XCS wieder teilzunehmen, ist ein BS2000-Neustart noetig.

## NLX1005

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1005 Die Version des eintretenden Rechners ist mit der Version eines Rechners im XCS unvertraeglich

### Bedeutung

Wegen inkompatibler Versionen des NSM wird der Join abgebrochen.

### Maßnahme

Auf allen Rechnern im XCS kompatible NSM Versionen einsetzen.

## NLX1006

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1006 Interner Fehler im Subsystem NSM

### Bedeutung

Der NSM hat einen internen Fehler entdeckt.
Die Session kann fortgesetzt werden.

### Maßnahme

Stellen Sie die Serslog-Datei sicher und
informieren Sie die Diagnoseabteilung.

## NLX1007

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1007 Fehler '(&00)' beim Einrichten der GS-Partition fuer NSM

### Bedeutung

Beim Einrichten der GS-Partition 'NSM' traten Probleme auf.
Naehere Informationen erhalten Sie mit /HELP-MSG (&00).

## NLX1008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1008 Nicht genug GS frei fuer Partition 'NSM', '(&00)' MB noetig

## NLX1009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1009 Kommando SET-NSM-ENVIRONMENT ist nur in der NSM-Konfigurationsdatei erlaubt

## NLX1010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1010 DMS-Fehler '(&00)' bei der Bearbeitung von Datei '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des SYSSII-Datei traten Probleme auf.

## NLX1011

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1011 Syntax-Fehler in Zeile '(&00)' von Datei '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der SYSSII-Datei traten Probleme auf.
Die Bearbeitung wurde eingestellt.

## NLX1012

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1012 NSM nutzt den GS nicht: GSUSAGE ist LOCAL oder kein GS vorhanden

## NLX1013

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1013 GS-Partition 'NSM' mit '(&00)' MB eingerichtet

## NLX1014

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1014 XCS-Funktion 'NSG' nutzt die GS-Partition 'NSM'

## NLX1015

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1015 Fehler bei Zugriff auf den Global Store

### Bedeutung

Fehler beim Zugriff auf den Global Store.
NSM kommuniziert temporaer ueber MSCF.

## NLX1016

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1016 Wiederholter Fehler bei Zugriff auf den Global Store.

### Bedeutung

Trotz periodischer Versuche kann der Global Store fuer die
Kommunikation nicht mehr genutzt werden. Es wird nur noch
ueber MSCF kommuniziert.

## NLX1017

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1017 Ungueltige GS-Konfiguration. XCS-Join abgebrochen.

### Bedeutung

Der GS soll global genutzt werden, aber es gibt keinen
shared Global Store.

### Maßnahme

Passen Sie den Parameter GSUSAGE des Subsystems GSMAN an
oder machen Sie den Global Store shared.

## NLX1018

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1018 Betriebsmittelengpass, das System verlaesst den XCS

### Bedeutung

Aufgrund eines Betriebsmittelengpasses kann NSM XCS-globale
Daten nicht konsistent halten. Das System verlaesst den XCS.

## NLX1019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1019 Fehler bei Bearbeitung des Kommandos '(&00)'. Kommando-Bearbeitung abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT
oder SHOW-NSM-CONFIGURATION.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NLX1020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1020 Keine Information fuer aktuelle Auswahl verfuegbar

### Bedeutung

Fuer die im Kommando /SHOW-NSM-CONFIGURATION angegebenen
Auswahlkriterien ist keine Information verfuegbar.

### Maßnahme

Kommando mit anderem Auswahlkriterium wiederholen.

## NLX1021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1021 Subsystem Info File ist nicht korrekt. Standardwerte werden verwendet.

### Bedeutung

Der Subsystem Info File existiert nicht oder
enthaelt kein gueltiges Kommando.

### Maßnahme

Ein korrekter Subsystem Info File muss erstellt werden.

## NLX1030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1030 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von MSCF zu GS akzeptiert

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-MSCF zu *BY-GS
wird gestartet

### Maßnahme

## NLX1031

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1031 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von MSCF zu GS wurde erfolgreich ausgefuehrt.

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-MSCF zu *BY-GS
wurde auf allen XCS-Rechnern erfolgreich abgeschlossen

### Maßnahme

## NLX1032

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1032 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von MSCF zu GS wurde auf allen Rechnern ausgefuehrt

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-MSCF zu *BY-GS
wurde auf allen Rechnern des XCS erfolgreich ausgefuehrt

### Maßnahme

## NLX1033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1033 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von MSCF zu GS wurde nicht akzeptiert, Fehlercode '(&00)'.

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-MSCF zu *BY-GS wurde
abgewiesen.
(&00): Ursachen fuer die Ablehnung:
01: Der angeforderte Zielzustand *BY-GS ist bereits eingestellt.
02: Ein bereits zuvor eingeleitetes Umschalten ist noch nicht
abgeschlossen.
03: Der Kommunikations-Zustand ist nicht MSCF-ACTIVE.
04: Es wird aktuell eine Rekonfiguration im XCS durchgefuehrt.
05: Es wurde bereits auf einem anderen Rechner ein Umschalten
eingeleitet.
06: Die Funktion wird nicht von allen Rechnern des XCS
unterstuetzt.

### Maßnahme

## NLX1034

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1034 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von MSCF zu GS wurde nach Fehlern beim GS-Zugriff abgebrochen

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-MSCF zu *BY-GS
wurde nach Fehlern beim GS-Zugriff abgebrochen

### Maßnahme

## NLX1040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1040 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von GS zu MSCF akzeptiert

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-GS zu *BY-MSCF
wird gestartet

### Maßnahme

## NLX1041

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1041 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von GS zu MSCF wurde erfolgreich ausgefuehrt.

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-GS zu *BY-MSCF
wurde auf allen XCS-Rechnern erfolgreich abgeschlossen

### Maßnahme

## NLX1042

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1042 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von GS zu MSCF wurde auf allen Rechnern ausgefuehrt

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-GS zu *BY-MSCF
wurde auf allen Rechnern des XCS erfolgreich ausgefuehrt

### Maßnahme

## NLX1043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1043 Kommando zum Umschalten der Kommunikation von GS zu MSCF wurde nicht akzeptiert, Fehlercode '(&00)'.

### Bedeutung

Der mit dem Kommando MODIFY-NSM-ENVIRONMENT gegebene Auftrag
zum Umschalten der Kommunikation von *BY-GS zu *BY-MSCF wurde
abgewiesen.
(&00): Ursachen fuer die Ablehnung:
01: Der angeforderte Zielzustand *BY-MSCF ist bereits eingestellt.
02: Ein bereits zuvor eingeleitetes Umschalten ist noch nicht
abgeschlossen.
03: Der Kommunikations-Zustand ist nicht GS-ACTIVE.
04: Es wird aktuell eine Rekonfiguration im XCS durchgefuehrt.
05: Es wurde bereits auf einem anderen Rechner ein Umschalten
eingeleitet.
06: Die Funktion wird nicht von allen Rechnern des XCS
unterstuetzt.

### Maßnahme

## NLX1044

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1044 MINIMUM-DELAY-TIME muss kleiner als MAXIMUM-DELAY-TIME sein. Die Werte bleiben unveraendert.

## NLX1045

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

NLX1045 MINIMUM-DELAY-TIME muss kleiner als MAXIMUM-DELAY-TIME sein. Es werden Defaultwerte verwendet.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen