## GCFCOPY

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

GCFCOPY Copyright (C) (&01) (&00). Alle Rechte vorbehalten

## GCF0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

GCF0001 PARAMETERFEHLER BEI AUFRUF EINER INTERNEN SCHNITTSTELLE. SERSLOG EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Eine interne Schnittstelle wurde mit fehlerhafter Parameterliste
aufgerufen.
Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege GCF0001 und GCF0002
auswerten.

## GCF0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

GCF0002 INTERNER FEHLER. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege GCF0001 und GCF0002
auswerten.

## GCF1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

GCF1000 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der angegebene Wert des Operanden liegt nicht im erlaubten Bereich.

### Maßnahme

Kommando bzw. Auftrag mit korrektem Operandenwert wiederholen.

## GCF1001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

GCF1001 INTERNER FEHLER. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Fuer die genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.
Die Funktion wird nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintrage GCF0001 und GCF0002
auswerten.

## GCF1002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

GCF1002 KEINE OFFENEN KATALOGE VORHANDEN

## GCF1003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

GCF1003 KEINE AKTIVEN SERVER-TASKS VORHANDEN

## GCF1014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

GCF1014 BENUTZER NICHT ZUR AUSFUEHRUNG DER FUNKTION BERECHTIGT

## GCF1020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

GCF1020 KEIN SPEICHER VERFUEGBAR. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Systemspeicher ist erschoepft.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen oder das Kommando zu einem spaeteren
Zeitpunkt erneut eingeben.

## GCF1038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

GCF1038 KATALOG '(&00)' DURCH ARCHIVE GESPERRT. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Der Katalog ist gegen Aenderungen gesperrt.

## GCF6000

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

GCF6000 KATALOG '(&00)' GEOEFFNET

## GCF6001

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

GCF6001 NEUER KATALOG '(&00)' ANGELEGT

## GCF6005

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

GCF6005 KATALOG '(&00)' GESCHLOSSEN

## GCF6007

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

GCF6007 FEHLER '(&00)' WAEHREND DER INITIALISIERUNG DES SUBSYSTEMS GCF. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Fehlergrund kann der Fehlerklasse entnommen werden.
Die genaue Ursache steht im zugehoerigen SERSLOG-Eintrag.
(&00): Fehlerklasse
01: Fehler beim Erzeugen des Task-Locks (Schnittstelle: $CRELOCK).
02: Fehler beim Anmelden des Subsystems bei der Task-Verwaltung
(Schnittstelle: $TERMRF).
03: Fehler beim Lesen der Katalogkennung des HOME-Pubsets
(Schnittstelle: $STAM).
04: Speicherengpass.

## GCF6008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

GCF6008 GCF: INTERNER FEHLER '(&00)' VON '(&01)' GEMELDET

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben. Wurde 'Fehler-Intoleranz' gesetzt, wird ein Diagnose-Dump
angeboten.
(&00): Kurzbezeichnung des aufgetretenen Fehlers.
(&01): Fehlerhafte Funktion.

### Maßnahme

Systemverwalter bzw. Diagnoseverantwortlichen verstaendigen.

## GCF6009

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

GCF6009 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DES KATALOGS MIT TYP NUMMER '(&00)' AUF PUBSET '(&01)'

## GCF6011

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

GCF6011 FEHLER '(&00)' BEIM START DER SERVER-TASK '(&01)' DES SUBSYSTEMS GCF

### Bedeutung

(&00): Fehlerklasse.
01: Speicherengpass.
02: Fehler beim Anfordern der naechsten freien TSN GC**
(Schnittstelle $TSNNFR).
03: Fehler beim Erzeugen der Servertask (Schnittstelle $CREA).
04: Fehler beim Konnektieren an die Servertask ueber FITC
(Schnittstelle CONNECT).
05: Fehler beim Ermoeglichen eines speziellen privilegierten
Zugriffs zu einem Pubset (Schnittstelle $DMSSTP).
06: Fehler beim Setzen eines Privilegs fuer die Servertask
(Schnittstelle $SETPRV).
07: Fehler beim Erzeugen eines ISAM-Pools fuer die Servertask
(Schnittstelle CREPOOL).
08: Fehler beim Zuordnen eines Linknamens zum ISAM-Pool der
Servertask (Schnittstelle ADDPLNK).
09: Fehler beim Einrichten eines FITC-Ports (Schnittstelle DEFPORT).
0A: Fehler beim Anmelden einer Recovery-Routine bei der Task-
Verwaltung (Schnittstelle $ENER).
(&01): TSN der Servertask.

## GCF6012

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

GCF6012 FEHLER BEI BEENDIGUNG DER SERVER-TASK '(&00)' DES SUBSYSTEMS GCF

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.
(&00): TSN der Servertask.

## GCF6013

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

GCF6013 GCF-VERWALTUNG FUER ALLE KATALOGE DER SERVER-TASK '(&00)' WEGEN EINES FEHLERS BEENDET

### Bedeutung

(&00): TSN der Servertask.

### Maßnahme

Kommando /CHANGE-XXX-CATALOG fuer jeden der Kataloge eingeben oder
/EXPORT-PUBLIC-VOLUME-SET und anschliessend
/IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET eingeben.

## GCF6666

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

GCF6666 '(&00)'

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur, wenn ein Diagnose-Rep eingeschaltet ist.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen