## IDAS072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

## IDA0C11

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0C11 BENUTZER-PROGRAMM NICHT GELADEN. KDO IGNORIERT

### Bedeutung

Das angegebene Kommando ist nur durchfuehrbar, wenn ein
Programm geladen ist.

## IDA0N43

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0N43 WEGEN DATENSCHUTZ WURDE DUMP NACH $SYSUSER AUSGEGEBEN

### Bedeutung

Ein USERDUMP oder AREADUMP wurde auf die Kennung $SYSUSER
ausgegeben. Der Dump enthaelt Daten, die lesegeschuetzt sind.

### Maßnahme

Der Systemverwalter muss entscheiden, ob der Dump an den
Benutzer, dessen Kennung im Dump-Dateinamen enthalten ist,
weitergereicht werden darf.

## IDA0N44

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

IDA0N44 KEIN GUELTIGER BEREICH FUER AREADUMP ANGEGEBEN. DUMP NICHT AUSGEGEBEN

### Bedeutung

Der Anwender hat nur ungueltige Bereiche angegeben.

## IDA0N45

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

IDA0N45 SOLL EIN DUMP AUSGEGEBEN WERDEN? ANTWORT (Y=USER-/AREADUMP AUF PLATTE; Y, <VOLUMETYPE>=USER-/AREADUMP AUF BAND; Y,SYSTEM=SYSTEMDUMP; N=NEIN)

### Bedeutung

Wenn der Anwender /MODIFY-TEST-OPTIONS DUMP=STD angegeben hat
(DEFAULT-Wert), wird er bei einem Programmfehler,
nach Eingabe des Kommandos /CREATE-DUMP oder
bei Aufruf der Makros CDUMP2, TERMD, TRMJD oder TERM DUMP=YES
im Dialogbetrieb gefragt, ob ein Speicherabzug ausgegeben werden soll.
Mit der Antwort 'Y' wird ein USERDUMP bzw. AREADUMP ausgegeben.
Mit der Antwort 'Y,<VOLUMETYPE>' wird der Dump auf Band ausgegeben.
Mit der Antwort 'Y,SYSTEM' kann eine USER- oder AREADUMP-Anforderung
(nur mit READ-PRIVILEGE >= 3) in eine SYSTEMDUMP-Ausgabe umgelenkt
werden. Bei ungueltiger Antwort wird die IDA0N45-Meldung so lange
wiederholt, bis eine gueltige Antwort eingegeben wurde.
Wird die Meldungsausgabe z. B. wegen fehlerhafter Ein-/Ausgabe mit
negativem Returncode beendet, so wird die IDA0N45-Meldung von CDUMP 2x
wiederholt. Sind diese Wiederholungen ebenfalls erfolglos, wird ein
USER- bzw. AREADUMP ausgegeben.
Die Meldung IDA0N45 wird unterdrueckt bei Transaktionstasks, bei
/CANCEL DUMP=NO und/oder entsprechender Einstellung durch das
MODIFY-TEST-OPTIONS-Kommando.

### Maßnahme

Y: Ausgabe des USER- bzw. AREADUMPs (auf Platte)
Y,<VOLUMETYPE>: Ausgabe eines USER- bzw. AREADUMPs auf Band
Y,SYSTEM: Ausgabe eines SYSTEMDUMPs
N: Dump-Ausgabe wird unterdrueckt.

## IDA0N46

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

IDA0N46 CDUMP-OPERANDENLISTE FEHLERHAFT ODER NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Dump-Ausgabe wurde abgewiesen, weil die CDUMP-Operandenliste
fehlerhaft oder nicht verfuegbar ist.

### Maßnahme

Der Anwender muss den CDUMP-Aufruf korrigieren.

## IDA0N47

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

IDA0N47 DUMP WIRD WEGEN /MODIFY-TEST-OPTIONS KOMMANDO UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Die Dump-Ausgabe wird unterdrueckt, weil der Anwender im
/MODIFY-TEST-OPTIONS Kommando den Operand DUMP=NO angegeben hat
oder die maximale Dump-Anzahl durch MAXIMUM-NUMBER festgelegt
hat.

## IDA0N48

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

IDA0N48 TASK- BZW. SYSTEMEINSTELLUNGEN VERHINDERN DUMP-AUSGABE

### Bedeutung

Der Benutzerdump wird unterdrueckt, weil die Task im Batch- oder im
Prozedur-Betrieb laeuft und /MODIFY-TEST-OPTIONS DUMP=STD angegeben
war oder SHUTDOWN eingeleitet ist.

## IDA0N49

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

IDA0N49 UNZUREICHENDE TEST-PRIVILEGIERUNG FUER DUMP

### Bedeutung

Die Testprivilegierung reicht fuer die geforderte Dump-Ausgabe nicht aus.

## IDA0N50

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

IDA0N50 SYSTEMDUMP BEI ADRESSE '(&00)' AUFGERUFEN

### Bedeutung

An der Speicherstelle '(&00)' wird CDUMP aufgerufen,
um einen SYSTEMDUMP auszugeben.
(&00): <sedezimale fehleradresse>(<modulname>+nnnnn) oder
<sedezimale fehleradresse>(ABSOLU)

## IDA0N51

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

IDA0N51 PROGRAMM-UNTERBRECHUNG BEI ADRESSE '(&00)'

### Bedeutung

Diese Meldung wird bei einem Benutzerfehler auf SYSOUT, bei einem
Systemfehler auf den Bedienungsplatz ausgegeben. Dabei werden in (&00)
die Fehleradresse und Diagnose-Hinweise angezeigt.
Die Beschreibung der systemseitigen Ereigniscodes (bei Angabe EC=STD im
CDUMP-Aufruf) befindet sich im BS2000-Handbuch 'Makroaufrufe an den
Ablaufteil' im Kapitel 'STXIT-Verfahren' in der Tabelle 'STXIT-Ereignis-
klassen und zugehoerige Unterbrechungsereignisse'. Diese Auflistung wurde
um den Ereigniscode X'06' ergaenzt, der bedeutet, dass die maximale
Schachtelungstiefe der STXIT-Routinen ueberschritten wurde
(siehe STXIT-Beschreibung).
Das Insert (&00) hat das Format <a>, <b>, <c>, <d> und kann
folgende Werte annehmen:
a) beim USER- bzw. AREADUMP
<a> sedezimale Fehleradresse (modulname) oder
sedezimale Fehleradresse (NO NAME).
<b> EC=ereigniscode oder (CDUMP) oder (ADUMP) oder (TERM)
oder (SVC X'nn').
Erfolgte der CDUMP-Aufruf durch Eingabe des Kommandos /CREATE-DUMP
und war ein Programm geladen, so enthaelt EC die Nummer des zuletzt
vom Programm abgesetzten SVCs.
<c> entfaellt
<d> CODE=nnnnnnn oder INSERT=insert oder entfaellt
b) beim SYSTEMDUMP
<a> sedezimale Fehleradresse (modulname+nnnnn) oder sedez.
Fehleradr. (ABSOLU)
<b> EC=ereigniscode
<c> ELSN=nnnn oder entfaellt
<d> CODE=nnnnnnnn oder INSERT=insert oder entfaellt
EC=..., ELSN=..., CODE=..., INSERT=... siehe Handbuch 'Makroaufrufe an
den Ablaufteil'.

## IDA0N52

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

IDA0N52 SYSTEMDUMP AUSGEBEN? ANTWORT: (EOT=AUSGABE AUF PLATTE; <VOLUMETYPE>=AUSGABE AUF BAND; N=NEIN)

### Bedeutung

Nach einer CDUMP-Meldung ueber die Ursache des SYSTEMDUMPs (Meldungen
IDA0N50 oder IDA0N51) wird der Operator gefragt, ob und auf
welches Geraet die Dump-Ausgabe erfolgen soll.
Bei ungueltiger Antwort (z.B. ungueltige Geraetebezeichnung) wird die
IDA0N52-Meldung wiederholt. Wird ein gueltiger Bandgeraetetyp eingegeben
und ist das angeforderte Geraet nicht verfuegbar, so wird die
Meldung IDA0N58 ausgegeben.
Das Ausgabemedium kann erneut beliebig gewaehlt werden.
Im automatischen (operatorlosen) Betrieb, der ueber den Systemparameter
DUMPCTRL gesteuert wird, wird die Meldung unterdrueckt.

### Maßnahme

EOT: Ausgabe des SYSTEMDUMPs auf Platte.
<VOLUMETYPE>: Ausgabe des SYSTEMDUMPs auf ein serielles Geraet
des angegebenen Typs.
N: Ausgabe des SYSTEMDUMPs wird unterdrueckt.

## IDA0N53

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0N53 EIN DUMP WIRD ERSTELLT. BITTE WARTEN

### Bedeutung

Der Anwender wird informiert, dass die Dump-Ausgabe eingeleitet wurde.
Diese Meldung wird nur auf Datensichtstation ausgegeben, d.h. nur bei
USER- bzw. AREADUMPs und solchen SYSTEMDUMPs, die der Benutzer ueber
IDA0N45-Antwort 'Y,SYSTEM' veranlasst hat.

## IDA0N54

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

IDA0N54 '(&00)' AUSGEGEBEN IN DATEI '(&01)'

### Bedeutung

Dem Anwender bzw. Operator wird nach Beendigung der Ausgabe die Art des
Speicherabzugs und der Name der Dump-Datei mitgeteilt.
(&00): USERDUMP, AREADUMP oder SYSTEMDUMP
(&01): Dump-Dateiname.

## IDA0N55

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

IDA0N55 TITEL: '(&00)'

### Bedeutung

Diese Meldung wird beim USER- bzw. AREADUMP nach der Meldung IDA0N54
ausgegeben, um dem Anwender die Titelzeile (&00) mitzuteilen.

## IDA0N56

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0N56 AKTUELLER SYSTEMDUMP UNTERDRUECKT (DUPLIKAT)

### Bedeutung

Ein SYSTEMDUMP mit gleicher Unterbrechungsadresse und gleichem
Ereigniscode befindet sich bereits auf der Kennung $SYSDUMP.

## IDA0N57

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

IDA0N57 ZU WENIG PLATTENSPEICHER. DUMP NICHT ERSTELLT

## IDA0N58

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

IDA0N58 BANDGERAETE-TYP NICHT VERFUEGBAR? ANTWORT: (EOT=AUSGABE AUF PLATTE; <VOLUMETYPE>=AUSGABE AUF BAND; N=NEIN)

### Bedeutung

Ein Bandgeraet des angegebenen Typs ist nicht frei oder nicht vorhanden.

### Maßnahme

EOT: Ausgabe des Dumps auf Platte.
<VOLUMETYPE>: Ausgabe des Dumps auf ein serielles Geraet des
angegebenen Typs.
N: Ausgabe des Dumps wird unterdrueckt.

## IDA0N59

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

IDA0N59 DVS IST NOCH NICHT VERFUEGBAR. (ANTWORT: EOT=DUMP TERMINIEREN)

### Bedeutung

Diese Meldung wird i.a. waehrend der Startup-Phase ausgegeben, wenn ein
Dump aufgerufen wird und die BS2000-Funktionen, die CDUMP benoetigt
(Datenverwaltungssystem), noch nicht verfuegbar sind.
CDUMP stellt keine Dump-Daten sicher und kehrt nach der Antwort EOT
mit dem Returncode X'3C' zum Aufrufer zurueck.

### Maßnahme

In der Regel sollte bei dieser Meldung ein SLED eingeleitet werden,
da der System-Startup fehlerfrei abgewickelt werden soll.

## IDA0N60

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

IDA0N60 DUMP-TASK FUER TSN '(&00)' ERZEUGT

### Bedeutung

Zur Ausgabe eines Dumps fuer die TSN '(&00)' wurde eine Dump-Task erzeugt.

## IDA0N61

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

IDA0N61 DUMP-VERARBEITUNG WEGEN '(&00)'-FEHLER BEI PC='(&01)' ABGEBROCHEN. RC='(&02)'

### Bedeutung

Die Fehlerursache des Dump-Abbruchs kann aus dem CONSLOG-Protokoll
naeher bestimmt werden, wenn die Ausgabe der IDA0N61-Meldung
erfolgreich war.
Die Inserts haben folgende Bedeutung:
(&00): Fehler, der bei einer Systemfunktion, die von CDUMP aufgerufen
wurde, auftrat.
Folgende Werte sind z.Zt. moeglich:
$CREATE... Fehler bei der CDUMP-Task-Erzeugung
$PNUP ... Fehler beim PEND/UNPEND der DUMPTASK
CL4REQM .. kein Klasse-4-Speicher verfuegbar
CMF-CREA.. $ECMF-Fehler: CREATE
CMF-MOVE.. $ECMF-Fehler: MOVE
DMS ... DMS-Fehler
$NVYPGA... ein Fehler-RC des Interfaces $NVYPGA
$RMMDIV... ein Fehler-RC des Interfaces $RMMDIV
NO_SPACE.. Plattenkapazitaet reicht fuer diesen Dump nicht aus
NSPINDH... ein Fehler-RC vom Modul NSPINDH
RECOVERY.. Systemfehler waehrend CDUMP-Fehlerbehebungsroutine
SYSTEM ... unspezifischer Systemfehler
VALIDATE.. $VALID-Fehler: eine wichtige Seite ist nicht zugeordnet
ZEROPAGE.. eine wichtige Seite ist geloescht (z.B. TCB)
DUMPxxxx.. xxxx ist ein CDUMP-interner Fehler-Code:
0001 kein Speicher fuer den TTSAV-Bereich verfuegbar
0002 kein Speicher verfuegbar
0003 kein Klasse 3 Speicher verfuegbar
0004 kein Klasse 4 Speicher verfuegbar
0005 kein Klasse 5 Speicher verfuegbar
0006 kein Klasse 6 Speicher verfuegbar
0007 die DUMPTASK wurde vorzeitig abgebrochen
0013 inkonsistenz zwischen Index-Item# und Seitennummer
0014 Fehler waehrend einer DMS-Verarbeitung
0015 kein Plattenspeicherplatz verfuegbar
0019 rekursiver CDUMP-Aufruf
001A zweiter CDUMP-Aufruf innerhalb der Fehlertask
001B Userdump abgebrochen durch *CANCEL-RUNNING-DUMP
(&01): Befehlsadresse, bei der der (&00)-Fehler auftrat.
(&02): Returncode, der den (&00)-Fehler genauer spezifiziert.
Die Inserts (&01) und (&02) sind nur in Abhaengigkeit des jeweiligen
Fehlers (&00) sinnvoll versorgt.

## IDA0N62

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0N62 DUMP-ERSTELLUNG WEGEN INKONSISTENTER TABELLEN ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Meldungsnummer IDA0N62 wird (ohne Meldungstext) in einer Meldung vom
Termination Processing als Insert ausgegeben, wenn die Dump-Erstellung
wegen inkonsistenter Tabellen (z.B. JCB fehlt) nicht abgeschlossen werden
kann.

## IDA0N63

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0N63 DVS-FEHLER '(&00)'; DUMP-ERSTELLUNG FORTGESETZT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber das
Kommando /HELP-MSG DMS(&00) im Systemmodus erfragt bzw. dem
Handbuch 'BS2000 Systemmeldungen' entnommen werden.
(&00): DMSnnnn ... DVS-Fehler mit dem Fehlercode nnnn.

## IDA0N64

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

IDA0N64 SNAP WURDE VON CDUMP AUFGERUFEN

### Bedeutung

Aufgrund einer entsprechenden Anforderung durch den CDUMP-Benutzer
wurde von CDUMP ein $SNAP-Aufruf zum Erzeugen eines Snapdumps
abgesetzt.
Der Snapdump wird zur Erstellung des dadurch konsistenteren Systemdumps
verwendet und anschliessend geloescht.

## IDA0N65

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

IDA0N65 CDUMP BENUTZT SNAPDUMP '(&00)'

### Bedeutung

Der von dieser Task erstellte Systemdump wird unter Verwendung des
Snapdumps (&00) erzeugt.

## IDA0N66

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

IDA0N66 AKTUELLER BENUTZERDUMP WIRD UNTERDRUECKT (DUPLIKAT).

### Bedeutung

Ein Benutzerdump mit gleicher Unterbrechungsadresse, gleichem
$CPROG-Zaehler und gleichem Ereigniscode existiert bereits.

## IDA0N67

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

IDA0N67 UNTERDRUECKEN BENUTZER-DUMP-DUPLIKATE WEGEN REQM-FEHLER NICHT MOEGLICH.

## IDA0N68

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

IDA0N68 AUSGABE EINES BENUTZERDUMPS AUF EINE SPEZIELLE CATID NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Die Ausgabe des Benutzerdumps wird auf der DEFAULT-CATID versucht.

## IDA0N98

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

IDA0N98 CDUMP WURDE VOR 'DMS-READY' AUFGERUFEN

### Bedeutung

Die Verfuegbarkeit des Datenverwaltungssystems (DVS) ist Voraussetzung
fuer die Erstellung eines Dump mit CDUMP.

### Maßnahme

Zur Erstellung von Diagnoseunterlagen leitet CDUMP einen 'Crash' ein.
Bitte SLED ziehen.

## IDA0N99

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 90

Warranty : NO

IDA0N99 TASK EINES SYSTEMDUMPS IN HOLD. ANTWORT (EOT=TASK PENDEN; T=DUMP TERMINIEREN)

### Bedeutung

Bei der CDUMP-Verarbeitung ist ein Systemfehler aufgetreten, der eine
Dump-Ausgabe nicht ermoeglicht. Die Fehlerursache ist moeglicherweise in
der eventuell vorhergehenden Meldung IDA0N61 naeher spezifiert.
Task penden um spaeter mit SLED Diagnoseunterlagen zu erstellen, oder
mit Online-Diagnosemittel versuchen, den Fehler zu diagnostizieren.
Ansonsten den Dumpvorgang terminieren, wodurch der Fehler uebergangen
wird und die beteiligte(n) Task(s) wieder aktiviert werden.

### Maßnahme

EOT: Die Task wird in den Zustand PENDED INDEFINITELY gebracht um
sie beispielsweise in einen spaeter erstellten SLED zu sichern.
T : Der Dumpvorgang wird terminiert und die beteiligte(n) Task(s)
aktiviert.

## IDA0SAA

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SAA ERROR LOGGING EINTRAG FUER IDIAS-FREMDTASK-TRACE

### Bedeutung

Meldung dient nur der Dokumentation.

## IDA0SBA

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SBA DIAGNOSE-SNAPSHOT-DUMP VERURSACHT VON IDIAS-EXIT

### Bedeutung

Meldung dient nur der Dokumentation.

## IDA0SBB

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SBB DIAGNOSE-SETS VERURSACHT VON IDIAS-EXIT

### Bedeutung

Meldung dient nur der Dokumentation.

## IDA0SIA

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SIA KEIN SPEICHERPLATZ FUER WRITE-STOP-TABELLE VERFUEGBAR

### Bedeutung

IDIAS kann keinen Klasse-3- oder Klasse-4-Speicher anfordern
(Klasse-3- oder Klasse-4-Speichersaettigung).

### Maßnahme

/START-SUBSYSTEM spaeter wiederholen.

## IDA0SIB

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SIB KEIN SPEICHERPLATZ FUER NUKLEUS-LOCK-TRACE-TABELLE VERFUEGBAR

### Bedeutung

IDIAS kann keinen Klasse-3-Speicher anfordern
(Klasse-3-Speichersaettigung).

### Maßnahme

/START-SUBSYSTEM spaeter wiederholen.

## IDA0SIC

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SIC WRITE-STOP SIH-ROUTINE BEREITS AKTIV

### Bedeutung

Die 'Write-Stop' SIH-Routine ist bereits geladen.

## IDA0SID

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SID SUBSYSTEM 'IDIAS' KANN NICHT AUS DEM SYSTEM ENTFERNT WERDEN, DA NOCH SPEICHERBEREICHE AUF SCHREIBZUGRIFF UEBERWACHT WERDEN

### Bedeutung

Es sind noch Write-Stops im System enthalten.

### Maßnahme

Write-Stops mit /REMOVE-WRITE-STOP entfernen und /STOP-SUBSYSTEM IDIAS
wiederholen.

## IDA0SIE

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SIE SUBSYSTEM 'IDIAS' KANN NICHT AUS DEM SYSTEM ENTFERNT WERDEN, DA DIE STANDARD-WRITE-STOP-ROUTINE NICHT AKTIVIERT WERDEN KANN

## IDA0SI0

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI0 KEIN SPEICHERPLATZ FUER PROZESSOR-LOKALE DATEN VERFUEGBAR

### Bedeutung

IDIAS kann keinen Klasse-3-Speicher anfordern
(Klasse-3-Speichersaettigung).

### Maßnahme

/START-SUBSYSTEM spaeter wiederholen.

## IDA0SI1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI1 KEIN SPEICHERPLATZ FUER STOP-TABELLE VERFUEGBAR

### Bedeutung

IDIAS kann keinen Klasse-3-Speicher anfordern
(Klasse-3-Speichersaettigung).

### Maßnahme

/START-SUBSYSTEM spaeter wiederholen.

## IDA0SI2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI2 NEUE 'DIAG-SVC'-ROUTINE BEREITS AKTIV

### Bedeutung

Der SIH-Teil von IDIAS ist bereits geladen.

## IDA0SI3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI3 SUBSYSTEM 'IDIAS' KANN NICHT AUS DEM SYSTEM ENTFERNT WERDEN, DA EIN IDIAS-NO-EDIT-DUMP GEZOGEN WIRD

## IDA0SI4

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI4 'DIAG-SVC'-ROUTINE KONNTE NICHT AKTIVIERT WERDEN

### Bedeutung

Der SIH-Teil von IDIAS kann nicht aktiviert werden.

## IDA0SI5

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI5 SUBSYSTEM 'IDIAS' GELADEN

## IDA0SI6

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI6 SUBSYSTEM 'IDIAS' KANN NICHT AUS DEM SYSTEM ENTFERNT WERDEN, DA INSTRUCTION-STOPS NOCH AKTIV SIND

### Bedeutung

Es sind noch Instruction-Stops im System enthalten.

### Maßnahme

Instruction-Stops mit /REMOVE-INSTRUCTION-STOP entfernen und
/STOP-SUBSYSTEM IDIAS wiederholen.

## IDA0SI7

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI7 SUBSYSTEM 'IDIAS' KANN NICHT AUS DEM SYSTEM ENTFERNT WERDEN, DA 'DIAG-SVC'-ROUTINE NICHT AKTIVIERT WERDEN KANN

## IDA0SI8

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI8 SUBSYSTEM 'IDIAS' AUS DEM SYSTEM ENTFERNT

## IDA0SI9

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0SI9 SUBSYSTEM 'IDIAS' KANN NICHT AUS DEM SYSTEM ENTFERNT WERDEN, DA DIE TRACE-KOMMUNIKATIONS-BOERSEN NOCH BELEGT SIND

## IDA0S0A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S0A SYNTAX-FEHLER '(&00)' IM IDIAS KOMMANDO

## IDA0S0B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S0B TASK NICHT IN BENUTZER-TABELLE. /BEGIN-IDIAS EINGEBEN

### Bedeutung

Ein Haltepunkt kann nur von IDIAS-Benutzern gesetzt werden.

## IDA0S0C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S0C TASK BEREITS IN IDIAS-TABELLE

### Bedeutung

Die TID der Task wurde in der IDIAS-Schutztabelle gefunden.

## IDA0S0D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S0D MEHR ALS 31 TASKS IN DER BENUTZER-TABELLE. KOMMANDO SPAETER ERNEUT EINGEBEN

### Bedeutung

Jeder IDIAS-Benutzer belegt einen von 31 Eintraegen in der
Benutzer-Tabelle.

### Maßnahme

Kommando wiederholen, wenn IDIAS weniger oft benutzt wird.

## IDA0S0E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S0E MAXIMAL ERLAUBTE ANZAHL VON INSTRUCTION- OD. WRITE-STOPS ERREICHT. STOP KANN NICHT GESETZT WERDEN

### Bedeutung

Die systemweite Hoechstgrenze von aktiven Instruction- od.
Write-Stops ist vom Systemverwalter festgelegt.

### Maßnahme

Systemverwalter bitten, mehr Stops zuzulassen.

## IDA0S0F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S0F NAME EXISTIERT BEREITS FUER ANDEREN HALTEPUNKT

### Bedeutung

Der Name eines IDIAS-Stops muss eindeutig sein.

### Maßnahme

/SHOW-IDIAS-STATUS eingeben, um festzustellen, wer den Namen bereits
benutzt hat.

## IDA0S06

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S06 ADRESSE UND NAME BEZEICHNEN NICHT DENSELBEN INSTRUCTION- ODER WRITE-STOP

### Bedeutung

Adresse und Name eines Instruction- und Write-Stops
muessen eindeutig sein.

### Maßnahme

/SHOW-IDIAS-STATUS eingeben, um zu sehen, welcher Name zu dem
Instruction- od. Write-Stop gehoert.

## IDA0S07

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S07 DER 'TASK'- ODER 'SUBSYSTEM'-OPERAND DARF BEI INSTRUCTION-STOPS IM KLASSE-5/6-SPEICHER NICHT WEGGELASSEN WERDEN

### Bedeutung

Wenn der Instruction-Stop im Klasse-5- oder im Klasse-6-Speicher liegt,
muss die betreffende Task oder das Subsystem eindeutig angegeben werden.

### Maßnahme

Kommando mit 'TASK'- oder 'SUBSYSTEM'-Operand wiederholen.

## IDA0S08

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S08 SPEICHER NICHT VERFUEGBAR ODER FREMDER SPEICHER NICHT ZUGREIFBAR. FUNKTION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

$REQM oder $CMF meldete den Fehler.

### Maßnahme

Versuchen, den Klasse-5-Speicher zu verkleinern, ohne dass dabei die
fremde Task beeintraechtigt wird.

## IDA0S09

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S09 BENUTZER-KENNUNG DARF IDIAS KOMMANDO NICHT VERWENDEN

## IDA0S1A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S1A MEHR ALS 4 TASKS PRO INSTRUCTION-STOP DUERFEN NICHT EXPLIZIT ANGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Im TASK-Operanden kann eine TID oder eine Liste von bis zu 4 TIDs
angegeben werden. Ist die TID der Test-Task nicht bekannt, sind die
folgenden Angaben zulaessig:
- F-D: die erste Dialog-Task, die auf den Haltepunkt laeuft, wird
angehalten ('first dialog')
- F-B: die erste Batch-Task, die auf den Haltepunkt laeuft, wird
angehalten ('first batch')
- F-I: die erste Interrupt-gesteuerte Task, die auf den Haltepunkt
laueft, wird angehalten ('first interrupt').

### Maßnahme

Anzahl der TIDs reduzieren oder eine der aufgefuehrten Angaben treffen.
Dabei ist eine Kombination der Angaben moeglich.

## IDA0S1B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S1B INSTRUCTION- OD. WRITE-STOP DARF NICHT ENTFERNT ODER GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, auf einen Instruction- od. Write-Stop zuzugreifen,
der von einem anderen Benutzer gesetzt wurde. Nur derjenige, der den
Instruction- od. Write-Stop gesetzt hat, darf ihn aendern oder entfernen.

## IDA0S1C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S1C ANGEGEBENER INSTRUCTION-STOP EXISTIERT NICHT. /SHOW-INSTRUCTION-STOPS EINGEBEN

### Bedeutung

Ein Kommando wurde fuer einen Instruction-Stop eingegeben, der
nicht existiert.

### Maßnahme

/SHOW-INSTRUCTION-STOPS NAME=*ALL eingeben, um eine Liste aller
Instruction-Stops zu bekommen.

## IDA0S1D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S1D OPERAND 'TASK' DARF NICHT WEGGELASSEN WERDEN

### Bedeutung

1. Mehr als eine Task steht in der Instruction- od. Write-Stop-Liste,
aber der TASK-Operand wurde weggelassen.
Wenn ACTION=*INCREMENT-COUNTER angegeben wird,
muss die betreffende Task eindeutig sein.
2. Beim ersten /TRACE-INSTRUCTIONS-Kommando fuer eine Task darf der
Task-ID-Operand nicht entfallen.
3. Beim ersten /ADD-WRITE-STOP-Kommando fuer eine Task darf der
TASK-Operand nicht entfallen.
4. Beim /CREATE-SYSTEM-DUMP-Kommando darf der TASK-ID-Operand nicht
entfallen.

## IDA0S1E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S1E MEHRERE TASKS NICHT GEFUNDEN. /SHOW-IDIAS-STATUS EINGEBEN

### Bedeutung

Mehrere der angegebenen TIDs konnten nicht gefunden werden, die anderen
wurden freigegeben.

### Maßnahme

/SHOW-IDIAS-STATUS eingeben, um zu sehen, welche Tasks noch nicht
freigegeben wurden.

## IDA0S1F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S1F SYNCHRONISATIONS-PROBLEME. KOMMANDO SPAETER ERNEUT VERSUCHEN

### Bedeutung

Die Instruction- od. Write-Stop-Tabelle konnte auch nach 30 Versuchen
nicht gesperrt werden.

### Maßnahme

Wenn die Wiederholung des Kommandos nicht erfolgreich ist,
Wartung verstaendigen.

## IDA0S10

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S10 INSTRUCTION-STOP-ADRESSE MUSS FUER NEUEN INSTRUCTION-STOP ANGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Beim Einrichten eines neuen Instruction-Stops ist die Angabe der
Instruction-Stop-Adresse <module> + <reladd> oder ABSOLUTE + <absadd>
erforderlich.

### Maßnahme

Korrektes Kommando eingeben.

## IDA0S11

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S11 ANGEGEBENER MODUL ODER EINTRAG IM (&00) (&01) NICHT GEFUNDEN.

### Bedeutung

Der angegebene Modul oder Eintrag existiert nicht im aufgefuehrten
Kontext/Subsystem.

### Maßnahme

Kommando mit einem existierenden Modul oder unter Angabe eines anderen
Kontext/Subsystems wiederholen.

## IDA0S12

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S12 DISTANZ GROESSER ALS MODUL-LAENGE

### Bedeutung

Instruction-Stops bzw. CONTINUE-AT-MODULE-ADDRESS-Adressen duerfen
bei der Angabe von <module> + <distance>
nur innerhalb des Moduls liegen.

### Maßnahme

Sicherstellen, dass der Instruction-Stop an der richtigen Adresse liegt.

## IDA0S13

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S13 UNGERADE ADRESSE UNGUELTIG FUER /ADD-INSTRUCTION-STOP

### Bedeutung

Alle Maschinenbefehle muessen auf Halbwort- bzw. Wort-Grenze
ausgerichtet sein.

### Maßnahme

Korrektes Kommando eingeben.

## IDA0S14

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S14 INSTRUCTION-STOP AUF 'DIAG-SVC' NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Doppelte Instruction-Stops sind nicht erlaubt.

### Maßnahme

/SHOW-INSTRUCTION-STOPS eingeben, um zu sehen, ob bereits ein
Instruction-Stop an dieser Adresse liegt.

## IDA0S15

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S15 ADRESSE NICHT BELEGT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehler bei der Pruefung fuer die Adresse eines Instruction-Stops
bzw. einer CONTINUE-AT-...-Adresse.

### Maßnahme

Pruefen, ob die Adresse in einer nicht
belegten Seite liegt.

## IDA0S17

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S17 INSTRUCTION-STOPS BZW. CONTINUE-AT-...-ADRESSEN IM KLASSE-1-SPEICHER ERFORDERN OPERANDEN 'OPTION=*SUPPRESS-STATIC-CHECK'

### Bedeutung

Die meisten Klasse-1-Module laufen im SIH-Funktionszustand und duerfen
nicht angehalten werden.

### Maßnahme

Wenn wirklich gewuenscht, Kommando auf eigene Gefahr wiederholen mit
OPTION=*SUPPRESS-STATIC-CHECK.

## IDA0S18

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S18 UNGUELTIGER OPERATIONSCODE BEI INSTRUCTION-STOP- OD. CONTINUE-AT-... -ADRESSE. OPERAND 'OPTION=*SUPPRESS-STATIC-CHECK' ERFORDERLICH

### Bedeutung

Ein solcher Instruction-Stop ist nur in sehr speziellen Faellen sinnvoll.

### Maßnahme

Wenn wirklich gewuenscht, Kommando auf eigene Gefahr wiederholen mit
OPTION=*SUPPRESS-STATIC-CHECK.

## IDA0S19

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S19 EIGENE ODER GESCHUETZTE TASK KANN NICHT MIT 'IDIAS' GETESTET WERDEN

### Bedeutung

Nach einem /BEGIN-IDIAS ist eine Task vor IDIAS geschuetzt.

## IDA0S2A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S2A (&00) INSTRUCTION-STOPS ENTFERNT. (&01) SIND AKTUELL IM SYSTEM

### Bedeutung

Diese Meldung wird auf Datenstation und Bedienstation aus
Revisionsgruenden ausgegeben.

## IDA0S2B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S2B INTERNER DIAGNOSE-TRACE LAEUFT BEREITS

## IDA0S2C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S2C INTERNER DIAGNOSE-TRACE BEREITS AUSGESCHALTET

## IDA0S2D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S2D TESTTASK MOEGLICHERWEISE AUF REKURSIVEM INSTRUCTION-STOP

### Bedeutung

Instruction-Stop aus Testtask entfernen.

### Maßnahme

keine

## IDA0S2E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S2E RESUME-AUFRUF AUF FREMDEN INSTRUCTION-STOP NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Beobachtertask ist nicht Eigentuemerin dieses Instruction-Stops

### Maßnahme

/SHOW-INSTRUCTION-STOPS NAME=*ALL,SELECT-TASK=*ANY eingeben, um zu sehen,
wem dieser Instruction-Stop gehoert.

## IDA0S20

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S20 KOMMANDO VOM BENUTZER ZURUECKGEZOGEN. KEIN INSTRUCTION-STOP GESETZT

## IDA0S21

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S21 (&00) + (&01) : (&02)

### Bedeutung

Die Anweisungen an der Instruction-Stop- bzw. CONTINUE-AT-...-Adresse
werden ausgegeben.

### Maßnahme

Pruefen, ob die richtige Adresse gefunden wurde.

## IDA0S22

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

IDA0S22 ADRESSE IN ORDNUNG? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Eine Bestaetigung fuer das Setzen des Instruction-Stops wird angefordert.
Y: die ausgegebenen Anweisungen entsprechen den Erwartungen.

## IDA0S23

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S23 ANGEGEBENE BENUTZER-EXIT-ROUTINE NOCH NICHT GELADEN

### Bedeutung

Der Name des Exits ist IDIAS nicht bekannt.

### Maßnahme

EXIT-Modul mit dem Kommando /LOAD-IDIAS-EXIT laden.

## IDA0S24

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S24 INSTRUCTION-STOP GESETZT BEI (&00) + (&01)

### Bedeutung

Diese Meldung informiert den Operator ueber die Benutzeraktivitaeten.

## IDA0S25

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S25 ALTES CODING ENTSPRICHT NICHT DEM VORHERGEHENDEN

### Bedeutung

Der alte Code wurde geaendert, nachdem er vor dem (Wieder-)Setzen des
Instruction-Stops gesichert worden war.

### Maßnahme

Fehlerursache feststellen.

## IDA0S26

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S26 /WAIT-IDIAS-EVENT KOMMANDO OHNE EREIGNIS WEGEN TIME-LIMIT BEENDET

### Bedeutung

Das Kommando /WAIT-IDIAS-EVENT wurde nach der angegebenen Wartezeit <s>
beendet, ohne dass fuer den Instruction- od. Write-Stop ein Ereignis
eintrat.

## IDA0S27

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S27 KEINE TASK FUER DIESEN INSTRUCTION-STOP ANGEGEBEN. INSTRUCTION-STOP RUHT

### Bedeutung

Ein Instruction-Stop, fuer den keine Task angegeben wurde,
bewirkt nichts.

### Maßnahme

Kommando /ADD-INSTRUCTION-STOP STOP=...,TASK=*ADD-TASK(...) eingeben,
wenn der Haltepunkt aktiviert werden soll.

## IDA0S28

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S28 INSTRUCTION-STOP UND CONTINUE-AT-...-ADRESSE DUERFEN NICHT IN UNTERSCHIEDLICHEN SUBSYSTEMEN LIEGEN

### Bedeutung

Die einzig erlaubten Kombinationen sind:
- Instruction-Stop und CONTINUE-AT-...-Adresse im selben Subsystem
(derselbe Klasse-5-Speicher), oder
- Instruction-Stop in Klasse-5-Speicher und CONTINUE-AT-...-Adresse
im Klasse-2- oder Klasse-4-Speicher.
Andere Kombinationen sind technisch nicht moeglich.

## IDA0S29

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S29 UNGUELTIGES SUBSYSTEM

### Bedeutung

Die angegebenen Operanden bezeichnen nicht eindeutig einen
Instruction-Stop in einem Subsystem.
Moegliche Ursachen:
- Ein Instruction-Stop mit derselben Adresse existiert bereits in einem
anderen Subsystem (die Adresse eines Haltepunkts muss eindeutig sein,
selbst wenn die betroffenen
Instruction-Stops in unterschiedlichen Adressraeumen liegen).
- Der angegebene Instruction-Stop liegt im CP-Teil des Betriebssystems
(Subsystem ist CP).
- Der Instruction-Stop mit der angegebenen Adresse befindet sich in einem
anderen Subsystem.
- Der Instruction-Stop mit dem angegebenen Namen befindet sich in einem
anderen Subsystem.
Naehere Information kann dem Manual entnommen werden.

### Maßnahme

Kommando mit richtigem Subsystem wiederholen.

## IDA0S3A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S3A KEIN IDIAS-TRACE IN TASK '(&00)' MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

In der angesprochenen Task wird schon von einer anderen Beobachter-Task
aus ein TRACE ausgefuehrt.

## IDA0S3B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S3B TASK MIT (&00) '(&01)' EXISTIERT NICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die im IDIAS-Kommando angegebene Task ist nicht vorhanden.

## IDA0S3C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S3C KEIN TRACE MOEGLICH IN EIGENER ODER IN EINER GESCHUETZTEN TASK. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

IDIAS-Benutzer oder geschuetzte Tasks
duerfen in einem IDIAS-Kommando
nicht angegeben werden.

## IDA0S3D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S3D IDIAS-TRACE LAEUFT IN EINEM IDIAS-MODUL

### Bedeutung

Die aktuelle TRACE-Task wechselt mit eingeschaltetem FTT in einen
IDIAS-Modul.

## IDA0S3E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S3E TASK '(&00)' ANGEHALTEN DURCH DIAGNOSE-STOP

### Bedeutung

Die Test-Task wurde durch einen Diagnose-Stop innerhalb der
Trace-Strecke angehalten.

## IDA0S3F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S3F AENDERN DER MAXIMALEN INSTRUCTION- OD. WRITE-STOP-ZAHL NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Anzahl maximal erlaubter Instruction- od. Write-Stops
kann nicht geaendert werden, da noch Instruction- bzw. Write-Stops
im System enthalten sind oder ein Fehler bei der Speicherfreigabe auftrat.

### Maßnahme

Instruction- bzw. Write-Stops entfernen und Kommando wiederholen.

## IDA0S30

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S30 INTERNER IDIAS-FEHLER. SERSLOG-EINTRAG ERSTELLT

## IDA0S31

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S31 IDIAS-TRACE LAEUFT IN DEM 'TASKLOCK' '(&00)'

### Bedeutung

Die aktuelle TRACE-Task wechselt in eine TASKLOCK-Strecke.
(&00): Modulname.

## IDA0S32

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S32 IDIAS-TRACE VERLAESST EINE TASKLOCK-STRECKE

### Bedeutung

Die aktuelle TRACE-Task verlaesst eine TASKLOCK-Strecke.

## IDA0S33

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S33 IMPLIZITES 'RESUME' FUER TASK '(&00)'

### Bedeutung

Die aktuelle TRACE-Task hat eine TASK- oder SYSTEMLOCK-Strecke betreten.
Der LOCK-HANDLING-Operand war mit *RESUME-TASK angegeben oder es wurde
versucht, innerhalb eines IDIAS-Moduls einen TRACE auszufuehren.

## IDA0S34

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

IDA0S34 TMI-WARTEZEIT IN TASK '(&00)' UEBERSCHRITTEN. WARTEVORGANG WIEDERHOLEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Die im Operanden WAIT-TIME-LIMIT angegebene Wartezeit bis zum
Eintreten des TMI-Ereignisses wurde ueberschritten.

### Maßnahme

Weiteres /TRACE-INSTRUCTION Kommando mit erhoehter Wartezeit im
WAIT-TIME-LIMIT-Operanden eingeben.

## IDA0S35

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S35 TASK '(&00)' STEHT NICHT AUF EINEM EIGENEN INSTRUCTION-STOP ODER INNERHALB EINER TRACE-STRECKE. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

In der angesprochenen Task ist momentan kein IDIAS-Trace moeglich,
da die Task weder auf einem Instruction-Stop noch innerhalb einer
IDIAS-Trace-Strecke steht.

### Maßnahme

Instruction-Stop vor die zu testende Routine setzen. Test-Task auf den
Instruction-Stop laufen lassen und /TRACE-INSTRUCTIONS-Kommando
wiederholen.

## IDA0S36

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S36 KEINE WEITERE TEST-TASK MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die maximale Anzahl von 5 parallelen Test-Tasks ist erreicht.
Es kann keine weitere Task zur Ablaufverfolgung eingerichtet werden.

### Maßnahme

/RESUME-IDIAS-TEST-TASK fuer eine nicht mehr benoetigte Test-Task
eingeben. /TRACE-INSTRUCTIONS fuer die neue Test-Task wiederholen.

## IDA0S37

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S37 IDIAS-TRACE FUER TASK '(&00)' BEENDET

## IDA0S38

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S38 TRACE-TASK '(&00)' BEENDET

### Bedeutung

Die TRACE-Task wurde durch Fehler oder expliziten Beendigungs-Aufruf
beendet.

## IDA0S39

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S39 UNBEKANNTER OPERATIONSCODE '(&00)' IN TASK '(&01)' BEI ADRESSE '(&02)'

### Bedeutung

Der letzte in der Test-Task mit TID (&01) ausgefuehrte Maschinenbefehl
(&00) war ein unbekannter Operationscode.

## IDA0S4A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S4A KEINE TASK ANGEGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## IDA0S4B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S4B IDIAS-TRACE AKTIV. KEIN GLOBALER WRITE-STOP MOEGLICH

### Bedeutung

Ein globaler Write-Stop ist nur moeglich, wenn systemweit kein
IDIAS-Trace aktiv ist.

### Maßnahme

IDIAS-Trace mit /RESUME-IDIAS-TEST-TASK beenden und Kommando
wiederholen.

## IDA0S4C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S4C GLOBALER WRITE-STOP AKTIV. KEIN IDIAS-TRACE MOEGLICH

### Bedeutung

Ein IDIAS-Trace ist nur moeglich, wenn kein globaler Write-Stop gesetzt
ist.

### Maßnahme

Write-Stop mit /REMOVE-WRITE-STOP entfernen und Trace-Kommando
wiederholen.

## IDA0S4D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S4D WRITE-STOP IN TASK '(&00)' GESETZT. KEIN IDIAS-TRACE MOEGLICH

### Bedeutung

IDIAS-Trace und Write-Stop koennen nicht parallel in einer Task benutzt
werden.

### Maßnahme

Write-Stop mit /REMOVE-WRITE-STOP entfernen und Trace Kommando
wiederholen.

## IDA0S4E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S4E TESTTASK STEHT WEDER AUF EINEM EIGENEN INSTRUCTION-STOP NOCH AUF EINEM EIGENEN WRITE-STOP NOCH INNERHALB EINER TRACE-STRECKE. KOMMANDO ABGEWIESEN

## IDA0S4F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S4F /RESUME-IDIAS-TEST-TASK FUER TASKS AUF FREMDEN WRITE-STOPS NICHT ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## IDA0S40

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S40 KEINE REAKTION VON TASK '(&00)' SEIT LETZTEM TRACE-SCHRITT

### Bedeutung

Der Zustand der Testtask ist unbekannt.
Moegliche Ursachen koennen sein:
- Systemfehler
- Endlosschleife
- Deadlocksituation
- Warten auf einen angeforderten Lock.

### Maßnahme

Zustand der Testtask pruefen.
Gegebenenfalls neues /TRACE-INSTRUCTIONS-Kommando eingeben.

## IDA0S41

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S41 IDIAS-TRACE AB FREMDEM INSTRUCTION-STOP NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Der IDIAS-Trace kann nur von einem eigenen Instruction-Stop gestartet
werden.

### Maßnahme

/SHOW-INSTRUCTION-STOPS NAME=*ALL,SELECT-TASK=*ANY eingeben, um zu sehen,
wem dieser Instruction-Stop gehoert.

## IDA0S42

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S42 REKURSIVER IDIAS-TRACE NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Es wurde versucht in einer Routine zu tracen, die von der
IDIAS-FITT-Behandlung aufgerufen wird.

### Maßnahme

/RESUME-IDIAS-TEST-TASK oder /REMOVE-INSTRUCTION-STOP fuer den
Instruction-Stop eingeben, damit die Behandlung fortgesetzt werden kann.

## IDA0S43

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S43 VERBINDUNG ZU SUBSYSTEM 'IDIAS' KANN NICHT HERGESTELLT WERDEN. IDIAS-TRACE NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Funktion 'CONNECT-SUBSYSTEM' kann nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Wartung verstaendigen.

## IDA0S44

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S44 KEIN SPEICHERPLATZ FUER INSTRUCTION- ODER WRITE-STOP-TABELLE VERFUEGBAR

### Bedeutung

IDIAS kann keinen Klasse-3-Speicher anfordern.
(Klasse-3-Speichersaettigung).

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

## IDA0S45

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S45 ANGEGEBENE BENUTZER-EXIT-ROUTINE KANN NICHT GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Beim Laden der Exit-Routine trat ein Fehler auf.
Moegliche Ursachen koennen sein:
- Es sind bereits 8 Benutzer-Exit-Routinen geladen
- Die angegebene Exit-Routine ist bereits geladen
- Falscher Bibliotheksname
- Falscher Modulname
- Fehler im BINDER/LADER-System.

### Maßnahme

Pruefen der moeglichen Fehlerursachen. Bei BLS-Fehler wird
die entsprechende Meldung direkt von BLS ausgegeben.

## IDA0S46

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S46 MEHR ALS 512 INSTRUCTION- BZW. WRITE-STOPS ANGEFORDERT

### Bedeutung

Es kann maximal die aufgefuehrte Anzahl von Stops von IDIAS
verwaltet werden.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## IDA0S47

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S47 KEIN IDIAS-TRACE AKTIV

## IDA0S48

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S48 KEIN WRITE-STOP AUF DIESEM HSI MOEGLICH

### Bedeutung

Ein Write-Stop kann nur auf Anlagen mit CFCS3 HSI gesetzt werden.

## IDA0S49

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S49 IDIAS-TRACE IN TASK '(&00)' AKTIV. KEIN WRITE-STOP MOEGLICH

### Bedeutung

IDIAS-Trace und Write-Stop koennen nicht parallel in einer Task benutzt
werden.

### Maßnahme

IDIAS-Trace mit /RESUME-IDIAS-TEST-TASK beenden und
/ADD-WRITE-STOP Kommando wiederholen.

## IDA0S5A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S5A CDUMP LAEUFT IN TASK '(&00)'. /REMOVE-WRITE-STOP KOMMANDO NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Solange die CDUMP-Funktion in der Testtask aktiv ist, kann der
entsprechende Write-Stop nicht entfernt werden.

### Maßnahme

/SHOW-SYSTEM-DUMP-STATUS eingeben, um zu sehen, wann die CDUMP-Funktion
beendet ist.

## IDA0S5B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S5B GLOBALEN WRITE-STOP GESETZT VON '(&00)'+'(&01)' BIS '(&02)'+'(&03)'

### Bedeutung

Diese Meldung wird auf Datenstation und Bedienstation ausgegeben.

## IDA0S5C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S5C LOKALEN WRITE-STOP GESETZT IN TASK '(&00)' VON '(&01)+(&02)' BIS '(&03)+(&04)'

## IDA0S5D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S5D IDIAS-NO-EDIT-DUMP NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Fuer die angegebene Testtask kann kein IDIAS-No-Edit-Dump angestossen
werden.
Moegliche Ursachen:
- Die angegebene Task existiert nicht.
- Ein NO-EDIT-Dump in der angegebenen Task ist bereits aktiv.
- Die Task befindet sich im letzten Terminierungsschritt.
- Es kann kein Boersenslot angefordert werden.
- Die Task befindet sich im Zustand 'pended indefinitely'.

## IDA0S5E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S5E OPTION=*SUPPRESS-DYNAMIC-CHECKS FUER EINEN IDIAS-NO-EDIT-DUMP IN DIESER TASK NOTWENDIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die angegebene Testtask ist eine Systemtask oder sie befindet sich in
einer der 'Inaktiv Queues' Q5 - Q13.

## IDA0S5F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S5F GROESSE DES WRITE-STOP UEBERWACHUNGSBEREICHS DARF NICHT GEAENDERT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## IDA0S50

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S50 UNGUELTIGE TASK-ANGABE FUER GLOBALEN WRITE-STOP

### Bedeutung

Der globale Write-Stop ist bereits fuer eine andere Task aktiv.

### Maßnahme

/SHOW-WRITE-STOPS eingeben, um zu sehen, fuer welche Task der
globale Write-Stop aktiv ist.

## IDA0S51

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S51 UNGUELTIGER WRITE-STOP-NAME ODER UNGUELTIGE WRITE-STOP-START-ADRESSE. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es existiert bereits ein Write-Stop mit dem angegebenen Namen.
- Es existiert bereits ein Write-Stop mit der angegebenen Adresse
(eventuell in einem anderen Subsystem).
- Die angegebene Adresse existiert nicht.

### Maßnahme

/SHOW-WRITE-STOPS eingeben, um eine Liste aller Write-Stops
zu bekommen.

## IDA0S52

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S52 KEINE WEITEREN OPERANDEN ERLAUBT WENN WILDCARDS IM NAMEN ANGEGEBEN WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## IDA0S53

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S53 GLOBALER WRITE-STOP ENTFERNT

### Bedeutung

Diese Meldung wird auf Datenstation und Bedienstation aus
Revisionsgruenden ausgegeben.

## IDA0S54

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S54 (&00) WRITE-STOPS ENTFERNT. (&01) SIND AKTUELL IM SYSTEM

## IDA0S55

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S55 NAME BEREITS VERGEBEN

### Bedeutung

Der Name ist bereits fuer einen Instruction- od. Write-Stop
vergeben.

### Maßnahme

/SHOW-IDIAS-STATUS eingeben, um zu sehen, welche Namen bereits vergeben
sind. /ADD-...-STOP mit neuen Namen wiederholen.

## IDA0S56

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S56 UNGUELTIGE WRITE-STOP-LAENGE. KOMMANDO ABGEWIESEN

## IDA0S57

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S57 NUR EIN TPR-WRITE-STOP-EVENT PRO ADRESSBEREICH ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## IDA0S58

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S58 CDUMP LAEUFT IN TASK '(&00)'. KEINE AENDERUNG DER TPR-WRITE-STOP-EREIGNISBEHANDLUNG MOEGLICH

### Bedeutung

Solange die CDUMP-Funktion in der Testtask aktiv ist, kann die
TPR-Ereignisbehandlung nicht geaendert werden.

### Maßnahme

/SHOW-SYSTEM-DUMP-STATUS eingeben um zu sehen, wann die CDUMP-Funktion
beendet ist.

## IDA0S59

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S59 IDIAS-WRITE-STOP GUELTIGKEITSBEREICHS-KONFLIKT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es ist kein tasklokaler Write-Stop moeglich, da ein systemglobaler
Write-Stop gesetzt ist oder es ist kein systemglobaler Write-Stop
moeglich, da ein tasklokaler gesetzt ist.

### Maßnahme

/SHOW-WRITE-STOPS eingeben, um sich eine Liste aller gesetzten
Write-Stops anzeigen zu lassen.

## IDA0S6B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0S6B DIAGNOSE-STOPP AUF EINEN RDPC-BEFEHL ODER RDPC-BEFEHL IM DELAY-SLOT NICHT ERLAUBT.

### Bedeutung

Es soll ein Diagnose-Stopp auf einen RDPC-Befehl gesetzt werden bzw.
es soll ein RDPC-Befehl im Delay-Slot ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Auf einer anderen Adresse erneut versuchen.

## IDA0S6C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0S6C TMI-WARTEZEIT IN BEOB-TASK UEBERSCHRITTEN. IDIAS-AREA-TRACE MOEGLICHERWEISE BEENDET.

### Bedeutung

Die angegebene Wartezeit bis zum Eintreten des TMI-Ereignisses
wurde ueberschritten. Da es sich um einen Bereichs-Trace handelt,
wird Trace-Ende angenommen.

## IDA0S6D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S6D BEREICHSTRACE: MODUL NICHT GEFUNDEN ODER ANFANGSADRESSE GROESSER ENDADRESSE

### Bedeutung

Kommando mit korrigierten Angabenn wiederholen.

## IDA0S60

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S60 ANGEGEBENER WRITE-STOP EXISTIERT NICHT. /SHOW-WRITE-STOPS EINGEBEN

### Bedeutung

Ein Kommando wurde fuer einen Write-Stop eingegeben, der
nicht existiert.

### Maßnahme

/SHOW-WRITE-STOPS NAME=*ALL eingeben, um eine Liste aller
Write-Stops zu bekommen.

## IDA0S61

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S61 KEIN INSTRUCTION-STOP GESETZT

## IDA0S62

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S62 KEIN WRITE-STOP GESETZT

## IDA0S63

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S63 TASK (&00) AUS STOPLISTE ENTFERNT.

### Bedeutung

Der entsprechende Instruction-Stop ist fuer diese Task nicht mehr
gueltig.

### Maßnahme

keine

## IDA0S64

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S64 BENUTZER VERSUCHT, EINEN INSTRUCTION-STOP IN EINEN IDIAS-MODUL ZU SETZEN. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Es ist nicht erlaubt, in einen IDIAS-Modul einen Instruction-Stop zu
setzen.

### Maßnahme

Kommando mit einem Nicht-IDIAS-Modul wiederholen.

## IDA0S65

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S65 KEIN SPEICHERPLATZ ZUR SICHERUNG DES UEBERWACHUNGSBEREICHS VERFUEGBAR.

### Bedeutung

IDIAS kann keinen Klasse-3-Speicher anfordern (Kl-3-Speicher-Saettigung).

### Maßnahme

Kommando ohne Restaurierungsfunktion wiederholen.

## IDA0S66

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S66 DIE TASK IST NICHT EIGENTUEMERIN DES/EINES INSTRUCTION-STOPS.

### Bedeutung

Fuer diese (Beobachter-)Task exisiert kein Instruction-Stop-Eintrag
in den IDIAS-Tabellen.

### Maßnahme

/SHOW-INSTRUCTION-STOPS NAME=*ALL,SELECT-TASK=*ALL eingeben.

## IDA0S67

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S67 DIE TASK IST NICHT EIGENTUEMERIN DES/EINES WRITE-STOPS.

### Bedeutung

Fuer diese (Beobachter-)Task existiert kein Write-Stop-Eintrag
in den IDIAS-Tabellen.

### Maßnahme

/SHOW-WRITE-STOPS NAME=*ALL,SELECT-TASK=*ALL eingeben.

## IDA0S70

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S70 (&00) IST EIN ENTRY IM MODUL (&01).

## IDA0S71

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0S71 ANGEGEBENE BENUTZER-EXIT-ROUTINE KANN NICHT GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Beim Laden der Exit-Routine trat ein Fehler auf.
Moegliche Ursachen koennen sein:
- Es sind bereits 8 Benutzer-Exit-Routinen geladen
- Die angegebene Exit-Routine ist bereits geladen
- Falscher Bibliotheksname
- Falscher Modulname
- Fehler im BINDER/LADER-System.

### Maßnahme

Pruefen der moeglichen Fehlerursachen. Bei BLS-Fehler wird
die entsprechende Meldung direkt von BLS ausgegeben.

## IDA0S72

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0S72 INSTRUCTION-STOP BEREITS VORHANDEN FUER DIESELBE ADRESSE

### Bedeutung

Es wurde versucht einen Instruction-Stop fuer eine Adresse
zu setzen fuer die bereits ein Instruction-Stop gesetzt ist.

### Maßnahme

/SHOW-INSTRUCTION-STOPS NAME=*ALL,SELECT-TASK=*ALL eingeben,
um eine Liste aller Instruction-Stops zu bekommen.

## IDA0S73

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0S73 WRITE-STOP BEREITS VORHANDEN FUER DIESELBE START ADRESSE

### Bedeutung

Es wurde versucht einen Write-Stop fuer eine Adresse zu setzen
fuer die bereits ein Write-Stop gesetzt ist.

### Maßnahme

/SHOW-WRITE-STOPS NAME=*ALL,SELECT-TASK=*ALL eingeben
um eine Liste aller Write-Stops zu bekommen.

## IDA0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0001 HARDWARE-AUDIT LAEUFT NICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

HOLD-HA-A (ISP: ACTION=DISC) ist nur moeglich bei aktivem AUDIT

## IDA0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0002 HARDWARE-AUDIT LAEUFT BEREITS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

HARDWARE-AUDIT-Modus bereits eingeschaltet, entweder durch eine
Fremdtask AUDIT-Anforderung oder ueber eine
ALL-JOBS(ISP:ALLTASK)-AUDIT-Anforderung

## IDA0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0003 KEINE HARDWARE-AUDIT-TABELLE ANGELEGT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Da der HARDWARE-AUDIT noch nicht eingeschaltet war, ist keine
Tabellenausgabe ueber SHOW-HA-A (ISP: AUDIT DISPLAY=YES) moeglich.

### Maßnahme

HARDWARE-AUDIT einschalten.

## IDA0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0004 HARDWARE-AUDIT LAEUFT MIT 'SCOPE=OWN-JOB'. 'SCOPE=PROGRAM-LEVEL' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine PCB-spezifische HARDWARE-AUDIT-Anforderung (SCOPE=PROGRAM-LEVEL;ISP:
SCOPE=FUNCT) wird bei laufendem taskbezogenen HARDWARE-AUDIT
(SCOPE=OWN-JOB; ISP: SCOPE=TASK) abgelehnt.

### Maßnahme

Taskbezogenen HARDWARE-AUDIT ausschalten und
anschliessend Kommando wiederholen.

## IDA0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0006 ISP-KDO: HARDWARE-AUDIT-OPERAND 'SAVE' IGNORIERT

### Bedeutung

Der Operand SAVE ist nicht erlaubt im Zusammenhang mit:
- ACTION = OFF
- ACTION = DISC
- DUMP = YES
- DISPLAY= YES.

## IDA0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0007 HARDWARE-AUDIT-TABELLE LEER, KEINE AUSGABE

### Bedeutung

Die HARDWARE-AUDIT-Tabelle ist leer und kann daher nicht
ausgegeben werden.

## IDA0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0008 ISP-KDO: SYNTAX-FEHLER IN HARDWARE-AUDIT-OPERANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Kommando mit richtiger Syntax wiederholen.

## IDA0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0009 HARDWARE-AUDIT-SICHERUNGSTABELLEN-LAENGE NICHT ERLAUBT. 'BUFFER-SIZE = (&00)' ANGENOMMEN

### Bedeutung

1.) Fuer STATE=USER
Der Operand BUFFER-SIZE (ISP: SAVE) muss einen Wert zwischen 0 und
16 haben. Die Verarbeitung wird mit einer Sicherungstabelle der
Laenge 16 Seiten fortgesetzt.
2.) Fuer STATE=SYS (Systemverwalterkommando):
Der Operand BUFFER-SIZE (ISP: SAVE) darf nur die Werte 0 oder 1
haben. Die Verarbeitung wird mit einer Sicherungstabelle der Laenge
1 Seite fortgesetzt.

## IDA0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0010 ISP-KDO: OPERANDEN-KOMBINATION UNGUELTIG. HARDWARE-AUDIT-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

1) Im Zusammenhang mit SCOPE=ALLTASK sind folgende Operanden nicht
erlaubt:
ACTION = DISC bzw.
STATE = USER bzw.
DUMP = YES bzw.
DISPLAY= YES.
2) Im Zusammenhang mit SCOPE=FUNCT sind folgende Operanden nicht erlaubt:
ACTION = OFF bzw.
ACTION = DISC bzw.
DUMP = YES bzw.
DISPLAY= YES.
3) Im Zusammenhang mit TID= oder TSN= sind folgende Operanden nicht
erlaubt:
SCOPE = ALLTASK bzw.
SCOPE = FUNCT bzw.
DUMP = YES bzw.
DISPLAY= YES.

### Maßnahme

HARDWARE-AUDIT-Kommando mit richtiger Operandenkombination wiederholen.

## IDA0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0011 ISP-KDO: PRIVILEGIERUNGS-FEHLER. HARDWARE-AUDIT-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

1) Der Benutzer ist nicht privilegiert, einen TPR-HARDWARE-AUDIT
zu verwenden.
2) Der Benutzer ist nicht privilegiert, einen TU-HARDWARE-AUDIT fuer
eine Fremdtask zu verwenden, die nicht unter der eigenen User-ID
laeuft.

## IDA0012

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

IDA0012 INTERNER FEHLER IN HARDWARE-AUDIT-ROUTINE. SYSTEM-DUMP WIRD ERZEUGT

## IDA0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0014 (&00) SPEICHERMANGEL. KEINE HARDWARE-AUDIT-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Speichermangel fuer
Klasse-3-Originaltabellen;
Klasse-4-Verwaltungsbereich;
Klasse-4-Tabellensteuerbereich;
Klasse-5-Sicherungstabellen;
Klasse-5-Arbeitsbereich
(&00): CL3 oder CL4 oder CL5.

### Maßnahme

Speicher freigeben. HARDWARE-AUDIT-Kommando wiederholen.

## IDA0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0015 TASK MIT (&00) (&01) EXISTIERT NICHT. HARDWARE-AUDIT-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Task ist nicht vorhanden.
(&00): TSN oder TID;
(&01): Tasknummer.

### Maßnahme

Task-Nummern ueberpruefen und HARDWARE-AUDIT-Kommando wiederholen.

## IDA0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0016 KEIN PROGRAMM GELADEN. HARDWARE-AUDIT-KOMMANDO WEGEN FEHLENDEM (&00) PCB ABGEWIESEN

### Bedeutung

Kein TU- bzw. TPR-PCB vorhanden.
SCOPE=PROGRAM-LEVEL (ISP: SCOPE=FUNCT) kann nicht ausgefuehrt werden.
(&00): TU oder TPR.

### Maßnahme

HARDWARE-AUDIT-Kommando bei geladenem Programm wiederholen.

## IDA0017

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

IDA0017 'ALL-JOBS-HARDWARE-AUDIT' WEGEN KL3- ODER KL4-SPEICHERMANGEL FUER ALLE TASKS AUSGESCHALTET

### Bedeutung

ALL-JOBS(ISP: ALLTASK)-HARDWARE-AUDIT AUSGESCHALTET, weil KEINE AUDIT-
internen Tabellen mehr angelegt werden koennen

## IDA0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0018 INTERNER HARDWARE-AUDIT-FEHLER. HARDWARE-AUDIT-TABELLEN-AUSGABE AGBEWIESEN

### Bedeutung

Wegen eines Fehlers im Modul AUDEDIT kann die HARDWARE-AUDIT-Tabelle
nicht ausgegeben werden.

### Maßnahme

Wartung verstaendigen.

## IDA0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0019 START-HARDWARE-AUDIT KOMMANDO ABGEWIESEN. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Die Kommando-Folge START-HA-A/ STOP-HA-A/ START-HA-A fuer eine Fremdtask
in TPR bringt beim zweiten START-HA-A Kommando die obige MSG immer dann,
wenn die Fremdtask zwischenzeitlich nicht gelaufen ist. Dies bedeutet,
dass das zweite START-HA-A Kommando zu einem spaeteren Zeitpunkt wieder-
holt werden muss, weil das STOP-HA-A Kommando noch nicht beendet ist,
bzw. sich in einer Warteschlange befindet.
Bei Verwendung des ISP-Formats lauten die entsprechenden Kommandos:
AUDIT ACTION=ON bzw. AUDIT ACTION=OFF

### Maßnahme

START-HA-A KOMMANDO zu einem spaeteren Zeitpunkt wiederholen.

## IDA0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0020 HARDWARE-AUDIT AUF DIESEM HSI NICHT VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der HARDWARE-AUDIT ist nur auf Anlagen mit CFCS3-HSI verfuegbar.

## IDA0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0021 ABNORMALE TASK-BEENDIGUNG WEGEN HARDWARE-AUDIT-INTERNEM EIN/AUSGABE-FEHLER

### Bedeutung

Wegen eines nicht behebbaren WROUT- bzw. WRLST-Fehlers im HARDWARE-AUDIT
wird die Task beendet.

## IDA0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0022 KEIN WEITERER SPEICHER FUER HARDWARE-AUDIT-AUSGABE AUF SYSLST VERFUEGBAR

### Bedeutung

Kein weiterer Speicher fuer die SYSLST zugeordnete Datei; HARDWARE-AUDIT-
Tabellen-Ausgabe abgebrochen.

## IDA0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0023 TU-HARDWARE-AUDIT WEGEN EINSCHRAENKUNG DURCH DEN SYSTEMVERWALTER FUER ALLE TASKS DER GEWAEHLTEN BENUTZERKENNUNG ZUR ZEIT NICHT VERFUEGBAR.

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat mit dem Kommando MODIFY-USER-ATTRIBUTES die
Eingabe von TU-HARDWARE-AUDIT-Kommandos fuer die aktive Benutzerkennung
verhindert.

### Maßnahme

Systemverwalter anrufen

## IDA0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0024 TU-HARDWARE-AUDIT WEGEN EINSCHRAENKUNG DURCH DEN BENUTZER ZUR ZEIT FUER LAUFENDE TASK NICHT VERFUEGBAR.

### Bedeutung

Der Benutzer hat mit dem Kommando MODIFY-TEST-OPTIONS die
Eingabe von TU-HARDWARE-AUDIT-Kommandos fuer die aktive Benutzerkennung
verhindert.

### Maßnahme

AUDIT-Privileg mit Kommando MODIFY-TEST-OPTIONS einschalten und
anschliessend Kommando wiederholen

## IDA0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0030 LINKAGE-AUDIT LAEUFT NICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

LINKAGE-AUDIT-Modus war nicht eingeschaltet.

## IDA0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0031 LINKAGE-AUDIT LAEUFT BEREITS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

LINKAGE-AUDIT-Modus bereits eingeschaltet, entweder durch eine andere
Task ueber eine Fremdtask AUDIT-Anforderung oder durch eine ALL-JOBS
AUDIT-Anforderung.

## IDA0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0032 KEINE LINKAGE-AUDIT-TABELLE ANGELEGT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Da der LINKAGE-AUDIT noch nicht eingeschaltet war, ist keine
Tabellenausgabe moeglich

### Maßnahme

LINKAGE-AUDIT einschalten

## IDA0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0033 LINKAGE-AUDIT LAEUFT MIT 'SCOPE=OWN-JOB'. 'SCOPE=PROGRAM-LEVEL' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine PCB-spezifische LINKAGE-AUDIT-Anforderung wird bei laufendem
taskbezogenen LINKAGE-AUDIT abgelehnt.

### Maßnahme

Ggf. taskbezogenen LINKAGE-AUDIT ausschalten und anschliessend
Kommando wiederholen.

## IDA0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0034 LINKAGE-AUDIT-TABELLE LEER, KEINE AUSGABE

### Bedeutung

Die LINKAGE-AUDIT-Tabelle ist leer und kann daher mit
SHOW-LI-A nicht ausgegeben werden..

## IDA0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0035 LINKAGE-AUDIT-PRIVILEGIERUNGS-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht privilegiert, einen TU-LINKAGE-AUDIT fuer eine
Fremdtask anzufordern, die nicht unter der eigenen User-ID laeuft.

## IDA0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0036 INTERNER FEHLER IN LINKAGE-AUDIT-ROUTINE. SYSTEM-DUMP ERZEUGT

## IDA0037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0037 (&00) SPEICHERMANGEL. KEINE LINKAGE-AUDIT-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Speichermangel fuer
Klasse-3-Originaltabellen;
Klasse-4-Verwaltungsbereich;
Klasse-5-Sicherungstabellen;
Klasse-5-Arbeitsbereich.
(&00): CL3 oder CL4 oder CL5.

### Maßnahme

Speicher freigeben. LINKAGE-AUDIT-Kommando wiederholen.

## IDA0038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0038 TASK MIT (&00) (&01) EXISTIERT NICHT. LINKAGE-AUDIT-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): TSN oder TID
(&01): Tasknummer.

### Maßnahme

Task-Nummern ueberpruefen und LINKAGE-AUDIT-Kommando wiederholen.

## IDA0039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0039 KEIN PROGRAMM GELADEN. LINKAGE-AUDIT-KOMMANDO WEGEN FEHLENDEM (&00) PCB ABGEWIESEN

### Bedeutung

Kein TU- bzw. TPR-PCB vorhanden.
SCOPE=PROGRAM-LEVEL kann nicht ausgefuehrt werden.
(&00): TU oder TPR.

### Maßnahme

LINKAGE-AUDIT-Kommando bei geladenem Programm wiederholen.

## IDA0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0040 'ALL-JOBS-LINKAGE-AUDIT' WEGEN KL-3- ODER KL-4-SPEICHERMANGEL FUER ALLE TASKS AUSGESCHALTET

## IDA0042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0042 PROZESSOR-LOKALER LINKAGE-AUDIT LAEUFT BEREITS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein prozessorlokaler LINKAGE-AUDIT wurde bereits mit
SCOPE=INTERRUPT-HANDLING oder SCOPE=SYSTEM-LEVEL eingeschaltet.

## IDA0043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0043 LINKAGE-AUDIT MIT 'STATE=SYSTEM' WEGEN AKTIVEM PROZESSOR-LOKALEN LINKAGE-AUDIT MIT SCOPE=SYSTEM-LEVEL NICHT MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Waehrend eines aktiven LINKAGE-AUDIT mit STATE=PROCESSOR
(SCOPE=SYSTEM-LEVEL) ist kein tasklokaler TPR-LINKAGE-AUDIT moeglich.

### Maßnahme

Ggf. prozessorlokalen LINKAGE-AUDIT mit STOP-LINKAGE-AUDIT
STATE=PROCESSOR (SCOPE=SYSTEM-LEVEL) abschalten und anschliessend
tasklokalen TPR-LINKAGE-AUDIT mit STATE=SYSTEM einschalten.

## IDA0044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0044 PROZESSORLOKALER LINKAGE-AUDIT MIT 'SCOPE=SYTEM-LEVEL' WEGEN AKTIVEM TPR-LINKAGE-AUDIT NICHT MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Waehrend eines aktiven LINKAGE-AUDIT mit STATE=SYSTEM ist ein
prozessorlokaler LINKAGE-AUDIT mit SCOPE=SYSTEM-LEVEL nicht moeglich.

### Maßnahme

Ggf. TPR-LINKAGE-AUDIT mit STOP-LINKAGE-AUDIT STATE=SYSTEM in allen
Tasks abschalten und anschliessend prozessorlokalen LINKAGE-AUDIT mit
SCOPE=SYSTEM-LEVEL einschalten.

## IDA0045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0045 ZENTRALE LINKAGE-AUDIT-VERWALTUNG ZUR ZEIT GESPERRT. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Zur Sicherung der Konsistenz der LINKAGE-AUDIT-Verwaltungstabellen
wurden diese waehrend der Verarbeitung gesperrt.

### Maßnahme

LINKAGE-AUDIT-Kommando zu einem spaeterem Zeitpunkt wiederholen.

## IDA0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0046 ABNORMALE TASK-BEENDIGUNG WEGEN INTERNEM EIN/AUSGABE-FEHLER IM LINKAGE-AUDIT; AUSGABE ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Wegen eines WROUT- bzw. WRLST-Fehlers im LINKAGE-AUDIT wird die Task
beendet.

## IDA0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0047 LINKAGE-AUDIT-OPERAND 'BUFFER-SIZE' IGNORIERT

### Bedeutung

Der LINKAGE-AUDIT befand sich im 'HOLD-Zustand'.
Es ist bereits eine Sicherungstabelle vorhanden.

## IDA0048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0048 LINKAGE-AUDIT-TABELLE EINER FREMDTASK NICHT AUSGEGEBEN

### Bedeutung

Wegen eines internen Systemfehlers kann die
LINKAGE-AUDIT-Tabelle einer Fremdtask nicht ausgegeben werden.

### Maßnahme

Wartung verstaendigen.

## IDA0049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0049 TASK BEFINDET SICH IN DER TERMINIERUNG. LINKAGE-AUDIT KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die betroffene Task wird gerade beendet.

## IDA0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0050 LINKAGE-AUDIT START-KOMMANDO ABGEWIESEN. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Die Kommando-Folge START-LI-A/ STOP-LI-A/ START-LI-A fuer eine Fremdtask
in TPR bringt beim zweiten START-LI-A Kommando die obige MSG immer dann,
wenn die Fremdtask zwischenzeitlich nicht gelaufen ist. Dies bedeutet,
dass das zweite START-LI-A Kommando zu einem spaeteren Zeitpunkt wieder-
holt werden muss, weil das STOP-LI-A Kommando noch nicht beendet ist,
bzw. sich in einer Warteschlange befindet.

### Maßnahme

START-LI-A KOMMANDO zu einem spaeteren Zeitpunkt wiederholen.

## IDA0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0051 LINKAGE-AUDIT-SICHERUNGSTABELLEN-LAENGE NICHT ERLAUBT. 'BUFFER-SIZE=(&00)' ANGENOMMEN

### Bedeutung

Der Operand BUFFER-SIZE muss einen Wert zwischen 0 und 16 haben.
Die Verarbeitung wird mit einer Sicherungstabelle der Laenge
16 Seiten fortgesetzt.

## IDA0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0052 TU-LINKAGE-AUDIT WEGEN EINSCHRAENKUNG DURCH DEN SYSTEMVERWALTER FUER ALLE TASKS DER GEWAEHLTEN BENUTZERKENNUNG ZUR ZEIT NICHT VERFUEGBAR.

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat mit dem Kommando MODIFY-USER-ATTRIBUTES die
Eingabe von TU-LINKAGE-AUDIT-Kommandos fuer die aktive Benutzerkennung
verhindert.

### Maßnahme

Systemverwalter anrufen

## IDA0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0053 TU-LINKAGE-AUDIT WEGEN EINSCHRAENKUNG DURCH DEN BENUTZER ZUR ZEIT FUER LAUFENDE TASK NICHT VERFUEGBAR.

### Bedeutung

Der Benutzer hat mit dem Kommando MODIFY-TEST-OPTIONS die
Eingabe von TU-LINKAGE-AUDIT-Kommandos fuer die aktive Benutzerkennung
verhindert.

### Maßnahme

AUDIT-Privileg mit Kommando MODIFY-TEST-OPTIONS einschalten und
anschliessend Kommando wiederholen

## IDA0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0054 FEHLERHAFTER AUFRUF EINER SYSTEM-FUNKTION IN AUDIT

## IDA0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0055 INTERNER FEHLER IN AUDIT

## IDA0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0056 AUDALLOW-PARAM WAEHREND STARTUP WEDER 'YES' NOCH 'NO': 'YES' ANGENOMMEN.

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat im Startup-Parameter-Service fuer den Parameter
AUDALLOW keinen oder einen falschen Wert angegeben: AUDALLOW=YES
angenommen.

## IDA0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0057 PROCESSOR-LOKALER LINKAGE-AUDIT AM ENDE VON STARTUP AUSGESCHALTET.

### Bedeutung

Der prozessor-lokale LINKAGE-AUDIT wurde am Ende des STARTUP kurz vor
SYSTEM READY ausgeschaltet, da im Parameter-Service AUDALLOW=NO
angegeben war.

## IDA0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0058 KEIN PROZESSOR-LOKALER LINKAGE-AUDIT AKTIV

### Bedeutung

Der prozessorlokale LINKAGE-AUDIT wurde waehrend der Startup-Phase
erfolgreich ausgeschaltet oder der Ausschaltversuch scheiterte, weil
der prozessorlokale LINKAGE-AUDIT nicht eingeschaltet war

## IDA0059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0059 PROZESSOR-LOKALER LINKAGE-AUDIT AKTIV

### Bedeutung

Der prozessorlokale LINKAGE-AUDIT wurde mittels Startup-Parameterservice
eingeschaltet.

## IDA0060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0060 WEGEN EINSCHRAENKUNG DURCH DEN SYSTEMVERWALTER SIND IN DIESER SESSION KEINE AUDIT-KOMMANDOS MOEGLICH.

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat im STARTUP-Parameter Service mit AUDALLOW=NO
alle AUDIT-Kommandos verboten.

## IDA0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0061 ERRORLOGGING EINTRAG

### Bedeutung

Es ist ein interner Fehler waehrend einer TPR-LINKAGE-AUDIT Contingency
aufgetreten

## IDA0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0104 KEIN BENUTZER-PROGRAMM GELADEN

### Bedeutung

Anwender hat AID-Kommando eingegeben, ohne vorher ein Programm zu laden.

### Maßnahme

Programm laden und Kommandoeingabe wiederholen.

## IDA011D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA011D CONNECT-SUBSYSTEM FUER AID IST BEREITS IN DIESER TASK DURCHGEFUEHRT. TASKLOKALES LADEN IST DAHER NICHT MOEGLICH. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ist AID bereits als Subsystem in einer Task geladen, ist ein
tasklokales Laden nicht moeglich.
AID kann nur entweder als Subsystem oder tasklokal geladen werden.

## IDA0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0113 AIDSYS: SPEICHERMANGEL

### Bedeutung

AIDSYS erhaelt keinen CL-5-Speicher mehr und kann entweder gar nicht
oder nur eingeschraenkt arbeiten.

### Maßnahme

a) Das Kommando etwas spaeter wiederholen.
b) Programm erneut laden.

## IDA0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0119 AID KONNTE NICHT GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Falscher CSECT-Operand oder angegebene Datei ist keine OML.

### Maßnahme

Andere Bibliothek angeben oder Systemverwalter verstaendigen.

## IDA0122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0122 AIDSYS: HALTEPUNKT IM CODING, DER NICHT VON AIDSYS GESETZT WURDE

### Bedeutung

Das unterbrochene Programm lief auf einen Testpunkt-SVC
(SVC 129), obwohl AIDSYS in seinen internen Tabellen hierzu keine
Information enthaelt (z.B. verbotene Anwendung des SVC 129 oder
SVC 129 von anderer Task gesetzt).

### Maßnahme

SVC 129 aus dem Programm herausnehmen.

## IDA0123

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

IDA0123 ***** AID-REP AUF ADRESSE (&00), LAENGE = (&01) *****

### Bedeutung

Mittels AID wurden Aenderungen im System-Adressraum durchgefuehrt.

## IDA0124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0124 FEHLERHAFTER AUFRUF EINER SYSTEM-FUNKTION IN AIDSYS

## IDA0125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0125 ES LIEGT EINE "SCHUTZWUERDIGE SITUATION" VOR. IN DIESEM FALLE DARF DAS GELADENE PROGRAMM NUR AUSGEFUEHRT, NICHT ABER GETESTET WERDEN

### Bedeutung

In einer "schutzwuerdigen Situation" sind nur die AID-Kommandos
%R(ESUME) und %REMOVE erlaubt.
Eine "schutzwuerdige Situation" wird AID ueber
den $CHKEXO-Makro gemeldet. Eine solche Situation liegt z. Bsp. dann vor,
wenn ein Programm(teil) aus einer Datei, die mit Lesepasswort geschuetzt
ist, (nach)geladen wurde.

### Maßnahme

Die "schutzwuerdige Situation" aufheben, z. Bsp. durch Angabe des
Lesepasswortes, bzw. das %R(ESUME)-Kommando eingeben.

## IDA0127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0127 AID NICHT VERFUEGBAR. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Testhilfe AID ist momentan nicht verfuegbar
(nicht ins System gebunden).

### Maßnahme

Testhilfe AID vom Systemverwalter laden lassen.

## IDA0128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0128 INTERNER FEHLER IN ASTRACE

## IDA013A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA013A TASK-LOKALES LADEN VON AID IST FUER DIESE BENUTZERKENNUNG NICHT ERLAUBT

## IDA0130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0130 ZEICHENFOLGEN MIT FUEHRENDEM '%' WERDEN ALS AID-KOMMANDO INTERPRETIERT

### Bedeutung

Es wurde eine Zeichenfolge mit fuehrendem % eingegeben.
Diese wird vom Kommandoprozessor als AID-Kommando interpretiert,
obwohl kein AID verfuegbar ist.

## IDA0140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0140 AID TESTPUNKT MIT INKONSISTENTEM HSI KONTEXT

### Bedeutung

Eine AID Testpunkt Unterbrechung ist eingetreten. AIDSYS kann
die Unterbrechung nicht bearbeiten, da der aktuelle PMode nicht
mit dem fuer die Unterbrechungsstelle vorgesehenen PMode
uebereinstimmt.

### Maßnahme

Speicherabzug erstellen und Fehler melden.

## IDA015A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA015A SUBSYSTEM AIDSYS KONNTE NICHT INITIALISIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Initialisierung von AIDSYS konnte nur unvollstaendig durchgefuehrt
weden.

### Maßnahme

Ein spaeterer erneuter Versuch koennte erfolgreich sein.

## IDA015B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA015B ENTKOPPELTER TEIL DES SUBSYSTEMS AIDSYS KONNTE NICHT INITIALISIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Initialisierung von AIDSYS konnte nur unvollstaendig durchgefuehrt
werden.

### Maßnahme

Ein spaeterer erneuter Versuch koennte erfolgreich sein.

## IDA015C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA015C FEHLER IN VERSIONS INDIKATOR VON AID

### Bedeutung

Das im Einsatz befindliche Subsystem AID ist in der vorliegenden BS2000
Version nicht ablauffaehig.

### Maßnahme

Systemverwalter informieren.

## IDA015D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA015D SUBSYSTEM AID KONNTE NICHT INITIALISIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Initialisierung von AID durch AIDSYS konnte nur unvollstaendig
durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Ein spaeterer erneuter Versuch koennte erfolgreich sein.

## IDA015E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA015E AID TESTPUNKT NICHT ERLAUBT IM FUNKTIONSZUSTAND TPR

### Bedeutung

Es ist eine AID Testpunkt Unterbrechung im Funktionszustand TPR
aufgetreten. Die zugehoerige Testpunkt Behandlung wird jedoch in
TPR nicht von AIDSYS unterstuetzt.

### Maßnahme

SVC 129 aus dem Programm herausnehmen.

## IDA0151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0151 SUBSYSTEM AIDSYSA KONNTE NICHT INITIALISIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Initialisierung von AIDSYSA konnte nur unvollstaendig durchgefuehrt
werden.

### Maßnahme

Ein spaeterer erneuter Versuch koennte erfolgreich sein.

## IDA0152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0152 AIDSYS FEHLER BEI INTERPRETATION VON AID KOMMANDO

### Bedeutung

Es ist ein interner Fehler bei der Analyse eines AID Kommandos in AIDSYS
aufgetreten.

## IDA0153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0153 AID IN FEHLERHAFTEM ZUSTAND

### Bedeutung

Es ist ein nicht behebbarer Fehler in AID aufgetreten.

### Maßnahme

In der laufenden Task ist AID nicht mehr verfuegbar.

## IDA0154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0154 KOMMANDO PRIVILEG FEHLT

### Bedeutung

Die aktuelle Task besitzt nicht das noetige Kommando Privileg zur
Ausfuehrung von AID Kommandos.

## IDA0155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0155 SUBSYSTEM AIDSYS KONNTE NICHT KONNEKTIERT WERDEN

### Bedeutung

Gegenwaertig ist eine Konnektierung der Task an das Subsystem AIDSYS nicht
moeglich.

### Maßnahme

Systemverwalter informieren.

## IDA0157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0157 INTERNER FEHLER IN AIDSYS

## IDA0158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0158 SUBSYSTEM AIDSYSA IST NICHT GELADEN

### Bedeutung

Das Subsystem AIDSYSA muss permanent verfuegbar sein.

## IDA0159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0159 UNERWARTETES EREIGNIS FUER AIDSYS

### Bedeutung

Ein Ereignis wurde AIDSYS zugestellt. Aufgrund von Inkonsistenzen im
AIDSYS Datenkontext ist eine Behandlung jedoch nicht moeglich.

## IDA0160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0160 DER SVC 130 IST DEM INTERNEN GEBRAUCH VORBEHALTEN

## IDA0161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0161 AID TESTPUNKT IN HARDWARE MAESSIG SCHREIBGESCHUETZTEM BEREICH NICHT ERLAUBT

## IDA0162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0162 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEI AUSGABE AUF SYSOUT

## IDA0163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0163 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF SYSOUT

## IDA0164

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0164 FEHLER BEIM SCHLIESSEN VON DUMPFILE '(&00)'. DMS FEHLER SCHLUESSEL (&01)

## IDA0165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0165 AENDERN VON HARDWARE MAESSIG SCHREIBGESCHUETZTEM BEREICH NICHT UNTERSTUETZT BEI FREMD-TASK ZUGRIFFEN

## IDA0166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

IDA0166 MAXIMALE ANZAHL VON PCB'S ERREICHT

## IDA0167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0167 ES LIEGT EINE "SCHUTZWUERDIGE SITUATION" IN DER AUSGEWAEHLTEN TASK VOR.

### Bedeutung

Eine "schutzwuerdige Situation" wird AID ueber
den $CHKEXO-Makro gemeldet. Eine solche Situation liegt z. Bsp. dann vor,
wenn ein Programm(teil) aus einer Datei, die mit Lesepasswort geschuetzt
ist, (nach)geladen wurde.

## IDA0180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0180 ASINUS : TASKABBRUCH NACH ERFOLGLOSEM AUFRUF VON $TANC.

### Bedeutung

ASINUS kann auf die eigenen Daten ueber den Anker im TCB nicht zugreifen.

## IDA0181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

IDA0181 ASINUS : TASKABBRUCH NACH ERFOLGLOSEM AUFRUF VON $GETMEM.

### Bedeutung

ASINUS kann keine Daten fuer Diagnosezwecke anlegen.

## IDA0198

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0198 BREAK IN EINEM SYSTEM-PROGRAMM AUF ADRESSE X'(&00)', AMODE=(&01)

### Bedeutung

Ein Systemprogramm versucht ein Kommando einzulesen.
(&00): Adresse hinter dem BKPT-Aufruf
(&01): Adressierungsmodus, sollte 31 sein.

### Maßnahme

Wird nicht unter der Systemverwalter-Kennung gearbeiten, 'R' eingeben.

## IDA0199

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

IDA0199 PROGRAMM-UNTERBRECHUNG AUF ADRESSE X'(&00)', AMODE=(&01)

### Bedeutung

Das Programm fuehrte einen BKPT-Systemaufruf durch, um z.B. die
Moeglichkeit zu bieten, Kommandos einzugeben.
(&00): Adresse, die dem Systemaufruf folgt, d.h. wo das Programm
fortgesetzt werden wird
(&01): Adressierungsmodus zum Zeitpunkt der Unterbrechung (24 oder 31).

### Maßnahme

Wenn das Programm keine Meldung ausgegeben hat und die Unterbrechung nicht
erwuenscht ist, 'R' eingeben.

## IDA030F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA030F AENDERUNG VON HARDWARE- ODER LINKAGE-AUDIT-MODUS NICHT ZUGELASSEN

### Bedeutung

Eine Aenderung des Hardware- oder Linkage-AUDIT-Modus' ist im
Benutzerkatalogeintrag verboten.

## IDA0300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0300 SYNTAX-FEHLER IM KOMMANDO MODIFY-TEST-OPTIONS ODER SHOW-TEST-OPTIONS ODER SHOW-SYMBOL-INFORMATION ODER SHOW-MAP-INFORMATION

### Bedeutung

Meldungsnummer fuer Kommando-Returncode bei den Kommandos
MODIFY-TEST-OPTIONS und SHOW-TEST-OPTIONS und
SHOW-SYMBOL-INFORMATION und SHOW-MAP-INFORMATION und
Moegliche Zusatzmeldung bei MODIFY-TEST-OPTIONS: EXC0926.

## IDA0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0301 SEMANTISCHER FEHLER IM KOMMANDO MODIFY-TEST-OPTIONS ODER SHOW-TEST-OPTIONS ODER SHOW-SYMBOL-INFORMATION ODER SHOW-MAP-INFORMATION

### Bedeutung

Meldungsnummer fuer Kommando-Returncode bei den Kommandos
MODIFY-TEST-OPTIONS und SHOW-TEST-OPTIONS und
SHOW-SYMBOL-INFORMATION und SHOW-MAP-INFORMATION und
Moegliche Zusatzmeldungen bei MODIFY-TEST-OPTIONS: EXC0930, EXC0927.

## IDA0302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0302 SPEICHERMANGEL IN CDUMP

## IDA0303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0303 TASK '(&00)' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die spezifizierte Task ist nicht verfuegbar.
(&00): TSN der spezifizierten Task.

### Maßnahme

Eine andere Task auswaehlen.

## IDA0304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0304 PRIVILEG FUER ZUGRIFF AUF TASK '(&00)' FEHLT

### Bedeutung

Die spezifizierte Task gehoert nicht zur eigenen Benutzerkennung
und die aktuelle Task hat nicht das Kommandoprivileg TSOS.
(&00): TSN der spezifizierten Task.

### Maßnahme

Eine andere Task auswaehlen.

## IDA0305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0305 ANGEGEBENES PASSWORT IGNORIERT FUER TSOS

## IDA0306

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0306 PRIVILEG FUER PASSWORTZUGRIFF FEHLT

## IDA0307

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0307 ANGEGEBENE TASK NICHT ZUGREIFBAR

## IDA0308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IDA0308 KEINE UEBEREINSTIMMUNG MIT ANGEGEBENEM PASSWORT

## IDA0311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0311 KEIN SPEICHER ZUR AUSFUEHRUNG DES KOMMANDOS VERFUEGBAR

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## IDA033A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA033A SYSTEM-SCHNITTSTELLE '(&00)' LIEFERT RETURN CODE '(&01)'

## IDA033B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA033B $VSVAID-SCHNITTSTELLE LIEFERT UNERWARTETEN RECORD-TYP '(&00)'

## IDA033C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA033C Kommando nicht erlaubt in einer Execute-Only-Situation

## IDA0332

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0332 KEINE ZUR EINGABE PASSENDE AUSGABE GEFUNDEN

## IDA0343

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IDA0343 AUSGABE WEGEN GEFORDERTER BEGRENZUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Anzahl der Ausgabesaetze wurde durch den Operanden RECORDS begrenzt.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen