## SEAREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SEAREVI COMP=SEAMF,VERS=91A,DATE=201215

## SEA4002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4002 SCHLUESSELWORT FEHLT. PROGRAMMLAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Funktion oder das Schluesselwort NAME bzw. SPACE wurde nicht
angegeben.

### Maßnahme

Die Funktion bzw. NAME bzw. SPACE in die 1P0-Anweisung eintragen.

## SEA4004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4004 SYNTAXFEHLER IN 1P0-ANWEISUNG. PROGRAMMLAUF ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Entsprechende Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4005 FALSCHE LIST-FUNKTION. PROGRAMMLAUF ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Die 1P0-Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4010 ANWEISUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerhafte Anweisung. Der Lauf wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Fehlerhafte Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4011 UNGUELTIGE EINSCHRAENKUNG

### Bedeutung

In Global- und Einzeleinschraenkungen wurden sich widersprechende Angaben
gemacht.

### Maßnahme

Kontrollieren und korrigieren der Einschraenkungsanweisung, Programmlauf
wiederholen.

## SEA4012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4012 FEHLER IN REIHENFOLGE

### Bedeutung

Die Eingabe-Anweisungen weisen eine fehlerhafte Reihenfolge auf.
(1P1, 1P2, 1P3, 1P4 ...).

### Maßnahme

Anweisungen-Anordnung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4013 UNGUELTIGER SAN

### Bedeutung

Die Symbolischen Attributnamen muessen mit Alphazeichen beginnen. Der Lauf
wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Fehlerhaften Symbolischen Attributnamen korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4014 SYNTAXFEHLER IN 1P1-1P5-ANWEISUNG. PROGRAMMLAUF ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Entsprechende Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4015 ZUVIELE DELETE-KENNWOERTER

### Bedeutung

Max. 120 Anweisungen sind erlaubt. Der Lauf wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Der SEPA-Lauf ist in mehrere Laeufe aufzuteilen, Lauf wiederholen.

## SEA4016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4016 ZUVIELE CHANGE-KENNWOERTER

### Bedeutung

Siehe SEA4015.

### Maßnahme

Siehe SEA4015.

## SEA4017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4017 INTERNER FEHLER. PROGRAMMLAUF BEENDET MIT DUMP

### Maßnahme

Fehlerunterlagen schicken, Lauf wiederholen.

## SEA4018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4018 FEHLER BEI NEGATION

### Bedeutung

Folgeanweisung enthaelt kein 'N' in der 4.Spalte. Der Lauf wird
fortgesetzt, das Kennwort ignoriert.

### Maßnahme

Fehlerhafte Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4019 WIDERSPRUCH IN BERECHTIGUNGSANZEIGE

### Bedeutung

Eine Inkonsistenz wurde festgestellt. Der Lauf wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Fehlerhafte Anweisung(en) korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4020 SAN NICHT AUFSTEIGEND

### Bedeutung

Die eingetragenen SAN muessen aufsteigend vorliegen. Der Lauf wird
fortgesetzt. Kennwort ignoriert.

### Maßnahme

Fehlerhafte Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4021 1P0-ANWEISUNG FEHLT

### Bedeutung

Ablauf-Steueranweisung fehlt. Der Lauf wird beendet.

### Maßnahme

1P0-Anweisung erstellen. Lauf wiederholen.

## SEA4022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4022 SCHLUESSELWORT MEHRFACH

### Bedeutung

In der 1P0-Anweisung ist die Funktion doppelt eingetragen.
Der Lauf wird beendet.

### Maßnahme

1P0-Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4025 KENNWORTKATALOG NICHT GENERIERT

### Bedeutung

Die gewuenschte Funktion ist nicht ausfuehrbar, da kein Kennwort-Katalog
vorhanden ist. Der Lauf wird abgebrochen.

### Maßnahme

Funktion GEN muss laufen, Lauf wiederholen.

## SEA4026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4026 KENNWORTKATALOG ZERSTOERT

### Bedeutung

Der Kennwort-Bestand ist zerstoert.

### Maßnahme

Reparaturmassnahmen sind erforderlich, Lauf wiederholen.

## SEA4027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4027 KENNWORT NICHT AUFSTEIGEND

### Bedeutung

Kennwort in 1P1-Anweisung nicht aufsteigend angegeben. Der Lauf wird
fortgesetzt, Kennwort wird ignoriert.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4028 PSW NICHT AUFSTEIGEND

### Bedeutung

Die Primaerschluesselwerte in 1P3/1P4 nicht aufsteigend sortiert. Der Lauf
wird fortgesetzt, Kennwort wird ignoriert.
PSW: Primaerschluesselwert.

### Maßnahme

Anweisungen sortiert eingeben, Lauf wiederholen.

## SEA4030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4030 KENNWORT NICHT 3 ZEICHEN LANG

### Bedeutung

Syntaxfehler, der Lauf wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4031 LIST-FUNKTION NICHT DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

List-Operand in Widerspruch zur Funktion.

### Maßnahme

List-Funktion und einen neuen SEPA-Lauf durchfuehren.

## SEA4033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4033 KEINE AENDERUNGSDATEN VORHANDEN

### Bedeutung

Obwohl in 1P1-Anweisung angegeben, folgen keine 1P2- bis 1P4-Anweisungen.
Der Lauf wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Fehlende Anweisungen ergaenzen, Lauf wiederholen.

## SEA4034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4034 NICHT ALLE KENNWOERTER GENERIERT

### Bedeutung

Hinweis auf SYSDTA, dass ein Kennwort nicht uebernommen wurde.

## SEA4035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4035 MEHR ALS 100 KENNWOERTER

### Bedeutung

Max. 100 Anweisungen koennen behandelt werden. Der Lauf wird fortgesetzt.

## SEA4036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4036 FEHLER BEI 1P1-CP-DATEN

## SEA4037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4037 FEHLER BEI 1P1-DP-DATEN

## SEA4038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4038 SEDEZIMALER STRING ALS EINGABE FORMAL FALSCH. EINGABE KORRIGIEREN

## SEA4039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4039 KENNWORT '(&00)' IN KENNWORTKATALOG SCHON VORHANDEN. LAUF WIRD FORTGESETZT.

### Maßnahme

Vorhandenes Kennwort (KW) evtl. loeschen. Mit LIST koennen alle
Kennwoerter ausgegeben werden, um sich einen Ueberblick zu verschaffen.

## SEA4040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4040 KENNWORT '(&00)' IN KENNWORTKATALOG NICHT VORHANDEN. LAUF WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Bei Loeschung oder Aenderung wurde festgestellt, dass das Kennwort (KW) im
Kennwortkatalog fehlt.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren, Lauf evtl. wiederholen.

## SEA4041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4041 KENNWORT '(&00)' MEHRFACH IN AENDERUNGS-ANWEISUNG VORHANDEN. LAUF WIRD FORTGESETZT.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren, Lauf evtl. wiederholen.

## SEA4042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA4042 BEI KENNWORT '(&00)' WIDERSPRUCH IN KENNWORTVERGABE. LAUF WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Kennwort kann nicht in einem Lauf geloescht und geaendert werden.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren, Lauf wiederholen.

## SEA4043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4043 KENNWORT '(&00)' WEGEN VORHERGEHENDER FEHLER NICHT GENERIERT.

### Maßnahme

Anweisung mit korrigierten Steueroperanden wiederholen.

## SEA4044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4044 PASSWORTKATALOG IST LEER.

### Bedeutung

Passwortkatalog ist leer.

## SEA4045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4045 TABELLE LIEGT NICHT AUF DEM ANGEGEBENEN SPACE.

### Bedeutung

Tabelle liegt nicht auf dem angegebenen Space.

### Maßnahme

Space angeben, auf dem die Tabelle liegt.

## SEA4046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4046 TABELLE IST NICHT CALL-DML FAEHIG.

### Bedeutung

Tabelle kann nur mit SQL bearbeitet werden. SEPA ist nur bei CALL-DML
faehigen Tabellen einsetzbar.

## SEA4047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4047 TABELLE IST EINE PARTITIONED TABLE.

### Bedeutung

SEPA ist nicht bei Partitioned Tables einsetzbar.

## SEA4048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4048 SCHEMANAME FORMAL FALSCH.

## SEA4049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4049 TABELLENNAME FORMAL FALSCH.

## SEA4050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4050 DATEINAME FORMAL FALSCH.

## SEA4051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4051 PASSWORT FORMAL FALSCH.

## SEA4052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4052 INTERNER FEHLER: METADATEN DES SPACE FEHLERHAFT

### Maßnahme

Space mit RECOVER reparieren.

## SEA4053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4053 SQLSTATUS (&00) BEI DER BEARBEITUNG DER DATEI AUFGETRETEN. (DVS-FEHLER: &01))

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung der Datei ist ein DVS-Fehler (&01) aufgetreten.

### Maßnahme

DVS-Fehler gemaess BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' beseitigen.

## SEA4055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4055 SPACE IST DEFEKT.

### Maßnahme

Space mit RECOVER reparieren

## SEA4056

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4056 DVS-FEHLER (&00) BEI BEARBEITUNG DER ANGEGEBENEN DATEI AUFGETRETEN.

### Maßnahme

DVS-Fehler gemaess BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' beseitigen.

## SEA4057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4057 TABLE ZERSTOERT

### Bedeutung

Table ist als zerstoert gekennzeichnet.

### Maßnahme

Space, auf dem die Table liegt, mit RECOVER reparieren.

## SEA4058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEA4058 ZUVIELE EINZELEINSCHRAENKUNGEN ZU EINEM KENNWORT

### Bedeutung

Der interne Speicherbereich fuer PK0-Saetze ist uebergelaufen.

### Maßnahme

Einzeleinschraenkungen restriktiver vergeben oder mehrere Kennwoerter
definieren.

## SEA4059

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEA4059 PRIMAERSCHLUESSELWERT ZU LANG

### Bedeutung

Es wurde ein PSW angegeben, der laenger ist als es laut Definition erlaubt
ist.

### Maßnahme

PSW in korrekter Laenge angeben.

## SEA4060

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEA4060 UNZULAESSIGES PASSWORT

### Bedeutung

Das angegebene Passwort hat die Hexadarstellung X'404040' oder
X'000000' oder X'FFFFFF'.

### Maßnahme

zulaessiges Passwort angeben

## SEA4061

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA4061 DATEI (&00) EXISTIERT NICHT.

## SEA4062

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEA4062 DER KATALOGSPACE DARF NICHT MIT SEPA BEARBEITET WERDEN.

## SEA7000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA7000 CONSISTENCY CHECK (&00) (&01) IN SESADM AUFGETRETEN

### Bedeutung

Systemfehler in SESADM aufgetreten. Ein User-Dump wird erzeugt, und das
Programm wird abgebrochen.

### Maßnahme

Dump an SESAM-Diagnose weiterleiten.

## SEA7001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEA7001 SESADM OHNE ADMINISTRATION BEENDET.

### Bedeutung

SESADM wurde unmittelbar nach dem Laden beendet.

## SEA7002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEA7002 NOCH KEINE ADMINISTRATION FUER DAS ANGEGEBENE PROGRAMM.

### Bedeutung

SESADM wurde unmittelbar nach der Angabe des zu administrierenden
Programms beendet.

## SEA7003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7003 SESADM-STATEMENT SYNTAKTISCH FALSCH ODER END-STATEMENT AM ENDE DER SESADM-EINGABEDATEI FEHLT

### Bedeutung

Das SESADM-Statement muss syntaktisch, wie in der SESADM-Usersyntaxdatei
beschrieben, angegeben werden. Jede SESADM-Eingabedatei muss mit einem
END-Statement abgeschlossen sein.
Die Meldung kommt auch, wenn nach semantischen Fehler bei
PREPARE-FOREIGN-COPY ein END
erkannt wird.

### Maßnahme

SESADM-Statement syntaktisch korrigieren oder END-Statement an Ende der
SESADM-Eingabedatei anhaengen.

## SEA7004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7004 SDF IST NICHT VERFUEGBAR.

### Bedeutung

SDF ist nicht im System geladen oder muss noch vom Administrator geladen
werden.

## SEA7005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7005 DIE SDF-SYNTAXDATEI IST NICHT VORHANDEN.

### Maßnahme

SDF-Syntaxdatei vom Systemverwalter einhaengen lassen

## SEA7006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7006 FEHLERDIALOG IST NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Ein Fehlerdialog ist im Expertenmodus nicht zugelassen.

## SEA7007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7007 DAS SESADM-STATEMENT IST SEMANTISCH FEHLERHAFT.

### Maßnahme

Den semantischen Fehler korrigieren.

## SEA7008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7008 FEHLER (STATUS (&00)) BEI DER INITIALISIERUNG DES DBCON AUFGETRETEN

### Bedeutung

Status ist im Meldungsmanual erlaeutert.

### Maßnahme

Problem beseitigen und SESADM erneut starten.

## SEA7009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7009 SESADM LAEUFT IN EINER KONFIGURATION OHNE SESDCN; NUR DER STANDARD-DBH DER EIGENEN KONFIGURATION KANN ADMINISTRIERT WERDEN.

### Bedeutung

Es wurde versucht, einen SESAM-DBH einer fremden Konfiguration oder einen
weiteren SESAM-DBH der eigenen Konfiguration zu administrieren.

### Maßnahme

In der Konfiguration, zu der SESADM laut seiner Konfigurationsdatei
gehoert, SESDCN starten, oder SESADM einer anderen Konfiguration zuordnen,
in der SESDCN bereits aktiv ist.

## SEA7010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7010 ANGEGEBENER DCN IST IN DER VERTEILREGEL UNBEKANNT.

### Bedeutung

Es gibt keinen DCN in der Verteilregel entsprechend der DCN-Identifikation
im Statement START-DCN-ADMINISTRATION (Prozessor-Name, Konfigurationsname,
DCN-Name)

### Maßnahme

Statement START-DCN-ADMINISTRATION mit einem identifizierbaren DCN angeben

## SEA7011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7011 ANGEGEBENER SESAM-DBH IST IN DER VERTEILREGEL UNBEKANNT

### Bedeutung

Es gibt keinen DBH in der Verteilregel entsprechend der DBH-Identifikation
im Statement START-DBH-ADMINISTRATION (Prozessor-Name, Konfigurationsname,
DBH-Name)

### Maßnahme

Statement START-DBH-ADMINISTRATION mit einem identifizierbaren DBH angeben

## SEA7012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7012 ZU ADMINISTRIERENDER DCN/DBH IST NICHT ERREICHBAR.

### Bedeutung

Der zu administrierende DCN/DBH ist in der Verteilregel eingetragen, aber
nicht als Task aktiv oder der DBH ist zwischenzeitlich ausgefallen.

### Maßnahme

Neues START-DCN-ADMINISTRATION oder START-DBH-ADMINISTRATION Statement
absetzen.

## SEA7013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7013 SESADM LAEUFT IN EINER KONFIGURATION OHNE SESDCN; KEIN SESDCN KANN ADMINISTRIERT WERDEN.

### Maßnahme

- In der Konfiguration, zu der SESADM laut seiner Konfigurationsdatei
gehoert, SESDCN starten und danach SESADM erneut starten
- oder SESADM einer anderen Konfiguration zuordnen, in der SESDCN bereits
aktiv ist.

## SEA7014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7014 FEHLER BEI DCN/DBH-ADMINISTRATION.

## SEA7015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7015 ANTWORT WURDE ABGESCHNITTEN.

### Bedeutung

Der Antwortbereich ist zu klein. Die Antwort-Nachricht wurde
abgeschnitten.

## SEA7016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA7016 BETRIEBSMITTEL-ENGPASS (STATUS (&00) AUFGETRETEN)

### Bedeutung

Speicherengpass oder Ueberlauf ist aufgetreten.

## SEA7017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA7017 SYSTEMFEHLER AUFGETRETEN (STATUS (&00))

## SEA7018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA7018 FEHLERHAFTER OPERAND

### Bedeutung

Diese Meldung wird im Fehlerdialog von SDF ausgegeben.

## SEA7019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7019 ADMINISTRATIONSAUFRUF ABGEBROCHEN

## SEA7020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7020 ADMINISTRATIONSANWEISUNG STOP-DBH ANGENOMMEN

## SEA7021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7021 AUFTRAGGEBER WURDE VOM SYSTEM ZURUECKGESETZT

### Bedeutung

Das System hat den Auftraggeber entfernt.
Moegliche Ursachen:
Ruecksetzen durch Administration oder interner Wiederanlauf

### Maßnahme

START-DBH-ADMINISTRATION Statement wiederholen.

## SEA7022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7022 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA NOCH EINE ANDERE 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG IN BEARBEITUNG IST

### Maßnahme

SESDCN-ADMINISTRATIONSANWEISUNG zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen

## SEA7023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7023 USER-CLOSE NICHT MOEGLICH WEGEN AUSSTEHENDEM END-LOCK-SEQUENCE

### Maßnahme

END-LOCK-SEQUENCE ausfuehren

## SEA7024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7024 AUSGABE IN TEMPORAERDATEI IN AKTUELLER ABLAUFUMGEBUNG NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

SESADM laeuft im Batch, der Aufruf des Kommandos 'SHOW-FILE' ist nicht
moeglich

## SEA7025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7025 KEINE TEMPORAERDATEI VORHANDEN

### Bedeutung

Eine Temporaerdatei existiert nur dann, wenn zuvor die Anweisung
'MODIFY-OUTPUT-MODE OUTPUT=*SHOW-FILE' angegeben und eine
Administrationsanweisung an einen DBH oder DCN gesendet wurde.

## SEA7026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7026 ANGEGEBENE DATEI MIT DEN SPACE-NAMEN IST NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die in der SESADM-Anweisung 'PREPARE-FOREIGN-COPY' unter
'SPACE-NAMES=*FROM-FILE' angegebene Datei existiert nicht.

## SEA7027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7027 ANGEGEBENE DATEI MIT DEN SPACE-NAMEN IST LEER

### Bedeutung

Die in der SESADM-Anweisung 'PREPARE-FOREIGN-COPY' unter
'SPACE-NAMES=*FROM-FILE' angegebene Datei ist leer.

## SEA7028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7028 ANGEGEBENE DATEI MIT DEN SPACE-NAMEN ENTHAELT MEHR ALS 399 ZEILEN

### Bedeutung

Die in der SESADM-Anweisung 'PREPARE-FOREIGN-COPY' unter
'SPACE-NAMES=*FROM-FILE' angegebene Datei enthaelt mehr als 399 Zeilen.

### Maßnahme

Datei auf 399 Zeilen mit jeweils einem Space-Namen kuerzen.

## SEA7029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7029 INKORREKTER SPACE-NAME IN DATEI '(&00)' AUF ZEILE (&01)

### Bedeutung

Die in der SESADM-Anweisung 'PREPARE-FOREIGN-COPY' unter
'SPACE-NAMES=*FROM-FILE' angegebene Datei enthaelt auf der
angegebenen Zeile einen formal inkorrekten Space-Namen.

### Maßnahme

Datei mit den Space-Namen korrigieren.

## SEA7030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7030 DER ZUGRIFF AUF DIE DATEI MIT DEN SPACE-NAMEN VERURSACHT DVS-FEHLER: '(&00)'

### Bedeutung

Beim Zugriff auf die in der SESADM-Anweisung 'PREPARE-FOREIGN-COPY'
unter 'SPACE-NAMES=*FROM-FILE' angegebenen Datei meldet das DVS einen
Fehler.

### Maßnahme

Datei mit den Space-Namen korrigieren oder neu erstellen.

## SEA7031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7031 ADM: ERZWUNGENE SPERRANFORDERUNG WEGEN (&00) NICHT DURCHSETZBAR. KOMMANDO ABGELEHNT

### Bedeutung

Eine Sperranforderung fuer eine Locksequence(Mode Forced) konnte
nicht erzwungen werden, da das betroffene Objekt bereits von
einer anderen Locksequenz, von einer Transaktion in PTC-Zustand
oder von einer Transaktion einer System-Usersession gesperrt wird.

### Maßnahme

Spaeter nochmal versuchen! Gegebenfalls PTC-Transaktion beenden.

## SEA7032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7032 ADM: AUSGABE IN S-VARIABLE NICHT ERFOLGT.

### Bedeutung

Beim Schreiben der S-Variable trat ein Fehler auf.
Der Inhalt der mittels expliziter Angabe oder Zuweisung des
S-Variablenstromes SYSINF spezifizierten S-Variable ist nicht
veraendert worden. Ansonsten wurde die Anweisung erfolgreich
bearbeitet.

### Maßnahme

Auftretende Meldungen von SDF-P analysieren.

## SEA7033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7033 ADM: AUSGABE IN S-VARIABLE FEHLERHAFT.

### Bedeutung

Beim Schreiben der S-Variable trat ein Fehler auf.
Der Inhalt der mittels expliziter Angabe oder Zuweisung des
S-Variablenstromes SYSINF spezifizierten S-Variable ist zum Teil
veraendert worden und damit in keinem auswertbaren Zustand.
Ansonsten wurde die Anweisung erfolgreich bearbetet.

### Maßnahme

Auftretende Meldungen von SDF-P analysieren.

## SEA7034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7034 ADM: SDF HAT EINEN FEHLER ENTDECKT. ALLE ANWEISUNGEN WURDEN UEBERGANGEN BIS '//STEP' ERKANNT WURDE.

### Bedeutung

Keine.

### Maßnahme

Keine.

## SEA7035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7035 FEHLER BEI INITIALISIERUNG DES MAIL-SERVICE.

### Bedeutung

Bei Initialisierung des Mailservice ist ein Fehler aufgetreten.
Moeglicherweise
liegt ein Fehler bezueglich der Maildatei vor.
Die Ausgaben erfolgen im Dialog nach SYSOUT, im Batch nach SYSLST.

### Maßnahme

Fehlerursache bezueglich Mail beheben, SESADM-Steueranweisung
MODIFY-OUTPUT-MODE OUTPUT=*MAIL wiederholen. Ein Neustart von
SESADM kann je nach Situation erforderlich sein.

## SEA7036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7036 FEHLER IN DATEIBEHANDLUNG BEZUEGLICH MAILAUSGABE.

### Bedeutung

Beim Schreiben der Ausgaben in eine Datei ist ein Fehler aufgetreten. Ein
moeglicher DVS-Fehler ist vorher gemeldet worden. Das Ausgabeziel fuer die
Administrationsanweisung ist auf den Standardwert geaendert worden. Beim
naechsten MODIFY-OUTPUT-MODE wird die dann allerdings unvollstaendige
Datei gesendet.

### Maßnahme

Fehlerursache beheben und Ausgabeziel Ausgabeinformationen wieder auf Mail
aendern.

## SEA7037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7037 INITIALISIERUNG DES MAIL-SERVICE ERFOLGT.

### Bedeutung

Der MAIL-Service ist erfolgreich initialisiert worden. Damit
koennen nun Antworten von DBH und DCN per Mail versendet werden.

### Maßnahme

Keine.

## SEA7038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7038 AENDERUNG AUSGABEZIEL FUER FOLGENDE ADMINISTRATIONSANWEISUNGEN WURDE DURCHGEFUEHRT.

### Bedeutung

Nach einem MODIFY-OUTPUT-MODE informiert diese Meldung ueber die
erfolgreiche
Aenderung.

### Maßnahme

Keine.

## SEA7039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7039 MAIL MIT DATEI DER ANTWORTEN DER ADMINISTRATIONSANWEISUNGEN VERANLASST.

### Bedeutung

Es wurde das Senden der Datei mit den Antworten der
Administrationsanweisungen an die
in der Maildatei spezifizierte Adresse per Mail veranlasst. Das Senden der
Mail ist moeglicherweise erfolglos, was in einigen Faellen durch eine
spezifische Meldung angezeigt wird.

### Maßnahme

Keine.

## SEA7040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7040 KEINE MAIL AUF GRUND FEHLENDER EXISTENZ VON ANTWORTEN.

### Bedeutung

Nach Aenderung des Ausgabezieles von OUTPUT=*MAIL erfolgt kein
Senden einer Mail, wenn keine Antworten von Anweisungen vorliegen.

### Maßnahme

Keine.

## SEA7041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7041 BEARBEITUNG VON ANWEISUNG ERFOLGT, ANTWORT FUER MAILAUSGABE GESICHERT.

### Bedeutung

Die Administrationsanweisung ist an den DBH oder DCN gesendet worden.
Nach dortiger Bearbeitung wurde die Antwort in die temporaeren Datei
fuer die Mailausgabe geschrieben. Diese Meldung gibt keine Auskunft
uber Erfolg der Anweisung selbst.

### Maßnahme

Keine.

## SEA7042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7042 LOCKSEQUENZ ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Locksequenz ist wahrscheinlich durch einen anderen SESADM abgebrochen
worden.

### Maßnahme

Keine.

## SEA7043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEA7043 FEHLERHAFTE OPERANDENEINGABE

### Bedeutung

Semantischer Fehler in der Operandeneingabe betrifft nicht nur einen
Operanden. Zum Beispiel duerfen bei RECONFIGURE-DBH-SESSION
nicht alle Operanden mit *UNCHANGED belegt sein.

### Maßnahme

Keine.

## SEA7044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEA7044 FEHLER IN SESADM ANWEISUNG: ALLEN OPERANDEN IST DER SESADM STANDARDWERT ZUGEWIESEN.

### Bedeutung

Allen Operanden ist der SESADM Standardwert zugewiesen, was fuer diese
Administrationsanweisung nicht erlaubt ist.
Bei RECONFIGURE-DBH-SESSION muss mindestens ein Operand einen Wert
ungleich *UNCHANGED haben.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen