## SRVCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRVCOPY Copyright (C) '(&00)' '(&01)' Alle Rechte vorbehalten

## SRVLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRVLOAD Programm '(&00)' ,Version '(&01)' vom '(&02)' geladen

## SRV0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0001 SPSERVE-SYNTAXDATEI HAT FALSCHE VERSION

## SRV0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0002 ZUGRIFF AUF SERVER ODER CLUSTER NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Auf den angegebenen Server oder Cluster kann es nicht zugegriffen werden.

## SRV0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0003 DPRINT DRUCKER NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der angegebene Drucker kann in der Dprint-Konfiguration nicht gefunden
werden.

## SRV0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0004 Operandenwert INFORMATION nicht zulaessig

### Bedeutung

INFORMATION=*VERSION ist bei der Verarbeitung einer
benutzereigenen SPOOL-Parameterdatei nicht erlaubt, d.h. wenn
die Anweisung //OPEN-PARAMETER-FILE <Dateiname>.
angegeben wurde.

### Maßnahme

Korrigieren Sie die Anweisung und versuchen Sie es noch einmal.

## SRV0401

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0401 DATEI '$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS' WIRD BEARBEITET

### Bedeutung

Die Datei $SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS wird vom SPOOL-Parameter-Startup
bearbeitet.

## SRV0402

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0402 DATEI '$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS': BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Der SPOOL-Parameter-Startup hat die Bearbeitung der Datei
$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS beendet.

## SRV0403

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 98

Warranty : NO

SRV0403 '(&00)'-FEHLER '(&01)' IN DATEI '(&02)'. VERSUCH WIEDERHOLEN? (Y=JA; N=NEIN: 'PRESET'-DATEI MIT VOREINSTELLUNGEN WIRD ERSTELLT)

### Bedeutung

Bei Bearbeitung der Datei $SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS (oder deren Kopie,
fuer STARTUP-Bearbeitung benutzt) ist ein DVS-Fehler aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
(&00): DVS-Makroname
(&01): DVS-Makro-Fehlerschluessel
(&02): Dateiname: $SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS bzw.
$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.COPY.

### Maßnahme

Y: Das System versucht erneut, die Datei zu bearbeiten. Vorher sollte
jedoch die Datei $SYSSPOOL... mit Hilfe einer DVS-Operation
wiederhergestellt bzw. eine andere Datei importiert werden.
N: Ein neuer Versuch, die Datei zu bearbeiten, findet nicht statt.
Das System nimmt fuer die SPOOL-Parameter Standardwerte an und erzeugt
die Datei $SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.PRESET, in der diese Werte
abgespeichert werden.

## SRV0404

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0404 VORHERGEHENDER FEHLER VERHINDERT AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR TABELLE WIRD AKTUALISIERT

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der SPOOL-Parameter ist ein Fehler aufgetreten,
der die Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei verhindert; lediglich die
Tabellen konnten aktualisiert werden.
Die Fehlerursache kann der bereits ausgegebenen Meldung SPM0419 entnommen
werden. Ein SERSLOG-Eintrag wurde erstellt.
Der SPOOL-Lauf kann fortgesetzt werden. Solange der Fehler jedoch nicht
behoben ist, wird jede weitere fuer die SPOOL-Parameterdatei vorgesehene
Aenderung nur in der Tabelle vorgenommen und ist damit nur fuer die Dauer
des aktuellen Laufes gueltig.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

### Maßnahme

Sofern moeglich, wird die Datei beim naechsten SPOOL-Startup repariert.
Alle Aenderungen in der SPOOL-Parameterdatei ab dem jetzigen Zeitpunkt bis
zum Ende des Laufes muessen beim naechsten Lauf erneut durchgefuehrt
werden.

## SRV0405

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0405 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, KOMMANDO '(&00)' ABZUSETZEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Diese Meldung wird in folgenden Faellen ausgegeben:
/ADD-SPOOL-DEVICE: Benutzer ist kein Systemverwalter bzw.
angegebene Benutzerkennung existiert nicht
/MOD-SPOOL-DEVICE: Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter,
angegebene Datensichtstation ist fuer
Administrationsaufgaben nicht zugelassen bzw.
angegebene Benutzerkennung existiert nicht
/SHOW-SPOOL-DEVICE: Benutzer ist nicht der Administrator des Geraetes bzw.
Geraet ist nicht die zur Administration bestimmte
Datensichtstation
/ADD-SPOOL-FORM : Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter
/MOD-SPOOL-FORM : Benutzer ist nicht Eigentuemer des Formulars
/SHOW-SPOOL-FORM : Benutzer ist nicht Eigentuemer des Formulars
/ADD-SPOOL-CHAR : Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter
/MOD-SPOOL-CHAR : Benutzer ist nicht Eigentuemer des Zeichensatzes
/SHOW-SPOOL-CHAR : Benutzer ist nicht Eigentuemer des Zeichensatzes
/ADD-PRINTER-POOL: Benutzer ist kein Systemverwalter
/MOD-PRINTER-POOL: Benutzer ist kein Systemverwalter.

## SRV0406

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0406 OPERAND '(&00)' UNGUELTIG IN KOMMANDO '(&01)'. KOMMANDO IGNORIERT

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SRV0407

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0407 STELLUNGS-OPERAND UNGUELTIG IN KOMMANDO '(&00)'. KOMMANDO IGNORIERT

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SRV0408

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0408 WERT '(&00)' UNGUELTIG FUER OPERAND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)'. KOMMANDO IGNORIERT

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SRV0409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0409 NOTWENDIGER OPERAND '(&00)' IN KOMMANDO '(&01)' FEHLT ODER IST LEER. KOMMANDO IGNORIERT

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SRV0410

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0410 KONFLIKT ZWISCHEN OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)'. KOMMANDO IGNORIERT

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SRV0411

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0411 GERAETE-TABELLE ENTHAELT KEIN GERAET BZW. KEINES DER ANGEGEBENEN GERAETE. KOMMANDO NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die Geraetetabelle der SPOOL-Parameter enthaelt keine Informationen
ueber das/die angegebene(n) Geraet(e).

## SRV0412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0412 KEIN FORMULAR BZW. KEINES DER ANGEGEBENEN FORMULARE DEFINIERT. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Die Formulartabelle der SPOOL-Parameter enthaelt keine
Informationen ueber das/die angegebene(n) Formular(e).

## SRV0413

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0413 KEIN ZEICHENSATZ BZW. KEINER DER ANGEGEBENEN ZEICHENSAETZE DEFINIERT. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Die Zeichensatztabelle der SPOOL-Parameter enthaelt keine Information
ueber
den/die angegebenen Zeichensa(e)tz(e).

## SRV0414

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0414 ENDE DER AUSGABE. BEARBEITUNG VON KOMMANDO '(&00)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

In der Tabelle konnte kein weiteres Geraet, Formular bzw. kein weiterer
Zeichensatz gefunden werden.

## SRV0415

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0415 ZU AENDERNDES ELEMENT NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Das im Kommando /MODIFY-Typ oder in der Anweisung //MODIFY-Typ
angegebene Element existiert nicht.
(Typ kann entweder DEVICE oder FORM oder CHARACTER-SET oder PRINTER-POOL
sein).

## SRV0416

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0416 ZU LOESCHENDES ELEMENT NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Das im Kommando /REMOVE-... angegebene Element existiert nicht.

## SRV0417

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0417 ZU ERZEUGENDES ELEMENT BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Das im Kommando /ADD-... angegebene Element existiert bereits.
Moegliche Fehlerursache im Falle von Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE:
Ein abgewiesener Elementname kann sein:
- ein im PDT vorhandener mnemonischer Name
- eine im BSET vorhandene Remote-Batch-Processing-Station
- ein reservierter Name (CENTRAL, REMOTE, T9N, T9P, T9G).

## SRV0418

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0418 ELEMENT '(&00)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Kommando Anweisung
/MODIFY-SPOOL-FORM //MODIFY-SPOOL-FORM
/REMOVE-SPOOL-FORM //REMOVE-SPOOL-FORM
//COPY-SPOOL-FORM
//COPY-SPOOL-DEVICE
//COPY-SPOOL-CHARACTER-SET
(&00): Name des Elements; es kann sich dabei entweder um einen
Geraetenamen, oder einen Formularnamen oder einen
Zeichensatznamen oder einen Geraetetypen handeln, wenn DEVICE=ALL
angegeben wurde.

## SRV0419

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0419 INTERNER FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG DER SPOOL-PARAMETER. ERROR LOGGING FOLGENUMMER IST '(&01)'. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00): 0001: Falscher Satz in Datei bei STARTUP
0002: Logischer Fehler bei /ADD Kommando
0003: DVS-Fehler
0004: Kriteriumsliste Fehler
0005: Zuweisungsfehler Klasse 4-Speicher
0006: Logischer Fehler im /MODIFY- oder /REMOVE-Kommando
0007: Fehler bei Terminalausgabe
0008: Meldungsfehler
0009 : SPMINTE Fehler
0010: Fehler beim Sperren der Parametertabelle
0011: Fehler beim Entsperren der Parametertabelle
0012: Zuweisungsfehler Klasse 5-Speicher
0013: Freigabefehler Klasse 5-Speicher
(&01): Error Logging Folgenummer.

## SRV0420

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0420 VERSUCH GESTARTET, SPOOL-PARAMETER ZU REKONSTRUIEREN

### Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei bzw. der Tabelle wurde ein Fehler entdeckt.

## SRV0421

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0421 REKONSTRUKTION DER SPOOL-PARAMETER ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Rekonstruktion der SPOOL-Parameter wurde normal beendet.

## SRV0422

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0422 '(&00)'-FEHLER '(&01)' BEI REKONSTRUKTION DER SPOOL-PARAMETER. REKONSTRUKTION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00): Makroname
(&01): Makro-Fehlerschluessel.

## SRV0423

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0423 KEIN KLASSE 4-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO '(&00)' BEENDET

### Bedeutung

Fuer die SPOOL-Parameter war kein Klasse 4-Speicher mehr verfuegbar.

### Maßnahme

Versuch spaeter wiederholen.

## SRV0424

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0424 ANGEGEBENES ELEMENT '(&00)' NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG NICH AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein in einer SPOOL-Parameteranweisung angegebenes Element ist nicht
vorhanden.
- in SPOOL-Parameterdatei oder PRFILE nicht definierter Zeichensatz
bzw. nicht definiertes Geraet oder
- Geraet bzw. Pool, in SPOOL-Parameterdatei nicht definiert aber
bei
DESTINATION als Standardwert eingetragen.

### Maßnahme

- Fehlende Kennung ueber Kommando /ADD-USER definieren,
- fehlenden Zeichensatz in Tabelle mit ADD-SPOOL-CHARACTER-SET definieren,
- fehlenden Geraetenamen in Tabelle mit ADD-SPOOL-DEVICE definieren,
- fehlenden POOL in Datei mit ADD-PRINTER-POOL definieren,
- fehlenden Zeichensatz in System-PRFILE mit PRM definieren.

## SRV0425

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0425 KEIN BENUTZER-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Bei einem Kommando /SHOW-... ist die Anforderung fuer Klasse 5-Speicher
fehlgeschlagen.

### Maßnahme

Klasse 5-Speicher freigeben und Kommando anschliessend wiederholen.

## SRV0426

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0426 BENUTZER NICHT BERECHTIGT ZUM ZUGRIFF AUF SATZ MIT GERAETETYP '(&00)'. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei der Anweisung //MODIFY-SPOOL-FORM, //REMOVE-SPOOL-FORM oder
//ADD-SPOOL-FORM wurde fuer einen bestimmten Geraetetyp ein Formular
angegeben, das einem anderen Benutzer gehoert (SPOOL Verwalter
bzw. einem anderen RSO-Geraeteverwalter). Diese Angabe wird ignoriert.
Die Anweisung mit den uebrigen Operanden wird jedoch bearbeitet.

## SRV0427

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0427 AKTIVES GERAET KANN NICHT ZUGESCHALTET, MODIFIZIERT ODER WEGGESCHALTET WERDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine(s) der folgenden Kommandos bzw. Anweisungen wurde fuer ein aktives
lokales Geraet bzw. ein aktives RSO-Geraet abgesetzt:
ADD-SPOOL-DEVICE
MODIFY-SPOOL-DEVICE
REMOVE-SPOOL-DEVICE.

### Maßnahme

Aktives Geraet mit Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT freigeben.
Anschliessend Kommando bzw. Anweisung wiederholen.

## SRV0428

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0428 SPOOL-PARAMETERDATEI WIDERSPRICHT TABELLE. SPOOL ARBEITET NUR MIT TABELLE WEITER

### Bedeutung

Waehrend der Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei ist ein logischer
Fehler aufgetreten. Bedingt durch diesen Fehler wird nur die Tabelle
aktualisiert, nicht aber die Datei.
Moegliche Fehlerursache:
Ein SPOOL-Parametersatz existiert nur in der
- Tabelle, nicht jedoch in der Datei (Kommando/Anweisung MODIFY-SPOOL-xxx
bzw. REMOVE-SPOOL-xxx)
- Datei, nicht jedoch in der Tabelle (Kommando/Anweisung ADD-SPOOL-xxx).
xxx: FORM, DEVICE bzw. CHARACTER-SET.

## SRV0429

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0429 DVS-FEHLER '(&00)' WAEHREND ERSTELLUNG BZW. AENDERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR TABELLE AKTUALISIERT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der SPOOL-Parameter ist ein Fehler aufgetreten,
der die Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei verhindert.
Weitere SPOOL-Parameteraenderungen koennen zur Meldung SPM0404 fuehren.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SRV0430

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0430 FEHLER BEI BEARBEITUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. 'PRESET'-DATEI MIT VOREINSTELLUNGEN WIRD ERSTELLT

### Bedeutung

Alle Parameter der neu erstellten SPOOL-Parameterdatei
SPOOL.PARAMETERS.PRESET werden mit Standardwerten versehen.

### Maßnahme

Kontrolle, ggf. Aenderung der Datei durch den SPOOL Verwalter.

## SRV0431

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0431 FORMULAR '(&00)' DEM GERAETETYP '(&01)' BEREITS ZUGEORDNET. KOMMANDO-BEARBEITUNG FORTGESETZT

## SRV0432

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0432 '(&00)' IST STANDARD-ZEICHENSATZ FUER FORMULAR '(&01)'. KOMMANDO '(&02)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Zeichensatz (&00) ist fuer Formular (&01) Standardzeichensatz und darf
daher nicht aus der SPOOL-Parametertabelle entfernt werden.
(&00): Zeichensatzname
(&01): Formularname.

### Maßnahme

Fuer das Formular anderen Zeichensatz verwenden bzw. Formular loeschen.
Anschliessend Kommando wiederholen.

## SRV0433

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0433 '*ALL' UNZULAESSIG IN EINER LISTE. KOMMANDO '(&00)' KORRIGIEREN

### Bedeutung

Im Kommando /SHOW-... ist als Operand ein Bezeichner, *ALL oder eine Liste
von Bezeichnern zulaessig.
Innerhalb einer Liste kann der Wert *ALL nicht angegeben werden.

## SRV0434

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0434 LISTE FUER OPERAND '(&00)' ENTHAELT ZUVIELE EINTRAEGE. KOMMANDO KORRIGIEREN

## SRV0435

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0435 WARNUNG: SPOOL-PARAMETERDATEI ZURUECKGESETZT. AENDERUNGEN DER VORHERIGEN SPOOL-SESSION DARIN NICHT ENTHALTEN

### Bedeutung

Die SPOOL-Parameterdatei konnte nicht geoeffnet werden. Eine am Anfang der
vorherigen SPOOL-Session erstellte Kopie wird benutzt.

### Maßnahme

Waehrend der vorherigen Session in der SPOOL-Parameterdatei durchgefuehrte
Aenderungen wiederholen.

## SRV0436

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0436 WARNUNG: NEUE SPOOL-PARAMETERDATEI WIRD MIT STANDARD-WERTEN ERSTELLT

### Bedeutung

Keine SPOOL-Parameterdatei der vorhergehenden Session konnte geoeffnet
werden. SPOOL erstellt eine neue Datei mit allen Standardwerten.

## SRV0437

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0437 WERT FUER 'RBP-STATION-LIMIT' FEHLERHAFT: 'BSET'-TABELLE ENTHAELT NUR (&00) EINTRAEGE. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Anzahl der Eintraege in der BSET (Batch Station Entry Table).

## SRV0438

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0438 SPOOL-PARAMETER KONVERTIERUNG IN BEARBEITUNG. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Der SPOOL Verwalter hat eine Konvertierung der
SPOOL-Parameterdatei gestartet. Waehrend dieser Zeit koennen die
SPOOL-parameter nur benutzt (gelesen), aber nicht geaendert werden.

## SRV0439

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0439 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SRV0440

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0440 VERSION DER SPOOL-PARAMETERDATEI FALSCH. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

SPSERVE kann die SPOOL-Parameterdatei nicht bearbeiten, da deren Version
zu keiner dem BS2000 bekannten SPOOL-Version passt.
Moegliche Fehlerursache:
- Parameterdatei wurde durch eine inoffizielle Zwischenversion von SPOOL
generiert
- Parameterdatei wurde ueberschrieben.

### Maßnahme

Passende SPOOL-Parameterdatei verwenden.
Soll unter dem angegebenen Namen eine neue SPOOL-Parameterdatei generiert
werden, muss eine unter diesem Namen bereits existierende Datei mit
Kommando /DELETE-FILE geloescht werden.

## SRV0441

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0441 ANGEGEBENE DATEI KEINE SPOOL-PARAMETERDATEI. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die in der Anweisung //ASSIGN-PARAMETER-FILE angegebene Datei existiert
zwar, hat aber nicht das Format einer SPOOL-Parameterdatei.

### Maßnahme

Soll unter diesem Namen eine SPOOL-Parameterdatei generiert werden, muss
erst die unter diesem Namen existierende Datei mit Kommando /DELETE-FILE
geloescht werden.

## SRV0442

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0442 ZU AENDERNDES GERAET IN EINEM ODER MEHREREN POOLS BENUTZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SRV0443

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0443 INTERNER FEHLER '(&00)'. BITTE WARTUNGSDIENST VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

(&00):
3 : SPOOL konnte die Anforderung nicht bearbeiten
4 : Fehlerhafte Adresse wurde an SPOOL uebergeben
6 : Ungueltiger Satzcode
7 : Zu kurzes V-Feld
8 : Ungueltige Satzlaenge
9 : Ungueltiger Aktionscode
12 : Kein Speicher verfuegbar
97 : Fehler waehrend Bearbeitung der POOL-Anweisung
98 : STXIT-Fehler
99 : SDF-Fehler.

## SRV0444

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0444 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

SPOOL hat im GEN-Datensatz einen der folgenden Fehler entdeckt:
- fuer RBP-Station angegebene Grenzwerte ueberschreiten die im System in
der Stapelstations-Eingabetabelle (BSET) generierten Werte.
- SPOOLOUT-SIZE=LINE wurde zusammen mit LINE-FACTOR=0 angegeben.
- SPOOLOUT-SIZE wurde von LINES in PAM-PAGES abgeaendert und ein
LINE-FACTOR ungleich 0 angegeben.
- DESTINATION=REMOTE wurde angegeben, der Druckername fehlt jedoch oder
ist
in der SPOOL-Parameterdatei nicht definiert.
- DESTINATION=REMOTE wurde angegeben, der angegebene Drucker ist jedoch
lokal.
- DESTINATION=POOL wurde angegeben, der Poolname fehlt jedoch oder der
Pool
ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht definiert.
- DESTINATION wurde von REMOTE oder POOL auf LOCAL abgeaendert, der
Geraete- oder Poolname wurde jedoch angegeben.

## SRV0445

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0445 SYSTEM-FEHLER: FEHLER IN SPOOL-PARAMETER-BOERSE. SPOOL-PARAMETER NICHT MEHR VERWENDBAR

### Bedeutung

Kein SPOOL-Auftrag kann mehr akzeptiert oder bearbeitet werden
(ueber Kommando /PRINT-FILE kann kein Druckauftrag mehr erteilt werden).

### Maßnahme

SPOOL-Subsystem entladen, anschliessend erneut laden und Versuch
wiederholen.

## SRV0446

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0446 WARNUNG: GERAET '(&00)' BEREITS IM POOL VORHANDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

## SRV0447

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0447 WARNUNG: GERAET '(&00)' IM POOL NICHT VORHANDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

## SRV0448

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0448 KONVERTIERUNG ZU VERSION '(&00)' FEHLERFREI BEENDET

### Bedeutung

SPSERVE hat festgestellt, dass die Version der vorhandenen
SPOOL-Parameterdatei nicht die neueste ist.
Eine Konvertierung wurde automatisch durchgefuehrt.
(&00): Neue Version der SPOOL-Parameterdatei.

## SRV0449

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0449 ES WURDE MEHR ALS EIN WERT FUER EINEN OPERANDEN IN KOMMANDO ODER ANWEISUNG '(&00)' ANGEGEBEN. KOMMANDO ODER ANWEISUNG ZURUECKGEWIESEN.

### Bedeutung

Der Operand kann entweder CHARACTER-SET-NAME, DEVICE-NAME
FORM-NAME oder DEVICE-TYPE sein.
(&00): Name des Kommandos oder der Anweisung.

## SRV0450

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0450 ZU AENDERNDER CODE BZW. ZU AENDERNDES SYMBOL IN DATEI NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0451

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0451 ANGEGEBENES GERAET IN DATEI NICHT ENTHALTEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0452

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0452 AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETER IN BEARBEITUNG. KOMMANDO ODER ANWEISUNG SPAETER WIEDERHOLEN.

### Bedeutung

Der SPOOL Verwalter hat eine Migration oder eine Fusion
der SPOOL-PARAMETERS-Datei mittels SPSERVE gestartet.
Waehrend dieser Zeit sind die SPOOL-PARAMETER gesperrt.

## SRV0453

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0453 PROGRAMM IN SDF NICHT DEFINIERT. PROGRAMM ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Das SPSERVE-Programm ist in der SPSERVE-Syntaxdatei nicht definiert.
Die Anweisungen wurden nicht akzeptiert.

## SRV0454

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0454 SDF NICHT GELADEN. PROGRAMM ABGEBROCHEN

## SRV0455

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0455 KEIN POOL GEFUNDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0456

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0456 KEIN AUSGABE-SATZ GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0457

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0457 KEINEN TABELLEN-SATZ GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0458

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0458 SOLL MIGRATION BEENDET WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Y: Migration wird beendet.
N: Migration wird fortgesetzt.

## SRV0459

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0459 GERAET BZW. POOL, SPEZIFIZIERT FUER 'DESTINATION', EXISTIERT NICHT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0460

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0460 KEINES DER ANGEGEBENEN GERAETE EXISTIERT BZW. IN ZUM POOL PASSENDEM ZUSTAND (LOCAL/REMOTE). ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
- Keines der angegebenen Geraeten existiert.
- Alle angegebenen Geraete sind im Zustand LOCAL, der POOL ist jedoch
im Zustand REMOTE.
- Alle angegebenen Geraete sind im Zustand REMOTE, der POOL ist jedoch
im Zustand LOCAL.

## SRV0461

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0461 MINDESTENS EIN DISPLAY-SATZ FEHLT IN SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

## SRV0462

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0462 GERAETETYP '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Im Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE bzw. /ADD-SPOOL-FORM wurde ein Geraetetyp
angegeben, der weder in der Kommando-Syntax definiert noch ein Sondertyp
des Benutzers ist.

## SRV0463

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0463 WARNUNG: DIESES ELEMENT EXISTIERT NOCH NICHT. //MODIFY FUER ERZEUGUNG ERFORDERLICH

### Bedeutung

In einer //EDIT-Anweisung wurde ein Element-Name angegeben, der keinem der
bereits existierenden Elemente entspricht.

### Maßnahme

Soll ein Element mit dem angegebenen Element-Namen erzeugt werden,
geschieht dies mit Hilfe der SPSERVE-Anweisung //MODIFY.

## SRV0465

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0465 KEIN POOL VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0466

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0466 ZU VIELE INSERTS IN DISPLAY-SATZ. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Maximal zulaessige Anzahl: 30 Inserts.

### Maßnahme

Fuer die ueberzaehligen Inserts einen weiteren DISPLAY-Satz einfuegen.

## SRV0467

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0467 AUFZUNEHMENDER/S CODE ODER SYMBOL IN TABELLEN-SATZ BEREITS VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

## SRV0468

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0468 AUSZUTRAGENDER/S CODE ODER SYMBOL IN TABELLEN-SATZ NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

## SRV0469

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0469 NAME BEREITS FUER PRINTER-POOL VERGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SRV0470

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0470 NAME BEREITS FUER EIN GERAET VERGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SRV0471

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0471 WEDER OPERAND 'TITLE' NOCH 'INSERT' IN //ADD-DISPLAY-MODEL ANGEGEBEN. KEINEN SATZ ERZEUGT

### Bedeutung

Ein DISPLAY-Satz ist sinnlos, wenn fuer die Operanden TITLE und INSERT
keine Werte angegeben werden.

## SRV0472

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0472 KEIN BENUTZER-SPEICHER VERFUEGBAR. ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

## SRV0473

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0473 SPSERVE MIT GELADENER SPOOL-VERSION NICHT ARBEITSFAEHIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die geladene SPOOL-Version ist < 2.4A.

## SRV0474

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0474 GERAETETYP IN SYNTAX-DATEI NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Anweisung //EDIT wurde abgewiesen.

### Maßnahme

Anweisung //ADD bzw. //MODIFY verwenden.

## SRV0475

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0475 ZU VIELE CODES BZW. SYMBOLE IN TABELLEN-SATZ. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Maximal zulaessige Anzahl: 125 Codes bzw. Symbole.

### Maßnahme

Zusaetzlichen Tabellen-Satz fuer ueberzaehlige Codes oder Symbole
einfuegen.

## SRV0476

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0476 TBL-SAETZE FEHLEN IN SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei fehlen die notwendigen TBL-Saetze, dadurch
koennen die meisten SPM-Kommandos nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

SPOOL Verwalter verstaendigen.

## SRV0477

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0477 LOKALER DRUCKER '(&00)' DARF IN RSO-GERAETE-POOL NICHT ENTHALTEN SEIN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Das Geraet (&00) ist nicht im Zustand REMOTE. Es wird ignoriert,
die Bearbeitung wird fortgesetzt.
(&00): Geraetename bzw. Auflistung der Geraete.

## SRV0478

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0478 SPOOL-PARAMETERDATEI ENTHAELT KEINE KORREKTUREN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0479

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0479 ANWEISUNG //MERGE NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die Bearbeitung der Anweisung //MERGE wurde vom Benutzer bzw. durch ein
aeusseres im Zusammenhang mit einer Meldung stehendes Ereignis
abgebrochen.
Die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS ist noch in dem Zustand, in dem
sie vor Absetzen der Anweisung //MERGE war.

## SRV0480

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0480 POOL-SAETZE ('POL' UND 'DVP') NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Die durch eine //MERGE-Anweisung zu mischende Datei enthaelt
Drucker-Pool-Definitionen (POL- und DVP-Saetze).
Diese Saetze werden nicht in die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS
uebernommen.

## SRV0481

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

SRV0481 //MERGE-BEARBEITUNG BEENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Y: Mischen wird beendet.
N: Mischen wird fortgesetzt.

## SRV0482

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0482 ZUGRIFF AUF AKTIVE SPOOL-PARAMETERDATEI ERFORDERT ANGABE VON SCHLUESSELWORT '*SPOOL-PARAMETERS' IN ANWEISUNG //ASSIGN-PARAMETER-FILE

## SRV0483

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0483 AENDERUNG DES *STD-GERAETESATZES ERFORDERT GERAETETYP-OPERAND. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0484

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0484 VERSION VON 'SPSERVE' NICHT KOMPATIBEL. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Version von SPSERVE und die interne Version der SPOOL-Parameterdatei
sind nicht kompatibel.

### Maßnahme

Passende Version von SPSERVE verwenden.

## SRV0485

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0485 SPOOL-PARAMETERDATEI DER MOMENTANEN SPOOL-SITZUNG IST 'SPOOL.PARAMETERS. PRESET'-DATEI. MIGRATION ABGEBROCHEN

## SRV0486

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0486 ZUMINDEST EIN SATZ BEREITS IN SPOOL-PARAMETERDATEI VORHANDEN, DER BEI ANWEISUNG //COPY BZW. //MERGE NICHT ERSETZT WIRD. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Eine //COPY- oder //MERGE- Anweisung wurde mit OVERWRITE=NO angegeben.
Bereits existierende Saetze werden nicht ersetzt.

## SRV0487

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0487 ZUMINDEST EIN SATZ DER ZU MISCHENDEN DATEI HAT KLEINERE VERSIONS-NUMMER ALS VORHANDENE SAETZE UND WIRD NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Saetze der zu mischenden Datei werden nicht uebernommen, wenn ihre
Versionsnummer kleiner ist als die Versionsnummer der entsprechenden
Saetze der SPOOL-Parameter-Datei.

## SRV0488

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0488 DATEI LEER ODER NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0489

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0489 WERT VON OPERAND 'DESTINATION' (OPERANDEN-GRUPPE 'PRINT-COMMAND-DEFAULTS' DER ANWEISUNG //MODIFY-SPOOL-PARAMETERS) IST 'POOL'. 'GEN'-SATZ NICHT UEBERNOMMEN; BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Wert POOL ist unzulaessig, weil die RSO-Geraete-Pools durch die
Anweisung //MERGE-SPOOL-PARAMETERS-FILE nicht uebernommen wurden.

## SRV0490

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0490 ZU ENTFERNENDER 'INSERT' EXISTIERT NICHT IM RCT-SATZ. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0491

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0491 ZU KOPIERENDE DATEI WIRD MOMENTAN BEARBEITET. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die zu kopierende Datei ist die in der Anweisung //ASSIGN-PARAMETER-FILE
angegebene Datei.

## SRV0492

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0492 BEI 'CHARACTER-SET-POS' ANGEGEBENE POSITION FUER DIESEN GERAETETYP NICHT VERWENDBAR. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die in Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE bei Operand CHARACTER-SET-POS
angegebene Position im Zeichensatz-Speicher ist im *STD-Satz als
NOT-USABLE
gekennzeichnet. Diese Hardware-Position existiert damit physikalisch fuer
diesen Geraetetyp nicht.

### Maßnahme

Ist der *STD-Satz nicht bzw. nicht mehr in Ordnung, den SPOOL
Verwalter verstaendigen und den Satz korrigieren lassen.

## SRV0493

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0493 COPY-ANWEISUNGEN IM DYNAMISCHEN MODUS UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

## SRV0494

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0494 WARNUNG: DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG ERASE-MAKRO FUER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Nach der Migration (PAM-Schluessel > kein PAM Schluessel) konnte die
originale SPOOL-Parameterdatei (umbenannt in (&01)) nicht geloescht
werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SRV0495

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0495 SPOOL-PARAMETERS-INTERFACE: INTERNER FEHLER BEI '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Interface-Kennzeichnung.

## SRV0496

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 98

Warranty : NO

SRV0496 '(&00)' FEHLER '(&01)' IN DATEI '(&02)'. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Bei Bearbeitung der Datei $SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS bzw. der fuer die
STARTUP-Bearbeitung verwendeten Kopie dieser Datei ist ein Fehler
aufgetreten.
(&00): DVS-Makroname
(&01): DVS-Makro-Returncode
(&02): Dateiname: $SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS oder
$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.COPY.

## SRV0497

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0497 WERT FUER '(&00)' FUER DIESEN GERAETETYP UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
- In einer Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE bzw. //MOD-SPOOL-DEVICE wurde
Operand DEVICE-CHARACTERISTIC mit fuer diesen Geraetetyp unzulaessigen
Werten angegeben.
- In der Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE wurde Operand DEVICE-INFORMATION
fuer einen Nicht-ND-Drucker bzw. einen Nicht-HP-Drucker angegeben.
- Operand FORMS-OVERLAY-BUFFER wurde fuer einen Nicht-HP-Drucker
angegeben.
- ROTATION=YES wurde fuer einen Nicht-HP-Drucker angegeben.
(&00): CHARACTER-SET-NUMBER - Anzahl der Zeichensaetze
FORMS-OVERLAY-BUFFER - Groesse des FORMS OVERLAY BUFFER
ROTATION - Seitendrehmodul.

## SRV0498

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0498 ANGEGEBENE NAMEN ENTSPRECHEN KEINEM ELEMENT DER EINGABEDATEI. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Kein Zeichensatz, Formular oder Geraet der Eingabedatei entspricht
- dem angegebenen Namen
- dem angegebenen Platzhalter-Eintrag.

## SRV0499

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0499 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)' FUER GERAETETYP '(&02)'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

SPOOL hat einen der folgenden Fehler im FORM-Satz entdeckt:
- PREFORM angegeben, DEVICE-TYPE jedoch nicht gleich EMULATED.
- FORM fuer lokalen Drucker von Benutzer angegeben, der nicht unter
Kennung TSOS arbeitet.
- FORM-NAME nicht gleich *STD wurde fuer einen Druckertyp CENTRAL oder
REMOTE angegeben.
- ROTATION-CONTROL wurde angegeben mit anderen Druckertyp als
9022 oder 9025 oder 9021 oder 9022-200 oder 9000-PCL
oder HP-PRINT oder HP90-PRINT;
- ROTATION-CONTROL ohne ROTATION-CHAR-SET fuer RSO-Drucker angegeben.
- ROTATION-CONTROL=SPACING fuer lokalen Drucker angegeben.
- ROTATION-CONTROL=SPACING und LINE-SIZE * LPI/10 < CHANNEL1-POSITION
angegeben.
- ROTATION-CHAR-SET fuer lokalen Drucker angegeben.
- ROTATION-CHAR-SET trotz ROTATION-CONTROL=NONE angegeben.
- CONTROL=LOOP ohne LOOP-Namen angegeben.
- CONTROL=SPACING ohne LPI oder CHANNEL1-POSITION angegeben.
- VERTICAL-CONTROL=SPACING fuer lokalen Drucker angegeben.
- VERTICAL-CONTROL=SPACING angegeben zusammen mit
PAGE-SIZE * LPI/10 < CHANNEL1-POSITION.
- DEVICE-TYPE=8415 oder =8418 angegeben zusammen mit TRAILER-PAGE=INFO.
- VERTICAL-CONTROL nicht gleich NONE fuer APA Drucker.
- VERTICAL-CONTROL=NONE angegeben fuer Nicht-APA-Drucker.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder =2090-APA und CHARACTER=SET nicht gleich
*NONE.
- DEVICE-TYPE nicht gleich 2050-APA oder =2090-APA und
CHARACTER-SET=*NONE.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder =2090-APA angegeben mit BAND-ID.
- DEVICE-TYPE=RSO oder APA angegeben zusammen mit CHARACTER-IMAGE.
- DEVICE-TYPE nicht gleich LP65, aber TWO-UP-Bearbeitung angegeben.
- DEVICE-TYPE nicht gleich LP65 oder APA, aber PRINTER-RESOURCES
angegeben.
- DEVICE-TYPE=LP65, aber PRINTER-RESOURCES nicht gleich LP65.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder 2090-APA, aber PRINTER-RESOURCES
nicht gleich APA.
LPI: Zeilen pro Inch.

## SRV0500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0500 KEIN *STD-SATZ FUER ANGEGEBENEN GERAETETYP VORHANDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SRV0501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0501 UNRICHTIGE POSITIONIERUNG AUF 'LIST'-, 'RECORD BIT'- BZW. 'MIXED DISPLAY'-INSERT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Positionierung muss auf das Insert selbst erfolgen, nicht auf dessen
Erweiterung.

## SRV0502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0502 NICHT GENUG PLATZ FUER 'LIST'-, 'RECORD BIT'- ODER 'MIXED DISPLAY'-INSERT. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Ein LIST-, RECORD BIT- oder MIXED DISPLAY-Insert benoetigt zwei
Positionen.
Es steht jedoch nur eine Position zur Verfuegung.

### Maßnahme

Neuen RCT-Satz erstellen.

## SRV0503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0503 AUSGABE-MODUS 'WRITE-BIT-LIST', 'FIND-BIT-IN-FIELD' BZW. 'INTERPRET-BIT-LIST' NUR ZULAESSIG MIT 'ORIGIN=RECORD-BIT'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

## SRV0504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0504 'TBL-STATE=NEW' UND SATZ VORHANDEN BZW. 'TBL-STATE=UPDATE' UND SATZ NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

## SRV0505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0505 ZUMINDEST EIN SATZ DER ZU MISCHENDEN BZW. ZU KOPIERENDEN DATEI HAT ANDERE LAENGE ALS VORHANDENE SAETZE; SATZ WIRD NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Saetze der zu mischenden Datei werden nicht uebernommen, wenn ihre Laenge
ungleich der Laenge der entsprechenden Saetze der SPOOL-Parameterdatei
ist.

## SRV0506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0506 FEHLER BEI BEARBEITUNG DES DEM 'RCT'-SATZ ZUGEORDNETEN 'TBL'-SATZES

## SRV0507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0507 ANGEGEBENE ZEICHENKETTE ZU LANG FUER ANGEGEBENE STARTSTELLE. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Bereich, wohin die Zeichenkette uebertragen werden muss, ist 79 Byte
lang. Die Zeichenkette kann somit ab der Startposition maximal 79 Byte
lang sein.

### Maßnahme

START-Angabe bzw. Laenge der Zeichenkette korrigieren.

## SRV0508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0508 'DESTINATION=REMOTE', ABER ANGEGEBENER DRUCKER EXISTIERT NICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SRV0509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0509 'NO' BEI OPERAND 'HP' ANGEGEBEN. DAHER FUER 'F-O-B' WERT '0', 'C-S-N' WERT '4', 'ROTATION' WERT 'NO' ERFORDERLICH. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

### Bedeutung

Die interne Gueltigkeitspruefung hat festgestellt, dass der GEN-Satz fuer
- FORMS OVERLAY BUFFER (F-O-B) einen Wert ungleich 0 hat und/oder
- CHARACTER-SET-NUMBER (C-S-N) einen Wert ungleich 4 hat und/oder
- ROTATION einen Wert ungleich NO hat,
obwohl der Wert fuer den HP-Operanden NO ist.
Ein solcher GEN-Satz kann nur durch ein verfaelschtes SPSERVE-Programm
verursacht werden. Der Satz wird in die SPOOL-Parameterdatei nicht
aufgenommen.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

## SRV0510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0510 RSO-DRUCKER '(&00)' DARF IN LOKALEM GERAETE-POOL NICHT ENTHALEN SEIN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei dem Geraet (&00) handelt es sich nicht um ein lokales Geraet.
Das Geraet wird ignoriert, die Bearbeitung fortgesetzt.
(&00): Geraetename bzw. Auflistung der Geraete.

## SRV0511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0511 ANGEGEBENES GERAET '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Das in der Anweisung //ADD-PRINTER-POOL bzw. //MODIFY-PRINTER-POOL
angegebene Geraet (&00) ist in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS
nicht definiert.

## SRV0512

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0512 VERSION DER SPOOL-PARAMETERDATEI PASST NICHT. KONVERTIERUNG UNTER DIESER KENNUNG NICHT MOEGLICH. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Version der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS passt nicht zur
Version von SPSERVE. SPSERVE kann die Datei nicht konvertieren, da der
Benutzer nicht ueber die hierzu erforderliche Berechtigung verfuegt.

### Maßnahme

Entweder eine aeltere SPSERVE-Version benutzen oder den SPOOL
Verwalter bitten, die Datei mit SPSERVE unter seiner Kennung
zu konvertieren.

## SRV0513

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0513 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, IM DYNAMISCHEN MODUS //MERGE EINZUGEBEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Nur der SPOOL Verwalter ist berechtigt, die Anweisung //MERGE
auf die aktuell von SPOOL benutzte SPOOL-Parameterdatei einzugeben.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

## SRV0514

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0514 //REMOVE-PRINTER-POOL bzw. //MODIFY-PRINTER-POOL PRINTER-NAME=*REMOVE bzw. //REMOVE-SPOOL-DEVICE fuer '(&00)' unzulaessig. Anweisung abgewiesen

### Bedeutung

Der POOL- oder Geraetename (&00) wird im GEN-Satz als
Standard-Ausgabeziel verwendet.

## SRV0515

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0515 INTERNER FEHLER WAEHREND DER BEARBEITUNG VON KOMMANDO ODER ANWEISUNG. BEARBEITUNG VON KOMMANDO ODER ANWEISUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Die Information ueber den urspruenglichen Fehler wurde zur Konsole
gesendet oder in der Datei SERSLOG gespeichert.

## SRV0516

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0516 WIDERSPRUCH ZWISCHEN OPERAND '(&00)' UND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)' FUER GERAETETYP '(&03)'. KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

(&00), (&01): Sich widersprechende Operanden.

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SRV0517

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0517 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

SPOOL hat einen der folgenden Fehler im DEVICE-Satz entdeckt:
- Angegebener Druckername ungueltig (CENTRAL, REMOTE, T9N, T9P, T9G,
ein mnemotechnischer Geraetename in PDT oder Stapelstation, die in
BSET angegeben ist).
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =REMOTE oder =NONE und anderer DEVICE-NAME als
*STD angegeben.
- DEVICE-TYPE=REMOTE und ACCESS=CHANNEL-1/CHANNEL-2 oder =BUS angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL und ACCESS nicht gleich CHANNEL-1 oder CHANNEL-2
angegeben.
- DEVICE-TYPE=EMULATED-PRINTER und ACCESS nicht gleich BUS angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und ACCESS nicht
gleich CHANNEL-TYPE=2.
- DEVICE-TYPE=REMOTE und PROCESSOR-NAME=*HOST angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und ein PROCESSOR-NAME ungleich *HOST.
- Nur PROCESSOR-NAME oder nur STATION-NAME angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und zwei Umsetztabellen
(CHARACTER-IMAGE) angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und eine
Umsetztabelle (CHARACTER-IMAGE) angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und eine Benutzerkennung angegeben.
- DEVICE-TYPE=9021 oder 9022 oder 9022-200 oder 9025
oder 9000-PCL oder DJET
oder DJET oder LP65 oder 2050-APA und FORM-FEED=LISTING angegeben.
- DEVICE-TYPE=2090-APA und FORM-FEED=SINGLE-SHEET angegeben.
- DEVICE-TYPE=9003 und ACCESS=HARDCOPY und FORM-FEED=SINGLE-SHEET wurden
angegeben.
- DEVICE-TYPE=LP65 und DEFAULT-TRAY groesser als 3.
- DEVICE-TYPE=LP65 oder =2050-APA und DEFAULT-TRAY und OUTPUT-TRAY
nicht zusammen angegeben.
- DEVICE-TYPE ausser LP65 oder 2050-APA und OUTPUT-TRAY nicht gleich 0.
- DEVICE-TYPE=9645 und DISCONNECTION=NO angegeben.
- BUFFER-SIZE > 2048 fuer einen 9025-Drucker angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und BAND-ID
angegeben.
- Ein POOL mit demselben Namen existiert bereits.
- NOT-USABLE CHAR-SET-POSITION ist im entsprechenden *STD-Satz angegeben.
- REPEAT-MESSAGE-Typ nicht kompatibel mit Operand REPEAT-MESSAGE.

## SRV0518

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0518 WERT '(&00)' DES OPERANDEN '(&01)' ERSETZT DURCH '(&02)' IN KOMMANDO BZW. ANWEISUNG '(&03)'

### Bedeutung

Nur privilegierte Benutzer sind berechtigt, die gesamte Information zu
erfragen. Das Kommando bzw. die Anweisung musste modifiziert werden, da
im vorliegenden Fall keine Privilegierung gegeben ist.
(&00): Urspruenglicher Wert (vom Benutzer gegeben bzw. Standardwert)
(&01): Name des betroffenen Operanden
(&02): Neuer, bearbeiteter Wert.

## SRV0519

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0519 GERAET/POOL '(&00)' KANN IM MOMENT NICHT MODIFIZIERT BZW. AUS KONFIGURATION ENTFERNT WERDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Geraet/POOL kann nicht modifiziert oder aus der Konfiguration
entfernt
werden, solange dafuer noch wartende oder zurueckgehaltene Auftraege
vorhanden sind.

### Maßnahme

Abwarten, bis alle fuer das RSO-Geraet anstehenden Auftraege erledigt
sind.
Kommando bzw. Anweisung anschliessend wiederholen.

## SRV0520

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0520 INTERNER FEHLER '(&01)' IN ANWEISUNG '(&00)'

### Bedeutung

(&01): Interner Fehlerschluessel X'00ZZXXYY':
YY: 08, SPM-Parameter-Fehler
XX: 01, Fehler bei Zuweisung der Parameterliste
02, Fehler bei Zuweisung des Satz-Typ-Feldes
03, Fehler bei Zuweisung des Puffers
11, ungueltige Aktion
12, ungueltiger Typ
13, ungueltiger Schluessel fuer Teil-Aktion
15, ungueltiger Satztyp
16, Liste der Kriterien zu lang
30, Anforderung zu komplex
40, Fehler im Privileg
80, ungueltiger Kontext.
YY: 09, Fehler in Liste der SPM-Kriterien
XX: 01, Zuweisungsfehler
11, ungueltiger Name fuer Kriterium
12, ungueltiger Typ
13, ungueltige Form
14, ungueltige Laenge
21, ungueltiger Typ
22, ungueltige Form
31, ungueltige Liste
32, ungueltiges Wildcard
33, ungueltiger Bereich
80, Kriterium doppelt.
ZZ = nur fuer Diagnosezwecke.

## SRV0521

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0521 INTERNER FEHLER '(&01)' IN KOMMANDO '(&00)'. ABNORMALE TASK-BEENDIGUNG EINGELEITET

### Bedeutung

(&01): Interner Fehlerschluessel X'0000XXYY':
YY: 08, SPM-Parameter-Fehler
XX: 01, Fehler bei Zuweisung der Parameterliste
02, Fehler bei Zuweisung des Satz-Typ-Feldes
03, Fehler bei Zuweisung des Puffers
11, ungueltige Aktion
12, ungueltiger Typ
13, ungueltiger Schluessel fuer Teil-Aktion
15, ungueltiger Satztyp
16, Liste der Kriterien zu lang
30, Anforderung zu komplex
40, Fehler im Privileg
80, ungueltiger Kontext.
YY: 09, Fehler in Liste der SPM-Kriterien
XX: 01, Zuweisungsfehler
11, ungueltiger Name fuer Kriterium
12, ungueltiger Typ
13, ungueltige Form
14, ungueltige Laenge
21, unzulaessiger Typ
22, unzulaessige Form
31, ungueltige Liste
32, ungueltiges Wildcard
33, ungueltiger Bereich
80, Kriterium doppelt.

## SRV0522

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0522 ANGEGEBENER UNTERER GRENZWERT GROESSER ALS OBERER GRENZWERT. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG '(&00)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Bei der Bereichsangabe wurde als unterer Grenzwert ein Wert festgelegt,
der den oberen Grenzwert ueberschreitet.

### Maßnahme

Bereichsangabe korrigieren und Kommando bzw. Anweisung wiederholen.

## SRV0523

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0523 WERT '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG '(&01)' ABGEWIESEN

## SRV0524

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0524 AUSGABEMODUS 'HEXA-AND-CHAR' NUR MIT 'ORIGIN=MIXED-DISPLAY' ERLAUBT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

## SRV0525

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0525 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

In der internen Tabelle der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS wurde
ein Fehler entdeckt.

## SRV0526

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0526 WARNUNG: 'TWO-UP=MODE-3' NICHT MEHR UNTERSTUETZT. FORMULAR '(&00)' GELOESCHT

### Bedeutung

Fuer Formular (&00) ist die nicht mehr unterstuetzte Option TWO-UP=MODE-3
erforderlich. Der Formular-Satz wurde aus der SPOOL-Parameterdatei
SPOOL.PARAMETERS geloescht.
(&00): Name des Formulars.

## SRV0527

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0527 WARNUNG: NICHT MEHR UNTERSTUETZTER WERT DES R-P-M IM '(&00)'-SATZ DURCH 4096 ERSETZT

### Bedeutung

In der Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE oder //MODIFY-SPOOL-DEVICE bzw. in
einem GEN-Satz wurde ein Wert fuer den Rastermusterspeicher gegeben,
der nicht mehr unterstuetzt wird.
Dieser ungueltige Wert wurde durch den niedrigstmoeglichen Wert (4096)
ersetzt.
(&00): Geraetename oder GLOBAL.

## SRV0528

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0528 DVS-FEHLER WAEHREND ERSTELLUNG ODER AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR TABELLEN WERDEN BEARBEITET

### Bedeutung

Bei Bearbeitung der SPOOL-Parameterdatei ist ein DVS-Fehler aufgetreten,
der deren Aktualisierung verhindert.
Der SPOOL-Lauf kann fortgesetzt werden. Solange der Fehler jedoch nicht
behoben ist, wird jede weitere fuer die SPOOL-Parameterdatei vorgesehene
Aenderung nur in den Tabellen vorgenommen und hat damit nur Gueltigkeit
fuer die Dauer des aktuellen Laufes.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

### Maßnahme

Sofern moeglich, wird die Datei beim naechsten SPOOL-STARTUP repariert.
Alle Aenderungen in der SPOOL-Parameterdatei ab dem jetzigen Zeitpunkt bis
zum Ende des Laufes muessen beim naechsten Lauf erneut durchgefuehrt
werden.

## SRV0529

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0529 WERT DES OPERANDEN '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. SATZ '(&01)' WIRD NICHT BEARBEITET. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

- Der Wert 'YES' fuer Operanden ND-PRINTER im GEN Satz.
- Ein Wert ungleich null fuer den Operanden RBP-STATION-LIMIT im GEN Satz.
(&00): Name des Operanden.
(&01): Satztyp.

## SRV0530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0530 DER GERAETETYP '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Die entsprechenden Formularsaetze wurden aus der bearbeiteten
SPOOL.PARAMETERS-Datei geloescht.
(&00): Geraetetyp.

## SRV0531

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0531 DER GERAETETYP '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. DER SATZ '(&01)' WIRD NICHT BEARBEITET. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Die entsprechenden Formular- und/oder Geraetesaetze wurden nicht in die
bearbeitete SPOOL.PARAMETERS-Datei kopiert oder eingebracht.
(&00): Geraetetyp.
(&01): Satztyp.

## SRV0532

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV0532 ZU AENDERNDES GERAET IN EINEM ODER MEHREREN POOLS BENUTZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Typ eines in einem Pool befindlichen Geraets darf nicht per Kommando
abgeaendert werden, um Inkonsistenzen zu verhindern.

### Maßnahme

Geraetetyp mit SPSERVE aendern.

## SRV0533

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0533 SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' NICHT MEHR KATALOGISIERT. SPOOL-START ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00) : Name der SPOOL-Parameterdatei
Die fuer den SPOOL-Start benoetigte Datei (&00) befindet sich auf einer
exportierten Platte. Der Start des Subsystems SPOOL wird abgebrochen.

### Maßnahme

Kommando /IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET eingeben und Kommando wiederholen.

## SRV0534

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0534 MIGRATION DER SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

(&00) : Name der SPOOL-Parameterdatei
Fuer die in der Datei (&00) enthaltenen SPOOL-Objekte wurde der Versions-
umstieg gestartet.

## SRV0535

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0535 MIGRATION DER SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' BEENDET

### Bedeutung

(&00) : Name der SPOOL-Parameterdatei
Der fuer die in der Datei (&00) enthaltenen SPOOL-Objekte durchgefuehrte
Versionsumstieg ist beendet.

## SRV0536

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRV0536 '(&00)'-FEHLER '(&01)' BEI SPOOL-PARAMETERDATEI '(&02)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00) : Fehlertyp
(&01) : DVS-Fehlercode
(&02) : Name der SPOOL-Parameterdatei
Naehere Angaben erhalten Sie mit /HELP-MSG (Systemmodus) oder
sehen Sie im BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' nach.

## SRV0537

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0537 Ungueltiger Wert fuer den Operanden '(&00)' in der Anweisung '(&01)'. Anweisung abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Name des betroffenen Operanden.
(&01): Betroffene Anweisung.
- Das Geraet, das im Operanden DEVICE-NAME angegeben ist, muss in
der SPOOL-Parameterdatei definiert sein.
- Das Geraet, das im Operanden DEVICE-NAME angegeben ist, muss das
Format unterstuetzen, das im Operanden OUTPUT-FORMAT-NAME der
Anweisung angegeben ist.

## SRV0538

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0538 Geraet, Das entfernt werden soll, wird von einem oder mehreren Filtern benutzt. Kommando abgewiesen

## SRV0540

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0540 Es existiert kein Filter oder keiner der Angegebenen. KOMMANDO ODER ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Filtertabelle in den SPOOL-Parametern enthaelt keine Information zu
dem/den angegebenen Filter(n).

## SRV0541

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0541 Inkonsistenz zwischen der Geraeteinformation und einer Filterdefinition

### Bedeutung

Das zu spezifizierende Geraet wird gerade von einem oder
mehreren Filtern benutzt. Um eine Konsistenz zwischen diesem Geraet und
einem Filter zu erreichen, muessen die unterstuetzten Formatnamen
mindestens den Ausgabe-Formatnamen des Filters enthalten, der das Geraet
benutzt.

## SRV0542

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0542 Mehrere Saetze erfuellen das Auswahlkriterium. Wollen Sie wirklich alle diese Saetze entfernen ?(Ja oder Nein)

## SRV0543

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0543 Anweisungs-Bearbeitung abgebrochen.

## SRV0544

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0544 Keine Form erfuellt das Auswahlkriterium.

## SRV0545

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0545 Die Funktion wird nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Die Funktion wird im dynamischen Modus von der geladenen
SPOOL-Version nicht unterstuetzt.

## SRV0546

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0546 Es ist nicht erlaubt, IDOM-Drucker und lokale Drucker in einem lokalen Druckerpool zu mischen. Daher sind die folgenden Drucker '(&00)' nicht in Druckerpool eingeschlossen

## SRV0547

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0547 Die maximale Anzahl von Administrator-Benutzerkennungen ist erreicht

## SRV0548

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0548 Die Administrator-Benutzerkennung(en) '(&00)' ist/sind bereits vorhanden. Die Verarbeitung wird fortgesetzt

## SRV0549

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0549 Die zu loeschende(n) Administrator-Benutzerkennung(en) '(&00)' existiert/existieren nicht. Die Verarbeitung wird fortgesetzt

## SRV0550

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV0550 Formular '(&01)' mit Geraetetyp '(&00)' existiert nicht. Anweisung wird fortgesetzt

### Bedeutung

(&00) : Geraetetyp
(&01) : Formularname
Betroffene Anweisung: //MODIFY-SPOOL-FORM
//REMOVE-SPOOL-FORM

## SRV3201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3201 WARNUNG

## SRV3202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3202 WARNUNG: BEARBEITETES OBJEKT EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Mit einer entsprechenden //MODIFY-Anweisung wird das Objekt angelegt.

## SRV3401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3401 ANWEISUNG IM AKTUELLEN MODUS NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Mit der Anweisung //OPEN-PARAMETER-FILE kann der richtige Modus gesetzt
werden.

## SRV3402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3402 UNBEKANNTE SPSERVE-ANWEISUNG

### Bedeutung

Die Anweisung wird von SPSERVE nicht erkannt.
Moegliche Ursache kann ein Widerspruch zwischen der Programmversion von
SPSERVE und der Version der Syntaxdatei sein.

## SRV3403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3403 UNGUELTIGER OBJEKTNAME

### Bedeutung

Der angegebene Objektname ist bei dieser Anweisung nicht zulaessig.

## SRV3404

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3404 OBJEKTNAME BEREITS BESETZT

### Bedeutung

Der angegebene Objektname wird bereits fuer ein Objekt anderen Typs
verwendet.

## SRV3405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3405 REFERENZIERTER HOST UNGUELTIG

### Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist kein gueltiger Host.

## SRV3406

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3406 REFERENZIERTER SERVER UNGUELTIG

### Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist kein gueltiger Server.

## SRV3407

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3407 REFERENZIERTER DRUCKER UNGUELTIG

### Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist kein gueltiger
verteilter Drucker.

## SRV3408

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3408 REFERENZIERTER DRUCKER-POOL UNGUELTIG

### Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist kein gueltiger
verteilter Drucker-Pool.

## SRV3409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3409 REFERENZIERTE ZUGRIFFSKONTROLLE UNGUELTIG

### Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist keine gueltige
Zugriffskontrolle.

## SRV3410

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3410 OBJEKT WIRD GERADE VON ANDEREM OBJEKT REFERENZIERT

### Bedeutung

Das angegebene Objekt wird gerade von einem anderen Objekt der
Konfiguration referenziert.

## SRV3411

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3411 OBJEKT EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Das angegebene Objekt ist bereits in der Konfiguration vorhanden.

## SRV3412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3412 OBJEKT EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Das angegebene Objekt ist in der Konfiguration nicht vorhanden.

## SRV3413

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3413 UNGUELTIGES SATZFORMAT

### Bedeutung

Der Aufbau des von SPSERVE angelegten Satzes entspricht nicht den
gemachten Angaben.

## SRV3414

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3414 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM SERVER-OBJEKT REFERENZIERT

### Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem Server referenziert.

## SRV3415

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3415 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM HOST-OBJEKT REFERENZIERT

### Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem Host referenziert.

## SRV3500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3500 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM DRUCKER-OBJEKT REFERENZIERT

### Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem Drucker referenziert.

## SRV3501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3501 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM DRUCKER-POOL-OBJEKT REFERENZIERT

### Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem Drucker-Pool referenziert.

## SRV3502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3502 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM FERNEN CLUSTER-OBJEKT REFERENZIERT

### Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem fernen Cluster referenziert.

## SRV3503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3503 UNGUELTIG CLUSTER DEFINITION ODER AENDERUNG

### Bedeutung

Die Netzadresse eines fernen Clusters kann nicht wie die eines Hosts im
lokalen Cluster definiert werden.
Es darf nur ein SINIX-Cluster mit dem selben Host-Namen und Gateway-Namen
definiert werden.

## SRV3504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3504 DER ANGEGEBENE HOST-NAME WIRD SCHON ALS NETZADRESSE IM FERNEN CLUSTER BENUTZT

### Bedeutung

Der lokale Cluster kann nicht als die Netzadresse eines fernen Clusters
definiert werden.

## SRV3505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3505 EIN SERVER WIRD BEREITS VON DEM ANGEGEBENEN HOST REFERENZIERT

### Bedeutung

Es darf nur ein Server an einem Host angeschlossen werden.

## SRV3506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3506 DER ANGEGEBENE DRUCKER-NAME WIRD BEREITS ALS DRUCKER-POOL-NAME BENUTZT

### Bedeutung

Drucker-Name und Drucker-Pool-Name muessen unterschiedlich sein.

## SRV3507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3507 DER ANGEGEBENE DRUCKER-POOL-NAME WIRD BEREITS ALS DRUCKER-NAME BENUTZT

### Bedeutung

Drucker-Name und Drucker-Pool-Name muessen unterschiedlich sein.

## SRV3508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRV3508 Das loeschen eines DPRINT-Druckerpools ist zur Zeit nicht erlaubt. Die Anweisung wird zurueckgewiesen

### Bedeutung

Ein DPRINT-Druckerpool, fuer den noch Druckauftraege im Status
'wait' oder 'keep' vorhanden sind, kann nicht geloescht werden.

## SRV3601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3601 FEHLER

## SRV3602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3602 UNZUREICHENDES PRIVILEG

### Bedeutung

Die fuer die Task geltende Privilegierungsstufe reicht fuer die
Ausfuehrung dieser Anweisung nicht aus.

## SRV3603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3603 OBJEKT IST AKTIV

### Bedeutung

Das angegebene Objekt muss vor Bearbeitung deaktiviert werden.

## SRV3604

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3604 KONFIGURATION IST GESPERRT

### Bedeutung

Die Konfiguration ist durch eine andere Bearbeitung z.Zt. gesperrt.

## SRV3605

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3605 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF ICRM

### Bedeutung

Auf das gewaehlte ICRM kann z.Zt. nicht zugegriffen werden.

## SRV3615

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3615 FUNKTION NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die SPOOL- bzw. PRINT-Subsysteme koennen den SPSERVE-Auftrag nicht
ausfuehren.

## SRV3700

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3700 SUBSYSTEM DPRINT NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Auf das Subsystem DPRINT kann z.Zt. nicht zugegriffen werden.

## SRV3801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3801 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Waehrend eines allgemeinen Systemaufrufs ist ein Fehler aufgetreten.

## SRV3802

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3802 DPRINT-FEHLER

### Bedeutung

Es ist ein interner DPRINT-Fehler aufgetreten.

## SRV3803

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3803 SPEICHERANFORDERUNGS-FEHLER

### Bedeutung

Waehrend einer Benutzer-Speicheranforderung ist ein Fehler aufgetreten.

## SRV3804

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3804 SPEICHERFREIGABE-FEHLER

### Bedeutung

Waehrend einer Benutzer-Speicherfreigabe ist ein Fehler aufgetreten.

## SRV3901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV3901 FEHLER BEI DPRINT-SHOW-ANWEISUNG

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der Anweisung durch DPRINT ist ein Fehler
aufgetreten.

## SRV4001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV4001 INTERNER FEHLER: UEBERGABEBEREICH EXISTIERT NICHT

## SRV4002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV4002 INTERNER FEHLER: FEHLER BETR. SYNTAX-DATEI-KONVENTION

## SRV4201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV4201 INTERNER FEHLER: UNERWARTETEN WERT GEFUNDEN

## SRV4202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV4202 INTERNER FEHLER: UNERWARTETER DPRINT-RETURNCODE

## SRV4203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV4203 INTERNER FEHLER: FEHLER BETR. INTERNE BEREICHSGROESSE

## SRV4204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV4204 INTERNER FEHLER: FEHLER IM AUFBAU DER DPRINT-PARAMETERLISTE

## SRV4205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRV4205 INTERNER FEHLER: FEHLER IN AUFBAU DER DPRINT-KRITERIENLISTE

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen