## SENREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SENREVI COMP=SENMF,VERS=91A,DATE=201215

## SEN0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN0001 CONSISTENCY CHECK (&00) '(&01)'

### Bedeutung

(&00): <CC-Nr.>/<CC-Gewicht>/<CC-Unternummer>
Fehlergewicht des Consistency Check (CC):
05: Nur Dump; DBH wird fortgesetzt;
70: Auftrag defekt; 71: System-Engpass;
72: DBH defekt; 82: Systemdump;
83: System defekt;
(&01): DCM- bzw. DVS-Returncode.

### Maßnahme

Dump(s) an Diagnose weiterleiten.

## SEN0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN0002 SESDCN-SYSTEMEINLEITUNG: INTERNER SYSTEMFEHLER

## SEN0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN0003 SESDCN KANN WEGEN BETRIEBSMITTEL-ENGPASS NICHT GELADEN WERDEN: (&00) '(&01)'

### Bedeutung

(&00): <CC-Nr.>/<CC-Gewicht>/<CC-Unternummer>
Fehlergewicht des Consistency Check (CC):
05: Nur Dump; DBH wird fortgesetzt;
70: Auftrag defekt; 71: System-Engpass;
72: DBH defekt; 82: Systemdump;
83: System defekt;
(&01): DCM- bzw. DVS-Returncode.

### Maßnahme

Dump an SESAM-Diagnose weiterleiten.

## SEN0004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN0004 SESDCN-SYSTEMEINLEITUNG: BENUTZER-ADRESSRAUM NICHT AUSREICHEND

### Maßnahme

Benutzeradressraum vergroessern und SESDCN erneut starten.

## SEN0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN0006 SESDCN-SYSTEMEINLEITUNG: FEHLER BEIM LADEN '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend der Systemeinleitung des Programms SESDCN ist beim Nachladen
eines der von SESDCN benoetigten LLMs (Modulname &00) ein Fehler
aufgetreten (z.B. LLM in Modulbibliothek nicht gefunden).

### Maßnahme

SESDCN erneut starten.

## SEN0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN0007 ORTSANGABEN ('PTAB'-EINTRAG) DES FERNDUMP-DBH WURDEN NICHT GEFUNDEN. DAHER KONNTE KEIN FERNDUMP GEZOGEN WERDEN.

### Maßnahme

Dump an Diagnose weiterleiten.

## SEN1000

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1000 ERSTE SDF-ANWEISUNG IST NICHT DIE 'SET-DCN-OPTIONS'-ANWEISUNG

### Maßnahme

SESDCN mit SET-DCN-OPTIONS-Anweisung als erster SDF-Anweisung erneut
starten.

## SEN1001

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1001 FEHLERHAFTE ODER NICHT ERLAUBTE SDF-ANWEISUNG

### Maßnahme

SESDCN mit korrigierter SDF-Anweisung erneut starten.

## SEN1002

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1002 IN DER 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-ANWEISUNG IST DER LINK-NAME '(&00)' UEBERFLUESSIG.

### Bedeutung

Die Meldung ist als Warnung gedacht. Ueberfluessige Link-Namen werden
ignoriert, da sie nicht zu fehlerhaftem Systemverhalten fuehren. SESDCN
bricht nicht ab.
(&00): ueberfluessiger Link-Name

### Maßnahme

Der ueberfluessige Link-Name sollte entfernt werden.

## SEN1003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1003 EIN DBH WIRD MEHREREN DCNS ZUGEORDNET (&00)

### Bedeutung

In den SESDCN-Startparametern wird ein DBH unzulaessigerweise mehreren
DCNs zugeordnet.
(&00): CATALOG=<catalogname>,DBH=<dbhname>,DCN=<dcnname>,
CNF=<konfigurationsname>;
CATALOG=<catalogname>,DBH=<dbhname>,DCN=<dcnname>,
CNF=<konfigurationsname>;
(Im Insert werden die Pfadangaben beider betroffenen Kataloge ausgewiesen.
)

### Maßnahme

SESDCN-Startparameter aendern.

## SEN1004

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1004 LINK-NAME KOMMT MEHRFACH IN 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-ANWEISUNG VOR.

### Maßnahme

Link-Namen eindeutig vergeben.

## SEN1005

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1005 LINK-NAME AUS DER 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-ANWEISUNG IST NICHT IN DER 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'- ANWEISUNG VORHANDEN.

### Maßnahme

Fehlende(n) Link-Namen in der 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-Anweisung ergaenzen
und SESDCN erneut starten.

## SEN1006

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1006 KATALOG-NAME KOMMT MEHRFACH IN 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-ANWEISUNG VOR

### Maßnahme

Katalog-Namen eindeutig vergeben.

## SEN1008

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1008 UNTERSCHIEDLICHE VERTEILREGEL-EINTRAEGE ZUM KATALOG: (&00)

### Bedeutung

(&00): KATALOG-NAME
Beim Hochfahren des Folge-DCNs wurden zu einem bereits in der Verteilregel
vorhandenen Katalog abweichende Angaben gemacht.
Die bereits in der Verteilregel vorhandenen Angaben bleiben gueltig.
Die Angaben in den Startparamentern des Folge-DCNs werden ignoriert.
Das Hochfahren des Folge-DCNs wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Angaben zum Katalog an die Angaben des Master-DCN angleichen.

## SEN1013

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1013 UNGUELTIGER DCN-NAME IN DER 'SET-DCN-OPTIONS'-ANWEISUNG.

### Maßnahme

DCN-Namen in der 'SET-DCN-OPTIONS'-Anweisung korrigieren und SESDCN
erneut starten. Gueltige DCN-Namen sind: A,...,Z,0,...,9 und <blank>.

## SEN1019

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1019 UNGUELTIGER CONFIGURATION-NAME IN DER 'SET-DCN-OPTIONS'-ANWEISUNG

### Maßnahme

Konfigurationsnamen in der 'SET-DCN-OPTIONS'-Anweisung korrigieren und
SESDCN erneut starten. Gueltige Konfigurationsnamen sind: A,...,Z,0,...,9
und <blank>.

## SEN1020

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1020 KEINE KATALOG-BESCHREIBUNG IN DER 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-ANWEISUNG ANGEGEBEN.

### Bedeutung

Katalog-Beschreibung(en) in der 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-Anweisung
ergaenzen und SESDCN erneut starten.

## SEN1021

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1021 MEHR KATALOG-BESCHREIBUNGEN ANGEGEBEN ALS ZULAESSIG

### Bedeutung

In der 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-Anweisung wurden mehr Katalog-
Beschreibungen angegeben als zulaessig. Die maximale Anzahl zulaessiger
Katalog-Beschreibungen betraegt 200.

### Maßnahme

'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-Anweisung korrigieren und SESDCN erneut
starten.

## SEN1023

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1023 UNGUELTIGER DBH-NAME IN DER 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-ANWEISUNG

### Maßnahme

DBH-Namen in der 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-Anweisung korrigieren und
SESDCN erneut starten.
Gueltige DBH-Namen sind: A,...,Z,0,...,9 und <blank>.

## SEN1024

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1024 UNGUELTIGER KATALOG-NAME IN DER 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-ANWEISUNG

### Maßnahme

Katalog-Namen in der 'ADD-DISTRIBUTION-RULE-LIST'-Anweisung korrigieren
und SESDCN erneut starten.

## SEN1031

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1031 MEHR LINK-NAMEN ANGEGEBEN ALS ZULAESSIG

### Bedeutung

In der 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-Anweisung wurden mehr LINK-Namen angegeben
als zulaessig. Die maximal zulaessige Anzahl von LINK-Namen betraegt 200.

### Maßnahme

'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-Anweisung korrigieren und SESDCN erneut starten.

## SEN1033

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1033 UNGUELTIGER PROCESSOR-NAME IN DER 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-ANWEISUNG

### Maßnahme

Prozessornamen in der 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-Anweisung korrigieren und
SESDCN erneut starten.

## SEN1034

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1034 UNGUELTIGER DCN-NAME IN DER 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-ANWEISUNG

### Bedeutung

DCN-Namen in der 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-Anweisung korrigieren und SESDCN
erneut starten. Gueltige DCN-Namen sind: A,...,Z,0,...,9 und <blank>.

## SEN1036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1036 DATEINAME FUER SESDCN-SICHERUNGSDATEI ZU LANG

### Bedeutung

Es wurde versucht, dem Programm SESDCN ueber den Linknamen SESDLG eine
Sicherungsdatei zuzuweisen, deren Namen zu lang ist. Die maximal
zulaessige Laenge betraegt 54 Zeichen, incl. CAT-ID und Kennung.

## SEN1037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1037 UNGUELTIGER CONFIGURATION-NAME IN DER 'ADD-NETWORK-LINK-LIST'-ANWEISUNG.

### Bedeutung

Bei Verwendung von 'CONFIGURATION-NAME' in der Netzwerkbeschreibung wurde
ein unzulaessiger Wert angegeben.

### Maßnahme

Konfigurationsname korrigieren. Es sind alle Buchstaben, alle Ziffern und
'*BLANK' erlaubt.

## SEN1040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1040 SDF IST AUF DIESER ANLAGE NICHT VERFUEGBAR.

### Bedeutung

'SESDCN' kann nicht hochgefahren werden, da SDF nicht verfuegbar ist.

### Maßnahme

SDF im System generieren und SESDCN erneut starten.

## SEN1041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1041 SDF-SYNTAXDATEI FUER 'SESDCN' IST NICHT VORHANDEN.

### Bedeutung

'SESDCN' kann nicht hochgefahren werden, da die SDF-Syntaxdatei nicht
vorhanden ist.

### Maßnahme

SDF-Syntaxdatei vom Systemverwalter einhaengen lassen.

## SEN1042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1042 UNGUELTIGER HOST-NAME IM PARAMETER 'ADMINISTRATOR' DER 'SET-DCN-OPTIONS'-ANWEISUNG.

### Bedeutung

Bei Verwendung von 'ADMINISTRATOR' in der 'SET-DCN-OPTIONS' Anweisung
wurde ein unzulaessiger Prozessorname angegeben.

## SEN1043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1043 ES IST KEIN FEHLERDIALOG UEBER SDF MOEGLICH.

## SEN1044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN1044 DER SDF-FEHLERDIALOG WURDE VOM BENUTZER ABGELEHNT

### Bedeutung

Bei der Eingabe der SESDCN-Startparameter im gefuehrten SDF-Dialog wurde
von SESDCN (nicht SDF) ein Fehler erkannt. Der aufgrund dessen angebotene
SDF-Korrekturdialog wurde vom Benutzer abgelehnt. SESDCN wurde daraufhin
beendet.

### Maßnahme

SESDCN erneut starten.

## SEN2001

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2001 FALSCHER KATALOG-NAME

## SEN2002

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2002 FALSCHER PROZESSOR-NAME

## SEN2003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2003 FALSCHE TSN

## SEN2004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2004 FALSCHE USER-ID

## SEN2005

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2005 FEHLERHAFTE 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG

## SEN2006

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2006 FALSCHER DCN-NAME

## SEN2007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2007 FALSCHER DBH-NAME

## SEN2008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2008 UNGUELTIGER KONFIGURATIONSNAME IN 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG.

## SEN2009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2009 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN.

## SEN2010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2010 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE AKZEPTIERT.

## SEN2011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2011 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA KEIN AKTIVER AUFTRAGGEBER VORHANDEN IST.

## SEN2012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2012 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA DIE TRANSAKTION IM EXTERNEN 'PTC'-ZUSTAND IST.

## SEN2013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2013 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA KEINE AKTIVE TRANSAKTION VORHANDEN IST.

## SEN2014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2014 ENDE DER 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG.

## SEN2015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2015 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA KEIN KATALOG IN DER VERTEILREGEL VORHANDEN IST.

## SEN2016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2016 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA DER ANGEGEBENE AUFTRAGGEBER NICHT EXISTIERT.

## SEN2017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2017 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA ZU DEM ANGEGEBENEN AUFTRAGGEBER KEINE AKTIVE TRANSAKTION EXISTIERT.

## SEN2018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2018 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA FUER DIE TRANSAKTION BEREITS DIE ENDE-TRANSAKTION-BEHANDLUNG LAEUFT

## SEN2019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2019 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA DIE TRANSAKTION BEREITS ZURUECKGESETZT WIRD

## SEN2020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2020 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN, DA NOCH EINE ANDERE 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG IN BEARBEITUNG IST

## SEN2021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2021 VERTEILTABELLEN-UEBERLAUF

### Bedeutung

Es kann keine weitere Datenbank in die Verteiltabelle von SESDCN
werden

### Maßnahme

SESDCN und alle SESAM-DBHs und SESAM-Anwenderprogramme, die in
derselben SESAM-Konfiguration wie SESDCN ablaufen, beenden. Nicht mehr
mehr benoetigte Datenbankeintraege ggf. aus den Startparametern von
SESDCN entfernen, und SESDCN neu starten.

## SEN2022

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2022 KATALOG MIT ANDEREN ORTSANGABEN BEREITS IN VERTEILREGEL VORHANDEN

## SEN2031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2031 FALSCHES PASSWORT

### Bedeutung

In der OPT,ADM-Anweisung ist das Passwort syntaktisch falsch.

### Maßnahme

OPT,ADM-Anweisung mit syntaktisch korrektem Passwort wiederholen.

## SEN2032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2032 FALSCHE BS2000-KENNUNG

### Bedeutung

In der OPT,ADM-Anweisung ist die BS2000-Kennung syntaktisch falsch.

### Maßnahme

OPT,ADM-Anweisung mit syntaktisch korrekter BS2000-Kennung wiederholen.

## SEN2033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2033 FALSCHER APPLIKATIONSNAME

### Bedeutung

In der OPT,ADM-Anweisung ist der Applikationsname syntaktisch falsch.

### Maßnahme

OPT,ADM-Anweisung mit syntaktisch korrektem Applikationsnamen
wiederholen.

## SEN2034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2034 FALSCHER KDCSIGN-NAME

### Bedeutung

In der OPT,ADM-Anweisung ist der KDCSIGN-Name syntaktisch falsch.

### Maßnahme

OPT,ADM-Anweisung mit syntaktisch korrektem KDCSIGN-Namen
wiederholen.

## SEN2035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2035 SESDCN OHNE ADMINISTRATIONSBERECHTIGUNG GELADEN.

### Bedeutung

Es wurde eine OPT,ADM-Anweisung an einen SESDCN abgesetzt, der
ohne Administrationsberechtigung geladen ist
(ADMINISTRATOR=*NONE in SET-DCN-OPTIONS-Anweisung).

### Maßnahme

Ggf. SESDCN beenden und mit Administrationsberechtigung erneut
starten.

## SEN2041

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2041 ZU LOESCHENDER KATALOG NICHT IN DER VERTEILREGEL

## SEN2042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2042 KATALOG BEREITS DURCH FRUEHEREN AUFTRAG GELOESCHT

## SEN2043

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN2043 ZU LOESCHENDER PROZESSOR NICHT IN DER VERTEILREGEL

## SEN2044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2044 ZU ERSETZENDER PROZESSORNAME IST NICHT IN DER VERTEILREGEL ENTHALTEN.

## SEN2045

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2045 KATALOG MIT IDENTISCHEN ORTSANGABEN BEREITS IN DER VERTEILREGEL VORHANDEN

## SEN2046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2046 ZU AENDERNDER PROZESSORNAME IST DER NAME DES EIGENEN PROZESSORS

### Bedeutung

Beim Administrationskommando UPDPRO bzw. bei der SESADM-Anweisung
MODIFY-DISTRIBUTION-RULE-ENTRY wurde als zu ersetzender Prozessorname der
Name des eigenen Prozessors, auf dem der zu administrierende SESDCN
ablaeuft, angegeben. Dies ist nicht zulaessig.

### Maßnahme

Administration ggf. mit anderem zu ersetzenden Prozessornamen wiederholen.

## SEN2047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2047 RUECKSETZEN TRANSAKTION WEGEN BETRIEBSMITTELENGPASS ZUR ZEIT NICHT MOEGLICH

### Maßnahme

Administrationsanweisung zum Ruecksetzen Transaktion zu spaeterem
Zeitpunkt wiederholen.

## SEN2048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2048 RUECKSETZEN TRANSAKTION WEGEN LANGLAUFENDER ANWEISUNG ZUR ZEIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Ruecksetzen Transaktion zur Zeit nicht moeglich, da fuer den
betroffenen Anwender eine lang laufende Anweisung bei SESAM
in Bearbeitung ist.

### Maßnahme

Administrationsanweisung zum Ruecksetzen Transaktion zu spaeterem
Zeitpunkt wiederholen.

## SEN2050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2050 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG: (&00)

## SEN2051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2051 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG (&00) AUSGEFUEHRT

## SEN2052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2052 'SESDCN'-ADMINISTRATION: FOLGEANTWORTEN VORHANDEN

### Bedeutung

Wegen zu kleinem Antwortbereich konnten nicht alle Antworten
ausgegeben werden. Weitere Folgeantworten koennen mit dem
Administrationskommando NEXT abgeholt werden.

### Maßnahme

Um mehr Antworten bei einem Kommando zu erhalten, ist der
Antwortbereich in der Administrationsanweisung zu
vergoessern(Administration via CALL-DML).

## SEN2053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN2053 ENDE DER 'SESDCN'-ADMINISTRATIONSANWEISUNG, KEINE WEITEREN FOLGEANTWORTEN VORHANDEN.

### Bedeutung

Beim Administrationskommando NEXT erfolgt keine Ausgabe von
Folgeantworten,
da keine vorhanden sind.

## SEN3001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3001 DVS-FEHLER SESDCN-SICHERUNGSDATEI: (&00)

### Bedeutung

Beim Eroeffnen der SESDCN-Sicherungsdatei ist ein DVS-Fehler aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber das Kommando
/HELP-MESS im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen'
entnommen werden.
(&00): DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

DMS-Fehler auswerten.

## SEN3002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3002 SESDCN-WIEDERANLAUF NOTWENDIG. WIEDERANLAUF-DATEN NOCH IN SESDCN-SICHERUNGSDATEI VORHANDEN

## SEN3003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3003 AKTUELLE SESDCN-SICHERUNGSDATEI: (&00)

## SEN3004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3004 INTERNER SYSTEMFEHLER BEIM EROEFFNEN DER SESDCN-SICHERUNGSDATEI

### Maßnahme

Dump an SESAM-Diagnose weiterleiten.

## SEN3006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3006 SESDCN-DCAM-APPLIKATION EROEFFNET

## SEN3007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3007 EROEFFNUNG DER SESDCN-DCAM-ANWENDUNG WEGEN FEHLERS ABGEWIESEN. DCAM-RETURNCODE: (&00)

### Maßnahme

Massnahme entsprechend DCAM-Returncode vornehmen.

## SEN3008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3008 VERTEILREGEL DURCH NOCH NICHT EXISTIERENDE EINTRAEGE ERGAENZT

## SEN3009

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3009 KATALOG BEREITS IN DER VERTEILREGEL MIT ABWEICHENDEN ORTSANGABEN VORHANDEN. EINTRAG ABGELEHNT.

## SEN3010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3010 ALLE VERTEILREGEL-EINTRAEGE BELEGT. PLATZ FUER VERTEILREGEL-TABELLE REICHT NICHT AUS

### Maßnahme

SESDCN-Steueranweisungen aendern

## SEN3011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3011 VERTEILREGEL KOMPLETT AUFGEBAUT

## SEN3012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3012 ANGABE '(&00)' FUER HOME-PROZESSOR IN DEN STEUERANWEISUNGEN VERSCHIEDEN VON ANGABE '(&01)' IN DER SESDCN-SICHERUNGSDATEI

### Maßnahme

SESDCN-Steueranweisungen anpassen bzw. korrekte SESDCN-Sicherungsdatei
zuweisen.

## SEN3013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3013 NICHT GENUEGEND SPEICHERPLATZ FUER SESDCN-COMMON MEMORY POOL VORHANDEN

### Maßnahme

SESDCN-Steueranweisungen ueberpruefen.

## SEN3014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3014 SESDCN-SICHERUNGSDATEI MIT FALSCHER VERSION

### Bedeutung

Die ueber den Standardnamen SES.DLG<k> (<k>: Konfigurationsname)
angesprochene bzw. ueber den Linknamen SESDLG zugewiesene SESDCN-
Sicherungsdatei hat eine andere Version als das Programm SESDCN.

### Maßnahme

Korrekte SESDCN-Sicherungsdatei zuweisen und das Programm SESDCN neu
starten.

## SEN3015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3015 SESDCN-SICHERUNGSDATEI MIT FALSCHEM KONFIGURATIONSNAMEN: (&00)

### Bedeutung

Die ueber den Standardnamen SES.DLG angesprochene bzw. ueber den Linknamen
SESDLG zugewiesene SESDCN-Sicherungsdatei gehoert zu einer anderen
Konfiguration als das Programm SESDCN.
(&00): Name der Konfiguration, der die SESDCN-Sicherungsdatei angehoert.

### Maßnahme

Korrekte SESDCN-Sicherungsdatei zuweisen und das Programm SESDCN neu
starten.

## SEN3016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3016 SESDCN-SICHERUNGSDATEI '(&00)' UNTER MEHR ALS EINER KATALOG-ID KATALOGISIERT; UEBERZAEHLIGE DATEI(EN) UMBENENNEN ODER LOESCHEN

### Bedeutung

Die SESDCN-Sicherungsdatei ist unter mehr als einer Katalog-Identifikation
(CAT-Id) katalogisiert, darf jedoch max. unter einer CAT-Id katalogisiert
sein.

### Maßnahme

Dateinamen der ueberzaehligen SESDCN-Sicherungsdatei aendern bzw.
Datei(en) loeschen.

## SEN3017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEN3017 KALTSTART WEGEN 'COLDSTART'-OPTION DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Kaltstart wurde angefordert und ausgefuehrt.

## SEN3018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEN3018 KALTSTART WEGEN TRANSAKTIONEN IM PTC-ZUSTAND NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Ein Kaltstart wurde per Startparameter angefordert, konnte aber nicht
durchgefuehrt werden, da Transaktionen im PTC-Zustand sind.

## SEN3019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3019 REMOTE-ACCESS-OPTION DES FOLGE-DCN STIMMT NICHT MIT DER REMOTE-ACCESS-OPTION DES MASTER-DCN UEBEREIN.

### Bedeutung

Beim Hochfahren von SESDCN wurde festgestellt, dass in dieser
Konfiguration bereits ein SESDCN mit einer anderen REMOTE-ACCESS-Option
gestartet wurde.

### Maßnahme

REMOTE-ACCESS-Option des Folge-DCN an die des Master-DCN's anpassen
und Folge-DCN erneut starten.

## SEN3020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3020 'SESDCN' IST EINSATZBEREIT.

## SEN3021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN3021 FOLGE-DCN WURDE IN KENNUNG MIT SECOLTP-PRIVILEG GESTARTET

### Bedeutung

Es wird versucht, einen Folge-DCN in einer Kennung mit SECOLTP-Privileg
hochzufahren, der sich an eine Konfiguration anschliessen soll, die ohne
sicheren Transaktionsbetrieb arbeitet.

### Maßnahme

Zuordnung von Sicherheitsstufen auf SESAM-Konfigurationen ueberpruefen.

## SEN3022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN3022 FOLGE-DCN WURDE IN KENNUNG OHNE SECOLTP-PRIVILEG GESTARTET

### Bedeutung

Es wird versucht, einen Folge-DCN in einer Kennung ohne SECOLTP-Privileg
hochzufahren, der sich an eine Konfiguration anschliessen soll, die mit
sicherem Transaktionsbetrieb arbeitet.

### Maßnahme

Zuordnung von Sicherheitsstufen auf SESAM-Konfigurationen ueberpruefen.

## SEN3023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN3023 EROEFFNUNG DER SESDCN-DCAM-ANWENDUNG ABGEWIESEN, DA DIE ANWENDUNG (&00) BEREITS EXISTIERT

### Bedeutung

Es ist bereits ein SESDCN mit demselben Konfigurationsnamen und
demselben NAM-Kennzeichen geladen wie der Aktuelle.

### Maßnahme

Ggf. SESDCN mit anderem Konfigurationsnamen und/oder anderem
NAM-Kennzeichen starten.

## SEN3024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN3024 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DER DATEI (&00) AUFGETRETEN

### Maßnahme

Fehlerunterlagen (Dump und die in der Meldung angegebene Datei) an
SESAM-Diagnose weiterleiten.

## SEN3025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN3025 FOLGE-SESDCN GESTARTET, OHNE DASS SESDCN-SICHERUNGSDATEI EXISTIERT

### Bedeutung

Beim Starten eines Folge-SESDCN in einer verteilt arbeitenden
Konfiguration wird festgestellt, dass unter dem Standardnamen SES.DLG<k>
(<k> Konfigurationsname) bzw. unter dem Linknamen SESDLG keine SESDCN-
Sicherungsdatei existiert. Diese wurde vermutlich vom Anwender geloescht,
nachdem sie durch den Master-DCN angelegt worden war.

### Maßnahme

Die betroffene Konfiguration vollstaendig beenden (d. h. alle zu dieser
Konfiguration gehoerenden SESDCN-, SESAM-DBH- und Anwender-Tasks beenden).
Danach die Konfiguration neu starten.

## SEN3026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3026 SESDCN-DCAM-APPLIKATION (&00) AUF VIRTUELLEM HOST (&01) EROEFFNET

## SEN3027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN3027 HOSTNAME (&00) DES FOLGE-DCN STIMMT NICHT MIT DEM HOSTNAMEN (&01) DES MASTER-DCN UEBEREIN

### Bedeutung

Die DCNs der aktuellen Konfiguration laufen auf verschiedenen
(virtuellen) Hosts, weil der Applikationsname dieser Konfiguration
in der Datei $TSOS.SYSDAT.BCAM.APPLICATIONS eingetragen ist
und der Zustand des virtuellen Hosts gewechselt hat.

### Maßnahme

Alle Tasks der Konfiguration beenden und virtuellen Host
aktivieren. Anschliessend die Tasks der Konfiguration neu starten.

## SEN4001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4001 DIE MAXIMALE ANZAHL VERBINDUNGEN ZU DBHS IST UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Tabellenueberlauf im Konnektionsmodul (PTAB)

### Maßnahme

Warten, bis Verbindungen durch Beendigung von DBHs wieder frei werden.

## SEN4002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4002 WEITERER VERBINDUNGSAUFBAU DURCH DBCON MOMENTAN NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die interne Tabelle zur Verwaltung von DCAM-Verbindungen (CHATX) im
Anwender-Konnektmodul ist voll.

### Maßnahme

Warten, bis Verbindungen durch sich beendende Anwenderprogramme wieder
frei werden.

## SEN4003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN4003 WEITERER VERBINDUNGSAUFBAU DURCH SESDCN MOMENTAN NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die interne Tabelle zur Verwaltung von DCAM-Verbindungen (CHATX) in SESDCN
ist voll.

### Maßnahme

Warten, bis Verbindungen durch sich beendende Anwenderprogramme wieder
frei werden.

## SEN4005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4005 BETRIEBSSYSTEMKOMPONENTE FUER INTER TASK-KOMMUNIKATION NICHT GENERIERT. SESAM IST NICHT ABLAUFFAEHIG

### Maßnahme

BS2000 mit entsprechender Generierung neu starten.

## SEN4006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4006 BETRIEBSSYSTEMKOMPONENTE FUER INTERTASK-KOMMUNIKATION WEGEN SPEICHERMANGEL NICHT ABLAUFFAEHIG

### Bedeutung

Kein Speicherplatz fuer Verwaltungsbereiche der Betriebssystemkomponente
fuer Intertask-Kommunikation mehr verfuegbar.

### Maßnahme

Auftrag spaeter wiederholen.

## SEN4007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4007 INTERNER FEHLER: 'PK'-ELEMENT PASST NICHT ZUM 'CHATX'-EINTRAG

### Bedeutung

Interner Systemfehler

### Maßnahme

SESDCN-Dump an SESAM-Diagnose weiterleiten.

## SEN4008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4008 INTERNER FEHLER: DBH-EINTRAG IN INTERNER TABELLE (PK) NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Interner Systemfehler.

### Maßnahme

SESDCN-Dump an SESAM-Diagnose weiterleiten.

## SEN4009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN4009 BLOCK UNVOLLSTAENDIG. PROZESSOR '(&00)', PARTNER '(&01)'

### Bedeutung

Bei Zerlegung eines Blocks in Fragmente (wegen MAXLN) sind nach 5 Min.
noch nicht alle Fragmente empfangen.

### Maßnahme

Zeitangabe im LETT-Parameter des BCTIMES-Kommandos erhoehen.

## SEN4010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4010 DCAM-ARBEITSSPEICHER-MANGEL BEI 'REMOTE-SEND' AN ANWENDER-TASK: (&00) (&01). MOMENTAN KEINE UEBERTRAGUNG MOEGLICH

### Bedeutung

Arbeitspuffer von DCAM zu klein.

### Maßnahme

Bei oftmaligem Auftreten PDN-Generierung ueberpruefen. Ansonsten Auftrag
wiederholen.

## SEN4011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4011 KEINE ANTWORTNACHRICHT VON SESAM(&00) TROTZ (&01) VERSUCHEN

### Bedeutung

SESDCN wartet bisher vergebens auf eine Antwort des DBH (Betriebsmittel-
engpass auf seiten des DBH). Dies wirkt sich negativ auf das
Administrationsverhalten von SESDCN aus.

### Maßnahme

Ladeoptionen SYSTEM-LIMITS (Parameter THREADS) und SYSTEM-STRATEGIES
(Parameter RETRIEVAL-CONTROL) des angesprochenen DBH ueberpruefen.

## SEN4012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEN4012 DATENVERLUST IM DCAM-EMPFANGSPUFFER BEIM EMPFANGEN EINER NACHRICHT VON PARTNER (&00) (&01)

### Bedeutung

(&00) = Processorname; (&01) = DCAM-Applikationsname.

### Maßnahme

Zeitangabe im LETT-Parameter des /BCTIMES-Kommandos erhoehen.

## SEN4013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4013 DCAM MELDET '(&00)' (RESOURCENENGPASS) BEIM REMOTE-SEND AN USER '(&01)'.

### Bedeutung

Nach mehrmaligem Versuch, dem User (&01) eine Nachricht zu senden, meldet
DCAM (&00). DCAM/BCAM ist zur Zeit ueberlastet (genaue Bedeutung siehe
DCAM-Manual). Das Programm wird beendet.

### Maßnahme

DCAM-Generierung ueberpruefen und Programm neu starten.

## SEN4014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4014 BEIM SEND EINER NACHRICHT AN PROCESSOR (&00), DCAM-APPLIKATION (&01) MELDET DCAM '(&02)'

### Bedeutung

Genaue Bedeutung der DCAM-Rueckmeldung siehe DCAM-Manual. Z.B. bedeutet
die DCAM-Rueckmeldung "1004...." Mangel an Speicherplatz.

### Maßnahme

Bei oftmaligem Auftreten PDN-Generierung ueberpruefen.

## SEN4015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4015 BEIM EMPFANG EINER NACHRICHT VON PROCESSOR (&00), DCAM-APPLIKATION (&01) MELDET DCAM '(&02)'

### Bedeutung

Genaue Bedeutung der DCAM-Rueckmeldung siehe DCAM-Manual. Z.B. bedeutet
die DCAM-Rueckmeldung "04001400" Verlusst von Daten wg. Zeitablauf.

### Maßnahme

Bei oftmaligem Auftreten PDN-Generierung ueberpruefen. Bei Zeitablauf
Zeitangabe im LETT-Parameter des BCTIMES-Kommandos erhoehen.

## SEN4016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4016 EMPFANGSNACHRICHT VON PROZESSOR (&00), DCAM-APPLIKATION (&01) UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Bei Zerlegung einer Nachricht in Teilnachrichten wegen Nachrichtenlaenge
groesser MAXLN (siehe DCAM-Manual), sind nach 5 Minuten noch nicht alle
Teilnachrichten eingetroffen.

### Maßnahme

Bei oftmaligem Auftreten PDN-Generierung ueberpruefen. Bei Zeitablauf
Zeitangabe im LETT-Parameter des BCTIMES-Kommandos erhoehen.

## SEN4017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4017 VON PROZESSOR (&00), DCAM-APPLIKATION (&01) WURDE EINE TEILNACHRICHT EMPFANGEN, DIE KEINER NACHRICHT ZUGEORDNET WERDEN KANN

### Bedeutung

Bei Zerlegung einer Nachricht in Teilnachrichten wegen Nachrichtenlaenge
groesser MAXLN (siehe DCAM-Manual), sind Teilnachrichten verloren
gegangen,
bzw. die Teilnachrichten wurden nicht in der Reihenfolge empfangen, in der
sie gesendet wurden.

### Maßnahme

Bei oftmaligem Auftreten PDN-Generierung ueberpruefen.

## SEN4018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4018 UNERWARTETE RUECKMELDUNG '(&00)' BEI DCAM-SVC (&01)

### Bedeutung

Genaue Bedeutung der DCAM-Rueckmeldung siehe DCAM-Manual.
Z.B. bedeutet die DCAM-Rueckmeldung "100C...." Beendigung des DCS.

### Maßnahme

Bei oftmaligem Auftreten Zustand des DCS-Subsystems ueberpruefen.

## SEN4019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4019 VIRTUELLER HOST (&00) IST NICHT AKTIV

### Bedeutung

DBH und/oder DCN der aktuellen Konfiguration wurden auf einem
virtuellen Host gestartet, der nicht mehr aktiv ist. Deshalb ist
Kommunikation zwischen DBH/DCN und Anwenderprogrammen nicht moeglich.

### Maßnahme

Alle Tasks der Konfiguration beenden und virtuellen Host
aktivieren. Anschliessend die Tasks der Konfiguration neu starten.

## SEN4020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4020 DIE DCAM-APPLIKATION (&00) KANN NICHT GESTARTET WERDEN, WEIL DER VIRTUELLE HOST NICHT AKTIV IST.

### Bedeutung

Der DCAM-Applikation (&00) ist ein virtueller Host in der Datei
$TSOS.SYSDAT.BCAM.APPLICATIONS zugeordnet. Der virtuelle Host ist
jedoch nicht aktiv.

### Maßnahme

Ueberpruefen, warum der virtuelle Host nicht aktiv ist und ggf.
aktivieren. Task neu starten, bzw. Task auf dem Rechner starten,
auf dem der virtuelle Host aktiv ist.

## SEN4041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4041 KATALOG NICHT VORHANDEN

## SEN4042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4042 KATALOG BEREITS GELOESCHT

## SEN4043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEN4043 PROZESSOR NICHT VORHANDEN

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen