## NKVCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKVCOPY Copyright (C) (&01) (&00). Alle Rechte vorbehalten

## NKVD002

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD002 DISK-MONITOR NICHT VERFUEGBAR

## NKVD003

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD003 NKA-SYSTEMTASK NICHT VERFUEGBAR

## NKVD010

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD010 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MONTIERT

## NKVD011

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD011 PLATTE '(&00)' VON GERAET '(&01)' DEMONTIERT

## NKVD013

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKVD013 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MONTIEREN; (&02) (USE='(&03)', SYS-ALLOC='(&04)',(&05)) . '(&06)'

### Bedeutung

Aufforderung, die Platte zu montieren und das Geraet einzuschalten.
Verlangt die Meldung die Eingabe einer Antwort, so ist die Bereitschaft
zum Montieren zu bestaetigen.
(&00) : Archivnummer (VSN) der gewuenschten Platte, sofern der Benutzer
eine angegeben hat.
(&01) : mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, das das System
vorschlaegt.
(&02) : Grund der Meldungsausgabe, wenn die Platte zwar
montiert ist, aber trotzdem nicht zugewiesen werden kann.
(&03) : Benutzungsart (USE = DMS / SPECIAL)
(&04) : Eingestellte SYSTEM-ALLOCATION (ALL / SHARE / EXCL)
(&05) : selbsterklaerender Zusatztext, der auf die Anwendung einen Hinweis
gibt.
(&06) : Beschreibung der Operateurantwort.

### Maßnahme

ETX: Die Platte ist auf dem vorgeschlagenen Geraet montiert
N : Die Platte ist nicht verfuegbar
MN : Die angeforderte Platte ist auf dem Geraet <MN> montiert.
Die Eingabe der Antwort entfaellt, wenn das System das Montieren der
angeforderten Platte erkennt und dies durch die Meldung NKVD017
bestaetigt.
Das System erkennt das Montieren nur, wenn die Platte ein Standard-Etikett
hat und ihre VSN vom Benutzer angegeben wurde.

## NKVD014

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKVD014 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' REMONTIEREN; (&02) (SYS-ALLOC='(&03)'). '(&04)'

### Bedeutung

Aufforderung, die Platte zu montieren und das Geraet einzuschalten
und/oder das korrekte Montieren zu bestaetigen, bzw. die Behandlung
abzubrechen.
(&00) : Archivnummer (VSN) der gewuenschten Platte
(&01) : mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, das das System
vorschlaegt
(&02) : Grund fuer die Ausgabe der REMOUNT-Meldung
(&03) : Eingestellte SYSTEM-ALLOCATION (ALL, SHARE, EXCL)
(&04) : Beschreibung der Operateurantwort.

### Maßnahme

Hinweis: Es sind nicht immer alle hier beschriebenen Antworten erlaubt.
Die jeweils zulaessigen Antworten sind dem Insert (&04) zu entnehmen.
ETX: Die angeforderte Platte ist auf dem vorgeschlagenen Geraet montiert
N : Die angeforderte Platte ist fuer die anfordernde Task nicht
verfuegbar, die Behandlung fuer diese Task wird beendet
MN : Die angeforderte Platte ist auf dem Geraet <MN> montiert,
T : der REMOUNT-Vorgang wird abgebrochen. Die aktuelle E/A der Task,
die die Meldung ausgibt, wird mit Fehler beendet.
*TA: Die Verarbeitung soll auf der zweiten Platte mit den gespiegelten
Daten fortgesetzt werden. Die Ermittlung des gewuenschten Geraetes
und die Pruefung der Verfuegbarbarkeit erfolgt ueber SHC-OSD.
Die angeforderte Platte montieren, das Geraet einschalten und das
Montieren durch Eingabe einer Antwort bestaetigen.
Die Eingabe der Antwort entfaellt, wenn das System das Montieren der
angeforderten Platte erkennt und dies durch die Meldung NKVD018
bestaetigt.
Das System erkennt das Montieren nur, wenn die Platte ein Standard-Etikett
hat und ihre VSN vom Benutzer angegeben wurde.

## NKVD015

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD015 PLATTEN-VSN '(&00)' IM SYSTEM NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Die VSN existiert physikalisch mehrfach bzw. wurde mehrfach angefordert.
Eine automatische Zuordnung kann fuer diese VSN nicht durchgefuehrt
werden.

## NKVD017

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD017 MONTIEREN VON PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Das in der Meldung NKVD013 geforderte Montieren einer Platte wurde
erkannt. Fuer diese Platte sind keine weiteren Aktionen des Operateurs
erforderlich. Hat der Operateur die Platte montiert, ohne die Meldung
NKVD013 zu beantworten, so beinhaltet diese Bestaetigung, dass nun eine
Beantwortung nicht mehr notwendig bzw. nicht mehr moeglich ist aufgrund
einer impliziten Beantwortung durch das System.

## NKVD018

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD018 REMONTIEREN VON PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Das in der Meldung NKVD014 geforderte Montieren einer Platte wurde
erkannt. Fuer diese Platte sind keine weiteren Aktionen des Operateurs
erforderlich. Hat der Operateur die Platte montiert, ohne die Meldung
NKVD014 zu beantworten, so beinhaltet diese Bestaetigung, dass nun eine
Beantwortung nicht mehr notwendig und nicht mehr moeglich ist aufgrund
einer impliziten Beantwortung durch das System.

## NKVD019

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD019 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST FUER DAS EIGENE SYSTEM NICHT EXKLUSIV VERFUEGBAR. BELEGENDE SYSTEME: '(&02)'; SVL-ALLOC: '(&03)'

### Bedeutung

Die Platte ist bereits von (einem) fremden System(en) belegt und damit
nur beschraenkt fuer das eigene verfuegbar. Bei nicht korrekter Belegung
(abnormale Systembeendigung) ist fuer das entsprechende System dessen
Belegung aus dem Systembelegungs-Protokoll auszutragen mit /UNLOCK-DISK.
(&00) : Archivnummer (VSN) der betroffenen Platte
(&01) : Mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, auf dem die Platte
montiert ist
(&02) : SYS-IDs der belegenden Systeme
(&03) : Modus der Belegung : SHARE (SPD-Betrieb) oder EXCLUSIVE
(System-exklusive Belegung unter Ausschluss anderer Systeme).

## NKVD020

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD020 SRV-BELEGUNGSAUFTRAG FUER DRV-PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)'

### Bedeutung

Hinweis, dass die zuvor im Dual-Recording-Mode betriebene Platte
im Single-Recording-Mode belegt werden soll. In der folgenden
Montier-Aufforderung soll die Belegung bestaetigt, um- oder
abgewiesen werden.

## NKVD021

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD021 UMMONTIEREN DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ERFOLGREICH. ZUGRIFFSRECHT FUER PLATTE AB JETZT ENTZOGEN (CANCELLED)

### Bedeutung

Wegen eines nicht behebbaren Fehlers bei dem erneuten Bereitstellen einer
Platte wird dem Benutzer das Zugriffrecht auf die Platte entzogen.
Es werden keine weiteren Ein-/Ausgaben auf die Platte zugelassen.
Das Geraet wird damit zum Montieren anderer Platten frei.
Ist die Platte in Benutzungsart DMS belegt, so wurden vom System
implizit die Plattenoperanden ASSIGN-TIME und USER-ALLOCATION geaendert.
Die Platte kann erst wieder zur Verfuegung gestellt werden, wenn alle
Benutzer die Platte freigegeben haben.

## NKVD022

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD022 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' DEM BENUTZER DURCH OPERATEUR ENTZOGEN (CANCELLED)

### Bedeutung

Bestaetigung des vom Operateur im Kommando /CHANGE-DISK-MOUNT geforderten
Plattenentzugs. Es werden keine weiteren Ein-/Ausgaben auf die Platte
zugelassen. Das Geraet wird damit zum Montieren anderer Platten frei,
sofern es sich um ein Wechselplatten-Geraet handelt.

## NKVD023

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD023 BELEGUNGSAUFTRAG FUER INKONSISTENTE ODER NICHT AKTUELLE DUALCOPY-PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)'. KEINE AUTOMATISCHE ZUWEISUNG

### Bedeutung

Hinweis, dass eine zuvor im Dualcopy-Modus betriebene Platte nun nicht
mehr in diesem Modus betrieben werden soll.
Diese Platte ist entweder inkonsistent oder nicht aktuell
(der Kopiervorgang wurde abgebrochen).
In der folgenden Montieranforderung kann die Belegung
bestaetigt, um- oder abgewiesen werden.
Bei einer Bestaetigung wird die Anzeige, dass die Platte
evtl. inkonsistent ist, zurueckgesetzt.

## NKVD024

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD024 NICHT-INITIALISIERTE PLATTE AUF GERAET '(&00)' MONTIERT. VERWENDBAR NUR FUER USE=SPECIAL

### Bedeutung

Eine nicht-initialisierte Platte kann nur fuer die Betriebsart
USE=SPECIAL zugewiesen werden (s. Meldung NKVD013).

## NKVD026

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD026 GERAET DEFEKT. UMMONTIEREN DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ERFORDERLICH

### Bedeutung

Die Platte muss ummontiert werden. Die Bearbeitung wird unterbrochen. Die
Platte wird mit der Meldung NKVD014 wieder angefordert.

## NKVD027

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD027 Belegung des GS-Volumes '(&00)' auf Geraet '(&01)' durch DRV ist nicht zulaessig

## NKVD028

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD028 KEINE ZUSAETZLICHE HILFSTASK MEHR MOEGLICH

### Bedeutung

Die maximale Anzahl von temporaeren Hilfstasks ist erreicht oder es ist
aufgrund eines Betriebsmittel-Engpasses keine Task-Kreierung mehr
moeglich.
Der Auftrag kann erst bearbeitet werden, wenn eine andere Hilfstask durch
Beenden ihres Auftrags frei wird oder wenn der Engpass nicht mehr besteht.

## NKVD029

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD029 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST INKONSISTENT. BELEGUNG NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die Platte enthaelt inkonsistente Daten. Eine Belegung im
Single-Recording-Modus fuer USE=DMS ist nicht zulaessig.
Dieser Zustand kann beispielsweise dann eintreten, wenn
ein voriger VOLIN-Lauf fuer die betreffende Platte
vorzeitig abgebrochen wurde.

## NKVD030

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD030 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' WURDE DEM BENUTZER DURCH DAS SYSTEM ENTZOGEN (&02)

### Bedeutung

Die Platte kann dem Benutzer nicht mehr bereitgestellt werden.
Moegliche Ursachen hierfuer koennen sein :
1. Beim Lesen der Platte durch das System wurde eine
Inkonsistenz des Platten-Etiketts (SVL) festgestellt.
Diese kann beispielsweise dadurch eintreten, dass
ein Fremdsystem die Belegungsinformation im SVL der
Platte durch Eingabe eines unberechtigten
/UNLOCK-DISK-Kommandos austraegt.
2. Sofern die Platte auf einem Festplattengeraet
montiert ist, kann dieser Zustand auch dadurch
eintreten, dass der Operator das Plattengeraet mittels
Kommando /DETACH ...,FORCE=YES wegschaltet. Da in
diesem Fall kein Ummontieren moeglich ist, wird dem
Benutzer das Zugriffsrecht fuer die Platte durch das
System zwangsweise entzogen.
Dieser zwangsweise Entzug des Zugriffsrechtes fuer die belegte
Platte hat zur Folge, dass keine weiteren Ein-/Ausgaben auf die
Platte zugelassen werden.

## NKVD031

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD031 UMMONTIEREN DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der durch das Kommando /CHANGE-DISK-MOUNT oder durch das
System eingeleitete Ummontier-Vorgang fuer die Platte (&00)
wurde erfolgreich beendet. Die Platte steht dem Benutzer
fuer eine weitere Bearbeitung wieder zur Verfuegung.
Hat der Operateur die Platte montiert, ohne die Meldung
NKVD014 zu beantworten, so beinhaltet diese Bestaetigung,
dass nun eine Beantwortung aufgrund einer impliziten
Meldungsbeantwortung durch das System nicht mehr
notwendig bzw. nicht mehr moeglich ist.

## NKVD035

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD035 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' KANN NICHT MIT RECORDING-MODE SRV BELEGT WERDEN. BELEGENDE SYSTEME: '(&02)'

### Bedeutung

Die Platte ist bereits von (einem) fremden System(en) belegt mit
Recording-Mode DRV. Bei nicht korrekter Belegung (abnormale
Systembeendigung) ist fuer das entsprechende System dessen Belegung
aus dem Systembelegungs-Protokoll auszutragen mit /UNLOCK-DISK.
(&00) : Archivnummer (VSN) der betroffenen Platte
(&01) : Mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, auf dem die Platte
montiert ist
(&02) : SYS-IDs der belegenden Systeme

## NKVD036

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD036 PLATTEN-IDENTITAET AUF GERAET '(&00)' VON '(&01) (&02)' AUF '(&03) (&04)' GEAENDERT

### Bedeutung

Der DISK-MONITOR hat erkannt, dass das Schreiben durch den Benutzer zu
einer Aenderung der Platten-Identitaet (Etikett-Typ und VSN, falls
STANDARD) gefuehrt hat.

## NKVD038

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD038 DIE AUF GERAET '(&00)' MONTIERTE PLATTE BESITZT KEIN STANDARD-ETIKETT. UNLOCK-AUFTRAG FUER DIESE PLATTE ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Kommando /UNLOCK-DISK
kann nur fuer Platten ausgefuehrt
werden, die ein BS2000-Standard-Label (SVL) besitzen.
Da die auf Geraet (&00) montierte Platte kein solches
besitzt, wird das Kommando abgewiesen.

## NKVD039

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD039 UNLOCK FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ABGEWIESEN, DA DIESE IN BENUTZUNG IST UND SYSTEM-IDENTIFIER '(&02)' EIGENES SYSTEM BEZEICHNET

## NKVD040

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD040 'DISK-MONITOR' BEENDET. RESTART NICHT MOEGLICH. SHUTDOWN EINGELEITET

### Bedeutung

Eine Plattenbearbeitung ist nicht mehr moeglich.

## NKVD041

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD041 ANGEGEBENES PLATTENGERAET '(&00)' NICHT DEFINIERT. KOMMANDO FUER DIESES GERAET ABGEWIESEN

## NKVD042

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD042 ANGEGEBENE PLATTE '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE ABGEWIESEN

## NKVD043

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD043 ANGEGEBENE VSN '(&00)' DER PLATTE NICHT EINDEUTIG. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Platte ist wegen der fehlenden VSN-Eindeutigkeit durch die
mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, das der Platte zugeordnet ist,
zu bezeichnen.

## NKVD045

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD045 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST FESTPLATTE. MOVE UND EXCHANGE NICHT MOEGLICH. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

## NKVD046

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD046 FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST KEIN ALTERNATIVES GERAET VERFUEGBAR. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

## NKVD047

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD047 UNTERBRECHEN DER ZUGRIFFE DES CATALOG-MANAGEMENTS AUF PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT MOEGLICH. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Vor der Ausfuehrung des Kommandos muss sichergestellt sein, dass das
eigene System das VTOC-LOCK der Platte nicht mehr haelt.
Dieses ist nur bei montierter Platte ruecksetzbar. Siehe auch die Ausgaben
von /SHOW-DISK-STATUS bezueglich VTOC-TSN und VTOC-SYSTEM.

## NKVD048

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD048 DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST DAS GERAET ENTZOGEN WORDEN. PLATTE WARTET AUF VERFUEGBARES ALTERNATIV-GERAET

### Bedeutung

Der Platte ist das Geraet entzogen worden. Die Platte wartet nun auf ein
verfuegbares Alternativ-Geraet (ACTION-STATE 'NO-DEVICE' in der Ausgabe
des Kommandos /SHOW-DISK-STATUS). Wird ein verwendbares Geraet frei, so
wird mit der Meldung NKVD049 das Ende des Wartens protokolliert.
Mit der Meldung NKVD014 wird der Operateur aufgefordert, die Platte wieder
zu montieren.
Mit der Funktion EXCHANGE des Kommandos /CHANGE-DISK-MOUNT kann der
Operateur das Warten auf ein Geraet beenden, indem er dafuer eine andere
Platte, die ein Geraet besitzt, warten laesst.
Mit der Funktion CANCEL des Kommandos /CHANGE-DISK-MOUNT kann der
Operateur das Warten auf ein Geraet beenden, indem er dem/der Benutzer(in)
die Platte entzieht, d.h. die Bearbeitung abbricht.

## NKVD049

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD049 WARTEN DER PLATTE '(&00)' AUF ALTERNATIV-GERAET BEENDET

### Bedeutung

Das Warten der Platte auf ein Alternativ-Geraet, das durch die Meldung
NKVD048 eingeleitet wurde, ist beendet.

## NKVD050

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD050 NEUE VORGABE FUER DIE PLATTEN-UEBERWACHUNG: '(&00) = (&01)'

### Bedeutung

Neue Vorgabe fuer den DISK-MONITOR. Es wird das Setzen des im
Kommando /MODIFY-MOUNT-PARAMETER angebbaren Operanden DISK-MOUNT
protokolliert.

## NKVD051

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD051 UNLOCK-AUFTRAG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MIT BELEGENDEN SYSTEMEN '(&02)' FUER ANGEGEBENES SYSTEM '(&03)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der UNLOCK-Auftrag des Kommandos /UNLOCK-DISK ist fuer das angegebene
System nicht korrekt.

## NKVD052

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD052 UNLOCK-AUFTRAG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER SYSTEM '(&02)' AUSGEFUEHRT

## NKVD053

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD053 UMMONTIEREN DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ZULAESSIG, DA DAS AKTUELLE GERAET VOM BENUTZER PER GERAETE-MNEMONIK ANGEFORDERT WURDE. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Platte (&00) wurde vom Benutzer in Verbindung mit der
Angabe einer Geraete-Mnemonik belegt und ist somit fest
dem Geraet zugeordnet, auf dem die Platte bisher montiert
war. Eine Umweisung der Platte auf das Ersatzgeraet
(&01) durch Einleitung eines 'MOVE'- oder 'EXCHANGE'-
Vorganges ist daher nicht zulaessig.
Sofern das Geraet, auf dem die Platte bisher
montiert war, defekt ist, muss entweder ein
Hardware-Techniker fuer die Beseitigung des Fehlers
sorgen oder das Zugriffsrecht fuer die Platte durch
den Operator zwangsweise entzogen werden (Einleitung
eines 'CANCEL'-Vorganges).

## NKVD054

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD054 AKTION FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ZULAESSIG. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando wird nicht ausgefuehrt, weil die geforderte Funktion
des Kommandos /CHANGE-DISK-MOUNT aufgrund des aktuellen Zustandes
der Platte nicht moeglich ist.
Naehere Information ueber die Platte kann mit dem Kommando
/SHOW-DISK-STATUS erfragt werden.

## NKVD055

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD055 AKTION FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ZULAESSIG. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando ist nicht erlaubt, da die Platte zum HOME-PUBSET
oder zu einem PAGING-PUBSET gehoert.

## NKVD056

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NKVD056 GERAET '(&00)' IST KEINER PLATTE ZUGEORDNET. KOMMANDO FUER DIESES GERAET NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eine Platte kann nur durch eine Geraete-Angabe bezeichnet werden, wenn die
Platte diesem Geraet zugeordnet ist.

## NKVD057

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD057 UNLOCK-AUFTRAG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER SYSTEM '(&02)' NICHT ERFOLGREICH (&03)

### Bedeutung

(&03) gibt ggf. die genaue Ursache an.

## NKVD058

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD058 SYNTAX-FEHLER IN MELDUNGSANTWORT. ANTWORT FUER TASK '(&00)' ABGEWIESEN

## NKVD059

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD059 CANCEL FUER GEMEINSCHAFTLICHE PLATTE NICHT ZULAESSIG. ANTWORT FUER TASK '(&00)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Benutzung einer gemeinschaftlichen Platte kann weder beendet werden,
noch kann das Geraet einer gemeinschaftlichen Platte entzogen werden.

## NKVD060

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD060 ANGEGEBENES PLATTENGERAET '(&00)' NICHT DEFINIERT. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Plattengeraet ist nicht definiert. Die Antwort auf die Meldung
NKVD012, NKVD013 oder NKVD014 wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung
wiederholt.

## NKVD061

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD061 ZUWEISUNG AUF GERAET '(&00)' WEGEN FALSCHEN GERAETE-TYPS NICHT MOEGLICH. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet ist wegen seines Geraete-Typs nicht verwendbar.
Die Antwort auf die Meldung NKVD013 oder NKVD014 wird
abgewiesen und die Ausgabe der Meldung wiederholt.

## NKVD062

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD062 ANGEGEBENES GERAET '(&00)' AUFGRUND DES KONFIGURATIONSZUSTANDES NICHT VERFUEGBAR. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das angegebene Geraet ist aufgrund seines Konfigurationszustandes
(beispielsweise DETACHED, DETACH-PENDING, ATTACH-PENDING)
nicht fuer das Montieren einer Platte verwendbar.
Die Antwort auf die Meldung NKVD013 oder NKVD014
wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung wiederholt.

### Maßnahme

Zustand der Konfiguration mittels eines der Kommandos
/SHOW-DEVICE-STATUS oder /SHOW-DEVICE-CONFIGURATION ueberpreufen.

## NKVD063

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD063 ANGEGEBENEM GERAET '(&00)' IST BEREITS EINE PLATTE ZUGEWIESEN. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet ist nicht verfuegbar. Die Antwort auf die Meldung NKVD013 oder
NKVD014 wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung wiederholt.

### Maßnahme

Mit dem Kommando /SHOW-DISK-STATUS pruefen, ob das Geraet von einer
anderen
Platte belegt ist.

## NKVD064

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD064 ALLE GERAETE GLEICHEN TYPS WIE GERAET '(&00)' SIND RESERVIERT. ANTWORT FUER TASK '(&01)' WIRD ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet ist aufgrund von Typ-Anforderungen anderer Tasks nicht
verfuegbar. Siehe hierzu auch die Ausgabe des Kommandos
/SHOW-DEVICE-STATUS ...,INFORMATION=SUMMARY.
Die Antwort auf die Meldung NKVD013 oder NKVD014 wird abgewiesen und die
Ausgabe der Meldung wiederholt.

## NKVD065

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD065 PLATTE '(&00)' KANN NUR AUF GERAET '(&01)' ZUGEWIESEN WERDEN (ANFORDERUNG PER GERAETE-MNEMONIK). ANTWORT FUER TASK '(&02)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer laesst keinen Geraetewechsel zu. Die Antwort auf die Meldung
NKVD013 oder NKVD014 wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung
wiederholt.

## NKVD066

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD066 ANGEGEBENES GERAET '(&00)' FUER ANWENDUNG MITTELS GERAETE-MNEMONIK RESERVIERT. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das in der Antwort angegebene Geraet ist per Geraete-Mnemonik fuer
eine andere Anwendung reserviert (s. /SHOW-DEVICE-STATUS,UNIT=... ).
Die Platte wird ueber die Meldung NKVD013 bzw. NKVD014 auf dem vom System
vorgeschlagenen Geraet neu angefordert.

## NKVD069

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD069 KEINE AENDERUNG DER GERAETEZUORDNUNG MOEGLICH FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)'. ANTWORT FUER TASK '(&02)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Da auf dem Geraet, das in der Antwort angegeben ist, eine Platte
zugeordnet ist, ist fuer diese Platte eine Aenderung der
Geraetezuordnung nicht moeglich.

## NKVD070

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD070 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST PAGING-PLATTE. KOMMANDO '(&02)' WEGEN NICHT-RESIDENTEM DM FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die MOVE-Funktion des Kommandos /CHANGE-DISK-MOUNT fuer die
PAGING-Platte wird nur bei resident generiertem DISK-MONITOR unterstuetzt.

## NKVD071

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD071 AENDERUNG DER GERAETE-ZUWEISUNG IN REMOUNT-AUFFORDERUNG FUER PAGING-PLATTE BEI NICHT-RESIDENTEM DM NICHT MOEGLICH. ANTWORT FUER TASK '(&00)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Platte muss auf dem vorgeschlagenem Geraet wieder verfuegbar gemacht
werden. Bei nicht-resident generiertem DISK-Monitor ist kein MOVE fuer
PAGING-Platten moeglich.

## NKVD072

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKVD072 UNLOCK FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER SYSTEME '(&02)' NUR, WENN DIESE SYSTEME BEENDET SIND. ANTWORT (<VSN>=FORTSETZEN; NO=UNLOCK ABBRECHEN)

### Bedeutung

Fremde belegende Systeme (s. /SHOW-DISK-STATUS,INF=SYSTEMS) duerfen nur
dann ausgetragen werden, wenn sie die Platte nicht mehr benutzen; d.h.
das System ist abgestuerzt oder die Platte ist dort im Zustand CANCELLED.

## NKVD073

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD073 PLATTE '(&00)' KANN AUF GERAET '(&01)' NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. GERAET BEREITS FUER ANWENDUNG PER GERAETE-MNEMONIK RESERVIERT

### Bedeutung

Die Platte ist auf einem Geraet montiert, das fuer eine
andere Anwendung per Geraete-Mnemonik reserviert ist und
daher fuer die aktuelle Anforderung nicht verwendet werden kann.
Die Platte wird mit NKVD013 oder NKVD014 auf einem
geeigneten Geraet angefordert.

## NKVD074

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD074 PLATTE '(&00)' KANN AUF GERAET '(&01)' NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. ANWENDER FORDERT ZUWEISUNG AUF GERAET '(&02)'

### Bedeutung

Der Anwender laesst fuer die Platte (&00) nur eine bestimmte
UNIT-Zuordnung zu. Die Platte ist von Geraet (&01) auf Geraet (&02)
umzumontieren.

## NKVD075

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD075 PLATTE '(&00)' KANN AUF GERAET '(&01)' NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. GERAET ERFUELLT NICHT GERAETE-BESCHREIBUNG DES ANWENDERS

### Bedeutung

Das Geraet ist wegen seines Typs nicht verwendbar. Die Platte wird mit der
Meldung NKVD013 bzw. NKVD014 auf einem verwendbaren Geraet wieder
angefordert.

## NKVD076

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD076 GERAET DIESES TYPS FUER MONTIERTE PLATTE NICHT VERFUEGBAR. PLATTE '(&00)' VON GERAET '(&01)' DEMONTIEREN

### Bedeutung

Das Geraet ist nicht verfuegbar. Die Platte wird mit der Meldung NKVD013
bzw. NKVD014 auf einem verfuegbaren Geraet wieder angefordert.

## NKVD077

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD077 GERAET FUER MONTIERTE PLATTE NICHT VERFUEGBAR. PLATTE '(&00)' VON GERAET '(&01)' DEMONTIEREN

### Bedeutung

Das Geraet ist nicht verfuegbar. Die Platte wird mit der Meldung NKVD013
bzw. NKVD014 auf einem verfuegbaren Geraet wieder angefordert.

## NKVD078

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD078 AUSTAUSCH FUER GEMEINSCHAFTLICHE PLATTE NICHT ZULAESSIG. PLATTE '(&00)' VON GERAET '(&01)' DEMONTIEREN

### Bedeutung

Einer gemeinschaftlichen Platte kann kein Geraet entzogen werden.

## NKVD079

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD079 DISK-MONITOR NICHT RESIDENT VERFUEGBAR. UMMONTIEREN NICHT MOEGLICH. PLATTE '(&00)' VON GERAET '(&01)' DEMONTIEREN

### Bedeutung

Der DISK-MONITOR ist nicht resident verfuegbar. Das Ummontieren einer
gemeinschaftlichen Platte ist deshalb nicht zulaessig.

## NKVD080

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD080 BEREITSTELLUNG DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' ABGEBROCHEN, DA SIE NICHT MEHR BENUTZT WIRD

### Bedeutung

Der Benutzer hat die Bearbeitung der Platte beendet.

## NKVD081

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD081 REMONTIEREN DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' DURCH OPERATEUR ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Operateur hat die Bereitstellung der Platte fuer die angegebene Task
abgebrochen.

## NKVD082

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD082 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST BS2000-PLATTE UND KANN DESHALB NICHT FUER EINE NON-STANDARD ANFORDERUNG ZUGEWIESEN WERDEN

### Bedeutung

Einem Programm, das eine NON-STANDARD-Platte anfordert, kann aus
Datenschutzgruenden keine BS2000 Platte zugewiesen werden.

## NKVD083

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD083 FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST BEREITS MONITOR-AUFTRAG IN BEARBEITUNG. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer die angesprochene Platte ist bereits eine anderer Auftrag des
DISK-MONITORs aktiv. Dieser Auftrag muss erst abgeschlossen werden.

## NKVD084

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NKVD084 ZUGRIFF AUF VOL1-, F1-, F5-KENNSATZ DER PLATTE '(&00)' DURCH EIGENES SYSTEM BLOCKIERT (VTOC-LOCK). GGF. IST KATALOG EBENFALLS BLOCKIERT

### Bedeutung

Die Bearbeitung der Platte wurde innerhalb eines kritischen Abschnitts
unterbrochen, z.B. durch Demontieren der Platte oder logisches Wegschalten
(DETACH) des Geraetes. Der Betrieb kann erheblich behindert sein.
Die Platte ist umgehend wieder zu montieren.
Ist kein Geraet verfuegbar (Ueberbelegung), so ist fuer die Platte ueber
die EXCHANGE-Funktion des Kommandos /CHANGE-DISK-MOUNT ein Geraet zu
besorgen und die Platte dort zu montieren.

## NKVD085

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKVD085 FALSCHE PLATTE '(&00)' MIT ZEITSTEMPEL '(&01)' AUF GERAET '(&02)' MONTIERT. MONTIERTE PLATTE DURCH PLATTE MIT DEM ZEITSTEMPEL '(&03)' ERSETZEN

## NKVD088

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NKVD088 SPEZIFIZIERTES GERAET '(&00)' WEGGESCHALTET (DETACHED). KOMMANDO FUER DIESES GERAET NICHT MOEGLICH

## NKVD089

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD089 REMONTIEREN DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' DURCH DRV ABGEBROCHEN, DA SIE NUR NOCH VON PAGING GENUTZT WIRD

### Bedeutung

DRV hat die Bereitstellung der Platte fuer die angegebene Task
abgebrochen.
Die Platte wird nur noch von PAGING genutzt.
Dateien werden nur noch von der Spiegelplatte gelesen und auch nur
noch dort aktualisiert.

## NKVD090

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD090 FUER GERAET '(&00)' KOMMANDO MOMENTAN NICHT MOEGLICH. DARAUF ZUGEWIESENE PLATTE IST IN BENUTZUNG MIT USE MODE SPECIAL

## NKVD091

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD091 /UNLOCK-DISK FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ZULAESSIG. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando ist nicht erlaubt, da die Platte zu einem shared PVS
gehoert und vom eigenen System belegt ist. Das Austragen eines
abnormal terminierten Fremdsystems wird von systeminternen
Mechanismen durchgefuehrt.

## NKVD092

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NKVD092 FEHLER BEIM INITIALISIEREN DES DISK-MONITORS. SESSION LAEUFT OHNE MONITOR-TASK

### Bedeutung

In der laufenden Session ist die Task ' DM' nicht verfuegbar.
Es koennen daher nur Platten des HOME-PVS sowie PAGING-Platten bearbeitet
werden.

## NKVD099

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD099 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' VON KEINEM FREMDEN SYSTEM BELEGT. KOMMANDO FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer die angegebene Platte sind keine belegenden Systeme im Belegungs-
protokoll eingetragen (s. /SHOW-DISK-STATUS VOL=<vsn>,INF=SYSTEMS).

## NKVD103

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKVD103 Zielgeraet nicht verfuegbar. Antwort fuer Task '(&00)' abgewiesen

### Bedeutung

Die Ermittlung des Zielgeraetes ueber das Subsystem SHC-OSD war
nicht erfolgreich oder das Zielgeraet ist in einem Zustand, der
das Umschalten nicht erlaubt.

## NKVD104

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKVD104 FEHLER BEI MRSCAT-ZUGRIFF FUER KATALOG-ID '(&00)'. URSACHE '(&01)'

### Bedeutung

(&01) beschreibt den aufgetretenen Fehler:
01 : unbekannter PUBSET-Typ
02 : Katalogeintrag nicht gefunden
03 : Katalog-ID ungueltig
04 : MRSCAT nicht initialisiert
05 : keine PUBRES-MN im Katalog
06 : interner Fehler

## NKVD105

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKVD105 UNLOCK DES PUBSET (&03) BEGINNEND MIT PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER SYSTEME '(&02)' NUR, WENN DIESE SYSTEME BEENDET SIND. ANTWORT (<VSN>=FORTSETZEN; NO=UNLOCK ABBRECHEN)

### Bedeutung

Fremde belegende Systeme (s. /SHOW-DISK-STATUS ,INF=SYSTEMS)
duerfen nur dann ausgetragen werden, wenn sie die Platten
nicht mehr benutzen; d. h. das System ist abgestuerzt oder
alle Platten sind dort im Zustand CANCELLED.

## NKVD106

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKVD106 $NDVGMN MELDET FEHLER (&01) AUF GERAET '(&00)'

## NKVD107

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKVD107 FALSCHE ALLOCATION-TIME AUF PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)'

## NKVLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKVLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## NKVT002

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT002 TAPE-MONITOR NICHT VERFUEGBAR

## NKVT010

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 30

Warranty : NO

NKVT010 BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MONTIERT

## NKVT011

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 30

Warranty : NO

NKVT011 BAND '(&00)' VOM GERAET '(&01)' DEMONTIERT

## NKVT012

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 90

Warranty : NO

NKVT012 BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' VORMONTIEREN; (USE='(&02)',WR='(&03)', TYP='(&04)',(&05)). (&06)

### Bedeutung

Verlangt die Meldung die Eingabe einer Antwort, so ist die
Bereitschaft zum Montieren zu bestaetigen.
(&00) : Archivnummer (VSN) des gewuenschten Bandes, sofern
der Benutzer eine solche angegeben hat.
(&01) : mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, das das
System vorschlaegt.
(&02) : Benutzungsart (USE = DMS / SPECIAL)
(&03) : Zugriffsart (WRITE-RING = ON / OFF / UNDEF)
(&04) : Aufzeichnungsart (Volume-Typ)
(&05) : selbsterklaerender Zusatztext, der auf die
Anwendung einen Hinweis gibt.
(&06) : Beschreibung der Operateurantwort.

### Maßnahme

ETX: Das angeforderte Band wird montiert
N : Das angeforderte Band ist nicht verfuegbar
MN : Das angeforderte Band wird auf dem Geraet <MN> montiert.
Das angeforderte Band ist zu montieren und das Geraet
einzuschalten. Verlangt die Meldung die Eingabe einer Antwort,
muss die Bereitschaft zum Montieren bestaetigt werden.
Die Eingabe der Antwort entfaellt, wenn das System das
Montieren des angeforderten Bandes erkennt und durch die Meldung
NKVT017 bestaetigt. Das Erkennen des Montierens durch das System
setzt die Unterstuetzung durch das Geraet, ein Band mit einem
Standard-Etikett und eine VSN-Angabe durch den Benutzer voraus.

## NKVT013

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 90

Warranty : NO

NKVT013 BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MONTIEREN; (&02) (USE='(&03)',WR='(&04)', TYP='(&05)',(&06)). '(&07)'

### Bedeutung

Verlangt die Meldung die Eingabe einer Antwort, so ist die
Bereitschaft zum Montieren zu bestaetigen.
(&00) : Archivnummer (VSN) des gewuenschten Bandes, sofern
der Benutzer eine solche angegeben hat.
(&01) : mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, das das
System vorschlaegt.
(&02) : Grund der Meldungsausgabe, sofern das Band
bereits montiert ist und trotzdem nicht
zugewiesen werden kann.
(&03) : Benutzungsart (USE = DMS / SPECIAL)
(&04) : Zugriffsart (WRITE-RING = ON / OFF / UNDEF)
(&05) : Aufzeichnungsart (Volume-Typ)
(&06) : selbsterklaerender Zusatztext, der auf die
Anwendung einen Hinweis gibt.
(&07) : Beschreibung der Operateurantwort.

### Maßnahme

ETX: Das angeforderte Band ist auf dem vorgeschlagenen Geraet montiert
N : Das angeforderte Band ist nicht verfuegbar
MN : das angeforderte Band ist auf dem Geraet <MN> montiert.
Das angeforderte Band ist zu montieren, das Geraet einzuschalten und das
Montieren durch Eingabe einer Antwort zu bestaetigen.
Die Eingabe der Antwort entfaellt, wenn das System das Montieren des
angeforderten Bandes erkennt und durch die Meldung NKVT017 bestaetigt.
Das Erkennen des Montierens durch das System setzt die Unterstuetzung
durch das Geraet, ein Band mit einem Standard-Etikett und eine VSN-Angabe
durch den Benutzer voraus.

## NKVT014

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 90

Warranty : NO

NKVT014 BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' REMONTIEREN; (&02) (TYP='(&03)'). '(&04)'

### Bedeutung

(&00) : Archivnummer (VSN) des gewuenschten Bandes
(&01) : mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, das das
System vorschlaegt
(&02) : Grund fuer die Ausgabe der REMOUNT-Meldung
(&03) : Aufzeichnungsart (Volume-Typ)
(&04) : Beschreibung der Operateurantwort.

### Maßnahme

Hinweis: Es sind nicht immer alle hier beschriebenen Antworten erlaubt.
Die jeweils zulaessigen Antworten sind dem Insert (&04) zu entnehmen.
ETX: Das angeforderte Band ist auf dem vorgeschlagenen Geraet montiert
N : Das angeforderte Band ist nicht verfuegbar
MN : Das angeforderte Band ist auf dem Geraet <MN> montiert
T : Der REMOUNT-Vorgang wird abgebrochen; bei der naechsten E/A
derjenigen
Task, die die Meldung ausgibt, wird der Fehler TAPE POSITION LOST
ausgegeben.
Das angeforderte Band montieren, das Geraet einschalten und das
Montieren durch Eingabe einer Antwort bestaetigen.
Die Eingabe der Antwort entfaellt, wenn das System das Montieren des
angeforderten Bandes erkennt und dies durch die Meldung NKVT018
bestaetigt.
Das Erkennen des Montierens durch das System setzt die Unterstuetzung
durch das Geraet, ein Band mit einem Standard-Etikett und eine VSN-Angabe
durch den Benutzer voraus.

## NKVT015

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT015 BAND-VSN '(&00)' IM SYSTEM NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Die VSN existiert physikalisch mehrfach bzw. wurde mehrfach angefordert.
Eine automatische Zuordnung kann fuer diese VSN nicht durchgefuehrt
werden.

## NKVT016

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT016 LAGERORT '(&00)' IST NICHT KORREKT DEFINIERT

## NKVT017

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT017 MONTIEREN VON BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Das in der Meldung NKVT013 geforderte Montieren eines Bandes wurde
erkannt. Fuer dieses Band sind keine weiteren Aktionen des Operateurs
erforderlich. Hat der Operateur das Band montiert, ohne die Meldung
NKVT013 zu beantworten, so beinhaltet diese Bestaetigung, dass nun eine
Beantwortung nicht mehr notwendig bzw. nicht mehr moeglich ist aufgrund
einer impliziten Beantwortung durch das System.

## NKVT018

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT018 REMONTIEREN VON BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Das in der Meldung NKVT014 geforderte Montieren eines Bandes wurde
erkannt. Fuer dieses Band sind keine weiteren Aktionen des Operateurs
erforderlich. Hat der Operateur das Band montiert, ohne die Meldung
NKVT014 zu beantworten, so beinhaltet diese Bestaetigung, dass nun eine
Beantwortung nicht mehr notwendig bzw. nicht mehr moeglich ist aufgrund
einer impliziten Beantwortung durch das System.

## NKVT021

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT021 UMMONTIEREN VON BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ERFOLGREICH. ZUGRIFFSRECHT AUF BAND NUN ENTZOGEN (CANCELLED)

### Bedeutung

Wegen eines nicht behebbaren Fehlers beim erneuten Bereitstellen des
Bandes wird dem Benutzer das Band entzogen. Es werden keine weiteren
Ein-/Ausgaben auf dem Band zugelassen. Das Geraet wird damit zum Montieren
anderer Baender frei. Das Band kann erst dann wieder fuer USE=DMS
zugewiesen werden, nachdem die aktuell belegende Task dieses freigegeben
hat (s. /SHOW-RESOURCE-ALLOCATION bzw. /SHOW-TAPE-STATUS).

## NKVT022

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT022 BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' DEM BENUTZER DURCH OPERATEUR ENTZOGEN (CANCELLED)

### Bedeutung

Bestaetigung des vom Operateur fuer den belegenden Task mittels Kommando
/CHANGE-TAPE-MOUNT geforderten Bandentzugs. Es werden keine weiteren
Ein-/Ausgaben auf dem Band zugelassen. Das Geraet wird damit zum Montieren
anderer Baender frei. Das Band kann erst dann wieder fuer USE=DMS
zugewiesen werden, nachdem die aktuell belegende Task dieses freigegeben
hat (s. /SHOW-TAPE-STATUS bzw. /SHOW-RESOURCE-ALLOCATION).

## NKVT024

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT024 LEERES BAND AUF GERAET '(&00)' MONTIERT. VERWENDBAR NUR IM MODUS USE=SPECIAL

### Bedeutung

Ein leeres Band kann nur fuer die Benutzungsart USE=SPECIAL
(Meldung NKVT013) verwendet werden.

## NKVT025

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT025 SCHREIBDICHTE DES MONTIERTEN BANDES VON GERAET '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT. BAND AUF DIESEM GERAET NUR VERWENDBAR FUER BENUTZUNGSART USE=SPECIAL

### Bedeutung

Dieses Band kann auf dem Geraet (&00) nicht gelesen werden,
da das Geraet die Schreibdichte nicht unterstuetzt, mit der
das Band beschrieben wurde.
Auf dem Geraet (&00) kann das Band nur im Betriebsmodus USE=SPECIAL
bearbeitet werden. Fuer eine Bearbeitung des Bandes im DMS-Modus
ist ein Umhaengen des Bandes auf ein anderes Geraet notwendig,
das die gewuenschte Schreibdichte unterstuetzt.

## NKVT026

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 30

Warranty : NO

NKVT026 GERAET DEFEKT. UMMONTIEREN DES BANDES '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ERFORDERLICH

### Bedeutung

Das Band muss ummontiert werden. Die Bearbeitung wird unterbrochen. Das
Band wird mit der Meldung NKVT014 wieder angefordert.

## NKVT028

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT028 KEINE ZUSAETZLICHE HILFSTASK MEHR MOEGLICH

### Bedeutung

Die maximale Anzahl von temporaeren Hilfstasks ist erreicht oder es ist
aufgrund eines Betriebsmittel-Engpasses keine Task-Kreierung mehr
moeglich.
Der Auftrag kann erst bearbeitet werden, wenn eine andere Hilfstask durch
Beenden ihres Auftrags frei wird oder wenn der Engpass nicht mehr besteht.

## NKVT030

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT030 BAND '(&00)' WURDE DEM BENUTZER DURCH DAS SYSTEM ENTZOGEN

### Bedeutung

Das Band kann dem Benutzer nicht mehr bereitgestellt werden. Es werden
keine weiteren Ein-/Ausgaben auf dem Band zugelassen. Das Geraet wird
damit zum Montieren anderer Baender frei.

## NKVT031

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT031 UMMONTIEREN VON BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der durch das Kommando /CHANGE-TAPE-MOUNT oder durch das
System eingeleitete Ummontier-Vorgang fuer das Band (&00)
wurde erfolgreich beendet. Das Band steht dem Benutzer
fuer eine weitere Bearbeitung wieder zur Verfuegung.
Hat der Operator das Band montiert, ohne die Meldung
NKVT014 zu beantworten, so beinhaltet diese Bestaetigung,
dass nun eine Beantwortung aufgrund einer impliziten
Meldungsbeantwortung durch das System nicht mehr
notwendig bzw. moeglich ist.

## NKVT032

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT032 REPOSITIONIEREN VON BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Das Band steht nach einer Repositionierung dem Benutzer wieder zur
weiteren Bearbeitung zur Verfuegung.

## NKVT033

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT033 REPOSITIONIEREN VON BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ERFOLGREICH

### Bedeutung

Die Repositionierung des Bandes kann nach Bestaetigung der nachfolgenden
Meldung NKVT014 wiederholt werden.

## NKVT034

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT034 REPOSITIONIEREN VON BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ERFOLGREICH. BAND DEM BENUTZER DURCH SYSTEM ENTZOGEN

### Bedeutung

Wegen eines nicht behebbaren Fehlers bei der Repositionierung des Bandes
(undefinierte Bandposition) wird dem Benutzer das Band entzogen.
Es werden keine weiteren Ein-/Ausgaben auf dem Band zugelassen. Das Geraet
wird damit zum Montieren anderer Baender frei.

## NKVT036

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 30

Warranty : NO

NKVT036 BAND-IDENTITAET AUF GERAET '(&00)' VON '(&01) (&02)' AUF '(&03) (&04)' GEAENDERT

### Bedeutung

Die Band-Ueberwachung hat erkannt, dass das Schreiben durch den Benutzer
zu einer Aenderung der Band-Identitaet (Etikett-Typ und VSN, falls
STANDARD) gefuehrt hat.

## NKVT037

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT037 AKTION MOVE FUER BAND (&00) AUF GERAET (&01) NICHT ZULAESSIG. GERAET IST ATL-UNTERSTUETZT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Das Kommando wird nicht ausgefuehrt, da bei ATL-Unterstuetzung
notwendige Geraetewechsel automatisch erkannt und durchgefuehrt
werden.

## NKVT040

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT040 BAND-UEBERWACHUNG BEENDET. RESTART NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine Bandbearbeitung ist nicht mehr moeglich. Der Operateur muss
SHUTDOWN einleiten.

## NKVT041

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT041 ANGEGEBENES BANDGERAET '(&00)' NICHT DEFINIERT. KOMMANDO FUER DIESES GERAET ABGEWIESEN

## NKVT042

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT042 ANGEGEBENES BAND '(&00)' IST UNBEKANNT. KOMMANDO FUER DIESES BAND ABGEWIESEN

## NKVT043

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT043 ANGEGEBENE VSN '(&00)' DES BANDES NICHT EINDEUTIG. KOMMANDO FUER DIESES BAND NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Band ist wegen der fehlenden VSN-Eindeutigkeit durch die
mnemotechnische Bezeichnung des Geraetes, das dem Band
zugeordnet ist, zu bezeichnen.

## NKVT044

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT044 POSITION DES BANDES '(&00)' AUF GERAET '(&01)' UNDEFINIERT. MOVE, EXCHANGE UND POSITIONING NICHT MOEGLICH. KOMMANDO FUER DIESES BAND NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Solange die Bandposition undefiniert ist, kann die Bearbeitung des Bandes
durch den Benutzer nicht unterbrochen werden.
Wird die Bearbeitung waehrend der undefinierten Bandposition durch
Eingriff am Geraet unterbrochen, so wird dem Benutzer das Band wegen nicht
behebbarem Fehler zwangsweise entzogen.

## NKVT046

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT046 FUER BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST KEIN ALTERNATIVES GERAET VERFUEGBAR. KOMMANDO FUER DIESES BAND NICHT AUSGEFUEHRT

## NKVT048

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT048 DEM BAND '(&00)' WURDE DAS GERAET (&01) ENTZOGEN. BAND WARTET NUN AUF VERFUEGBARES ALTERNATIV-GERAET: TYP = '(&02)', LOCATION = '(&03)'

### Bedeutung

Dem Band ist das Geraet entzogen worden. Das Band wartet nun auf ein
verfuegbares Alternativ-Geraet (ACTION-STATE NO_DEVICE in der Ausgabe des
Kommandos /SHOW-TAPE-STATUS).
Wird ein verwendbares Geraet frei, so wird mit der Meldung NKVT049 das
Ende des Wartens protokolliert. Mit der Meldung NKVT012, NKVT013 oder
NKVT014 wird der Operator aufgefordert, das Band zu montieren.
Mit der Funktion EXCHANGE des Kommandos /CHANGE-TAPE-MOUNT kann der
Operateur das Warten auf ein Geraet beenden, indem er dafuer ein anderes
Band, das ein Geraet besitzt, warten laesst.
Mit der Funktion CANCEL des Kommandos /CHANGE-TAPE-MOUNT kann der
Operateur das Warten auf ein Geraet beenden, indem er dem Benutzer das
Band entzieht, d. h. die Bearbeitung abbricht.
Kann /CHANGE-TAPE-MOUNT nicht verwendet werden (NO_DEVICE fuer eine
Scratch-Anforderung), ist das CANCEL-Kommando zum Abbruch zu verwenden.
(&00): VSN des verdraengten Bandes
(&01): MN des zuletzt zugeordneten Geraetes falls vorhanden
(&02): Volumetyp des benoetigten Alternativgeraetes
(&03): Lagerort des benoetigten Alternativgeraetes falls definiert

## NKVT049

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT049 WARTEN DES BANDES '(&00)' AUF ALTERNATIV-GERAET BEENDET

### Bedeutung

Das Warten des Bandes auf ein Alternativ-Geraet, das durch die Meldung
NKVT048 eingeleitet wurde, ist beendet.

## NKVT050

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT050 NEUE VORGABE FUER DIE BAND-UEBERWACHUNG: '(&00) = (&01)' FUER LAGERORT '(&02)'

### Bedeutung

Das Setzen einer der Vorgaben TAPE-MOUNT, ALLOCATE-TAPE,
UNLOAD-RELEASED-TAPE und NEXT-TAPE-MOUNT, die im Kommando
/MODIFY-MOUNT-PARAMETER angegeben werden koennen,
werden protokolliert.

## NKVT053

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT053 UMMONTIEREN DES BANDES '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ZULAESSIG, DA DAS AKTUELLE GERAET VOM BENUTZER PER GERAETE-MNEMONIK ANGEFORDERT WURDE. KOMMANDO FUER DIESES BAND NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Band wurde vom Benutzer in Verbindung mit der
Angabe einer Geraete-Mnemonik belegt und ist somit fest
dem Geraet zugeordnet, auf dem das Band bisher montiert
war. Eine Umweisung des Bandes auf das Ersatzgeraet
(&01) durch Einleitung eines 'MOVE'- oder 'EXCHANGE'-
Vorganges ist daher nicht zulaessig.
Sofern das Geraet, auf dem das Band bisher
montiert war, defekt ist, muss entweder ein
Hardware-Techniker fuer die Beseitigung des Fehlers
sorgen oder das Zugriffsrecht fuer das Band durch
den Operator zwangsweise entzogen werden (Einleitung
eines 'CANCEL'-Vorganges).

## NKVT054

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT054 AKTION FUER BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ZULAESSIG. KOMMANDO FUER DIESES BAND NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando wird nicht ausgefuehrt, weil die geforderte Funktion
des Kommandos /CHANGE-TAPE-MOUNT aufgrund des aktuellen Zustands
des Bandes nicht moeglich sind.
Auskunft ueber diesen Zustand gibt das Kommando /SHOW-TAPE-STATUS.

## NKVT056

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT056 GERAET '(&00)' IST KEIN BAND ZUGEORDNET. KOMMANDO FUER DIESES GERAET NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Band kann nur durch eine Geraete-Angabe bezeichnet werden, wenn
das Band diesem Geraet zugeordnet ist.

## NKVT058

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT058 SYNTAX-FEHLER IN MELDUNGSANTWORT. ANTWORT FUER TASK '(&00)' ABGEWIESEN

## NKVT060

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT060 ANGEGEBENES GERAET '(&00)' NICHT DEFINIERT. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet ist nicht definiert. Die Antwort auf die Meldung NKVT012,
NKVT013 oder NKVT014 wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung
wiederholt.

## NKVT061

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT061 ZUWEISUNG AUF GERAET '(&00)' WEGEN FALSCHEN GERAETE-TYPS NICHT MOEGLICH. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet ist wegen seines Geraete-Typs nicht verwendbar.
Die Antwort auf die Meldung NKVT012, NKVT013 oder NKVT014
wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung wiederholt.

## NKVT062

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT062 ANGEGEBENES GERAET '(&00)' AUFGRUND DES KONFIGURATIONSZUSTANDES NICHT VERFUEGBAR. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das angegebene Geraet ist aufgrund seines Konfigurationszustandes
(beispielsweise DETACHED, DETACH-PENDING, ATTACH-PENDING)
nicht zum Montieren eines Bandes verfuegbar.
Die Antwort auf die Meldung NKVT012, NKVT013
oder NKVT014 wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung
wiederholt.

### Maßnahme

Konfigurationszustand mit einem der beiden Kommandos
/SHOW-DEVICE-STATUS oder /SHOW-DEVICE-CONFIGURATION ueberpruefen.

## NKVT063

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT063 ANGEGEBENEM GERAET '(&00)' IST BEREITS EIN BAND ZUGEWIESEN. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet ist nicht verfuegbar. Die Antwort auf die Meldung NKVT012,
NKVT013 oder NKVT014 wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung
wiederholt.

### Maßnahme

Mit dem Kommando /SHOW-TAPE-STATUS pruefen, ob das Geraet von einem
anderen Band belegt ist.

## NKVT064

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT064 ALLE GERAETE GLEICHEN TYPS WIE GERAET '(&00)' SIND RESERVIERT. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet ist auf Grund von Typ-Anforderungen anderer Tasks nicht
verfuegbar. Siehe hierzu auch die Ausgabe von /SHOW-DEVICE-STATUS INF=SUM.
Die Antwort auf die Meldung NKVT012, NKVT013 oder NKVT014 wird abgewiesen
und die Ausgabe der Meldung wiederholt.
Das Geraet ist von keinem bestimmten Band belegt, aber der in dem
geforderten Geraetewechsel eingeschlossene Geraetetyp-Wechsel ist nicht
moeglich.

## NKVT065

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT065 BAND '(&00)' KANN NUR AUF GERAET '(&01)' ZUGEWIESEN WERDEN (ANFORDERUNG PER GERATE-MNEMONIK). ANTWORT FUER TASK '(&02)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer laesst keinen Geraetewechsel zu. Die Antwort auf die Meldung
NKVT012, NKVT013 oder NKVT014 wird abgewiesen und die Ausgabe der Meldung
wiederholt.

## NKVT066

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT066 ANGEGEBENES GERAET '(&00)' FUER ANWENDUNG MITTELS GERAETE-MNEMONIK RESERVIERT. ANTWORT FUER TASK '(&01)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das in der Anwort spezifizierte Geraet ist per Geraete-Mnemonik
fuer eine andere Anwendung reserviert (s. /SHOW-DEVICE-STATUS UNIT= ).
Das Band wird ueber Meldung NKVT012, NKVT013 bzw. NKVT014
auf dem vom System vorgeschlagenen Geraet neu angefordert.

## NKVT067

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT067 GERAET '(&00)' FUER BAND '(&01)' NICHT VERFUEGBAR

## NKVT068

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKVT068 ZUGEWIESENE VSN '(&00)' IST BEREITS FUER EINE ANWENDUNG RESERVIERT (&01); BAND KANN DER TASK '(&02)' NICHT ZUGEWIESEN WERDEN

### Bedeutung

Die Zuweisung des Bandes (&00) durch den Operator wird
aus einem der folgenden Gruende abgelehnt :
1. Die zugewiesene Band-VSN ist im eigenen System entweder
bereits fuer den anfordernden oder auch fuer einen
anderen Task bereits im USE-MODE=DMS belegt und kann
daher fuer die aktuelle USE=DMS-Anforderung nicht
nochmals zugewiesen werden.
Der Operator kann sich ueber diese Band-Belegungen
mittels des Kommandos /SHOW-TAPE-STATUS informieren.
2. Falls ein MAREN-Abweisungsgrund (&01) angegeben ist,
verhindert MAREN die Zuweisung des Bandes. Der Operator
kann sich mittels /HELP auf die MAREN-Abweisungsmeldung
(&01) oder direkt ueber MAREN ueber den Zustand des
Bandes erkundigen, der letztendlich zur Verhinderung
der Band-Zuweisung gefuehrt hat.
Meldung NKVT013 wird wiederholt.

## NKVT069

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NKVT069 FUER BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST KEINE UMWEISUNG MOEGLICH. ANTWORT FUER TASK '(&02)' WIRD ABGEWIESEN

### Bedeutung

Auf dem Geraet, das in der Antwort spezifiziert ist, ist ein Band
zugeordnet. Fuer dieses Band ist eine Aenderung der Geraetezuordnung nicht
moeglich.

## NKVT073

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT073 BAND '(&00)' KANN AUF GERAET '(&01)' NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. GERAET BEREITS FUER EINE ANWENDUNG MITTELS GERAETE-MNEMONIK RESERVIERT

### Bedeutung

Das Band ist auf einem Geraet montiert, das bereits
fuer eine andere Anwendung mittels Geraete-Mnemonik
reserviert wurde und daher fuer die aktuelle Anforderung
nicht verwendet werden kann.
Das Band wird mit NKVT012, NKVT013 oder NKVT014
auf einem geeigneten Geraet angefordert.

## NKVT074

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT074 BAND '(&00)' KANN AUF GERAET '(&01)' NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. ANWENDER FORDERT ZUWEISUNG AUF GERAET '(&02)'

### Bedeutung

Der Anwender laesst fuer das Band (&00) nur eine bestimmte UNIT-Zuordnung
zu. Das Band ist von Geraet (&01) auf Geraet (&02) umzuhaengen.

## NKVT075

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT075 BAND '(&00)' KANN AUF GERAET '(&01)' NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. GERAET ERFUELLT NICHT DIE GERAETE-BESCHREIBUNG DES ANWENDERS (FALSCHER TYP UND/ODER FALSCHER LAGERORT)

### Bedeutung

Das Geraet ist wegen seines Typs oder wegen der Zuordnung zu einem
anderen Lagerort nicht verwendbar. Das Band wird mit der Meldung
NKVT013 oder NKVT014 auf einem verwendbaren Geraet wieder angefordert.

## NKVT076

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT076 GERAET DIESES TYPS FUER MONTIERTES BAND NICHT VERFUEGBAR. BAND '(&00)' VON GERAET '(&01)' DEMONTIEREN

### Bedeutung

Das Geraet ist auf Grund von Typ-Anforderungen anderer Tasks nicht
verfuegbar. Siehe hierzu auch die Ausgabe von /SHOW-DEVICE-STATUS INF=SUM.
Die Antwort auf die Meldung NKVT012, NKVT013 oder NKVT014 wird abgewiesen
und die Ausgabe der Meldung wiederholt.
Das Geraet ist von keinem bestimmten Band belegt, aber der in dem
geforderten Geraetewechsel eingeschlossene Geraetetyp-Wechsel ist nicht
moeglich.

## NKVT077

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT077 GERAET FUER MONTIERTES BAND NICHT VERFUEGBAR. BAND '(&00)' VON GERAET '(&01)' DEMONTIEREN

### Bedeutung

Das Geraet ist nicht verfuegbar. Das Band wird mit der Meldung NKVT013
bzw. NKVT014 auf einem verfuegbaren Geraet wieder angefordert.

## NKVT080

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT080 BEREITSTELLUNG DES BANDES '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' ABGEBROCHEN, DA ES NICHT MEHR BENUTZT WIRD

## NKVT081

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT081 REMONTIEREN DES BANDES '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUER TASK '(&02)' ABGEBROCHEN DURCH OPERATEUR

## NKVT083

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT083 FUER BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUEHRT MONITOR BEREITS EINEN AUFTRAG AUS. KOMMANDO FUER DIESES BAND NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer das angesprochene Band ist bereits ein anderer Auftrag in
Bearbeitung. Dieser muss erst abgeschlossen werden (s. ACTION-Wert in der
Ausgabe des Kommandos /SHOW-TAPE-STATUS).
Nach Ende-Protokollierung fuer den aktuellen Auftrag kann das Kommando
wiederholt werden.

## NKVT086

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT086 WARNUNG: LETZTER BLOCK DES BANDES '(&00)' VERLOREN, FALLS BAND NICHT WIEDER BEREITGESTELLT WERDEN KANN

### Bedeutung

Zum Positionieren des Bandes war ein zeitweises Loeschen des letzten
Blockes notwendig. Die Positionierung wurde in dieser kritischen Phase
unterbrochen. Beim Abbruch der Bereitstellung ist dieser Block des
Bandes verloren.

## NKVT087

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKVT087 LETZTER BLOCK DES BANDES '(&00)' VERLORENGEGANGEN

### Bedeutung

Zum Positionieren des Bandes war ein zeitweises Loeschen des letzten
Blockes notwendig. Wegen Abbruch der Bereitstellung ist dieser Block auf
dem Band verloren.

## NKVT088

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKVT088 SPEZIFIZIERTES GERAET '(&00)' WEGGESCHALTET (DETACHED). KOMMANDO FUER DIESES GERAET NICHT MOEGLICH

## NKVT090

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT090 FUER GERAET '(&00)' KOMMANDO MOMENTAN NICHT MOEGLICH. DARAUF ZUGEWIESENES BAND IST IN BENUTZUNG

## NKVT092

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKVT092 FEHLER BEI DER INITIALISIERUNG DES TAPE-MONITORS. SESSION LAEUFT OHNE MONITOR-TASK

### Bedeutung

In der laufenden Session ist die Task ' TM' nicht verfuegbar.
Es koennen daher keine Baender bearbeitet werden.

## NKVT093

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT093 POSITION UND BLOECKE DES BANDES '(&00)' AUF GERAET '(&01)' KOENNEN NICHT SICHERGESTELLT WERDEN. KOMMANDO FUER DIESES BAND NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer das im Kommando angegebene Band konnte keine Sicherstellung von
Position und Daten durchgefuehrt werden. Ein REMOUNT-RECOVER wird
eingeleitet.

## NKVT094

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT094 POSITION UND BLOECKE DES BANDES '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT SICHERGESTELLT. ZUWEISUNG ZU ANDEREM GERAET NICHT MOEGLICH. ANTWORT FUER TASK '(&02)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Zuweisung eines Ersatzgeraetes ist nur bei erfolgreicher
Sicherstellung von Position und Daten moeglich. Das Band ist auf dem
vorgeschlagenen Geraet einzuhaengen.

## NKVT095

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT095 BLOECKE DES BANDES '(&00)' AUF GERAET '(&01)' VERLORENGEGANGEN

### Bedeutung

Wegen Abbruch der Bereitstellung des spezifizierten Bandes sind Bloecke
nicht auf das Band geschrieben worden.

## NKVT096

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT096 UEBERSCHREIBEN DES BANDES AUF GERAET '(&00)' VERBOTEN

### Bedeutung

Um moegliche Ein-/Ausgabe-Fehler zu vermeiden, wird ein Ueberschreiben
des Bandes nicht zugelassen.

## NKVT097

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT097 ENTLADEN DES BANDES '(&00)' VON GERAET '(&01)' GESTARTET

## NKVT098

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT098 EIN/AUSGABE-FEHLER AUF GERAET '(&00)' (&01). KOMMANDO FUER DIESES GERAET NICHT ERFOLGREICH

### Bedeutung

Ein Ein/Ausgabe-Fehler verhindert eine erfolgreiche Kommando-Bearbeitung
(&01) beschreibt den auf Geraet (&00) aufgetretenen Fehler.

## NKVT100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

NKVT100 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEI WIEDERANLAUFEN DES TAPE-MONITORS. DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Der TAPE-MONITOR wurde nach Fehler beim Wiederanlaufen beendet.

## NKVT101

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT101 Aenderung der Lagerortes des Geraetes '(&00)' nicht moeglich

### Bedeutung

Dem Geraet (&00) ist ein Datentraeger zugeordnet. Eine Aenderung
der Lagerortzuordnung ist nur fuer freie Geraete moeglich.

### Maßnahme

Verwenden Sie das Kommando /SHOW-DEVICE-STATUS, um zusaetzliche
Informationen ueber die Art der Zuordnung zu erhalten.

## NKVT102

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT102 Geraet '(&00)' im Lagerort '(&01)' ist belegt

### Bedeutung

Dem Geraet (&00) im Lagerort (&01) ist ein Datentraeger zugeordnet.
Das Kommando /REMOVE-DEVICE_DEPOT mit UNIT=*ALL ist daher nicht
zulaessig.

### Maßnahme

Verwenden Sie das Kommando /SHOW-DEVICE-STATUS fuer zusaetzliche
Informationen.

## NKVT110

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT110 INVENTUR FUER GERAET '(&00)' GESTARTET

## NKVT111

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT111 INVENTUR FUER GERAET '(&00)' BEENDET

## NKVT112

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT112 INVENTUR FUER GERAET '(&00)' ABGEBROCHEN

## NKVT113

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT113 INVENTUR FUER GERAET '(&00)' BEENDET MIT WARNUNG

### Bedeutung

Waehrend des Inventurlaufs trat ein Fehler auf oder es wurde mindestens
ein Volume ohne Label erkannt. Die Inventur wurde nicht abgebrochen.
Hinweise auf Fehler oder Probleme erhaelt man ggf. ueber vorausgehende
Meldungen.

### Maßnahme

Mit Hilfe des Kommandos SHOW-TAPE-STATUS INF=CARTRIDGE-LOADER
Informationen ueber die inventarisierten Volumes einholen und,
falls notwendig, die Inventur nach Analyse des Fehlers wiederholen.

## NKVT115

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT115 GERAET '(&00)' IST IM RANDOM MODE

## NKVT116

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT116 RANDOM MODE FUER GERAET '(&00)' IST BEENDET

## NKVT117

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT117 INVENTUR FUER GERAET '(&00)' ABGEBROCHEN. GERAET WIRD IM MANUAL MODE BETRIEBEN

## NKVT118

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT118 INVENTUR FUER GERAET '(00)' NICHT MOEGLICH. GERAET WIRD IM MANUAL MODE BETRIEBEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
1. In der IO-Zelle und im Geraet befinden sich Volumes. Entladen
vom Geraet ist nicht moeglich.
2. Im Magazin befinden sich keine Volumes.
3. Im Geraet befindet sich ein Volume, und es gibt keine IO-Zelle.
Entladen vom Geraet ist nicht moeglich.

## NKVT120

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT120 KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' MOMENTAN NICHT MOEGLICH. INVENTUR IST IN BEARBEITUNG

## NKVT121

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT121 DATENTRAEGER AUF GERAET '(&00)' NICHT KOMPLETT FORMATIERT. AKTUELLE KAPAZITAETSRATE '(&01) %'

## NKVT125

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT125 ENTLADEN AUF GERAET '(&00)' NICHT MOEGLICH. ZIELZELLE IST BELEGT

### Bedeutung

Die dem Geraet bekannte Zielzelle, in die das Volume entladen werden
soll, ist zwischenzeitlich belegt worden, vermutlich durch manuellen
Eingriff.

## NKVT126

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT126 LADEN AUF GERAET '(&00)' NICHT MOEGLICH. SENDEZELLE IST LEER

### Bedeutung

Die der Geraeteverwaltung bekannte Sendezelle, aus der das Volume
geladen werden soll, ist zwischenzeitlich geleert worden, vermutlich
durch manuellen Eingriff.

## NKVT131

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NKVT131 Band '(&00)' auf Geraet '(&01)' hat falschen Medientyp

### Bedeutung

Die angeforderte VSN wurde erkannt, aber der Typ entspricht nicht
dem angeforderten Typ. Moegliche Ursachen:
- WORM angefordert aber kein WORM-Medium montiert
- kein WORM angefordert aber WORM-Medium montiert
- falsches Level (z. B. TAPE-U2 angefordert aber TAPE-U3 montiert).

### Maßnahme

Eingabe ueberpruefen, ggf. verantwortlichen Administrator informieren.

## NKV0001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

NKV0001 SYNTAX-FEHLER IM KOMMANDO. KOMMANDO ABGEWIESEN

## NKV0004

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

NKV0004 KOMMANDO TEILWEISE BEARBEITET

## NKV0005

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

NKV0005 KOMMANDO FUER EIN LISTENOBJEKT NICHT BEARBEITET

## NKV0006

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

NKV0006 KOMMANDO NICHT BEARBEITET

## NKV0007

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NKV0007 WARNUNG: PARAMETER SCRATCH-TAPES WIRD IGNORIERT. AUSWAHL DES LAGERORTES FUER SCRATCH-ANFORDERUNGEN ERFOLGT DURCH MAREN

## NKV1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

NKV1000 NKV MELDET SYSTEMFEHLER: '(&00)'. DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

(&00): Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen