## FTRCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FTRCOPY COPYRIGHT (C) 2023 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS GMBH. ALL RIGHTS RESERVED.

## FTRLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FTRLOAD PROGRAMM 'FT', VERSION '12.1C50' VOM '2023-03-24' GELADEN

## FTRREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

FTRREVI COMP=FTCMF,VER=441,DATUM=240323

## FTRSTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FTRSTRT PROGRAMM 'FT', VERSION '12.1C50' VOM '2023-03-24' GESTARTET

## FTR0000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : YES

FTR0000 (&01)Auftrag (&00) angenommen

### Bedeutung

Das Kommando wurde im Auftragsbuch des lokalen Systems gespeichert.
Die Dateiuebertragung beginnt, sobald im lokalen und im
fernen System alle Betriebsmittel zugewiesen worden sind.
(&00): vom lokalen FT-System vergebene Auftrags-Identifikation.
Soll spaeter der FT abgebrochen werden,
ist diese Auftragsidentifikation ein moegliches Auswahlkriterium.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0005 (&01)Auftrag (&00). Datei '(&02)' uebertragen

### Bedeutung

Der Dateiuebertragungsauftrag (&00) wurde erfolgreich abgeschlossen.
Die Folgeverarbeitung fuer das lokale und das ferne System wurde wie
gewuenscht gestartet, falls dabei kein Fehler aufgetreten ist. Lokale
Fehler werden mit einer Meldung angezeigt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0006 (&01)Auftrag (&00). Verzeichnis '(&02)' uebertragen

### Bedeutung

Der Verzeichnisuebertragungsauftrag (&00) wurde erfolgreich
abgeschlossen.
Die Folgeverarbeitung fuer das lokale und das ferne System wurde wie
gewuenscht gestartet, falls dabei kein Fehler aufgetreten ist. Lokale
Fehler werden mit einer Meldung angezeigt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0020 (&01)'(&00)' nicht gefunden

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sendedatei nicht
oder nicht mehr oder die Empfangsdatei nicht mehr im Katalog oder auf
einem Datentraeger des entsprechenden Systems steht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateinamen korrigieren, Datei von Band einlesen oder Sendedatei wieder-
herstellen. Kommando wiederholen.

## FTR0035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0035 (&01)Datei gegen Mehrfachzugriff gesperrt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sende- oder
Empfangsdatei bereits durch einen anderen Prozess gegen
Simultanaktualisierung geschuetzt ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen oder Sperre aufheben.
Nach einem Systemcrash kann ein VERIFY auf nicht korrekt
geschlossene Dateien notwendig sein.
Eine Sperre bedingt durch einen FT Auftrag wird bei Beendigung
des Auftrags automatisch aufgehoben.

## FTR0041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0041 (&01)Kein Platz im Auftragsbuch frei

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die maximal zulaessige
Grenze fuer Dateiuebertragungsauftraege erreicht wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

FT-Administrator verstaendigen. Kommando spaeter wiederholen.

## FTR0108

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0108 (&01)Auftrag (&00). Fernes System nicht verfuegbar

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht angenommen werden, weil das Partnersystem
gegenwaertig nicht verfuegbar ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen. Bei Andauern dieses Verhaltens den System-
bzw. Netzwerkverwalter benachrichtigen.

## FTR0236

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0236 (&01)Eingestellte Instanz '(&00)' nicht mehr gefunden

### Bedeutung

Das Kommando wurde abgewiesen, die Instanz (&00) ist nicht mehr vorhanden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0301

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0301 (&01)Partner '(&00)' wechselte in Zustand NOCON

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand NOCON.
Dieser Zustand bedeutet, dass der Partner nicht mehr erreichbar ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Gegebenenfalls pruefen, ob die Verbindung zum Partnersystem
gestoert ist.

## FTR0302

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0302 (&01)Partner '(&00)' wechselte in Zustand ACTIVE

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand ACTIVE.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nur zur Information.

## FTR0303

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0303 (&01)Partner '(&00)' wechselte in Zustand LUNK

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand LUNK.
Dieser Zustand bedeutet, dass das lokale FT-System im fernen
FT-System nicht bekannt ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Den FT-Verwalter des fernen Systems bitten, das lokale FT-System
in das Netzbeschreibungsbuch des fernen Systems aufzunehmen.

## FTR0304

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0304 (&01)Partner '(&00)' wechselte in den Zustand RUNK

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand RUNK.
Der Zustand RUNK bedeutet, dass das ferne System im lokalen System
nicht bekannt ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Fernes System im lokalen System bekanntmachen
(BCAM-Generierung, HOSTS, TNS).

## FTR0305

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0305 (&01)Partner '(&00)' wechselte in Zustand INACT

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand INACT.
Der Zustand INACT bedeutet, dass der FT-Verwalter abgehende
Auftraege fuer dieses Partnersystem gesperrt hat.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Gegebenenfalls die Sperre aufheben.

## FTR0306

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0306 (&01)Partner '(&00)' wechselte in Zustand AINACT

### Bedeutung

Das Partnersystem wechselte in den Zustand AINACT.
Der Zustand AINACT bedeutet, dass das Partnersystem automatisch
deaktiviert wurde, weil eine bestimmte Zahl von hintereinander
erfolgten Verbindungsaufbauversuchen fehlgeschlagen ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Pruefen, ob Partnersystem erreichbar sein muesste und Partnersystem
wieder aktivieren.

## FTR0307

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0307 (&01)Partner '(&00)' moeglicherweise nicht erreichbar

### Bedeutung

Mehrere aufeinanderfolgende Verbindungsaufbauversuche zum
Partnersystem (&00) sind fehlgeschlagen. Die Versuche werden
fortgesetzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nur zur Information.

## FTR0308

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0308 (&01)Partner '(&00)' nimmt keine Inbound-Auftraege mehr entgegen

## FTR0309

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0309 (&01)Partner '(&00)' eingetragen

### Bedeutung

Das angegebene ferne System wurde in das
Auftrags- und Netzbeschreibungsbuch eingetragen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0310

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0310 (&01)Partner '(&00)' ausgetragen

### Bedeutung

Das angegebene ferne System wurde aus dem
Auftrags- und Netzbeschreibungsbuch ausgetragen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0311

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0311 (&01)Partner '(&00)' wechselte in den Zustand LAUTH

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand LAUTH.
Der Zustand LAUTH bedeutet, dass das lokale System sich beim
fernen System nicht authentifizieren konnte.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Aktuelle Schluesseldatei an den Administrator des fernen Systems
uebermitteln.

## FTR0312

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0312 (&01)Partner '(&00)' wechselte in den Zustand RAUTH

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand RAUTH.
Der Zustand RAUTH bedeutet, dass das ferne System sich beim
lokalen System nicht authentifizieren konnte. Das kann entweder
auf einen veralteten Schluessel in der Schluesseldatei hinweisen,
oder auf einen Eindringversuch durch ein nicht berechtigtes
System.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kontaktaufnahme mit dem Systemadministrator des fernen Systems.

## FTR0313

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0313 (&01)Partner '(&00)' wechselte in den Zustand DIERR

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand DIERR.
Auf der Uebertragungsstrecke wurden Datenintegritaetsfehler
entdeckt. Dabei kann es sich entweder um ein Problem des
Transportsystems handeln, oder um gezielte Manipulation
der Uebertragungsdaten.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0314

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0314 (&01)Partner '(&00)' wechselte in den Zustand NOKEY

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand NOKEY.
Der Zustand NOKEY bedeutet, dass der Partner eine Verbindung
ohne Verschluesselung nicht akzeptiert, oder dass kein Schluessel
vorhanden ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Erzeugen eines neuen Schluesselpaares.

## FTR0315

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0315 (&01)Partner '(&00)' wechselte in den Zustand IDREJ

### Bedeutung

Das Partnersystem (&00) wechselte in den Zustand IDREJ.
Die lokale Identifikation wurde vom Partnersystem oder einer
Zwischeninstanz nicht akzeptiert.
Moegliche Ursachen:
- sowohl die lokale Identifikation als auch die migrierte ID
%.<processor>.<entity> sind im Auftragsbuch des Partnersystems
eingetragen.
- die Identifikation wird von einer Zwischeninstanz aus
Sicherheitsgruenden zurueckgewiesen
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Lassen Sie den Partnereintrag Ihrer Instanz ueberpruefen.

## FTR0320

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0320 (&01)Abnormale Beendigung eingeleitet

### Bedeutung

Eine abnormale Beendigung von FT aufgrund eines internen
Fehlers wurde eingeleitet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ursache der abnormalen Beendigung pruefen und FT wieder starten.

## FTR0330

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0330 (&01)Auftragswarteschlange zu 85 Prozent voll

### Bedeutung

Die Plaetze im Auftragsbuch zur Speicherung von Auftraegen sind zu
ungefaehr 85 Prozent ausgelastet. Das Absetzen von mehreren zusaetzlichen
Auftraegen kann dazu fuehren, dass die Auftragswarteschlange komplett
voll wird und neue Auftraege von FT abgewiesen werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Wenn notwendig, Auftragswarteschlange vergroessern.

## FTR0331

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0331 (&01)Mindestens 20 Prozent in Auftragswarteschlange frei

### Bedeutung

Mindestens 20 Prozent der Auftragswarteschlange von FT sind verfuegbar.
Diese Meldung kommt nur, wenn zuvor mit FTR0330 vor einem moeglichen
Ueberlaufen der Warteschlange gewarnt wurde. Der drohende Engpass hat
sich entschaerft.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nur zur Information.

## FTR0340

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0340 (&01)Transfer '(&00)' erfolgreich beendet

### Bedeutung

Der durch das Insert (&00) naeher bezeichnete Auftrag wurde
erfolgreich beendet.
(&00): *LOC/*REM;SID;PARTNER;USERID;FILE
Da die Laenge des Inserts auf maximal 180 Zeichen begrenzt ist,
wird bei Bedarf der Dateiname abgeschnitten. Das wird durch das
Zeichen '*' an letzter Stelle des Dateinamens angedeutet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nur zur Information.

## FTR0341

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0341 (&01)Transfer '(&00)' fehlerhaft beendet

### Bedeutung

Der durch das Insert (&00) naeher bezeichnete Auftrag wurde
fehlerhaft beendet.
(&00): MSGNR;*LOC/*REM;SID;PARTNER;USERID;FILE
Da das Insert maximal 180 Zeichen lang sein kann, wird bei Bedarf
der Dateiname abgeschnitten. Das wird durch das Zeichen '*' als
letztes Zeichen des Dateinamens angedeutet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nur zur Information.

## FTR0360

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0360 (&01)openFT Control Prozess gestartet

### Maßnahme

Nur zur Information.

## FTR0361

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

FTR0361 (&01)openFT Control Prozess beendet

### Maßnahme

Nur zur Information.

## FTR0500

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0500 (&01)openFT (&00) wird gestartet. Protokolle: (&02)

### Bedeutung

Das File-Transfer-System openFT wurde fuer die Protokolle (&02) aktiviert.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0501

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0501 (&01)openFT beendet

### Bedeutung

Das FT-System wurde als Reaktion auf ein Administratorkommando beendet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0502

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0502 (&01)Keine Loggingsaetze zum Auswahlkriterium gefunden

### Bedeutung

Keine Loggingsaetze entsprechen den gewaehlten Kriterien.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auswahlkriterien aendern.

## FTR0503

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0503 (&01)Keine Partner zum Auswahlkriterium gefunden

### Bedeutung

Es sind keine den Auswahlkriterien entsprechenden Partner vorhanden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auswahlkriterien aendern.

## FTR0504

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0504 (&01)Keine Auftraege zum Auswahlkriterium gefunden

### Bedeutung

Es sind keine den Auswahlkriterien entsprechenden Auftraege vorhanden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auswahlkriterien aendern.

## FTR0505

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0505 (&01)Auftraege ausgefuehrt; (&00) Dateien wurden uebertragen

### Bedeutung

Die Dateiuebertragungsauftraege wurden erfolgreich abgeschlossen.
Es wurden insgesamt (&00) Dateien uebertragen. Falls Sie Kommandos fuer
eine Folgeverarbeitung angegeben haben, wird die Folgeverarbeitung fuer
jede Datei ausgefuehrt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0506

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0506 (&01)Keine Instanzen gefunden

## FTR0507

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0507 (&01)Keine Information vorhanden

## FTR0508

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0508 (&01)Keine ADM-Traps zum Auswahlkriterium gefunden

### Bedeutung

Keine ADM-Traps entsprechen den gewaehlten Kriterien.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auswahlkriterien aendern.

## FTR0509

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0509 (&01)Protokoll: (&00) nicht installiert oder nicht lizenziert

### Bedeutung

Protokollkonfiguration und Protokollaktivierung passen nicht zusammen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Protokollkonfiguration und Protokollaktivierung pruefen.

## FTR0510

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0510 (&01)Auftraege ausgefuehrt; (&00) Verzeichnisse wurden uebertragen

### Bedeutung

Die Verzeichnisuebertragungsauftraege wurden erfolgreich abgeschlossen
Es wurden insgesamt (&00) Verzeichnisse uebertragen. Falls Sie Kommandos
fuer eine Folgeverarbeitung angegeben haben, wird die Folgeverarbeitung
fuer jede Datei ausgefuehrt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0511

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0511 (&01)Auftraege angenommen; (&00) Dateiuebertragungen werden gestartet

### Bedeutung

Die Verzeichnisuebertragungsauftraege wurden erfolgreich abgeschlossen.
Es wurden insgesamt (&00) Verzeichnisse uebertragen. Falls Sie Kommandos
fuer eine Folgeverarbeitung angegeben haben, wird die Folgeverarbeitung
fuer jede Datei ausgefuehrt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0560

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0560 (&01)Sollen alle ausgewaehlten Auftraege abgebrochen werden? Antwort (j=ja; n=nein)

### Bedeutung

Durch ein CANCEL-TRANSFER Kommando sind mehrere Dateiuebertragungen
betroffen.
Y: Alle betroffenen Uebertragungsauftraege werden geloescht.
N: Der Loeschauftrag wird insgesamt zurueckgezogen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0561

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0561 (&01)Wollen Sie den Schluesselpaarsatz wirklich loeschen? Antwort (j=ja; n=nein)

### Bedeutung

Loeschen eines Schluesselpaarsatzes verhindert die Kopplung
zu allen mit diesen Schluesseln arbeitenden Partnern bzw.
bei Loeschen des letzten Schluesselpaarsatzes wird nicht verschluesselt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0562

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0562 (&01)(&00):

## FTR0600

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0600 (&01)Beendigung verzoegert. FT Prozesse noch aktiv

### Bedeutung

openFT konnte nicht beendet werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Pruefen, ob fuer FT-Tasks, die an das Subsystem FT konnektiert sind,
Consolmeldungen beantwortet werden muessen.

## FTR0604

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0604 (&01)Auftrag (&00). Folgeverarbeitung nicht gestartet

### Bedeutung

Die Folgeverarbeitung eines Transfer Auftrags wurde nicht gestartet,
weil evtl. die lokale Processing Admission fehlerhaft ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Lokale Processing Admission korrigieren und Kommando wiederholen.

## FTR0605

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0605 (&01)Ueberwachungsdatei gewechselt

### Bedeutung

Es wurde auf eine neue Tracedatei umgeschaltet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0606

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0606 (&01)Ueberwachungszustand ausgeschaltet

### Bedeutung

Der Ueberwachungszustand wurde ausgeschaltet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0607

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0607 (&01)Ueberwachungszustand eingeschaltet: (&00)

### Bedeutung

Der Ueberwachungszustand fuer die in (&00) angefuehrten Protokolle
wurde eingeschaltet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0700

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0700 (&01)Parameter '(&00)' und '(&02)' duerfen nicht gleichzeitig angegeben werden

### Bedeutung

Die gewaehlten Parameter koennen nicht gleichzeitig angegeben werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Einen der beiden Parameter weglassen und das Kommando wiederholen.

## FTR0701

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0701 (&01)Eingabefehler

## FTR0702

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0702 (&01)Laenge des Parameterwerts '(&00)' ungueltig

### Bedeutung

Die Laenge des angegebenen Parameterwertes (&00) ist ungueltig;
siehe Kommando-Syntax.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Laenge des Parameterwertes (&00) aendern und Kommando wiederholen.

## FTR0703

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0703 (&01)Pflichtparameter fehlt

### Bedeutung

Ein Pflichtparameter fehlt; siehe Kommando-Syntax.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0704

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0704 (&01)Pflichtparameter '(&00)' fehlt

### Bedeutung

Der Pflichtparameter (&00) wurde nicht angegeben.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0705

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0705 (&01)Parameter '(&00)' mehrfach angegeben

### Bedeutung

Der Parameter (&00) wurde mehrfach angegeben.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0706

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0706 (&01)Parameter '(&00)' kann nur zusammen mit '(&02)' angegeben werden

### Bedeutung

Parameter (&00) kann nur zusammen mit (&02) angegeben werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando um Parameter (&02) ergaenzen und Kommando wiederholen.

## FTR0707

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0707 (&01)Ungueltiger Parameter '(&00)'

### Bedeutung

Es wurde ein ungueltiger Parameter (&00) angegeben; siehe Kommando-Syntax.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0708

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0708 (&01)Wertebereich des Parameters '(&00)' nicht eingehalten

### Bedeutung

Der Parameterwert (&00) liegt nicht innerhalb des vorgegebenen
Wertebereichs; siehe Kommando-Syntax.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Parameterwert (&00) korrigieren und Kommando wiederholen.

## FTR0709

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0709 (&01)Zu viele Stellungsparameter

### Bedeutung

Die maximale Anzahl an Stellungsparametern wurde ueberschritten.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0710

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0710 (&01)Fehlerhafter Parameterwert '(&00)'

### Bedeutung

Der zugewiesene Parameterwert (&00) ist falsch; siehe Kommando-Syntax.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Parameterwert (&00) korrigieren und Kommando wiederholen.

## FTR0711

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0711 (&01)Parameter '(&00)' oder '(&02)' muss angegeben werden

### Bedeutung

Mindestens einer der Parameter muss angegeben werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Einen oder beide Parameter angeben und das Kommando wiederholen.

## FTR0800

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0800 (&01)Auftrag (&00). Interner Fehler. Jobvariable nicht zugreifbar

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil
- das System ohne Jobvariablen generiert ist oder
- die maximale Jobvariablenanzahl fuer den Benutzer erreicht ist oder
- eine temporaere Jobvariable angegeben wurde oder
- die angegebene Jobvariable fuer den Benutzer nicht zugaenglich ist oder
- die angegebene Jobvariable einen anderen FT-Auftrag ueberwacht oder
- das angegebene Kennwort fuer die Jobvariable nicht richtig ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0801

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0801 (&01)Auftrag (&00). Interner Fehler

### Bedeutung

(&00): FTAM-, NDMS-, FJAM-, oder Betriebssystemfehler, der
weder DVS- noch Transportsystem-Fehler ist, evtl. Transfer-Id
Nach der Ausgabe der Meldung arbeitet das FT-System weiter.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0802

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0802 (&01)Auftrag (&00). Warnung: Inhalt der Jobvariablen inkonsistent

### Bedeutung

Nach Beendigung des Dateiuebertragungsauftrags hat die den Auftrag
ueberwachende Jobvariable einen inkonsistenten Inhalt.
Moegliche Fehlerursache: waehrend der Uebertragung wurde von aussen
anders als lesend auf die Jobvariable
zugegriffen.
Das Ergebnis der Uebertragung ist davon nicht betroffen und kann der
Ergebnisliste bzw. der asynchronen Endemeldung entnommen werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0803

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0803 (&01)Auftrag (&00). Folgeverarbeitung kann nicht gestartet werden

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil die Angaben in einem
der Operanden der PROCESSING ADMISSION fehlerhaft sind.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Die benoetigte PROCESSING ADMISSION definieren lassen oder die
PROCESSING ADMISSION korrigieren
Kommando eventuell wiederholen.

## FTR0804

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0804 (&01)Auftrag (&00). Inkonsistente Auftragsdaten

## FTR0850

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0850 (&01)Interner Fehler. Jobvariable nicht zugreifbar

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil
- das System ohne Jobvariablen generiert ist oder
- die maximale Jobvariablenanzahl fuer den Benutzer erreicht ist oder
- eine temporaere Jobvariable angegeben wurde oder
- die angegebene Jobvariable fuer den Benutzer nicht zugaenglich ist oder
- die angegebene Jobvariable einen anderen FT-Auftrag ueberwacht oder
- das angegebene Kennwort fuer die Jobvariable nicht richtig ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0851

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0851 (&01)Interner Fehler (&00)

## FTR0852

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0852 (&01)Die aktuelle Instanz '(&00)' passt nicht zu der openFT Version

### Bedeutung

Die openFT Konfigurationsdateien SYSOPF, SYSPTF, SYSRQF, SYSLOG, SYSFSA,
SYSPKF und SYSKEY passen nicht zu der openFT Version.
Bitte sichern oder benennen Sie die inkompatiblen Konfigurationsdateien
um. Kopieren Sie anschliessend entweder die korrespondierenden Dateien
dieser openFT Instanz nach $SYSFJAM, oder starten Sie openFT ohne diese
Dateien. Im letzteren Falle werden die Dateien SYSOPF, SYSPTF, SYSFSA,
SYSRQF und SYSLOG automatisch nach dem Start von openFT neu angelegt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Sichern oder umbenennen der inkompatiblen Konfigurationsdateien.

## FTR0853

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0853 (&01)Nachladefehler. Error-Code (&00)

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, weil das Nachladen
von openFT-Code nicht durchgefuehrt werden konnte.
Fehlercodes von PBBIND: Fehlercodes von DSSM:
0C080600 Nachlademodul nicht gefunden 00000008 Subsystem nicht generiert
0C080610 Falscher Dateityp (keine OML) 18000008 Subsystemkomponente nicht
0C08061C Bibliothek inkonsistent gefunden
0C080620 Inhaltsverzeichnis der
Bibliothek inkonsistent
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Sicherstellen, dass die mit openFT gelieferte Bibliothek
SYSLNK.openFT.<version> auf der Kennung TSOS installiert ist und
FT in den Subsystemkatalog aufgenommen ist. Ausserdem muss das
Produkt PAMINT installiert sein.

## FTR0854

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0854 (&01)Schreiben von Loggingsaetzen nicht mehr moeglich.

### Bedeutung

Auf der Platte/Partition, auf der die Loggingdateien abgespeichert
werden, ist nicht genuegend Platz
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Plattenplatz erhoehen (lassen).

## FTR0855

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0855 (&01)Kein Speicherplatz mehr fuer interne Dateien vorhanden

### Bedeutung

Auf der Platte/Partition, auf der die internen Dateien abgespeichert
werden, ist nicht genuegend Platz
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Plattenplatz erhoehen (lassen).

## FTR0856

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0856 (&01)Fehler bei OPS-Ausgabe

## FTR0857

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0857 (&01)Fehler in Schluesseldatei '(&00)'

## FTR0858

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0858 (&01)Interner Fehler. Setzen / Ruecksetzen der Dateisperren nicht moeglich

### Bedeutung

Beim Setzen / Ruecksetzen der Dateisperren fuer alle offenen Auftraege
im FT-REQUEST-FILE tritt ein Problem auf.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Pruefen Sie, ob das Auftragsbuch SYSRQF auf der
Config-Userid der aktuellen Instanz zugreifbar ist!

## FTR0859

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0859 (&01)Funktion wird wegen Teleservice Einschraenkung nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
MOD-FT-OPT PART-CHECK=STD wird nicht unterstuetzt
Nur ein Partner mit Namen TELESERV wird unterstuetzt
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0860

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0860 (&01)Teleservice Einschraenkung fuer FTAC wegen FT

### Bedeutung

FT fur Teleservice erzwingt Teleserviceeinschraenkung fuer FTAC.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## FTR0861

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0861 (&01)Teleservice Einschraenkung fuer (&00)

## FTR0862

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0862 (&01)Protokollstack '(&00)' nicht lizenziert oder nicht installiert

### Bedeutung

Das gewuenschte Uebertragungsprotokoll ist nicht
lizenziert oder nicht installiert
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragungsprotokoll installieren oder lizenzieren

## FTR0863

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0863 (&01)Subsystem FTAC nicht verfuegbar

### Bedeutung

nach Beendigung des Dateiuebertragungsauftrags hat die den Auftrag
ueberwachende Jobvariable einen inkonsistenten Inhalt.
Moegliche Fehlerursache: waehrend der Uebertragung wurde von aussen
anders als lesend auf die Jobvariable
zu
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0864

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0864 (&01)Server '(&00)' nimmt keine Auftraege entgegen

### Bedeutung

Der Kontrollprozess kann dem Serverprozess derzeit keine
neuen Auftraege zuweisen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Pruefen Sie, ob der Serverprozess zum Beispiel durch einen
Systemdump oder eine Meldungsausgabe blockiert wird und beheben
Sie die Fehlersituation.

## FTR0865

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0865 (&01)Nicht alle Dateien erfolgreich uebertragen

### Bedeutung

Mindestens eine Quelldatei konnte nicht in das lokale System
uebertragen werden. Die vorherigen Meldungen zeigen betroffene Dateien an:
Uebertragung der Datei ' <file> ' ist fehlgeschlagen. Grund: '<rc>'
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR0999

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR0999 (&01)openFT panic (&00). Abnormale Beendigung

## FTR1020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1020 (&01)openFT bereits gestartet

### Bedeutung

openFT kann in jeder Instanz nur einmal gestartet werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

openFT ggf. beenden.

## FTR1021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1021 (&01)Auftrag muss zuerst ohne FORCE Option geloescht werden

### Bedeutung

Vor der Verwendung der FORCE Option muss das Kommando ohne FORCE Option
aufgerufen werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando zunaechst ohne FORCE Option absetzen.

## FTR1022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1022 (&01)Instanz '(&00)' existiert bereits

### Bedeutung

Das Kommando wurde abgewiesen, da eine Instanz (&00) bereits existiert.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Neuen Instanznamen und/oder CONFIG-USERID bzw. Verzeichnis waehlen und
das Kommando wiederholen.

## FTR1023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1023 (&01)Maximale Anzahl der Instanzen ueberschritten

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die maximal zulaessige
Grenze fuer Instanzen erreicht wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigte Instanzen loeschen.

## FTR1024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1024 (&01)Standard-Instanz '(&00)' darf nicht geloescht werden

### Bedeutung

Die Standardinstanz muss immer vorhanden sein.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR1025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1025 (&01)Instanz '(&00)' nicht gefunden

### Bedeutung

Das Kommando wurde abgewiesen, die Instanz (&00) ist nicht vorhanden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Eine vorhandene Instanz auswaehlen.

## FTR1026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1026 (&01)Instanz '(&00)' darf nicht modifiziert werden

### Bedeutung

Das Modifizieren von Instanzen ist nicht erlaubt, wenn FT gestartet ist
oder wenn Vor-/Nachverarbeitungen in der Instanz aktiv sind.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

openFT beenden und Sicherstellen, dass alle Auftraege beendet sind.
Kommando wiederholen.

## FTR1027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1027 (&01)Config-Userid '(&00)' nicht zugreifbar

### Bedeutung

Auf die im Kommando angegebene USERID kann nicht zugegriffen werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

USERID pruefen

## FTR1028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1028 (&01)Warnung: Config-Userid '(&00)' nicht zugreifbar

### Bedeutung

Auf die im Kommando angegebene USERID kann nicht zugegriffen werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Sollen bereits existierende FT-Konfigurationsdateien (zum Beispiel
Auftragsbuch) verwendet werden, so muss sichergestellt sein, dass die
CONFIG-USERID zugreifbar ist, bevor die Instanz erzeugt wird.
Andernfalls ist es moeglich, die USERID im Nachhinein anzulegen.

## FTR1029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1029 (&01)Maximale Anzahl Schluesselpaare ueberschritten

### Bedeutung

Die max. Anzahl von Schluesselpaaren ist erreicht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Vor dem Anlegen eines neuen Schluesselpaarsatzes
muss zuerst ein aelterer Schluesselpaarsatz
geloescht werden, vor dem Importieren eines
Schluesselpaares ein Schluesselpaar derselben
Laenge.

## FTR1030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1030 (&01)Warnung: Letztes Schluesselpaar fuer Verschluesselung geloescht

### Bedeutung

Das letzte Schluesselpaar der in den Optionen konfigurierten Laenge
wurde geloescht. Ohne Schluessel ist keine verschluesselte Uebertragung
und Datenintegritaetspruefung moeglich.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Erzeugen Sie einen neuen Schluesselpaarsatz oder
importieren Sie einen Schluessel der konfigurierten Laenge.

## FTR1031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1031 (&01)Warnung: Kein Schluesselpaar vorhanden

### Bedeutung

Alle Uebertragungen werden ohne Verschluesselung durchgefuehrt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Erzeugen Sie bei Bedarf einen Schluesselpaarsatz
oder importieren Sie ein Schluesselpaar der konfigurierten
Laenge.

## FTR1032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1032 (&01)Letztes Schluesselpaar darf nicht geloescht werden

### Bedeutung

Das letzte Schluesselpaar der in den Optionen konfigurierten Laenge
darf nicht geloescht werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR1033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1033 (&01)Die oeffentlichen Schluesseldateien konnten nicht aktualisiert werden

### Bedeutung

Der Inhalt der Datei SYSPKF konnte nicht vollstaendig aktualisiert
werden.
Als Fehlerursache kommen in Betracht:
- Die Datei SYSPKF ist gesperrt,
- Speicherplatz fuer die Einrichtung der Datei SYSPKF
reicht nicht aus.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Je nach Fehlerursache geeignete Massnahmen treffen.
- Dateisperre aufheben.
- Speicherplatz zuweisen bzw. den Systemverwalter darum bitten.
Aktualisieren Sie den Schluessel mit UPDATE-FT-PUBLIC-KEY.

## FTR1034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1034 (&01)Kommando nur fuer FT-, FTAC- oder ADM-Verwalter erlaubt

### Bedeutung

Das Kommando ist nur fuer den FT-, FTAC- oder ADM-Verwalter erlaubt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Das Kommando ggf. durch den FT-, FTAC- oder ADM-Verwalter
ausfuehren lassen.

## FTR1035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1035 (&01)Kommando nur fuer FT-Verwalter erlaubt

### Bedeutung

Das Kommando ist nur fuer den FT-Verwalter erlaubt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Das Kommando ggf. durch den FT-Verwalter ausfuehren lassen.

## FTR1036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1036 (&01)Benutzer nicht fuer andere Kennungen berechtigt

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt im Kommando eine andere, fremde
Benutzerkennung anzugeben.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Eigene Kennung angeben, oder Kommando vom FT- bzw. FTAC-Verwalter
ausfuehren lassen.

## FTR1037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1037 (&01)Schluesselreferenz unbekannt

### Bedeutung

Die angegebene Schluesselreferenz ist unbekannt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Das Kommando mit einer existierenden Schluessel-
referenz wiederholen.

## FTR1038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1038 (&01)Auftrag (&00) ist in der Beendigungsphase und kann nicht mehr geloescht werden

## FTR1039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1039 (&01)openFT nicht aktiv

### Bedeutung

Der openFT ist nicht gestartet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

openFT ggf. starten.

## FTR1040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1040 (&01)Config-Userid nicht bekannt oder Speicherplatz nicht ausreichend

### Bedeutung

Die CONFIG-USERID der aktuellen Instanz (SYSFJAM) ist entweder nicht
bekannt oder der ihr zugewiesene Speicherplatz reicht nicht aus fuer die
Einrichtung der FT-REQUEST-FILE, der Datei zur Speicherung
der Ueberwachungsdaten, oder der Schluesseldateien.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Die Config-Userid entweder einrichten oder ihr mehr
Speicherplatz zuweisen bzw. den Systemverwalter darum bitten.

## FTR1041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1041 (&01)Angegebene Datei ist keine gueltige Ueberwachungsdatei

## FTR1042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1042 (&01)openFT konnte nicht gestartet werden

## FTR1043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1043 (&01)Partner mit gleichem Attribut '(&00)' bereits in der Partnerliste

### Bedeutung

In der Partnerliste existiert bereits ein Partnereintrag mit dem gleichen
Attribut '(&00)'.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Das Attribut '(&00)' bei Partnereintraegen muss eindeutig sein.
Kommando entsprechend korrigieren und wiederholen.

## FTR1044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1044 (&01)Maximale Partneranzahl ueberschritten

### Bedeutung

Die Partnerliste enthaelt bereits die maximal zulaessige Anzahl
von Partnereintraegen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigten Partner loeschen.

## FTR1045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1045 (&01)Kein Partner in Partnerliste gefunden

### Bedeutung

Es wurde kein Partner zur angegebenen Selektion in der
Partnerliste gefunden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Pruefen, ob der angegebene Partnername bzw. die angegebene
Partneradresse richtig war. Bei Import eines Schluessels pruefen,
ob ein statischer Partnereintrag mit der Identifikation des Schluessels
existiert.
Gegebenenfalls Kommando mit korrekten Angaben
wiederholen.

## FTR1046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1046 (&01)Protokolltyp des Partners kann nicht geaendert werden

### Bedeutung

Der Protokolltyp des Partnereintrags kann nachtraeglich nicht geaendert
werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ggf. den Partner aus der Partnerliste loeschen und mit neuem Protokolltyp
wieder eintragen.

## FTR1047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1047 (&01)Auftrag (&00) nicht gefunden

### Bedeutung

Der Auftrag mit der Transfer-Id (&00) wurde nicht gefunden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Vorhandene Transfer-Id angeben und Kommando wiederholen.

## FTR1048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1048 (&01)Aktive Auftraege konnten noch nicht geloescht werden

### Bedeutung

Aktive Auftraege zu dem angegebenen Partner wurden abgebrochen.
Nach der Aushandlung der Beendigung mit dem Partner werden die
Auftraege automatisch geloescht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR1049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1049 (&01)CCS Name '(&00)' unbekannt

## FTR1050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1050 (&01)ftscript Prozess konnte nicht gestartet werden(&00)

## FTR1051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1051 (&01)Fehler beim Ausgeben eines ftscript Benutzers

## FTR1052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1052 (&01)Maximale ftscript-Benutzer-Anzahl ueberschritten

## FTR1053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1053 (&01)ftscript-Kapitel nicht gefunden

## FTR1054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1054 (&01)ftscript-Id nicht gefunden

## FTR1055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1055 (&01)ftscript-Datei nicht gefunden

## FTR1056

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1056 (&01)ftscript-Auftrag ist nicht beendet

## FTR1057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1057 (&01)Inbound Auftraege koennen nicht modifiziert werden

## FTR1058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1058 (&01)Die Konfiguration des ADM-Trap-Servers ist unstimmig

### Bedeutung

Die Konfiguration des ADM-Trap-Servers muss Server und
FTAC-Zugangsberechtigung umfassen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Geben Sie ADM-Trap-Server und FTAC-Zugangsberechtigung an.

## FTR1059

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1059 (&01)Monitoring ist nicht aktiv

### Bedeutung

Das Kommando wird nur bei eingeschaltetem Monitoring unterstuetzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Aktivieren Sie Monitoring in den Betriebsparametern
und wiederholen Sie das Kommando.

## FTR1060

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1060 (&01)Datei konnte nicht erzeugt werden (&02)

## FTR1061

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1061 (&01)Uebergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden

## FTR1062

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1062 (&01)Datei existiert bereits

## FTR1063

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1063 (&01)Resultierender Dateiname zu lang

## FTR1064

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1064 (&01)Datei gegen Mehrfachzugriff gesperrt

## FTR1065

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1065 (&01)Datei nicht gefunden

## FTR1066

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1066 (&01)Zu wenig Speicherplatz fuer Datei

## FTR1067

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1067 (&01)Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen

## FTR1068

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1068 (&01)Zugriff auf Datei ist unzulaessig (&02)

## FTR1069

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1069 (&01)Fehler beim Zugriff auf Datei (&02)

## FTR1070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1070 (&01)Konfigurationsdaten fehlerhaft (&00)

## FTR1071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1071 (&01)Importieren der Konfigurationsdaten bei gestartetem Fernadministrations-Server nicht moeglich

## FTR1072

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1072 (&01)Parameterwert *BY-TRANSPORT-SYSTEM nicht mehr unterstuetzt

### Bedeutung

Die Konfiguration der Portnummer im Transportsystem
(BCAM-Mapping) wird nicht mehr unterstuetzt.
Wird eine andere Portnummer als 1100 benoetigt,
so muss sie als Teil der Partneradresse angegeben werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Der Partner wurde mit Port 1100 eingetragen,
eventuell Adresse korrigieren.

## FTR1073

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1073 (&01)Kommando abgebrochen

### Bedeutung

Der Anwender hat das Kommando abgebrochen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR1074

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1074 (&01)Kommando nur fuer ADM-Verwalter auf einem Fernadministrations-Server erlaubt

### Bedeutung

Das Kommando ist nur fuer den ADM-Verwalter auf einem Fernadministrations-
Server erlaubt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Das Kommando ggf. durch den ADM-Verwalter ausfuehren lassen oder
der Server ist kein Fernadministrations-Server.

## FTR1075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1075 (&01)BCMAP nicht moeglich. '(&00)' auf Port '(&02)' nicht verfuegbar

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
BCMAP bereits durchgefuehrt
Port bereits in Verwendung
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR1076

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1076 (&01)Angegebene Schluesseldatei nicht gefunden

## FTR1077

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1077 (&01)Wechseln des Transportzugriffsystems nicht moeglich. Ursache: (&00)

## FTR1078

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1078 (&01)Zu kurze Zeit nach letztem Logging-Datei-Wechsel

### Bedeutung

Logging-Datei kann momentan noch nicht gewechselt werden, da der
zeitstempel-abhaengige Dateinamensteil sich nicht vom Namensteil
der aktuellen Logging-Datei unterscheidet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Falls noetig, wiederholen Sie das Kommando nach einiger Wartezeit.

## FTR1079

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1079 (&01)Ftscript Interpreter oder anderes ftmodsuo laeuft. Kommando abgebrochen

### Bedeutung

Das Kommando ftmodsuo kann nicht ausgefuehrt werden, weil der Prozess
zur Ausfuehrung von Ftscript-Laeufen oder ein weiteres ftmodsuo Kommando
den Ftscript Arbeitsspeicher belegt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ftscript-Laeufe ggf. mit ftcans beenden
und Kommando nach einiger Zeit wiederholen.

## FTR1080

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1080 (&01)Aktuelle Ftscript-Laeufe sind vorhanden. Kommando abgebrochen

### Bedeutung

Der Ftscript Arbeitsspeicher kann nicht gewechselt werden,
wenn noch aktuelle Ftscript-Laeufe im alten Arbeitsspeicher existieren.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ftscript-Laeufe mit ftdels loeschen und Kommando wiederholen.

## FTR1081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1081 (&01)Altes Ftscript-Arbeitsverzeichnis nicht zugreifbar

### Bedeutung

Das Ftscript-Arbeitsverzeichnis kann nicht gewechselt werden,
weil das gegenwaertige Arbeitsverzeichnis nicht ueberprueft werden kann.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie, ob Ihr Kennwort fuer openFT gesetzt ist, und
Sie die Berechtigung zum Zugriff auf Ihr Ftscript-Arbeitsverzeichnis
haben.

## FTR1082

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1082 (&01)Verschluesselung der Benutzerdaten wird nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Die Verschluesselung von Benutzerdaten wird
nur unterstuetzt, wenn openFT-CR installiert ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

openFT-CR installieren (lassen)

## FTR1083

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1083 (&01)Struktur der Schluesseldatei wird nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Der Schluessel kann nicht importiert werden, da die
Struktur der Datei nicht unterstuetzt wird.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR1084

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1084 (&01)Ungueltiges Kennwort

## FTR1085

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1085 (&01)Kennwort nicht angegeben

## FTR1086

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1086 (&01)Schluesselpaar existiert bereits

### Bedeutung

Ein Schluesselpaar kann nicht importiert werden, da es
bereits importiert wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR1087

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1087 (&01)Schluessel abgelaufen

### Bedeutung

Das angegebene Verfallsdatum liegt in der Vergangenheit.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR1092

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR1092 (&01)Warnung: RSA-Schluessellaenge wurde an die Mindestschluessellaenge angeglichen

### Bedeutung

Die RSA Schluessellaenge war niedriger als die konfigurierte
Mindestschluessellaenge und musste daher erhoeht werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2014 (&01)Keine Aenderung von Dateiattributen verlangt

### Bedeutung

Es wurden ausser dem Dateinamen keine weiteren Dateiattribute angegeben.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Geben Sie zusaetzlich zum Dateinamen die gewuenschten Dateiattribute an.

## FTR2015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2015 (&01)openFT hat keine Berechtigung fuer diesen Benutzer Auftraege zu bearbeiten

## FTR2016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2016 (&01)Verzeichnis '(&00)' ist nicht leer

## FTR2017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2017 (&01)Dateiattribute passen nicht zu Auftragsparametern(&00)

### Bedeutung

Die angegebene Attributkombination ist nicht zulaessig.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Geben Sie eine zulaessige Kombination an.

## FTR2018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2018 (&01)Attribute konnten nicht geaendert werden(&00)

### Bedeutung

Die Eigenschaften der Datei konnten nicht wie im Kommando
gewuenscht geaendert werden. Moegliche Ursachen sind:
fuer ferne Datei:
- kein Zugriffsrecht auf die Datei.
- die gewuenschte Kombination von Zugriffsrechten wird vom fernen System
nicht unterstuetzt.
- Falls das ferne System ein BS2000 ist: die Datei ist mit ACL geschuetzt.
fuer lokale Datei:
- kein Zugriffsrecht fuer Datei.
- die gewuenschten Transferattribute sind nicht mit den
BS2000-Eigenschaften der Datei vertraeglich (siehe Manual).
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2019 (&01)'(&00)' konnte nicht erzeugt werden(&02)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da der Dateieigentuemer nicht
uebereinstimmt mit dem Benutzer, der das Einrichten einer
Empfangsdatei verlangt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Benutzerkennung in 'TRANSFER-ADMISSION' des Empfangssystems
mit der des Eigentuemers der Empfangsdatei abstimmen.
Kommando wiederholen.

## FTR2021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2021 (&01)CCS Name unbekannt

### Bedeutung

CCS Patch ist inkorrekt oder Daten Struktur ist inkorrekt.
Maximal 80 Zeichen sind in einer Zeile erlaubt.
Der Auftrag konnte nicht durchgefuehrt werden, weil die CCS-Namen von
Sende- und Empfangsdatei nicht aufeinander abgebildet werden koennen
oder weil das Partnersystem das Holen von Dateien im transparenten
Format nicht unterstuetzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2022 (&01)Uebergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden

### Bedeutung

Bei einem Empfangsauftrag konnte die lokale Datei nicht angelegt werden,
weil der angegebene Pfad nicht existiert.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Pfad fuer Empfangsdatei anlegen bzw. korrigieren und Kommando wiederholen.

## FTR2023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2023 (&01)'(&00)' existiert bereits

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da eine bereits bestehende
Empfangsdatei nicht mit 'WRITE-MODE=NEW' neu eingerichtet werden darf.
WRITE-MODE=NEW kann auch durch eine Beschraenkung in der
verwendeten Zugangsberechtigung gesetzt worden sein.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Entweder Empfangsdatei loeschen und Kommando wiederholen, oder
Kommando mit 'WRITE-MODE=REPLACE-FILE' bzw. unter Verwendung einer
anderen Zugangsberechtigung wiederholen.

## FTR2024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2024 (&01)Uebertragung von Dateigenerationsgruppen nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da das
FT-System nur einzelne Dateigenerationen uebertraegt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando mit dem Namen einer einzigen Dateigeneration wiederholen.

## FTR2025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2025 (&01)Fehler beim Zugriff auf '(&00)'(&02)

### Bedeutung

Nach der Ausgabe der Meldung arbeitet das FT-System weiter.
(&02): Zusatzinformation, eventuell DMS-Fehler
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Geeignete Massnahmen treffen gemaess Fehlercode.

## FTR2026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2026 (&01)Resultierender Dateiname '(&00)' zu lang(&02)

### Bedeutung

Im Transferauftrag wurde der relative Dateiname angegeben. Der von openFT
ergaenzte absolute Dateiname ist laenger als erlaubt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateiname bzw. Pfad kuerzen und Kommando wiederholen.

## FTR2027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2027 (&01)Kein Datei- oder Verzeichnisname angegeben

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil die Dateibezeichnung weder
explizit noch durch die verwendete 'TRANSFER-ADMISSION' angegeben wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando wiederholen unter expliziter Angabe der Dateibezeichnung oder
einer 'TRANSFER-ADMISSION', welche die Dateibezeichnung definiert.

## FTR2028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2028 (&01)Ungueltiges Management Kennwort

## FTR2029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2029 (&01)'(&00)' nicht verfuegbar(&02)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da der Datentraeger fuer
die Sendedatei oder die Empfangsdatei nicht eingehaengt, unbekannt
oder belegt ist, oder sich die Datei ueber mehr als eine
Privatplatte erstreckt oder versucht wurde, eine mit HSMS migrierte
Datei zu uebertragen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ggf. Operateur verstaendigen bzw. HSMS-Recall fuer Datei durchfuehren.
Kommando wiederholen.

## FTR2030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2030 (&01)Homeverzeichnis nicht gefunden(&00)

## FTR2031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2031 (&01)Umbenennen nicht moeglich(&00)

## FTR2032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2032 (&01)Zu wenig Speicherplatz fuer '(&00)'

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht (weiter) ausgefuehrt, weil
- der zulaessige Speicherplatz im Empfangs-System
erschoepft ist fuer die Benutzer-Kennung, die
in TRANSFER-ADMISSION angegeben wurde, oder
- die Sendedatei eine zu lange Folge von
Leerbloecken enthaelt, oder
- die Primaer- und/oder Sekundaerzuweisung der mit Kennwort
geschuetzten Empfangsdatei zu klein ist.
Nach Auftreten des Problems wird die Empfangsdatei nicht mehr erweitert
bzw. erzeugt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Je nach Fehlerursache geeignete Massnahmen treffen.
- Nicht mehr benoetigte Dateien im Empfangs-
System loeschen, oder
- Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz
zuzuweisen, oder
- Leerbloecke aus der Sendedatei entfernen, oder
- Primaer-/Sekundaerzuweisung der Empfangsdatei vergroessern.
Im Falle WRITE-MODE=EXTEND-FILE Empfangsdatei wieder-
herstellen. Kommando wiederholen.

## FTR2033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2033 (&01)Dateieigentuemer unbekannt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil der Eigentuemer der Sendedatei
oder der Empfangsdatei im lokalen System nicht definiert ist, oder weil
der Dateieigentuemer und der Benutzer, der das Einrichten einer
Empfangsdatei verlangt, nicht uebereinstimmen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateieigentuemer definieren lassen, TRANSFER-ADMISSION oder
FILE-NAME korrigieren. Kommando wiederholen.

## FTR2034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2034 (&01)Ungueltiges Dateikennwort

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da das Kennwort fuer die
Sendedatei oder die Empfangsdatei fehlt oder falsch ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kennwort in der Dateibeschreibung oder im Kommando korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2036 (&01)Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sperrfrist, die
die Empfangsdatei vor Ueberschreiben schuetzt (RETENTION PERIOD),
noch nicht abgelaufen ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragungsrichtung, Sperrfrist oder Dateinamen korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2037 (&01)'(&00)' ist schreibgeschuetzt

## FTR2038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2038 (&01)Dateistruktur nicht unterstuetzt(&00)

## FTR2039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2039 (&01)Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen '(&00)'(&02)

### Bedeutung

Der Zugriff auf die lokale Datei kann nicht erfolgen, da z.B. der
absolute Dateiname zu lang wird.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Pfad oder Dateiname verkuerzen. Kommando wiederholen.

## FTR2040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2040 (&01)Transparente Dateiuebertragung nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Der Auftrag konnte nicht durchgefuehrt werden, weil die CCS-Namen von
Sende- und Empfangsdatei nicht aufeinander abgebildet werden koennen
oder weil das Partnersystem das Holen von Dateien im transparenten
Format nicht unterstuetzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2042 (&01)Erweitern der Datei bei transparenter Uebertragung nicht moeglich

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, weil die Erweiterung
einer Datei bei transparenter Uebertragung nicht moeglich ist
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragung ohne 'EXTEND' starten

## FTR2043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2043 (&01)Zugriff auf '(&00)' ist unzulaessig(&02)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sendedatei oder
die Empfangsdatei nur bestimmte Zugriffsmodi
zulaesst (z.B. nur lesen).
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateinamen oder Dateischutzmerkmale korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2044 (&01)Folgeverarbeitung zu lang

### Bedeutung

Praefix + Suffix (aus Prof) + lok. Folgeverarbeitung sind insgesamt zu
lang.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Folgeverarbeitung verkuerzen, oder Prozeduren verwenden.
Kommando wiederholen.

## FTR2045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2045 (&01)Berechtigung fuer Folgeverarbeitung ungueltig

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil die Angaben in einem
der Operanden der PROCESSING ADMISSION fehlerhaft sind.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Die benoetigte PROCESSING ADMISSION definieren lassen oder die
PROCESSING ADMISSION korrigieren
Kommando eventuell wiederholen.

## FTR2046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2046 (&01)Lokale Zugangsberechtigung ungueltig

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil die Angaben in einem der
Operanden der TRANSFER-ADMISSION fehlerhaft sind.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Die benoetigte TRANSFER-ADMISSION definieren lassen oder
TRANSFER-ADMISSION korrigieren.
Kommando eventuell wiederholen.

## FTR2047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2047 (&01)Auftrag vom lokalen FTAC zurueckgewiesen

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil der Auftrag
wegen fehlender Berechtigungen vom Produkt FTAC-BS2000 abgewiesen
wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Anhand des Returncodes im Loggingsatz die Ursache feststellen
und beheben.
Kommando wiederholen.

## FTR2048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2048 (&01)Funktion fuer Protokoll '(&00)' nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Die gewuenschte Funktion steht fuer das gewaehlte Protokoll nicht zur
Verfuegung.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Anderes Protokoll waehlen.

## FTR2049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2049 (&01)Ferne Folgeverarbeitung nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Die ferne Folgeverarbeitung steht nur fuer das openFT-Protokoll zur
Verfuegung.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Anderes Protokoll waehlen, oder die Folgeverarbeitung ueber ein
FTAC-Profil vorgeben.

## FTR2050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2050 (&01)Datenintegritaetspruefung wird nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Der Partnerrechner unterstuetzt die Funktion Datenintegritaetspruefung
nicht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag ohne Datenintegritaetspruefung wiederholen.

## FTR2051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2051 (&01)Verschluesselung der Benutzerdaten fuer diesen Auftrag nicht moeglich

### Bedeutung

Die Funktion Datenverschluesselung wird nicht unterstuetzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag ohne Datenverschluesselung wiederholen oder openFT-CR
installieren (lassen).

## FTR2052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2052 (&01)Administrations-Auftrag vom Fernadministrations-Server zurueckgewiesen

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil der Administrations-Auftrag
vom Fernadministrations-Server abgewiesen wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Anhand des Returncodes im Loggingsatz des Fernadministrations-Servers
die Ursache feststellen und beheben. Kommando wiederholen.

## FTR2053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2053 (&01)Zielformat ist bei transparenter Uebertragung nicht moeglich

### Bedeutung

Bei transparenter Uebertragung darf kein Zielformat angegeben werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag ohne Angabe des Zielformats wiederholen.

## FTR2054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2054 (&01)Kommando ungueltig

### Bedeutung

Das angegebene Kommando ist in diesem Kontext nicht zulaessig.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag mit gueltigem Kommando wiederholen.

## FTR2055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2055 (&01)Uebertragung von Schutzattributen nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Die Uebertragung von Schutzattributen wird nicht unterstuetzt:
- wenn die Zieldatei erweitert werden soll
- bei transparenter Dateiuebertragung
- bei FTAM oder FTP Uebertragung
- bei inhomogener Uebertragung
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2056

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2056 (&01)Syntaxfehler im Partnernamen '(&00)'

### Bedeutung

Die Syntax des Partnernamens ist falsch.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Partnernamen korrigieren. Kommando wiederholen.

## FTR2057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2057 (&01)openFT hat keine Berechtigung Administrations-Auftraege zu bearbeiten

## FTR2058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2058 (&01)Verschluesselung der Benutzerdaten ist verpflichtend

### Bedeutung

Die Funktion Datenverschluesselung ist verpflichtend.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag mit Datenverschluesselung wiederholen.

## FTR2070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2070 (&01)Auftrag (&00). openFT hat keine Berechtigung mehr fuer diesen Benutzer Auftraege zu bearbeiten

## FTR2071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2071 (&01)Auftrag (&00). Benutzerdaten-Verschluesselung nicht installiert

### Bedeutung

Um die Funktion Benutzerdaten-Verschluesselung zu verwenden, muss
openFT-CR installiert sein.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

openFT-CR einsetzen.

## FTR2072

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2072 (&01)Auftrag (&00) wurde geloescht

### Bedeutung

Der FT-Auftrag wurde abgebrochen, weil
- das Kommando /CANCEL-FILE-TRANSFER bzw. /NCANCEL oder
- die im /TRANSFER-FILE bzw. /NCOPY angegebene Zeit erreicht wurde.
Die Folgeverarbeitung fuer das lokale System wurde gestartet,
falls dabei kein Fehler aufgetreten ist. Die Folgeverarbeitung
fuer das fernen System wird gestartet, sobald alle Betriebsmittel
zugewiesen sind. Lokale Fehler beim Start der Folgeverarbeitung
werden durch die Meldung FTR0050 angezeigt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2073

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2073 (&01)Auftrag (&00). Fehler bei der Verschluesselung

## FTR2074

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2074 (&01)Auftrag (&00). '(&02)' konnte nicht angelegt werden(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da der Dateieigentuemer nicht
uebereinstimmt mit dem Benutzer, der das Einrichten einer
Empfangsdatei verlangt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Benutzerkennung in 'TRANSFER-ADMISSION' des Empfangssystems
mit der des Eigentuemers der Empfangsdatei abstimmen.
Kommando wiederholen.

## FTR2075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2075 (&01)Auftrag (&00). Uebergeordnetes Verzeichnis nicht mehr gefunden

## FTR2076

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2076 (&01)Auftrag (&00). Fehler bei Ein/Ausgabe auf '(&02)'(&03)

### Bedeutung

Auf die Datei kann nicht mehr zugegriffen werden. Evtl. wurde sie
waehrend einer Uebertragung geloescht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag wiederholen.

## FTR2077

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2077 (&01)Auftrag (&00). Datei nun gegen Mehrfachzugriff gesperrt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sende- oder
Empfangsdatei bereits durch einen anderen Prozess gegen
Simultanaktualisierung geschuetzt ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen oder Sperre aufheben.
Nach einem Systemcrash kann ein VERIFY auf nicht korrekt
geschlossene Dateien notwendig sein.
Eine Sperre bedingt durch einen FT Auftrag wird bei Beendigung
des Auftrags automatisch aufgehoben.

## FTR2078

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2078 (&01)Auftrag (&00). '(&02)' nicht mehr verfuegbar(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da der Datentraeger fuer
die Sendedatei oder die Empfangsdatei nicht eingehaengt, unbekannt
oder belegt ist, oder sich die Datei ueber mehr als eine
Privatplatte erstreckt oder versucht wurde, eine mit HSMS migrierte
Datei zu uebertragen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ggf. Operateur verstaendigen bzw. HSMS-Recall fuer Datei durchfuehren.
Kommando wiederholen.

## FTR2079

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2079 (&01)Auftrag (&00). '(&02)' nicht mehr gefunden

### Bedeutung

Auf die lokale Sende- oder Empfangsdatei kann nicht mehr zugegriffen
werden, weil sie z.B. waehrend einer Unterbrechung des openFT-Systems
geloescht wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Datei wiederherstellen.
Kommando wiederholen.

## FTR2080

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2080 (&01)Auftrag (&00). Homeverzeichnis nicht mehr gefunden(&02)

## FTR2081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2081 (&01)Auftrag (&00). '(&02)' bekommt keinen Speicherplatz mehr

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht (weiter) ausgefuehrt, weil
- der zulaessige Speicherplatz im Empfangs-System
erschoepft ist fuer die Benutzer-Kennung, die
in TRANSFER-ADMISSION angegeben wurde, oder
- die Sendedatei eine zu lange Folge von
Leerbloecken enthaelt, oder
- die Primaer- und/oder Sekundaerzuweisung der mit Kennwort
geschuetzten Empfangsdatei zu klein ist.
Nach Auftreten des Problems wird die Empfangsdatei nicht mehr erweitert
bzw. erzeugt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Je nach Fehlerursache geeignete Massnahmen treffen.
- Nicht mehr benoetigte Dateien im Empfangs-
System loeschen, oder
- Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz
zuzuweisen, oder
- Leerbloecke aus der Sendedatei entfernen, oder
- Primaer-/Sekundaerzuweisung der Empfangsdatei vergroessern.
Im Falle WRITE-MODE=EXTEND-FILE Empfangsdatei wieder-
herstellen. Kommando wiederholen.

## FTR2082

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2082 (&01)Auftrag (&00). Dateieigentuemer nicht mehr bekannt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil der Eigentuemer
der Sendedatei oder der Empfangsdatei im entsprechenden
System nicht definiert ist, oder weil der Dateieigentuemer und der
Benutzer, der das Einrichten einer Empfangsdatei verlangt, nicht
uebereinstimmen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateieigentuemer definieren lassen, TRANSFER-ADMISSION oder
FILE-NAME korrigieren. Kommando wiederholen.

## FTR2083

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2083 (&01)Auftrag (&00). Fehler bei Vor-/Nachverarbeitung(&02)

### Bedeutung

Das Kommando, das von der lokalen Vor-/Nachverarbeitung ausgefuehrt
wurde, lieferte ein Ergebnis ungleich OK
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und neu absetzen.

## FTR2084

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2084 (&01)Auftrag (&00). Exitcode (&02) bei Vor-/Nachverarbeitung(&03)

### Bedeutung

Das Kommando, das von der lokalen Vor-/Nachverarbeitung ausgefuehrt
wurde, lieferte den Exitcode (&02)
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando anhand des Exitcodes (&02) korrigieren und neu absetzen.

## FTR2085

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2085 (&01)Auftrag (&00). Dateikennwort nicht mehr gueltig

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da das Kennwort fuer die
Sendedatei oder die Empfangsdatei fehlt oder falsch ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kennwort in der Dateibeschreibung oder im Kommando korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2086

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2086 (&01)Auftrag (&00). '(&02)' ist nun schreibgeschuetzt

## FTR2087

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2087 (&01)Auftrag (&00). Dateistrukturfehler(&02)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da ein Dateistrukturfehler
vorliegt. Dateistrukturfehler sind z.B.:
- Die Attribute der Sendedatei sind nicht vollstaendig.
- Die Daten der Sendedatei passen nicht zu ihren Strukturattributen.
- Die Saetze der Sendedatei sind zu lang.
- Die Sendedatei und die Empfangsdatei haben bei
WRITE-MODE=EXTEND-FILE bzw. -e
verschiedene Struktur (z.B.: Saetze fester/variabler Laenge).
- Die Sende- oder Empfangsdatei ist ein Element einer
alten LMS-Bibliothek (nicht PLAM).
- die Sendedatei hat einen ungeraden Blockungsfaktor
(z.B. BLKSIZE=(STD,1)) und die Empfangsdatei soll auf
einem NK4-Pubset abgelegt werden
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Datei oder Dateiattribute korrigieren. Im Falle WRITE-MODE=EXTEND-FILE
bzw. -e Empfangsdatei wiederherstellen.
Kommando wiederholen.

## FTR2088

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2088 (&01)Auftrag (&00). NDMS-Fehler (&02)

### Bedeutung

Der Auftrag wurde abgewiesen, weil das Partnersystem zur Zeit keine
Betriebsmittel zur Verfuegung hat, um Auftraege anzunehmen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag nach einiger Zeit wiederholen.
Bei Andauern des Fehlers den FT-Verwalter verstaendigen.

## FTR2089

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2089 (&01)Auftrag (&00). Wiederanlauf fehlgeschlagen(&02)

### Bedeutung

Die Wiederanlaufversuche waren nicht erfolgreich (z.B. konnte ein
Vor-/Nachverarbeitungskommando nicht vor dem Beenden von openFT
fertiggestellt werden).
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando wiederholen.

## FTR2090

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2090 (&01)Auftrag (&00). Fehler beim Beenden der Dateiuebertragung

### Bedeutung

Waehrend der Abschlussphase der Dateiuebertragung ist ein Fehler
aufgetreten.
Bei einer laengeren Uebertragung sollte der Empfaenger pruefen, ob die
Datei trotzdem korrekt uebertragen wurde. Es wird jedoch die Fehler-
Folgeverarbeitung gestartet, sofern eine angegeben war.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Gegebenenfalls den Auftrag wiederholen.

## FTR2091

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2091 (&01)Auftraege teilweise ausgefuehrt; (&00) von (&02) Dateien wurden uebertragen

### Bedeutung

Bei einem synchronen Sendeauftrag mit Wildcards wurden nicht alle Dateien
erfolgreich uebertragen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nicht erfolgreich uebertragene Dateien erneut uebertragen

## FTR2092

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2092 (&01)Auftrag (&00). Zugriff auf '(&02)' ist nicht mehr zulaessig(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sendedatei oder
die Empfangsdatei nur bestimmte Zugriffsmodi
zulaesst (z.B. nur lesen) oder als Quelle oder Ziel einer Datei-
uebertragung ein Verzeichnis angegeben wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragungsrichtung, Schreibmodus, Dateinamen oder Dateischutz-
merkmale korrigieren. Kommando wiederholen.

## FTR2093

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2093 (&01)Auftrag (&00). FTAM-Fehler (&02)

### Bedeutung

Der Auftrag wurde durch FTAM mit dem angegebenen
FTAM-Diagnosecode abgewiesen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2094

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2094 (&01)Auftrag (&00). Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sperrfrist, die
die Empfangsdatei vor Ueberschreiben schuetzt (RETENTION PERIOD),
noch nicht abgelaufen ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragungsrichtung, Sperrfrist oder Dateinamen korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2095

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2095 (&01)Auftrag (&00). Erweitern der Datei bei transparenter Uebertragung nicht moeglich

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, weil die Erweiterung
einer Datei bei transparenter Uebertragung nicht moeglich ist
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragung ohne 'EXTEND' starten

## FTR2096

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2096 (&01)Auftrag (&00). Dateistruktur nicht unterstuetzt(&02)

## FTR2097

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2097 (&01)Auftrag (&00). Resultierender Dateiname '(&02)' zu lang(&03)

### Bedeutung

Im Transferauftrag wurde der relative Dateiname angegeben. Der von openFT
ergaenzte absolute Dateiname ist laenger als erlaubt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateiname bzw. Pfad kuerzen und Kommando wiederholen.

## FTR2099

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2099 (&01)Auftrag (&00). Uebertragung von Schutzattributen nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Die Uebertragung von Schutzattributen wird nicht unterstuetzt:
- wenn die Zieldatei erweitert werden soll
- bei transparenter Dateiuebertragung
- bei FTAM oder FTP Uebertragung
- bei inhomogener Uebertragung
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2100 (&01)Auftraege teilweise ausgefuehrt; (&00) von (&02) Verzeichnissen wurden uebertragen

### Bedeutung

Bei einem synchronen Sendeauftrag mit Wildcards wurden nicht alle
Verzeichnisse erfolgreich uebertragen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Nicht erfolgreich uebertragene Verzeichnisse nocheinmal uebertragen

## FTR2109

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2109 (&01)Auftrag (&00). Verbindungsaufbauwunsch vom lokalen Transportsystem zurueckgewiesen

## FTR2110

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2110 (&01)Auftrag (&00). Datenintegritaetspruefung zeigt einen Fehler an

### Bedeutung

Die Datenintegritaet wurde verletzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2111

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2111 (&01)Verschluesselung/Datenintegritaetspruefung nicht moeglich. Verschluesselung ausgeschaltet

### Bedeutung

Es ist kein Schluesselpaar vorhanden oder die Keylaenge wurde auf 0
gesetzt.
Auftraege koennen nur ohne Datenverschluesselung bzw. Datenintegritaets-
pruefung durchgefuehrt werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag ohne Datenverschluesselung wiederholen, Schluessel erzeugen oder
Keylaenge >0 setzen.

## FTR2112

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2112 (&01)Auftrag (&00). Datenintegritaetspruefung wird vom Partner nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Der Partnerrechner unterstuetzt die Funktion Datenintegritaetspruefung
nicht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag ohne Dateintergritaetspruefung wiederholen.

## FTR2113

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2113 (&01)Auftrag (&00). Verschluesselung der Benutzerdaten fuer diesen Auftrag nicht moeglich

### Bedeutung

Der Partnerrechner unterstuetzt die Funktion Datenverschluesselung nicht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag ohne Datenverschluesselung wiederholen oder Sicherheitsmechanismus
im fernen System installieren (lassen)/aktivieren. Fuer OPENFT und FTP
die Verschluesselung aktivieren, fuer FTP einen TLS-Secure-FTP-Server
installieren/aktivieren.

## FTR2114

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2114 (&01)Auftrag (&00). Identifikation des lokalen Systems vom fernen System '(&02)' zurueckgewiesen

### Bedeutung

Der Partner hat die Instanzidentifikation des lokalen Systems aus
Sicherheitsgruenden oder wegen einer Inkonsistenz nicht akzeptiert, z.B.
weil in einem Netzbeschreibungsbuch sowohl die Instanzidentifikation als
auch Migrationsidentifikation %.prozessor.entity bei unterschiedlichen
Partnern auftreten.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Stellen Sie sicher, dass die lokale Identifikation im Partnersystem
richtig eingetragen und nicht an einen anderen Partner vergeben ist.

## FTR2115

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2115 (&01)Auftrag (&00). Unterbrechung durch das ferne System

## FTR2116

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2116 (&01)Lokale Anwendung '(&00)' nicht definiert

### Bedeutung

Die lokale Anwendung ist im Transportsystem nicht definiert, oder im UNIX
laeuft der tnsxd-Prozess nicht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Lokale Anwendung dem lokalen Transportsystem bekannt machen bzw.
den tnsxd-Prozess starten (lassen).

## FTR2117

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2117 (&01)Lokale Anwendung '(&00)' nicht verfuegbar

### Bedeutung

Falls FTAM installiert ist, ist moeglicherweise das Subsystem OSS
nicht gestartet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2118

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2118 (&01)Auftrag (&00). Authentifizierung des lokalen Systems fehlgeschlagen

### Bedeutung

Das lokale System konnte sich beim Partner nicht authentifizieren.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Aktuelle oeffentliche Schluesseldatei an Partner geben und dort richtig
benennen. Kommando wiederholen.

## FTR2119

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2119 (&01)Auftrag (&00). Lokales System im fernen System unbekannt

### Bedeutung

Das lokale System ist im Partnersystem (z.B. BS2000/OSD oder z/OS) nicht
bekannt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Lokales System im Partnersystem bekanntmachen und Kommando wiederholen.

## FTR2120

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2120 (&01)Fernes System '(&00)' unbekannt

### Bedeutung

Der als fernes System angegeben Partner kann im lokalen System nicht in
eine Adresse expandiert werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Angabe fuer Partner korrigieren, bzw. Partner in Partnerliste aufnehmen
und Kommando wiederholen.

## FTR2121

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2121 (&01)Auftrag (&00). Authentifizierung des Partners fehlgeschlagen

### Bedeutung

Das ferne System konnte sich beim lokalen nicht authentifizieren.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Aktuelle oeffentliche Schluesseldatei vom Partner holen und richtig
benennen.

## FTR2122

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2122 (&01)Auftrag (&00). Verbindung abgelehnt oder abgebaut. Ursache (&02)

## FTR2123

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2123 (&01)Auftrag (&00). Fehler (&02) bei OSS-Aufruf

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil die Session-Instanz
einen Kommunikationsfehler festgestellt hat.
(&00): Fehlercode.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Geeignete Massnahme ergreifen gemaess Fehlercode.

## FTR2124

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2124 (&01)Auftrag (&00). Keine freie Transportverbindung

### Bedeutung

Momentan ist keine weitere Uebertragung moeglich, da die Anzahl der
simultan moeglichen Uebertragungen erreicht ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Pruefen (lassen), ob das Transportsystem arbeitet.

## FTR2125

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2125 (&01)Auftrag (&00). Transportverbindung abgebrochen

### Bedeutung

Infolge von Leitungsunterbrechung oder Leitungsprozedurfehler fand kein
Datenaustausch statt
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag wiederholen.

## FTR2126

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2126 (&01)Auftrag (&00). Transportsystem-Fehler. Fehlercode (&02)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung eines /START-FT bzw. ftstart oder eines
Dateiuebertragungs- oder Managementauftrags ist ein Fehler im
Transportsystem aufgetreten.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Geeignete Massnahme ergreifen gemaess Fehlercode.
Eine haeufige Ursache fuer das Auftreten dieser Meldung ist, dass das
angesprochene Partnersystem im Transportsystem nicht bekannt ist.
Den Systemverwalter fragen, ob ein BCIN fuer das Partnersystem vorhanden
ist.

## FTR2127

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2127 (&01)Auftrag (&00). Kein Datenverkehr innerhalb von (&02) Sekunden

### Bedeutung

Innerhalb von den angegebenen Sekunden erfolgte keine Datenuebertragung,
weil z.B. die Verbindung unterbrochen ist, der Partner nicht sendet und
das lokale System auf Daten wartet.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag wiederholen.

## FTR2128

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2128 (&01)OSS Version nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Mindestens OSS Version V04.1 erforderlich
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2129

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2129 (&01)Keine weiteren Dateien werden uebertragen

### Bedeutung

Ueberpruefen Sie den vorherigen Uebertragungsfehlercode
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2130

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2130 (&01)Lokale Anwendung '(&00)' nicht verfuegbar. Falscher Hostname: '(&02)'.

### Bedeutung

Der angegebene Hostname kann nicht in eine IP-Adresse konvertiert werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2140

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2140 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: openFT hat keine Berechtigung fuer diesen Benutzer Auftraege zu bearbeiten

## FTR2141

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2141 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Verzeichnis '(&02)' ist nicht leer

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, weil im angegebenen
Verzeichnis des Partnersystems Dateien vorhanden sind.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Zuerst alle Dateien des Verzeichnisses loeschen und Kommando wiederholen.

## FTR2142

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2142 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Dateiattribute passen nicht zu Auftragsparametern(&02)

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, weil die Dateiattribute
im fernen System nicht mit den Auftragsparameter uebereinstimmen
(z.B. wurde statt einer fernen Datei ein Verzeichnis angegeben).
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateiname im fernen System pruefen und korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2143

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2143 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Attribute konnten nicht geaendert werden(&02)

### Bedeutung

Die Eigenschaften der Datei konnten nicht wie im Kommando
gewuenscht geaendert werden. Moegliche Ursachen sind:
fuer ferne Datei:
- kein Zugriffsrecht auf die Datei.
- die gewuenschte Kombination von Zugriffsrechten wird vom fernen System
nicht unterstuetzt.
- Falls das ferne System ein BS2000 ist: die Datei ist mit ACL geschuetzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2144

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2144 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' konnte nicht erzeugt werden(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da der Dateieigentuemer nicht
uebereinstimmt mit dem Benutzer, der das Einrichten einer
Empfangsdatei verlangt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Benutzerkennung in 'TRANSFER-ADMISSION' des Empfangssystems
mit der des Eigentuemers der Empfangsdatei abstimmen.
Kommando wiederholen.

## FTR2145

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2145 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: CCS Name unbekannt oder nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Der Auftrag konnte nicht durchgefuehrt werden, weil die CCS-Namen von
Sende- und Empfangsdatei nicht aufeinander abgebildet werden koennen
oder weil das Partnersystem das Holen von Dateien im transparenten
Format nicht unterstuetzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2146

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2146 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Uebergeordnetes Verzeichnis nicht gefunden

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da das uebergeordnete Verzeichnis
im Partnersystem nicht gefunden werden konnte.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Verzeichnis im fernen System einrichten bzw. fernen Verzeichnisnamen
korrigieren und Kommando wiederholen.

## FTR2147

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2147 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' existiert bereits

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt. Moegliche Ursachen:
- Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da eine bereits bestehende
Empfangsdatei nicht mit 'WRITE-MODE=NEW' bzw. Schalter -n neu
eingerichtet werden darf. WRITE-MODE=NEW bzw -n kann auch durch
eine Beschraenkung in der verwendeten Zugangsberechtigung gesetzt
worden sein.
- ftcredir: Das angegebene Verzeichnis existiert bereits.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Entweder Empfangsdatei loeschen und Kommando wiederholen, oder
Kommando mit 'WRITE-MODE=REPLACE-FILE' bzw. unter Verwendung einer
anderen Zugangsberechtigung wiederholen.

## FTR2148

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2148 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Uebertragung von Dateigenerationsgruppen nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da das
FT-System nur einzelne Dateigenerationen uebertraegt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando mit dem Namen einer einzigen Dateigeneration wiederholen.

## FTR2149

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2149 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Zugriffsfehler bei '(&02)'(&03)

### Bedeutung

Nach der Ausgabe der Meldung arbeitet das FT-System weiter.
(&00): DVS-Fehler, evtl. Transfer-Id
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Geeignete Massnahmen treffen gemaess Fehlercode.

## FTR2150

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2150 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Resultierender Dateiname zu lang(&02)

### Bedeutung

Der Dateiname, der sich aus den Kommandoparametern und einer
moeglichen Dateinamensverarbeitung aus einem Berechtigungsprofil
ergibt, ueberschreitet die maximal zulaessige Dateinamenslaenge.
Als Fehlerursache kommen in Betracht:
- Wertzuweisungen ausserhalb des zugelassenen Wertebereichs,
- ungueltiges Operanden-Trennzeichen,
- ungueltiges Wertzuweisungs-Zeichen, oder
- teilqualifizierte Dateinamen.
- Dateiname ueberschreitet die maximale Pufferlaenge
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando mit richtiger Syntax wiederholen.

## FTR2151

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2151 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei gegen Mehrfachzugriff gesperrt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sende- oder
Empfangsdatei bereits durch einen anderen Prozess gegen
Simultanaktualisierung geschuetzt ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen oder Sperre im fernen System aufheben.
Nach einem Systemcrash im BS2000 kann ein VERIFY auf nicht korrekt
geschlossene Dateien notwendig sein.
Eine Sperre bedingt durch einen FT Auftrag wird bei Beendigung
des Auftrags automatisch aufgehoben.

## FTR2152

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2152 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Kein Datei- oder Verzeichnisname angegeben

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil die Dateibezeichnung weder
explizit noch durch die verwendete 'TRANSFER-ADMISSION' angegeben wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando wiederholen unter expliziter Angabe der Dateibezeichnung oder
einer 'TRANSFER-ADMISSION', welche die Dateibezeichnung definiert.

## FTR2153

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2153 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Ungueltiges Management Kennwort

## FTR2154

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2154 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' nicht verfuegbar(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da der Datentraeger fuer
die Sendedatei oder die Empfangsdatei nicht eingehaengt, unbekannt
oder belegt ist, oder sich die Datei ueber mehr als eine
Privatplatte erstreckt oder versucht wurde, eine mit HSMS migrierte
Datei zu uebertragen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ggf. Operateur verstaendigen bzw. HSMS-Recall fuer Datei durchfuehren.
Kommando wiederholen.

## FTR2155

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2155 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' nicht gefunden

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sendedatei nicht
oder nicht mehr im Katalog oder auf
einem Datentraeger des fernen Systems steht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Fernen Dateinamen korrigieren, Datei von Band einlesen oder Sendedatei
wiederherstellen. Kommando wiederholen.

## FTR2156

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2156 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Homeverzeichnis nicht gefunden(&02)

## FTR2157

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2157 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Umbenennen nicht moeglich(&02)

## FTR2158

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2158 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Zu wenig Speicherplatz fuer '(&02)'

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht (weiter) ausgefuehrt, weil
- der zulaessige Speicherplatz im Empfangs-System
erschoepft ist fuer die Benutzer-Kennung, die
in TRANSFER-ADMISSION angegeben wurde, oder
- die Sendedatei eine zu lange Folge von
Leerbloecken enthaelt, oder
- die Primaer- und/oder Sekundaerzuweisung der mit Kennwort
geschuetzten Empfangsdatei zu klein ist.
Nach Auftreten des Problems wird die Empfangsdatei nicht mehr erweitert
bzw. erzeugt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Je nach Fehlerursache geeignete Massnahmen treffen.
- Nicht mehr benoetigte Dateien im Empfangs-
System loeschen, oder
- Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz
zuzuweisen, oder
- Leerbloecke aus der Sendedatei entfernen, oder
- Primaer-/Sekundaerzuweisung der Empfangsdatei vergroessern.
Im Falle WRITE-MODE=EXTEND-FILE Empfangsdatei wieder-
herstellen. Kommando wiederholen.

## FTR2159

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2159 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Dateieigentuemer unbekannt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil der Eigentuemer
der Sendedatei oder der Empfangsdatei im entsprechenden
System nicht definiert ist, oder weil der Dateieigentuemer und der
Benutzer, der das Einrichten einer Empfangsdatei verlangt, nicht
uebereinstimmen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateieigentuemer definieren lassen, TRANSFER-ADMISSION oder
FILE-NAME korrigieren. Kommando wiederholen.

## FTR2160

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2160 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Ungueltiges Dateikennwort

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da das Kennwort fuer die
Sendedatei oder die Empfangsdatei fehlt oder falsch ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kennwort in der Dateibeschreibung oder im Kommando korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2161

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2161 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sperrfrist, die
die Empfangsdatei vor Ueberschreiben schuetzt (RETENTION PERIOD),
noch nicht abgelaufen ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragungsrichtung, Sperrfrist oder Dateinamen korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2162

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2162 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' ist schreibgeschuetzt

### Bedeutung

Datei bzw. Verzeichnis ist schreibgeschuetzt
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Fernen Dateinamen korrigieren, bzw. Schreibschutz der fernen Datei
aufheben. Kommando wiederholen.

## FTR2163

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2163 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Dateistruktur nicht unterstuetzt(&02)

### Bedeutung

Der Auftrag kann nicht durchgefuehrt werden, da die Dateistruktur nicht
unterstuetzt wird. Es wurde z.B. versucht eine PLAM Bibliothek oder
ISAM-Datei aus dem BS2000 zu holen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Datei transparent uebertragen.

## FTR2164

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2164 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Syntaxfehler im resultierenden Dateinamen(&02)

### Bedeutung

Der Dateiname, der sich aus den Kommandoparametern und einer
moeglichen Dateinamensverarbeitung aus einem Berechtigungsprofil
ergibt, wird vom fernen System nicht akzeptiert oder kann nicht
von dem im fernen System eingestellten Codierungsmodus konvertiert
werden.
Als Fehlerursache kommen in Betracht:
- Wertzuweisungen ausserhalb des zugelassenen Wertebereichs,
- ungueltiges Operanden-Trennzeichen,
- ungueltiges Wertzuweisungs-Zeichen, oder
- teilqualifizierte Dateinamen.
- Unicode-Dateiname wird nicht unterstuetzt
- Trennzeichen fuer Dateinamen nicht gefunden
- Remote-System kann den Dateinamen nicht richtig dekodieren
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando mit richtiger Syntax wiederholen.

## FTR2165

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2165 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Transparente Dateiuebertragung nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Der Auftrag konnte nicht durchgefuehrt werden, weil das Partnersystem
das Uebertragen von Dateien im transparenten
Format nicht unterstuetzt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2166

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2166 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Erweiterung der Datei bei transparenter Uebertragung nicht moeglich

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, weil die Erweiterung
einer Datei bei transparenter Uebertragung nicht moeglich ist
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2167

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2167 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Zugriff auf '(&02)' ist unzulaessig(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die ferne Datei nur bestimmte
Zugriffsmodi zulaesst.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragungsrichtung, Dateinamen oder Dateischutz-
merkmale im fernen System korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2168

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2168 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Folgeverarbeitung zu lang

### Bedeutung

Die Laenge der Folgeverarbeitung wurde ueberschritten; siehe Kommando-
Syntaxbeschreibung.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Folgeverarbeitung verkuerzen, oder Prozeduren verwenden.
Kommando wiederholen.

## FTR2169

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2169 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Zugangsberechtigung ungueltig

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil die Angaben in einem der
Operanden der TRANSFER-ADMISSION fehlerhaft sind oder der Auftrag
wegen fehlender Berechtigungen von FTAC abgewiesen wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Die benoetigte TRANSFER-ADMISSION definieren lassen oder
TRANSFER-ADMISSION korrigieren oder die in FTAC
eingetragenen Berechtigungen ueberpruefen.
Kommando eventuell wiederholen.

## FTR2170

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2170 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Funktion nicht unterstuetzt(&02)

## FTR2171

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2171 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Berechtigung fuer Folgeverarbeitung ungueltig

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil die Angaben in einem
der Operanden der PROCESSING ADMISSION fehlerhaft sind.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Die benoetigte PROCESSING ADMISSION definieren lassen oder die
PROCESSING ADMISSION korrigieren
Kommando eventuell wiederholen.

## FTR2172

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2172 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Kein Platz im Auftragsbuch frei

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die maximal zulaessige
Grenze fuer Dateiuebertragungsauftraege erreicht wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

FT-Administrator verstaendigen. Kommando spaeter wiederholen.

## FTR2173

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2173 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Verschluesselung der Benutzerdaten ist verpflichtend

### Bedeutung

Das ferne System akzeptiert nur Auftraege
mit Benutzerdatenverschluesselung.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag mit Verschluesselung wiederholen

## FTR2174

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2174 (&01)Keine Dateien gefunden, die dem angegebenen Muster entsprechen

### Bedeutung

Geben Sie das korrekte Dateinamensmuster an.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2195

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2195 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: openFT hat keine Berechtigung mehr fuer diesen Benutzer Auftraege zu bearbeiten

## FTR2196

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2196 (&01)Auftrag (&00) wurde im fernen System geloescht

### Bedeutung

Der Auftrag wurde im fernen System vor Beendigung geloescht.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2197

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2197 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' konnte nicht angelegt werden(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da der Dateieigentuemer nicht
uebereinstimmt mit dem Benutzer, der das Einrichten einer
Empfangsdatei verlangt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Benutzerkennung in 'TRANSFER-ADMISSION' des Empfangssystems
mit der des Eigentuemers der Empfangsdatei abstimmen.
Kommando wiederholen.

## FTR2198

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2198 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Uebergeordnetes Verzeichnis nicht mehr gefunden

## FTR2199

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2199 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Fehler bei Ein/Ausgabe auf '(&02)'(&03)

### Bedeutung

Bei der Ein-/Ausgabe ist ein Fehler aufgetreten. Moegliche Ursache:
- BS2000: DVS-Fehler
- Die Sende- oder Empfangsdatei wurde waehrend der Uebertragung geloescht
Nach der Ausgabe der Meldung arbeitet das FT-System weiter.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Geeignete Massnahmen treffen gemaess Fehlercode.

## FTR2200

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2200 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei nun gegen Mehrfachzugriff gesperrt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sende- oder
Empfangsdatei bereits durch einen anderen Prozess gegen
Simultanaktualisierung geschuetzt ist. Es wird z.B. versucht auf eine
im z/OS geoeffnete Bibliothek zuzugreifen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen oder Sperre aufheben.
Nach einem Systemcrash kann ein VERIFY auf nicht korrekt
geschlossene Dateien notwendig sein.
Eine Sperre bedingt durch einen FT Auftrag wird bei Beendigung
des Auftrags automatisch aufgehoben.

## FTR2201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2201 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' nicht mehr verfuegbar(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da der Datentraeger fuer
die Sendedatei oder die Empfangsdatei nicht eingehaengt, unbekannt
oder belegt ist, oder sich die Datei ueber mehr als eine
Privatplatte erstreckt oder versucht wurde, eine mit HSMS migrierte
Datei zu uebertragen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ggf. Operateur verstaendigen bzw. HSMS-Recall fuer Datei durchfuehren.
Kommando wiederholen.

## FTR2202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2202 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' nicht mehr gefunden

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die ferne Datei nicht
oder nicht mehr im Katalog oder auf einem Datentraeger des entsprechenden
Systems steht (z.B. nach Wiederanlauf).
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Ferne Datei wiederherstellen.
Kommando wiederholen.

## FTR2203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2203 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Homeverzeichnis nicht mehr gefunden(&02)

## FTR2204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2204 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' bekommt keinen Speicherplatz mehr

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht (weiter) ausgefuehrt, weil
- der zulaessige Speicherplatz im Empfangs-System
erschoepft ist fuer die Benutzer-Kennung, die
in TRANSFER-ADMISSION angegeben wurde, oder
- die Sendedatei eine zu lange Folge von
Leerbloecken enthaelt, oder
- die Primaer- und/oder Sekundaerzuweisung der mit Kennwort
geschuetzten Empfangsdatei zu klein ist.
Nach Auftreten des Problems wird die Empfangsdatei nicht mehr erweitert
bzw. erzeugt.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Je nach Fehlerursache geeignete Massnahmen treffen.
- Nicht mehr benoetigte Dateien im Empfangs-
System loeschen, oder
- Systemverwalter bitten, mehr Speicherplatz
zuzuweisen, oder
- Leerbloecke aus der Sendedatei entfernen, oder
- Primaer-/Sekundaerzuweisung der Empfangsdatei vergroessern.
Im Falle WRITE-MODE=EXTEND-FILE Empfangsdatei wieder-
herstellen. Kommando wiederholen.

## FTR2205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2205 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Dateieigentuemer nicht mehr bekannt

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, weil der Eigentuemer
der Sendedatei oder der Empfangsdatei im entsprechenden
System nicht definiert ist, oder weil der Dateieigentuemer und der
Benutzer, der das Einrichten einer Empfangsdatei verlangt, nicht
uebereinstimmen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Dateieigentuemer definieren lassen, TRANSFER-ADMISSION oder
FILE-NAME korrigieren. Kommando wiederholen.

## FTR2206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2206 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Fehler bei Vor-/Nachverarbeitung(&02)

### Bedeutung

Das Kommando, das von der lokalen Vor-/Nachverarbeitung ausgefuehrt
wurde, lieferte einen Ergebniswert ungleich OK
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Vor-/Nachverarbeitungs Kommando korrigieren und neu absetzen.

## FTR2207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2207 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Exitcode (&02) bei Vor-/Nachverarbeitung(&03)

### Bedeutung

Das Kommando, das von der fernen Vor-/Nachverarbeitung ausgefuehrt
wurde, lieferte den Exitcode (&02).
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Vor-/Nachverarbeitungs Kommando gemaess Exitcode korrigieren
und neu absetzen.

## FTR2208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2208 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Dateikennwort nicht mehr gueltig

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da das Kennwort fuer die
Sendedatei oder die Empfangsdatei fehlt oder falsch ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kennwort in der Dateibeschreibung oder im Kommando korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2209

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2209 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Datei/Verzeichnis '(&02)' ist nun schreibgeschuetzt

## FTR2210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2210 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Dateistrukturfehler(&02)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da ein Dateistrukturfehler
vorliegt. Dateistrukturfehler sind z.B.:
- Die Attribute der Sendedatei sind nicht vollstaendig.
- Die Daten der Sendedatei passen nicht zu ihren Strukturattributen.
- Die Saetze der Sendedatei sind zu lang.
- Die Sendedatei und die Empfangsdatei haben bei
WRITE-MODE=EXTEND-FILE bzw. Parameter -e
verschiedene Struktur (z.B.: Saetze fester/variabler Laenge).
- BS2000: Die Sende- oder Empfangsdatei ist ein Element einer
alten LMS-Bibliothek (nicht PLAM).
- BS2000: die Sendedatei hat einen ungeraden Blockungsfaktor
(z.B. BLKSIZE=(STD,1)) und die Empfangsdatei soll auf
einem NK4-Pubset abgelegt werden
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Datei oder Dateiattribute korrigieren. Im Falle WRITE-MODE=
EXTEND-FILE Empfangsdatei wiederherstellen. Kommando wiederholen.

## FTR2211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2211 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: NDMS-Fehler (&02)

### Maßnahme

Auftrag nach einiger Zeit wiederholen.
Bei Andauern des Fehlers den FT-Verwalter verstaendigen.

## FTR2212

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2212 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Wiederanlauf fehlgeschlagen(&02)

### Bedeutung

Der Wiederanlauf konnte nicht durchgefuehrt werden. Evtl. konnte eine
wiederanlauffaehige Vor-/Nachverarbeitung nicht vor dem Beenden des
Serverprozesses (Wartezeit max. 10 Minuten) abgeschlossen werden.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando wiederholen.

## FTR2213

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2213 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Betriebsmittelengpass

### Bedeutung

Der Auftrag wurde abgewiesen, weil das Partnersystem zur Zeit keine
Betriebsmittel zur Verfuegung hat, um Auftraege anzunehmen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Auftrag nach einiger Zeit wiederholen.

## FTR2214

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2214 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Zugriff auf '(&02)' ist nicht mehr zulaessig(&03)

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sendedatei oder
die Empfangsdatei nur bestimmte Zugriffsmodi
zulaesst (z.B. nur lesen) oder als Quelle oder Ziel einer Datei-
uebertragung ein Verzeichnis angegeben wurde.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragungsrichtung, Schreibmodus, Dateinamen oder Dateischutz-
merkmale korrigieren. Kommando wiederholen.

## FTR2215

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2215 (&01)Auftrag (&00). FTAM-Fehler (&02)

### Bedeutung

Der Auftrag wurde durch FTAM mit dem angegebenen
FTAM-Diagnosecode abgewiesen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2216

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2216 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Dateistruktur nicht unterstuetzt(&02)

### Bedeutung

Der Auftrag kann nicht durchgefuehrt werden, da die Dateistruktur nicht
unterstuetzt wird. Es wurde z.B. versucht ein PLAM Bibliothek oder
ISAM-Datei aus dem BS2000 zu holen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Datei transparent uebertragen.

## FTR2217

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2217 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Schutzzeit der Datei noch nicht abgelaufen

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da die Sperrfrist, die
die Empfangsdatei vor Ueberschreiben schuetzt (RETENTION PERIOD),
noch nicht abgelaufen ist.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Uebertragungsrichtung, Sperrfrist oder Dateinamen korrigieren.
Kommando wiederholen.

## FTR2218

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2218 (&01)Auftrag (&00). Fernes System: Erweiterung der Datei bei transparenter Uebertragung nicht moeglich

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, weil die Erweiterung
einer Datei bei transparenter Uebertragung nicht moeglich ist
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2225

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2225 (&01)Informationsausgabe abgebrochen

### Bedeutung

Es wurde z.B. ein show Kommando unterbrochen.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Kommando wiederholen

## FTR2226

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2226 (&01)Inhalt der Jobvariablen inkonsistent

### Bedeutung

Das Kommando kann nicht angenommen werden, weil der Inhalt der
angegebenen Jobvariablen nicht konsistent ist.
Moegliche Fehlerursache: der Benutzer hat auf die Jobvariable anders
als lesend zugegriffen, waehrend sie einen
FT-Auftrag ueberwachte.
Der Inhalt der Jobvariablen ist damit nicht mehr verwendbar.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

## FTR2227

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2227 (&01)Jobvariable wird nicht von openFT verwendet

### Bedeutung

Ein anderer Prozess ungleich openFT verwendet die Jobvariable.
(&01): Name der Instanz; leer fuer Standardinstanz.

### Maßnahme

Namen der Jobvariablen korrigieren und Kommando wiederholen.

## FTR2228

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR2228 (&01)Jobvariable nicht vorhanden

### Maßnahme

Namen der Jobvariablen korrigieren und Kommando wiederholen.

## FTR3000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3000 de

## FTR3001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3001 Account

## FTR3002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3002 Nachrichtenlaenge

## FTR3003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3003 Loeschdatum

## FTR3004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3004 Loeschzeit hhmm

## FTR3005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3005 Verbindungslimit

## FTR3006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3006 (&00)

## FTR3007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3007 Dateierzeugungskennwort

## FTR3008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3008 Datum/Uhrzeit

## FTR3009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3009 Verzeichnis

## FTR3010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3010 Zukuenftige Dateigroesse

## FTR3011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3011 Dateiname

## FTR3012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3012 Dateizugriffskennwort

## FTR3013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3013 FTAC-LOGGING: alle FTAC-Zugriffsueberpruefungen

## FTR3014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3014 FTAC-LOGGING: abgelehnte FTAC-Zugriffsueberpruefungen

## FTR3015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3015 FTAC-LOGGING: modifizierende Dateimanagement-Auftr.und FTAC-Ablehnungen

## FTR3016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3016 FTAC: nicht installiert

## FTR3017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3017 FTAM-Server: nicht gestartet

## FTR3018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3018 FTAM-Server: gestartet

## FTR3019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3019 Identifikation

## FTR3020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3020 IDENTIFIKATION: (&00)

## FTR3021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3021 Schluesselreferenz

## FTR3022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3022 Rechtliche Bestimmung

## FTR3023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3023 LOKALES SYSTEM: (&00),(&02)

## FTR3024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3024 FT-LOGGING: alle Auftraege

## FTR3025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3025 FT/FTAC-LOGGING: Keine Information zum Loggingstatus ermittelbar

## FTR3026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3026 FT-LOGGING: fehlerhafte Auftraege

## FTR3027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3027 FT-LOGGING: ausgeschaltet

## FTR3028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3028 Maximale Anzahl Inbound-Auftraege

## FTR3029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3029 maxisp

## FTR3030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3030 maxosp

## FTR3031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3031 Jan,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez

## FTR3032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3032 Management-Kennwort

## FTR3033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3033 Name

## FTR3034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3034 Neuer Dateiname

## FTR3035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3035 nein

## FTR3036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3036 openFT: nicht gestartet

## FTR3037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3037 Owner-ID

## FTR3038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3038 o p e n F T P A R A M E T E R I N F O R M A T I O N

## FTR3039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3039 MAXLN MAXOSP MAXISP L-AUFTRG F-AUFTRG MAXISQE TIMEXIST ZEICHENSATZ KEYL

## FTR3040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3040 Parameter Liste

## FTR3041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3041 Partner

## FTR3042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3042 Partneradresse

## FTR3043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3043 Partnername

## FTR3044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3044 Folgeverarbeitung

## FTR3045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3045 Polling Intervall

## FTR3046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3046 Polling Anzahl

## FTR3047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3047 Portnummer

## FTR3048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3048 Praefix

## FTR3049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3049 Prozesslimit

## FTR3050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3050 Prozessorname

## FTR3051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3051 Kennwort

## FTR3052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3052 Reasoncode

## FTR3053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3053 Satzlaenge

## FTR3054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3054 Routing-Info

## FTR3055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3055 Maximale Anzahl Auftraege

## FTR3056

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3056 Auftrags-Lebensdauer

## FTR3057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3057 Sicherheitsstufe

## FTR3058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3058 Startdatum

## FTR3059

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3059 openFT: gestartet

## FTR3060

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3060 Startzeit hhmm

## FTR3061

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3061 Stationsname

## FTR3062

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3062 Neue Abrechnungsnummer

## FTR3063

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3063 Zugangsberechtigung

## FTR3064

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3064 Auftrags-Id

## FTR3065

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3065 o p e n F T A U F T R A G S B U C H

## FTR3066

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3066 TID <-> S BYTEZAHL I BENUTZER LOKALE DATEI F-SYSTEM DIAGCODE

## FTR3067

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3067 --------------------------------------------------------------------------- ----

## FTR3068

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3068 FT-UEBERWACHUNG: eingeschaltet

## FTR3070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3070 Benutzerkennung

## FTR3071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3071 ja

## FTR3072

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3072 Kommando

## FTR3073

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3073 CCS-Name

## FTR3075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3075 Administrator-Id

## FTR3076

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3076 openFT ist gestartet

## FTR3077

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3077 CMX nicht installiert

## FTR3078

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

FTR3078 globale Auftrags-Id

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen