## BNDCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BNDCOPY COPYRIGHT (C) '(&00)' '(&01)' ALLE RECHTE VORBEHALTEN

## BNDLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BNDLOAD PROGRAMM '(&00)' ,VERSION '(&01)' VOM '(&02)' GELADEN

## BND0500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND0500 BINDER VERSION '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

Das Modul 'BINDER' mit der Versionsnummer '(&00)' wurde gestartet.
(&00): BINDER Versionsnummer.

## BND1101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1101 BINDER NORMAL BEENDET. FEHLERKLASSE: '(&00)'

### Bedeutung

Es wurde kein Fehler der Fehlerklasse >= SYNTAX ERROR festgestellt.
(&00): Hoechste Fehlerklasse waehrend des BINDER-Laufs.

## BND1102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1102 BINDER ABNORMAL BEENDET. FEHLERKLASSE: '(&00)'

### Bedeutung

Es wurde mindestens ein Fehler der Fehlerklasse >= SYNTAX ERROR
festgestellt.
(&00): Hoechste Fehlerklasse waehrend des BINDER-Laufs.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, wenn die Fehlerklasse >= FATAL ERROR ist.

## BND1103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1103 BINDER ABNORMAL BEENDET. FEHLERKLASSE: '(&00)' UND MAX-ERROR-WEIGHT = '(&01)'

### Bedeutung

Es wurde mindestens ein Fehler der Fehlerklasse >= MAX-ERROR-WEIGHT
festgestellt.
(&00): Hoechste Fehlerklasse waehrend des BINDER-Laufs.
(&01): Hoechste mit der Anweisung //MODIFY-ERROR-PROCESSING zugelassene
Fehlerklasse.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, wenn die Fehlerklasse >= FATAL ERROR ist.

## BND1111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1111 '(&00)' SYMBOL(E) IN AKTUELLER ANWEISUNG BEARBEITET

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
(&00): Symbolanzahl.

## BND1112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1112 '(&00)' ERHALTENE ENTRIES

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
(&00): Symbolanzahl.

## BND1120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1120 AKTUELLE LOGISCHE POSITION: '(&00)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
(&00): Aktuelles Sub-LLM.

## BND1301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1301 '(&00)'-KARTE BEARBEITET

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
(&00): REP- bzw. INCLUDE-Karte.

## BND1302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1302 '(&00)'-KARTE IN CSECT '(&01)' VON MODUL '(&02)' BEARBEITET

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
(&00): REP- bzw. INCLUDE-Karte.
(&01): CSECT-Name
(&02): Modulname.

## BND1401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1401 LLM NUR UNTERHALB 16MB LADBAR. EIN 'RMODE'-ATTRIBUT IST 24

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
Das Bindelademodul kann nur unterhalb 16 MB geladen werden, da
- in mindestens einer CSECT des aktuellen LLMs ein RMODE auf 24
gesetzt wird und
- das LLM nicht entsprechend dem RESIDENCY-MODE in Slices aufgeteilt ist.
LLM: Bindelademodul.

## BND1402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1402 ELEMENT '(&00)' MIT TYP '(&01)' UND VERSION '(&02)' AUS BIBLIOTHEK '(&03)' ENTHAELT RMODE 24 SYMBOL(E)

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
Das angegebene Element enthaelt Symbole mit RMODE 24.
(&00): Name des Bibliothekselements
(&01): Typ des Bibliothekselements
(&02): Version des Bibliothekselements
(&03): Name der Bibiothek

## BND1403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1403 ELEMENT '(&00)' AUS ARLIB '(&01)' ENTHAELT RMODE 24 SYMBOL(E)

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
Das angegebene Element enthaelt Symbole mit RMODE 24.
(&00): Name des Bibliothekselements
(&01): Name der Bibliothek

## BND1404

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1404 GELADENE DATEI '(&00)' ENTHAELT RMODE 24 SYMBOL(E)

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
Die angegebene Datei enthaelt Symbole mit RMODE 24.
(&00): Dateiname

## BND1501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1501 LLM FORMAT: '(&00)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
Format-1-LLM ladbar ab BS2000 V10; Format-2-LLM ladbar ab BS2000/OSD V1;
Format-3-LLM ladbar ab BS2000/OSD V3.
(&00): LLM-Format.
LLM: Bindelademodul.

## BND1601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1601 'FILE'-MAKRO AUF DATEI '(&00)' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.
Da die angegebene Datei zur Ausgabe der Liste nicht existiert, wird sie
mit einem FILE-Makro erzeugt.
(&00): Name der Ausgabedatei.

## BND1711

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1711 '0' SYMBOL IN AKTUELLER ANWEISUNG BEARBEITET

### Bedeutung

Fehlerklasse: INFORMATION.

## BND1712

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND1712 SYMBOL '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): Symbolname.

## BND2101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2101 WARNUNG: 'SLICE-DEFINITION' AUF '*SINGLE' ZURUECKGESETZT, DA IN OPERAND '*BY-ATTRIBUTE' KEIN KRITERIUM AUSGEWAEHLT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Ein mit dem Operanden *BY-ATTRIBUTE definiertes LLM, fuer das kein
SLICE-Kriterium ausgewaehlt wurde, entspricht einem Einzel-Slice-LLM.
LLM: Bindelademodul.

## BND2102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2102 WARNUNG: SPEICHERSAETTIGUNG WAEHREND ANWEISUNGSPROTOKOLLIERUNG

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Bei der Anweisungsprotokollierung ist eine Speichersaettigung aufgetreten.
Protokollierung der BINDER-Anweisungen wurde ausgeschaltet.

## BND2103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2103 WARNUNG: DISKREPANZ ENTDECKT BEIM UMBENENNEN DES SYMBOL NAMENS '(&00)' VOM TYP '(&01)' IN '(&02)' IM SCOPE '(&03)' VIA RENAME-SYMBOLS ANWEISUNG '(&04)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die mit dem Operanden OCCURENCE-NUMBER in der Anweisung //RENAME-SYMBOLS
festgelegte Anzahl ist groesser als die Anzahl der im angegebenen SCOPE
vorhandenen Symbole.
Die Lauf-Nummer der RENAME-SYMBOLS Anweisung wurde errechnet und wird im
Meldungtext mit ausgegeben.
(&00): Alter Symbolname
(&01): Symbol-typ
(&02): Neuer Symbolname
(&03): Definierter Scope abgekuerzt bis zum ersten Operandenwert
(&04): Lauf-Nummer der RENAME-SYMBOLS Anweisung.

## BND2104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2104 WARNUNG: OPERAND 'RESIDENCY-MODE' AUF 24 GESETZT, DA FUER OPERAND 'ADDRESSING-MODE' 24 AUSGEWAEHLT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Wird das Attribut AMODE eines Symbols auf 24 gesetzt, so wird sein RMODE-
Attribut auch auf 24 gesetzt, um die Uebereinstimmung zwischen AMODE- und
RMODE-Attributen zu erhalten.

## BND2105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2105 WARNUNG: FUER '(&00)' IM MODUL '(&01)' BLEIBT ATTRIBUT 'RMODE' 24, DA ATTRIBUT 'AMODE' 24 IST

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Ist das AMODE-Attribut eines Symbols 24, kann sein RMODE-Attribut
nicht auf einen anderen Wert als 24 abgeaendert werden.
(&00): Symbolname
(&01): Modulname.

## BND2106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2106 WARNUNG: DISKREPANZ ENTDECKT BEIM UMBENENNEN DES SYMBOL NAMENS '(&00)' VOM TYP '(&01)' IN '(&02)' IM SCOPE '(&03)' VIA RENAME-SYMBOLS ANWEISUNG '(&04)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die mit dem Operanden OCCURENCE-NUMBER in der Anweisung //RENAME-SYMBOLS
festgelegte Anzahl ist kleiner als die Anzahl der im angegebenen SCOPE
vorhandenen Symbole.
Die Lauf-Nummer der RENAME-SYMBOLS Anweisung wurde errechnet und wird im
Meldungtext mit ausgegeben.
(&00): Alter Symbolname
(&01): Symbol-typ
(&02): Neuer Symbolname
(&03): Definierter Scope abgekuerzt bis zum ersten Operandenwert
(&04): Lauf-Nummer der RENAME-SYMBOLS Anweisung.

## BND2107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2107 WARNUNG: OPERAND 'LOAD-ADDRESS' IGNORIERT UND AUF 'STD' GESETZT, DA LLM DURCH 'BY-ATTRIBUTES' DEFINIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Wird das Bindelademodul mit dem Operanden BY-ATTRIBUTES definiert, so
kann jede Slice unabhaengig geladen werden. Daher ist eine
einzelne Ladeadresse bedeutungslos. Der BINDER ignoriert die angegebene
Ladeadresse.
LLM: Bindelademodul.

## BND2108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2108 WARNUNG: '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' WIRD NICHT ERHALTEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Es existieren mehrere Symbole mit dem angegebenen Namen in den zu
mischenden Modulen. Nur die erste Auspraegung wird erhalten,
die CSECTs haben jedoch Prioritaet vor den ENTRYs.
(&00): Symboltyp
(&01): Symbolname.

## BND2109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2109 WARNUNG: DAS NICHT REFERENZIERTE '(&00)' '(&01)' DARF NICHT ZU VCON GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Das Symbol wird nicht referenziert: sein Typ kann nicht VCON werden.
(&00): Symboltyp
(&01): Symbolname.

## BND2110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2110 WARNUNG: ELEMENT-NAME LAENGER ALS 32 ZEICHEN NICHT MIT 'DBL' VERARBEITBAR

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der DBL kann nur PLAM-Elemente verwenden, deren Namen nicht laenger
als 32 Zeichen sind.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2112 WARNUNG: ANGEGEBENER COPYRIGHT-TEXT PFADNAME STIMMT MIT KEINEM SUB-LLM UEBEREIN. COPYRIGHT-TEXT IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der angegebene Copyright-Text Pfadname stimmt mit keinem logischen
Knoten des LLMs ueberein.
Es wird kein Copyright-Text beruecksichtigt.

## BND2113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2113 WARNUNG: UNGUELTIGER TYP DES ANGEGEBENEN COPYRIGHT-TEXT KNOTENS. COPYRIGHT-TEXT IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Wird kein Copyright-Entry angegeben, so muss der angegebene
Copyright-Text-Pfadname zu einem OM oder GM Knoten passen.
Es wird kein Copyright-Text beruecksichtigt.

## BND2114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2114 WARNUNG: DER ANGEGEBENE COPYRIGHT-TEXT KNOTEN ENTHAELT KEINE CSECT. COPYRIGHT-TEXT IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der angegebene Copyright-Text-Knoten muss mindestens eine CSECT
enthalten.
Es wird kein Copyright-Text beruecksichtigt.

## BND2115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2115 WARNUNG: DER ANGEGEBENE COPYRIGHT-TEXT LIEGT NICHT IN 'ROOT-SLICE'. COPYRIGHT-TEXT IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
In einem LLM mit der Eigenschaft BY-USER muss der Copyright-Text in der
ROOT-SLICE liegen.
Es wird kein Copyright-Text beruecksichtigt.

## BND2116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2116 WARNUNG: ANGEGEBENER COPYRIGHT-TEXT ENTRY NICHT GEFUNDEN. COPYRIGHT-TEXT IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der angegebene Copyright-Text-Entry ist nicht im angegebenen SUB-LLM
(im ganzen LLM, wenn kein Copyright-Text-Pfadname angegeben ist)
vorhanden.
Es wird kein Copyright-Text beruecksichtigt.

## BND2117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2117 WARNUNG: 'LOGICAL-STRUCTURE' AUF '*WHOLE-LLM' ZURUECKGESETZT, DA LLM INI/FINI ROUTINEN ENTHAELT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Ein LLM mit INI/FINI-Routinen bleibt nur konsistent, wenn es mit seiner
logischen Struktur eingefuegt wird.
LLM: Bindelademodul.

## BND2130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2130 WARNUNG: ANGEGEBENE LADE-ADRESSE '(&01)' ZU KLEIN FUR SLICE '(&00)'. LADE-ADRESSE '(&02)' GESETZT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die Adresse (&02) ist die kleinste gueltige Ladeadresse fuer die
SLICE (&00). Die angegebene Ladeadresse (&01) wird ignoriert.
(&00): SLICE-Name
(&01): ungueltige angegebene Ladeadresse
(&02): gesetzte Ladeadresse.

## BND2131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2131 WARNUNG: ANGEGEBENE(R) '(&00)' '(&01)' NICHT GEFUNDEN. ANGEGEBENE LADE-ADRESSE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Das LLM enthaelt keinen physischen Knoten (&01) mit Typ (&00).
(&00): Typ des physischen Knotens
(&01): Name des physischen Knotens.

## BND2132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2132 WARNUNG: EXPLIZITE SLICE/REGION LADE-ADRESSEN KOENNEN NUR FUER PAM-LLMS ANGEGEBEN WERDEN. ANGEGEBENE LADE-ADRESSEN IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die expliziten SLICE/REGION Ladeadressen werden nur vom STARTUP-Lader
unterstuetzt, der PAM-LLMs laedt.
Keine SLICE/REGION Ladeadresse wird beruecksichtigt.

## BND2190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2190 WARNUNG: NAMENSKONFLIKT WEGEN SYMBOL-NAME '(&00)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der Anweisungsaufruf fuehrt zu einem Namenskonflikt (&00).
(&00): Symbolname.

## BND2191

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2191 WARNUNG: NAMENSKONFLIKT WEGEN SYMBOL-NAME '(&00)' IN SLICE '(&01)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der Anweisungsaufruf fuehrt zu einem Namenskonflikt (&00) in der
SLICE (&01).
(&00): Symbolname
(&01): SLICE-Name.

## BND2301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2301 WARNUNG: BIBLIOTHEK '(&00)' NICHT VORHANDEN. 'INCLUDE'-KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die in einer INCLUDE-Karte angegebene Bibliothek ist nicht vorhanden.
(&00): Bibliotheksname.

## BND2302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2302 WARNUNG: ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Das in einer INCLUDE-Karte angegebene Bindemodul ist in der Bibliothek
nicht vorhanden. Die INCLUDE-Karte wird ignoriert, die Bearbeitung wird
fortgesetzt.
(&00): Elementname
(&01): Bibliotheksname.

## BND2303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2303 WARNUNG: KEIN ELEMENT AUS BIBLIOTHEK GELESEN, DA KEIN ELEMENT DES (DER) ANGEGEBENEN TYPS (TYPEN) VORHANDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.

## BND2304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2304 WARNUNG: LLM '(&00)' VERSION '(&01)' KANN NICHT VOM BINDER BEARBEITET WERDEN. BEARBEITUNG LAEUFT WEITER

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Das LLM (&00) mit der Version (&01) wird nicht eingefuegt, da es ohne
einige vom BINDER benoetigten Informationen (Relativierungsinformation,
Externadressbuch, RESOLUTION-SCOPES, ...) gebunden wurde
(&00): LLM Behaeltername
(&01): LLM Behaelterversion.
LLM: Bindelademodul.

## BND2305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2305 WARNUNG: SYNTAX-FEHLER IN 'INCLUDE'-KARTE '(&00)'. 'INCLUDE'-KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Ein Syntaxfehler wurde in der INCLUDE-Karte festgestellt.
Die INCLUDE-Karte wird ignoriert, die Bearbeitung wird fortgesetzt.
(&00): Text der INCLUDE-Karte.

## BND2306

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2306 WARNUNG: ZU VIELE NAMEN IN 'INCLUDE'-KARTE '(&00)' ANGEGEBEN. UEBERZAEHLIGE NAMEN IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
In einer INCLUDE-Karte sind nur 20 Namen erlaubt. Es werden nur die
ersten 20 Namen beruecksichtigt.
(&00): Text der INCLUDE-Karte.

## BND2307

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2307 WARNUNG: LLM '(&00)' VERSION '(&01)' KANN NICHT EINGEFUEGT WERDEN, DA ES MIT DER EIGENSCHAFT BY-USER GEBUNDEN WURDE. BEARBEITUNG LAEUFT WEITER

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): LLM Behaeltername
(&01): LLM Behaelterversion.
LLM: Bindelademodul.

## BND2308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2308 WARNUNG: LLM '(&00)' VERSION '(&01)' KANN NICHT EINGEFUEGT WERDEN, DA ES MIT EINEM UNBEKANNTEN FORMAT GEBUNDEN WURDE. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Das LLM (&00) mit der Version (&01) wird nicht eingefuegt, da sein
Format der aktuellen BINDER-Version nicht bekannt ist.
(&00): LLM Behaeltername
(&01): LLM Behaelterversion.
LLM: Bindelademodul.

## BND2310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2310 WARNUNG: ESID '(&00)' DES SATZES '(&01)' IM MODUL '(&02)' NICHT VORHANDEN. KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die ESID (&00), die im Satz (&01) angegeben wird, entspricht keinem
Modulsymbol. Dieser Satz wird ignoriert, die Bearbeitung wird
fortgesetzt.
(&00): ESID-Nummer
(&01): Satztyp des Bindemoduls (OM)
(&02): Modulname.

## BND2311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2311 WARNUNG: ESID '(&00)' DES SATZES '(&01)' ENTSPRICHT KEINER CSECT DES MODULS '(&02)'. KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die ESID (&00), auf die im Satz (&01) verwiesen wird, entspricht keiner
CSECT im Modul (&02).
(&00): ESID-Nummer
(&01): Satztyp des Bindemoduls
(&02): Modulname.

## BND2312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2312 WARNUNG: SATZ '(&00)' AN ADRESSE '(&01)' AUSSERHALB DER CSECT '(&02)' IM MODUL '(&03)'. KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): Satztyp des Bindemoduls (OM)
(&01): Im Bindemodulsatz angegebene uebersetzte Adresse
(&02): CSECT-Name
(&03): Modulname.

## BND2313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2313 SYMBOL '(&00)' IM MODUL '(&01)' NICHT VORHANDEN. KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): Symbolname
(&01): Modulname.

## BND2314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2314 END-KARTE IM MODUL '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): Modulname.

## BND2315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2315 WARNUNG: ESID '(&00)' DER END-KARTE IM MODUL '(&01)' NICHT VORHANDEN. END-KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): ESID-Nummer
(&01): Modulname.

## BND2316

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2316 WARNUNG: FEHLERHAFTES REP-DATENFORMAT AN ADRESSE '(&00)' IM MODUL '(&01)'. REP-KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): Uebersetzte Adresse
(&01): Modulname.

## BND2317

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2317 WARNUNG: '(&00)' EXTERNER REP. KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
REP-Karte, die sich auf ein anderes Element als das aktuell eingefuegte
bezieht, ist nicht zulaessig.
(&00): REP-Karte.

## BND2320

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2320 WARNUNG: 'LOGICAL-NAME' AUF '(&00)' VERKUERZT. ZEICHEN '(&01)' VON RECHTS ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der Name des eingefuegten Elements ist laenger als 32 Zeichen.
(&00): Logischer Name fuer eingefuegten Modul
(&01): Abgeschnittene Zeichen des Elementnamens.

## BND2321

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2321 WARNUNG: ELEMENT-NAME '(&00)' ALS 'LOGICAL-NAME' UNZULAESSIG. INTERNER NAME '(&01)' VERWENDET

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): Name des eingefuegten Elements
(&01): Verwendeter logischer Name.

## BND2322

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2322 WARNUNG: ELEMENT-NAME ALS 'LOGICAL-NAME' UNZULAESSIG. INTERNER NAME '(&00)' VERWENDET

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Beim Einfuegen eines Elements aus OMF, darf der Elementname nicht
als logischer Name angegeben werden.
(&00): Verwendeter logischer Name.

## BND2323

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2323 WARNUNG: SATZ '(&00)' AN ADRESSE '(&01)' AUSSERHALB ALLER CSECTS IM MODUL '(&02)'. KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): Satztyp des Bindemoduls (OM)
(&01): im Bindemodulsatz angegebene uebersetzte Adresse
(&02): Modulname.

## BND2330

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2330 WARNUNG: EINIGE SYMBOLE MIT EEN-NAMEN, KOENNEN DURCH DEN VOM COMPILER BEREITGESTELLTEN ALGORITHMUS NICHT VERSTAENDLICH ABGEKUERZT WERDEN. DER GANZE SYMBOL-NAME WIRD AUSGEGEBEN.

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Bei der Verarbeitung mindestens eines Symbolnamens im EEN-Format
(Extended external name) trat ein Fehler auf.
Der ganze Name wird verwendet.

## BND2401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2401 WARNUNG: KEINE TEXT-INFORMATION IN ERZEUGTEM LLM. LLM KANN VOM DYNAMISCHEN BINDELADER NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
LLM: Bindelademodul.

## BND2402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2402 WARNUNG: KEINE TEXT-INFORMATION IN 'ROOT-SLICE'. LLM KANN VOM DYNAMISCHEN BINDELADER NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
LLM: Bindelademodul.

## BND2403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2403 WARNUNG: ERZEUGTE EOLDTAB IST LEER. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.

## BND2411

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2411 WARNUNG: AUSRICHTUNG DES ALTEN CSECT-TEXTES '(&00)' VON '(&01)' AUF '(&02)' GESETZT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die alte Ausrichtung (&01) des alten CSECT-Textes (&00) ist groesser als
die fuer den neuen CSECT-Text angegebene Ausrichtung (&02).
(&00): Alter CSECT-Name
(&01): Alte Ausrichtung des alten CSECT-Textes
(&02): Neue Ausrichtung des alten CSECT-Textes.

## BND2412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2412 WARNUNG: AUSRICHTUNG STIMMT NICHT MIT '(&00)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die gegeben Ausrichtung stimmt nicht mit Ausrichtung fuer HSI.
Nur BUNDLE oder PAGE sind gueltig fuer X86.
(&00): HSI Code.

## BND2420

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2420 WARNUNG: KEINE MOEGLICHKEIT 'T&D'-INFORMATION FUER MODUL '(&00)' ZU ERHALTEN, DA MODUL NICHT IN EINEM PLAM-ELEMENT ENTHALTEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Das Modul ist in einem Element der OMF bzw. OML enthalten.
Die Test- und Diagnose-Information ist nicht mehr verfuegbar.
(&00): Modulname.

## BND2430

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2430 WARNUNG: SUBSYSTEM-ENTRY '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Kein(e) PUBLIC-CSECT bzw. -ENTRY passt zu dem Namen, der als
Subsystem-Entry angegeben wurde. Dieser Name kann nicht als
Subsystem-Entry verwendet werden.
(&00): Name des Subsystem-Entrys.

## BND2501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2501 WARNUNG: ESID '(&00)' DES SATZES '(&01)' IN MODUL '(&02)' NICHT VORHANDEN. KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die ESID (&00), die im Satz (&01) angegeben wird, entspricht keinem
Modulsymbol. Dieser Satz wird ignoriert, die Bearbeitung wird
fortgesetzt.
(&00): ESID-Nummer
(&01): Satztyp des Bindemoduls (OM)
(&02): Modulname.

## BND2502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2502 WARNUNG: ALLE REFERENZEN VOM PRIVATEN BEREICH ZU EINER SICHTBAREN PUBLIC- DEFINITION BETREFFEN NICHTINITIALISIERTE 'COMMONS'. LLM KANN VOM DYNAMISCHEN BINDELADER NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Ein BY-ATTRIBUTES definiertes PRIVATE/PUBLIC-LLM kann nicht
durch DBL geladen werden, wenn alle Referenzen in einer PRIVATE-Slice
auf Definitionen in einer PUBLIC-SLICE verweisen und diese ausschliesslich
nicht-initialisierte Common-Bereiche betreffen.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2503 UNSICHTBARE PUBLIC-DEFINITION '(&00)' BEFRIEDIGT PRIVATE REFERENZ(EN). LLM KANN VOM DYNAMISCHEN BINDELADER NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die PUBLIC-Definition (&00) befriedigt private Referenz(en) und
ist unsichtbar.
(&00): Unsichtbare PUBLIC-Definition.
LLM: Bindelademodul.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2504 KEIN SICHTBARER SUBSYSTEM-ENTRY BEFRIEDIGT PRIVATE REFERENZ(EN). LLM KANN NICHT VOM DYNAMISCHEN BINDELADER BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Alle Symbole, die als Subsystem-Entry definiert wurden und zu denen
private Referenzen bestehen, sind unsichtbar.
LLM: Bindelademodul.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2505 KEINE SICHTBARE PUBLIC-DEFINITION BEFRIEDIGT PRIVATE REFERENZ(EN). LLM KANN NICHT VOM DYNAMISCHEN BINDELADER BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Jede PUBLIC-Definition, die private Referenz(en) befriedigt,
ist unsichtbar.
LLM: Bindelademodul.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2507 NUR NICHTINITIALISIERTE COMMON(S) IM PRIVATEN TEIL. LLM KANN NICHT VOM DYNAMISCHEN BINDELADER BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der private Teil enthaelt nur nichtinitialisierte COMMON-Bereiche.
LLM: Bindelademodul.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2508 NUR NICHTINITIALISIERTE COMMON(S) IM PUBLIC-TEIL. LLM KANN NICHT VOM DYNAMISCHEN BINDELADER BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Der PUBLIC-Teil enthaelt nur nichtinitialisierte COMMON-Bereiche.
LLM: Bindelademodul.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2509 LSD-Informationen im erzeugten Modul ueberschreiten 256MB.

### Bedeutung

Die LSD-Informationen des erzeugten Lademoduls '(&00)' sind
groesser als 256MB. Daher koennen diese Informationen nicht mit einem
/LOAD bzw. /START-EXECUTABLE-PROGRAM Kommando mit Parameter
TEST-OPTION=*AID geladen werden.

### Maßnahme

Pruefen, ob einige Module dynamisch geladen werden koennen oder
verwenden Sie den AID-Befehl %SYMLIB zum Laden von
LSD-Informationen.

## BND2510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2510 WARNUNG: EINE 2-BYTE-RELATIVIERUNGSADRESSE IN CSECT '(&00)' BEZIEHT SICH AUF PSEUDO-REGISTER '(&01)' MIT DISTANZ GROESSER ALS 4096 BYTES. DAS LLM KANN VOM DBL NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die Laenge des PSEUDO-REGISTERS (&01), das in einer
2-Byte-Relativierung in CSECT (&00) referenziert wird , muss kleiner als
4096 sein, sonst ist das LLM nicht ladbar.
(&00): Name der relativierten CSECT
(&01): Name des PSEUDO-REGISTERS
LLM: Bindelademodul.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2512

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2512 WARNUNG: LLM FORMAT '(&00)' NICHT LADBAR VOR BS2000/OSD-VERSION '(&01)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Wegen seines Formats kann das LLM mit einer kleineren als der angegebenen
BS2000/OSD-Version nicht geladen werden.
(&00): LLM Format.
(&01): BS2000/OSD-Version.
LLM: Bindelademodul.

## BND2513

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2513 WARNUNG: KEIN GUELTIGER 'ENTRY-POINT' IN ERZEUGTEM LLM. LLM KANN NICHT VOM DYNAMISCHEN BINDELADER BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
LLM: Bindelademodul.
DBL: Dynamischer Bindelader.

## BND2514

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2514 EIGENSCHAFT '(&01)' NICHT UNTERSTUETZT. LLM KANN NICHT MEHR VON BINDER GEAENDERT WERDEN. BEARBEITUNG LAEUFT WEITER

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Das LLM ist mit der Eigenschaft (&01) gebunden, aber diese Eigenschaft
wird vom ausgewaehlten LLM Format nicht unterstuetzt. Das LLM ist ladbar,
kann aber nicht mehr von BINDER bearbeitet werden.
(&00): Nicht unterstuetzte Eigenschaft.

## BND2530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2530 WARNUNG: UEBERLAUF ODER UEBERTRAG BEI RELATIVIERUNG IN CSECT '(&00)' ERKANNT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
(&00): CSECT-Name.

## BND2540

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2540 MINDESTENS EIN RESOLUTION-SCOPE PFADNAME NICHT VORHANDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Ein Pfadname, der als RESOLUTION-SCOPE angegeben wird, ist nicht
vorhanden. Die Information ist im LLM hinterlegt, wird jedoch
derzeitig ignoriert.

## BND2541

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2541 MINDESTENS EIN KNOTEN HAT EINEN GLEICHEN PFADNAMEN FUER VERSCHIEDENE RESOLUTION-SCOPES. BEARBEITUNG LAEUFT WEITER

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Verschiedene RESOLUTION-SCOPES eines LLM-Knotens beziehen sich auf
das gleiche Sub-LLM.

## BND2550

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2550 WARNING: EINIGE SYMBOLE MIT EEN NAMEN NICHT GENERIERT. LLM KANN NICHT MEHR VON BINDER GEAENDERT WERDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
LLMs, die Symbolnamen im EEN-Format (EEN=Extended External Name)
enthalten, koennen in BS2000/OSD V3.0 und kleiner nicht geladen werden.
Werden solche Symbole im aktuellen LLM nicht referenziert, so werden sie
von BINDER nicht generiert.
Dadurch kann das LLM in BS2000/OSD V3.0 und kleiner geladen werden,
aber von BINDER nicht weiterbearbeitet werden.

## BND2910

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND2910 WARNUNG: SLICE-DEFINITION UNGUELTIG FUER EINE PAM-LLM-DATEI. LLM NICHT LADBAR

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Die generierte PAM-LLM-Datei ist nicht ladbar, entweder weil
die Slicenummer zu gross ist, oder weil das LLM mit der
PRIVATE/PUBLIC-Eigenschaft gebunden wird.

## BND3101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND3101 EINIGE EXTERN-VERWEISE UNBEFRIEDIGT

### Bedeutung

Fehlerklasse: UNRESOLVED EXTERNS.
Nach dem Binden bleiben einige Externverweise unbefriedigt.
Das Bindelademodul wird jedoch erzeugt. Eine Liste der unbefriedigten
Externverweise kann mit der Anweisung //SHOW-MAP und dem Operanden
UNRESOLVED-LIST ausgegeben werden.
LLM: Bindelademodul.

## BND3102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND3102 EINIGE BEDINGTE EXTERN-VERWEISE UNBEFRIEDIGT

### Bedeutung

Fehlerklasse: UNRESOLVED EXTERNS.
Die Liste mit Informationen ueber die unbefriedigten bedingten
Externverweise kann mit der Anweisung //SHOW-MAP und dem Operanden
UNRESOLVED-LIST ausgegeben werden.

## BND4101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4101 SYNTAX-FEHLER: UNERWARTETES KOMMANDO IN ANWEISUNGSFOLGE. KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Es wurde versucht, ein Kommando einzugeben, obwohl eine Anweisung
erwartet wurde.

## BND4102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4102 SYNTAX-FEHLER: LADE-ADRESSE NICHT AUF SEITEN-GRENZE AUSGERICHTET. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Die Ladeadresse muss auf die Seitengrenze ausgerichtet sein.

## BND4103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4103 SYNTAX-FEHLER: UNBEKANNTE BINDER-ANWEISUNG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.

## BND4104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4104 SYNTAX-FEHLER: LADE-ADRESSE NICHT AUF 8K-SEITEN-GRENZE AUSGERICHTET. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Die Ladeadresse muss auf die 8K-Seitengrenze ausgerichtet sein.

## BND4105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4105 SYNTAX-FEHLER IN PLAM-ELEMENT '(&00)'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Der Elementname entspricht nicht dem Standard fuer PLAM-Bibliotheksnamen.
(&00): PLAM-Elementname.

## BND4106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4106 SYNTAX-FEHLER IN VERSION '(&00)' DES PLAM-ELEMENTS. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Die Versionsangabe entspricht nicht dem Standard fuer
PLAM-Bibliothekselemente.
(&00): Version des PLAM-Bibliothekselements.

## BND4107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4107 SYNTAX-FEHLER: FEHLERHAFTE LADE-ADRESSE (>X'7FFFF000'). ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Eine ungueltige Ladeadresse wurde in der Anweisung //SAVE-LLM angegeben.
Eine gueltige Ladeadresse muss auf die Seitengrenze ausgerichtet
und kleiner als X'80000000' sein. Deshalb ist die hoechste gueltige
Ladeadresse X'7FFFF000'.

## BND4108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4108 SYNTAX-FEHLER IM PLATZHALTER '(&00)'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.

## BND4109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4109 SYNTAX-FEHLER IN PFADNAMEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.

## BND4110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4110 SYNTAX-FEHLER IM SUB-LLM. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
LLM: Bindelademodul.

## BND4111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4111 SYNTAX-FEHLER IM BINDEMODUL. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.

## BND4112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4112 SYNTAX-FEHLER: WERT '*CURRENT-INPUT-LIB' NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.

## BND4113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4113 SYNTAX-FEHLER: WERT '*CURRENT' FUER OPERAND 'LIBRARY' NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
*CURRENT ist definiert durch den mit dem Operanden LIBRARY angegebenen
Wert in der Anweisung //START-LLM-UPDATE bzw. //SAVE-LLM. Wenn diese
Anweisung nicht eingegeben wird, ist der Operand *CURRENT nicht
definiert.

## BND4114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4114 SYNTAX-FEHLER IN SYMBOL '(&00)'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Die Angabe fuer das Symbol entspricht nicht dem Standard fuer die
Symbolangabe im Externadressbuch.
(&00): Symbolname.

## BND4115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4115 SYNTAX-FEHLER IN LOGISCHEN KNOTEN '(&00)'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
(&00): Name des logischen Knotens.

## BND4116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4116 SYNTAX-FEHLER: KOMBINATION DER WERTE 'LOGICAL-STRUCTURE', 'TEST-SUPPORT' UND 'SYMBOL-DICTIONARY' UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Eine unzulaessige Operanden-Kombination wurde angegeben.
- SYMBOL-DICTIONARY=NO erforderlich bei LOGICAL-STRUCTURE=NONE.
- TEST-SUPPORT=NO erforderlich bei SYMBOL-DICTIONARY=NO.

## BND4117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4117 SYNTAX-FEHLER: OPERAND 'SLICE' KANN NICHT ANGEGEBEN WERDEN. LLM NICHT ALS 'BY-USER' DEFINIERT

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Der Operand SLICE kann nur verwendet werden, wenn das LLM mit BY-USER
definiert ist.
LLM: Bindelademodul.

## BND4118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4118 SYNTAX-FEHLER: OPERANDEN 'RELOCATION-DATA=YES' UND 'SYMBOL-DICTIONARY=YES' ERFORDERLICH FUER MIT 'BY-ATTRIBUTES' DEFINIERTE LLM

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
LLM: Bindelademodul.

## BND4119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4119 SYNTAX-FEHLER: KOMBINATION '(&00)' DER ELEMENTE UND WERTE UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Eine unzulaessige Operandenwert-Kombination wurde angegeben.
*INTERNAL bzw. *ELEMENT-NAME erforderlich, wenn ELEMENT=*ALL bzw. LIST.
(&00): Angegebene Kombination.

## BND4120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4120 SYNTAX-FEHLER: KOMBINATION DER WERTE 'LOGICAL-STRUCTURE' UND '(&00)' UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
(&00): Operand.

## BND4122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4122 SYNTAX-FEHLER: GANZER LLM KANN NICHT IN LOGISCHER STRUKTUR BEWEGT WERDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Nur der Wert *UNCHANGED ist fuer den Operanden NEW-PATH-NAME zulaessig,
wenn das zu bearbeitende Modul dem ganzen LLM entspricht.
LLM: Bindelademodul.

## BND4123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4123 SYNTAX-FEHLER: 'SCOPE' FUER 'NAME-COLLISION' KANN FUER ALS 'SINGLE' BZW. 'BY-ATTRIBUTES' DEFINIERTE LLM NICHT 'SLICE' SEIN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Der SCOPE SLICE fuer NAME-COLLISION ist nur fuer als BY-USER definierten
LLM zulaessig.
LLM: Bindelademodul.

## BND4124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4124 SYNTAX-FEHLER: UNZULAESSIGE KOMBINATION DER OPERANDEN 'FOR-BS2000-VERSIONS' UND 'REQUIRED-COMPRESSION'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Die angegebenen Werte der Operanden FOR-BS2000-VERSIONS und
REQUIRED-COMPRESSION sind nicht vereinbar:
Textkomprimierung (ab LLM-Format 2) ist nicht moeglich, wenn
gleichzeitig FOR-BS2000-VERSION=FROM-V10 (nur LLM-Format 1)
vereinbart wird.

## BND4125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4125 SYNTAX-FEHLER: KOMPRESSION KANN NICHT GEFORDERT WERDEN FUER ALS 'BY-USER' DEFINIERTEN LLM. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Die Textkompression ist nur zulaessig fuer einen als SINGLE bzw.
BY-ATTRIBUTES definierten LLM.
LLM: Bindelademodul.

## BND4126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4126 SYNTAX-FEHLER: SYMBOLNAME '%OCM' KANN NICHT ANGEGEBEN WERDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Das Symbol '%OCM' ist ein reservierter Name von BLS. Es bezieht sich
eindeutig auf das Overlay Control Module. Sein Gebrauch ist
eingeschraenkt.

## BND4127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4127 SYNTAX-FEHLER: NAME '(&00)' NICHT VORHANDEN ALS NEW-NAME. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Der angegebene neue Name ist ein reservierter Name von BLS. Er kann nicht
benutzt werden, um ein Symbol neu zu benennen.
(&00): angegebener neuer Symbolname.

## BND4130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4130 SYNTAX-FEHLER: ANGABE EINER LADEADRESSE FUER EINE REGION NUR GUELTIG, WENN DAS LLM MIT DER EIGENSCHAFT BY-USER GEBUNDEN WIRD. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Regionen existieren nur in LLMs mit der Eigenschaft BY-USER.

## BND4131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4131 SYNTAX-FEHLER: ANGABE EINER LADEADRESSE FUER DIE ROOT-SLICE NUR GUELTIG, WENN DAS LLM MIT DER EIGENSCHAFT BY-USER GEBUNDEN WIRD. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Eine ROOT-SLICE existiert nur in LLMs mit der Eigenschaft BY-USER.

## BND4132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4132 SYNTAX-FEHLER: WERT '(&00)' FUER OPERAND '(&01)' NICHT ZULAESSIG, WENN DER OPERAND '(&02)' NICHT AUF SEINEM STANDARDWERT GESETZT WIRD. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Die folgende Konsistenzbedingungen muessen beachtet werden:
- Alle Identifizierunginformationen (Operand IDENTIFICATION-INFO=)
muessen angegeben werden, wenn das betreffende Produkt ein
Subsystem ist.
- Der DYNAMIC-CHECK-ENTRY ist nur relevant, wenn das betreffende
Produkt ein Subsystem ist.
(&00): falscher Wert.
(&01): Operandenname.
(&02): referenzierter Operand.

## BND4133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND4133 SYNTAX-FEHLER: MMODE '(&00)' INKOMPATIBLE MIT HSI-CODE '(&01)' (OBSOLET)

### Bedeutung

Fehlerklasse: SYNTAX ERROR.
Werte NATIVE oder TPR koennen nur in Verbindung mit dem Wert
SP04 fuer HSI verwendet werden.

## BND5101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5101 NAME '(&00)' BEREITS UNTERSTUFE EINES DURCH PFADNAMEN DEFINIERTEN KNOTENS. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der angegebene Name stimmt mit einem bereits erzeugten Knoten ueberein,
obwohl der Operand MODE=CREATE angegeben ist.
(&00): Knotename.

## BND5102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5102 NAME '(&00)' KEINE UNTERSTUFE EINES DURCH PFADNAMEN DEFINIERTEN KNOTENS. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der Name kann in der Unterstufe des logischen Knotens, der durch den
Pfadnamen definiert ist, nicht gefunden werden.
(&00): Interner Sub-LLM-Name.

## BND5103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5103 PFADNAME '(&00)' STIMMT MIT KEINEM SUB-LLM UEBEREIN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
LLM: Bindelademodul.

## BND5104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5104 ELEMENT-NAME '(&00)' ALS 'LOGICAL-NAME' NICHT GUELTIG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Name des einzufuegenden Elements ist als logischer Name nicht gueltig.
(&00): Elementname.

## BND5105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5105 HSI VON ELEMENT '(&00)' IST NICHT GUELTIG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
HSI des einzufuegenden Elements ist ungueltig. MIPS, SPARC,
und X86 koennen nicht gemischt werden
(&00): Elementname.

## BND5106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5106 MEMORY ACCESS MODE VON ELEMENT '(&00)' IST UNGUELTIG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Memory Access Mode des einzufuegenden Elements ist ungueltig.
Native kann nicht mit TU-4K-DEPENDENT kombiniert werden
(&00): Elementname.

## BND5107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5107 MEMORY ACCESS MODE VON ELEMENT '(&00)' IST NICHT KOMPATIBEL MIT DEM MEMORY ACCESS MODE IN DER SAVE-LLM ANWEISUNG

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Memory Access Mode des angegebenen Elements ist ungueltig.
NATIVE darf weder in TU-4K-DEPENDENT noch COMPATIBLE geaendert werden
COMPATIBLE darf nicht in NATIVE geaendert werden.
(&00): Elementname.

## BND5108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5108 HSI DES ELEMENTS '(&00)' IST NICHT KOMPATIBEL MIT MEMORY ACCESS MODE IN DER SAVE-LLM ANWEISUNG

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
HSI des zu sichernden Elements ist ungueltig.
Memory Access Mode NATIVE ist nur zulaessig fuer SPARC oder
MIXED-SPARC HSI.
(&00): Elementname.

## BND5111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5111 PFADNAME '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der angegebene Pfadname wurde im verwendeten LLM nicht gefunden.
(&00): Pfadname.
LLM: Bindelademodul.

## BND5112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5112 PFADNAME '(&00)' NICHT GUELTIG UND STIMMT NICHT MIT SUB-LLM UEBEREIN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Da der Pfadname mit keinem Sub-LLM uebereinstimmt, kann kein logischer
Knoten angefuegt werden.
(&00): Pfadname.

## BND5113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5113 NAME '(&00)' IN '(&01)' ENTHALTEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der angegebene NEW-PATH-NAME ist identisch mit dem Sub-LLM, das in der
logischen Struktur verschoben werden soll, oder er ist in diesem Sub-LLM
enthalten.
(&00): NEW-PATH-NAME
(&01): Modulname.

## BND5121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5121 'SLICE' BZW. 'REGION' '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): SLICE- bzw. REGION-Name.

## BND5122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5122 'SLICE' BZW. 'REGION' '(&00)' BEREITS VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Moegliche Ursachen:
- in der Anweisung //SET-USER-SLICE-POSITION wurde der Operand MODE=CREATE
angegeben, aber die SLICE bzw. REGION ist bereits vorhanden.
- in der Anweisung //SET-USER-SLICE-POSITION wurde der Operand NEW-REGION
angegeben, aber die REGION ist bereits vorhanden.
(&00): SLICE- bzw. REGION-Name.

## BND5123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5123 '(&00)' IST KEIN 'SLICE'-NAME SONDERN 'REGION'-NAME. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der Name, der in der Anweisung //SET-USER-SLICE-POSITION angegeben wurde,
entspricht einem REGION-Namen.
(&00): Angegebener Name.

## BND5124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5124 '(&00)' IST KEIN 'REGION'-NAME SONDERN 'SLICE'-NAME. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der Name, der in der Anweisung //SET-USER-SLICE-POSITION angegeben wurde,
entspricht einem SLICE-Namen.
(&00): Angegebener Name.

## BND5125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5125 NUR 'ROOT-SLICE' AN BEGINN VON 'ROOT-REGION' ZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der Name fuer eine SLICE, die an den Anfang einer ROOT-Region gesetzt
wird, ist nicht ROOT (*ROOT-Wert).

## BND5131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5131 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die in der Anweisung angegebene Datei ist nicht vorhanden.
(&00): Dateiname.

## BND5132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5132 LINK-NAME '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Kein Dateiname entspricht dem angegebenen LINK-Namen.
(&00): LINK-Name.

## BND5133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5133 ELEMENT '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Element (&00) in der angegebenen Bibliothek bzw. den angegebenen
Bibliotheken nicht gefunden.
Die Bearbeitung wird fortgesetzt, um das (die) andere(n)
angegebene(n) Element(e) einzufuegen.
(&00): Elementname.

## BND5134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5134 *OMF (*CURRENT-INPUT-LIB) IN 'AUTOLINK'-BEARBEITUNG NICHT VERWENDBAR. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Anweisung //RESOLVE-BY-AUTOLINK wurde eingegeben, waehrend die
aktuelle
Eingabebibliothek die Bindemoduldatei (OMF) ist.
OMF: Bindemoduldatei.

## BND5135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5135 KEIN BLSLIB-LINK ANGEGEBEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Keine BLSLIBxx Bibliothek wurde angegeben.

## BND5141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5141 ANGEGEBENER 'ENTRY-POINT' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Einsprungstelle, die im Operanden ENTRY-POINT angegeben wurde,
konnte nicht gefunden werden.

## BND5142

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5142 EINIGE NOTWENDIGE EXTERNVERWEISE NICHT BEFRIEDIGT. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Einige notwendige Externverweise, die in der Anweisung
//SET-EXTERN-RESOLUTION angegeben wurden, sind nicht befriedigt.

## BND5143

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5143 WERTE FUER HAUPTSPEICHERRESIDENTE SEITEN NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der angegebene Hoechstwert ist kleiner als der angegebene Mindestwert.

## BND5151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5151 ANWEISUNG //END-SUB-LLM-STATEMENTS OHNE VORHERIGE EINGABE DER ANWEISUNG //BEGIN-SUB-LLM-STATEMENTS. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.

## BND5152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5152 SUB-LLM '(&00)' ENTHAELT EIN SUB-LLM IN BEARBEITUNG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Vor der Anweisung //REMOVE-MODULES wurde die Anweisung
//BEGIN-SUB-LLM-STATEMENTS angegeben, um ein Sub-LLM in dem Sub-LLM zu
definieren, das entfernt werden soll. Dieses Sub-LLM wurde vor der
Anweisung //REMOVE-MODULES nicht mit //END-SUB-LLM-STATEMENTS beendet.
(&00): Modul- bzw. Sub-LLM-Name.

## BND5153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5153 SUB-LLM '(&00)' ENTHAELT EIN SUB-LLM IN BEARBEITUNG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Eine Anweisung //BEGIN-SUB-LLM-STATEMENTS wurde innerhalb eines Sub-LLMs
angegeben, das durch eine //MERGE-MODULES- oder
//MODIFY-MODULE-ATTRIBUTES-Anweisung bearbeitet wird.
(&00): Modul- bzw. Sub-LLM-Name.

## BND5155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5155 '(&00)' MIT KEINEM ELEMENT VERBUNDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Kein einem logischen Knoten entsprechender Elementname ist vorhanden.
(&00): Modul- bzw. Sub-LLM-Name.

## BND5161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5161 LISTEN-NAME '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Keine Liste wurde mit dem angegebenen Namen erzeugt.
(&00): Listenname.

## BND5171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5171 WECHSEL VON '(&00)' SLICING ZU '(&01)' SLICING UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Fehlerhafte Wechselmodifikation.
(&00): Aktuelle SLICE-Definition
(&01): Fehlerhaft angeforderte SLICE-Definition.

## BND5181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5181 KEINE ZU MISCHENDE CSECT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Es befindet sich keine zu mischende CSECT im Modul.

## BND5182

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5182 IN MODUL '(&00)' ENTHALTENE CSECTS IN MEHREREN 'SLICES' VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Das Modul, das gemischt werden soll, enthaelt CSECTs, die in mehr als
einer SLICE enthalten sind. Das ist im Fall eines LLM mit der
Eigenschaft BY-USER unzulaessig.
(&00): zu mischendes Modul.

## BND5183

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5183 ENTRY '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der angegebene ENTRY ist im zu mischenden Modul nicht vorhanden.
(&00): Angegebener Name.

## BND5184

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5184 ATTRIBUT '(&00)' DER ZU MISCHENDEN CSECTS UNGUELTIG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Kombination der Attribute der CSECTs, die in den zu mischenden
Modulen enthalten sind, ist unzulaessig.
(&00): Fehlerhaftes Attribut.

## BND5185

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5185 NAMENS-KONFLIKT ZWISCHEN EINEM ZU ERHALTENDEN ENTRY UND NEUEM CSECT-NAMEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Neuer CSECT-Name kann nicht identisch mit dem Namen eines zu erhaltenden
ENTRYs sein.

## BND5186

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5186 VERSION '*INCREMENT' NUR ZULAESSIG MIT PLAM-VERSION >= V02.0A

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die PLAM-Version unterstuetzt den Operanden *INCREMENT nicht.

## BND5187

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5187 EIN LLM MIT DER EIGENSCHAFT BY-USER KANN NICHT GANZ GEMISCHT WERDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.

## BND5188

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5188 MINDESTENS EIN RESOLUTION-SCOPE NICHT AUF '*STD' GESETZT. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die RESOLUTION-SCOPES aller zu mischenden logischen Knoten muessen
auf *STD gesetzt werden.

## BND5189

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5189 DIE HSI-CODE DER ZU MISCHENDEN CSECTS SIND NICHT HOMOGEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Modulmischung ist nur moeglich, wenn alle CSECTS den gleichen
HSI-CODE haben.

## BND5190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5190 FEHLER: NAMENS-KONFLIKT WEGEN SYMBOL-NAME '(&00)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der Anweisungsaufruf fuehrt zu einem Namenskonflikt.
(&00): Symbolname.

## BND5191

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5191 FEHLER: NAMENS-KONFLIKT WEGEN SYMBOL-NAMEN '(&00)' IN 'SLICE' '(&01)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Der Anweisungsaufruf fuehrt zu einem Namenskonflikt in der SLICE (&01).
(&00): Symbolname
(&01): SLICE-Name.

## BND5201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5201 UNGUELTIGES FORMAT DER DATEI '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Datei (&00) ist kein gueltiger Behaelter oder ein Behaelter, dessen
Typ inkompatibel ist (z.B. FMS-Bibliothek).

## BND5202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5202 EAM-BINDEMODULDATEI LEER. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Es kann kein Modul aus der EAM-Bindemoduldatei eingefuegt werden, da
sie leer ist.

## BND5203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5203 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Bearbeitung der Datei (&00) hat einen DVS-Fehler (&01) bewirkt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.
(&00): Bibliotheksname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

## BND5301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5301 WARNUNG: LLM '(&00)' VERSION '(&01)' KANN NICHT VOM BINDER BEARBEITET WERDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Das LLM (&00) mit der Version (&01) kann nicht geaendert/eingefuegt
werden, da es ohne einige fuer BINDER notwendige Informationen
(Relativierungsinformation, Externadressbuch, RESOLUTION-SCOPES, ...)
gebunden wurde.
(&00): LLM-Behaeltername
(&01): LLM-Behaelterversion.
LLM: Bindelademodul.

## BND5302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5302 SUB-LLM '(&00)' IM MODUL '(&01)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Das angegebene Sub-LLM ist im LLM nicht vorhanden. Das Einfuegen des
Moduls wird abgebrochen.
(&00): Sub-LLM-Name
(&01): Modulname.
LLM: Bindelademodul.

## BND5303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5303 TYP-L-ELEMENT '(&00)' VERSION '(&01)' KEIN GUELTIGES LLM. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): PLAM-Elementname
(&01): PLAM-Elementversion.
LLM: Bindelademodul.

### Maßnahme

Dieses LLM muss mit einer BINDER Version >= V01.1A erneut gebunden werden.

## BND5304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5304 LLM '(&00)' VERSION '(&01)' KANN NICHT EINGEFUEGT WERDEN, DA ER MIT DER EIGENSCHAFT BY-USER GEBUNDEN WURDE. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): LLM Behaeltersname
(&01): LLM Behaeltersversion.
LLM: Bindelademodul.

## BND5305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5305 SUB-LLM '(&00)' IM MODUL '(&01)' NICHT EINGEFUEGT, DA EINER DER UEBERGEORDNETEN KNOTEN INI/FINI-ROUTINEN ENTHAELT. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Das angegebene Sub-LLM kann in das aktuelle LLM nicht eingefuegt werden.
Das LLM, in dem das Sub-LLM enthalten ist, wurde vom Compiler erstellt und
enthaelt in einem der uebergeordneten Knoten INI/FINI-Routinen. Solche
LLMs kann BINDER nur als Ganzes bearbeiten.
(&00): Sub-LLM-Name
(&01): Modulname.
LLM: Bindelademodul.

## BND5311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5311 KEIN ESD IM BINDEMODUL '(&00)' VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Das Modul kann nicht ohne ESD-Satz aufgenommen werden.
ESD: Externadressbuch.

## BND5312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5312 '(&00)' IS EIN UNGULTIGE NAME FUER ESD. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Ein ESD Name darf nicht mit einem Leerzeichen anfangen.
ESD: Externadressbuch.

## BND5401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5401 LADE-ADRESSE >16MB UND ATTRIBUT 'RMODE' 24 VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Ladeadresse ist nicht mit dem Inhalt des LLMs vereinbar. Da eine
CSECT unter der 16-MB-Grenze geladen werden muss (RMODE 24), muss die
Ladeadresse auch niedriger als 16 MB sein.
LLM: Bindelademodul.

## BND5402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5402 BEARBEITUNGS-FEHLER FUER COMMON '(&00)'. ATTRIBUTE ENTSPRECHEN VERSCHIEDENEN 'SLICES'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Alle COMMON-Bereiche mit dem gleichen Namen und die CSECT(s), die
fuer die Bearbeitung der COMMON-Bereiche verwendet wird (werden), muessen
derselben SLICE angehoeren, wenn sie mit BY-ATTRIBUTES definiert sind.
(&00): Symbolname.

## BND5403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5403 BEARBEITUNGS-FEHLER FUER 'COMMON' '(&00)'. INKONSISTENZ DER 'READ-ONLY'-ATTRIBUTE. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Alle COMMON-Bereiche mit dem gleichen Namen und die CSECT(s), die fuer
die Versorgung der COMMON-Bereiche verwendet wird (werden), muessen
das gleiche READ-ONLY-Attribut haben.
(&00): Symbolname.

## BND5411

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5411 LLM ZU GROSS. ADRESSRAUM-UEBERLAUF. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Wenn das LLM an die angegebene Adresse gelegt wird, gibt es einen
Ueberlauf.
LLM: Bindelademodul.

## BND5412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5412 PSEUDO-REGISTER-VEKTOR GROESSER ALS 4096 BYTES. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.

## BND5413

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5413 ELEMENT '(&00)' MIT TYP '(&01)' UND VERSION '(&02)' AUS BIBLIOTHEK '(&03)' ENTHAELT SYMBOL(E) MIT RMODE 24

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Das angegebene Element enthaelt Symbol(e) mit RMODE 24.
(&00): Name des Bibliothekselements
(&01): Typ des Bibliothekselements
(&02): Version des Bibliothekselements
(&03): Name der Bibiothek

## BND5414

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5414 ELEMENT '(&00)' AUS ARLIB '(&01)' ENTHAELT SYMBOL(E) MIT RMODE 24

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Das angegebene Element enthaelt Symbole mit RMODE 24.
(&00): Name des Bibliothekselements
(&01): Name der Bibiothek

## BND5415

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5415 GELADENE DATEI '(&00)' ENTHAELT SYMBOL(E) MIT RMODE 24

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die angegebene Datei enthaelt Symbole mit RMODE 24.
(&00): Dateiname

## BND5501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5501 AUSGABE-CONTAINER IN VORHERIGER INCLUDE ANWEISUNG BEREITS VERWENDET. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Wenn ein LLM Container in einer Anweisung //INCLUDE-MODULES,
//REPLACE-MODULES
oder //RESOLVE-BY-AUTOLINK verwendet wird, ist eine Verwendung als
Ausgabe-Container unzulaessig.

## BND5502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5502 LLM-FORMAT '(&00)' NICHT LADBAR VOR BS2000/OSD VERSION '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Wegen seines Formats kann das LLM mit einer kleineren als der angegebenen
BS2000/OSD-Version nicht geladen werden.
(&00): LLM-Format.
(&01): BS2000/OSD-Version.
LLM: Link and Load Module.

## BND5504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5504 PLAM FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF BIBLIOTHEK '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): PLAM-Fehlerschluessel
(&01): PLAM-Bibliotheksname.

## BND5505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5505 PAM-FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF BIBLIOTHEK '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): PAM-Fehlerschluessel
(&01): PLAM-Bibliotheksname.

## BND5506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5506 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Bearbeitung der Datei (&01) hat einen DVS-Fehler (&00) bewirkt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname.

## BND5508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5508 RELATIVIERUNGSINFORMATION IN PUBLIC-CSECT '(&00)' DARF SICH NICHT AUF DAS PRIVATE SYMBOL '(&01)' BEZIEHEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): CSECT-Name
(&01): Symbolname.

## BND5509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5509 RELATIVIERUNGSINFORMATION IN PUBLIC-CSECT '(&00)' DARF SICH NICHT AUF EINEN EXTERN-VERWEIS BEZIEHEN, DER VON PRIVATEM SYMBOL '(&01)' BEFRIEDIGT WIRD. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): CSECT-Name.

## BND5510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5510 LLM BEREITS VORHANDEN. UEBERSCHREIBEN NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
LLM: Bindelademodul.

## BND5511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5511 KEIN ANGEGEBENER SUBSYSTEM-ENTRY IN SLICE '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Um ein PRIVATE/PUBLIC-definiertes LLM mit Format 1 und
CONNECTION-MODE=BY-RELOCATION zu binden, muss mindestens ein(e)
sichtbare(r) CSECT bzw. ENTRY fuer jede PUBLIC-Slice angegeben werden, die
durch eine PRIVATE-Slice referenziert wird.
(&00): Slicename.

## BND5530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5530 ADRESSE EINER 'JUMP' RELATIVIERUNG IN CSECT '(&00)' UEBERSCHREITET DIE SEGMENTGRENZE. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): CSECT-Name.

## BND5601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5601 LINK-NAME '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Kein Dateiname entspricht dem angegebenen LINK-Namen.
(&00): LINK-Name.

## BND5602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5602 DVS-FEHLER WAEHREND '(&00)' AUF DATEI '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&02)

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Bearbeitung der Datei (&01) hat einen DVS-Fehler (&02) bewirkt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.
(&00): DVS-Operationstyp
(&01): Dateiname
(&02): DVS-Fehlerschluessel.

## BND5603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5603 EXIT-ROUTINE '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Dem angegebenen Routine-Namen enspricht kein CSECT-Name.
(&00): Routine-Name.

## BND5604

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5604 'WROUT'-FEHLER. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Ein Fehler trat beim Aufruf von WROUT auf.

### Maßnahme

Eine andere Ausgabemoeglichkeit waehlen.

## BND5605

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5605 'WRLST'-FEHLER. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Ein Fehler trat beim Aufruf von WRLST auf.

### Maßnahme

Eine andere Ausgabemoeglichkeit waehlen.

## BND5606

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5606 BLS-FEHLER WAEHREND 'BIND' AUF SYMBOL '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN. BLS-FEHLERSCHLUESSEL: '(&02)'

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Naehere Information kann dem BLS-Fehlerschluessel entnommen werden.
(&00): Routine-Name
(&01): Bibliotheksname
(&02): BLS-Fehlerschluessel.

## BND5607

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5607 LLMAM-FEHLER '(&00)' WAEHREND LLM AUFBAU. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Naehere Information kann dem LLMAM-Fehlerschluessel entnommen werden.
(&00): LLMAM-Fehlerschluessel.

## BND5608

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5608 INSTALLATIONSFEHLER: UNGUELTIGE LLMAM-VERSION. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die aktuelle LLMAM-Version kann die vom BINDER angeforderten Informationen
nicht bereitstellen.

### Maßnahme

Die erforderliche LLMAM-Version muss installiert werden.

## BND5609

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5609 WARNUNG: MODULE '(&00)' ENTHAELT BLANK CSECT.

### Bedeutung

Fehlerklasse: WARNING.
Module (&00) enthaelt ein blank CSECT. CSECT wirg ingoriert, die
Bearbeitung wird fortgesetzt.
(&00): Modulename.

## BND5910

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5910 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die in der Anweisung angegebene Datei ist nicht vorhanden.
(&00): Name der Datei.

## BND5912

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5912 DVS-FEHLER '(&01)' AUF DATEI '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Bearbeitung der Datei (&00) hat einen DVS-Fehler (&01) bewirkt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.
(&00): Dateiname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

## BND5913

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5913 FSTAT-FEHLER '(&01)' AUF DATEI '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
Die Bearbeitung der Datei (&00) hat einen FSTAT-Fehler (&01) bewirkt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.
(&00): Dateiname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

## BND5918

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5918 INTERNER FEHLERSCHLUESSEL '(&00)' WAEHREND PAM-LLM BEARBEITUNG

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00): Interner Fehlerschluessel.

## BND5919

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND5919 INTERNER FEHLERSCHLUESSEL '(&00)/(&01)' WAEHREND PAM-LLM BEARBEITUNG

### Bedeutung

Fehlerklasse: RECOVERABLE ERROR.
(&00)/(&01): Interner Fehlerschluessel.

## BND6101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6101 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: SDF NICHT VERFUEGBAR BZW. SYSTEM-FEHLER. BINDER-LAUF BEENDET ***

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.

## BND6102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6102 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: SDF MELDET 'DATEIENDE ERREICHT'. BINDER-LAUF BEENDET ***

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.
Ende der Eingabe (EOF) ist nicht korrekt bzw. die Anweisung, nach der
EOF festgestellt wurde, ist nicht korrekt.

## BND6103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6103 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: SDF-SYNTAX-DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. BINDER-LAUF BEENDET ***

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.
(&00): Name der Syntaxdatei.

## BND6104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6104 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: BINDER-PROGRAMM NICHT VORHANDEN. BINDER-LAUF BEENDET ***

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.
Das BINDER-Programm ist in der aktuellen Syntaxdatei nicht vorhanden.

## BND6105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6105 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: VERSION DER SYNTAX-DATEI '(&00)' FEHLERHAFT. '(&01)' ERWARTET. BINDER-LAUF BEENDET ***

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.
Die Syntaxdatei-Version ist nicht gueltig fuer den BINDER.
(&00): Syntaxdatei-Version
(&01): Erwartete Syntaxdatei-Version.

## BND6106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6106 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: DEFINITION DER ANWEISUNG '(&00)' FEHLERHAFT. BINDER-LAUF BEENDET ***

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.
BINDER stellte eine Inkonsistenz zwischen Syntax-Definition und
Programm fest.
(&00): Interner Name der BINDER-Anweisung.

## BND6107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6107 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: SDF MELDET FEHLER '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.
(&00): SDF-Fehlerschluessel.

## BND6201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6201 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: PLAM NICHT VERFUEGBAR. BINDER-LAUF BEENDET ***

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.
Die Zugriffsmethode fuer die Programmbibliothek ist nicht verfuegbar.

## BND6701

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND6701 *** SCHWERWIEGENDER FEHLER: UNZUREICHENDER BENUTZERSPEICHER. BINDER-LAUF BEENDET ***

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.

## BND7001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND7001 INTERNER FEHLER '(&00)/(&01)'. BINDER-LAUF BEENDET

### Bedeutung

Fehlerklasse: INTERNAL ERROR.
(&00), (&01): Diagnose-Information.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BND7201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BND7201 EAM-FEHLER '(&01)' WAEHREND '(&00)'. BINDER-LAUF BEENDET

### Bedeutung

Fehlerklasse: FATAL ERROR.
Waehrend der Bearbeitung der Funktion (&00) in der EAM-Bindemoduldatei
trat ein Fehler (&01) auf.
(&00): EAM-Operationstyp
(&01): Interner EAM-Fehlerschluessel.
EAM: Evanescent Access Method.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen