## BIF0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

BIF0001 Builtin-Funktion '(&00)' des Benutzers ist Duplikat. Verarbeitung wird fortgesetzt

### Bedeutung

Der Name einer Builtin-Funktion ist mehr als einmal enthalten in der
Liste, die im Modul BIFTAB vom Benutzer codiert wurde. Nur der erste
Name wird von SDF-P bearbeitet. Weitere Namen werden von SDF-P ignoriert.
.

### Maßnahme

Entweder soll der erste Name die weitere definierte Builtin-Funktionen
(naechste Name(n)) ueberschreiben oder dies ist ein Fehler. In diesem
Fall sollte das BIFTAB Modul geaendert werden, sodass unterschiedliche
Namen fuer die Builtin-Funktionen definiert werden.

## BIF0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

BIF0002 Builtin-Funktion '(&00)' des Anwenders hat denselben Name wie verfuegbare SDF-P Builtin-Funktion. Verarbeitung wird fortgesetzt

### Bedeutung

Der Name der Builtin-Funktion des Anwenders entspricht dem Namen einer
von SDF-P angebotenen Funktion. Die Builtin-Funktion des Anwenders wird
von SDF-P ignoriert.
Entweder hat der Anwender eine Builtin-Funktion implementiert, unter deren
Name bereits eine SDF-P-Funktion existierte oder deren Name von einer
neuen SDF-P-Version angeboten wird.

### Maßnahme

Um solche Namens Kollisionen zu vermeiden, sollten die Namen der
Builtin-Funktionen des Anwenders mit "X" anfangen z.B. "XMY-FUNCTION".

## BIF0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

BIF0003 SDF-P-BIF-Version von SDF-P nicht unterstuetzt. Subsystem-Start zurueckgewiesen

### Bedeutung

Diese Version des SDF-P-BIF-Kernels ruft SDF-P-Systemschnittstellen
auf, die von SDF-P nicht unterstuetzt werden.

### Maßnahme

Bitte benutzen Sie eine andere Version des SDF-P-BIF Kernels, der von
der aktuell installierten SDF-P-Version unterstuetzt wird. Siehe SDF-P
Freigabemitteilung fuer gueltige Versions-Kombination.

## BIF0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

BIF0004 SDF-P-BIF Subsystem von SDF-P nicht unterstuetzt. Subsystem-Start zurueckgewiesen

### Bedeutung

SDF-P-BIF Kernel benutzt Systemschnittstellen, die von SDF-P nicht
unterstuetzt werden.

### Maßnahme

Verwenden Sie andere Versionen von SDF-P oder SDF-P-BIF. Siehe SDF-P
Freigabemitteilung fuer gueltige Kombinationen von SDF-P und SDF-P-BIF
Versionen.

## BIF0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

BIF0005 Unerwarteter Returncode von SDF-P. Subsystem-Start zurueckgewiesen

### Bedeutung

Die Systemschnittstelle, die von SDF-P-BIF aufgerufen wurde, liefert
einen nicht vorgesehenen Returncode.

### Maßnahme

Schicken Sie Diagnosedaten an den Kundendienst (verwendete
Subsystemversionen, CONSLOG-Datei, SERSLOG-Datei, REP-Dateien).

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen