## EMM0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 79

Warranty : NO

EMM0001 MEMORY LINK BOMB ERROR LOGGING EINTRAG

### Maßnahme

Senden Sie bitte die Unterlagen an Ihren zustaendigen
Technical Support.

## EMM0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 79

Warranty : NO

EMM0002 SLOT MANAGEMENT ERROR LOGGING EINTRAG

### Maßnahme

Senden Sie bitte die Unterlagen an Ihren zustaendigen
Technical Support.

## EMM0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 79

Warranty : NO

EMM0003 RELEASE PAGE ERROR LOGGING EINTRAG

### Maßnahme

Senden Sie bitte die Unterlagen an Ihren zustaendigen
Technical Support.

## EMM0005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 79

Warranty : NO

EMM0005 PAGING DEVICE SATURATION ERROR LOGGING EINTRAG

## EMM0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 79

Warranty : NO

EMM0006 ADDRESS SPACE SATURATION ERROR LOGGING EINTRAG

## EMM0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 79

Warranty : NO

EMM0007 CORE SATURATION ERROR LOGGING EINTRAG

## EMM0008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM0008 SAETTIGUNGSGRAD DES ARBEITSSPEICHERS FUER SEMI-RESIDENTE SEITEN=(&00)

### Bedeutung

Bei Anforderung von semi-residenten Seiten bzw. Setzen der
Semi-Residenz (CSTAT-Residenz) von Seiten wird ein Mangel an
Frames im realen Speicher fuer seitenwechselbare Seiten
festgestellt. Dann wird Level 1 angezeigt. Level 0 besagt,
dass wieder genuegend seitenwechselbare Seiten zur Verfuegung
stehen.

### Maßnahme

Unter VM2000 koennen Sie bei entsprechender Einstellung des
Gastsystems den realen Arbeitsspeicher erweitern, sonst wird
eine Reduzierung der Systemlast empfohlen.

## EMM0009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM0009 SAETTIGUNGSGRAD AN ZUSAMMENHAENGENDEN FRAME-PAAREN=(&00)

### Bedeutung

Unter zusammenhaengenden Frame-Paaren versteht man zwei unmittelbar
aufeinanderfolgende 4K-Hardware-Frames im Arbeitsspeicher.
(&00) gibt die Saettigungsgrade 0, 1, 2 oder 3 an.

### Maßnahme

Falls der Saettigungsgrad an zusammenhaengenden Frame-Paaren
nicht nach wenigen Minuten auf Level 0 zurueckgeht,
ist eine Lastreduzierung erforderlich (auf /390-Servern bedeutet
dies eine Reduzierung der laufenden Tasks).

## EMM2301

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2301 SEITENWECHSELBEREICH AUF PLATTE (&00). BEREICHSGROESSE = (&01) MB

### Bedeutung

Auf der Systemplatte (&00) ist ein Seitenwechselbereich von der
Groesse (&01) eingerichtet.
(&00) = VSN der Systemplatte;
(&01) = Groesse des Seitenwechselbereichs in Mega-Bytes.
Das Format ist "nnnn.nn".

## EMM2307

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2307 DIE ZERSTOERUNG EINER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) IST WEGEN EINES DATEISCHUTZES NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Paging-Datei ist mit einem Schluesselwort oder einem sonstigen
Schutzattribut (GUARDS) versehen.

### Maßnahme

Entfernen Sie bitte das Schreibpasswort bzw. das Schutzattribut.

## EMM2308

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 39

Warranty : NO

EMM2308 ARBEITSSPEICHER WIRD VORBEREITET; (&00) VON (&01) MB VERARBEITET.

## EMM2309

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : NO

EMM2309 DIE GROESSE DES BIG-PAGE-SPEICHERS IST (&00) MB.

### Bedeutung

Die Groesse des Big-Page-Speichers wird zu Beginn des Systemlaufs
ausgegeben und jedes Mal, wenn sich diese Groesse aendert. Sie
wird erhoeht, wenn die Groesse des Arbeitsspeichers erhoeht wird,
die Big-Page-Quota erhoeht wird oder bei Mangel an Big Pages,
nachdem wegen CORE-Saturation Big Pages zerstoert wurden.
Sie wird erniedrigt bei Reduktion des Arbeitsspeichers, bei CORE-
Saturation oder bei Erniedrigung der Big Page Quota
(siehe Kommando MODIFY-MEMORY-PARAMETERS).
Die Groesse des Big-Page-Speichers entspricht nicht immer der
angegebenen BIG-PAGE-QUOTA im MEMORY-Parameterservice oder
beim Kommando MODIFY-MEMORY-PARAMETERS. Sie ist abhaengig
von der Groesse und Mindestgroesse des Arbeitsspeichers
und von der Anzahl der generierten LM's (je mehr LM's,
desto weniger Big Pages).

## EMM2310

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : NO

EMM2310 DIE GROESSE DES ARBEITSPEICHERS IST (&00) MB; DIE MINIMALE GROESSE DES ARBEITSSPEICHERS IST (&01) MB.

## EMM2311

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : NO

EMM2311 SPEICHER-REKONFIGURATION GESTARTET, AKTUELLE SPEICHERGROESSEN: (&00) / (&01), ZIELSPEICHERGROESSEN: (&02) / (&03)

### Bedeutung

(&00): aktuelle Speichergroesse in Megabytes,
(&01): aktuelle, minimale Speichergroesse in Megabytes,
(&02): Zielspeichergroesse in Megabytes,
(&03): Ziel fuer die minimale Speichergroesse in Megabytes.

## EMM2312

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : NO

EMM2312 SPEICHER-REKONFIGURATION ERFOLGREICH BEARBEITET

## EMM2313

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : NO

EMM2313 SPEICHER-REKONFIGURATION TEILWEISE BEARBEITET BZW. FEHLERHAFT BEENDET. AKTUELLE SPEICHERGROESSEN: (&00) / (&01)

### Bedeutung

(&00): aktuelle Speichergroesse in Megabytes,
(&01): aktuelle, minimale Speichergroesse in Megabytes.

## EMM2314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM2314 UNGENUTZTE PAGING-DATEIEN KOENNEN NICHT ZU JEDEM ZEITPUNKT ERMITTELT WERDEN

### Bedeutung

Die Meldung weist darauf hin, dass das Kommando
SHOW-PAGING-CONFIGURATION nicht immer alle ungenutzten
Paging-Dateien der angeschlossenen Platten ermitteln
kann. So ist eine Voraussetzung, dass das zugehoerige
Pubset der Platte importiert ist.

## EMM2316

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2316 DIE GROESSE DER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) UEBERSCHREITET DIE MAXIMAL ERLAUBTE GROESSE VON 2048 GB

### Bedeutung

Paging-Dateien > 2048 GB koennen nicht in die Paging-Area
aufgenommen werden.

### Maßnahme

Zerstoeren Sie bitte die angegebene Paging-Datei und
richten Sie gegebenenfalls eine kleinere Paging-Datei
auf der Platte ein.

## EMM2317

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2317 DIE GROESSE VON VOLUME(S) - MARKIERT MIT * - IST AUFGRUND DER NUTZUNG VON PAM-KEYS ALS PAGING-AREA UM 25% ERHOEHT

### Bedeutung

Bei einigen Platten (Plattentyp D3435) werden die PAM-Keys auch fuer
die Paging-Area genutzt. Ein PAM-Key hat die Groesse von 512 Bytes,
so ist die Gesamtgroesse der Paging-Datei im
genutzten Fall um 25% hoeher ist als im ungenutzten Fall, wie sie
bei der Ausgabe der ungenutzten Platten beim Kommando SHOW-PAGING-
CONFIGURATION oder bei der Ausgabe der Dateiattribute beim Kommando
SHOW-FILE-ATTRIBUTES erfolgt.

## EMM2350

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2350 AN /390-SERVERN WIRD KEIN BIG-PAGE-SPEICHER UNTERSTUETZT

## EMM2401

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

EMM2401 INKONSISTENZ ZWISCHEN MEMORY MANAGEMENT UND I/O-MANAGEMENT

### Bedeutung

Im Modul EMMPGFIX wird Inkonsistenz bei der Defixierung von I/O-Seiten im
Arbeitsspeicher festgestellt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an Ihren
Technical Support.

## EMM2501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

EMM2501 INKONSISTENZ BEI ADRESSUEBERSETZUNG. EMMASAM WURDE AUFGERUFEN VON: (&00)

### Bedeutung

Die aufgerufene ASAM-Funktion kann nicht ausgefuehrt werden.
Moegliche Ursachen:
- ASAM-Objekt (Adressraum, Segment, Seite) wird falsch adressiert.
- Zustand des ASAM-Objekts erlaubt die Funktion nicht.
- ASAM-interne Daten sind inkonsistent.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und senden Sie ihn an Ihren
Technical Support.

## EMM2502

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

EMM2502 GET/RELEASE PG-LOCK-UNTERBRECHUNG, DURCH $ASLOCK-AUFRUFER VERURSACHT. $ASLOCK WURDE AUFGERUFEN VON: (&00) LM#=(&01) STATE=(&02) RC=(&03)

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und senden Sie ihn an Ihren
Technical Support.

## EMM2601

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2601 RMM STELLT INKONSISTENTE DATEN FEST: ADRESSE DES AUFRUFERS: (&00)

### Bedeutung

Zentrale Fehlerroutine des RMM: bei der Durchfuehrung der aufgerufenen
Funktion wurden inkonsistente Datenstrukturen festgestellt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Sled und senden Sie ihn an Ihren
Technical Support.

## EMM2701

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2701 INKONSISTENZ BEI AR-ADRESSUEBERSETZUNG. EMMALAM WURDE AUFGERUFEN VON: (&00)

### Bedeutung

Die aufgerufene ALAM-Funktion kann nicht ausgefuehrt werden.
Moegliche Ursachen:
- ALAM-Objekt (access_list, space, connection) wird falsch adressiert.
- ALAM-interne Daten sind inkonsistent.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Sled und senden Sie ihn an Ihren
Technical Support.

## EMM2800

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2800 EIN SYSTEMFEHLER TRAT AUF

### Maßnahme

Informieren Sie bitte Ihren Technical Support.

## EMM2801

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2801 DIE OPERATION (&00) IST NICHT FUER ALLE OPERANDEN UND LISTENELEMENTE ERFOLGREICH DURCHGEFUEHRT WORDEN

### Bedeutung

Falls eine Liste von Objekten oder mehrere nacheinander zu
behandelnde Operanden angegeben sind, besagt dieser Return-Code,
dass bei der Bearbeitung bei mehr als einem Objekt ein Fehler
aufgetreten ist.

### Maßnahme

Beachten Sie bitte die zusaetzlich ausgegebenen Meldungen.

## EMM2802

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2802 DIE OPERATION (&00) IST FUER DEN ANGEGEBENEN OPERANDEN NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Das im Operanden angegebene Objekt besitzt nicht die
Eigenschaften (z.B. Dateiattribute), um die gewuenschte
Operation auszufuehren.

### Maßnahme

Beachten Sie bitte die zusaetzlich ausgegebene Meldung.

## EMM2803

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2803 DAS MEDIUM DES ANGEGEBENEN OPERANDEN IST FUER DIE OPERATION (&00) NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Unter Medium wird entweder das Pubset verstanden, zu der die Paging-Datei
gehoert, das Volume, auf der die Paging-Datei liegt.
Tritt dieser Kommando-Return-Code auf, so ist die gewuenschte Operation
auf dem Medium unzulaessig.

### Maßnahme

Beachten Sie bitte die zusaetzlich ausgegebene Meldung.

## EMM2804

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2804 DER ZUSTAND DES ANGEGEBENEN OPERANDEN IST FUER DIE OPERATION (&00) NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Der derzeitige Zustand der Paging-Datei laesst die
angegebene Operation nicht zu.

### Maßnahme

Anhand der zusaetzlich ausgegebenen Meldung koennen Sie erkennen, in
welchen Zustand Sie das Objekt bringen muessen, um die Operation
auszufuehren.

## EMM2805

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2805 DER ZUSTAND DES MEDIUMS DES ANGEGEBENEN OPERANDEN IST FUER DIE OPERATION (&00) NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Unter Medium ist entweder das Pubset zu verstehen, zu der die Paging-Datei
gehoert oder das Volume, auf der die Paging-Datei liegt. Der
Kommando-Return-Code besagt, dass eines dieser Medien nicht in dem
Zustand ist, um die Operation auszufuehren.

### Maßnahme

Anhand der zusaetzlich ausgegebenen Meldung koennen Sie erkennen, in
welchen Zustand Sie das Medium bringen muessen, um die Operation
auszufuehren.

## EMM2806

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2806 DIE OPERATION (&00) VERLETZT VORGESCHRIEBENE GRENZWERTE

### Bedeutung

Die Verwaltung des virtuellen Adressraumes und des Seitenwechselspeichers
erfordern die Festlegung bestimmter Grenzwerte, bei deren ueberschreiten
das Kommando abgebrochen werden muss.

### Maßnahme

Entnehmen Sie den verletzten Grenzwert aus der zusaetzlich ausgegebenen
Meldung.

## EMM2807

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2807 DIE OPERATION (&00) IST AUS MANGEL AN BETRIEBSMITTEL NICHT AUSFUEHRBAR; DAS KOMMANDO WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Es liegt ein Betriebsmittelengpass vor, der nicht ohne aeusseres
Eingreifen behoben werden kann. Daher erfolgt ein sofortiger Abbruch
des Kommandos.

### Maßnahme

Den vorliegenden Betriebsmittelengpass entnehmen Sie bitte der zusaetzlich
ausgegebenen Meldung.

## EMM2808

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2808 DIE OPERATION (&00) WARTET AUF DIE BEENDIGUNG DES LAUFENDEN IMPORT-PROZESSES DES PUBSETS (&01)

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie, ob eine Frage bzgl. des Pubset-Imports an
der Konsole aussteht.

## EMM2809

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2809 SYSTEMFEHLER IM PAGING-MANAGEMENT TERMINIERT DIE AUFRUFENDE TASK

### Bedeutung

Ein Fehler in der Seitenwechselspeicherverwaltung zwingt zum Abbruch
der aufrufenden Task, um den Fehler besser diagnostizieren zu koennen.
Bei einer Systemtask wird durch die Terminierung ein abnormaler
Systemabbruch provoziert.
Ein wichtiger Grund liegt bei der Nutzung von Task-Locks vor.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump oder einen SLED und senden Sie
ihn an Ihren Technical Support.

## EMM2810

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2810 PAGING-ERROR-LOGGING-EINTRAG IN MODUL (&00); FEHLERHAFTE PARAMETERLISTE IST: (&01)

### Bedeutung

Durch Error-Logging-Eintragungen werden interne Fehler festgehalten,
die entweder nicht unmittelbar den Betrieb der Paging-Dateien
behindern, oder die die Diagnose eines Fehlers erleichtern.

### Maßnahme

Senden Sie bitte die Unterlagen an Ihren zustaendigen
Technical Support.

## EMM2811

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 79

Warranty : YES

EMM2811 ES EXISTIERT BEREITS EINE PAGING-DATEI AUF DEM VOLUME (&00)

### Bedeutung

Beim Einrichten der Paging-Datei wird festgestellt, dass auf dem
angegebenen Volume schon eine Paging-Datei mit dem Namen SYS.PAGING.<vsn>
existiert. Eine Neueinrichtung ist nicht moeglich.

### Maßnahme

Loeschen Sie bitte die alte Paging-Datei mit DELETE-PAGING-FILE.

## EMM2812

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM2812 DIE EINRICHTUNG EINER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) IST IN EINEM SHARED PUBSET NICHT GESTATTET

### Bedeutung

Die Einrichtung einer Paging-Datei ist nur in einem exklusiven
SF- oder SM-Pubset moeglich.

### Maßnahme

Organisieren Sie bitte Ihre Paging-Dateien anhand der im Manual
angegebenen Hinweise in exklusiven SF- oder SM-Pubsets.

## EMM2813

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM2813 DIE EINRICHTUNG EINER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) IST NICHT GESTATTET

### Bedeutung

Paging-Dateien duerfen nicht auf dem Global Storage innerhalb
einer Volume-Emulation liegen.
Daher wird auch eine Einrichtung abgelehnt.

### Maßnahme

Verwenden Sie bitte Volumes auf Platte.

## EMM2814

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM2814 DAS PUBSET ODER DAS VOLUME-SET DES SM-PUBSET (&00), IN DER DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&01) EINGERICHTET WERDEN SOLL, IST NICHT IMPORTIERT

### Bedeutung

Die Einrichtung der Paging-Datei verlangt, dass das zugehoerige Pubset
importiert ist und dass bei einem SM-Pubset das betroffene Volume-Set
zur Verfuegung steht.

### Maßnahme

Importieren Sie bitte das zugehoerige Pubset (bei einem SM-Pubset mit
dem betroffenen Volume-Set).

## EMM2815

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM2815 AUF DEM VOLUME (&00) STEHT NICHT GENUEGEND SPEICHERPLATZ ZUR VERFUEGUNG, UM DIE PAGING-DATEI EINZURICHTEN

### Bedeutung

Auf dem Volume, auf dem die Paging-Datei eingerichtet werden soll, ist
kein Bereich in der angegebenen Groesse zu finden.

### Maßnahme

Entfernen Sie andere Dateien, geben Sie eine kleinere Groesse fuer die
Paging-Datei an oder nehmen Sie ein anderes Volume.

## EMM2816

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2816 DIE OPERATION (&00) KANN FUER DAS PUBSET (&01) NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN, DA ES EIN SHARED PUBSET IST

### Bedeutung

Die Paging-Dateien duerfen nur auf einem exklusiven SF-Pubset in
Benutzung genommen werden.

### Maßnahme

Importieren Sie das Pubset exklusiv.

## EMM2817

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2817 DIE VOLUME-SPEZIFIKATION IST FEHLERHAFT, DAS VOLUME (&00) IST NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Es liegt ein Syntaxfehler in der Volume-Angabe vor oder das
angegebene Volume ist in der derzeitigen Konfiguration nicht
bekannt.

### Maßnahme

Wiederholen Sie das Kommando mit der korrekten Volume-Angabe.

## EMM2818

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2818 DIE OPERATION (&00) KANN WEGEN EINES INTERNEN FEHLERS NICHT FUER DASS OBJEKT (&01) AUSGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

Zur Diagnose ist ein Eintrag in der Error-Logging-Datei
geschrieben worden.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Error-Logging-Datei an Ihren
Technical Support.

## EMM2819

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2819 DAS KOMMANDO (&00) IST AUS MANGEL AN BETRIEBSMITTELN FUER DAS OBJEKT (&01) NICHT AUSFUEHRBAR

### Bedeutung

Die zur Durchfuehrung des Kommandos benoetigten Betriebsmittel
sind nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Warten Sie bitte ein paar Minuten oder reduzieren Sie bitte
die Systembelastung. Anschliessend starten Sie einen
erneuten Versuch.

## EMM2820

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2820 DIE OPERATION (&00) KANN FUER DAS PUBSET (&01) NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN, DA DAS PUBSET NICHT IMPORTIERT IST

### Bedeutung

Die Operation ist nur moeglich, falls das angegebene
Pubset exklusiv importiert ist oder das betroffene
Volume-Set eines SM-Pubsets exklusiv zur
Verfuegung steht.

### Maßnahme

Importieren Sie bitte das zugehoerige Pubset (bei einem SM-Pubset
mit dem betroffenen Volume-Set).

## EMM2821

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2821 ES EXISTIERT KEINE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00)

### Bedeutung

Es gibt keine Paging-Datei auf der Platte zu loeschen.

## EMM2822

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2822 DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) WIRD FUER PAGING NOCH BENUTZT

### Bedeutung

Eine Paging-Datei kann nur zerstoert werden, falls die Nutzung durch
Paging aufgehoben ist.

### Maßnahme

Heben Sie die Nutzung durch Paging mit REDUCE-PAGING-AREA VOLUME=... auf
oder verzichten Sie auf die Zerstoerung.

## EMM2823

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2823 DAS PUBSET ODER DAS VOLUME-SET DES SM-PUBSETS (&00), IN DEM DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&01) ZERSTOERT WERDEN SOLL, IST NICHT IMPORTIERT

### Bedeutung

Die Zerstoerung einer Paging-Datei ist nur moeglich, falls das zugehoerige
Pubset importiert ist und das betroffene Volume-Set eines SM-Pubsets zur
Verfuegung steht.

### Maßnahme

Importieren Sie bitte das zugehoerige Pubset (bei einem SM-Pubset mit
dem betroffenen Volume-Set).

## EMM2824

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2824 DIE OPERATION (&00) KANN FUER DAS PUBSET (&01) NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN, DA DER MRSCAT-EINTRAG FEHLT

### Bedeutung

Die Operation ist nur moeglich, falls fuer das Pubset ein
MRSCAT-Eintrag im System vorhanden ist.

### Maßnahme

Erzeugen Sie bitte einen MRSCAT-Eintrag fuer das Pubset.

## EMM2825

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2825 DIE OPERATION (&00) KANN WEGEN EINES E/A-FEHLERS AUF DEM VOLUME (&01) NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

Vermutlich liegt ein Fehler auf der angegebenen Platte vor.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie bitte die Platte und nehmen Sie die entsprechenden
Korrektur- bzw. Reparaturmassnahmen vor.

## EMM2826

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2826 DIE OPERATION (&00) KANN FUER DAS PUBSET (&01) NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN, DA DAS PUBSET AUF GS-VOLUMES ENTHAELT

### Bedeutung

Paging-Dateien duerfen nicht auf dem Global Storage
emuliert werden

### Maßnahme

Zerstoeren Sie bitte die Paging-Datei mit DELETE-FILE oder
DELETE-PAGING-FILE und richten Sie eine neue Paging-Datei
auf einem Volume ein, das nicht auf dem Global Storage liegt.

## EMM2828

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2828 DIE OPERATION (&00) KANN WEGEN EINES INTERNEN FEHLERS NICHT FORTGESETZT WERDEN

### Bedeutung

Zur Diagnose ist ein Eintrag in der Error-Logging-Datei
geschrieben worden.

### Maßnahme

Senden Sie bitte die Error-Logging-Datei an Ihren
Technical Support.

## EMM2829

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2829 DIE OPERATION (&00) IST AUS MANGEL AN BETRIEBSMITTELN NICHT FORTSETZBAR

### Bedeutung

Die zur Durchfuehrung der Operation benoetigten Betriebsmittel
sind nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Warten Sie bitte ein paar Minuten oder reduzieren Sie bitte die
Systembelastung. Anschliessend starten Sie einen erneuten Versuch.

## EMM2830

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2830 DIE PAGING-DATEI AUF DEM VOLUME (&00) WIRD VOM PAGING BEREITS GENUTZT

### Bedeutung

Die Paging-Datei wird schon genuetzt, es ist keine Aktion noetig.

## EMM2832

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2832 ES EXISTIERT KEINE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00)

### Maßnahme

Richten Sie bitte eine Paging-Datei auf dem Volume ein.

## EMM2834

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2834 DER PUBSET, IN DEM DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) DEN SEITENWECHSELSPEICHER ERWEITERN SOLL, IST EIN SHARED-PUBSET; DIES IST NICHT GESTATTET

### Bedeutung

Die Paging-Datei darf nur auf einem exklusiv importierten SF-
oder SM-Pubset in Benutzung genommen werden.

### Maßnahme

Importieren Sie bitte das Pubset exklusiv und nehmen Sie dann
die Paging-Datei in Benutzung.

## EMM2835

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2835 DAS VOLUME (&00), DURCH DESSEN PAGING-DATEI DER SEITENWECHSELSPEICHER ERWEITERT WERDEN SOLL, IST NICHT ZUGELASSEN

### Bedeutung

Paging-Dateien duerfen nicht auf dem Global Storage emuliert werden.

### Maßnahme

Zerstoeren Sie bitte die Paging-Datei mit DELETE-FILE oder
DELETE-PAGING-FILE und richten Sie eine neue Paging-Datei auf
einem Volume ein, das nicht auf dem Global Storage liegt.

## EMM2836

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2836 DAS PUBSET ODER DAS VOLUME-SET DES SM-PUBSET (&00), DURCH DEREN PAGING-DATEI AUF VOLUME (&01) DER SEITENWECHSELSPEICHER ERWEITERT WERDEN SOLL, IST NICHT IMPORTIERT

### Bedeutung

Die Erweiterung der Paging-Area um eine Paging-Datei verlangt das
Importieren des zugehoerigen Pubsets und die Verfuegbarkeit des
betroffenen Volume-Sets des SM-Pubset.

### Maßnahme

Importieren Sie bitte das zugehoerige Pubset (bei einem SM-Pubset mit
dem betroffenen Volume-Set).

## EMM2837

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2837 DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) BESITZT NICHT DIE VORGESCHRIEBENEN DATEIATTRIBUTE

### Bedeutung

Die Paging-Datei ist vermutlich nicht mit CREATE-PAGING-FILE oder SIR
eingerichtet worden, sondern durch einen CREATE-FILE-Aufruf und
anschliessend nicht mit den korrekten Attributen versorgt worden.

### Maßnahme

Zerstoeren Sie bitte die Paging-Datei mit DELETE-FILE oder
DELETE-PAGING-FILE und richten Sie die neue Paging-Datei anhand der im
Handbuch angegebenen Hinweise mit CREATE-PAGING-FILE oder SIR neu ein.

## EMM2838

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2838 DER MASTER-CATALOG-EINTRAG DES PUBSETS (&00) FEHLT, DESSEN PAGING-DATEI AUF VOLUME (&01) BEARBEITET WERDEN SOLL

### Bedeutung

Bei der Kommandoverarbeitung der Paging-Kommandos wird festgestellt,
dass der Master-Katalog-Eintrag des zugehoerigen Pubsets fehlt.

### Maßnahme

Richten Sie den Master-Katalog-Eintrag fuer das Pubset wieder her und
importieren Sie das Pubset, bevor Sie das Kommando wieder aufrufen.

## EMM2839

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2839 DAS VOLUME (&00), DURCH DEREN PAGING-DATEI DER SEITENWECHSELSPEICHER ERWEITERT WERDEN SOLL, KANN NICHT VOM PAGING BELEGT WERDEN

### Bedeutung

Ein Volume kann nur durch Paging belegt werden, wenn es noch von keiner
Instanz oder nur von der Pubset-Verwaltung belegt ist. Die vorliegende
Belegung ist unvertraeglich mit der Paging-Belegung.

### Maßnahme

Heben Sie bitte die vorliegende Belegung auf und wiederholen Sie das
Kommando EXTEND-PAGING-AREA fuer die Paging-Datei.

## EMM2840

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2840 DIE ERWEITERUNG UM DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) UEBERSCHREITET DIE MAXIMALE GROESSE DES SEITENWECHSELSPEICHER

### Bedeutung

Zur Zeit betraegt die maximale Groesse der Paging-Area 4 TB.

## EMM2841

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2841 DIE PUBSET-SPEZIFIKATION IST FEHLERHAFT, DAS PUBSET (&00) IST NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Es liegt ein Syntaxfehler in der Pubset-Angabe vor oder das
angegebene Pubset ist in der derzeitigen Konfiguration nicht
bekannt.

### Maßnahme

Wiederholen Sie das Kommando mit der korrekten Pubset-Angabe.

## EMM2842

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2842 DIE ANZAHL DER IN BENUTZUNG GENOMMENEN PAGING-DATEIEN (VOLUMES) UEBERSCHREITET MIT VOLUME (&00) DIE ERLAUBTE HOECHSTGRENZE

### Bedeutung

Zur Zeit sind maximal 4096 Paging-Dateien auf Volumes gestattet.

## EMM2843

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2843 DIE PAGING-DATEI DES PUBSET (&00) AUF VOLUME (&01) WIRD NICHT ZERSTOERT

### Bedeutung

Durch eine Zerstoerung einer Paging-Datei des Home-Pubset oder
einer Paging-Datei, deren Volume im PAGING Parameter-Service
steht, kann ein automatischer Restart des Systems nicht mehr
moeglich sein. Daher wird die Zerstoerung abgelehnt.

### Maßnahme

Sie koennen die Paging-Datei mit FORCE=*YES zerstoeren. Zuvor
empfiehlt es sich im Falle der Nutzung des Home-Pubsets eine
Paging-Datei auf einem anderen Volume des Home-Pubsets
anzulegen, oder im Falle der Nutzung des PAGING Parameter-
Service die Parameter-Service-Datei auf Volumes mit
vorhandenen Paging-Dateien in ausreichender Groesse
abzuaendern, so dass eine Mindestgroesse von 200 MB
ueberschritten wird.

## EMM2844

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2844 DER SEITENWECHSELSPEICHER VON (&00) GB, DER WAEHREND DER SYSTEMEINLEITUNG EINGERICHTET WIRD, UEBERSCHREITET DIE MAXIMALE GROESSE DER PAGING-AREA

### Bedeutung

Zur Zeit betraegt die maximale Groesse der Paging-Area 4 TB.
Die Systemeinleitung wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Geben Sie im Parameter-Service weniger oder kleinere
Paging-Dateien an, so dass diese Grenze nicht ueberschritten wird.

## EMM2845

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2845 ES WURDEN KEINE UNGENUTZTEN PAGING-DATEIEN ZUR AUFNAHME IN DIE PAGING-AREA GEFUNDEN

### Bedeutung

Bei Aufruf des Kommandos EXTEND-PAGING-AREA mit
VOLUME=*ALL wurden keine ungenutzten Paging-
Dateien gefunden. Moeglicherweise sind Pubsets
mit vorhandenen Paging-Dateien nicht exklusiv importiert.

### Maßnahme

Kreieren Sie bitte Paging-Dateien oder importieren Sie exklusive
Pubsets mit vorhandenen Paging Dateien.

## EMM2846

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2846 DIE SYSTEMEINLEITUNG KANN WEGEN EINES INTERNEN FEHLERS WAEHREND DER INITIALISIERUNG DES PAGING-MANAGEMENTS NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN

### Maßnahme

Informieren Sie bitte Ihren Technical Support.

## EMM2847

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2847 DIE SYSTEMEINLEITUNG IST AUS MANGEL AN BETRIEBSMITTELN WAEHREND DER INITIALISIERUNG DES PAGING-MANAGEMENTS NICHT AUSFUEHRBAR

### Bedeutung

Die zur Durchfuehrung der Initialisierung des Paging-Managements
noetigen Betriebsmittel sind nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Informieren Sie bitte Ihren Technical Support.

## EMM2848

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2848 VOLUME (&00) WIRD IM SEITENWECHSELSPEICHER NICHT GENUTZT, BLEIBT ABER BELEGT

### Bedeutung

Wird waehrend der Systemeinleitung ein Seitenwechselspeicher groesser
als die erlaubte Maximalgroesse (4 TB) aufgebaut, so werden die
nicht benoetigten Paging-Volumes ignoriert. Diese Volumes werden
mit dieser Meldung angezeigt. Diese Volumes bleiben belegt, es muss
ein Kommando REDUCE-PAGING-AREA gegeben werden, um die Belegung
dieser Volumes freizugeben.

### Maßnahme

Richten Sie bitte Ihre Paging-Dateien so ein,
dass sie die maximale Groesse der Paging-Area nicht ueberschreiten.

## EMM2850

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2850 DIE GROESSE DES SEITENWECHSELSPEICHER IST: (&00) MB; DIE RESERVIERTE GROESSE DES SEITENWECHSELSPEICHER IST: (&01) MB

### Bedeutung

Es werden die beiden wichtigen Groessen zur Verwaltung des
virtuellen Adressraums ausgegeben: maximale Groesse der Summe
aller virtuellen Adress- und Datenraeume aller Tasks und Summe
der tatsaechlich genutzten Seiten in den Adress- und Datenraeumen.

### Maßnahme

Naehert sich die Groesse des genutzten virtuellen Speichers der
Groesse des verfuegbaren virtuellen Speichers, so raten wir eine
Erweiterung der Paging-Area an.

## EMM2851

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2851 DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) WIRD VOM PAGING NICHT GENUTZT

### Bedeutung

Da die Paging-Datei nicht vom Paging genutzt wird, ist eine Reduzierung
des Seitenwechselspeichers um diese Datei bzw. ein Modifizieren der
Attribute des Seitenwechselbereichs sinnlos.

## EMM2853

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2853 DURCH DIE REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) WIRD DIE MINIMAL BENOETIGTE GROESSE DES SEITENWECHSELSPEICHER UNTERSCHRITTEN

### Bedeutung

Durch die angeforderte Reduktion um die Paging-Datei steht dem Systemlauf
nicht mehr genuegend Seitenwechselspeicher (=virtueller Adressraum) zur
Verfuegung, es tritt ein Saettigungszustand ein, der zum Systemstillstand
fuehren kann. Dies ist nicht zulaessig.

### Maßnahme

Falls das Volume mit der Paging-Datei unbedingt freigegeben werden muss,
weisen Sie dem Seitenwechselspeicher eine Paging-Datei in mindestens
dergleichen Groesse vorher zu und starten Sie anschliessend die
Reduzierung um die Datei von Neuem.

## EMM2854

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2854 DIE OPERATION (&00) IST FUER SM-PUBSET (&01) MITTELS PUBSET-ANGABE NICHT GESTATTET

### Bedeutung

Die Einrichtung der Paging-Dateien soll nicht auf allen Volumes
(Volume-Sets) eines SM-Pubset erfolgen.

### Maßnahme

Benutzen Sie bitte exklusive SF-Pubsets oder kreieren Sie die
Paging-Dateien ueber die VSN-Angabe eines Volumes des SM-Pubsets.

## EMM2855

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2855 EINE REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM DIE PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) IST NICHT MOEGLICH, DA GLEICHZEITIG EINE ARBEITSSPEICHER-REDUKTION STATTFINDET

### Maßnahme

Warten Sie das Ende der Arbeitsspeicher-Reduktion ab und
wiederholen Sie den Auftrag.

## EMM2857

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 79

Warranty : YES

EMM2857 TASK WARTET, BIS DIE ZERSTOERUNG DER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) ABGESCHLOSSEN IST

### Bedeutung

Die Task des eingegebenen Paging-Kommandos (CREATE-PAGING-FILE,
EXTEND-PAGING-AREA) hat zuvor ein DELETE-PAGING-FILE - Kommando
fuer das angegebene Volume veranlasst, das noch nicht
abgeschlossen ist.

## EMM2858

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 79

Warranty : YES

EMM2858 TASK WARTET, BIS DIE REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM VOLUME (&00) ABGESCHLOSSEN IST

### Bedeutung

Die Task des eingegebenen Paging-Kommandos (DELETE-PAGING-FILE,
EXTEND-PAGING-AREA) hat zuvor ein REDUCE-PAGING-AREA - Kommando
fuer das angegebene Volume veranlasst, das noch nicht
abgeschlossen ist.

## EMM2860

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 79

Warranty : YES

EMM2860 WARNUNG! DER OPERANDENWERT (&00) IST MEHRFACH SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

Bei einem Operanden ist eine Liste angegeben, in der ein Wert
mehrfach auftritt. Die Operation wird fuer diesen Wert nur
einmal ausgefuehrt.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie bitte das Kommando.

## EMM2863

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM2863 ES LIEGEN KEINE UNGENUTZTEN PAGING-DATEIEN VOR

### Bedeutung

Diese Meldung wird bei Aufruf des Kommandos SHOW-PAGING-CONFIGURATION
gegeben, wenn die unbenutzten Paging-Dateien ausgegeben werden sollen,
es aber keine gibt.

## EMM2865

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM2865 AUF DEM VOLUME (&00) EXISTIERT KEINE PAGING-DATEI

### Bedeutung

Die Meldung wird bei Aufruf des Kommandos SHOW-PAGING-CONFIGURATION
gegeben, wenn nach der Paging-Datei auf einem bestimmten Volume gefragt
wird und diese nicht existiert.

## EMM2867

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM2867 DIE EXISTENZ DER PAGING-DATEI AUF DEM VOLUME (&00) IST NICHT FESTSTELLBAR

### Bedeutung

Die Meldung wird bei Aufruf des Kommandos SHOW-PAGING-CONFIGURATION
gegeben, falls nach einer Paging-Datei auf einem bestimmten Volume
gefragt wird, die Existenz der Datei aber nicht festgestellt werden
kann, weil z.B. das zugehoerige Pubset nicht oder shared importiert
ist.

### Maßnahme

Treffen Sie Vorkehrungen z.B. durch Importieren der betroffenen Pubsets,
dass die gewuenschten Informationen verfuegbar sind.

## EMM2868

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2868 DIE EXISTENZ DER PAGING-DATEIEN DES PUBSET (&00) IST NICHT FESTSTELLBAR

### Bedeutung

Fuer das im Kommando SHOW-PAGING-CONFIGURATION angegebene
Pubset kann die Existenz einer Paging-Datei nicht festgestellt
werden. Moegliche Ursachen: das Pubset ist nicht importiert,
shared importiert oder unbekannt.

### Maßnahme

Importieren Sie bitte gegebenenfalls das betroffene Pubset.

## EMM2869

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2869 ES GIBT KEINE PAGING-DATEI IN PUBSET (&00)

### Bedeutung

Fuer das im Kommando SHOW-PAGING-CONFIGURATION angegebene Pubset
existieren keine Paging-Dateien.

## EMM2870

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2870 DIE PAGING-DATEI AUF DEM VOLUME (&00) IST NICHT GEGEN KOMMANDO DELETE-FILE (ERASE) GESCHUETZT

### Bedeutung

Die Meldung wird waehrend des Importierens eines Pubset gegeben,
wenn eine Paging-Datei in diesem Pubset in der Paging-Area genutzt
wird, der Schutz vor dem Loeschen der Paging-Datei aber nicht
gesetzt werden kann.

### Maßnahme

Vermeiden Sie ein Loeschen der Paging-Datei.

## EMM2877

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 79

Warranty : YES

EMM2877 DER AUFTRAG ZUR ZERSTOERUNG DER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) IST MIT FEHLERN ABGESCHLOSSEN WORDEN

### Bedeutung

Die Meldung wird beim Kommando SHOW-PAGING-CONFIGURATION mit
Operandenangabe VOLUME=*UNUSED/*ALL/<vsn>, INFORMATION=*ALL
ausgegeben, falls der Auftrag fehlerhaft abgeschlossen wurde,
aber noch nicht an den Aufrufer oder Konsole gemeldet worden
ist. Der genaue Fehler wird dem Aufrufer des Auftrags und/oder
der Konsole zugestellt.

## EMM2878

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 79

Warranty : YES

EMM2878 DER AUFTRAG ZUR REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM VOLUME (&00) IST MIT FEHLERN ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Meldung wird beim Kommando SHOW-PAGING-CONFIGURATION mit
Operandenangabe VOLUME=*USED/*ALL/<vsn>, INFORMATION=*ALL
ausgegeben, falls der Auftrag fehlerhaft abgeschlossen wurde,
aber noch nicht an den Aufrufer oder Konsole gemeldet worden
ist. Der genaue Fehler wird dem Aufrufer des Auftrags und/oder
der Konsole zugestellt.

## EMM2880

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 79

Warranty : YES

EMM2880 DAS KOMMANDO (&00) KANN NICHT ASYNCHRON AUSGEFUEHRT WERDEN, ES WIRD DIE SYNCHRONE BEARBEITUNG GESTARTET

### Bedeutung

Wird beim Erstellen eines asynchronen Auftrags ein Fehler
festgestellt, so dass der Auftrag nicht an die Server-Task
weitergeleitet werden kann, so wird das Kommando in der
aufrufenden Task synchron behandelt.

## EMM2881

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2881 SYSTEMFEHLER IM MEMORY-MANAGEMENT VERURSACHT EINEN SNAPSHOT

### Bedeutung

Ein Fehler im Memory-Management provoziert einen Snapshot.
Der Fehler fuehrt nicht zur System- oder Task-Terminierung,
sondern anschliessend laeuft das System weiter.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte den Snapshot und senden Sie ihn an
Ihren Technical Support.

## EMM2882

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2882 FEHLER IM PAGING-MANAGEMENT FUEHRT ZUM SYSTEMABBRUCH! ADRESSE DES AUFRUFERS: (&00)

### Bedeutung

Bei den verschiedenen Aufgaben des Paging-Management ist ein
inkonsistenter Zustand der Paging-Daten festgestellt worden.
Zur besseren Analyse des Problems wird das System terminiert.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte den SLED und senden Sie ihn an Ihren
Technical Support.

## EMM2885

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2885 DER AUFTRAG ZUR ZERSTOERUNG DER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) IST AKZEPTIERT

### Bedeutung

Der Auftrag wird durch eine Servertask durchgefuehrt. Die Meldung
teilt dem Aufrufer mit, dass der Auftrag der Servertask
zugesandt wurde.

## EMM2886

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2886 DER AUFTRAG ZUR REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM VOLUME (&00) IST AKZEPTIERT

### Bedeutung

Der Auftrag wird durch eine Servertask durchgefuehrt. Die Meldung
teilt dem Aufrufer mit, dass der Auftrag der Servertask zugesandt
wurde.

## EMM2888

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2888 DER AUFTRAG ZUR ZERSTOERUNG DER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) KANN WEGEN TERMINIERUNG DER SERVERTASK NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Die den asynchronen Auftrag durchfuehrende Servertask wurde
terminiert. Die Task wurde wahrscheinlich aufgrund eines
internen Fehlers terminiert.

### Maßnahme

Fuer zu treffende Massnahmen siehe Meldungen der Servertask.

## EMM2889

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

EMM2889 DER AUFTRAG ZUR REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM VOLUME (&00) KANN WEGEN TERMINIERUNG DER SERVERTASK NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Die den asynchronen Auftrag durchfuehrende Servertask wurde
terminiert. Die Task wurde wahrscheinlich aufgrund eines
internen Fehlers terminiert.

### Maßnahme

Fuer zu treffende Massnahmen siehe Meldungen der Servertask.

## EMM2891

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2891 DER AUFTRAG ZUR ZERSTOERUNG DER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) WARTET AUF AUSFUEHRUNG IN DER SERVERTASK

### Bedeutung

Die den asynchronen Auftrag durchfuehrende Servertask ist noch
mit anderen Auftraegen beschaeftigt.

## EMM2892

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2892 DER AUFTRAG ZUR REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM VOLUME (&00) WARTET AUF AUSFUEHRUNG IN DER SERVERTASK

### Bedeutung

Die den asynchronen Auftrag durchfuehrende Servertask ist noch
mit anderen Auftraegen beschaeftigt.

## EMM2894

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2894 DER AUFTRAG ZUR ZERSTOERUNG DER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) IST IN DER SERVERTASK IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Die den asynchronen Auftrag durchfuehrende Servertask ist
mit dem Auftrag noch beschaeftigt.

## EMM2895

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2895 DER AUFTRAG ZUR REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM VOLUME (&00) IST IN DER SERVERTASK IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Die den asynchronen Auftrag durchfuehrende Servertask ist
mit dem Auftrag noch beschaeftigt.

## EMM2897

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2897 DER AUFTRAG ZUR ZERSTOERUNG DER PAGING-DATEI AUF VOLUME (&00) IST ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Dies ist die Abschlussmeldung eines asynchronen Auftrags.

## EMM2898

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 79

Warranty : YES

EMM2898 DER AUFTRAG ZUR REDUKTION DES SEITENWECHSELSPEICHER UM VOLUME (&00) IST ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Dies ist die Abschlussmeldung eines asynchronen Auftrags.

## EMM2900

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2900 DER EMM-FUCTION-CONTROL DES STARTUP KANN WEGEN UNBEKANNTEM HSI NICHT INITIALISIERT WERDEN.

## EMM2901

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2901 DER IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE ANGEGEBENE WERT FUER SHRSIZE IST ZU HOCH.

## EMM2902

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2902 FALSCHE SHRSIZE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE

## EMM2903

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2903 DIE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE ANGEGEBENE SYSSIZE IST UNGUELTIG.

## EMM2904

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2904 VASSIZE KANN NICHT ERMITTELT WERDEN - DER SYSSIZE WERT IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE IST ZU HOCH.

## EMM2905

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2905 DIE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE ANGEGEBENE SCALAR RAS-SIZE IST UNGUELTIG.

## EMM2906

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2906 IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE WURDEN FALSCHE MEMORY-RECONFIGURATION-PARAMETER SPEZIFIZIERT.

## EMM2907

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2907 IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE WURDE EIN FALSCHER WERT FUER WORK-SPACE-CTRL ANGEGEBEN.

## EMM2908

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2908 IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE WURDE EIN UNGUELTIGER WERT FUER ASAM-CTRL ANGEGEBEN.

## EMM2909

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2909 IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE WURDE EIN UNGUELTIGER WERT FUER ALAM-CTRL ANGEGEBEN.

## EMM2910

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2910 DER ERSTE ES-BLOCK IST GROESSER ALS DER LETZTE ES-BLOCK, ODER DER ERSTE ES-BLOCK IST NULL IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE.

## EMM2911

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2911 DIE DAB-AREA IST GROESSER ALS DIE ES-SIZE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE.

## EMM2912

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2912 DIE SEGMENTTAFEL FUER DIE ERZEUGUNG DES STARTUP ADRESSRAUMES IST NICHT 4-K-AUSGERICHTET.

## EMM2913

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2913 VERSCHIEDENE VERSIONEN VON SYSTEM-FC UND STARTUP-FC WURDEN FESTGESTELLT.

## EMM2914

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2914 ES WURDEN VERSCHIEDENE VERSIONSNUMMERN BEI SYSTEM-EMMDINIT UND STARTUP-FC FESTGESTELLT.

## EMM2915

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2915 BEI SYSTEM-EMMINITC UND STARTUP-EMMINITC WURDEN VERSCHIEDENE VERSIONSNUMMERN FESTGESTELLT.

## EMM2916

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2916 BEIM VERSUCH, AUF DEN TLT ZUZUGREIFEN, UM DIE TASKID ODER DEN TCB ZU ERMITTELN, IST EIN FEHLER AUFGETRETEN.

## EMM2917

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2917 DIE ERZEUGUNG DER GLOBALEN ACCESS LIST WAR NICHT MOEGLICH.

## EMM2918

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2918 DIE SYSTEM ACCESS LIST KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN. DIE ALAM RESSOURCEN SIND VORUEBERGEHEND AUSGESCHOEPFT.

## EMM2919

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2919 DIE SYSTEM ACCESS LIST KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN. ALAM ADRESSFEHLER (BAD ERROR).

## EMM2920

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2920 DIE SYSTEM ACCESS LIST KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN. DIE ACCES LIST DESIGNATION KONNTE NICHT ERMITTELT WERDEN.

## EMM2921

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2921 DIE SYSTEM ACCESS LIST KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN. DIE ADDRESSE DER ACCESS LIST KONNTE NICHT FESTGESTELLT WERDEN.

## EMM2922

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2922 DIE SYSTEM ACCESS LIST KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN. DIE ADDRESSE DER ACCESS LIST EXTENSION KONNTE NICHT ERMITTELT WERDEN.

## EMM2923

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2923 DER SHADOW SPACE FUER SLED KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN. MANGEL AN SPEICHER IM ASAM POOL.

## EMM2924

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2924 DER SHADOW SPACE FUER SLED KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN. ASAM ADRESSFEHLER BEI EINEM ASAM AUFRUF.

## EMM2925

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2925 MANGEL AN SPEICHER IM ASAM POOL BEI DER ERZEUGUNG DES ERSTEN ADRESSRAUMS ODER BEIM ANSCHLIESSEN DER DAT AN DIE IPL-CPU FUER DEN STARTUP.

## EMM2926

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2926 ASAM ADRESSFEHLER BEI DER ERZEUGUNG DES ERSTEN ADRESSRAUMS ODER BEIM ANSCHLIESSEN DER DAT AN DIE IPL-CPU.

## EMM2927

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2927 DIE DAT TABELLEN FUER DEN STARTUP KONNTEN NICHT ERZEUGT WERDEN. MANGEL AN SPEICHER IM ASAM POOL

## EMM2928

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2928 DIE DAT TABELLEN FUER DEN STARTUP KONNTEN NICHT ERZEUGT WERDEN. ASAM ADRESSFEHLER.

## EMM2929

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2929 MANGEL AN SPEICHER IM ASAM-POOL BEI DER ERZEUGUNG DER PAGE TABLES FUER DEN SYSTEMANTEIL DES ERSTEN ADRESSRAUMS.

## EMM2930

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2930 DIE SEITENTAFELN FUER DEN SYSTEMANTEIL DES ERSTEN ADRESSRAUMS KONNTEN NICHT ERZEUGT WERDEN. ASAM ADRESSFEHLER.

## EMM2931

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2931 WEGEN SAETTIGUNG ODER EINES REQM-PARAMETERFEHLERS KONNTE EINE KLASSE 2 ANFORDERUNG NICHT BEFRIEDIGT WERDEN.

## EMM2932

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2932 SCHWERER SVP-AUFRUFFEHLER BEI DER GET-FUNCTION-INFORMATION BEHANDLUNG.

## EMM2933

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2933 SCHWERER SVP-AUFRUFFEHLER BEIM VERSUCH DIE HOECHSTE SE NUMMER ZU ERHALTEN.

## EMM2934

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2934 DIE DATEN FUER DIE REKONFIGURATION PHYSIKALISCHER SPEICHERELEMENTE KONNTEN NICHT INITIALISIERT WERDEN. ZU VIELE SPEICHERLEMENTE.

## EMM2935

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2935 SVP-FEHLER BEIM STORAGE-ELEMENT-INFORMATION-AUFRUF.

## EMM2936

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2936 DIE DAT TABELLEN KONNTEN NICHT ERWEITERT WERDEN. ASAM ADRESSFEHLER.

## EMM2937

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2937 DIE DAT TABELLEN FUER DEN SHARED CODE BEREICH KONNTEN NICHT ERZEUGT WERDEN. ASAM ADRESSFEHLER.

## EMM2938

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2938 I/O SHARING IST NICHT MOEGLICH. MANGEL AN SPEICHER IN ASAM-POOL.

## EMM2939

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2939 I/O SHARING IST NICHT MOEGLICH. ASAM ADRESSFEHLER.

## EMM2940

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2940 WEGEN SAETTIGUNG KONNTEN BITMAPS FUER VMM NICHT ERZEUGT WERDEN.

## EMM2941

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2941 WEGEN EINES REQM PARAMETERFEHLERS KONNTEN BITMAPS VON VMM NICHT ERZEUGT WERDEN.

## EMM2942

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2942 DER BENUTZERADRESSRAUM KONNTE NICHT INITIALISIERT WERDEN. SCHLECHTER RETURN CODE VON EMM5CREA.

## EMM2943

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2943 DER VIRTUELLE ADRESSRAUM KONNTE NICHT INITIALISIERT WERDEN. DIE TASK IST NICHT PRE-ALLOKIERT.

## EMM2944

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2944 DIE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE ANGEGEBENE SHXSIZE IST ZU HOCH.

## EMM2945

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2945 DIE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE ANGEGEBENE SHXSIZE BESITZT NICHT DIE NOETIGE AUSRICHTUNG.

## EMM2946

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2946 DIE HSA ADRESSE IST NICHT OBERHALB DER BS2000-STARTADRESSE. DIE SCPINFO DATEN SIND FEHLERHAFT.

## EMM2947

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2947 ES EXISTIERT KEINE HSA. DIE SCPINFO DATEN SIND FEHLERHAFT.

## EMM2948

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2948 ES SIND NICHT GENUEGEND PREALLOKIERTE SEITEN VORHANDEN UM DIE FREE-QUEUE DES ASAM POOLS ZU FUELLEN.

## EMM2949

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2949 DIE DAT TABELLEN FUER DEN EXTENDEN SHARED CODE BEREICH KONNTEN NICHT ERZEUGT WERDEN. ASAM ADRESSFEHLER.

## EMM2950

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2950 ES SIND NICHT GENUEGEND GLOBALE SEGMENTE VORHANDEN, UM DIE SEITEN FUER DAS KLASSE 1 EXEC ZU ERZEUGEN. EMMPREPA IM MODUL EMMINIT1 MUSS VERGROESSERT WERDEN.

## EMM2951

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2951 ES SIND NICHT GENUEGEND GLOBALE SEGMENTE VORHANDEN UM DIE EXPDT-SEITEN ZU ERZEUGEN. EMMPREPA IM MODUL EMMINIT1 MUSS VERGROESSERT WERDEN.

## EMM2952

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2952 ANGEGEBENE SYSSIZE IN MEMORY-PARAMETER-SERVICE AUF MINIMALEN SYSSIZE-WERT ERHOEHT

## EMM2953

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

EMM2953 DER ARBEITSSPEICHER IST ZU KLEIN. DIE SCPINFO DATEN SIND MOEGLICHERWEISE FEHLERHAFT

## EMM2954

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

EMM2954 DIE HW-SEITENGROESSE WIRD IM LAUFENDEN SYSTEM NICHT UNTERSTUETZT, SCPINFO-DATEN SIND NICHT IN ORDNUNG.

## EMM2955

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

EMM2955 ANGEGEBENE SYSSIZE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE IST INKOHAERENT ZUR ANGENOMMENEN ADRESSRAUMGROESSE. DIE ADRESSRAUMGROESSE WIRD ERHOEHT.

## EMM2956

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2956 DER ANGEGEBENE PARAMETER PAGING-GSSIZE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE IST HOEHER ALS DIE MAXIMALE GROESSE DER GANZEN PAGING-AREA

## EMM2957

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2957 DER ANGEGEBENE PARAMETER BIGPG-QUOTA IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE IST HOEHER ALS 99 %

## EMM2958

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2958 DER ANGEGEBENE PARAMETER SHR-BIGPG-SIZE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE IST GROESSER ALS 256 MB

## EMM2959

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2959 DER ANGEGEBENE PARAMETER SHR-BIGPG-SIZE IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE IST KEIN VIELFACHES VON 16 MB

## EMM2960

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM2960 DER EFFEKTIVE SYSSIZE-WERT IST (&00) MB

### Bedeutung

(&00) gibt den Wert der SYSSIZE in MB an.

## EMM2961

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

EMM2961 ANGEGEBENES PAGING-SATURATION-WARNING-LIMIT IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE IST NICHT IM ERLAUBTEN BEREICH.

## EMM2962

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

EMM2962 ANGEGEBENE PAGING-SATURATION-LIMITS-QUOTA IM MEMORY-PARAMETER-SERVICE IST NICHT IM ERLAUBTEN BEREICH.

## EMM3001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3001 DER STARTUP PARAMETER MEM-RECONF WIRD IGNORIERT. SPEICHERREKONFIGURATION IST AUF DIESER HARDWARE NICHT MOEGLICH.

## EMM3002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3002 KONFIGURATIONSFEHLER. IN EINEM VM2000 KOMMANDO WURDE EINE UNGUELTIGE MIMIMALE SPEICHERGROESSE FUER DIE VM ANGEGEBEN.

## EMM3201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

EMM3201 'MEMORY LINK BOMBED'. TASK BEENDET MIT DUMP.

### Bedeutung

Konsistenz-Pattern am Ende des freizugebenden Teilseitenbereichs
ueberschrieben. Die Fehler-Adresse entspricht dem Befehlszaehlerstand beim
Anfordern des Teilseitenbereiches.

## EMM3202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

EMM3202 $ASAM-INKONSISTENZ WAEHREND 'REQUEST/RELEASE MEMORY'-VERARBEITUNG. TASK BEENDET MIT DUMP.

## EMM3203

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

EMM3203 INTERNE BETRIEBSMITTEL-SAETTIGUNG WAEHREND 'REQUEST/RELEASE MEMORY' VERARBEITUNG. TASK BEENDET MIT DUMP.

## EMM3204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3204 BEIM AUFRUF VON $GETMEM WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3205

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM3205 WINDOW-INKONSISTENZ WAEHREND 'RELEASE-MEMORY'-VERARBEITUNG. TASK BEENDET MIT DUMP.

## EMM3206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM3206 INKONSISTENZ ZWISCHEN VMMALLOC UND VMMSERV.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $NVYWIN meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM3207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM3207 INKONSISTENZ ZWISCHEN VMMALLOC UND VMMSERV.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $NVYSET meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM3208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM3208 UNZULAESSIGER REQUEST MEMORY WAEHREND RESTART/TASK TERMINIERUNG.

### Bedeutung

Waehrend der Speicherrekonstruktion von der Checkpoint-Datei/Task-
Terminierung ist REQUEST MEMORY fuer Benutzeradressraum nicht zulaessig.

## EMM3209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3209 BEIM AUFRUF VON $RETMEM WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3212

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3212 BEIM AUFRUF VON $ACCTLT WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3213

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3213 INNERHALB DER KOMPONENTE VMMALLOC/INM WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3214

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3214 INNERHALB VON DSSM/INM WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3215

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3215 INNERHALB DER INM DATENSTRUKTUREN WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3216

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3216 INNERHALB DER VMMALLOC DATENSTRUKTUREN WERDEN INKONSISTENZEN ERKANNT.

## EMM3217

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3217 INNERHALB DER C5C4_FPM_QUEUE WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3218

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3218 INNERHALB DER C5C4_PPM_QUEUE WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3219

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3219 BEIM AUFRUF VON $NVAINM WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3220

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3220 BEIM AUFRUF VON $NNMAIN WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3221

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3221 BEIM AUFRUF VON $INVPAG WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3222

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3222 BEIM AUFRUF VON $CORE WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM3223

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3223 BEIM AUFRUF VON $NKLREQ WIRD EINE INKONSISTENZ ERKANNT.

## EMM3224

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3224 BEIM AUFRUF VON $REQFRM WIRD EINE INKONSISTENZ ERKANNT.

## EMM3225

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3225 BEIM AUFRUF VON $ECMF WIRD EINE INKONSISTENZ ERKANNT.

## EMM3226

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3226 BEIM AUFRUF VON $JITINV WIRD EINE INKONSISTENZ ERKANNT.

## EMM3301

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

EMM3301 SYSTEMFEHLER BEI AUSFUEHRUNG EINER 'MEMORY POOL'-FUNKTION. SYSTEM-DUMP ZIEHEN!

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung einer MEMORY POOL-Funktion wird eine systeminterne
Inkonsistenz festgestellt.

## EMM3303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3303 SYSTEMFEHLER BEI DER AUSFUEHRUNG DER 'SHARED MEMORY' FUNKTION.

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung der 'Shared Memory' Funktion wird eine systeminterne
Inkonsistenz festgestellt.

## EMM3310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3310 KEIN MEMORY POOL ENTSPRICHT DEN ANGEGEBENEN AUSWAHLKRITERIEN.

## EMM3311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3311 KEINE KONNEKTIERUNG ZUM ANGEGEBENEN MEMORY POOL.

### Bedeutung

Der angegebene Memory Pool ist im System vorhanden, es existiert aber
derzeit keine Konnektierung unter der User-Id des Aufrufers.

## EMM3312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3312 SYSTEM-FEHLER BEIM AUFRUF DES /SHOW-MEMORY-POOL-STATUS KOMMANDOS. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Unerwarteter Return Code bei Aufruf einer internen Systemfunktion.
Moegliche Ursachen:
Fehler bei Ermittlung der LOGON-Userid ($RDUID).

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## EMM3313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3313 DIE IM KOMMANDO /SHOW-MEMORY-POOL-STATUS ANGEGEBENE TASK EXISTIERT NICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Die angegebene TSN ist dem System nicht bekannt.

### Maßnahme

Gueltige TSN angeben und Kommando wiederholen.

## EMM3314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3314 DIE IM KOMMANDO /SHOW-MEMORY-POOL-STATUS ANGEGEBENE USER-ID / GROUP-ID EXISTIERT NICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Die angegebene User-Id / Group-Id ist dem System nicht bekannt.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und Kommando wiederholen.

## EMM3318

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3318 NICHT GENUEGEND VIRTUELLER SPEICHER ZUR AUSFUEHRUNG DES KOMMANDOS VERFUEGBAR. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Es koennen aktuell keine intern benoetigten Bereiche angefordert werden.

### Maßnahme

Spaeter erneut versuchen.
Tritt der Fehler weiterhin auf, Systemverwalter verstaendigen.

## EMM3401

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

EMM3401 INKONSISTENZ IN IMPLIZIT EROEFFNETEM 'SLOT POOL'. SYSTEM-ABBRUCH MIT DUMP.

### Bedeutung

Im Modul EMMSLT wird in einem implizit eroeffneten SLOT POOL
waehrend Pool-Expansion oder -Reduktion eine Inkonsistenz festgestellt.

## EMM3431

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

EMM3431 NEGATIVER RC VOM 'NAME MANAGER'. TASK BEENDET MIT DUMP.

### Bedeutung

Modul EMMOPN erhaelt negativen Returncode vom Name-Manager.

## EMM3501

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

EMM3501 MEMORY LINK BOMBED. TASK MIT DUMP BEENDET.

### Bedeutung

Konsistenz-Pattern am Ende des freizugebenden Teilseitenbereichs
im Extended Memory ueberschrieben. Die Fehler-Adresse entspricht
dem Befehlszaehlerstand beim Anfordern des Teilseitenbereiches.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte den Dump und senden Sie ihn an Ihren
Technical Support.

## EMM3503

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

EMM3503 INTERNE BETRIEBSMITTEL-SAETTIGUNG WAEHREND 'GET/RETURN EXTENDED MEMORY' VERARBEITUNG. TASK MIT DUMP BEENDET.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte den Systemdump und senden Sie ihn an Ihren
Technical Support.

## EMM3504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM3504 BEI DER INITIALISIERUNG DES PARTIAL PAGE DATA SPACES KOMMT ES ZU FEHLERN.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED/Systemdump und senden Sie ihn an
Ihren Technical Support.

## EMM3600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM3600 FUER ANGEGEBENE TASK DARF KEINE INFORMATION UEBER DEN USER-ADRESSRAUM AUSGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Die Task laeuft nicht unter der eigenen Benutzerkennung.

## EMM3601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM3601 EIN SYSTEMFEHLER TRAT AUF

### Maßnahme

Informieren Sie bitte Ihren Technical Support.

## EMM3602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM3602 DIE ANGEGEBENE TASK EXISTIERT NICHT IM SYSTEM

## EMM3603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

EMM3603 ZUR AUSFUEHRUNG DES KOMMANDOS IST KEIN AUSREICHENDER ARBEITSSPEICHER VORHANDEN

## EMM3800

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM3800 BEIM AUFRUF VON $NVMMAP WURDE EINE INKONSISTENZ FESTGESTELLT.

## EMM3850

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM3850 IN DEN DATEN DER FUNKTIONSEINHEIT NVMMAP.NVMISM WURDE EINE INKONSISTENZ FESTGESTELLT.

## EMM3851

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM3851 BEIM AUFRUF VON $GETMEM WURDE EINE INKONSISTENZ FESTGESTELLT.

## EMM3852

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM3852 BEIM AUFRUF VON $OPNSL WURDE EINE INKONSISTENZ FESTGESTELLT.

## EMM3853

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM3853 BEIM AUFRUF VON $GETSL WURDE EINE INKONSISTENZ FESTGESTELLT.

## EMM3854

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM3854 BEIM AUFRUF VON $RETSL WURDE EINE INKONSISTENZ FESTGESTELLT.

## EMM3855

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

EMM3855 BEIM AUFRUF VON $RETMEM WURDE EINE INKONSISTENZ FESTGESTELLT.

## EMM4001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM4001 BEIM HOLDEN EINER TASK TRITT EINE INKONSISTENZ BEI DER FREIGABE DES AUSGELAGERTEN KLASSE 6 BEREICHS AUF.

### Bedeutung

Falls eine Seite nicht freigegeben werden kann, nachdem sie in eine
EAM-Datei geschrieben worden ist, so fuehrt dies zu einem Systemdump.

### Maßnahme

Dump ziehen!

## EMM4002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM4002 FEHLER BEIM AUFRUF DER SCHNITTSTELLE REQM DURCH DIE UNHOLD VERARBEITUNG.

### Maßnahme

Bitte Systemdump ziehen!

## EMM4003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM4003 BEIM ZUGRIFF AUF EINE EAM DATEI WAEHREND DES UNHOLDENS TRETEN FEHLER AUF.

## EMM5001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

EMM5001 BEI DER AENDERUNG DER SEITENATTRIBUTE TRETEN SYSTEMINKONSISTENZEN AUF. PROGRAMM BEENDET MIT DUMP.

### Bedeutung

PDR-Lock kann nicht gesetzt / freigegeben werden.

## EMM6002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

EMM6002 NEGATIVER RC VON REQM/RELM. TASK BEENDET MIT DUMP.

### Bedeutung

In der Routine EMMRSTA1 liefert REQM/RELM einen negativen RC.

## EMM6003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

EMM6003 NEGATIVER RC VON $RALS1. TASK BEENDET MIT DUMP.

### Bedeutung

In der Routine EMMRSTA2 liefert $RALS1 einen negativen RC.

## EMM6004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

EMM6004 BEI AUSFUEHRUNG DER VALIDIERUNG WIRD NICHT-ZUGREIFBARKEIT ERKANNT. PROGRAMM BEENDET MIT DUMP.

### Bedeutung

Mit den Privilegien des (TPR-)Unterprogramms, das den zu validierenden
virtuellen Adressbereich aufgebaut hat, kann auf den Bereich nicht
zugegriffen werden.

## EMM6005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

EMM6005 $VALID FEHLER BEIM AUFRUF DER $SSTX FUNKTION. PROGRAMM BEENDET MIT DUMP.

### Bedeutung

In der Validierungsroutine tritt eim Einhaengen einer STXIT Contingency
(zur Behandlung des Ereignisses "Validierungsfehler" in TU) eine
Inkonsistenz auf.

## EMM6006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM6006 BEIM INITIALISIEREN DES BENUTZERSCHLUESSELS WIRD EIN SYSTEMFEHLER FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Eine Inkonsistenz im System fuehrt zur Taskterminierung.

### Maßnahme

Sytemdump ziehen!!

## EMM6051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM6051 PDR-LOCK KANN NICHT GESETZT/FREIGEGEBEN WERDEN. PROGRAMM BEENDET MIT DUMP.

### Bedeutung

Bei der Verarbeitung eines $NVYPAM-Aufrufs konnte der PDR-Lock nicht
gesetzt bzw. freigegeben werden.

## EMM6052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM6052 BEI DER ABARBEITUNG VON $NVYPGA ACCESS=OPEN WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM6053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM6053 BEI DER ABARBEITUNG VON $NVYPGA ACCESS=CLOSE WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM6054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM6054 BEI DER ABARBEITUNG VON $NVYPGA ACCESS=CLOSE WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM6055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM6055 BEI DER ABARBEITUNG VON $NVYPGA ACCESS=CLOSE WERDEN INKONSISTENZEN FESTGESTELLT.

## EMM6056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EMM6056 IM SVC 1 VERTEILER WURDE EINE INKONSISTENZ FESTGESTELLT.

### Maßnahme

Bitte ziehen Sie einen System Dump!

## EMM7001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7001 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND DAT MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $ASAM meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7002 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND NAME MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $NNMAI meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7003 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND TASK LOCK MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $GTLOCK ( $RLLOCK, $CRLOCK ) meldet einen nicht
behebbaren Fehler.

## EMM7004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7004 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND REAL MEMORY MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $CORE meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7005 INKONSISTENZ INNERHALB DES DATA SPACE MANAGERS.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $DSPSRV meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7006 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND DIV MANAGEMENT.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $DIVPD meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7007 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND REAL MEMORY MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $INVPAG meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7008 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND ACCESS LIST MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $ALESRV meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7009 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND SAT MANAGEMENT.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $SATDSP meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7010 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND VALIDIERUNG.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $VALID meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7011 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND STXIT MANAGEMENT.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $NSTGVA meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7012 INKONSISTENZ ZWISCHEN DATA SPACE MANAGER UND COSMOS.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $NPFCHK meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7013 INKONSISTENZ INNERHALB DES DATA SPACE MANAGERS.

### Bedeutung

Die interne Datenstruktur des DATA SPACE Managers ist defekt.

## EMM7041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7041 INKONSISTENZ ZWISCHEN ACCESS LIST MANAGER UND ART MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $ALAM meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7042 INKONSISTENZ ZWISCHEN ACCESS LIST MANAGER UND NAME MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $NNMAIN meldet einen nicht behebbaren Fehler.

## EMM7043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7043 INKONSISTENZ ZWISCHEN ACCESS LIST MANAGER UND TASK LOCK MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $GTLOCK oder $RLLOCK meldet einen nicht behebbaren
Fehler.

## EMM7044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7044 SYNCHRONISATIONS-FEHLER BEIM FREMDTASK-ZUGRIFF DURCH DEN ACCESS LIST MANAGER.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $ACCTLT meldet bei der Lock-Freigabe einen Fehler.

## EMM7045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

EMM7045 INKONSISTENZ ZWISCHEN ACCESS LIST MANAGER UND VALIDIERUNG.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $VALID meldet einen nicht behebbaren Fehler.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen