## NVICOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 20

Warranty : NO

NVICOPY Copyright (C) (&01) (&00). Alle Rechte vorbehalten

## NVILOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 20

Warranty : NO

NVILOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## NVIREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 20

Warranty : NO

NVIREVI INIT Meldungsdatei, Version 104

## NVISTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 20

Warranty : NO

NVISTRT Prozedur '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## NVI0000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

NVI0000 PROGRAMM INIT BEREIT

### Bedeutung

Das Programm INIT ist geladen und ablauffaehig.

## NVI0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0001 ANWEISUNG EINGEBEN. (END = INIT BEENDEN)

### Bedeutung

Eine Initialisierungs-Anweisung wird angefordert.
Durch die Eingabe von 'END' wird INIT beendet.

### Maßnahme

INIT-Anweisung mit entsprechenden Operanden oder 'END' eingeben.

## NVI0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

NVI0002 WEITERE OPERANDEN EINGEBEN

### Bedeutung

Weitere Initialisierungs-Operanden werden angefordert, da in der
vorhergehenden Anweisungszeile durch einen '-' die Fortsetzung
der Anweisungszeile angekuendigt wurde.

## NVI0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0003 DATENTRAEGER-KENNSAETZE (&00):

### Bedeutung

Die Ausgabe der gelesenen Datentraeger-Kennsaetze wird angekuendigt.
(&00): (ISO7) : die Kennsaetze sind in 7-Bit-Code verschluesselt
: ' ' : die Kennsaetze sind in EBCDIC-Code verschluesselt

## NVI0004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0004 (&01)-KENNSATZ: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): 80 Byte (abdruckbar), Datentraeger-Kennsatz
Leerstellen am Ende der Zeichenkette werden nicht ausgegeben.
(&01): Kennsatz-Typ (VOL1,VOL2,...HDR1,HDR2,...)

## NVI0005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0005 ERSTER BLOCK IST KEIN DATENTRAEGER-KENNSATZ

### Bedeutung

Der erste Block auf dem Datentraeger beginnt nicht mit VOL1.

## NVI0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

NVI0007 DATENTRAEGER UEBERSCHREIBEN ? ANTWORT (YES=JA N=NEIN)

### Bedeutung

Dies ist die letzte Moeglichkeit, die Initialisierung des Datentraegers
zu verhindern, z.B. bei Zuweisung eines falschen Datentraegers.

### Maßnahme

YES: Der Datentraeger wird ueberschrieben.
Aus Sicherheitsgruenden wird kein Kuerzel fuer die Antwort
zugelassen.
N : Die Datentraeger-Zuweisung wird zurueckgenommen.

## NVI0008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0008 DATENSICHERHEITSLOESCHEN GESTARTET

### Bedeutung

Dieser Vorgang kann je nach Datentraeger-Typ von einigen Minuten bis zu
Stunden dauern.

## NVI0009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0009 DATENSICHERHEITSLOESCHEN BEENDET

## NVI0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0010 INITIALISIERUNG DES DATENTRAEGERS '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der Datentraeger kann jetzt im BS2000 verwendet werden.
(&00): VSN des Datentraegers bzw.
'*WTM', wenn nur Band-Abschnittsmarken geschrieben wurden
(&01): mnemotechnischer Geraetename

## NVI0011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

NVI0011 PROGRAMM INIT NORMAL BEENDET

## NVI0012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0012 AUSGABE FORTSETZEN ? ANTWORT (Y = JA; N = NEIN)

## NVI0013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0013 EINGESCHALTETE INIT-OPTIONEN: (&00)

### Bedeutung

Die mit dem INIT-Kommando OPTION eingeschalteten Zusatzfunktionen werden
angezeigt.
(&00): Schluesselwoerter des INIT-Kommandos OPTION

## NVI0100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0100 EINGESCHRAENKTER ZUGRIFF '(&00)'

### Bedeutung

(&00): 'BYTE 11 IN VOL1' bzw. 'BYTE 54 IN HDR1'
Der Zugriff auf den Datentraeger oder die erste Datei auf dem Datentraeger
ist eingeschraenkt durch
- ein Zeichen ungleich '0' oder ' ' im Byte 11 des VOL1-Kennsatzes
(Zugriff nur fuer den Eigentuemer), oder durch
- ein Zeichen ungleich ' ' im Byte 54 des HDR1-Kennsatzes
(Zugriff auf die erste Datei nur durch den Eigentuemer).

## NVI0101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0101 VERFALLSDATUM DER ERSTEN DATEI NOCH NICHT ERREICHT

### Bedeutung

Das im HDR1-Kennsatz der ersten Datei auf dem Datentraeger eingetragene
Freigabedatum ist noch nicht erreicht.

## NVI0102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0102 KEINE KENNSAETZE GEFUNDEN. DATENTRAEGER IST LEER

## NVI0103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0103 KEINE KENNSAETZE GEFUNDEN. ABSCHNITTSMARKEN GELESEN

## NVI0104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0104 E/A-FEHLER BEIM LESEN DER KENNSAETZE

### Bedeutung

Beim Lesen der Kennsaetze trat ein Geraetefehler auf. Es handelt sich
dabei weder um 'Leerer Datentraeger' noch um 'Abschnittsmarken erkannt'.
Wurde die Anweisung 'INIT' mit dem Operanden 'NEW' gegeben und ist der
Datentraeger aber nicht leer, so wurde die Geraete-Fehlerbehandlung
ausgeschaltet. Die Kennsaetze koennen in diesem Fall mit Fehlerbehandlung
trotzdem lesbar sein.

### Maßnahme

Falls 'INIT' mit 'NEW' angegeben war, 'INIT' ohne 'NEW' wiederholen,
oder Kennsaetze mit 'LIST' lesen. In anderen Faellen vorausgehende
Konsolmeldungen bzw. Eintraege in HEL-Datei beachten.

## NVI0105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0105 ERSTE DATEI AUF DEM DATENTRAEGER IST KENNWORTGESCHUETZT

### Bedeutung

Im HDR3-Kennsatz der ersten Datei auf dem Datentraeger ist ein Lese- und/
oder ein Schreibkennwort eingetragen.
- Lesekennwort : Bytes 57-60
- Schreibkennwort : Bytes 61-64

## NVI0106

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0106 ERSTE DATEI AUF DEM DATENTRAEGER IST SCHREIBGESCHUETZT

### Bedeutung

Im HDR3-Kennsatz der ersten Datei auf dem Datentraeger ist als Zugriffsart
nur Lesezugriff eingetragen (Byte 69).
- '0' : Lese- und Schreibzugriff
- '1' : nur Lesezugriff

## NVI0113

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0113 DATENTRAEGER-KENNSAETZE (&00):

### Bedeutung

Die Ausgabe der gelesenen Datentraeger-Kennsaetze wird angekuendigt.
(&00): (ISO7) : die Kennsaetze sind in 7-Bit-Code verschluesselt
: ' ' : die Kennsaetze sind in EBCDIC-Code verschluesselt

## NVI0114

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0114 (&01)-KENNSATZ: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): 80 Byte (abdruckbar), Datentraeger-Kennsatz
Leerstellen am Ende der Zeichenkette werden nicht ausgegeben.
(&01): Kennsatz-Typ (VOL1,VOL2,...HDR1,HDR2,...)

## NVI0115

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0115 ERSTER BLOCK IST KEIN DATENTRAEGER-KENNSATZ

### Bedeutung

Der erste Block auf dem Datentraeger beginnt nicht mit VOL1.

## NVI0117

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

NVI0117 DATENTRAEGER UEBERSCHREIBEN ? ANTWORT (YES=JA N=NEIN)

### Bedeutung

Dies ist die letzte Moeglichkeit, die Initialisierung des Datentraegers
zu verhindern, z.B. bei Zuweisung eines falschen Datentraegers.

### Maßnahme

YES: Der Datentraeger wird ueberschrieben.
Aus Sicherheitsgruenden wird kein Kuerzel fuer die Antwort
zugelassen.
N : Die Datentraeger-Zuweisung wird zurueckgenommen.

## NVI0200

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0200 INITIALISIERUNGS-LAUF NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Initialisierungsauftrag wurde abgebrochen, weil die Frage, ob der
Datentraeger ueberschrieben werden soll, nicht mit 'YES' beantwortet
wurde.

## NVI0201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0201 DATENTRAEGER IST GESCHUETZT. INITIALISIERUNGS-AUFTRAG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Vor dem Initialisierungsauftrag wurde der erweiterte Ueberscheibungs-
schutz (OPTION PROT) eingeschaltet und mindestens eines der folgenden
Schutzkriterien ist erfuellt:
- Der Zugriff auf den Datentraeger ist nur dem Eigentuemer gestattet
(Byte 11 im VOL1-Kennsatz enthaelt weder '0' noch ' ').
- Der Zugriff auf die erste Datei auf dem Datentraeger ist nur dem Eigen-
tuemer gestattet (Byte 54 im HDR1-Kennsatz enthaelt weder '0' noch ' ').
- Das Verfallsdatum der ersten Datei auf dem Datentraeger ist noch nicht
erreicht (Byte 48-53 im HDR1-Kennsatz).
- Die erste Datei auf dem Datentraeger ist mit einem Lese- und/oder
Schreibkennwort geschuetzt (Byte 57-64 im HDR3-Kennsatz).
- Fuer die erste Datei auf dem Datentraeger ist nur Lesezugriff gestattet
(Byte 69 im HDR3-Kennsatz enthaelt eine '1').

### Maßnahme

Wird das Ueberschreiben des Datentraegers gewuenscht, so muss der
erweiterte Ueberschreibungsschutz ausgeschaltet werden.

## NVI0202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0202 FORMATIERUNG GESTARTET AUF GERAET (&00)

### Bedeutung

Die Formatierung des Datentraegers wurde gestartet.
Dieser Vorgang kann von mehreren Minuten bis zu Stunden dauern.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename (MN)

## NVI0203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0203 FORMATIERUNG BEENDET AUF GERAET (&00)

### Bedeutung

Das Formatieren des Datentraegers ist beendet.
(&00): mnemotechnischer Geraetename (MN)

## NVI0204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0204 FORMATIERUNG FUER DATENTRAEGER-TYP (&00) NICHT MOEGLICH. INITIALISIERUNGSLAUF WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Das Formatieren eines Datentraegers vom Typ (&00) wurde mit dem Operanden
'FORMAT' angefordert, der Datentraeger-Typ bietet aber nicht die
Moeglichkeit des Formatierens.
Der Operand 'FORMAT' wird ignoriert.
(&00): Datentraeger-Typ

## NVI0205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0205 FORMATIERUNG AUF GERAET (&00) NICHT MOEGLICH. INITIALISIERUNGSLAUF WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Das Formatieren eines Datentraegers wurde mit dem Operanden 'FORMAT'
angefordert. Das Geraet (&00) bietet aber nicht die Moeglichkeit
des Formatierens.
Der Operand 'FORMAT' wird ignoriert.
(&00): mnemotechnischer Geraetename (MN)

## NVI0208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0208 DATENSICHERHEITSLOESCHEN GESTARTET

### Bedeutung

Dieser Vorgang kann je nach Datentraeger-Typ von einigen Minuten bis zu
Stunden dauern.

## NVI0209

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0209 DATENSICHERHEITSLOESCHEN BEENDET

## NVI0210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0210 INITIALISIERUNG DES DATENTRAEGERS '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der Datentraeger kann jetzt im BS2000 verwendet werden.
(&00): VSN des Datentraegers bzw.
'*WTM', wenn nur Band-Abschnittsmarken geschrieben wurden
(&01): mnemotechnischer Geraetename

## NVI0211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0211 DATENSICHERHEITSLOESCHEN FUER DATENTRAEGER-TYP "(&00)" NICHT MOEGLICH. INITIALISIERUNG ERFOLGT OHNE LOESCHEN

### Bedeutung

Das Datensicherheitsloeschen eines Datentraegers vom Typ (&00) wurde
mit dem Operanden 'ERASE' angefordert, Datentraeger dieses Typs
koennen aber nicht geloescht werden, da es sich um ein WORM-Medium
(Write Once, Read Many) handelt.
Der Operand 'ERASE' wird ignoriert, die Initialisierung wird ohne
Datensicherheitsloeschen fortgesetzt.
(&00): Datentraeger-Typ

## NVI0212

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0212 SCHREIBEN VON HDR-KENNSAETZEN BEIM DATENTRAEGER-TYP "(&00)" NICHT GESTATTET. INITIALISIERUNG ERFOLGT OHNE HDR-KENNSATZE

### Bedeutung

Das Schreiben von Dummy-HDR-Kennsaetzen ist bei einem Datentraeger
des Typs (&00) nicht gestattet, da es sich um ein WORM-Medium
(Write Once, Read Many) handelt.
Der Initialisierungslauf wird fortgesetzt, es wird nur der VOL1-
Kennsatz geschrieben, wie dies auch bei Angabe der Option NOHDR der
Fall waere.
Durch Angabe der Option NOHDR im Initialisierungsauftrag kann die
Ausgabe dieser Meldung vermieden werden.
(&00): Datentraeger-Typ

## NVI0300

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0300 DIE AUFGERUFENE INIT-VERSION '(&00)' UNTERSTUETZT NUR BS2000 (&01)

### Bedeutung

(&00): INIT-Versions-Nummer z.B. Vnn.nann
(&01): BS2000-Versions-Nummer z.B. Vnn.n

### Maßnahme

Eine INIT-Version starten, die mit der BS2000-Version ablauffaehig ist.

## NVI0301

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0301 FUER GEFORDERTE INIT-FUNKTION FEHLT PRIVILEG

### Bedeutung

Der Task des Anwenders ist nicht das erforderliche Privileg (siehe
Manual) zur Ausfuehrung der geforderten INIT-Funktion zugewiesen.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NVI0302

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0302 FEHLER WAEHREND EINES SYSTEM-AUFRUFS. INITIALISIERUNGS-LAUF ABGEBROCHEN. DIAGNOSE-INFORMATION: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Diagnose-Information
(Schnittstellen-Name, Schnittstellen-Kennzeichen, Returncode,
Aufruf-Kennzeichen)

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NVI0303

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0303 GERAET UNTERSTUETZT DEN ANGEGEBENEN DATENTRAEGER-TYP NICHT

### Bedeutung

Ein Datentraeger mit dem im Kommando angegebenen Typ kann vom zugewiesenen
Geraet nicht bearbeitet werden.

### Maßnahme

Initialisierung auf einem Geraet starten, das den geforderten
Datentraeger-Typ bearbeiten kann.

## NVI0305

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0305 FALSCHER DATENTRAEGER

### Bedeutung

Die Verwendung des zugewiesenen Datentraegers ist nicht gestattet, da
er eine andere VSN besitzt als im Operanden 'CHECK=vsn' angegeben wurde.

### Maßnahme

Richtigen Datentraeger zuweisen oder andere CHECK-VSN waehlen.

## NVI0306

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0306 FEHLER BEIM BELEGEN EINES GERAETES ODER EINES DATENTRAEGERS, RC='(&00)'

### Bedeutung

Die geforderte INIT-Funktion wurde abgewiesen.
Der Returncode informiert ueber den aufgetretenen Fehler.
(&00): Returncode (n1n2) :
n1=04: Geraete-Belegung kann nicht durchgefuehrt werden
n2=00: Geraet temporaer nicht verfuegbar
04: Geraet permanent nicht verfuegbar
08: Belegung nicht erlaubt
0C: Geraet nicht definiert
n1=08: Datentraeger kann nicht belegt werden
n2=00: Datentraeger temporaer nicht verfuegbar
04: Datentraeger permanent nicht verfuegbar
08: Belegung nicht erlaubt
n1=0C: Illegale Operanden
n2=10: Ungueltige Operation.

### Maßnahme

Anderes Geraet oder anderen Datentraeger verwenden bzw. abhaengig vom
Returncode andere Massnahmen ergreifen.

## NVI0307

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0307 DER GESCHRIEBENE VOL1-KENNSATZ IST NICHT KORREKT

### Bedeutung

Beim Kontrollesen des VOL1-Kennsatzes nach dem Initialisieren trat ein
Fehler auf.

### Maßnahme

Anderen Datentraeger oder anderes Geraet verwenden bzw. abhaengig von
einer eventuellen Konsolmeldung der Geraetefehlerbehandlung andere
Massnahmen ergreifen.

## NVI0308

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0308 E/A-FEHLER BEIM SCHREIBEN DER KENNSAETZE ODER BEIM LOESCHEN DES DATENTRAEGERS

### Bedeutung

Die Geraete-Fehlerbehandlung hat einen Ein-/Ausgabe-Fehler erkannt.

### Maßnahme

Eventuell vorausgegangene Konsolmeldungen oder Eintraege in der
HEL-Datei (soweit geschrieben) beachten.

## NVI0309

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0309 DATENTRAEGER MIT VSN '(&00)' IST NICHT VERWENDBAR. INITIALISIERUNGS-LAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend der Initialisierung des Datentraegers wurden Fehler erkannt.
Die vorausgehende Meldung zeigt detailliert den Fehler an.

## NVI0311

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0311 UNZULAESSIGE VERSION DER MAGNETBAND-INITIALISIERUNGS-ROUTINE

### Bedeutung

Die geladene Magnetband-Initialisierungsroutine besitzt eine
unzulaessige Versionsnummer.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NVI0312

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0312 DIE DISKETTEN-INITIALISIERUNGS-ROUTINE KONNTE NICHT GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Das Laden der Disketten-Initialisierungsroutine durch SPOOL wurde
zurueckgewiesen.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NVI0315

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0315 SUBSYSTEM 'SPOOL' NICHT VORHANDEN. DISKETTEN-INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Subsystem SPOOL laden und die INIT-Anweisung wiederholen.

## NVI0316

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0316 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF DIE INIT-MODULBIBLIOTHEK

### Bedeutung

Beim Zugriff auf die INIT-Modulbibliothek durch DSSM trat ein Fehler
auf.
Moegliche Ursachen :
- Bibliothek nicht vorhanden
- Bibliothek lesegeschuetzt
- Falsche Version des Subsystems

### Maßnahme

INIT-Modulbibliothek mit korrekter Version installieren.
Die Bibliothek darf nicht lesegeschuetzt sein.

## NVI0317

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0317 DATENTRAEGER KANN NICHT INITIALISIERT WERDEN

### Bedeutung

Das Betriebssystem gestattet nur Lesezugriff auf den Datentraeger.
Moegliche Ursache : Magnetbandkassette mit zu kurzem Band.

### Maßnahme

Eventuell vorausgegangene Konsolmeldungen oder Eintraege in die
HEL-Datei beachten.

## NVI0318

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0318 INIT > (&00)

### Bedeutung

Ausgabe einer INIT-Information.
(&00) : Selbsterklaerender, sprachneutraler Text

## NVI0319

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0319 Fehler bei der Geraete- oder Datentraegerbelegung: '(&00)' Weitere Information: /HELP-MSG (&01)

### Bedeutung

Die Belegung eines Geraets oder eines Datentraegers wurde abgewiesen.
Der Grund der Abweisung wird in der Zusatzinformation, die von einer
der aufgerufenen Systemfunktionen stammt, naeher erlaeutert.
Die Zusatzinformation ist der Meldungstext einer fremden Komponente.
Dieser Text kann abgeschnitten sein, falls er fuer die Ausgabe in
dieser Meldung zu lang ist. Dies wird dann durch '...' am Ende des
Textes angezeigt.
Eventuell in diesem Meldungstext enthaltene Inserts sind nicht versorgt!!
(&00): Zusatzinformation ueber den nicht erfolgreichen Belegungsauftrag
(&01): Meldungs-Kennzeichen der Zusatzinformation

### Maßnahme

Die zu ergreifenden Massnahmen haengen vom Inhalt der Zusatzinformation
ab.

## NVI0320

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0320 KEIN GERAET FUER DATENTRAEGER-TYP (&00) VERFUEGBAR

### Bedeutung

Fuer den angeforderten Datentraeger-Typ steht kein Geraet zur Verfuegung.
(&00): Angeforderter Datentraeger-Typ

### Maßnahme

Die Initialisierung des geforderten Datentraeger-Typs ist an dieser Anlage
nicht moeglich.

## NVI0321

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0321 MOMENTAN KEIN GERAET FUER DATENTRAEGER-TYP (&00) VERFUEGBAR

### Bedeutung

Fuer den angeforderten Datentraeger-Typ steht momentan kein Geraet zur
Verfuegung.
(&00): Angeforderter Datentraeger-Typ

### Maßnahme

Initialisierungs-Auftrag wiederholen sobald ein geeignetes Geraet frei
ist.

## NVI0322

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0322 GERAET (&00) NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das angeforderte Geraet steht nicht zur Verfuegung.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename (MN) des angeforderten Geraets

### Maßnahme

Anderes Geraet waehlen.

## NVI0323

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0323 GERAET (&00) MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das angeforderte Geraet steht momentan nicht zur Verfuegung.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename (MN) des angeforderten Geraets

### Maßnahme

Initialisierungs-Auftrag wiederholen sobald das Geraet frei ist.

## NVI0324

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0324 KEIN DATENTRAEGER VOM TYP (&00) VERFUEGBAR

### Bedeutung

Es steht kein Datentraeger des angeforderten Typs zur Verfuegung.
(&00): Angeforderter Datentraeger-Typ

### Maßnahme

Anderen Datentraeger-Typ verwenden.

## NVI0325

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0325 MOMENTAN KEIN DATENTRAEGER VOM TYP (&00) VERFUEGBAR

### Bedeutung

Momentan steht kein Datentraeger des angeforderten Typs zur Verfuegung.
(&00): Angeforderter Datentraeger-Typ

### Maßnahme

Initialisierungs-Auftrag wiederholen, sobald ein geeigneter Datentraeger
zur Verfuegung steht.

## NVI0326

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0326 DATENTRAEGER MIT VSN (&00) NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Der angeforderte Datentraeger steht nicht zur Verfuegung.
(&00): angeforderte VSN

### Maßnahme

Anderen Datentraeger (VSN) waehlen.

## NVI0327

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NVI0327 DATENTRAEGER MIT VSN (&00) MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Der angeforderte Datentraeger steht momentan nicht zur Verfuegung.
(&00): angeforderte VSN

### Maßnahme

Initialisierungs-Auftrag wiederholen, sobald der Datentraeger frei ist.

## NVI0328

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

NVI0328 GERAET ENTZOGEN (Zugriffsrecht dauerhaft gesperrt)

### Bedeutung

Das fuer diesen INIT-Lauf benutzte Geraet wurde dem Anwender entzogen
indem das Zugriffsrecht (DAR) dauerhaft gesperrt wurde.
Dies kann durch ein Magnetband-Archivsystem veranlasst worden sein,
nachdem gehaeuft Geraete- oder Datentraegerfehler aufgetreten sind.

### Maßnahme

Ermitteln und beheben Sie die Ursachen eventueller Geraetefehler und
wiederholen Sie den Initialisierungs-Auftrag sobald das Geraet wieder
verfuegbar ist.
Beachten Sie bitte die in diesen Faellen vorausgegangenen Meldungen der
Geraetefehlerbehandlung (EXC0858, NJTxxxx), der Geraeteverwaltung
(NKVTxxx) und des Archivsystems auf der Bedienstation, sowie eventuelle
Meldungen auf der Bedienstation des Archivsystems.

## NVI0400

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0400 UNGUELTIGE ANWEISUNG

### Bedeutung

Die eingegebene Anweisung enthaelt keine gueltige Operation (z.B.
INIT, LIST, OPTION, HELP).

### Maßnahme

Korrekte Anweisung gemaess Handbuch eingeben.

## NVI0401

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0401 DATENTRAEGER-TYP NICHT ANGEGEBEN

### Bedeutung

Die Anweisung enthaelt keine Informationen ueber den Typ des
Datentraegers. Die Angabe des Datentragertyps ist Pflicht.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## NVI0402

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0402 DER OPERAND 'VSN' ODER 'WTM' FEHLT

### Bedeutung

Die Anweisung enthaelt weder den Operanden 'VSN' noch den Operanden 'WTM'.
Einer dieser Operanden muss angegeben sein.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## NVI0403

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0403 UNGUELTIGER OPERAND '(&00)'

### Bedeutung

(&00) : Ungueltiger oder unzulaessiger Operand in der Anweisung, z.B.
- 'ERASE' bei Funktion LIST
- Schreibfehler 'VSB' statt 'VSN'

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## NVI0404

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0404 UNZULAESSIGES ZEICHEN '(&00)'

### Bedeutung

Das Zeichen (&00) ist fuer diese Anweisung nicht zugelassen.
Zugelassene Zeichen :
A-Z , 0-9 , ohne OPTION DIN : #,$,@
fuer OWN zusaetzlich : .(Punkt),-(Bindestrich)

### Maßnahme

Nur zugelassene Zeichen verwenden.

## NVI0405

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0405 UNGUELTIGER OPERANDENWERT '(&00)'

### Bedeutung

(&00): 'xxx=xx', Operand mit fehlerhaftem Operanden-Wert.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## NVI0406

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0406 '(&00)' NUR BEI STAPEL-AUFTRAEGEN ZULAESSIG

### Bedeutung

(&00): OPTION CONS
OPTION CONS darf nur bei Stapel-Auftraegen verwendet werden, um die
INIT-Bedienung im Dialogbetrieb via CONSOLE zu ermoeglichen.

## NVI0407

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0407 Disketten-Initialisierung nicht mehr unterstuetzt

### Bedeutung

Ab BS2000 V13.0 (OSDV4.0) werden keine Diskettengeraete mehr unterstuetzt.
INIT unterstuetzt daher das Initialisieren von Disketten nicht mehr.

## NVI0408

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0408 DIE ABKUERZUNG '(&00)' IST MEHRDEUTIG

### Bedeutung

(&00): angegebenes, mehrdeutiges Schluesselwort

### Maßnahme

Eindeutiges Schluesselwort verwenden

## NVI0409

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NVI0409 AKTION "(&01)" IST FUER DATENTRAEGER-TYP "(&00)" NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Die angeforderte Aktion (INIT / WTM / LIST) ist fuer Datentraeger
des Typs (&00) nicht zulaessig.
Moegliche Gruende
- Es handelt sich um ein WORM-Medium (Write Once, Read Many)
und es wurde die Aktion WTM angegeben.
(&00): Datentraeger-Typ
(&01): Angegebene Aktion

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen