## JVS04AC

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS04AC WARNUNG: FEHLERHAFTE KONVERTIERUNG DER ZEITANGABE VON UTC NACH LT. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Diese Meldung erfolgt, wenn bei der Ausgabe des Katalogeintrags,
veranlasst durch das Kommando SHOW-JV-ATTRIBUTES,
der GTIME-Makro zum Konvertieren der
Zeit von UTC-Zeit auf lokale Zeit fehlerhaft beendet wurde.
Die fehlerhaft konvertierten Datum/Zeit-Angaben werden mit ????-??-?? bzw.
??:??:?? gekennzeichnet.

### Maßnahme

Die Startup-Parameter-Datei vom Systemverwalter ueberpruefen bzw.
korrigieren lassen.

## JVS04AD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04AD FEHLER WAEHREND DER PRODUKTION VON PRAESENTATIONS-VARIABLEN

### Bedeutung

Ein Problem wurde waehrend der Produktion von Praesentationsvariablen
durch den Kommandoserver festgestellt.
Moegliche Ursachen:
- das Subsystem SDF-P ist nicht verfuegbar
- Speichermangel fuer den SSTA-Puffer
- die SSTA-Schnittstelle meldete einen Fehler.

## JVS04A0

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS04A0 SUBSYSTEM 'JV' NICHT ZUGREIFBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Subsystem JV (JOB VARIABLE SERVICES) konnte nicht mit dem System
verbunden werden.
Moegliche Ursachen:
- Das Jobvariablen-Subsystem ist nicht verfuegbar.
- Ein Fehler trat in der Systemfunktion zum Verbindungsaufbau des
Subsystems auf.

### Maßnahme

Systemverwalter informieren.

## JVS04A1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04A1 SYNTAX-FEHLER IN JV-KOMMANDO. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Einer oder mehrere der im Kommando angegebenen Operanden ist/sind
syntaktisch unzulaessig. Das Kommando wurde abgewiesen.

## JVS04A2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JVS04A2 JOBVARIABLE '(&00)' GELOESCHT

### Bedeutung

Die Loeschung der Jobvariable (&00) wird bestaetigt.
Ursache: Operand OUTPUT=SYSOUT im Kommando DELETE-JV.

## JVS04A3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JVS04A3 FEHLER BEIM LOESCHEN DER JV '(&00)'

### Bedeutung

Eine Jobvariable (JV) konnte nicht geloescht werden. Der Grund ist der
nachfolgenden Fehlermeldung zu entnehmen.

## JVS04A6

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS04A6 SYSTEM-FEHLER BEI DER AUSGABE AUF SYSOUT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Waehrend der Ausfuehrung eines YTIEOUT-Makros trat ein Fehler auf.
Moegliche Fehlerursachen:
- Nicht behebbarer I/O-Fehler.
- Unzulaessiger Operand.
- Zu uebertragende Nachricht zu gross.

### Maßnahme

Falls sich der Fehler nicht beheben laesst, den Systemverwalter
verstaendigen. Evtl. Diagnoseunterlagen erstellen lassen.

## JVS04A9

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS04A9 '/MODIFY-JV-CONDITIONALLY': SPRUNGZIEL NICHT GEFUNDEN. PROZEDUR ABGEBROCHEN

## JVS04BB

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04BB FEHLER BEIM SETZEN EINER JV. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es wurde JVTYPE=INTEGER und JVTYPE=BOOLEAN gleichzeitig angegeben
- es wurde eine Teilfolgenspezifikation angegeben und
zusaetzlich JVTYPE=INTEGER oder BOOLEAN bzw. NULLSTR=YES angegeben.

## JVS04BC

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS04BC WARNUNG: NICHT ALLE JVs GELOESCHT ODER AUFGELISTET

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
- Die Gesamtmenge der durch das Kommando DELETE-JV bzw.
SHOW-JV-ATTRIBUTES
betroffenen Jobvariablen-Namen fuehrte zu einer Speichersaettigung.
- Die Bearbeitung des Kommandos wurde durch das Kommando /CANCEL-JOB
unterbrochen.

### Maßnahme

Evtl. das Kommando in gleicher Form wiederholen, um die restlichen
Jobvariablen zu bearbeiten.

## JVS04BD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS04BD FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SYSTEMFUNKTION. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Fehler trat bei einer Zugriffsfunktion ($TANC,
$APCB, $EZOTYP, $JCBRW, $GETIM, $RDUID etc.) auf.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS04BE

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04BE ANGEGEBENE BENUTZERKENNUNG NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es konnte kein DEFAULT-PUBSET ermittelt werden.
- Auf dem angegebenem PVS ist die gewuenschte Benutzerkennung nicht
vorhanden.
- Die angegebene Benutzerkennung 'SYSJV' ist reserviert und darf in
diesem Kommando nicht verwendet werden.

### Maßnahme

Kommando mit korrekter PVS-ID wiederholen oder Benutzerkennung vom
Systemverwalter in das entsprechende PVS eintragen lassen.

## JVS04BF

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04BF DER ANGEFORDERTE ZUGRIFF AUF DIE JV IST AUFGRUND DES EXISTIERENDEN JV-SCHUTZES NICHT ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die JV ist mit BASIC-ACL oder GUARDS geschuetzt.
- Das Subsystem GUARDS ist nicht geladen.

### Maßnahme

Wenn moeglich, Zugriffsberechtigung entsprechend aendern oder
das Subsystem GUARDS vom Systemverwalter starten lassen.

## JVS04B1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04B1 KENNWORT NICHT ANGEGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer versuchte ohne Angabe des benoetigten Kennwortes (Password)
auf eine Jobvariable (JV) zuzugreifen.

### Maßnahme

Dem System das Kennwort durch den Kennwort-Parameter bzw. ueber das
Kommando ADD-PASSWORD bekanntgeben. Anschliessend das abgewiesene
JV-Kommando wiederholen.

## JVS04B2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04B2 SPEZIFIZIERTER TEIL DER JV LEER ODER UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Jobvariable (JV) ist leer.
- Der angegebene Teil der JV ist leer.
- Die in der Teilfolgenspezifikation angegebenen Werte ueberschreiten die
maximal zulaessige Laenge der JV (max. 256 Byte).

### Maßnahme

Laenge des Inhalts der JV durch Kommando SHOW-JV-ATTRIBUTES ueberpruefen
und JV-Kommando ggf. korrigiert wiederholen.

## JVS04B3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04B3 NAME FUER JV SYNTAKTISCH UNZULAESSIG. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Maßnahme

JV-Namen korrigieren und Kommando anschliessend wiederholen.

## JVS04B4

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04B4 LINK-NAME NICHT VORHER VEREINBART. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

JV-Kettungsname mit dem Kommando SET-JV-LINK vereinbaren und
anschliessend JV-Kommando wiederholen.

## JVS04B5

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS04B5 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: 'REQUEST MEMORY'-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler. Moegliche Ursachen:
- Es steht nicht genuegend Arbeitsspeicher fuer die Kommandoverarbeitung
zur Verfuegung.
- Ein unzulaessiger Parameter fuer $GETMEM wurde gegeben.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS04B6

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04B6 FREIGABEDATUM FUER JV NOCH NICHT ERREICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Freigabedatum im Jobvariablen-Katalogeintrag liegt nach dem aktuellen
Tagesdatum. Die Jobvariable (JV) kann deshalb weder geloescht noch
geaendert werden.

### Maßnahme

Ggf. die Sperrfrist der JV mittels Kommando MODIFY-JV-ATTRIBUTES aendern
und anschliessend das abgewiesene JV-Kommando wiederholen.

## JVS04B7

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS04B7 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: 'RELEASE MEMORY'-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler. Moegliche Ursachen:
- Der angegebene Bereich wurde nicht durch $GETMEM angefordert.
- Ein ungueltiger Parameter wurde fuer $RETMEM gegeben.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS04B8

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04B8 NUR LESEZUGRIFF ZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Ggf. die Zugriffsberechtigung mittels Kommando MODIFY-JV-ATTRIBUTES
aendern und anschliessend das abgewiesene JV-Kommando wiederholen.

## JVS04CA

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS04CA FEHLER BEI AKTUALISIERUNG DES CE-LIMITS. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Aktualisierung des CE-Limit-Zaehlers wurde fehlerhaft beendet.
Die betroffene CMS-Operation wurde nicht vollstaendig ausgefuehrt.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS04C8

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS04C8 CE-LIMIT ERREICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn beim Neukatalogisieren eines
JV-Katalogeintrags im TSOSCAT der aktuelle CE-Zaehler das eingetragene
CE-Kontingent in der Datei SYSSRPM uebersteigt.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigte JVs loeschen oder
den Systemverwalter bitten, das CE-Kontingent fuer Jobvariable des
Benutzers mit Hilfe des Kommandos MODIFY-USER zu erhoehen.

## JVS04D0

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

JVS04D0 ZUGRIFF AUF MONJV '(&00)' NICHT MOEGLICH. GRUND: '(&01)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG JVS(&01)

### Bedeutung

Ein interner Aufruf, um auf die ueberwachende Jobvariable (MONJV)
zuzugreifen, war nicht erfolgreich. Die Bedeutung des Rueckkehrcodes (&01)
ist mit der Meldung JVS(&01) identisch.

### Maßnahme

Siehe Meldungsschluessel JVS(&01).

## JVS04D1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

JVS04D1 JV '(&00)' KEINEM AUFTRAG ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die JV (&00) ist keine ueberwachende Jobvariable (MONJV), d.h. sie
wurde keinem Auftrag zugewiesen oder der Auftrag, dem sie zugewiesen
war, ist bereits beendet.

## JVS04D2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

JVS04D2 MONJV '(&00)' BEREITS ANDEREM AUFTRAG ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die ueberwachende Jobvariable (MONJV) ist bereits einem anderen Auftrag
zugewiesen und wird noch benutzt.

### Maßnahme

Abwarten, bis der entsprechende Auftrag beendet ist, oder eine andere
ueberwachende Jobvariable (JV) waehlen.
Wird die Meldung ausgegeben, obwohl die ueberwachende JV (&00) nicht
benutzt wird (nach vorausgegangenem Systemausfall moeglich), kann die
JV durch das Kommando MODIFY-JV-ATTRIBUTES wieder verwendbar gemacht
werden.

## JVS04D3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

JVS04D3 MONJV '(&00)' KANN NICHT ERZEUGT WERDEN. GRUND: '(&01)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG JVS(&01)

### Bedeutung

Ein interner Aufruf zur Erzeugung der ueberwachenden Jobvariable (MONJV)
war nicht erfolgreich. Die Bedeutung des Returncodes (&01) ist mit der
Meldung JVS(&01) identisch.

### Maßnahme

Siehe Meldungsschluessel JVS(&01).

## JVS04D4

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

JVS04D4 NAME DER MONJV '(&00)' SYNTAKTISCH UNZULAESSIG. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Fuer die ueberwachende Jobvariable (MONJV) wurde ein syntaktisch
unzulaessiger Name angegeben.

## JVS04D5

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

JVS04D5 KATALOGSPERRE FUER MONJV '(&00)' KANN NICHT AUFGEHOBEN WERDEN. GRUND: '(&01)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG JVS(&01)

### Bedeutung

Ein interner Aufruf zur Aufhebung einer Katalogsperre fuer die
ueberwachende Jobvariable (MONJV) war nicht erfolgreich. Die Bedeutung des
Returncodes (&01) ist mit der Meldung JVS(&01) identisch.
Die Katalogsperre wird nach einer Wartezeit (Systemtask 60,
Dialogtask 120, Batchtask 600 Sekunden) automatisch zurueckgesetzt.
Moegliche Ursache:
Der Zugriff auf eine MONJV erfolgt ueber eine Rechner-Rechner-Verbindung
(Mehrrechnerbetrieb) und diese Verbindung ist ausgefallen.

### Maßnahme

Siehe Meldungsschluessel JVS(&01).

## JVS04D6

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

JVS04D6 MONJV '(&00)' NOCH MIT KEINER TSN VERSEHEN

### Bedeutung

Der Auftrag, auf den sich die ueberwachende Jobvariable (MONJV) bezieht,
ist noch mit keiner Auftragsfolgenummer (TSN) versehen.

### Maßnahme

Kommando nach kurzer Wartezeit wiederholen.

## JVS04D7

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04D7 MONJV '(&00)' KONNTE NICHT IN DEN GCF-KATALOG EIN- BZW. AUSGETRAGEN WERDEN. GRUND: '(&01)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
Ein interner Aufruf zum Speichern oder Entfernen der MONJV (&00) in/aus
dem GCF-Katalog war nicht erfolgreich. Die Schnittstelle $GCFROP meldete
(&01) im Maincode.

## JVS04D8

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

JVS04D8 MONJV '(&00)' KONNTE NICHT MIT LINK-NAMEN VERKNUEPFT WERDEN. GRUND: '(&01)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG JVS(&01)

### Bedeutung

Ein interner Aufruf zur Verknuepfung der ueberwachenden Jobvariable
(MONJV) mit dem LINK-Namen war nicht erfolgreich. Die Bedeutung des
Returncodes (&01) ist mit Meldung JVS(&01) identisch.

### Maßnahme

Siehe Meldungsschluessel JVS(&01).

## JVS04D9

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

JVS04D9 DER GCF-KATALOG KONNTE NICHT ERFOLGREICH BEARBEITET WERDEN. DIE FUNKTION '(&00)' VON GCF MELDETE '(&01)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Fehler bei der Initialisierung/Beendigung des Subsystems JV.
$GCFFOP meldete bei Status, Create, Open oder Close einen
nicht behebbaren Fehler (&01).
- Fehler beim Importieren eines Pubsets. $GCFROP meldete bei Read next
one, Remove oder Add einen nicht behebbaren Fehler (&01).
(&00): Funktion.
(&01): Fehlercode.

## JVS04E0

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS04E0 KOMMANDO OHNE AENDERUNG DER AUFRUF-UMGEBUNG NICHT AUSFUEHRBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Die Ursache der Stoerung mit Hilfe der bereits ausgegebenen Meldung
JVS04xx ermitteln und, sofern moeglich, beseitigen. Anschliessend das
Kommando wiederholen.

## JVS04E1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS04E1 KOMMANDO VORUEBERGEHEND NICHT AUSFUEHRBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Die Ursache der Stoerung mit Hilfe der bereits ausgegebenen Meldung
JVS04xx ermitteln und, sofern moeglich, beseitigen. Anschliessend das
Kommando wiederholen.
Je nach Art der Stoerung kann eine Wiederholung des Kommandos bei
unveraenderten Aufrufoperanden auch dann zum Erfolg fuehren, wenn keine
Massnahmen zur Stoerungsbeseitigung getroffen wurden.

## JVS04F0

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS04F0 SONDER-JOBVARIABLE DARF NICHT KOPIERT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando COPY-JV ist unzulaessig, da Sonder-Jobvariable nicht
kopiert werden duerfen.

### Maßnahme

Verwenden sie MODIFY-JV statt COPY-JV.

## JVS04F3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JVS04F3 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF DIE JV '(&00)'

### Bedeutung

Auf die Jobvariable (&00) konnte nicht zugegriffen werden. Der Grund
ist der nachfolgenden Fehlermeldung zu entnehmen.

## JVS0401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0401 ZUGRIFF AUF GEWUENSCHTEN KATALOG NICHT MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Einer der gegebenen Pfadnamen enthaelt die CATID eines Kataloges, auf den
kein Zugriff moeglich ist.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## JVS0402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0402 GEWUENSCHTER KATALOG IM STATUS 'QUIET'. WARTEZEIT ABGELAUFEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Einer der angegebenen Pfadnamen enthaelt die CATID eines Katalogs, der
sich im Status 'QUIET' befindet. Waehrend der vorgesehenen Wartezeit
hat sich an diesem Status nichts geaendert.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## JVS0403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0403 INFORMATION IM 'MRSCAT' FALSCH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Im MRSCAT (Mehrrechnersystem Catalog) ist eine gegebene CATID als fuer
Fernzugriff verfuegbar gekennzeichnet (REMOTE), was sie jedoch auf dem
fernen System (REMOTE SYSTEM) tatsaechlich nicht ist.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## JVS0404

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0404 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Einer der angegebenen Pfadnamen enthaelt eine CATID eines fernen Katalogs,
der sich im Status QUIET befindet.
Es ist unmoeglich, den Auftrag in einen Wartezustand zu versetzen. Der
Katalog kann daher nicht angesprochen werden.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0405 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: MSCF-KOMMUNIKATIONS-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Uebertragungsfehler.
Beim Zugriff auf einen nichtlokalen Katalog trat ein Fehler im
Kommunikationsmittel des Mehrrechnersystems (MSCF) auf.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen und um Ueberpruefung der MSCF-Verbindung
bitten. Ist die MSCF-Verbindung in Ordnung, lag nur eine temporaere
Stoerung vor. In diesem Fall ist es sinnvoll, den Auftrag zu wiederholen.

## JVS0406

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS0406 BENUTZER BRACH CMS-OPERATION AB

### Bedeutung

Das CMS wurde aufgerufen als gerade ein Masterwechsel in Bearbeitung war.
Der Benutzer wollte nicht auf die Beendigung des Masterwechsels warten,
um die Operation ausfuehren zu lassen.

### Maßnahme

Eventuell bestehende Sperren freigeben. Operation bei Bedarf spaeter
wiederholen.

## JVS0407

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS0407 SCHREIBENDE CMS-OPERATION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Auftrag, einen Katalogeintrag in den TSOSCAT zu schreiben, wurde nicht
ausgefuehrt, da ein Masterwechsel durchgefuehrt wurde.

### Maßnahme

Abgebrochene Operation, einschliesslich der damit verbundenen
vorausgehenden Operationen, bei Bedarf wiederholen.

## JVS041F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS041F SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-Funktion: FEHLER BEI DER KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Waehrend einer Katalog-Operation trat im CMS ein schwerwiegender Fehler
auf, der normalerweise zu einer abnormalen Taskbeendigung fuehren wuerde.
Da die betroffene Task die JOIN-Task ist (TSN=RP01 oder RP02),
wird nicht die Task, sondern stattdessen die Katalog-Operation mit dieser
Meldung abgebrochen.

## JVS0410

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS0410 EINE VON DER KATALOG-VERWALTUNG INTERN VERWENDETE FUNKTION LIEFERTE FEHLER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Konvertierung zwischen dem alten und neuen Katalogformat konnte nicht
ausgefuehrt werden.
- Fehler bei der Bearbeitung der TASKLIST auf dem Slave-Rechner innerhalb
des Shared-PVS-Verbunds.
- Fehler bei der Bearbeitung interner Tabellen bei der MSCF-Verarbeitung.

### Maßnahme

Funktion wiederholen. Tritt der Fehler weiterhin auf, Systemverwalter
verstaendigen.

## JVS0412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0412 GEWUENSCHTER KATALOG NICHT GEFUNDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Einer der angegebenen Pfadnamen enthaelt die CATID eines Kataloges, der
keinen Eintrag im MRSCAT (Mehrrechnersystem Catalog) des Systems hat.

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- Den Inhalt der Eintraege im MRSCAT ueberpruefen und anschliessend das
JV-Kommando wiederholen.
- Den Systemverwalter um Eintrag der geforderten CATID in den MRSCAT
bitten.

## JVS042C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS042C SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: PAM-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Unzulaessige Anforderung (z.B. ungueltige Nummer oder Seitenparameter,
oder Klasse-2-Programm hat den Seitenparameter spezifiziert).

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS042D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS042D SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: PPAM MELDET UPAM: 'WAIT' UND 'CONTINGENCY' SIND GEFORDERT

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um ggf. Diagnose-Unterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS042F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS042F SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: KEIN PLATZ FUER RESIDENTE SEITEN VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Ein Klasse-2-Programm versuchte, mehr Seiten resident zu machen, als zur
Ablaufzeit reserviert wurden.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0422

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0422 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI DER KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Die angeforderte logische Halbseite ist fuer die Jobvariable nicht
vorhanden.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0423

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0423 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: PAM-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
CMS versuchte den Zustand einer nicht zugewiesenen Seite zu aendern.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0424

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0424 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: SYSTEM-ADRESSBEREICH VOLL. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
CMS forderte mehr zusammenhaengenden Speicherplatz an als gegenwaertig
verfuegbar ist.

### Maßnahme

Nach kurzer Wartezeit Kommando wiederholen.
Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0425

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0425 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI DER KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Moegliche Fehlerursachen:
- CMS gab ein Kommando, das von DQPAM nicht erkannt wurde.
- Eine nicht zulaessige Funktion wurde von DQPAM gefordert.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0426

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0426 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI DER KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
DQPAM entdeckte eine ueber eine Seitengrenze hinausgehende und damit
unzulaessige Pufferadresse.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0427

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0427 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: PAM-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
DQPAM entdeckte beim Ausfuehren der geforderten Funktion einen E/A-Fehler.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0428

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS0428 SYSTEM-FEHLER BEIM KATALOG-ZUGRIFF WEGEN UNGUELTIGEM GERAETE-ZUGRIFFSRECHT

### Bedeutung

PPAM stellte fest, dass eine Platten-Zugriffsfunktion vom
Katalogmanagement mit einem ungueltigen Geraetezugriffsrecht
aufgerufen wurde.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, um ggf. Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0429

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0429 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: PAM-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
DQPAM entdeckte eine ungueltige SLOT-Adresse.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS043B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS043B SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Die Katalogzugriffsroutine meldete einen Fehler im Sperrmechanismus fuer
die Katalog-Eintraege.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS043C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS043C FUER KATALOG-DATEI KEIN PLATZ MEHR VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fuer den Benutzer wurde nicht genuegend Platz belegt. Die
Katalogzugriffsroutine benoetigt einen weiteren Katalogblock, aber der
angeforderte Katalog hat seine maximale Groesse erreicht.

### Maßnahme

Den Katalog vom Systemverwalter vergroessern lassen.

## JVS043D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS043D SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: TSOSCAT ZERSTOERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Die Struktur des Jobvariablen-Katalogeintrags ist unzulaessig.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS043E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS043E ZU ERZEUGENDE JOBVARIABLE EXISTIERT BEREITS

## JVS0430

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0430 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Die Katalogzuriffsroutine benoetigt mehr Speicherplatz als zur Verfuegung
steht ($GETMEM-Fehler).

### Maßnahme

JV-Kommando zu einem spaeteren Zeitpunkt wiederholen.

## JVS0431

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0431 OPERAND UNZULAESSIG. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Fehlerhaftes JV-Kommando. Moegliche Fehlerursachen:
- Falsche Operanden-Register wurden dem CMS uebergeben.
- Allgemeiner Fehler in CMS.
In der Meldung DMS0331 sind weitere Fehlerursachen hierzu aufgefuehrt.
Ueber die Eingabe von /HELP-MSG DMS0331 im Systemmodus koennen weitere
Fehlerursachen erfragt werden, ansonsten ist der Systemverwalter zu
verstaendigen. Kommando nach LOGOFF BUT wiederholen.

## JVS0432

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0432 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI DER KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
Der Katalogeintrag der Jobvariable ist von einer anderen Task gesperrt.

## JVS0433

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 10

Warranty : NO

JVS0433 GEWUENSCHTE JV IM SYSTEM NICHT KATALOGISIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Ueber Kommando CREATE-JV Jobvariable einrichten.

## JVS0434

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0434 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI DER KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.

### Maßnahme

JV-Kommando zu einem spaeteren Zeitpunkt wiederholen.

## JVS0435

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0435 JV IST AUFGRUND DES AKTIVEN JV-SCHUTZES NICHT ZUGREIFBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer versuchte, auf eine JV zuzugreifen, deren Katalogeintrag
aufgrund der fuer diese JV geltenden Schutzattribute fuer ihn nicht
zugreifbar ist.
Einer der folgenden Schutzmechanismen kann aktiv sein:
- Standardschutz
- Einfache Zugriffskontrolle (BASIC-ACL)
- Profilschutz (GUARDS).

## JVS0436

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

JVS0436 SYSTEM-FEHLER BEI ABLAUF DER JVS-FUNKTION: FEHLER BEI KATALOGVERWALTUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Betriebssystemfehler.
DEADLOCK-Gefahr wurde erkannt beim Versuch, einen Katalogeintrag
zu sperren.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, um Diagnoseunterlagen erstellen
zu lassen.

## JVS0438

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0438 IN KATALOG-DATEI 'TSOSCAT' HAT PVS-ID NUR NOCH WENIGE FREIE BLOECKE

### Bedeutung

In der Katalogdatei TSOSCAT stehen nur noch 5 bis 7 Katalogbloecke zur
Verfuegung.

### Maßnahme

Die Datei TSOSCAT ist vom Systemverwalter ueber das Kommando
MODIFY-FILE-ATTRIBUTES entsprechend zu vergroessern.

## JVS0439

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0439 PVS-ID HAT KEINE FREIEN KATALOG-BLOECKE MEHR IN KATALOG-DATEI 'TSOSCAT'

### Maßnahme

Der TSOSCAT ist vom Systemverwalter ueber das Kommando
MODIFY-FILE-ATTRIBUTES entsprechend zu vergroessern.

## JVS044A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

JVS044A FEHLERHAFTER GUARD-NAME ANGEGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Bei der Syntaxpruefung wurde ein ungueltiger GUARD-Name festgestellt.

## JVS044B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

JVS044B FEHLERHAFTE MANAGEMENT-KLASSE ANGEGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- die Management-Klasse ist fuer den angegebenen Benutzer nicht zugreifbar
- die Management-Klasse ist in dem Pubset nicht bekannt,
- das Pubset ist kein SM-Pubset,
- das Pubset ist nicht zugreifbar.

## JVS044C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

JVS044C DER ZUGRIFF AUF DEN REGELBEHAELTER FUER DIE DEFAULT PROTECTION KONNTE NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Lesen der Standardschutzregel ist nicht moeglich, z.B. weil der
Katalog nicht zugreifbar ist.
- Der in der Standardschutzregel angegebene Guard, welcher die Attribut-
werte bzw. die Liste der Benutzerkennungen enthaelt, darf entsprechend
des Guard-Scopes nicht verwendet werden.
- Interner Fehler, der Guardnutzer ist der GUARD-Zugriffskontrolle
unbekannt.

### Maßnahme

Wenn moeglich, Zugriffsberechtigung entsprechend aendern lassen.

## JVS0440

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0440 'JV-NAME' UNZULAESSIG. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursachen:
- JV-NAME ist nicht vorhanden;
- Fremde USERID spezifiziert (Berechtigung nur fuer Systemverwalter);
- Die Miteigentuemerschaft des Systemverwalters wurde fuer diese
Jobvariable eingeschraenkt.
- JV-NAME enthaelt unzulaessige Zeichen.

### Maßnahme

Kommando CREATE-JV bzw. MODIFY-JV-ATTRIBUTES mit korrigiertem
JV-NAME wiederholen.

## JVS0441

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0441 NEUER 'JV-NAME' UNZULAESSIG. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
- USERID wurde spezifiziert und ist ungleich der USERID von JV-NAME;
- CATID wurde spezifiziert und ist ungleich der CATID von JV-NAME;
- Neuer JV-NAME enthaelt unzulaessige Zeichen.

### Maßnahme

Kommando MODIFY-JV-ATTRIBUTES mit korrigiertem neuen JV-NAME wiederholen.

## JVS0442

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0442 NEGATIVER WERT FUER 'RETENTION-PERIOD'. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Das Kommando MODIFY-JV-ATTRIBUTES ist unzulaessig, da im Operand
RETENTION-PERIOD ein negativer Wert angegeben wurde.

## JVS0444

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0444 'JV-NAME' ODER 'NEW-NAME' BEREITS KATALOGISIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Versuch, eine bereits katalogisierte Jobvariable (JV) ein weiteres Mal
zu katalogisieren, wurde abgewiesen.

### Maßnahme

Jobvariablen-Status ueberpruefen.

## JVS0445

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0445 ANGABE DES FREIGABEZEITRAUMS UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fehlerhaftes Kommando MODIFY-JV-ATTRIBUTES.
Der Freigabezeitraum ist fehlerhaft; im Katalogeintrag existiert kein
CREATION DATE.

### Maßnahme

Jobvariablen-Status ueberpruefen.

## JVS0447

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0447 JV-NAME WIRD VON CJC-FUNKTION VERWENDET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Katalogeintrag der Jobvariable (JV) kann nicht veraendert bzw.
geloescht werden, solange eine CJC-Funktion (WAIT-EVENT, ADD-CJC-ACTION)
auf diese JV zugreift.
CJC: Conditional Job Control.

### Maßnahme

Kommando ggf. wiederholen, wenn die CJC-Funktion auf die JV nicht mehr
zugreift.

## JVS0448

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0448 AENDERUNG EINER MONJV UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Name bzw. die Attribute einer ueberwachenden Jobvariable (MONJV)
duerfen nicht veraendert werden.
Das Kommando MODIFY-JV-ATTRIBUTES ist daher unzulaessig.

## JVS0449

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0449 FUER TEMPORAERE JV NUR STANDARDATTRIBUTE ZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Als Schutzattribute koennen beim Erzeugen der temporaeren Jobvariable (JV)
nur die voreingestellten Schutzmerkmale verwendet werden. Eine Aenderung
dieser Werte ist nicht moeglich.

### Maßnahme

Fuer alle Schutzmerkmale der temporaeren JV die Standardwerte verwenden.
Anschliessend das abgewiesene Kommando wiederholen.

## JVS0451

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS0451 ES EXISTIERT KEIN 'JV-LINK-TABLE'-EINTRAG

### Bedeutung

In dieser Task ist fuer die angeforderte(n) Jobvariable(n) kein
JV-LINK-TABLE-Eintrag angelegt worden.

## JVS0457

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

JVS0457 ALLE JV-LINK-NAMEN DER TASK FREIGEBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Diese Meldung erfolgt als Bestaetigung fuer die Eingabe des Kommandos
REMOVE-JV-LINK LINK=*ALL und gibt dem Benutzer die Moeglichkeit, das
eingegebene Kommando zurueckzunehmen.

## JVS0458

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

JVS0458 AUFRUFER NAHM ANFORDERUNG ZUM FREIGEBEN ALLER JV-LINK-NAMEN ZURUECK

### Bedeutung

Die JV-Linknamen der Task werden nicht freigegeben, da die
Freigabe-Anforderung nicht bestaetigt wurde.

## JVS046A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS046A LOESCHANFORDERUNG VON AUFRUFER ZURUECKGENOMMEN

### Bedeutung

Eine Jobvariable, die Jobvariablen einer Katalogkennung bzw. die einer
Benutzerkennung werden nicht geloescht, da die Loeschanforderung nicht
bestaetigt wurde.

## JVS0460

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0460 LOESCH-KOMMANDO UNZULAESSIG DA JV UNTER FREMDER BENUTZERKENNUNG KATALOGISIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Nur der Besitzer einer Jobvariable (JV) sowie der Systemverwalter sind
berechtigt, die JV zu loeschen.

### Maßnahme

Den Besitzer der JV bzw. den Systemverwalter bitten, die JV zu loeschen.

## JVS0463

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

JVS0463 WARNUNG: JVS-FEHLER '(&01)' BEIM LOESCHEN DER JV '(&00)'. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung des Kommandos REMOVE-USER trat ein Fehler beim
Loeschen der Jobvariable (JV) auf.

## JVS0464

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0464 WARNUNG: LOESCH-FEHLER. '(&00)' HAT NOCH KATALOGEINTRAEGE FUER JV. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Systemverwalter versuchte, ueber das Kommando REMOVE-USER den
Katalogeintrag der Kennung (&00) im Benutzerkatalog zu loeschen.
Dabei trat ein schwerwiegender Fehler beim Loeschen einer Jobvariable auf.
Die Benutzerkennung (&00) wird daher nicht geloescht, sondern nur
gesperrt.

### Maßnahme

Betroffene Jobvariable loeschen und anschliessend Kommando REMOVE-USER
wiederholen.

## JVS0465

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : YES

JVS0465 ALLE JVs '(&00)' DER BENUTZERKENNUNG LOESCHEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=KOMMANDO ABBRECHEN; ?=BESCHREIBUNG VON ZUSATZANGABEN)

### Bedeutung

Ein teilqualifizierter Jobvariablen-Name bezeichnet ggf. mehrere
Jobvariablen (JV).
Die Abfrage erfolgt bei jedem Wechsel der Benutzerkennung.

### Maßnahme

Antwort T: Der Loeschvorgang wird ab der angezeigten Benutzerkennung
abgebrochen.
Y: Die Loeschanforderung wird bestaetigt. Die Jobvariablen werden
geloescht.
N: Die Jobvariablen der angezeigten Benutzerkennung werden nicht
geloescht.
?: Die Beschreibung der Zusatz-Angaben wird eingeblendet und
anschliessend der Auftrag erneut angeboten.
,CHECK=(SINGLE; MULTIPLE; PVS; NO):
Die Angaben im Check-Modus entsprechen dem Operanden
DIALOG-CONTROL mit den Werten JV-CHANGE (SINGLE),
USER-ID-CHANGE (MULTIPLE), CATALOG-CHANGE (PVS), NO.
Jede anderslautende Antwort wird als 'N' interpretiert.

## JVS0466

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0466 LOESCHEN DER MONJV UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Abwarten, bis die Jobvariable (JV) nicht mehr als ueberwachende JV (MONJV)
verwendet wird.
Wird diese Meldung ausgegeben, obwohl die zu loeschende JV nicht als
ueberwachende JV verwendet wird, kann die JV mit dem Kommando
MODIFY-JV-ATTRIBUTES (Operand MONJV-PROTECTION) zurueckgesetzt werden.

## JVS0468

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : YES

JVS0468 ALLE JVs '(&00)' EINER KATALOGKENNUNG LOESCHEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=BEENDEN; ?=BESCHREIBUNG VON ZUSATZANGABEN)

### Bedeutung

Ein teilqualifizierter Jobvariablen-Name bezeichnet ggf. mehrere
Jobvariablen (JV).
Die Abfrage erfolgt fuer jeden lokalen Katalog des Systems.

### Maßnahme

Antwort T: Die Loeschanforderung wird ab der angezeigten Katalogkennung
abgebrochen.
Y: Die Loeschanforderung wird bestaetigt, die Jobvariablen werden
geloescht.
N: Die Jobvariablen des angezeigten Katalogs werden nicht
geloescht.
?: Die Beschreibung der Zusatz-Angaben wird eingeblendet und
anschliessend der Auftrag erneut angeboten.
,CHECK=(SINGLE; MULTIPLE; PVS; NO):
Die Angaben im Check-Modus entsprechen dem Operanden
DIALOG-CONTROL mit den Werten JV-CHANGE (SINGLE),
USER-ID-CHANGE (MULTIPLE), CATALOG-CHANGE (PVS), NO.
Jede anderslautende Antwort wird als 'N' interpretiert.

## JVS0469

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : YES

JVS0469 JV '(&00)' LOESCHEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=BEENDEN; ?=BESCHREIBUNG VON ZUSATZANGABEN)

### Bedeutung

Der Modus CHECK=SINGLE ist eingestellt. Fuer jede Jobvariable (JV), die
geloescht werden soll, muss die Loeschanforderung bestaetigt werden.

### Maßnahme

Antwort T: Der Loeschvorgang wird ab der angezeigten JV abgebrochen.
Y: Die Loeschanforderung wird bestaetigt, die JV wird geloescht.
N: Die Jobvariable wird nicht geloescht.
?: Die Beschreibung der Zusatz-Angaben wird eingeblendet und
anschliessend der Auftrag erneut angeboten.
,CHECK=(SINGLE; MULTIPLE; PVS; NO):
Die Angaben im Check-Modus entsprechen dem Operanden
DIALOG-CONTROL mit den Werten JV-CHANGE (SINGLE),
USER-ID-CHANGE (MULTIPLE), CATALOG-CHANGE (PVS), NO.
Jede anderslautende Antwort wird als 'N' interpretiert.

## JVS0470

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS0470 WARNUNG: JV-WERT ENTHAELT WENIGER BYTES ALS ANGEFORDERT. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Der ausgegebene Jobvariablenwert enthaelt weniger Zeichen als durch
die Teilfolgenspezifikation im Kommando SHOW-JV angefordert wurden.

## JVS0471

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS0471 ZUGRIFF AUF SONDER-JV '$SYSJV.LAST-MSG' NICHT MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Inhalt der Sonder-Jobvariable SYSJV.LAST-MSG konnte ueber das
Kommando SHOW-JV nicht ausgegeben werden.
Moegliche Fehlerursachen:
1) Kommando wurde unzulaessigerweise im Dialogmodus abgesetzt.
2) Betriebssystemfehler.

### Maßnahme

1) Kommando im Prozedur- oder Batch-Modus wiederholen.
2) Vom Systemverwalter Diagnoseunterlagen erstellen lassen.

## JVS0472

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0472 NAME DER SONDER-JV UNZULAESSIG. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Der Name fuer die Sonder-Jobvariable (JV) im Kommando SHOW-JV ist
unzulaessig.
Zulaessige Namen fuer Sonder-Jobvariablen werden ueber das Kommando
SHOW-JV-ATTRIBUTES $SYSJV. vom System ausgegeben bzw.
sind dem Manual 'JV (BS2000)' zu entnehmen.

## JVS0474

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS0474 WARNUNG: JV-WERT ABGESCHNITTEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Das Kommando SHOW-JV wurde fehlerhaft bearbeitet. Da der Wert der
Jobvariablen (JV) groesser ist als die angegebene Teilfolgenspezifikation,
wurde er rechts abgeschnitten.

## JVS0480

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0480 SONDER-JOBVARIABLE DARF NICHT GESETZT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando MODIFY-JV ist unzulaessig, da der Zugriff auf eine
Sonder-Jobvariable nur im Lesemodus zulaessig ist.

## JVS0487

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

JVS0487 SYSTEMTEIL EINER MONJV SCHREIBGESCHUETZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die ersten 128 Bytes einer ueberwachenden Jobvariable (MONJV) zu aendern
ist unzulaessig. Das Kommando MODIFY-JV wurde abgewiesen.

## JVS14A4

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS14A4 DER KATALOGINDEX HAT DIE MAXIMALGROESSE ERREICHT

### Bedeutung

Der Systemverwalter muss informiert werden, damit er nicht mehr
benoetigte Dateien und JVs loescht.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigte Dateien und JVs vom Systemverwalter loeschen
lassen.

## JVS14A5

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JVS14A5 KATALOGINDEX ZERSTOERT

### Bedeutung

Die CMS-Operation kann nicht bearbeitet werden, da der Katalogindex des
SM-Pubsets zerstoert ist.

### Maßnahme

Es kann versucht werden, die CMS-Operation zu wiederholen, da der
Katalogindex zwischenzeitlich rekonstruiert worden sein kann.
Die Rekonstruktion erfolgt spaetestens beim naechsten IMPORT-PUBSET-
Auftrag.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen