## NDV0002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0002 ZUGRIFF AUF SVL VON '(&00)' AUF '(&01)' DURCH SYSTEM '(&02)' BLOCKIERT. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN, T=ABBRECHEN, F=ZUGRIFF ERZWINGEN)

### Bedeutung

Der Standard-Datentraeger-Kennsatz (SVL) des Datentraegers (&00) auf
Geraet (&01) wird durch das System (&02) ungewoehnlich lange blockiert.
Zustand von System (&02) ueberpruefen. Solange System mit SYSID (&02)
mit dem Datentraeger arbeitet, n i c h t mit 'F' antworten, da
Datenkonsistenz sonst nicht sichergestellt werden kann.

### Maßnahme

Eingabe von R, T oder F. Die minimale Testzeit bei R ist 40 Sekunden.

## NDV0003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0003 ANTWORT NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Unzulaessige Antwort auf NDV0002 oder NDV0004

### Maßnahme

Gueltige Angaben fuer NDV0002:
R : Wiederholen mit Wartezeit von mind. 40 s.
T : Abbrechen
F : Zugriff erzwingen
Gueltige Angaben fuer NDV0004:
R : Wiederholen
I : Wiederholen und Informieren
T : Abbrechen

## NDV0004

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0004 SCHREIBSPERRE AUF '(&01)' GESETZT. SVL-AKTUALISIERUNG VON '(&00)' GESCHEITERT. WIEDERHOLE OHNE SCHREIBSPERRE? ANTWORT (R=WIEDERHOLEN, I=WIEDERHOLEN+INFORMIEREN, T=ABBRECHEN)

### Bedeutung

Die Schreibsperre am Geraet (&01) verhindert das Eintragen von Belegungs-
information in den Standard-Datentraeger-Kennsatz (SVL) des Datentraegers
(&00).
Schreibsperre zuruecksetzen und Antwort 'R' oder 'I' eingeben, wenn der
Datentraeger belegt oder freigegeben werden soll.
Bei Antwort 'I' folgt nach der Aktualisierung des Kennsatzes die Meldung
NDV0005, die es erlaubt, die Schreibsperre vor weiteren Zugriffen auf den
Datentraeger zu erneuern.

## NDV0005

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0005 SVL-AKTUALISIERUNG VON '(&00)' ABGESCHLOSSEN. SCHREIBSPERRE KANN FUER '(&01)' GESETZT WERDEN. FORTSETZEN? ANTWORT (EOT=JA)

### Bedeutung

Der Standard-Datentraeger-Kennsatz (SVL) von (&00) ist aktualisiert.
Schreibsperre an Geraet (&01) kann wieder eingeschaltet werden.
EOT eingeben, wenn Schreibsperre wie gewuenscht gesetzt ist.

### Maßnahme

EOT: Fortsetzung der Systemaktion

## NDV0006

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0006 '(&05)' BAVOLMON-FEHLER: '(&04)'-RC='(&00)', LRC='(&01)', FEHLER-ID '(&02)' FUER TSN '(&03)', MN='(&06)', VSN='(&07)'

### Bedeutung

Die Ausgabe von BAVOLMON-Fehler-Traceeintraegen als Emergency-Meldung
auf der Hauptkonsole ist als Diagnose-Hilfe eingeschaltet worden.
Zur Einschraenkung des Umfangs kann nach verschiedenen Kriterien
selektiert werden. Jeder Eintrag wird in Kurzform protokolliert.
--------------------------------------------------------------------------
(&05): Fehlerzeitpunkt.
(&04): Name der aufgerufenen BAVOLMON-Funktion,
RC (&00): an den Auftraggeber weitergereichter Return-Code,
LRC (&01): logischer IO-Return-Code,
Fehler-ID (&02): Stelle, an der der RC in BAVOLMON aufgebaut wird,
TSN (&03): Name der aufrufenden Task,
MN (&06): mnemotechnischer Geraetename oder NOMN,
VSN (&07): Volume Serial Number oder NO-VSN
--------------------------------------------------------------------------

### Maßnahme

Ausschalten dieser Sonderfunktion nicht vergessen.
Emergency-Messages kommen pro Sekunde nur einmal.

## NDV0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV0007 BELEGUNGS-ENDE VON '(&00)' AUF '(&01)', ABER SVL IST NOCH RESERVIERT VON '(&02)','(&03)','(&04)','(&05)','(&06)','(&07)','(&08)','(&09)','(&10)', '(&11)'.

### Bedeutung

BAVOLMON erhaelt einen Belegungs-Ende-Auftrag fuer (&00) auf Geraet (&01),
obwohl mehrere Tasks den Standard-Datentraeger-Kennsatz (SVL)
von (&00) noch reserviert haben.
BAVOLMON hebt die Reservierungen auf und fuehrt den Belegungs-Ende-Auftrag
aus.
Eventuell terminieren die Tasks (&02),...,(&11) bald abnormal.
(&00): VSN des Datentraegers
(&01): MN mnemotechnische Bezeichnung des Geraets

## NDV0008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0008 RELEASE-I/O GESCHEITERT FUER '(&00)' AUF '(&01)' MIT RC '(&02)' UND LRC '(&03)' BEIM INTERFACE '(&04)'.

### Bedeutung

BAVOLMON hat die Freigabe einer hardwaremaessigen Geraete-Reservierung
nicht erfolgreich durchfuehren koennen.
Betroffen ist davon das Volume mit VSN (&00) auf dem Geraet (&01) (MN)
In der Folge koennen andere Anlagen nicht mehr auf Geraet (&01)
zugreifen.
Die weiteren Angaben sind fuer die Fehleranalyse bestimmt:
(&02) : Fehler-Code der Schnittstelle (&04)
(&03) : Fehler-Code der I/O selbst
(&04) : Schnittstelle die mit der Freigabe scheiterte

### Maßnahme

Sollte eine andere Anlage zu diesem Geraet die Konsol-Meldung
"EXC0857 -RESV-" oder "-BUSY-" liefern, so ist dort die Reservierung
"Unbedingt" (Unconditional Reserve) anzufordern, indem der Operator
die Konsolfrage entsprechend beantwortet.
Damit wird die Reservierung an der frueheren Anlage aufgehoben.
Nur wenn sicher ist, dass keine weitere Anlage das Geraet nutzt
kann alternativ das Kommando UNLOCK-DEVICE <mn> genutzt werden.

## NDV0009

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0009 BELEGUNG VON '(&00)' AUF '(&01)' ZURUECKGEWIESEN DA SYSTEM(E) DES '(&02)'IBF/FCP-TYPS SCHON BELEGEN MIT DEN IDS '(&03)'.

### Bedeutung

Ein Belegungsauftrag ist abgewiesen worden, da andere Systeme
den Datentraeger bereits ueber einen anderen Kanaltyp belegen.
Fuer konsistenten Betrieb und korrektes Sharing muessen alle
beteiligten Systeme homogen bezueglich des Kanaltyps belegen.
Das bedeutet, dass alle Systeme den Datentraeger ueber den
IBF/FCP Kanal oder ueber den NICHT-IBF/FCP Kanal nutzen, aber
nicht gemischt.
(&00): VSN (Volume Serial Number)
(&01): Mnemotechnische Geraetebezeichnung
(&02): Kanaltyp IBF/FCP oder Nicht-IBF/FCP (Insert NON-)
(&03): Liste der System-IDs die das Volume belegen (max. 16)

### Maßnahme

Im vorliegenden System die Belegung ueber die MN des anderen
Kanaltyps vornehmen oder in den, in der Liste angezeigten,
Systemen die Belegung des Datentraegers abbauen und anschlies-
send ueber den gleichen Kanaltyp wie er im vorliegenden System
genutzt wird wieder aufbauen.

## NDV0020

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0020 SNAP-SHOT-DUMP WEGEN EINES BAVOLMON-FEHLER-TRACE-EINTRAGS

### Bedeutung

SNAP-SHOT-Dump in Verbindung mit dem BAVOLMON-Fehler-Trace ist
eingeschaltet.
Jedes Fehler-Trace-Ereignis loest zur Diagnose-Hilfe einen $SNAP-
Aufruf aus.

## NDV0022

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDV0022 FEHLER BEIM EINRICHTEN DES BAVOLMON-TASKLOCKS

### Bedeutung

$GTLOCK meldet inkonsistente Parameter.
Moegliche Ursache kann Contingency-Verarbeitung oder ein BAVOLMON-Fehler
sein.
Snap-Shot-Dump wird eingeleitet.

## NDV1111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1111 FEHLER IN BAVOLMON BEI FREIGABE VON RESOURCEN. PL:

### Bedeutung

Ein $RELM-, $RETMEM- oder $RETSL-Aufruf durch BAVOLMON lieferte einen
negativen Returncode.

## NDV1112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1112 BAVOLMON EIGENER SVL SPEICHERBEREICH: SEM,QUE,LST:'(&00)', BAVOLMON SVL-TRACE:'(&01)'

### Bedeutung

Eine Inkonsistenz in den SVL-Daten wurde entdeckt.
SVL-Semaphor, Sharer-Queue und Sharer-Liste (&00) des BAVOLMON internen
Speicherbereichs und der SVL-Trace-Bereich (&01) werden im Error-Logging-
Eintrag gespeichert.

## NDV1113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1113 VT-LOCK-INKONSISTENZ ENTDECKT FUER TID:'(&00)', EINGABE-PARAMETER '(&01)'

### Bedeutung

Eine Inkonsistenz in der RESERVE=*SYSTEM-Behandlung wurde entdeckt fuer
TID (&00)
Die Eingabe-Parameter (&01) werden im Error-Logging-Eintrag gespeichert.

## NDV1114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1114 TASK-LOCK-MANAGER-FEHLER DURCH BAVOLMON ENTDECKT. PL:

### Bedeutung

Error-Logging-Eintrag auf Grund eines durch BAVOLMON entdeckten negativen
Returncodes bei der Task-Lock-Behandlung.

## NDV1115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1115 ZUGRIFFSRECHT ZUM SVL ENTZOGEN: TSN, MN, VSN

### Bedeutung

Aufgrund eines Haengezustandes wird der Tasklock der Task TSN abgebaut.
Betroffen ist das Geraet MN, das mit VSN belegt ist.

## NDV1116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1116 RELEASE-LOCK-FEHLER VON BAVOLMON ENTDECKT FUER TID: '(&00)' GRUND: '(&01)'

### Bedeutung

BAVOLMON hat fehlerhaften Zustand beim Freigeben eines
Task-Locks fuer den F5-Kennsatz entdeckt.
(&00) : TID Task-ID
(&01) : Grund: LOCK DESTROYED (Lock zerstoert)
oder LOCK NOT HELD (Lock nicht gehalten)

## NDV1117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1117 $NBSRV-FEHLER VON BAVOLMON ENTDECKT. PL:

### Bedeutung

Ein $NBSRV-Aufruf durch BAVOLMON lieferte einen negativen
Returncode.

## NDV1118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1118 $NDGRR-FEHLER VON BAVOLMON ENTDECKT. PL:

### Bedeutung

Ein $NDGRR-Aufruf durch BAVOLMON lieferte einen negativen
Returncode.

## NDV1119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1119 $TYPIO-FEHLER VON BAVOLMON ENTDECKT. PL:

### Bedeutung

Ein $TYPIO-Aufruf durch BAVOLMON lieferte einen negativen
Returncode.

## NDV1120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1120 $CHKPRV-FEHLER VON BAVOLMON ENTDECKT. PL:

### Bedeutung

Ein $CHKPRV-Aufruf durch BAVOLMON lieferte einen negativen
Returncode.

## NDV1121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1121 BAVOLMON EIGENER SVL SPEICHERBEREICH: SEM,QUE,LST:'(&00)', BAVOLMON SEMAPHOR-INKONSISTENZ-TRACE AUS NDVMWRA:'(&01)'

### Bedeutung

Eine Inkonsistenz in den SVL-Daten wurde entdeckt.
SVL-Semaphor, Sharer-Queue und Sharer-Liste (&00) des BAVOLMON internen
Arbeitsspeichers und der WRA-Bereich mit VT- und SVL-Daten der
Inkonsistenz (&01) werden im Error-Logging-Eintrag gespeichert.

## NDV1122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1122 $VGDIEX-FEHLER VON BAVOLMON ENTDECKT. MN SIEHE PL:

### Bedeutung

Ein $VGDIEX-Aufruf durch BAVOLMON lieferte einen negativen
Returncode. Den Wert und die Geraetebezeichnung MN siehe Parameterliste.

### Maßnahme

Pruefen der Geraetezuweisung zu den VM2000-Gastmaschinen

## NDV1123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDV1123 TASKLISTE ZUR BAVOLMON-RESERVIERUNGSFUNKTION SEIT LANGEM NICHT MEHR GELEERT - TASK WARTET AUF ZUGRIFF AUF PLATTE MIT MN,VSN: '(&00)' DUMP DER INTERNEN DATEN NDIVBVMP AUS NDIVT '(&01)'

### Bedeutung

Der meldende Task wartet seit langem auf die Reservierung einer Platte
mit der Geraetebezeichnung MN und der Volumebezeichnung VSN.
Ein oder mehrere Tasks geben ihre Reservierung nicht frei = Leeren der
Taskliste. Die Dumpdaten enthalten die TIDs dieser Tasks.
(&00) MN VSN
(&01) DUMPDATEN LAYOUT NDIVBVMP
Dieser Error-Logging-Eintrag erfolgt periodisch.

### Maßnahme

Zustand der reservierenden Tasks analysieren und z.B. offene
Konsolmeldungen beantworten.

## NDV1200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1200 FATALER NKDINF-FEHLER ENTDECKT - DETAILS SIEHE PL:'(&00)'

### Bedeutung

Zur Unterstuetzung pubsetorientierter Kommandos moechte BAVOLMON die
Zuordnung von Geraete-MNs zu den VSNs eines PUBSETs ermitteln
und in einen Kennsatz auf der PUBRES eintragen. Die noetige Informa-
tionsfunktion ist gescheitert, somit werden keine aktuellen Daten
eingetragen.
Zu Analysezwecken wird die Parameterliste abgezogen.

### Maßnahme

Die Nutzung pubsetorientierter Kommandos wird fuer dieses PUBSET
nicht empfohlen. Beim naechsten IMPORT/EXPORT wird dieser Aufruf
wiederholt.

## NDV1201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1201 NKDINF-RECORDS UNVOLLSTAENDIG: DUMP INTERNER DATEN '(&00)'

### Bedeutung

Zur Unterstuetzung pubsetorientierter Kommandos moechte BAVOLMON die
Zuordnung von Geraete-MNs zu den VSNs eines PUBSETs ermitteln
und in einen Kennsatz auf der PUBRES eintragen. Die noetige Informa-
tionsfunktion ist nur teilweise erfolgreich gewesen, somit werden
keine aktuellen Daten eingetragen.
Zu Analysezwecken werden interne Daten abgezogen.

### Maßnahme

Die Nutzung pubsetorientierter Kommandos wird fuer dieses PUBSET
nicht empfohlen. Beim naechsten IMPORT/EXPORT wird dieser Aufruf
wiederholt.

## NDV1240

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1240 $NDVGMN(I)-FEHLER ENTDECKT - DETAILS SIEHE PL:'(&00)'

### Bedeutung

Zur Unterstuetzung pubsetorientierter Kommandos moechte BAVOLMON die
Zuordnung von Geraete-MNs zu den VSNs eines PUBSETs auslesen.
Diese Funktion $NDVGMN war nicht oder nur teilweise erfolgreich.
So koennen die Kommandos nur Teile des PUBSETs behandelt haben.
Zu Analysezwecken wird die Parameterliste abgezogen.

### Maßnahme

Ueberpruefen ist mit SHOW-DEVICE-CONFIGURATION *P(catid) moeglich.
Evtl. mit Angabe der PUBRES-MN wiederholen (SH-DE-CO *P(*B(mn)) ).
Bei nicht aktueller Zuordnung bis zum naechsten
IMPORT/EXPORT-PUBSET Befehl warten.

## NDV1241

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1241 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER GERAETE-MN VON SPIEGEL-PLATTEN FUER DIE FUNKTION GET-MN VON BAVOLMON - DETAILS SIEHE DATEN DER PARAMETERLISTE: '(&00)'

### Bedeutung

Zur Unterstuetzung pubsetorientierter Kommandos moechte BAVOLMON die
Zuordnung von Geraete-MNs zu den VSNs eines PUBSETs auslesen.
Die Auswertung zusaetzlicher Informationen zur Zuordnung von
Spiegelplatten (MULTI-MIRROR, REMOTE-COPY) ist voellig oder
teilweise fehlgeschlagen.Y) has failed fully or partially.
So koennen die Kommandos nur Teile des PUBSETs behandelt haben.
Zu Analysezwecken wird die Parameterliste abgezogen.

### Maßnahme

Ueberpruefen ist mit SHOW-DEVICE-CONFIGURATION *P(catid) moeglich.
Evtl. mit Angabe der PUBRES-MN wiederholen (SH-DE-CO *P(*B(mn)) ).
Bei nicht aktueller Zuordnung bis zum naechstenPUBRES-MN.
IMPORT/EXPORT-PUBSET Befehl warten.

## NDV1250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1250 $NDVUMN(I)-FEHLER ENTDECKT - DETAILS SIEHE PL:'(&00)'

### Bedeutung

Zur Unterstuetzung pubsetorientierter Kommandos moechte BAVOLMON die
Zuordnung von Geraete-MNs zu den VSNs eines PUBSETs ermitteln
und in einen Kennsatz auf der PUBRES eintragen. Diese Funktion $NDVUMN
war nicht oder nur teilweise erfolgreich. So koennen alte oder unvoll-
staendige Daten die Nutzung der Kommandos in Frage stellen.
Zu Analysezwecken wird die Parameterliste abgezogen.

### Maßnahme

Die Nutzung pubsetorientierter Kommandos wird fuer dieses PUBSET
nicht empfohlen. Beim naechsten IMPORT/EXPORT-PUBSET wird dieser
Aufruf wiederholt.

## NDV1251

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1251 NDEINF-FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER GERAETE-MN VON SPIEGEL-PLATTEN FUER DIE FUNKTION UPD-MN VON BAVOLMON - DETAILS SIEHE DATEN DER PARAMETERLISTE: '(&00)'

### Bedeutung

Zur Unterstuetzung pubsetorientierter Kommandos moechte BAVOLMON die
Zuordnung von Geraete-MNs zu den VSNs eines PUBSETs ermitteln
und in einen Kennsatz auf der PUBRES eintragen.
Die Informationsfunktion NDEINF, die dies zusaetzlich fuer
Spiegelplatten liefert war nicht oder nur teilweise erfolgreich.
So koennen alte oder unvollstaendige Daten ueber Spiegelplatten
den Kennsatz verfaelschen und diesen Teil der Funktion stoeren.
Zu Analysezwecken wird die Parameterliste abgezogen.

### Maßnahme

Die Nutzung pubsetorientierter Kommandos ist fuer dieses
PUBSET bezgl. Spiegelplatten eingeschraenkt. Beim naechsten
IMPORT/EXPORT-PUBSET wird dieser Aufruf wiederholt.

## NDV1253

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1253 $NKRGMN-FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER GERAETE-MN VON SPIEGEL-PLATTEN FUER DIE FUNKTION UPD-MN VON BAVOLMON - DETAILS SIEHE DATEN DER PARAMETERLISTE: '(&00)'

### Bedeutung

Zur Unterstuetzung pubsetorientierter Kommandos moechte
BAVOLMON die Zuordnung von Geraete-MNs zu den VSNs eines PUB-
SETs ermitteln und in einen Kennsatz auf der PUBRES eintragen.
Die Informationsfunktion $NKRGMN, die dies zusaetzlich fuer
Spiegelplatten liefert war nicht oder nur teilweise erfolg-
reich. So koennen alte oder unvollstaendige Daten ueber Spie-
gelplatten den Kennsatz verfaelschen und diesen Teil der
Funktion stoeren. Zu Analysezwecken wird die Parameterliste
abgezogen.

### Maßnahme

Die Nutzung pubsetorientierter Kommandos ist fuer dieses
PUBSET bezgl. Spiegelplatten eingeschraenkt. Beim naechsten
IMPORT/EXPORT-PUBSET wird dieser Aufruf wiederholt.

## NDV1270

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1270 DATENINKONSISTENZ BEI DER AKTUALISIERUNG DER DATEI SYSDAT.APUB.<VSN> - DETAILS SIEHE DUMPDATEN: '(&00)'

### Bedeutung

Zur Unterstuetzung pubsetorientierter Kommandos moechte
BAVOLMON diese Datei aktualisieren. Es wurde jedoch eine In-
konsistenz zwischen Dateiennamen und Headerdaten der Datei
gefunden. Zu Analysezwecken werden Dateiname, Headerdaten
und die Parameterliste des Auftrags abgezogen.

### Maßnahme

Die Nutzung pubsetorientierter Kommandos ist fuer dieses
PUBSET nicht empfehlenswert. Beim naechsten IMPORT/EXPORT-
PUBSET wird dieser Aufruf wiederholt.

## NDV1908

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDV1908 RELEASE-I/O FEHLGESCHLAGEN - MESSAGE-PARAMETER: '(&00)' ERELDATA: '(&01)'

### Bedeutung

Vollstaendiger Satz interner Daten analog zur Konsolmeldung NDV0008 nur
ausfuehrlicher.
(&00) Aufrufparameterliste
(&01) Liste der Fehlerdaten

### Maßnahme

Analog zu NDV0008

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen