## DCA0D02

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

DCA0D02 DCAM-ANWENDUNG (&00) ZWANGSWEISE BEENDET

### Bedeutung

Die DCAM-Anwendung mit dem symbolischen Namen (&00) wurde wegen eines
Systemfehlers zwangsweise geschlossen. Der Benutzerprozess wird
fortgesetzt.

### Maßnahme

Keine.

## DCA0D03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0D03 DCS-DUMP GESTARTET. BITTE AUF BEENDIGUNG WARTEN.

### Bedeutung

In DCAM wurde ein Systemfehler erkannt. Ein DCS DUMP
wird veranlasst. Der Benutzerprozess wird nach Ausgabe
des Dumps fortgesetzt.

### Maßnahme

Keine.

## DCA0D04

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0D04 DCS-DUMP BEENDET. IHR PROZESS LAEUFT WEITER.

### Bedeutung

Ein DCS DUMP wurde beendet. Der Benutzerprozess wird jetzt
fortgesetzt.

### Maßnahme

Keine.

## DCA0D05

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0D05 KEINE P1-PCB'S MEHR FUER DIESEN TASK VERFUEGBAR.

### Bedeutung

Es gibt eine Obergrenze fuer die Zahl der P1-PCB's einer Task.
DCAM kann keine Contingency mehr starten.

### Maßnahme

Keine.

## DCA0D06

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0D06 STEUERBLOCKDIENSTE IN P1 SIND MIT DCAM V8.0 NICHT MEHR VERFUEGBAR.

### Bedeutung

Die Funktion wurde zurueckgezogen. Ersatzweise koennen die mit v8.0
kompatiblen statischen Kontrollbloecke und Dsects verwendet werden.

### Maßnahme

Keine.

## DCA0F01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F01 SPEICHERMANGEL. KOMMANDO WIEDERHOLEN

### Bedeutung

REQM Fehler. Es ist nicht genuegend Speicher fuer die Link-Eintraege
verfuegbar.

### Maßnahme

Kommando wiederholen.

## DCA0F02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F02 SPEICHERMANGEL. KOMMANDO WIEDERHOLEN

### Bedeutung

REQM Fehler. Es ist nicht genuegend Speicher fuer den "Name Manager"
verfuegbar.

### Maßnahme

Kommando wiederholen.

## DCA0F03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F03 ANGEGEBENER LINK-NAME FEHLERHAFT ODER NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Es existiert kein Link-Eintrag mit dem angegebenen Link-Namen.

### Maßnahme

Keine.

## DCA0F04

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F04 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Der REQM Rueckkehrcode ist groesser als 4.

### Maßnahme

Speicherauszug anfertigen und mit einer Systemfehlermeldung weiterleiten.

## DCA0F05

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F05 SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Der "Name Manager" setzt einen Rueckkehrcode groesser als 8 bei ENABLE
bzw. groesser als 0 bei SETDI ab.

### Maßnahme

Speicherauszug anfertigen und mit einer Systemfehlermeldung weiterleiten.

## DCA0F06

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F06 FEHLERHAFTER PARAMETER. KOMMANDO WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Es wurde ein nicht zulaessiger Parameterwert angegeben.

### Maßnahme

Kommando mit zulaessigem Wert wiederholen.

## DCA0F07

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F07 SCHLUESSELWORT FEHLERHAFT ODER UNGUELTIG. KOMMANDO WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Es wurde ein nicht zulaessiges Schluesselwort angegeben.

### Maßnahme

Kommando mit zulaessigem Schluesselwort wiederholen.

## DCA0F08

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F08 LINK-PARAMETER FEHLT

### Bedeutung

Der obligatorische Schluesselwortparameter LINK ist nicht angegeben.

### Maßnahme

Kommando mit LINK Parameter wiederholen.

## DCA0F09

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCA0F09 SS DCAM NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das Subsystem DCAM wurde nicht ordnungsgemaess kreiert.

### Maßnahme

Sicherstellen, dass das Subsystem DCAM kreiert ist.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen