## PDT0200

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0200 ES EXISTIERT KEIN TRACE MIT DER IDENTIFIKATION '(&00)'

### Bedeutung

Die angegebene TRACE-ID, bestimmt durch ihren Trace-Namen,
ihren Subsystem-Namen und ihre Version, ist dem Trace-Manager nicht
bekannt.

## PDT0201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0201 TRACE MIT IDENTIFIKATION '(&00)' BEREITS EINGESCHALTET

### Bedeutung

Der angesprochene Trace, bestimmt durch seinen Trace-Namen,
seinen Subsystem-Namen und seine Version, ist bereits eingeschaltet.

## PDT0202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0202 TRACE MIT IDENTIFIKATION '(&00)' LAEUFT PERMANENT. SCHALTEN NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der angesprochene Trace, bestimmt durch seinen Trace-Namen, seinen
Subsystem-Namen und seine Version, laeuft permanent mit und kann vom
Trace-Manager nicht geschaltet werden.

## PDT0203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0203 TRACE MIT IDENTIFIKATION '(&00)' KANN VOM TRACE-MANAGER NICHT GESCHALTET WERDEN

### Bedeutung

Der addressierte Trace, bestimmt durch seinen Trace-Namen, seinen
Subsystem-Namen und seine Version, wird durch Routinen aktiviert, die dem
Trace-Manager nicht bekannt sind oder diese Routine gab einen
Returncode zurueck.

### Maßnahme

Mehr Information kann in der SERSLOG-Datei gefunden werden.
einholen.

## PDT0204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0204 ANGEFORDERTER TRACE NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Fuer die Auswahlkriterien - spezifiziert im /SHOW-TRACE-STATUS-Kommando -
sind keine Traces vorhanden.

## PDT0205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0205 TASK-LOCK-MANAGER-FEHLER WAEHREND ABLAUF EINER TLM-OPERATION IN DEN TRACE-MANAGER INTERNEN TABELLEN

### Bedeutung

Der Trace-Manager bekommt keinen Lock auf die internen Tabellen des
Trace-Managers, da im Task-Lock-Manager ein Fehler aufgetreten ist.

### Maßnahme

Wartung verstaendigen und/oder Kommando spaeter wiederholen.

## PDT0206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0206 INTERNER FEHLER IM MODUL '(&00)'. SYSTEMDUMP ERZEUGT

### Bedeutung

Ein interner Fehler trat in einer Trace-Manager-Systemroutine auf.

## PDT0207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0207 KLASSE-(&00)-SPEICHERMANGEL. KEINE TRACE-MANAGER-VERARBEITUNG. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Es konnte kein Speicher fuer interne Arbeitsbereiche angefordert werden.

## PDT0208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0208 TRACE MIT IDENTIFIKATION '(&00)' BEREITS AUSGESCHALTET

### Bedeutung

Der Trace, bestimmt durch seinen Trace-Namen, seinen Subsystem-Namen und
seine Version, ist bereits ausgeschaltet.

## PDT0209

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0209 GEFORDERTE AKTION IST DER $TSOS-KENNUNG VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer ist fuer die geforderte Aktion nicht privilegiert.

### Maßnahme

Kommando unter $TSOS-Kennung wiederholen.

## PDT0210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0210 UNGUELTIGES ON- ODER OFF-MUSTER. TRACE MIT IDENTIFIKATION '(&00)' KANN VOM TRACE-MANAGER NICHT GESCHALTET WERDEN

### Bedeutung

Der Trace-Manager enthaelt falsche ON- bzw. OFF-Masken oder die Adresse
des Schalters im Trace-schreibenden Modul ist falsch oder nicht
zugreifbar.

### Maßnahme

Systemdiagnose benachrichtigen.

## PDT0213

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0213 KEINE SYSLST-AUSGABE VOM BEDIENUNGSPLATZ ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Operator darf keine Ausgabe auf SYSLST anfordern, da der
Bedienungsplatz kein SYSLST hat.

### Maßnahme

Kommando ohne OUTPUT-Operanden wiederholen.

## PDT0214

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

PDT0214 VERSCHIEDENE TRACES FUEHRTEN ZU VERSCHIEDENEN FEHLERN

### Bedeutung

Verschiedene Trace-ID's wurden aus unterschiedlichen Gruenden
zurueckgewiesen.
Die entsprechenden Fehlermeldungen wurden ausgegeben.

## PDT0215

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : NO

PDT0215 LOCK AUF TRACE-MANAGER-TABELLEN KANN NICHT ERZEUGT WERDEN. TRACE-MANAGER LAEUFT MIT EINGESCHRAENKTER FUNKTIONALITAET WEITER

### Bedeutung

Der Task-Lock-Manager schickte einen Fehlercode, deswegen wurde der
Trace-Manager-Lock nicht erzeugt. Der Trace-Manager laeuft weiter, ohne
die
dynamische Definition von Traces zuzulassen.

## PDT0216

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

PDT0216 FEHLER '(&00)' WAEHREND DER TRACE-MANAGER-INITIALISIERUNG. STARTUP WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Startup wird mit einem nicht zuverlaessigen Trace-Manager fortgesetzt.
(&00) = 0020nnnn oder 00000020 : Speicher-Fehler
= 0024nnnn : interner Fehler; Wartung verstaendigen
= 000nFFFF : fehlerhafter Aufruf; Wartung verstaendigen.

### Maßnahme

Siehe Bedeutungstext.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen