# IOD

## IOD0001

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0001 IOD_Vxx RELEASE SL=mmm *** IOD IPL READY ***

### Bedeutung

Diese Meldung bringt der IOD (I/O-Handler für Bus-Geräte, deren I/Os über X2000 abgewickelt
werden) bei jedem IPL von einer VM.

## IOD0859

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0859 IOT11 NO PCIB ADDITIONAL SPACE AVAILABLE

### Bedeutung

Ein neues Gerät wurde in X2000 konfiguriert. Das Gerät konnte nicht aktiviert werden, weil
der IOD keinen Speicher bekommen konnte.

### Maßnahme

Den Speicherausbau des X2000/Anlage überprüfen. Das Gerät noch einmal konfigurieren.
Mit einem Reboot des gesamten Systems kann das Problem wahrscheinlich behoben werden.

## IOD0869

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0869 IOT01 DEVICE MN=xxxx DEACTIVATED

### Bedeutung

Die Konfigurationsdaten des Geräts mit der Mnemonik xxxx wurden geändert. Deshalb
wurde das Gerät deaktiviert. Das Gerät ist von BS2000 nicht mehr betreibbar (Condition
Code 3).

## IOD0869

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0869 RKF05 DEVICE MN=xxxx ACTIVATED

### Bedeutung

Ein neues oder schon vorhandenes Gerät mit der Mnemonik xxxx wurde aktiviert. Das Gerät
ist nun von BS2000 aus betreibbar.

## IOD0879

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0879 IOD_Vxx SL=mmm. * Device configuration request from X2000 *
IOD0879 RKF00 PCIB INVALID CHN=yy UA=zz - REQUEST REJECTED

### Bedeutung

In X2000 wurde ein neues Gerät konfiguriert; die von X2000 übergebenen Daten sind nicht
korrekt. (CHN=Host-Connector-Nummer=CHPID)

### Maßnahme

Konfiguration in X2000 wiederholen. Führt eine Wiederholung nicht zum Erfolg, so sollte
ein IOHDUMP erzeugt und anschließend ausgewertet oder an ein Support-Center gesendet
werden.

## IOD0879

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0879 IOD_Vxx SL=mmm. * Device configuration request from X2000 *
IOD0879 RKF04 DEVICE CHN=xx UA=yy OF TYPE vv CANNOT BE ADDED - REQUEST REJECTED

### Bedeutung

In X2000 wurde ein Gerät konfiguriert oder modifiziert. Dabei wurde ein Geräte-Typ eingetragen,
der vom IOD nicht unterstützt wird.

### Maßnahme

Konfiguration in X2000 mit dem gültigen Geräte-Typ wiederholen. Ist ein Gerät des Typs vv unbedingt erforderlich, so sollte die X2000 Entwicklung kontaktiert werden.

## IOD0880

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0879 IOD_Vxx SL=mmm. * Device configuration request from X2000 *
IOD0880 DEVICE MN=xxxx WAS ALREADY DEFINED ON HC=ch Unit= ua - REQUEST REJECTED

### Bedeutung

In X2000 wurde ein neues Gerät konfiguriert; die Mnemonik xxxx wurde bereits bei der
Host-Connector-Nummer ch und Unit ua verwendet.

### Maßnahme

Konfiguration in X2000 mit einer noch nicht verwendeten Mnemonik wiederholen.

## IOD0888

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0888 IOD_Vxx SL=mmm *** IOD NON FATAL ERROR! ***
IOD0888 *** ERROR CODE=modyyy *** CHECK IOHDUMP!

### Bedeutung

IOD hat einen Fehler erkannt, das System läuft aber weiter. Es wurde ein IOHDUMP erstellt,
der unter /var/opt/SMAW/X2000/dump/ liegt.

### Maßnahme

IOHDUMP mit mdebug auswerten oder in das Support Center senden.

## IOD0999

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0999 IOD_Vxx SL=mmm *** IOD ABNORMAL END ***
IOD0999 *** ERROR CODE=modyyy *** START IMPL!

### Bedeutung

IOD hat einen internen Fehler festgestellt. Der Systemlauf sollte beendet werden. Ein
IOHDUMP wurde erstellt, der im Verzeichnis /var/opt/SMAW/X2000/dump/ liegt.

### Maßnahme

IOHDUMP mit mdebug auswerten oder in das Support Center senden.

## IOD0999

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

IOD0999 *** ERROR CODE = FWI011 *** START INIT!

### Bedeutung

Die Initialisierung der Subchannels einer VM ist fehlgeschlagen.

### Maßnahme

Fehlerursache diagnostizieren und erneut IPL der VM ausführen.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen