## SGUCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGUCOPY Copyright (C) (&01) (&00). Alle Rechte vorbehalten

## SGULOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGULOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## SGU0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGU0001 Fehler bei SINF-Aufruf

### Maßnahme

Systemverwalter bzw. Kundendienst verstaendigen.

## SGU0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGU0002 System-Version wird nicht unterstuetzt

### Bedeutung

SMPGEN-U kann in dieser BS2000-Version noch nicht eingesetzt werden.

## SGU0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGU0003 Fehler bei SDF-Aufruf. Returncode '(&00)'

### Bedeutung

RDATA brachte den Returncode (&00).

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## SGU0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGU0004 SMPGEN-Anweisung unbekannt, falsche Anweisungsversion oder falscher Operandenwert

### Maßnahme

Syntaxdatei fuer SMPGEN-U ueberpruefen

## SGU0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGU0005 Semantischer Fehler '(&00)' in SMPGEN-Anweisung

### Bedeutung

'(&00)' : Naehere Spezifikation des Fehlers :
1 = Pubsetid und Volumeset-Ids muessen sich unterscheiden
2 = Das als ATTRIBUTE-ORIGIN angegebene Pubset
muss eines der zu konvertierenden Pubsets sein
3 = Die Control-Volumeset-Id muss eine der
angegebenen Pubsetids sein
4 = Alle Volumeset-Ids muessen sich untereinander unterscheiden
5 = Es darf nicht gleichzeitig TEXT-OUTPUT=*NONE und
STRUCTURE-OUTPUT=*NONE spezifiziert sein

### Maßnahme

SMPGEN-Anweisung korrigieren.

## SGU0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGU0006 Subsystem SMPGEN-S nicht deklariert

### Maßnahme

SMPGEN-S im Subsystemkatalog deklarieren.

## SGU0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGU0007 Subsystem-Version von SMPGEN-S ist inkompatibel

### Bedeutung

Die Version des Subsystems SMPGEN-S passt nicht zur
Version des Subsystems SMPGEN-U.

### Maßnahme

Subsystemkatalog korrigieren.

## SGU0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SGU0008 Subsystem SMPGEN-S nicht ladbar

### Maßnahme

Operator oder Systemverwalter benachrichtigen.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen