## SAT0000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SAT0000 NICHT-BEHEBBARER FEHLER IN SATCP

### Bedeutung

Es trat ein nicht behebbarer Fehler beim Aufruf einer Systemschnittstelle
auf. SATCP kann in einem inkonsistenten Zustand sein.

### Maßnahme

SERSLOG-Eintrag pruefen und ggf. die Wartung verstaendigen.

## SAT0010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

SAT0010 SATCP WEGEN MANGEL AN SYSTEM-RESSOURCEN GESPERRT. ZUR FORTSETZUNG WARTENDER TASKS DEN ANWEISUNGEN AUS DEM HILETEXT DER MELDUNG FOLGEN. ANTWORT (BELIEBIGE EINGABE)

### Bedeutung

Es gibt keine System-Ressourcen (Plattenspeicher, Hauptspeicher),
um sicherheits-relevante Ereignisse zu speichern.
Tasks, bei denen Datensaetze zur Protokollierung anstehen,
werden in einen Wartezustand versetzt. Ausgenommen davon sind
Tasks des Sicherheitsbeauftragten, des SAT-Dateiverwalters
und des Operateurs.

### Maßnahme

Zum Aufheben der Wartezustaende :
1. Unter der Kennung des Sicherheitsbeauftragten
mit dem Kommando /HOLD-SAT-LOGGING die
SAT-Protokollierung anhalten.
2. Unter der Kennung des SAT-Dateiverwalters
oder des Systemverwalters Ressourcen freigeben,
z.B: durch Loeschen von Dateien.
3. Unter der Kennung des Sicherheitsbeauftragten
das Kommando /RESUME-SAT-LOGGING eingeben.Erst dann
koennen SAT-Ereignisse, die bereits vor dem Anhalten
der Protokollierung entstanden sind, fertig bearbeitet
werden.
4. Falls zu grosse SATLOG-Dateien Plattenspeichermangel
ausgeloest haben, sollte der Umfang des SAT-Protokolls
geprueft werden.

## SAT0011

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

SAT0011 TASK IM WARTEZUSTAND AUFGRUND DES SATCP-LOGGING-STATUS 'HOLD'. ANTWORT (BELIEBIGE EINGABE)

### Bedeutung

Die Task beendet sich gerade, hat aber noch Datensaetze zur
Protokollierung anstehen. Die Beendigung der Task wird solange
nicht fortgesetzt, bis SATCP wieder in den Protokollierstatus
wechselt und die Protokolldatensaetze geschrieben werden koennen.
Nur dem Sicherheitsbeauftragten sind Aktionen erlaubt.

### Maßnahme

Sicherheitsbeauftragter: Kommando /RESUME-SAT-LOGGING.

## SAT0012

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

SAT0012 WARNUNG: SAT-Slot-Pool voll. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Der globale Puffer fur Ereignisse, die in die SATLOG-Datei geschrieben
werden muessen, ist voll. Die Ereignisse werden jetzt ersatzweise
tasklokal gespeichert.

### Maßnahme

- Wenn diese Meldung im normal laufenden Betrieb auftritt
ist die Anzahl der zu protokollierenden SAT-Ereignisse zu hoch.
Bitte pruefen Sie die SAT-Einstellungen fur Ereignisse,
Dateien und Benutzer.
- Wenn diese Meldung in einer Sondersituation auftritt
(z.B. wenn eine Anwendung versehentlich schleift oder wenn
das Schreiben in die SATLOG-Datei waehrend des Abtrennens
von Spiegelplatten angehalten ist), koennen Sie sie ignorieren.
SAT arbeitet anschliessend normal weiter.

## SAT0013

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

SAT0013 WARNUNG: Tasks mit lokal gespeicherten SAT-Ereignissen werden sich nicht beenden koennen. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Es gibt es noch mindestens eine Task, die - weil der globale SAT-Puffer
gerade voll war - SAT-Ereignisse lokal gepuffert hat. Dort sind sie fuer
die zentrale SAT-Verwaltung nicht erreichbar. Will sich eine solche Task
beenden, gibt sie die Konsolfrage SAT0011 aus und wartet, bis sie
die Ereignisse protokollieren kann.

### Maßnahme

Setzen Sie die SAT-Protokollierung so bald wie moeglich fort.

## SAT0040

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

SAT0040 FEHLER WAEHREND SATCP-INITIALISIERUNG. SATCP-LOGGING-ZUSTAND: 'HOLD'.

### Bedeutung

Infolge eines Fehlers waehrend der Initialisierung wurde SATCP
automatisch in den LOGGING-Zustand HOLD versetzt.
Nur dem Sicherheitsbeauftragten und dem SAT-Dateiverwalter
sind Aktionen erlaubt.

### Maßnahme

SERSLOG-Eintrag pruefen und ggf. die Wartung verstaendigen.

## SAT1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1000 BENUTZER FUER KOMMANDO NICHT PRIVILEGIERT

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Sicherheitsbeauftragten verstaendigen.

## SAT1010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1010 ANDERES SATCP-KOMMANDO WIRD Z. Z. AUSGEFUEHRT. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Die SATCP-Kommandos werden sequentiell abgearbeitet. Kein Kommando
ist waehrend der Ausfuehrung eines anderen Kommandos erlaubt.

## SAT1011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1011 BEENDIGUNG DER SERVER-TASK SATT NOCH NICHT ABGESCHLOSSEN. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Ein vorangegangenes HOLD-SAT-LOGGING Kommando hat die Beendigung der
SATCP-Servertask SATT eingeleitet. Dieser Vorgang ist noch nicht
abgeschlossen. Das RESUME-SAT-LOGGING Kommando kann erst nach der
vollstaendigen Beendigung dieser Servertask bearbeitet werden.

## SAT1012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1012 SUBSYSTEM SATCP DARF WEDER IN DEN WARTEZUSTAND VERSETZT NOCH DEAKTIVIERT WERDEN

## SAT1020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1020 EREIGNIS '(&00)' IN EREIGNIS-LISTE BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es sind keine Duplikate in der Ereignisliste erlaubt.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1021 ALARM '(&00)' IN ALARM-LISTE BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es sind keine Duplikate in der Alarmliste erlaubt.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1022 FELD '(&00)' IN FELD-LISTE BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es sind keine Duplikate in der Feldliste erlaubt.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1023 FELD '(&00)' HAT DOPPELTE WERTE. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es sind keine Duplikate in der Werteliste erlaubt.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1024 FELD '(&00)' HAT DOPPELTE MUSTER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es sind keine Duplikate in der Musterliste erlaubt.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1025 ANGEGEBENER ZEITABSTAND UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Zeitabstand muss ungleich von Null sein.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1026 ANGEGEBENES ZEIT-LIMIT UNGUELTIG

### Bedeutung

Das Zeit-Limit muss ungleich Null sein.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1027 ALARM '(&00)' BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Alarm kann nicht eingetragen werden, da er bereits vorhanden ist.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1028 ALARM '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Alarm kann nicht bearbeitet werden, da er unbekannt ist.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1029 EREIGNIS '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Ereignis kann nicht bearbeitet werden, da es unbekannt ist.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1030 BENUTZER '(&00)' IN BENUTZER-LISTE BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es sind keine Duplikate in der Benutzerliste erlaubt.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1031 FILTER '(&00)' IN FILTER-LISTE BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es sind keine Duplikate in der Filterliste erlaubt.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1032 FILTER '(&00)' BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Filter kann nicht eingetragen werden, da er bereits vorhanden ist.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1033 FILTER '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Filter kann nicht bearbeitet werden, da er unbekannt ist.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1034 DAS MUSTER '(&00)' IST FALSCH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Muster fuer den Wert enthaelt falsche Wildcard-Zeichen

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1035 UNGUELTIGER WERT FUER FELD '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fuer den Wert des Feldes (&00) gelten abhaengig vom Operanden UNIT
folgende Randbedingungen:
UNIT=*BYTES: der angegebene Wert muss ein Vielfaches von 512 sein,
UNIT=*KB : der maximal erlaubte Wert ist 2**30 - 1,
UNIT=*MB : der maximal erlaubte Wert ist 2**20 - 1,
UNIT=*GB : der maximal erlaubte Wert ist 2**10 - 1.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT1040 INFORMATION '(&00)' IN INFORMATIONS-LISTE BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es sind keine Duplikate in der Informationsliste erlaubt.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1050 KOMMANDO NUR ERLAUBT, WENN SATCP LOGGING-FUNKTION AKTIVIERT IST

### Bedeutung

Um das Kommando ausfuehren zu koennen, muessen SAT-Protokolldatei
eroeffnet und SATCP Ressourcen verfuegbar sein.

### Maßnahme

Eine SAT-Protokolldatei eroeffnen und erneut versuchen.

## SAT1060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1060 ABZUBILDENDE INFORMATIONS-LISTE LEER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT1070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1070 ALARM-TABELLE LEER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Nur in der Alarm-Tabelle eingetragene Alarme koennen
verarbeitet werden.

## SAT1071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1071 ALARM-TABELLE VOLL. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein neuer Alarm kann nicht eingetragen werden, da die Alarm-Tabelle voll
ist.

## SAT1072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1072 FILTER-TABELLE LEER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Nur in der Filter-Tabelle eingetragene Filter koennen
verarbeitet werden.

## SAT1073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1073 FILTER-TABELLE VOLL. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein neuer Filter kann nicht eingetragen werden, da die Filter-Tabelle voll
ist.

## SAT1074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1074 STANDARDMAESSIG KEIN ALARM DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SAT1075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1075 KEIN ALARM IN SAT-PARAMETER-DATEI DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SAT1076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1076 STANDARDMAESSIG KEIN FILTER DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SAT1077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1077 KEIN FILTER IN SAT-PARAMETER-DATEI DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SAT1078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1078 Pubset fuer SATLOG-Datei muss exklusiv importiert sein. Shared-Pubset '(&00)' ignoriert

## SAT1080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1080 SATCP-AUSTAUSCH WIRD Z. Z. AUSGEFUEHRT. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Waehrend der Ausfuehrung des SATCP-Austausches kann kein
Kommando eingegeben werden.

## SAT1081

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1081 SATCP-FEHLER '(&00)' BEIM AUSTAUSCHEN DES SUBSYSTEMS. KOMMANDO ABGEWIESEN. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&00)

### Bedeutung

Der Austausch fuer das laufende SATCP-Subsystem wird wegen eines
Fehlers zurueckgewiesen.
Naehere Information ueber den SAT-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen' oder einem
der BS2000-SECOS-Manuale entnommen werden.

## SAT1082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT1082 AUSTAUSCH FUER LAUFENDES SATCP-SUBSYSTEM WIRD WEGEN VERSIONSUNVEREINBARKEIT ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Das laufende SATCP-Subsystem hat einen Austausch zurueckgewiesen,
da die Version des neuen Subsystems unvereinbar mit dem
laufenden Subsystem ist.

## SAT2000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT2000 SATCP-LOGGING-FUNKTION BEREITS AKTIVIERT

## SAT2010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT2010 SATCP LOGGING-FUNKTION BEREITS IN HOLD-ZUSTAND

## SAT2030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

SAT2030 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&01)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Infolge eines DVS-Fehlers kann eine neue Datei nicht eroeffnet werden.
Die Protokollierung wird in der laufenden Datei fortgesetzt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen' oder einem
der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

### Maßnahme

Entsprechend des DVS-Fehlerschluessels reagieren und erneut versuchen.

## SAT2031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT2031 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM SCHLIESSEN DER DATEI '(&01)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Infolge eines DVS-Fehlers konnte mindestens eine der folgenden Aktionen
nicht durchgefuehrt werden:
- Die SATLOG-Datei konnte nicht geschlossen werden.
- Fuer die geschlossene Datei konnte keine Speicherplatzfreigabe
durchgefuehrt werden.
- Die geschlossene Datei konnte nicht auf ACCESS=READ gesetzt werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen' oder einem
der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

### Maßnahme

Entsprechend des DVS-Fehlerschluessels reagieren.

## SAT2040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

SAT2040 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM ANLEGEN DES KATALOG-EINTRAGS FUER DATEI '(&01)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Infolge eines DVS-Fehlers konnte auf dem im Dateinamen (&01)
genannten Pubset keine neue SATLOG-Datei katalogisiert werden.
Das kann passieren, wenn der in den SAT-Parametern festgelegte,
Pubset oder der Default-Pubset des Benutzers SYSAUDIT ungleich
dem Home-Pubset (und z.B. noch nicht importiert) ist.
SAT wird versuchen, stattdessen eine Datei auf dem Home-Pubset anzulegen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen' oder einem
der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

### Maßnahme

Entsprechend des DVS-Fehlerschluessels reagieren und erneut versuchen.

## SAT2100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

SAT2100 SAT-LOGGING-FILE = '(&00)' EROEFFNET

### Bedeutung

Eine neue SAT-Protokolldatei wurde durch ein Kommando
/CHANGE-SAT-FILE oder nach automatischer Umschaltung eroeffnet.

## SAT2110

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

SAT2110 SAT-LOGGING-FILE = '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Kommando erfolgreich ausgefuehrt.

## SAT2200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

SAT2200 ALARM '(&00)' FUER EREIGNIS '(&01)' UND BENUTZER '(&02)' EINGESCHALTET

### Bedeutung

Ein Alarm ist eingeschaltet.

### Maßnahme

Sicherheitsbeauftragten verstaendigen.
Dieser muss ermitteln, weshalb der Alarm ausgeloest
wurde und ob die Task fortgesetzt werden darf

## SAT3021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3021 WARNUNG: EREIGNIS '(&00)' NICHT BEARBEITET, DA UNBEKANNT

## SAT3022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3022 WARNUNG: EREIGNIS '(&00)' NICHT BEARBEITET, DA NICHT UMSCHALTBAR

### Bedeutung

Die Vorauswahl des Ereignisses (&00) kann nicht geaendert werden.

## SAT3023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3023 MEHR FEHLERHAFTE EREIGNISSE ALS WARNUNGSLISTE AUFNEHMEN KANN

### Bedeutung

Die Anzahl der Warnungen uebersteigt die maximal vorgesehene
Bereichsgroesse.
Die Liste der Warnungen ist unvollstaendig.

## SAT3031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3031 WARNUNG: BENUTZERKENNUNG '(&00)' NICHT BEARBEITET, DA UNBEKANNT

## SAT3032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3032 WARNUNG: BENUTZERKENNUNG '(&00)' NICHT BEARBEITET, DA NICHT UMSCHALTBAR

### Bedeutung

Die Vorauswahl des Benutzers (&00) kann nicht geaendert werden.

## SAT3033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3033 MEHR FEHLERHAFTE BENUTZERKENNUNGEN ALS WARNUNGSLISTE AUFNEHMEN KANN

### Bedeutung

Die Anzahl der Warnungen uebersteigt die maximal vorgesehene
Bereichsgroesse.
Die Liste der Warnungen ist unvollstaendig.

## SAT3034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3034 WARNUNG: BENUTZERKENNUNG '(&00)' UNBEKANNT

### Bedeutung

Die Benutzerkennung wird normal bearbeitet.

## SAT3035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3035 WARNUNG: ALARM WIRD KEINE AKTION EINSCHALTEN

### Bedeutung

Der Alarm kann nicht eingeschaltet werden.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT3036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

SAT3036 WARNUNG: DER FILTER IST WIRKUNGSLOS

### Bedeutung

Der Filter kann nicht eingeschaltet werden.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut versuchen.

## SAT3040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

SAT3040 WARNUNG: INTERNER FEHLER. ANGEGEBENER ZEITABSTAND NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Der angegebene Zeitabstand kann nicht geaendert werden.

### Maßnahme

SERSLOG-Eintrag pruefen und ggf. die Wartung verstaendigen
oder erneut versuchen.

## SAT4000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

SAT4000 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEI SICHERUNG ODER WIEDERHERSTELLUNG DER SAT PARAMETER

### Bedeutung

Es trat ein nicht behebbarer Fehler beim Aufruf einer Systemschnittstelle
auf.
Die Funktion 'Sicherung/Wiederherstellung der SAT-Parameter'
steht derzeit nicht zur Verfuegung.
Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.
Die SAT-Protokollierung ist von diesem Fehler nicht betroffen.

## SAT4010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAT4010 SAT-PARAMETERDATEI DERZEIT NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Aufgrund eines Problems beim Start oder beim Austausch des Subsystems
SATCP ist die SAT-Parameterdatei nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Systemverwaltung verstaendigen, um die Ursache des Problems bzgl. der
SAT-Parameterdatei zu ermitteln.

## SAT4030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SAT4030 WARNUNG: UEBERPRUEFUNG DER SAT ALARM- UND FILTERBEDINGUNGEN DURCH DEN SICHERHEITSBEAUFTRAGTEN ERFORDERLICH

### Bedeutung

Die SAT Alarm- und Filterbedingungen sollten auf das Auftreten
der SAT-Datenfelder FILPOS, CURLIM und MAXLIM hin untersucht werden.
Grund:
- Das Feld FILPOS hat ab SATCP 4.0B seine Masseinheit geaendert.
Es enthaelt jetzt Vielfache von 512.
Eine SAT Alarm- oder Filterbedingung in der SAT-Parameterdatei
enthielt eine Angabe fuer FILPOS, die nicht exakt durch 512
teilbar ist. Dieser Wert wurde zum naechstkleineren Vielfachen
von 512 konvertiert.
- Ab SATCP 4.0B werden beim Event XSR anstelle der Felder CURLIM und
MAXLIM genau dann die neuen Felder CURLIM2 und MAXLIM2 protokolliert,
wenn das Feld RESOURC den Wert FILE-SIZE hat.
Im Gegensatz zu CURLIM und MAXLIM enthalten CURLIM2 und MAXLIM2
Vielfache von 512.
Eine SAT Alarm- oder Filterbedingung in der SAT-Parameterdatei
enthaelt eine Angabe fuer CURLIM und/oder MAXLIM. Diese Angabe
wurde unveraendert uebernommen, da das System keine Entscheidung
treffen kann, ob eine Konvertierung durchgefuehrt werden muss.

### Maßnahme

Alarm- bzw. Filterbedingungen ueberpruefen und ggf. modifizieren.

## SAT4040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

SAT4040 DVS-FEHLER '(&00)' BEI DATEI '(&01)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Infolge eines DVS-Fehlers bei der SAT-Parameter-Datei kann die
gewuenschte Funktion nicht durchgefuehrt werden.
Die Funktion 'Sicherung/Wiederherstellung der SAT-Parameter'
steht derzeit nicht zur Verfuegung.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen' entnommen werden.
Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.
Die SAT-Protokollierung ist von diesem Fehler nicht betroffen.

### Maßnahme

Entsprechend des DVS-Fehlerschluessels reagieren und erneut versuchen.
Falls erforderlich, die fehlerhafte SAT-Parameter-Datei unter einem
anderen Namen katalogisieren und der Wartung zur Verfuegung stellen.

## SAT4042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

SAT4042 SAT-PARAMETER-DATEI NICHT KORREKT

### Bedeutung

Es gab einen Pruefungsfehler bei der SAT-Parameter-Datei.
Die Funktion 'Sicherung/Wiederherstellung der SAT-Parameter'
steht derzeit nicht zur Verfuegung.
Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.
Die SAT-Protokollierung ist von diesem Fehler nicht betroffen.

### Maßnahme

Falls erforderlich, die fehlerhafte SAT-Parameter-Datei unter einem
anderen Namen katalogisieren und der Wartung zur Verfuegung stellen.

## SAT4043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

SAT4043 SATP-TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die Systemtask SATP fuehrt die Zugriffe auf die SAT-Parameterdatei durch.
Die Funktion 'Sicherung/Wiederherstellung der SAT-Parameter'
steht derzeit nicht zur Verfuegung.
Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.
Die SAT-Protokollierung ist von diesem Fehler nicht betroffen.

## SAT4044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

SAT4044 FEHLER WAEHREND SATP-TASK-INITIALISIERUNG

### Bedeutung

Die Systemtask SATP fuehrt die Zugriffe auf die SAT-Parameterdatei durch.
Die Funktion 'Sicherung/Wiederherstellung der SAT-Parameter'
steht derzeit nicht zur Verfuegung.
Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.
Die SAT-Protokollierung ist von diesem Fehler nicht betroffen.

## SAT4045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

SAT4045 NEUSTART DER SYSTEMTASK SATP DERZEIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Systemtask SATP fuehrt die Zugriffe auf die SAT-Parameterdatei durch.
Bei einem Austausch des Subsystems SATCP wird waehrend der Deaktivierung
der zu ersetzenden Subsystemversion die Systemtask SATP beendet;
beim Start der zu aktivierenden Subsystemversion wird diese Task wieder
neu erzeugt.
Die Erzeugung einer neuen SATP-Task war nicht moeglich, da die zuvor
eingeleitete Beendigung der alten SATP-Task noch nicht abgeschlossen war.
Die Funktion 'Sicherung/Wiederherstellung der SAT-Parameter'
steht derzeit nicht zur Verfuegung.
Die SAT-Protokollierung ist von diesem Fehler nicht betroffen.

### Maßnahme

Kommando /SAVE-SAT-PARAMETERS mit mindestens einem Operanden
unter der Kennung des Sicherheitsbeauftragten eingeben,
um dadurch implizit einen Neustart der SATP-Task anzustossen.

## SAT4100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

SAT4100 SAT-PARAMETER-DATEI EROEFFNET

### Bedeutung

Die SAT-Parameter-Datei wurde erfolgreich eroeffnet.

## SAT4110

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

SAT4110 SAT-PARAMETER-DATEI GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die SAT-Parameter-Datei wurde erfolgreich geschlossen.

## SAT4200

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

SAT4200 WARNUNG: PRUEFFEHLER WERT IN 'NEXT-SESSION' VON PARAMETER '(&00)'

### Bedeutung

Es wurde eine Inkonsistenz in der SAT-Parameter-Datei im Zusammenhang
mit dem Wert von NEXT-SESSION des gegebenen Parameters gefunden.
Es wird der NEXT-SESSION Standardwert fuer diesen Parameter
angenommen.

## SAT4220

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

SAT4220 FEHLER BEIM ZURUECKSETZEN VON VORHER GESICHERTEN WERTEN. STANDARDWERTE WERDEN FUER PARAMETER '(&00)' ANGENOMMEN

## SAT4300

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

SAT4300 FEHLER WAEHREND INITIALISIERUNG DER FUNKTION 'SICHERUNG/WIEDERHERSTELLUNG DER SAT-PARAMETER'

### Bedeutung

Es trat ein Fehler auf, der eine fehlerfreie Initialisierung der
Funktion 'Sicherung/Wiederherstellung der SAT-Parameter' verhindert.
Die Funktion 'Sicherung/Wiederherstellung der SAT-Parameter'
steht derzeit nicht zur Verfuegung.
Die SAT-Protokollierung ist von diesem Fehler nicht betroffen.

## SAT5000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAT5000 INTERNER FEHLER. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege SAT0000 auswerten.

## SAT5001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAT5001 SPEICHERZUWEISUNG FUER SYSLST-DATEI NICHT AUSREICHEND

### Bedeutung

Fuer die SYSLST-Ausgabe wurde eine katalogisierte Datei
zugewiesen, deren PRIMARY-ALLOCATION erschoepft ist, und
deren SECONDARY-ALLOCATION auf 0 gesetzt ist.

### Maßnahme

Entweder die PRIMARY-ALLOCATION oder die SECONDARY-ALLOCATION
fuer die Datei erhoehen.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen