# KVP

## KVP0000

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0000 7.500 KVP VERSION (&00) INITIALISED ON (&01) AT (&02)

## KVP0001

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0001 KVP PARAMETER FILE ERROR

### Bedeutung

&00 = KVP-Versionsnummer, &01 = Datum, &02 = Zeit Die KVP-Parameterdatei kvpparam ist syntaktisch falsch, die Datei existiert nicht mehr
oder das System hat keinen Speicherplatz mehr zur Verfügung.
1. Beim Hochfahren von KVP:
Falls die Datei vorhanden ist und ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht, wird
sie in /etc/opt/SMAW/X2000/kvpparam.defect umbenannt. Danach wird eine
neue Parameterdatei mit Standard-Parameterinhalt geschrieben und von KVP verwendet.
2. Bei Aktivierung einer neuen KVP-Parameterdatei:
KVP verwendet die alten Parametersätze weiter.

### Maßnahme

1. Die Datei kvpparam.defect in kvpparam. umbenennen und
den fehlerhaften Eintrag in der Datei korrigieren bzw. die neue Datei
kvpparam. mit Hilfe der KVP-Konfigurierung verändern. Es
müssen dafür die Logging-Optionen und alle Datensätze neu geschrieben werden.
Anschließend die neue Konfiguration aktivieren.
2. Den fehlerhaften Eintrag in der Datei korrigieren. Anschließend die korrigierte Konfiguration
aktivieren.

## KVP0002

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0002 NEW KVP PARAMETER FILE ACTIVATED

## KVP0005

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0005 CURRENT TRANSLATION TABLES: (&00)

### Bedeutung

&00 = Bezeichnung des Leitungscodes bzw. der Umsetzungstabellen
Die Übersetzung der BS2000-Konsol-Meldungen von EBCDIC nach ASCII und umgekehrt
wird mit den angegebenen Normen durchgeführt. Die Standardeinstellung ist Euro/International
ISO 8859-1 (ASCII) nach BS2000 EBCDIC.DF.04-1 und umgekehrt.

## KVP0006

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0006 LANGUAGE TRANSLATION FILE ERROR (&00)

### Bedeutung

&00 = Bezeichnung des Leitungscodes bzw. der Umsetzungstabelle
Die internationale Zeichenübersetzungsdatei inter.atoe bzw. inter.etoa ist nicht vorhanden,
und das System hat keinen Speicherplatz mehr zur Verfügung, um sie einzurichten.
KVP beendet sich.

### Maßnahme

Speicherplatz unter /opt bereitstellen.

## KVP0007

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0007 EVENTING IMPOSSIBLE BECAUSE (&00) FINISHED WITH ERROR

### Bedeutung

&00 = Grund (AUFRUF oder INITIALISIERUNG)
Eventing nicht moeglich weil der Aufruf/die Initialisierung mit Fehler beendet wurde.
Das Event CPU STOPPED oder CPU laeuft wieder, konnte am SEM nicht gemeldet werden,
weil die Initialisierung oder der Aufruf nicht moeglich war.
Die Funktionalitaet des KVPs ist nicht beeintraechtigt.

### Maßnahme

KVP neu starten, wenn die Meldung stoert. Wenn das nicht nutzt, Service verstaendigen.

## KVP0008

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0008 OPEN ERROR NODE=(&00) (&01)

### Bedeutung

&00 = Knoten, &01 = Grund
Ein Geräteknoten oder eine benötigte Datei konnte vom KVP nicht geöffnet. Das Arbeiten mit dem KVP ist im Allgemeinen nicht möglich.

### Maßnahme

Bereinigen der fehlerhaften Datei oder Gerätekonfiguration.

## KVP0009

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0009 LIVE MIGRATION COULD NOT BE ACTIVATED IN KVP

### Bedeutung

KVP konnte die Live Migration nicht aktivieren. Deshalb muss nach einer Live Migration der
KVP auf dem neuen System einem Restart unterzogen werden über den SEM oder
mit dem Kommando kvpSid. Das normale Arbeiten mit diesem KVP ist nicht betroffen,
wenn die Meldung erscheint.

## KVP0010

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0010 CONNECTION REQUEST REJECTED: USERID (&00) IS LOCKED

### Bedeutung

&00 = User-ID (Login-Name)
1. Die angegebene Benutzerkennung wurde gesperrt.
2. Die Benutzerkennung wurde als ungültig erklärt, weil das Passwort nicht rechtzeitig geändert
wurde.
Nach diesem Datum ist es nicht mehr möglich, mit dieser Kennung in das System zu
gelangen.

### Maßnahme

Bis das Passwort der angegebenen Benutzerkennung über den SEM geändert bzw. definiert ist, bleibt die Kennung gesperrt.

## KVP0013

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0013 STATION (&00) REJECTED BY SYSTEM: CONSOLE (&01) IS UNKNOWN

### Maßnahme

&00 = User-ID, &01 = Konsol-Mnemonik
Die angegebene Konsol-Mnemonik muss entweder in der BS2000-Parameterdatei
SYSPAR.BS2.... (der genaue Dateiname ist versionsabhängig) eingetragen oder in der
KVP-Parameterdatei geändert werden.

## KVP0014

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0014 STATION (&00) REJECTED BY SYSTEM: CONSOLE (&01) IS ALREADY ASSIGNED

### Bedeutung

&00 = User-ID, &01 = Konsol-Mnemonik
Eine andere Station ist mit der angegebenen Konsol-Mnemonik beim BS2000 schon angemeldet.
Diese Konsol-Mnemonik steht derzeit nicht mehr zur Verfügung.

## KVP0018

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0018 SYSTEM IS NOT READY FOR INPUT; PROBABLY NEW IPL NECESSARY

### Bedeutung

BS2000 ist nicht aktiv, der IPL ist noch nicht beendet oder muss erst noch gestartet werden.
Die Meldung wird auch ausgegeben, wenn der Konsol-I/O-Verkehr (Read-Pfad) gestört ist (System-/Hardware-Fehler).

### Maßnahme

Das Ende des laufenden IPL muss abgewartet werden oder es muss ein neuer IPL durchgeführt
werden.

## KVP0019

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0019 SYSTEM IS NOT READY FOR INPUT

### Bedeutung

BS2000 ist nicht aktiv, der IPL ist noch nicht beendet oder muss erst noch gestartet werden.
Die Meldung wird auch ausgegeben, wenn der Konsol-I/O-Verkehr (Read-Pfad) gestört ist
(System-/Hardware-Fehler).

### Maßnahme

Das Ende des laufenden IPL muss abgewartet werden oder es muss ein neuer IPL durchgeführt
werden.

## KVP0020

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0020 SYSTEM INPUT FROM CONSOLE (&00) TIMED OUT

### Bedeutung

&00 = Konsol-Mnemonik
BS2000 hat eine Eingabe nicht angenommen.

### Maßnahme

Eingabe wiederholen; bei erneuter Zurückweisung neuen IPL durchführen.

## KVP0021

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0021 SYSTEM INPUT FROM CONSOLE (&00) TIMED OUT; PROBABLY NEW IPL NECESSARY

### Bedeutung

BS2000 hat eine Eingabe nicht angenommen.

### Maßnahme

Eingabe wiederholen; bei erneuter Zurückweisung neuen IPL durchführen oder die KTT Geräte
aktivieren.

## KVP0041

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0041 COMMENCING BS2000 SHUTDOWN - (&00)

### Bedeutung

&00 = erläuternder Text
Es wird ein außerordentlicher Shutdown für BS2000 eingeleitet. Der Text gibt den Grund
an.

## KVP0042

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0042 COMMENCING SYSTEM SHUTDOWN - STOP OF KVP IN MAXIMUM (&00) MINUTES

### Bedeutung

&00 = maximale Wartezeit
Im Allgemeinen wird der zeitgesteuerte Shutdown für BS2000 und LINUX eingeleitet. Spätestens nach Ablauf der angegebenen Zeit wird LINUX heruntergefahren. Die Meldung kann auch ausgegeben werden, wenn ein Umgebungsfehler aufgetreten ist:
– Lüfterfehler
– Temperatorüberwachung
– Fehler in der Stromversorgung

### Maßnahme

Bei einem Umgebungsfehler: Ursache feststellen und beheben. Eventuell den Service verständigen.

## KVP0054

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0054 INPUT TO (&00) REJECTED UNTIL LOGGING IS POSSIBLE

### Maßnahme

&00 = Partner (SYS, SVP)
Der ursächliche Fehler muss behoben werden (siehe vorausgegangene Meldungen).
Danach kann die Eingabe wiederholt werden. Wenn der ursächliche Fehler nicht behoben
werden kann, kann Logging evtl. auch ausgeschaltet werden.

## KVP0070

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0070 NO WORKING-STORAGE AVAILABLE FOR (&00) - ENTER INPUT AGAIN

### Maßnahme

&00 = KVP-Name (HV0, VM1, VM2 usw)
Die Eingabe muss wiederholt werden. Wenn auch dies nicht hilft, muss das KVP per Menü
„KVP-Verwaltung“ beendet und anschließend neu gestartet werden.

## KVP0071

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0071 INPUT LOCKED - PRESS F2 KEY

### Maßnahme

Zur Zeit ist die Eingabe gesperrt. Durch Drücken der F2-Taste erhält man einen Auswahlbildschirm,
mit dem die Eingabe entsperrt werden kann. Hierzu muss das Passwort eingegeben
werden.
Falls die LINUX-Benutzerkennung gesperrt ist, wird der Zugang zu der Konsole abgebrochen.
Bis das Passwort der Kennung über die LINUX-Benutzerverwaltung definiert ist,
bleibt die Benutzung der Kennung gesperrt.

## KVP0000

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0072 'LAST MESSAGES' CAN NOT BE DISPLAYED - NO MEMORY AVAILABLE

### Bedeutung

Die Menü-Funktion „LETZTE MELDUNGEN“ kann nicht ausgeführt werden, weil das Dateisystem
voll ist.

### Maßnahme

Überflüssige Dateien löschen.

## KVP0074

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0074 WIDES OF THE FRAME IS TOO SMALL

### Bedeutung

Das xterm-Fenster für kvpbs2 ist weniger als 80 Zeichen groß. kvpbs2 wird beendet.

### Maßnahme

Fenster vergrößern.

## KVP0075

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0075 INPUT CANNOT BE LOCKED

### Bedeutung

Der Bildschirm kann für lokale Kennungen nicht gesperrt werden.

### Maßnahme

bs2console beenden und später neu anmelden.

## KVP0080

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0080 INVALID PFKEYS - NOT LOADED

### Bedeutung

Eine falsche pfkey-Datei wurde angegeben.

### Maßnahme

pfkey-Datename richtig eingeben und wieder versuchen.

## KVP0111

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0111 STATION (&00) CONNECTED FROM TERMINAL ((&01)) AS CONSOLE (&02)

### Bedeutung

&00 = User-ID, &01 = Terminal-Gerätename, &02 = Konsol-Mnemonik oder SVP-Gerät

## KVP0112

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0112 STATION (&00) DISCONNECTED FROM TERMINAL ((&01)) AS CONSOLE (&02)

### Bedeutung

&00 = User-ID, &01 = Terminal-Gerätename, &02 = Konsol-Mnemonik oder SVP-Gerät

## KVP0120

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0120 INVALID BS2000 MESSAGE TO CONSOLE (&00)

### Bedeutung

&00 = Konsol-Mnemonik
Die angegebene Länge einer BS2000-Meldung stimmt nicht mit der erhaltenen Länge
überein. Die Meldung wird auch ausgegeben, wenn der Konsol-I/O-Verkehr gestört ist.
Der Service ist zu verständigen, weil ein System-/Hardware-Fehler oder ein interner Überschreibungsfehler vorliegt.

## KVP0801

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0801 FILE-LOGGING FAILE

### Maßnahme

Die Zugriffsrechte der Dateistruktur /var/opt/SMAW/X2000/log und der Datei
/var/opt/SMAW/X2000/log/log_info sollten überprüft und gegebenfalls richtig eingestellt
werden. Wenn die Archivierung auf GEFORDERT eingestellt ist und keine der existierenden
Logging-Dateien archiviert werden konnte, wird diese Meldung auch ausgegeben.
Der Systemverwalter muss dafür sorgen, dass das Archivierungskommando ohne Fehler
abgeschlossen werden kann oder die Dateien müssen gelöscht werden.

## KVP0802

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP0802 (&00) ARCHIVING FAILED

### Bedeutung

&00 = Archivdateiname
Das Archivierungskommando wurde mit Fehler beendet. Bei der Einstellung
Archivierung gewünscht, wird bei Erreichen der konfigurierten Anzahl von Logging-
Dateien die jeweils älteste Logging-Datei gelöscht. Bei der Einstellung
Archivierung gefordert, wird der Versuch, die Datei zu archivieren, periodisch wiederholt.

### Maßnahme

Archivierungskommando auf Fehler überprüfen; bei Archivierung auf Band evtl. neues
Band einlegen und von Hand sichern.

## KVP5000

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP5000 KVP MESSAGE FILE COULD NOT BE OPENED

### Bedeutung

Die Meldungsdatei kvp.cat unter /opt/SMAW/X2000/lib/nls/de bzw.
/opt/SMAW/X2000/lib/nls/en existiert nicht mehr oder die Zugriffsrechte sind falsch
eingestellt. KVP lauft weiter, benutzt aber englische Meldungstexte.

### Maßnahme

Die Zugriffsrechte der Datei sollten überprüft und gegebenenfalls richtig eingestellt werden.
Die Datei kann vom Sicherungsband oder vom Installationsband neu eingelesen werden.
Anschließend KVP neu starten.

## KVP5001

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

KVP5001 INVALID KVP PARAMETER (&00)

### Bedeutung

&00 = Parameter
KVP wurde mit ungültigen Parametern aufgerufen. KVP beendet sich.

### Maßnahme

Aufruf mit gültigen Parametern:
– Die Systembezeichnung muss aus drei alphanumerischen Zeichen bestehen.
– Der Kanalparameter muss eine Zahl von 0 bis 127 sein.
– Der Unit-Parameter muss eine Zahl von 0 bis 254 sein.
– Der Leitungsparameter enthält einen Buchstaben B (Bus) oder C (Kanal).
– Der Trace-Parameter muss eine Zahl von 1 bis 255 sein.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen