## NJD0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0001 (&00) SCU (&01) ALERT MT=(&02) SER=(&03) REFCODE=(&04) (&05)

### Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery (D.E.R) gibt die von einer
Steuerung gemeldeten Daten als Service-Informationsmeldung (SIM) aus.
SCU: Storage Control Unit.
(&00): Liste im Format 'X1X2X3'
X1: Mnemotechnischer Name des Kanals (2 bzw. 4 Zeichen)
X2: Mnemotechnischer Name der Steuerung (2 bzw. 4 Zeichen)
X3: Mnemotechnischer Name des Geraets (2 bzw. 4 Zeichen)
(&01): Fehlerart
SERVICE : Keine Performance-Beeintraechtigung, kein System- oder
Anwendungsausfall.
MODERATE: Eine Performance-Beeintraechtigung bei grosser Last ist
moeglich, kein System oder Anwendungsausfall.
SERIOUS : Ein Ausfall eines primaeren I/O-Subsystem-Betriebsmittels.
Eine wesentliche Performance-Beeintraechtigung ist moeglich.
Ein System- oder Anwendungsausfall kann eingetreten sein.
ACUTE : Ein Ausfall eines wesentlichen I/O-Subsystem-Betriebsmittels,
oder ein moeglicher Schaden am Produkt.
Eine schwerwiegende Performance-Beeintraechtigung ist moeglich.
Ein System- und/oder Anwendungsausfall kann eingetreten sein.
(&02): Steuerungsbezeichnung
MT: Maschinen-Typ
(&03): Seriennummer der Steuerung (SER)
(&04): Information fuer den Techniker, um den Fehler beheben zu koennen
REFCODE: Referenzcode
(&05): REPEAT, wenn die Service-Informationsmeldung (SIM) eine Wieder-
holung einer vorausgegangen Service-Informationsmeldung ist.
In Emergency-Messages werden die Inserts ohne Schluesselwoerter
ausgegeben.

### Maßnahme

Techniker verstaendigen.

## NJD0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0002 (&00) CACHE (&01) ALERT MT=(&02) SER=(&03) REFCODE=(&04) (&05)

### Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery (D.E.R) gibt die von einer
Steuerung gemeldeten Daten als Service-Informations-Meldung (SIM) aus.
Der gemeldete Fehler betrifft den Steuerungspuffer.
(&00): Liste im Format 'X1X2X3'
X1: Mnemotechnischer Name des Kanals (2 bzw. 4 Zeichen)
X2: Mnemotechnischer Name der Steuerung (2 bzw. 4 Zeichen)
X3: Mnemotechnischer Name des Geraets (2 bzw. 4 Zeichen)
(&01): Fehlerart
SERVICE : Keine Performance-Beeintraechtigung, kein System- oder
Anwendungsausfall.
MODERATE: Ein Performance-Beeintraechtigung bei grosser Last ist
moeglich, kein System oder Anwendungsausfall.
SERIOUS : Ein Ausfall eines primaeren I/O-Subsystem-Betriebsmittels.
Eine wesentliche Performance-Beeintraechtigung ist moeglich.
Ein System- oder Anwendungsausfall kann eingetreten sein.
ACUTE : Ein Ausfall eines wesentlichen I/O-Subsystem-Betriebsmittels,
oder ein moeglicher Schaden am Produkt.
Eine schwerwiegende Performance-Beeintraechtigung ist moeglich.
Ein System- und/oder Anwendungsausfall kann eingetreten sein.
(&02): Steuerungsbezeichnung
MT: Maschinen-Typ
(&03): Seriennummer der Steuerung (SER)
(&04): Information fuer den Techniker, um den Fehler beheben zu koennen
REFCODE: Referenzcode
(&05): REPEAT, wenn die Service-Informationsmeldung (SIM) eine Wieder-
holung einer vorausgegangen Service-Informationsmeldung ist.
In Emergency-Messages werden die Inserts ohne Schluesselwoerter
ausgegeben.

### Maßnahme

Techniker verstaendigen.

## NJD0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0003 (&00) DASD (&01) ALERT MT=(&02) SER=(&03) REFCODE=(&04) VSN=(&05) ID=(&06) (&07)

### Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery (D.E.R) gibt die von einem
Geraet gemeldeten Daten als Service Information Meldung (SIM) aus.
DASD: Direct Access Storage Device
(&00): Liste im Format 'X1X2X3'
X1: Mnemotechnischer Name des Kanals (2 bzw. 4 Zeichen)
X2: Mnemotechnischer Name der Steuerung (2 bzw. 4 Zeichen)
X3: Mnemotechnischer Name des Geraets (2 bzw. 4 Zeichen)
(&01): Fehlerart
SERVICE : Keine Performance-Beeintraechtigung, kein System- oder
Anwendungsausfall.
MODERATE: Eine Performance-Beeintraechtigung bei grosser Last ist
moeglich, kein System oder Anwendungsausfall.
SERIOUS : Ein Ausfall eines primaeren I/O-Subsystem-Betriebsmittels.
Eine wesentliche Performance-Beeintraechtigung ist moeglich.
Ein System- oder Anwendungsausfall kann eingetreten sein.
ACUTE : Ein Ausfall eines wesentlichen I/O-Subsystem-Betriebsmittels,
oder ein moeglicher Schaden am Produkt.
Eine schwerwiegende Performance-Beeintraechtigung ist moeglich.
Ein System- und/oder Anwendungsausfall kann eingetreten sein.
(&02): Geraetebezeichnung
MT: Maschinen-Typ
(&03): Seriennummer des Geraets (SER)
(&04): Information fuer den Techniker, um den Fehler beheben zu koennen
REFCODE: Referenzcode
(&05): Volume Serial Number (VSN)
(&06): Service-Informationsmeldungs-Identifikator (SIM-ID)
(&07): REPEAT, wenn die Service-Informationsmeldung (SIM) eine Wieder-
holung einer vorausgegangen Service Informationsmeldung ist.
In Emergency-Messages werden die Inserts ohne Schluesselwoerter
ausgegeben.

### Maßnahme

Techniker verstaendigen.

## NJD0004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0004 (&00) MEDIA (&01) ALERT MT=(&02) SER=(&03) REFCODE=(&04) VSN=(&05) ID=(&06) CCHH=(&07) (&08)

### Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery (D.E.R) gibt die von einem
Geraet gemeldeten Daten als Service Information Meldung aus.
Es wird ein Oberflaechenfehler des betreffenden Geraets angezeigt.
MEDIA: Oberflaeche der Platte.
(&00): Liste im Format 'X1X2X3'
X1: Mnemotechnischer Name des Kanals (2 bzw. 4 Zeichen)
X2: Mnemotechnischer Name der Steuerung (2 bzw. 4 Zeichen)
X3: Mnemotechnischer Name des Geraets (2 bzw. 4 Zeichen)
(&01): Fehlerart
SERVICE : Keine Performance-Beeintraechtigung, kein System- oder
Anwendungsausfall.
MODERATE: Eine Performance-Beeintraechtigung bei grosser Last ist
moeglich, kein System oder Anwendungsausfall.
SERIOUS : Ein Ausfall eines primaeren-I/O Subsystem-Betriebsmittels.
Eine wesentliche Performance-Beeintraechtigung ist moeglich.
Ein System- oder Anwendungsausfall kann eingetreten sein.
ACUTE : Ein Ausfall eines wesentlichen I/O-Subsystem-Betriebsmittels,
oder ein moeglicher Schaden am Produkt.
Eine schwerwiegende Performance-Beeintraechtigung ist moeglich.
Ein System- und/oder Anwendungsausfall kann eingetreten sein.
(&02): Geraetebezeichnung
MT: Maschinen-Typ
(&03): Seriennummer des Geraets (SER)
(&04): Information fuer den Techniker, um den Fehler beheben zu koennen
REFCODE: Referenzcode
(&05): Volume Serial Number (VSN)
(&06): Service-Informationsmeldungs-Identifikator (SIM-ID)
(&07): Zylinder- (CC) und Kopfadresse (HH) der fehlerhaften Spur
(&08): REPEAT, wenn die Service-Informationsmeldung (SIM) eine Wieder-
holung einer vorausgegangen Service Informationsmeldung ist.
In Emergency-Messages werden die Inserts ohne Schluesselwoerter
ausgegeben.

### Maßnahme

Techniker verstaendigen.

## NJD0005

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0005 (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung stellt eine Kurzform der Meldung EXC0857 der Standard-
Geraetefehlerbehandlung fuer Plattenspeicher dar. Sie dient nur dazu, das
Support Center ueber den Teleservice-Weg von akuten Hardware-Problemen
mit FBA-Plattenspeichern zu informieren.
Liste der Insert-Elemente (Einzelheiten siehe Meldung EXC0857):
Mnemotechnische Kanal-, Steuerungs-, Geraeteadresse
Mnemotechnischer Fehlercode
Identifikation des D.E.R-Aufrufs
CSB, --, USB, Sensebytes 0-2, EFB, Op-Code
Sensebytes 3-7 Sensebytes 30,31

### Maßnahme

Keine.

## NJD0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NJD0010 -AUTOCALL GESCHEITERT- (&00) MT=(&02) SER=(&03) REFCODE=(&04) (&05) - (&06)

### Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery (D.E.R) gibt die von einer
Plattensteuerung gemeldeten Daten als Service-Informationsmeldung
(SIM) aus.
(&00): Liste im Format 'X1X2X3'
X1: Mnemotechnischer Name des Kanals (2 bzw. 4 Zeichen)
X2: Mnemotechnischer Name der Steuerung (2 bzw. 4 Zeichen)
X3: Mnemotechnischer Name des Geraets (2 bzw. 4 Zeichen)
(&02): Steuerungsbezeichnung
MT: Maschinen-Typ
(&03): Seriennummer der Steuerung (SER)
(&04): Information fuer den Techniker, um den Zustand aendern zu koennen
REFCODE: Referenzcode; Format ist 'xyyy-vwww-zzzz'
x476 = 'SERVICE PROCESSOR NOT RESPONDING'
x477 = 'AUTOCALL (TO EMC CSC) FAILED'
(&05): REPEAT, wenn die Service-Informationsmeldung (SIM) eine Wieder-
holung einer vorausgegangenen Service-Informationsmeldung ist.
(&06): Klartextteil
'SERVICE PROCESSOR NOT RESPONDING' oder
'AUTOCALL (TO EMC CSC) FAILED':
Eine Meldung an den Kundendienst des Herstellers konnte von der
Plattensteuerung nicht durchgefuehrt werden. Die Steuerung
sollte trotzdem in der Lage sein, die normale Fehlerbehandlung
oder Logging-Aktion durchzufuehren, aber der Kundendienst des
Herstellers hat vom vorliegenden Fehler/Ereignis keine Kenntnis
und kann daher kein Servicepersonal senden.
In Emergency-Messages werden die Inserts ohne Schluesselwoerter
ausgegeben.

### Maßnahme

Bitte Techniker verstaendigen.
Ueberpruefung durch den Techniker, ob fuer durch gescheiterten AutoCall
nicht gemeldete Fehler Massnahmen zu treffen sind.
Bitte PC/Modem ueberpruefen.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NJD0011 -WARNUNG: PROBLEM MIT STEUERUNGSUMGEBUNG- (&00) MT=(&02) SER=(&03) REFCODE=(&04) (&05) - (&06)

### Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery (D.E.R) gibt die von einer
Plattensteuerung gemeldeten Daten als Service-Informationsmeldung
(SIM) aus. Das die Meldung ausloesende Problem wird zudem
an den Kundendienst des Herstellers weitergemeldet.
(&00): Liste im Format 'X1X2X3'
X1: Mnemotechnischer Name des Kanals (2 bzw. 4 Zeichen)
X2: Mnemotechnischer Name der Steuerung (2 bzw. 4 Zeichen)
X3: Mnemotechnischer Name des Geraets (2 bzw. 4 Zeichen)
(&02): Steuerungsbezeichnung
MT: Maschinen-Typ
(&03): Seriennummer der Steuerung (SER)
(&04): Information fuer den Techniker, um den Zustand aendern zu koennen
REFCODE: Referenzcode; Format ist 'xyyy-vwww-zzzz'
x467 = 'ERROR/EVENT POSTED BY SRDF PARTNER BOX'
x470 = 'OVER TEMPERATURE'
x471 = 'LOW BATTERY / HIGH CHARGE STATE'
x472 = 'POWER SUBSYSTEM ALARM'
x47A = 'AC LINE FAILURE/INTERRUPTION'
x47B = 'BATTERY/CLOCK/DIRECTOR WITHOUT POWER'
x478/x479/x47C = 'UNSPECIFIED ENVIRONMENTAL PROBLEM'
(&05): REPEAT, wenn die Service-Informationsmeldung (SIM) eine Wieder-
holung einer vorausgegangenen Service-Informationsmeldung ist.
(&06): Klartextteil
'ERROR/EVENT POSTED BY SRDF PARTNER BOX':
Von der via SRDF angeschlossenen Steuerung wurde ein Fehler/
Ereignis gemeldet.
'OVER TEMPERATURE':
Die Steuerung ist moeglicherweise zu heiss geworden.
Ein Steuerungsausfall steht eventuell bevor.
'LOW BATTERY / HIGH CHARGE STATE' oder
'BATTERY/CLOCK/DIRECTOR WITHOUT POWER':
Problem mit der Stromversorgung.
'POWER SUBSYSTEM ALARM' oder
'AC LINE FAILURE/INTERRUPTION':
Problem mit der Stromversorgung.
Ein Steuerungsausfall steht eventuell bevor.
'UNSPECIFIED ENVIRONMENTAL PROBLEM':
Problem mit der Steuerungs-Umgebung.
In Emergency-Messages werden die Inserts ohne Schluesselwoerter
ausgegeben.

### Maßnahme

Bitte umgehend Techniker verstaendigen.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NJD0012 -VERMINDERTE VERFUEGBARKEIT- (&00) MT=(&02) SER=(&03) REFCODE=(&04) (&05) - (&06)

### Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery (D.E.R) gibt die von einer
Plattensteuerung gemeldeten Daten als Service-Informationsmeldung
(SIM) aus. Das die Meldung ausloesende Problem wird zudem
an den Kundendienst des Herstellers weitergemeldet.
(&00): Liste im Format 'X1X2X3'
X1: Mnemotechnischer Name des Kanals (2 bzw. 4 Zeichen)
X2: Mnemotechnischer Name der Steuerung (2 bzw. 4 Zeichen)
X3: Mnemotechnischer Name des Geraets (2 bzw. 4 Zeichen)
(&02): Steuerungsbezeichnung
MT: Maschinen-Typ
(&03): Seriennummer der Steuerung (SER)
(&04): Information fuer den Techniker, um den Zustand aendern zu koennen
REFCODE: Referenzcode; Format ist 'xyyy-vwww-zzzz'
x460 = 'DYNAMIC SPARE INVOKED'
x463 = 'DISK ADAPTER FAILED'
x466 = 'DYNAMIC SPARE INVOKED FOR REMOTE DISK'
x46D = 'ALL REMOTE LINKS NOT OPERATIONAL'
x473 = 'LOCAL MIRRORED DEVICE NOT READY'
x474 = 'MIRRORED DEVICE WRITE-DISABLED'
x475 = 'REMOTE MIRRORED DEVICE NOT READY'
x47D = 'REMOTE LINK NOT OPERATIONAL'
(&05): REPEAT, wenn die Service-Informationsmeldung (SIM) eine Wieder-
holung einer vorausgegangenen Service-Informationsmeldung ist.
(&06): Klartextteil
'DYNAMIC SPARE INVOKED' oder
'DYNAMIC SPARE INVOKED FOR REMOTE DISK':
Ersatzplatte wurde zugewiesen. Die Verfuegbarkeit ist temporaer
reduziert, wird aber vom System automatisch wiederhergestellt.
'DISK ADAPTER FAILED':
Ein Diskadapter fiel aus; seine Platten werden vom Partner-
adapter bedient.
'ALL REMOTE LINKS NOT OPERATIONAL':
Alle SRDF-Verbindungen sind nicht betriebsbereit.
Die darueber verbundenen Platten laufen auseinander.
'LOCAL MIRRORED DEVICE NOT READY' oder
'MIRRORED DEVICE WRITE-DISABLED' oder
'REMOTE MIRRORED DEVICE NOT READY':
Ein redundant aufgezeichnetes Geraet ist ausgefallen.
Die Verfuegbarkeit ist reduziert.
'REMOTE LINK NOT OPERATIONAL':
SRDF-Verbindung ist nicht betriebsbereit.
In Emergency-Messages werden die Inserts ohne Schluesselwoerter
ausgegeben.

### Maßnahme

Bitte Techniker verstaendigen.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NJD0013 -INFORMATION- (&00) MT=(&02) SER=(&03) REFCODE=(&04) (&05) - (&06)

### Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery (D.E.R) gibt die von einer
Plattensteuerung gemeldeten Daten als Service-Informationsmeldung
(SIM) aus.
(&00): Liste im Format 'X1X2X3'
X1: Mnemotechnischer Name des Kanals (2 bzw. 4 Zeichen)
X2: Mnemotechnischer Name der Steuerung (2 bzw. 4 Zeichen)
X3: Mnemotechnischer Name des Geraets (2 bzw. 4 Zeichen)
(&02): Steuerungsbezeichnung
MT: Maschinen-Typ
(&03): Seriennummer der Steuerung (SER)
(&04): Information fuer den Techniker, um den Zustand aendern zu koennen
REFCODE: Referenzcode; Format ist 'xyyy-vwww-zzzz'
x461/x462 = 'RESYNCHRONIZATION COMPLETED'
x464 = 'DATA MIGRATION OF ALL VOLUMES COMPLETED'
x465 = 'RESYNCHRONIZATION STARTED'
x46E = 'ALL REMOTE LINKS OPERATIONAL AGAIN'
x47E = 'REMOTE LINK(S) OPERATIONAL AGAIN'
x47F = 'AUTOCALL (TO EMC CSC) COMPLETED'
(&05): REPEAT, wenn die Service-Informationsmeldung (SIM) eine Wieder-
holung einer vorausgegangenen Service-Informationsmeldung ist.
(&06): Klartextteil
'RESYNCHRONIZATION COMPLETED':
Die Resynchronisierung wurde abgeschlossen.
Die urspruengliche Verfuegbarkeit wurde wiederhergestellt.
'DATA MIGRATION OF ALL VOLUMES COMPLETED':
Die Daten-Migration aller Platten wurde abgeschlossen.
'RESYNCHRONIZATION STARTED':
Die Resynchronisierung wurde begonnen.
'ALL REMOTE LINKS OPERATIONAL AGAIN':
Alle SRDF-Verbindungen sind wieder betriebsbereit.
'REMOTE LINK(S) OPERATIONAL AGAIN':
SRDF-Verbindung(en) wieder betriebsbereit.
'AUTOCALL (TO EMC CSC) COMPLETED':
Die Mitteilung an den Kundendienst des Herstellers wurde
erfolgreich uebermittelt.
In Emergency-Messages werden die Inserts ohne Schluesselwoerter
ausgegeben.

### Maßnahme

Da mit dieser Meldung nur eine Erfolgsmeldung mitgeteilt wird, ist keine
Reaktion noetig.

## NJD0021

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0021 (&00) PERM DATA CHECK AUF PRIMARY DURCH LESEN VON SECONDARY UMGANGEN - MN=(&01) SSID=(&02) DPA=(&04)

### Bedeutung

Beim Lesen von einer Primary-Platte eines DualCopy-Paares trat ein
permanenter Datenfehler auf. Ersatzweise wurden die Daten von der
Secondary-Platte gelesen.
(&00): VSN (falls verfuegbar)
(&01): Geraete-MN
(&02): Subsystem-Id
(&04): Device Path Address (Geraeteadresse mit Steuerungs-Bits
bei 3492: Physical Device Id)

### Maßnahme

Die betroffene Spur auf der Primary-Platte sollte mit Hilfe des Programms
VOLIN repariert werden. Die Spuradresse ist den vorangegangenen Meldungen
oder dem Error Logging System (ELS) zu entnehmen.

## NJD0022

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0022 (&00) (&05) IST SUSPENDED DUPLEX - (&06) (&07) - MN=(&01) SSID=(&02) SP=(&03) DPA=(&04)

### Bedeutung

Eine Platte eines DualCopy-Paares wurde aufgrund eines Fehlers in den
Zustand HOLD (SUSPENDED DUPLEX) versetzt.
(&00): VSN (falls verfuegbar)
(&01): Geraete-MN
(&02): Subsystem-Id
(&03): Storage Path Number (Cluster 0/1, Path 0/1)
(&04): Device Path Address (Geraeteadresse mit Steuerungs-Bits
bei 3492: Physical Device Id)
(&05): Suspended Device (PRIMARY oder SECONDARY)
(&06): Failed Device (PRIMARY oder SECONDARY)
(&07): Reason Code des Fehlers (Klartext oder Angabe von Sensebyte 8)

### Maßnahme

Nach Behebung des Fehlers kann wieder in den Zustand DUAL umgeschaltet
werden.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0023

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0023 (&00) DEVICE ERROR RECOVERY SUSPEND DUPLEX FUER PRIMARY ABGEWIESEN - MN=(&01) SSID=(&02) FRC=(&08)

### Bedeutung

Die Device Error Recovery versuchte wegen eines Schreibfehlers auf eine
Primary-Platte eines DualCopy-Paares auf den Zustand HOLD (SUSPENDED
DUPLEX) umzuschalten. Dieses Umschalten wurde abgewiesen, da nicht der
Ausgangszustand DUAL vorlag.
(&00): VSN (falls verfuegbar)
(&01): Geraete-MN
(&02): Subsystem-Id
(&08): Format/Message und Reason Code aus Sensebytes 7 und 8
oder CSB und EFB, wenn Abweisung nicht wg. Unit Check erfolgte

### Maßnahme

Keine

## NJD0024

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0024 (&00) EINGRIFF AM GERAET ERFORDERLICH - MN=(&01) SSID=(&02) DPA=(&04)

### Bedeutung

Auf einem Plattengeraet trat eine Fehlersituation auf, die das Eingreifen
eines Operateurs erfordert (Geraet ausgeschaltet, Wartungsmodus usw.).
(&00): VSN (falls verfuegbar)
(&01): Geraete-MN
(&02): Subsystem-Id
(&04): Device Path Address (Geraeteadresse mit Steuerungs-Bits
bei 3492: Physical Device Id)

### Maßnahme

Ermitteln und beheben Sie den Fehler.

## NJD0025

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0025 DASD FAST WRITE GESPERRT, BATTERIE DES NVS IST LEER - MN=(&09) SSID=(&02)

### Bedeutung

DASD Fast Write (cache-unterstuetztes Schreiben) ist ueber die bezeichnete
Steuerung nicht laenger erlaubt, da die Batterie des nichtfluechtigen
Speichers (NVS) leer ist.
(&02): Subsystem-Id
(&09): Steuerungs-MN

### Maßnahme

Verstaendigen Sie die Wartung zum Erneuern der Batterie.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0026

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0026 SCHREIBSPERRE UEBER GERAETESTEUERUNG- MN=(&01) SSID=(&02) DPA=(&04)

### Bedeutung

Aufgrund eines am bezeichneten Plattengeraet aufgetretenen Fehlers wurde
durch die Device Error Recovery der fehlerhafte Pfad zwischen Steuerung
und Geraet fuer das Schreiben gesperrt.
(&01): Geraete-MN
(&02): Subsystem-Id
(&04): Devic Path Address (Geraeteadresse mit Steuerungs-Bits
bei 3492: Physical Device Id)

### Maßnahme

Verstaendigen Sie die Wartung.

## NJD0027

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0027 SCHREIBSPERRE FUER KANALPFAD - SSID=(&02) CPID=(&10) SP=(&03)

### Bedeutung

Der bezeichnete Pfad vom Kanal zur Steuerung wurde wegen eines E/A-Fehlers
durch die Device Error Recovery fuer das Schreiben gesperrt.
(&02): Subsystem-ID
(&03): Storage Path Number (Cluster 0/1, Path 0/1)
(&10): Channel Path Id

### Maßnahme

Verstaendigen Sie die Wartung.

## NJD0028

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0028 SCHREIBSPERRE FUER STEUERUNGSPFAD - SSID=(&02) SP=(&03)

### Bedeutung

Der bezeichnete Pfad in der Steuerung wurde wegen eines E/A-Fehlers durch
die Device Error Recovery fuer das Schreiben gesperrt.
(&02): Subsystem-Id
(&03): Storage Path Number (Cluster 0/1, Path 0/1)

### Maßnahme

Verstaendigen Sie die Wartung.

## NJD0029

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0029 GERAET UEBER BEZEICHNETEN PFAD NICHT ANSPRECHBAR - MN=(&01) SSID=(&02) SP=(&03) DPA=(&04)

### Bedeutung

Der bezeichnete Pfad zum Plattengeraet wurde wegen eines E/A-Fehlers
durch die Firmware gesperrt (Fencing).
(&01): Geraete-MN
(&02): Subsystem-Id
(&03): Storage Path Number (Cluster 0/1, Path 0/1)
(&04): Device Path Address (Geraeteadresse mit Steuerungs-Bits
bei 3492: Physical Device Id)

### Maßnahme

Verstaendigen Sie die Wartung.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0030

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0030 GERAETESTEUERUNG UEBER BEZEICHNETEN PFAD NICHT ANSPRECHBAR - MN=(&01) SSID=(&02) SP=(&03) DPA=(&04)

### Bedeutung

Der bezeichnete Pfad zur Geraetesteuerung wurde wegen eines E/A-Fehlers
durch die Firmware gesperrt (Fencing).
(&01): Geraete-MN
(&02): Subsystem-Id
(&03): Storage Path Number (Cluster 0/1, Path 0/1)
(&04): Device Path Address (Geraeteadresse mit Steuerungs-Bits
bei 3492: Physical Device Id)

### Maßnahme

Verstaendigen Sie die Wartung.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0031

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0031 DEVICE ERROR RECOVERY BEENDET, WIEDERHOLUNG NICHT MOEGLICH - MN=(&01) LRC=(&11)

### Bedeutung

Auf dem bezeichneten Plattengeraet trat ein E/A-Fehler auf. Es koennen
keine weiteren E/A-Wiederholungen durch die Device Error Recovery
durchgefuehrt werden.
(&01): Geraete-MN
(&11): Logischer Return Code aus dem Channel Control Block

### Maßnahme

Keine

## NJD0040

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0040 DOPPELAUFZEICHNUNG FUER (&00) AUF MN=(&01) ABGEBROCHEN, LAUFWERK '(&12)' DPA=(&04) NICHT MEHR VERWENDET

### Bedeutung

Von einem fuer die Doppelaufzeichnung (RAID1 an 3421) vorgesehenen Platten
paar ist ein Laufwerk wegen eines Fehlers ausgefallen. Die Aufzeichnung
wird im Normalmodus (Mono) fortgesetzt.
(&00) VSN
(&01) Geraete-MN
(&04) Physikalische Geraeteadresse mit Steuerungsbits
(&12) Identifikation des Laufwerks im Plattenpaar (A oder B)

### Maßnahme

Verstaendigen Sie die Wartung.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0041

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0041 DOPPELAUFZEICHNUNG FUER (&00) AUF MN=(&01) AKTIVIERT, LAUFWERK '(&12)' PDA=(&04) BEREIT

### Bedeutung

Durch Zuschalten des angegebenen Geraets wurde die Doppelaufzeichnung
(RAID1 an 3421) automatisch (wieder)aufgenommen.
(&00) VSN
(&01) Geraete-MN
(&04) Physikalische Geraeteadresse mit Steuerungsbits
(&12) Identifikation des Laufwerks im Plattenpaar (A oder B)

### Maßnahme

Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0042

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NJD0042 DOPPELAUFZEICHNUNG FUER (&00) AUF MN=(&01) VORUEBERGEHEND UNTERBROCHEN, LAUFWERK '(&12)' PDA=(&04) NICHT MEHR VERWENDET

### Bedeutung

Von einem fuer die Doppelaufzeichnung (RAID1 an 3421) vorgesehenen
Plattenpaar ist ein Laufwerk wegen eines Fehlers ausgefallen. Ein
passendes Ersatzgeraet steht bereit. Die Daten werden automatisch an
den Stand des noch verfuegbaren Einzelgeraets angeglichen. Bis zum
vollstaendigen Abgleich arbeitet das Geraet im Normalmodus (Mono).
(&00) VSN
(&01) Geraete-MN
(&04) Physikalische Geraeteadresse mit Steuerungsbits
(&12) Identifikation des Laufwerks im Plattenpaar (A oder B)

### Maßnahme

Verstaendigen Sie die Wartung.
Bestaetigen Sie die Meldung mit tsn-nnn., um sie aus der Liste der zu
beantwortenden Meldungen zu entfernen.

## NJD0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NJD0101 Erzeugen der PAGDER-Boerse gescheitert - $NBCREA-Aufruf weist Inkonsistenzen auf

### Bedeutung

$NBCREA liefert einen der folgenden Returncodes:
- inkonsistente Parameter
- falsche Unit- oder Function-Nummer
- falsche Versionsnummer
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NJD0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NJD0102 PAGDER-Boersenfehler - $NBRSIG-Aufruf weist Inkonsistenzen auf

### Bedeutung

$NBRSIG liefert einen der folgenden Returncodes:
- inkonsistente Parameter
- falsche Unit- oder Function-Nummer
- falsche Versionsnummer
- rdata < sdata
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NJD0103

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 30

Warranty : NO

NJD0103 PAGING/HOME PVS IST AUSGEFALLEN. SYSTEM BEENDIGUNG WURDE EINGELEITET

### Bedeutung

Wegen Ausfall des Paging PVS/Home PVS wurde ein SYSTEM-CRASH
eingeleitet.

### Maßnahme

Service-Techniker verstaendigen.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen