## NCL0001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0001 SYSTEMFEHLER. LOGGING-VERFAHREN '(&00)' ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein Systemfehler fuehrte zur abnormalen Beendigung der Task,
an die das Logging-Verfahren (&00) angeschlossen ist.

### Maßnahme

Logging-Verfahren erneut starten.

## NCL0002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0002 DVS-FEHLER '(&00)' BEI DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Handelt es sich bei dem Fehler um einen OPEN-Fehler, so wird die alte
Datei nicht geschlossen und die neue nicht geoeffnet.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' oder einem
der BS2000-DVS-Handbuecher entnommen werden.

## NCL0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NCL0003 STOP-BEARBEITUNG DES LOGGING-VERFAHRENS '(&00)' NOCH NICHT ABGESCHLOSSEN. START SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Da die STOP-Bearbeitung des Logging-Verfahrens (&00) noch nicht
abgeschlossen ist, konnte dessen Datei nicht eroeffnet und somit das
Logging-Verfahren nicht gestartet werden.

## NCL0004

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0004 SLOTPOOL FUER LOGGING-VERFAHREN '(&00)' KANN NICHT ORDNUNGSGEMAESS GESCHLOSSEN WERDEN

### Bedeutung

Es wurden nicht alle Slots, die vom Logging-Verfahren (&00) angefordet
wurden, freigegeben. Der Slotpool fuer (&00) kann deshalb nicht
ordnungsgemaess geschlossen werden.
Die Meldung dient zur Dokumentation eines Systemfehlers.

## NCL0005

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0005 KEIN SPEICHER VERFUEGBAR

### Bedeutung

Es konnte ein $GETMEM nicht befriedigt werden.

### Maßnahme

Das Logging-Verfahren kann durch ein geeignetes Kommando
neu gestartet werden.

## NCL0006

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0006 SYSTEMFEHLER IN COMMON LOG TASK FACILITY

### Bedeutung

Die von NRTCLTK aufgerufene Systemfunktion $SRMREQ
wurde nicht ordnungsgemaess ausgefuehrt.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NCL0007

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0007 BETRIEBSMITTEL WAREN FUER DIE COMMON LOG TASK NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Name Manager-Klasse fuer die Common Log Task konnte nicht
eingerichtet werden.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NCL0008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0008 INKONSISTENZ DER DATEN DER COMMON LOG TASK FACILITY

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NCL0009

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0009 SYSTEMFEHLER IN COMMON LOG TASK FACILITY

### Bedeutung

Eine der von NRTCLTK aufgerufenen Systemfunktionen $RETMEM oder
$NBDEST wurde nicht ordnungsgemaess ausgefuehrt.

### Maßnahme

Speicherabzug ziehen.

## NCL0100

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0100 PROZESSWIEDERANLAUF WURDE DURCH REKURSIVEN FEHLER VERHINDERT

### Bedeutung

Der Wiederanlauf dieses Prozesses konnte nicht durchgefuehrt werden
wegen interner Inkonsistenzen oder wegen eines Fehlers
in der Funktion Name Manager oder Slot Pool.

### Maßnahme

Das Logging-Verfahren kann durch ein geeignetes Kommando
neu gestartet werden.

## NCL0101

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0101 PROZESSWIEDERANLAUF NICHT MOEGLICH DA ZEIT SEIT LETZTEM WIEDERANLAUF ZU KURZ

### Bedeutung

Prozesswiederanlauf ist nicht erlaubt, wenn die Zeit
seit dem letzten Wiederanlauf kleiner als 10 Minuten ist.

### Maßnahme

Das Logging-Verfahren kann durch ein geeignetes Kommando
neu gestartet werden.

## NCL0102

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0102 PROZESSWIEDERANLAUF WAR NICHT MOEGLICH WEGEN WIEDERHOLTER FEHLER

### Bedeutung

Im Prozess ist wiederholt derselbe Fehler aufgetreten:
der vorherige Prozesswiederanlauf war vom gleichen Fehler eingeleitet
worden, die DMS-Recovery wurde bereits mehrmals aufgerufen oder die
Slotpool-Recovery muss erneut durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Das Logging-Verfahren kann durch ein geeignetes Kommando
neu gestartet werden.

## NCL0103

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0103 PROZESSWIEDERANLAUF IST NICHT MOEGLICH, DA KEIN SPEICHER VERFUEGBAR

### Bedeutung

Da bei einem $GETMEM-Aufruf kein Speicher bereitgestellt wurde,
ist der Prozesswiederanlauf nicht moeglich.

### Maßnahme

Das Logging-Verfahren kann durch ein geeignetes Kommando
neu gestartet werden.

## NCL0104

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NCL0104 SCHWERWIEGENDER FEHLER VERHINDERT PROZESSWIEDERANLAUF

### Bedeutung

Der Prozesswiederanlauf wird durch einen schweren Fehler
in der Funktion Boersen oder im Modul NRTCLTK verhindert.

### Maßnahme

Das Logging-Verfahren kann durch ein geeignetes Kommando
neu gestartet werden.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen