## ROBN001

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN001 SYNTAXFEHLER

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Syntaxfehler
- ungueltiges Kommando
- AMU kennt nicht den Rechner, der eine Anforderung gesendet hat
- die Meldung mit der Folgenummer ist unbekannt

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN002

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN002 UNERWARTETE MELDUNG VOM ROBOTER

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Es wurde ein Kommando mit falschem Format abgesetzt.
- Das gegebene Kommando enthaelt eine falsche Option.
Das Kommando kann nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN003

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN003 GRAVIERENDER FEHLER IN DER SETUP-DATEI

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Es gibt keinen Eintrag in der AMU.INI-Datei.
- AMUP kann keine Datei eroeffnen.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie die Eintraege im Konfigurationsmenue gemaess
dem Installationshandbuch. Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN004

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN004 GRAVIERENDER FEHLER IN ARCHIVDATENBANK

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Es ist ein gravierender Fehler in der Archivdatenbank aufgetreten.
- Der Datenbank-Manager meldet eine Warnung oder einen Fehler.
- Ein Datenbankmodul wurde nicht erfolgreich gebunden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN005

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN005 ROBOTER NICHT BEREIT

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Fehler beim Initialisieren: die .DLL-Module konnten nicht geladen
oder gebunden werden (evtl. wegen Pfadproblemen).
- Fehler beim Konfigurieren: der Roboter oder das Laufwerk wurde nicht
gefunden.
- Der Roboter steht im Moment nicht zur Verfuegung.
- Puffer-Ueberlauf oder unbekannter Kommunikationspartner.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN006

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN006 ROBOTERFEHLER (SIEHE VORHERGEHENDE WARNUNG)

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Das Kommando wurde von AMU geloescht.
- Ungueltiges Argument.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN007

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN007 NICHT DIAGNOSTIZIERBARE FEHLERSITUATION

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Eine Meldungsfolgenummer wurde doppelt benutzt. Deswegen wird das
zweite Kommando nicht ausgefuehrt.
- Es wurden mehr Kommandos gesendet als auf einmal verarbeitet
werden koennen.
- Kommando kann nicht im Simulations- oder Konfigurationsmodus
ausgefuehrt werden.
- Der gewuenschte Roboter ist AMU nicht bekannt.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN008

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN008 ROBOTER NOTAUS

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN009

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN009 ROBOTER WURDE IN SETUP-BETRIEBSMODUS GESCHALTET

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN010

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN010 UNBEKANNTES KOMMANDO AN ROBOTER

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Die angegebene Meldung konnte nicht erkannt werden.
Bitte ueberpruefen Sie, ob die Syntax der Meldung korrekt ist.
- Nicht unterstuetztes Kommando.
- Das abgesetzte Kommando hat ein falsches Format.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN011

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN011 UNGUELTIGE ZUORDNUNG (Z.B. ROBOTER-VOLSER)

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Die Koordinate liegt ausserhalb des Bereichs.
- Die gewuenschte Koordinate ist falsch.
- Es konnte kein Roboter ausgewaehlt werden. Den angegebenen
Koordinaten konnte kein Roboter zugeordnet werden.
In Doppelrobotersystemen konnte keine Auswahl eines Roboterarms
getroffen werden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN012

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN012 KOMMANDO DURCH MANUELLEN EINGRIFF UNTERBROCHEN

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN014

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN014 KOMMANDO DURCH PROGRAMMBEFEHL UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Das gerade auszufuehrende Kommando wird geloescht.
- Ein in CentricStor in Bearbeitung befindlicher Montierauftrag
wurde durch einen KEEP-Auftrag abgebrochen.

### Maßnahme

Diagnosedateien sichern und ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN015

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN015 DREHTURM HAT SICH NICHT IN POSITION GEDREHT

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN016

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN016 HARDWARE FEHLER BEIM ROBOTER

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Probleme mit dem Greifer (Position, offen/geschlossen).
- Probleme mit der Kamera oder mit dem Vision-System.
- Probleme mit den Koordinaten des Roboters (ausserhalb des Bereichs).
- Unstimmigkeiten zwischen den Roboter-Eintraegen in Archivdatenbank
und Konfiguration.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN017

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN017 KOMMANDO NICHT AUSFUEHRBAR

### Bedeutung

Ein von ROBAR an das AML-System gesendetes Kommando
konnte nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN100

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN100 UNERWARTETER ROBOTER-CRASH

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN101

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN101 ROBOTER CRASH BEI DATENTRAEGER-ENTNAHME/EINLEGEN

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Crash sensor.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN102

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN102 TIMEOUT DES ROBOTERS

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Zeitueberschreitung bei der Roboter-/Drehturm-/Ein- oder
Ausgabefach-Kontrolle

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN103

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN103 TIMEOUT PC-IC KOMMUNIKATION

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN104

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN104 DATENTRAEGER VERLOREN

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Datentraeger nicht im Greifer.
- Datentraeger verloren.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN105

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN105 DATENTRAEGER IM GREIFER VERKLEMMT

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Der Datentraeger ist im Greifer verklemmt.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN110

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN110 CRASH BEI ENTNAHME EINES DATENTRAEGES AUS STELLPLATZ

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN111

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN111 CRASH BEIM EINLEGEN EINES DATENTRAEGERS IN STELLPLATZ

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN112

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN112 CRASH BEI ENTNAHME EINES DATENTRAEGERS AUS LAUFWERK

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN113

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN113 CRASH BEIM EINLEGEN EINES DATENTRAEGERS IN EIN LAUFWERK

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN201

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN201 LAUFWERK NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Das Laufwerk ist nicht in der Archivdatenbank eingetragen.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN202

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN202 LAUFWERK BELEGT (ERKANNT VON SOFTWARE)

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Das angegebene Laufwerk ist belegt (Archivdatenbank).

### Maßnahme

Kommando ueberpruefen; Inventur fuer angegebenes Laufwerk durchfuehren.
Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN203

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN203 LAUFWERK LEER (ERKANNT VON SOFTWARE)

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Das angegebene Laufwerk ist leer (Archivdatenbank).

### Maßnahme

Kommando ueberpruefen; Inventur fuer angegebenes Laufwerk durchfuehren.
Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN204

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN204 LAUFWERK BELEGT (ERKANNT VOM ROBOTER)

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Das angegebene Laufwerk ist belegt (erkannt vom Roboter).

### Maßnahme

Kommando ueberpruefen; Inventur fuer angegebenes Laufwerk durchfuehren.
Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN205

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN205 LAUFWERK LEER (ERKANNT VOM ROBOTER)

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
An der angegebenen Position befindet sich kein Datentraeger (erkannt
vom Roboter).

### Maßnahme

Kommando ueberpruefen; Inventur fuer angegebenes Geraet durchfuehren.
Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN206

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN206 DATENTRAEGER KANN NICHT AUS LAUFWERK ENTNOMMEN WERDEN

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Das angegebene Laufwerk ist leer.
- Die Klappe des angegebenen Laufwerks ist geschlossen.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN207

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN207 LAUFWERK NICHT SCHLIESSBAR

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Die Klappe des angegebenen Laufwerks ist geoeffnet.
- Das Laufwerk konnte nicht geschlossen werden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN208

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN208 DATENTRAEGER NICHT AUS SCHACHT ZU ENTNEHMEN

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Beim Laufwerkstyp 3590 ist kein Datentraeger im Stack.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN209

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN209 MBK- UND GERAETETYP PASSEN NICHT ZUSAMMEN

### Bedeutung

AML liefert bei einer Montieranforderung einen
Fehler-Code, weil der Typ der zu montierenden
MBK nicht zum Typ des Laufwerks passt

## ROBN301

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN301 UNBEKANNTE VOLSER

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
Die angegebene Volser wurde nicht in der Datenbank gefunden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN302

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN302 VOLSER NICHT IM ARCHIV

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Auf der angegebenen Position wurde kein Datentraeger gefunden
(Archivdatenbank).
- Das angegebene Laufwerk ist leer (Archivdatenbank).
- Es ist kein Datentraeger im Eingabefach.
- Der angeforderte Datentraeger ist nicht im Speicher (ejected/mounted ?)
- Es wurde keine Reinigungskassette in der Datenbank gefunden.
- In Verbindung mit CentricStor koennte ein logisches Volume auf
einem physikalischen Volume liegen, welches wegen eines
Laufwerks- oder Medienfehlers nicht zugreifbar ist.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN303

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN303 MEDIUM IST SCHON IM LAUFWERK

### Bedeutung

AML liefert einen Fehler-Code, weil die MBK bereits
im Laufwerk montiert ist.

### Maßnahme

ROBAR prueft, ob sich die MBK im Laufwerk oder
befindet oder nur davor.

## ROBN304

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN304 BARCODE NICHT LESBAR

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Barcode wurde nicht erkannt.
- Ungueltiger Barcode.
- Ungueltiger Bereich.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN305

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN305 KEIN BARCODE-LABEL ODER DATENTRAEGER GEFUNDEN

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Das Barcode-Label wurde nicht erkannt.
- Der aktuelle Einlagerungsvorgang ist beendet. Es wurden keine
weiteren Datentraeger im Eingabeschacht gefunden.

### Maßnahme

Loggingdatei fuer weitere Informationen ansehen.

## ROBN306

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN306 FALSCHE VOLSER AUF ANGEGEBENER KOORDINATE

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Ungueltiger Barcode.
- Es wurde ein Inkonsistenz waehrend der Inventur entdeckt.

### Maßnahme

Akualisieren Sie die Archivdatenbank.
Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN307

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN307 KEEP WAR ERFOLGREICH, ABER IM LAUFWERK WAR FALSCHE VOLSER

## ROBN308

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN308 MEDIUM AUSGELAGERT

### Bedeutung

AML liefert einen Fehler-Code, weil sich die MBK, die
montiert werden soll, in der E/A-Einheit befindet.

## ROBN309

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN309 MEDIUM IST BEREITS IN EINEM ANDEREN LAUFWERK MONTIERT

### Bedeutung

AML liefert einen Fehler-Code, weil die MBK bereits
in einem anderen Laufwerk montiert ist.

## ROBN401

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN401 KOORDINATE NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Die angegebene Position wurde nicht in der Datenbank gefunden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN402

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN402 KEINE VOLSER AUF ANGEGEBENER KOORDINATE

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
In der angegebenen Position wurde kein Datentraeger gefunden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN403

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN403 FACH SOLLTE LEER SEIN, IST ABER BELEGT

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Moegliche Gruende:
- Die angeforderte Position im Archiv ist belegt (Archivdatenbank).
- Das angeforderte Ziellaufwerk ist belegt (Archivdatenbank).

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN404

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN404 KOORDINATE UND MBK PASSEN NICHT ZUSAMMEN

### Bedeutung

AML liefert einen Fehler-Code, weil der Typ der zu
montierenden MBK nicht mit dem Typ der angegebenen
Koordinate uebereinstimmt.

## ROBN405

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN405 KEINE FREIEN STELLPLAETZE IM ROBOTER-ARCHIV

### Bedeutung

AML liefert einen Fehler-Code, weil im Roboter-
System keine freien Stellplaetze mehr vorhanden
sind.

### Maßnahme

Stellplaetze freimachen oder Roboterarchiv
vergroessern.

## ROBN408

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN408 GREIFER-FEHLER, KASSETTE EVENTUELL VERLOREN

## ROBN501

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN501 TUER DER E/A-EINHEIT NICHT GESCHLOSSEN

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN502

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN502 NICHT UEBEREINSTIMMENDE E/A-EINHEIT DEFINITION

## ROBN503

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN503 UEBERLAUF DES AUSLAGERUNGSFACHES

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
Es ist kein freier Stellplatz im E/A-Bereich vorhanden.

### Maßnahme

Entleeren Sie den E/A-Bereich. Kommando spaeter wiederholen.

## ROBN504

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN504 DATENTRAEGER IN PROBLEMBOX

### Bedeutung

Die AML-Software gibt einen Fehlerschluessel zurueck. Grund:
- Der Datentraeger wurde wegen eines gravierenden Fehlers in der
Problembox abgelegt.
Grund im Fall von CentricStor:
- Der Auftrag konnte wegen eines File System Fehlers nicht
ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN505

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN505 DATENTRAEGER IN PROBLEMBOX. PROBLEMBOX JETZT VOLL

### Maßnahme

Ggf. die Wartung verstaendigen.

## ROBN507

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN507 BEFEHL ABGEBROCHEN. PROBLEMBOX VOLL

## ROBN700

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN700 KEINE REINIGUNGSKASSETTEN VORHANDEN

## ROBN701

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN701 CLEANPOOL IST NICHT VORHANDEN

## ROBN900

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN900 AML-KOMMANDO ABGEWIESEN

## ROBN901

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN901 KEIN FREIER STELLPLATZ IM ARCHIVSYSTEM FUER IMPORT

### Bedeutung

IMPORT kann nicht begonnen oder fortgesetzt werden,
da alle Stellplaetze im Archivsystem besetzt sind.

## ROBN902

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN902 AUSZULAGERNDE KASSETTE BEREITS AUSGELAGERT

## ROBN903

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN903 ZU IMPORTIERENDE VSN SCHON IM ARCHIVSYSTEM VORHANDEN

### Bedeutung

Eine der zu importierenden Kassetten hat eine VSN, die im
Archivsystem schon vorhanden ist. Sie wurde nicht importiert.

## ROBN904

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROBN904 KOMMUNIKATION ZWISCHEN ROBAR-SV UND AML GESTOERT

### Bedeutung

Aus ROBAR-Sicht ist die Kommunikation zu einem Archivsystem
mit SCSI-Schnittstelle gestoert. Moegliche Gruende:
Probleme im Archivsystem (z.B. Scalar i2000).
Ausfall des I/O Blade.
Probleme am Pfad ueber Fibre Channel (z.B. Switch).
Probleme mit dem HBA des ROBAR-SV-Rechners.

### Maßnahme

Wenn das Problem nicht behoben werden kann,
Wartung verstaendigen.
Bei Fortdauer der Stoerung beendet sich ROBAR-SV.

## ROB0SAT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB0SAT AUS ROBAR SICHT IST MBK-LAUFWERK mmmm ATTACHED

### Bedeutung

Nach einem Wiederanlauf fordert ROBAR von den angeschlossenen
Hosts den Geraetestatus an. Wenn ROBAR erkennt, dass ein Geraet
an einen BS2000-Host zugeschaltet ist, schickt es eine Meldung.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

## ROB0SER

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB0SER INKONSISTENZ FUER LAUFWERK mmmm IN AML-DATENBANK

### Bedeutung

ROBAR hat beim Neustart erkannt, dass fuer BS2000 eine Kassette
im Laufwerk montiert ist, obwohl die AML-Datenbank anzeigt,
dass das Laufwerk leer ist.
Zusatzinformation:
- mmmm: Mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

AML-Datenbank korrigieren oder Wartung verstaendigen.

## ROB0SKE

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB0SKE MBK WIRD AUS LAUFWERK mmmm ENTFERNT

### Bedeutung

ROBAR hat beim Neustart erkannt, dass eine Kassette aus dem
genannten Laufwerk entfernt werden muss.
Zusatzinformation:
- mmmm: Mnemotechnischer Geraetename

## ROB0009

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0009 BS2000-SYSTEM NICHT BEKANNT:

### Bedeutung

Konfigurationsdatei und Parameterdatei stimmen nicht ueberein.
Konfigurationsdatei neu erstellen.

## ROB0010

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0010 KEINE RUECKANTWORT VON AML FUER:

### Bedeutung

Vom AML-System wurde innerhalb einer bestimmten Zeit keine
Rueckantwort geschickt (ROBAR_WAIT). Bearbeitung des
Auftrags durch ROBAR wird abgebrochen. Ueberpruefen, ob
das Ein-/Ausgabefenster offen ist oder der Roboter nicht
mehr betriebsbereit ist.

## ROB0011

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0011 MELDUNGSSCHLUESSEL FEHLT IN MESSAGE_FILE:

### Bedeutung

Fehler in der Datei message_file. message_file ueberpruefen.

## ROB0012

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0012 MELDUNGSSCHLUESSEL FEHLT IN MESSAGE_XREF:

### Bedeutung

Fehler in der Datei message_xref. message_xref ueberpruefen.

## ROB0013

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0013 MELDUNGSSCHLUESSEL FEHLT IN ROBOTER_CMDS:

### Bedeutung

Fehler in der Datei roboter_cmds. roboter_cmds ueberpruefen.

## ROB0014

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0014 FEHLER IN KOMMANDO-DATEI:

### Bedeutung

Fehler in der Datei roboter_cmds. roboter_cmds ueberpruefen.

## ROB0015

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0015 MELDUNGSSCHLUESSEL FEHLT IN MESSAGE_RESP:

### Bedeutung

Fehler in der Datei message_resp. message_resp ueberpruefen.

## ROB0016

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0016 Internen Fehler entdeckt bei ROBAR-SV bei (&00)

### Bedeutung

ROBAR-SV hat einen internen Fehler gemeldet.
Die ROBAR-SV-Logging-Datei enthaelt Diagnose-Informationen.
(&00): Datum und Zeitpunkt des Fehlers

## ROB0018

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0018 FALSCHE MELDUNGSSCHLUESSEL IN MESSAGE_XREF:

### Bedeutung

Fehler in der Datei message_xref. message_xref ueberpruefen.

## ROB0020

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0020 KEIN LAUFWERK FREI

### Bedeutung

Der Montageauftrag konnte nicht ausgefuehrt werden, da kein
Laufwerk frei ist. Der Auftrag wird zurueckgestellt, wenn dies
in der Aktionsliste angegeben wurde (REPEAT).

## ROB0021

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0021 LAUFWERK NICHT BEKANNT:

### Bedeutung

Das Laufwerk ist nicht in der Konfigurationsdatei angegeben.
Konfigurationsdatei aendern.

## ROB0023

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0023 VERBINDUNG ZUM BS2000-SYSTEM UNTERBROCHEN:

### Bedeutung

Die Verbindung zum angegebenen BS2000-System ist unterbrochen.

## ROB0024

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0024 ROBAR-FREEPOOL NICHT EINGERICHTET

### Bedeutung

Der angegebene Freepool existiert nicht. Freepool einrichten.

## ROB0027

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0027 ROBAR-FREEPOOL LEER

### Bedeutung

Der Freepool ist leer. Freepool erweitern.

## ROB0028

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0028 FREEPOOL-MINIMUM (MIN_SCRATCH) UNTERSCHRITTEN

### Bedeutung

Der Freepool enthaelt weniger Archivnummern als in der
Variablen MIN_SCRATCH angegeben sind. Freepool erweitern.

## ROB0029

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0029 FEHLER IN DECLARE-ANWEISUNG

### Bedeutung

In der DECLARE-Anweisung wurde ein ungueltiges Schluesselwort angegeben.
DECLARE-Anweisung in message_resp korrigieren.

## ROB0030

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0030 TUER DER E/A-EINHEIT OFFEN --> BITTE SCHLIESSEN

### Bedeutung

Es kann keine Kassette mehr ausgelagert werden.

### Maßnahme

Tuer der E/A-Einheit schliessen.
Dies muss mit dem Kommando
/INFORM-OPERATOR MESSAGE='<T E/A-BOX LEER'
an ROBAR gemeldet werden, sofern nicht die HICAP-Funktion
aktiviert ist, ueber die automatisch nach dem Schliessen der
HICAP-Tuer der Auslagerungsvorgang fortgesetzt wird (diese
Funktion wird in der ROBAR-SV-Datei message_resp ueber die Option
MRV30 aktiviert).

## ROB0031

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0031 ROBAR BEENDET

### Bedeutung

Das ROBAR-System wurde beendet.

## ROB0032

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0032 AUSFUEHRUNG BESTAETIGEN (<CR>/N)

### Bedeutung

Tritt nur in Zusammenhang mit der Simulation auf.

## ROB0033

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0033 AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Tritt nur in Zusammenhang mit der Simulation auf.

## ROB0034

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0034 NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Tritt nur in Zusammenhang mit der Simulation auf.

## ROB0035

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0035 E/A-EINHEIT VOLL --> BITTE AUSLEEREN

### Bedeutung

Es kann keine Kassette mehr ausgelagert werden.

### Maßnahme

Kassetten aus der E/A-Einheit entfernen.
Ist die E/A-Einheit leer, so muss dies mit dem Kommando
/INFORM-OPERATOR MESSAGE='<T E/A-BOX LEER'
an ROBAR gemeldet werden, sofern nicht die HICAP-Funktion
aktiviert ist, ueber die automatisch nach dem Schliessen der
HICAP-Tuer der Auslagerungsvorgang fortgesetzt wird (diese
Funktion wird in der ROBAR-SV-Datei message_resp ueber die Option
MRV30 aktiviert).

## ROB0036

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0036 FEHLER BEI CLEAN-AUFTRAG ! DEV =

### Bedeutung

Bei Reinigung des Laufwerks ist ein Fehler aufgetreten.
Returncode des AML-Systems ueberpruefen.

## ROB0037

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0037 INSERT KOMMANDO AUSGEFUEHRT

## ROB0038

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0038 UNZULAESSIGES SCHLUESSELWORT:

### Bedeutung

Das in message_resp definierte Schluesselwort ist in ROBAR
nicht bekannt. Die Datei message_resp korrigieren.

## ROB0039

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0039 CLEAN-KASSETTE WURDE AUSGELAGERT --> BITTE ERSETZEN

## ROB0040

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0040 PROBLEMBOX VOLL --> BITTE AUSLEEREN

## ROB0042

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0042 ROBOTERSTATUS AUF >OFF< GEWECHSELT : (&00)

## ROB0043

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0043 ROBOTERSTATUS AUF >ON< GEWECHSELT : (&00)

## ROB0044

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0044 AMU STATUS IST >PASSIVE<

## ROB0045

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0045 AMU STATUS IST >ACTIVE<

## ROB0048

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB0048 HOST NICHT AUTORISIERT FOLGENDE VSN ZU NUTZEN: (&00)

### Bedeutung

(&00) hat folgendes Format: vvvvvv,PARTNER=pppppppp,LOCATION=llllllll.
vvvvvv : VSN
pppppppp: TNS Partner-Name
llllllll: Location des Robotersystems.
Ein ueber ROBAR-CL mit dem TNS-Partnernamen pppppppp geleiteter
Auftrag hat in der konfigurierten ROBAR-SV-Ablaufumgebung
(Location=llllllll) keine Berechtigung zur Nutzung der MBK vvvvvv.
Diese Meldung wird nur ausgegeben, wenn vvvvvv in ROBAR_ARCHIV
vorhanden ist.

### Maßnahme

ROBAR_ARCHIV und in der Konfigurationsdatei von ROBAR-SV
den Abschnitt gen_hosts_vsn pruefen und ggf. aendern.

## ROB1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1000 BENUTZERKENNUNG HAT KEINE BERECHTIGUNG ZUR BANDVERWALTUNG

### Bedeutung

Fuer die gewuenschte Funktion ist das Systemprivileg der
Bandverwaltung (TAPE-ADMINISTRATION) zwingend erforderlich.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## ROB1010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1010 CREATE-ROBAR-FREEPOOL POOL=(&00),VOLUME=(&01)

### Bedeutung

Einrichten eines ROBAR-Freepools
(&00) : Art des Freepools (*STD or *TSN)
(&01) : VSN der MBK

## ROB1011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1011 CREATE-ROBAR-FREEPOOL POOL=(&00),VOLUME=*INTERVAL((&01),(&02))

### Bedeutung

Einrichten eines ROBAR-Freepools
(&00) : Art des Freepools (*STD or *TSN)
(&01) : erste VSN des Intervals
(&02) : letzte VSN des Intervals

## ROB1013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1013 ADD-ROBAR-VOLUME STATE=(&00),VOLUME=(&01),POSITION=(&02),ROB=(&03)

### Bedeutung

Systemfremde MBK bekanntgeben
(&00) : Klassifizierung (FOREIGN)
(&01) : VSN der MBK
(&02) : Stellplatz der MBK (<integer 3..3>)
(&03) : Roboter (1 or 2)

## ROB1019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB1019 END-ROBAR-FREEPOOL

### Bedeutung

Interne Endemeldung.

## ROB1020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1020 DELETE-ROBAR-FREEPOOL POOL=(&00)

### Bedeutung

Freigabe eines ROBAR-Freepools
(&00) : Art des Freepools (TSN)

## ROB1021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1021 REMOVE-ROBAR-VOLUME STATE=(&00),VOLUME=(&01),LOCATION=(&02)

### Bedeutung

Freigabe einer systemfremden MBK
(&00) : Klassifizierung (FOREIGN)
(&01) : VSN der MBK
(&02) : Lagerort der freizugebenden MBK

## ROB1030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1030 EXPORT-ROBAR-VOLUME VOLUME=(&00),ROB=(&01),LOCATION=(&02)

### Bedeutung

Auslagern einer MBK
(&00) : VSN der MBK
(&01) : Roboter (1 oder 2)
(&02) : Lagerort der auszulagernden MBK

## ROB1031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1031 EXPORT-ROBAR-VOLUME KEEP-POSITION=*NO,VOLUME=(&00),ROB=(&01),LOCATION=(&02)

### Bedeutung

Auslagern von MBK
(&00) : VSN der MBK
(&01) : Roboter (1 oder 2)
(&02) : Lagerort der auszulagernden MBK

## ROB1040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1040 IMPORT-ROBAR-VOLUME STATE=(&00),ROB=(&01),LOCATION=(&02)

### Bedeutung

Einlagern von MBK
(&00) : Klassifizierung (OWN)
(&01) : Roboter (1 oder 2)
(&02) : Lagerort der einzulagernden MBK

## ROB1050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ROB1050 SHOW-ROBAR-VOLUME VOLUME=(&00),POSITION=(&01),LOCATION=(&02),ELEMENT=(&03)

### Bedeutung

Information ueber in ROBAR-SV definierte systemfremde Kassetten ausgeben
(&00) : Angegebene VSN oder *ALL
(&01) : Angegebener Fremd-(FOREIGN-)Stellplatz (*FRnnn) oder *ALL
(&02) : Lagerort oder *ANY
(&03) : Fortlaufende Nummer des Elements (bei Liste)

## ROB1100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1100 ROBAR-CL VERSION (&00) BEREIT

## ROB1105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1105 FEHLER BEIM LESEN EINER ANWEISUNG (CODE: '(&00)')

### Bedeutung

(&00): Inhalt von Register 15 nach Aufruf der Schnittstelle RDSTMT.
ROBAR kann fuer diesen Returncode keine entsprechende Massnahme
ergreifen.

### Maßnahme

- Suchen Sie eine vorangegangene SDF-Meldung (CMDnnnn),
die den Fehler erlaeutert.
- Geben Sie die korrigierte Anweisung wieder ein.

## ROB1110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1110 KOMMANDO AKZEPTIERT

### Bedeutung

Das eingegebene ROBAR-Kommando wurde gelesen, ueberprueft und akzeptiert.

## ROB1111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1111 ENDE DER DEFINITION SYSTEMFREMDER KASSETTEN. AUSWAHL=(&00), LOCATION=(&01)

## ROB1112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1112 DEFINITION SYSTEMFREMDER KASSETTEN EXISTIERT NICHT. AUSWAHL=(&00), LOCATION=(&01)

## ROB1113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1113 ROBAR_FOREIGN IN ROBAR-SV NICHT DEFINIERT. ANGEFORDERTE INFORMATION NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Moeglicher Grund: SCSI Interface liegt vor.
Fremdkassetten werden in ROBAR-SV fuer SCSI-Interface nicht unterstuetzt.

## ROB1114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1114 FEHLER IN FREMD-DEFINITIONEN. ANGEFORDERTE INFORMATION NICHT VERFUEGBAR

## ROB1115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1115 FEHLERHAFTES KOMMANDO - EINGABE WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Das eingegebene Kommando ist fehlerhaft bzw. nicht erlaubt.

### Maßnahme

Kommando ueberpruefen und Eingabe wiederholen.

## ROB1116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1116 UNGUELTIGE ANTWORT

### Bedeutung

Die auf die ROBAR-Meldung gegebene Antwort ist ungueltig.

### Maßnahme

Bitte die Meldung nicht manuell beantworten.

## ROB1120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1120 ROBAR-MELDUNG KONNTE NICHT AUSGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Beim MSG7-Makro trat ein Fehler auf.

### Maßnahme

Fehlerunterlagen erstellen.

## ROB1121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1121 ROBAR KANN NICHT NACH SYSOUT AUSGEBEN

### Bedeutung

Beim WROUT-Makro ist ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Erforderliche Diagnose-Unterlagen bereithalten.

## ROB1122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1122 ROBAR KANN NICHT NACH SYSLST01 AUSGEBEN

### Bedeutung

Beim WRLST-Makro ist ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Erforderliche Diagnose-Unterlagen bereithalten.

## ROB1125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1125 DAS PROGRAMM ROBAR EXISTIERT NICHT IN DEN AKTIVIERTEN SYNTAXDATEIEN

### Bedeutung

Das Programm ROBAR als Ueberbegriff aller moeglichen Kommandoeingaben
ist nicht bekannt in den derzeit aktiven Syntaxdateien.

### Maßnahme

Aktive Syntaxdateien auf Programm ROBAR hin ueberpruefen; evtl.
Einmischen der ausgelieferten Syntaxdateien wiederholen.

## ROB1130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1130 DIE ANGEGEBENE DATEI IST LEER

### Bedeutung

Die angegebene Datei, die die Freepool-Angaben enthalten sollte, ist leer.

### Maßnahme

Datei mit Freepool-Angaben nochmals erstellen.

## ROB1135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1135 DIE ANGEGEBENE DATEI HAT EIN PASSWORT (READPASS)

### Bedeutung

Die Datei mit den Freepool-Angaben hat ein Lese-Kennwort.

### Maßnahme

Kennwort vor Kommandoeingabe eingeben bzw. zuruecknehmen.

## ROB1140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1140 DATEIEROEFFNUNGSFEHLER

### Bedeutung

Die angegebene Datei konnte nicht eroeffnet werden.

### Maßnahme

Zugriffsrechte der Datei ueberpruefen.

## ROB1145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1145 DIE ANGEGEBENE DATEI IST NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die angegebene Datei existiert nicht.

### Maßnahme

Datei mit Freepool-Angaben erstellen.

## ROB1150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1150 DIE ANGEGEBENE DATEI IST NICHT MEHRBENUTZBAR

### Bedeutung

Auf die angegebene Datei konnte nicht zugegriffen werden.

### Maßnahme

Datei mehrbenutzbar machen.

## ROB1155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1155 FSTAT KONNTE NICHT FEHLERFREI AUSGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

Beim FSTAT-Makro trat ein Fehler auf.

### Maßnahme

Fehlerunterlagen erstellen.

## ROB1160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1160 FILE KONNTE NICHT FEHLERFREI AUSGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

Beim FILE-Makro trat ein Fehler auf.

### Maßnahme

Fehlerunterlagen erstellen.

## ROB1165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1165 ANWENDERFEHLER

### Bedeutung

USERERR-Ausgang der Datei mit den Freepool-Angaben wurde angesprungen.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen, evtl. Fehlerunterlagen erstellen.

## ROB1170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1170 DIE LAENGEN DER VSNS STIMMEN NICHT UEBEREIN

### Bedeutung

Die VSN-Angaben sind unterschiedlich lang.

### Maßnahme

VSN-Angaben verbessern (gleiche Laengen).

## ROB1175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1175 DIE ALPHANUMERISCHEN WERTE DER VSNS STIMMEN NICHT UEBEREIN

### Bedeutung

Die VSN-Angaben haben unterschiedliche alphanumerische Identifier.

### Maßnahme

VSN-Angaben verbessern (gleiche Identifier).

## ROB1180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1180 DIE ERSTE VSN IST GLEICH DER ZWEITEN VSN

### Bedeutung

Bei der Bereichsangabe wurden zwei gleiche VSNs angegeben.

### Maßnahme

VSN-Angaben verbessern (unterschiedliche VSNs).

## ROB1185

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1185 DIE ERSTE VSN IST HOEHER ALS DIE ZWEITE VSN

### Bedeutung

Die Bereichsangabe ist nicht aufsteigend.

### Maßnahme

VSN-Angaben verbessern (aufsteigende VSNs).

## ROB1190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1190 BEI VSNS DIESER ART BITTE EINZELNE EXPORT-ROBAR-VOLUME ABSETZEN

### Bedeutung

Bei VSNs der Art G01A01 (alphanumerischer Identifier nicht nur am Anfang
oder Ende der VSN) ist keine Intervall-Angabe moeglich.

### Maßnahme

Einzelne EXPORT-ROBAR-VOLUME-Kommandos eingeben.

## ROB1195

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1195 DER OPERAND POSITION MUSS 3-STELLIG SEIN

### Bedeutung

Die Positionsangabe im Ausgabeschacht muss 3-stellig sein.

### Maßnahme

Positionsangabe verbessern.

## ROB1200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1200 PROGRAMM ROBAR BEENDET

## ROB1205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1205 PROGRAMM ROBAR FEHLERHAFT BEENDET

### Maßnahme

Fehlerunterlagen erstellen.

## ROB1500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1500 EIN BEZUG ZUR SYSTEMFREMDEN MBK WURDE EINGERICHTET

## ROB1505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1505 DIE FOREIGN-DATEI EXISTIERT BEREITS

## ROB1506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1506 VSN ODER STELLPLATZ UNGUELTIG ODER BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Entweder ist die angegebene Position in der Datei
ROBAR_FOREIGN nicht definiert oder die angegebene
VSN oder Position wird bereits von einer frueheren
Fremd-Definition verwendet.
Fremdkassetten und Freepools werden in ROBAR-SV fuer
SCSI-Interface nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Per Anweisung //SHOW-ROBAR-VOLUME Information ueber
die Fremd-Definitionen einholen. Anschliessend
Eingabe mit korrekten Angaben wiederholen.

## ROB1507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1507 DER FOREIGN-STELLPLATZ IST NICHT EINDEUTIG

## ROB1510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1510 EIN BEZUG ZUR SYSTEMFREMDEN MBK WURDE NICHT EINGERICHTET

## ROB1520

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1520 DIE SYSTEMFREMDE VSN '(&00)' WURDE FREIGEGEBEN

## ROB1525

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1525 FREMD-DEFINITION (&00) KANN NICHT ENTFERNT WERDEN

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- Angegebene Kassette ist in Fremd-Definitionen nicht enthalten.
- Angegebene Kassette ist montiert.

## ROB1526

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1526 ROBAR-SV-FEHLER BEIM ENTFERNEN DER FREMD-DEFINITION ODER FALSCHER LAGERORT ANGEGEBEN

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- Angegebener Lagerort ist falsch oder wurde von ROBAR-SV
zurueckgewiesen.
- Angegebene Fremd-Definition kann von ROBAR-SV nicht entfernt werden.
Fremdkassetten und Freepools werden in ROBAR-SV fuer
SCSI-Interface nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Lagerort-Angabe ueberpruefen.
Mittels //SHOW-ROBAR-VOLUME Fremd-Definitionen ueberpruefen.

## ROB1530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1530 DIE SYSTEMFREMDE VSN '(&00)' WURDE NICHT FREIGEGEBEN

## ROB1540

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1540 DER IMPORT-VORGANG WURDE ANGESTOSSEN

## ROB1550

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1550 IMPORT-VORGANG NICHT GESTARTET ODER NICHT VOLLSTAENDIG DURCHGEFUEHRT

## ROB1560

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1560 DIE VSN '(&00)' WURDE EXPORTIERT

## ROB1565

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1565 FEHLER BEI MAREN-UNTERPROGRAMMAUFRUF (VSN=(&00), RC=(&01))

### Bedeutung

(&00): VSN der MBK
(&01): moegliche Werte fuer den MAREN-Returncode:
D : DVS-Fehler
I : Aufruf momentan nicht erlaubt (zum Beispiel:
noch kein Eintrag fuer den importierten Datentraeger
im MAREN-Katalog)
M : MAREN-Fehler
N : kein Eintrag fuer den Datentraeger im MAREN-Katalog
O : Offline-Operation: nur Logging ist aktiv.
Die Operation ist im MAREN-Katalog nicht registriert
P : Konkurrierender Zugriff zu dem Datentraegereintrag im
MAREN-Katalog
T : Der Datentraeger ist noch einer anderen Task zugeordnet
X : Anforderung durch den MAREN-Administrator abgelehnt
(MAREN-Exit-Routine)
0 : Operator-Antwort: EXIT
1 : Operator-Antwort: RETRY
2 : Operator-Antwort: CONTINUE

## ROB1570

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1570 DIE VSN '(&00)' WURDE NICHT EXPORTIERT

## ROB1580

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1580 EXPORT-VORGANG WIRD ABGEBROCHEN ODER FALSCHER LAGERORT ANGEGEBEN

## ROB1590

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1590 DER FREEPOOL WURDE UM DIE VSN '(&00)' ERWEITERT

## ROB1593

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1593 INKONSISTENZ BEIM EINRICHTEN DES FREEPOOL FESTGESTELLT

## ROB1594

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1594 SYNTAXFEHLER BEI DER VSN-ANGABE

## ROB1595

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1595 DIE VSN '(&00)' IST IM FREEPOOL NICHT EINDEUTIG

## ROB1596

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1596 DIE VSN '(&00)' IST IN ROBAR_ARCHIV NICHT BEKANNT

## ROB1599

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1599 FEHLER BEIM OEFFNEN DER FREEPOOL-DATEI

## ROB1600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1600 DER FREEPOOL WURDE NICHT EINGERICHTET

## ROB1605

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1605 DER FREEPOOL WURDE EINGERICHTET

## ROB1610

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1610 DER TSN-FREEPOOL WURDE GELOESCHT

## ROB1620

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1620 DER TSN-FREEPOOL KONNTE NICHT GELOESCHT WERDEN

## ROB1630

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1630 DER TSN-FREEPOOL WAR NICHT EINGERICHTET

## ROB1640

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB1640 INKONSISTENZ BEIM LOESCHEN DES TSN-FREEPOOL FESTGESTELLT

## ROB2000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2000 ROBAR-VERBINDUNG GESTARTET

### Bedeutung

Die Verbindung zu ROBAR-SV wurde hergestellt.

## ROB2001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2001 ROBAR-VERBINDUNG BEENDET

### Bedeutung

Die Verbindung zu ROBAR-SV wurde unterbrochen.

## ROB2005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2005 FILE (&00).TEXT MISSING

### Bedeutung

(&00): Prefix der TEXT-Datei

## ROB2010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2010 ANWENDUNG (&00) KONNTE NICHT EROEFFNET WERDEN (RC=(&01))

### Bedeutung

Die $CONSOLE-Schnittstelle ist fuer die Anwendung gesperrt.
(&00): Name der Anwendung
(&01): DCAM Returncode

## ROB2020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2020 VERBINDUNG ZU ROBAR-SV KONNTE NICHT EROEFFNET WERDEN (RC=(&00))

### Bedeutung

(&00): DCAM Returncode

## ROB2030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2030 VERBINDUNGSVERSUCH VON FALSCHER STATION: (&00)/(&01)

### Bedeutung

(&00): Stationsname
(&01): Prozessorname

## ROB2040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2040 FALSCHES PASSWORT VON ROBAR-SV

## ROB2050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2050 FEHLER BEIM SENDEN EINER NACHRICHT (RC=(&00))

### Bedeutung

(&00): DCAM Returncode

## ROB2051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2051 FEHLER BEIM ABHOLEN EINER NACHRICHT (RC=(&00))

### Bedeutung

(&00): DCAM Returncode

## ROB2052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2052 VERBINDUNG ZU ROBAR-SV KONNTE NICHT ABGEBAUT WERDEN (RC=(&00))

### Bedeutung

ROBAR-CL hat den negativen Returncode (&00) von DCAM erhalten.
Die Verbindung zu ROBAR-SV wird NICHT automatisch wiederhergestellt.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die Ursache fuer den DCAM-Fehler beheben.
Dann kann ROBAR-CL beendet und neu gestartet werden.

## ROB2100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2100 ROBAR-CL-DCAM (&00) BEREIT

## ROB2110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2110 VERBINDUNGSAUFBAU ( ROBAR-SV ) CPUS=(&00) (&01) STATION: (&02)/(&03)

## ROB2120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2120 VERBINDUNGSAUFBAU (UCON: (&00) ) (&01)

## ROB2130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2130 VERBINDUNGSABBAU ( ROBAR-SV ) (&00)

## ROB2140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2140 VERBINDUNGSABBAU (UCON) (&00)

## ROB2200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2200 PARAMETER FEHLERHAFT

## ROB2210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2210 -C=(&00) IST NICHT VIERSTELLIG

### Bedeutung

(&00): Berechtigungsname der $CONSOLE-Anwendung

## ROB2220

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2220 VERBINDUNG ZU $CONSOLE KONNTE NICHT EROEFFNET WERDEN (RC=(&00))

### Bedeutung

(&00): DCAM Returncode

## ROB2225

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2225 VERBINDUNG ZU $CONSOLE UEBER DYNAMISCHEN BERECHTIGUNGSNAMEN ABGELEHNT

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- falsches oder fehlendes Passwort fuer Operator-Id (TSOS)
- Zusammenbruch der Verbindung zu UCON

### Maßnahme

Password fuer Operator-Id ueberpruefen, ROBAR-CL erneut starten

## ROB2226

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2226 REQ-OPER-ROLE MIT NBR0984 ABGELEHNT. GRUND: (&00)

### Bedeutung

Naehre Informationen ueber /HELP-MSG NBR0984.
Die Kombination der Parameter OPEROLE (Operator-Rolle) und
OPERID (Operator-Id) ist ungueltig. ROBAR-CL wird beendet.

### Maßnahme

Parameter OPERID und/oder OPEROLE in ROBAR-CL-Startprozedur aendern

## ROB2230

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2230 JOB-VARIABLE >(&00)< UNBEKANNT ODER JV-SOFTWARE NICHT INSTALLIERT

## ROB2240

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2240 PROGRAMM IST UNTER BS2000 V9.5 NICHT ABLAUFFAEHIG

## ROB2250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2250 FEHLER BEIM MAREN-AUFRUF FUER VSN (&01): RETURNCODE = >(&00)<

### Bedeutung

(&00): moegliche Werte fuer den MAREN-Returncode:
D : DVS-Fehler
I : Aufruf momentan nicht erlaubt (zum Beispiel:
noch kein Eintrag fuer den importierten Datentraeger
im MAREN-Katalog)
M : MAREN-Fehler
N : kein Eintrag fuer den Datentraeger im MAREN-Katalog
O : Offline-Operation: nur Logging ist aktiv.
Die Operation ist im MAREN-Katalog nicht registriert
P : Konkurrierender Zugriff zu dem Datentraegereintrag im
MAREN-Katalog
T : Der Datentraeger ist noch einer anderen Task zugeordnet
X : Anforderung durch den MAREN-Administrator abgelehnt
(MAREN-Exit-Routine)
0 : Operator-Antwort: EXIT
1 : Operator-Antwort: RETRY
2 : Operator-Antwort: CONTINUE
(&01): VSN der MBK
Die naechste ROBAR-Meldung enthaelt die Meldungsnummer
der MAREN-Meldung, die den zugehoerigen Fehlertext enthaelt

## ROB2260

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2260 MAREN-MELDUNGSNUMMER: >(&00)<

## ROB2270

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2270 DATEI >(&00)< KANN NICHT GEOEFFNET WERDEN

## ROB2280

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2280 GET-TIME LIEFERT DEN WERT 0 ZURUECK. ROBAR-CL WIRD NICHT GESTARTET

### Bedeutung

Weil CRTE keine korrekte Zeit liefert,
kann ROBAR nicht ordnungsgemaess laufen.

### Maßnahme

Ladeadresse des Subsystems GET-TIME ueberpruefen.

## ROB2290

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ROB2290 FEHLER IN DATEI >(&00)< FUER >(&01)<

## ROB4001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4001 MBK-LAUFWERK IM STATUS 'NOT READY' (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
1. Das Laufwerk ist nicht installiert.
2. Das Laufwerk ist nicht online.
3. Es befindet sich keine Kassette im Laufwerk.
4. Der READY/NOT-READY Schalter steht auf NOT-READY.
5. Das Laufwerk ist nicht funktionsfaehig.
6. Das Laufwerk fuehrt gerade eine REWIND-UNLOAD-Verarbeitung aus.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

READY/NOT-READY Schalter des Laufwerks pruefen.
Falls das Problem nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB4002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4002 BAND-POSITION IST NICHT MEHR BEKANNT (DEV=mmmm / TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

ROBAR hat das erneute Montieren der MBK abgebrochen, und die aktuelle
Ein-/Ausgabe wurde mit Fehler beendet.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename
- tttt: TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Die Ursache fuer den Verlust der Position untersuchen.

## ROB4004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4004 MBK-LAUFWERK ENTLADEN (DEV=mmmm / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Das AML-System hat die MBK vom Laufwerk an ihren Stellplatz im Archiv
befoerdert.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename
- vvvvvv: VSN der MBK

## ROB4005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4005 MBK-LAUFWERK ENTLADEN (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Das AML-System hat eine MBK vom Laufwerk an ihren Stellplatz
im Archiv befoerdert.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

## ROB4006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4006 MBK-LAUFWERK NICHT ENTLADEN (DEV=mmmm / ffff)

### Bedeutung

Das AML-System konnte die MBK nicht vom Laufwerk an ihren
Stellplatz im Archiv befoerdern.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename
- ffff: Fehlercode, der vom AML-System geliefert wurde
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)

## ROB4008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4008 MB-KASSETTE MONTIERT (DEV=mmmm / TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Zusatzinformation:
- mmmm : mnemotechnischer Geraetename
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

## ROB4010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4010 DATENTRAEGER AUS FREEPOOL VON ROBAR ZUGEWIESEN (VSN=vvvvvv / TSN=tttt)

### Bedeutung

Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der MBK
- tttt : TSN

## ROB4011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4011 ROBAR-FREEPOOL LEER. ANFORDERUNG ABGEWIESEN (TSN=tttt)

### Bedeutung

Der Freepool ist leer. Freepool erweitern.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN

## ROB4014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4014 MBK-LAUFWERK IST WIDER ERWARTEN LEER (TSN=tttt / ffff)

### Bedeutung

Das AML-System hat einen Fehlercode geliefert, der anzeigt, dass
das entsprechende Laufwerk wider Erwarten leer ist.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN
- ffff: Fehlercode, der vom AML-System geliefert wurde
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob eine Inkonsistenz zwischen dem tatsaechlichen
Geraetestatus und dem Archivspiegel des AML-Systems vorliegt.
Ist dies der Fall, Archivspiegel korrigieren.

## ROB4018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4018 MBK-LAUFWERK GEREINIGT (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Das Laufwerk wurde gereinigt.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

## ROB4019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4019 REINIGUNG DES MBK-GERAETES WIRD GESTARTET (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Das Geraet wird gereinigt.
Zusaetzliche Information:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

## ROB4020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4020 REINIGUNG DES MBK-GERAETES NICHT ERFOLGREICH (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Fehler bei der Geraetereinigung.
Zusaetzliche Information:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Geraet ueberpruefen (siehe vorangegangene Meldungen).
Reinigungsinformationen am Roboter ueberpruefen.

## ROB4021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4021 NEUE REINIGUNGSKASSETTEN ANGEFORDERT (CLEANPOOL=aaa)

### Bedeutung

Fuer den angegebenen Cleanpool werden neue Reinigungskassetten
angefordert.
Zusaetzliche Information:
- aaa: Cleanpool

### Maßnahme

Neue Reinigungskassetten fuer den angegebenen Cleanpool einlegen.

## ROB4022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4022 KEINE REINIGUNGSKASSETTE VORHANDEN (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Fuer das Geraet sind keine Reinigungskassetten vorhanden.
Zusaetzliche Information:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Reinigungskassetten in den E/A-Bereich einbringen.

## ROB4024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4024 MBK-LAUFWERK IST WIDER ERWARTEN IM STATUS OFFLINE (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
1. Das Laufwerk ist nicht ans Stromnetz angeschlossen.
2. Der ONLINE/OFFLINE-Schalter ist gedrueckt.
3. Fehlfunktion der Hardware des Laufwerks.
4. Inkompatibilitaet zwischen dem Laufwerk und der Steuereinheit.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Ueberpruefen der Stellung des ONLINE/OFFLINE-Schalters und der
Stromversorgung des Laufwerks. Kann das Problem nicht behoben
werden, Wartung verstaendigen.

## ROB4028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4028 AUTOMATISCHE BESTANDSAUFNAHME ABGESCHLOSSEN (LOCATION=llllllll / E/A-BOX=aaa-bb)

### Bedeutung

Die automatische Bestandsaufnahme nach einem Hicap-Zugriff
wurde abgeschlossen.
Die aufgenommenen Baender koennen jetzt montiert werden.
Zusatzinformation:
- llllllll : LOCATION
- aaa-bb : Ein-/Ausgabefach Identifikation

## ROB4034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4034 DATENTRAEGER BEREITS MONTIERT (DEV=mmmm / TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Der Datentraeger ist bereits montiert. ROBAR weist die
Montieranforderung zurueck.
Zusatzinformation:
- mmmm : mnemotechnischer Geraetename
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

## ROB4036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4036 MOUNT FUER NICHT ZUGEWIESENES MBK-LAUFWERK (DEV=mmmm)

### Bedeutung

ROBAR hat erkannt, dass das angeforderte Laufwerk nicht zugewiesen ist,
und hat die MOUNT-Anforderung mit dem Kommando
/CHANGE-TAPE-MOUNT ACTION=*MOVE auf ein anderes Laufwerk umgewiesen.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

## ROB4038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4038 HARDWARE-FEHLER IN DER GERATESTEUERUNG

### Bedeutung

Eine vorangegangene BS2000-Meldung hat einen Hardwarefehler angezeigt.
Wenn kein anderer Pfad moeglich ist, schaltet ROBAR das Laufwerk weg.
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Verbindung zwischen Laufwerk und Steuerung ueberpruefen.
Wenn das Problem nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB4040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4040 WEGEN /SECURE-RESOURCE-ALLOCATION IST /CHANGE-TAPE-MOUNT NICHT ERLAUBT (DEV=mmmm / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Um einen Geraetefehler zu umgehen, hat ROBAR ein
/CHANGE-TAPE-MOUNT-Kommando ausgefuehrt.
Aber ein vorangegangenes /SECURE-RESOURCE-ALLOCATION-Kommando
verhindert die Verwendung eines anderen Laufwerks. Die Anforderung
wird zurueckgestellt.
Zusatzinformation:
- mmmm : mnemotechnischer Geraetename
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Geraetefehler untersuchen (siehe vorangegangene Meldungen).
- Kann er behoben werden, REMOUNT fuer Kassette durchfuehren.
- Kann er nicht behoben werden, MOUNT-Anforderung abweisen.

## ROB4045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4045 KEIN FREIER STELLPLATZ IM ARCHIV FUER IMPORT

### Bedeutung

IMPORT kann nicht begonnen oder fortgesetzt werden, da alle
Stellplaetze im Archiv besetzt sind.

## ROB4046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4046 ZU IMPORTIERENDE VSN SCHON IM ARCHIV VORHANDEN

### Bedeutung

Eine der zu importierenden Kassetten hat eine VSN, die im Archiv schon
vorhanden ist. Sie wurde nicht importiert.

## ROB4047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4047 VERBRAUCHTE REINIGUNGSKASSETTE AUSGELAGERT. NEUE EINLAGERN

### Bedeutung

Eine verbrauchte Reinigungskassette wurde aus dem Archiv ausgelagert.
Sie sollte durch eine neue ersetzt werden.

## ROB4050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4050 HICAP-ANFORDERUNG DURCH DEN OPERATOR (LOCATION=llllllll / E/A-BOX=aaa)

### Bedeutung

Eine Hicap-Anforderung liegt vor.
Weitere Roboter-Anforderungen werden solange zurueckgestellt, bis
der Roboter wieder zur Verfuegung steht.
Zusatzinformation:
- llllllll : Roboter LOCATION
- aaa : Ein-/Ausgabefach Identifikation

## ROB4051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4051 EIF ODER HICAP DURCH DEN OPERATOR GEOEFFNET (LOCATION=llllllll / E/A-BOX=aaa-bb)

### Bedeutung

Zusatzinformation:
- llllllll : Roboter LOCATION
- aaa-bb : Ein-/Ausgabefach Identifikation

## ROB4052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4052 HICAP KANN JETZT DURCH DEN OPERATOR GEOEFFNET WERDEN (LOCATION=llllllll)

### Bedeutung

Zusatzinformation:
- llllllll : Roboter LOCATION

## ROB4054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4054 ROBOTER NACH HICAP-ANFORDERUNG WIEDER VERFUEGBAR (LOCATION=llllllll)

### Bedeutung

Eine Hicap-Anforderung wurde abgeschlossen.
Der Roboter steht wieder zur Verfuegung.
Zusatzinformation:
- llllllll : Roboter LOCATION

## ROB4060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4060 AMU-UMSCHALTUNG GESTARTET - ROBAR_RESTART BEGONNEN

### Bedeutung

Eine AMU-Umschaltung wird gerade durchgefuehrt.
ROBAR-SV versucht nun, die Verbindung zur neuen AMU herzustellen.

## ROB4064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4064 AMU-UMSCHALTUNG FEHLERHAFT - KEINE AMU ZU AMU-KOMMUNIKATION

### Bedeutung

Die Verbindung zur anderen AMU konnte nicht aufgebaut werden.
Die Vorgaenger-AMU bleibt aktiv.
Die Umschaltung wurde gestoppt.

### Maßnahme

Ursache des Fehlers im AML-System suchen.
Kann das Problem nicht geloest werden, AML-System-Verwaltung
benachrichtigen.

## ROB4068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4068 ADS-UMSCHALTUNG FEHLERHAFT

### Bedeutung

Fehler waehrend der Umschaltung des ADS.
Die Umschaltung kann nicht normal durchgefuehrt werden und wird
abgebrochen. Die Vorgaenger-AMU bleibt aktiv.

### Maßnahme

Ursache des Fehlers im AML-System suchen.
Kann das Problem nicht geloest werden, AML-System-Verwaltung
benachrichtigen.

## ROB4070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4070 WARNUNG : GERAET NICHT BEREIT (GERAET = hhh)

### Bedeutung

Die Umschaltung des ADS war erfolgreich, aber der Hardware-Test lief
auf folgenden Fehler:
Ein oder mehrere Geraete sind nicht bereit.
Das nicht bereite Geraet fordert seine Aktivierung an.
Zusaetzliche Information:
hhh : Geraetidentifikation im AML

## ROB4074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4074 AMU-UMSCHALTUNG ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Umschaltung ist abgeschlossen. Das ADS wurde erfolgreich
umgeschaltet und der Hardware-Test durchgefuehrt.

## ROB4078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4078 VERBINDUNG ZUM AML-SYSTEM VERLOREN - RESTART-OPTION GESETZT

### Bedeutung

Die Verbindung zum AML-System ging verloren.
Fuer ROBAR-SV wurde der automatische Restart
mit SET_RESTART_OPTION YES aktiviert.
ROBAR-SV wird gestoppt und neu gestartet.
Der Neustart wird nur erfolgreich sein, wenn die Verbindung zum
AML-System wieder moeglich ist.
Ist in der aktuellen Konfiguration eine alternative AMU-Adresse
definiert, so wird diese beim Neustart verwendet.

## ROB4079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4079 VERBINDUNG ZUM AML-SYSTEM VERLOREN - RESTART-OPTION NICHT GESETZT

### Bedeutung

Die Verbindung zum AML-System ging verloren.
Fuer ROBAR-SV wurde der automatische Restart mit
SET_RESTART_OPTION NO deaktiviert.
ROBAR-SV wird gestoppt.

## ROB4080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4080 AMU ZU AMU KOMMUNIKATION UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Der Kommunikationspfad zwischen den beiden AMU ist unterbrochen.
Die Datenbasen koennen nicht miteinander synchronisiert werden.

### Maßnahme

Pruefen des Kommunikationspfades zwischen beiden AMU.
Kann das Problem nicht geloest werden, AML-System-Verwaltung
benachrichtigen.

## ROB4084

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4084 AMU ZU AMU-KOMMUNIKATION WIEDERHERGESTELLT

### Bedeutung

Der unterbrochene Kommunikationspfad zwischen beiden AMU ist wieder
hergestellt.

## ROB4090

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB4090 KOMMUNIKATION ZWISCHEN ROBAR-SV UND AML GESTOERT

### Bedeutung

Aus ROBAR-Sicht ist die Kommunikation zu einem Archivsystem mit
SCSI-Schnittstelle gestoert. Moegliche Gruende:
Probleme im Archivsystem (z.B. Scalar i2000).
Ausfall des I/O Blade.
Probleme am Pfad ueber Fibre Channel (z.B. Switch).
Probleme mit dem HBA des ROBAR-SV-Rechners.

### Maßnahme

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.
Bei Fortdauer der Stoerung beendet sich ROBAR-SV.

## ROB5004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5004 FEHLER IM ARCHIVSPIEGEL (ffff / VSN=vvvvvv). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Im Archivspiegel ist ein interner Fehler aufgetreten. Das AML-System
hat den Fehler mit einem Fehlercode angezeigt.
Zusatzinformation:
- ffff: vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- vvvvvv: VSN der MBK, falls sie ROBAR bekannt ist

### Maßnahme

Integritaet des Archivspiegels pruefen. Wenn der Fehler nicht behoben
werden kann, Wartung des AML-Systems verstaendigen.

## ROB5005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5005 AML NICHT BETRIEBSBEREIT (VSN=vvvvvv / ffff). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Das AML-System ist nicht betriebsbereit und hat seinen Zustand ueber
einen Fehlercode gemeldet.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der MBK, falls sie ROBAR bekannt ist
- ffff : vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)

### Maßnahme

Ursache des Fehlers im AML-System untersuchen. Wenn der Fehler nicht
behoben werden kann, Wartung des AML-Systems verstaendigen.

## ROB5011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5011 FEHLERHAFTE ZUORDNUNG (DEV=mmmm / ffff / VSN=vvvvvv). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Das AML-System hat eine Anforderung fuer ein Geraet bzw. eine MBK
erhalten, dessen bzw. deren Position mit dem angegebenen Roboterarm
nicht erreicht werden kann.
Moegliche Gruende:
1. Die MBK wurde im MAREN-Katalog falsch eingetragen.
2. Die MBK wurde ueber ein falsches Eingabefach in das AML-System
eingegeben.
3. Die AML-Konfiguration ist fehlerhaft.
4. Das Geraet ist in der ROBAR-Konfiguration dem falschen
Roboterarm zugeordnet.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename
- ffff: vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- vvvvvv: VSN der MBK, falls sie ROBAR bekannt ist

### Maßnahme

MBK mit korrekter LOCATION in MAREN eintragen oder MBK aus dem
AML-System entfernen und ueber das richtig Eingabefach wieder eingeben.

## ROB5025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5025 MBK LAESST SICH NICHT AUS LAUFWERK ENTNEHMEN (DEV=mmmm). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Im Laufwerk befindet sich noch eine MBK, die vom AML-System nicht
entnommen werden kann.
Vermutlich ist das Laufwerk defekt und kann nicht mehr
verwendet werden, ohne dass weitere Probleme auftreten.
Um die weitere Verwendung des Laufwerks zu unterbinden, hat ROBAR
entweder das Kommando DETACH-DEVICE abgesetzt oder das Laufwerk
intern ueber eine entsprechende Anzeige gesperrt.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

MBK manuell aus dem Laufwerk entnehmen und Archivspiegel
des AML-Systems aktualisieren, um die Information konsistent
zu halten. Fehlerursache an Hand vorangegangener Meldungen
untersuchen. Nach Behebung des Fehlers muss das Geraet neu
zugeschaltet werden. Dadurch wird auch die interne Sperre in
ROBAR aufgehoben.
Wenn das Problem nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5026 MBK LAESST SICH NICHT AUS LAUFWERK ENTNEHMEN, INIT ABGEWIESEN (DEV=mmmm / ffff). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Im Laufwerk befindet sich noch eine MBK, die vom AML-System nicht
entnommen werden kann.
Die aktuelle INIT- oder LIST-Anforderung wurde abgewiesen,
weil sie von keinem anderen Laufwerk erfuellt werden kann.
Vermutlich ist das Laufwerk defekt und kann nicht mehr verwendet
werden, ohne dass weitere Probleme auftreten.
ROBAR fuehrt daher das Kommando DETACH-DEVICE aus, um die weitere
Verwendung des Laufwerks zu unterbinden.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

MBK manuell aus dem Laufwerk entnehmen und Archivspiegel des AML-Systems
aktualisieren, um die Information konsistent zu halten.
Fehlerursache an Hand vorangegangener Meldungen untersuchen.
Nach Behebung des Fehlers Geraet wieder zuschalten.
INIT- oder LIST-Anforderung erneut eingeben.
Wenn das Problem nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5027 KLAPPE LAESST SICH NICHT SCHLIESSEN. (DEV=mmmm / ffff / VSN=vvvvvv). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Das AML-System kann die Geraeteklappe nicht schliessen.
Entweder wurde eine Mount-Anforderung mit dem Kommando
/CHANGE-TAPE-MOUNT ACTION=*MOVE auf ein anderes Laufwerk umgewiesen
oder eine INIT- or LIST-Anforderung wurde abgewiesen, weil kein
anderes Laufwerk verwendet werden kann.
Vermutlich ist das Laufwerk defekt und kann nicht mehr verwendet werden,
ohne dass weitere Probleme auftreten.
ROBAR fuehrt daher das Kommando DETACH-DEVICE aus, um die weitere
Verwendung des Laufwerks zu unterbinden.
Zusatzinformation:
- mmmm : mnemotechnischer Geraetename
- ffff : vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Geraet und Unterweisung des AML-Systems ueberpruefen.
Geraet zuschalten, wenn der Fehler behoben ist.
INIT- or LIST-Anforderung ggf. erneut eingeben.
Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5101 ROBOTER-CRASH IM TURM, LAUFWERK ODER STELLPLATZ (DEV=mmmm / ffff /VSN=vvvvvv). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Das AML-System kann eine MBK nicht entnehmen oder auswechseln.
Die aktuelle Geraeteanforderung wird zurueckgestellt.
In manchen Faellen fuehrt ROBAR ein DETACH-DEVICE-Kommando aus,
um die Verwendung eines defekten Geraetes zu unterbinden.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename
- ffff: vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Roboters.
Geraet wieder zuschalten, wenn der Fehler behoben ist.
Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5104 KASSETTE AUS GREIFER GEFALLEN (DEV=mmmm / ffff / VSN=vvvvvv). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Die Kassette ist aus dem Greifer des Roboters gefallen.
Moegliche Gruende:
1. Der Sensor des Roboters ist defekt.
2. Der Greifer des Roboters ist defekt.
3. Die Unterweisung des Roboters ist fehlerhaft.
4. Die MBK ist defekt und kann deshalb vom Roboter nicht gegriffen
werden.
5. Die MBK kann vom Roboter nicht gegriffen werden, weil ein Laufwerk
defekt ist.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename
- ffff: vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

AML-System ueberpruefen, insbesondere Unterweisung, Sensor und
Greifer des Roboters.
Zustand des Laufwerk und der MBK ueberpruefen.
Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5209 GERAETETYP UND ZU MONTIERENDE MBK PASSEN NICHT ZUSAMMEN (DEV=mmmm / ffff / VSN=vvvvvv).

### Bedeutung

Das Laufwerk unterstuetzt den Kassettentyp nicht.
Die MBK wurde im MAREN-Katalog falsch eingetragen oder ueber ein falsches
Eingabefach in das AML-System eingegeben.
Zusatzinformation:
- mmmm : mnemotechnischer Geraetename
- ffff : vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

MBK mit korrektem DEVICE-TYPE in MAREN eintragen oder MBK aus dem
AML-System entfernen und ueber ein passendes Eingabefach wieder eingeben.

## ROB5301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5301 VSN IST NICHT IM ARCHIV (TSN=tttt / ffff / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
1. Die MBK wurde nicht in das AML-System eingegeben.
2. Die VSN wurde im MAREN-Katalog falsch eingetragen.
3. Der Archivspiegel ist beschaedigt.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN
- ffff: vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Integritaet des Archivspiegels und MAREN-Eintrag der VSN ueberpruefen
oder MBK ins AML-System eingeben.
Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5302 STELLPLATZ DER MBK IST LEER (TSN=tttt / ffff / VSN=vvvvvv). SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
1. Die MBK ist nicht auf dem richtigen Stellplatz im AML-System.
2. Die MBK wurde aus dem AML-System ausgelagert.
3. Die MBK ist bereits in einem anderen Laufwerk montiert.
4. Die MBK ist bereits in diesem Laufwerk montiert.
5. Der Archivspiegel ist beschaedigt.
6. In Verbindung mit CentricStor kann ein logisches Volume auf
einem physikalischem Volume liegen, welches wegen eines
Laufwerks- oder Medienfehlers nicht zugreifbar ist.
Zusatzinformation:
- tttt : Task Serial Number
- ffff : vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Falls die MBK bereits montiert ist, an Hand vorangegangener
Meldungen ueberpruefen, ob zwei Mount-Anforderungen fuer
dieselbe VSN eingegeben wurden. Andernfalls ueberpruefen, ob
der Archivspiegeleintrag mit dem tatsaechlichen Stellplatz der
MBK uebereinstimmt.
Wenn das Problem nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5303 MBK BEREITS AUF ANDEREM LAUFWERK MONTIERT (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Zusatzinformation:
- tttt : Task Serial Number
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

An Hand vorangegangener Meldungen pruefen, ob fuer die VSN zwei
Montieranforderungen gestellt worden sind.

## ROB5304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5304 BARCODELABEL NICHT LESBAR (VSN=vvvvvv / ffff)

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
1. Das Barcode-Label auf der MBK ist verschmutzt oder beschaedigt.
2. Der Barcode-Leser des AML-Systems ist defekt.
3. Auf der MBK ist kein Barcode-Label.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der MBK
- ffff : vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)

### Maßnahme

Der Fehler kann auf folgende Weise voruebergehend umgangen werden:
In der Datei roboter_cmds von ROBAR-SV wird Barcode-Lesen fuer
alle Operationen ausser Initialisierung ausgeschaltet.
Wenn der Fehler wiederholt auftritt, Barcode-Leser des AML-Systems
ueberpruefen.
Wenn das Problem nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5305 MBK IM ANGEGEBENEN BEREICH NICHT GEFUNDEN (TSN=tttt / ffff)

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
1. Die einzugebende(n) MBK(s) ist (sind) nicht im Eingabebereich
des Ein-/Ausgabefachs des AML-Systems.
2. Die einzugebende(n) MBK(s) ist (sind) im Ein-/Ausgabefach des
anderen Roboterarms.
3. Die Nummer ist in der Shell-Variablen ROBOT_INPUT_AREA nicht
richtig angegeben.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN
- ffff: vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob die MBK(s) im richtigen E/A-Fach ist (sind).
Wenn der Roboter mehrere E/A-Faecher hat (Multimedia Roboter-System),
ueberpruefen, ob die Shell-Variable ROBOT_INPUT_AREA richtig gesetzt ist.

## ROB5306

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5306 AUF DEM STELLPLATZ DER VSN=vvvvvv WURDE EINE MBK MIT EINER ANDEREN VSN ERKANNT

### Bedeutung

Das AML-System hat auf dem Stellplatz der angeforderten VSN eine MBK mit
einer anderen VSN vorgefunden. Moegliche Gruende sind:
1. Das Barcode-Label der MBK ist beschaedigt, und beim Lesen ist
ein Fehler aufgetreten.
2. Einige MBKs im AML-System wurden vertauscht.
3. Der Archivspiegel des AML-Systems ist beschaedigt oder fehlerhaft.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob die Eintraege im Archivspiegel des AML-Systems im
Hinblick auf die Stellplaetze der MBKs richtig sind. Falls nicht,
entweder Archivspiegel korrigieren oder MBK auf dem richtigen
Stellplatz ablegen.
Wenn das Problem nicht behoben werden kann, Wartung verstaendigen.

## ROB5503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB5503 AUSGABESCHACHT IST VOLL (VSN=vvvvvv / ffff). OPERATOR VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Es kann keine MBK mehr ausgelagert werden.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der MBK
- ffff : vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)

### Maßnahme

MBKs aus dem Ausgabebereich des E/A-Schachts entfernen.
Wenn der Schacht leer ist, diesen Zustand mit dem Kommando
/SEND-MESSAGE TO=OPERATOR,MESSAGE='<T E/A-BOX LEER' an ROBAR melden.

## ROB6060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6060 FALSCHER DATENTRAEGER MONTIERT (DEV=mmmm / TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Es wurde ein Datentraeger montiert, der die Systemanforderungen
nicht erfuellt. Abhaengig von den Benutzereinstellungen wird:
- die Montieranforderung nicht erfuellt und die Verarbeitung des
Datentraegers beendet oder
- der Systemschutz umgangen.
Zusatzinformation:
- mmmm : mnemotechnischer Geraetename
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der angeforderten MBK

### Maßnahme

Falls notwendig, Systemverwalter verstaendigen.

## ROB6062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6062 KASSETTE IST SCHREIBGESCHUETZT (VSN=vvvvvv / TSN=tttt)

### Bedeutung

Die Verarbeitung der MBK wurde abgebrochen, und die MBK wurde
auf ihrem Stellplatz abgelegt.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der MBK
- tttt : TSN

### Maßnahme

Moegliche Massnahme:
Schreibschutz der MBK ausschalten.

## ROB6068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6068 EIN NICHT BEHEBBARER FEHLER IST AUFGETRETEN (DEV=mmmm / ffff / TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Das AML-System hat einen Fehlercode gemeldet, der von ROBAR nicht
selbststaendig behandelt werden kann.
Zusatzinformation:
- mmmm : mnemotechnischer Geraetename
- ffff : vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Falls notwendig, Systemverwalter verstaendigen.

## ROB6069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6069 NICHT BEHEBBARER GERAETEFEHLER ODER ZU VIELE GERAETEFEHLER IST/SIND AUFGETRETEN BEIM GERAET (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Auf einem Geraet sind nacheinander zu viele Hardware-Fehler aufgetreten.
Die jeweiligen per Option festgelegten Aktionen (MRV26 fuer den Job
und MRV24 fuer das Geraet) wurden gestartet.
Die Optionen sind in der Datei message/message_resp von ROBAR-SV
festgelegt. Sie koennen modifiziert werden.
Ausnahme: Wurde der MOUNT-Vorgang direkt durch MAREN angefordert,
so wird er stets mit "N" zurueckgewiesen
Zusatzinformation:
- mmmm: Mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Fehlerursache beheben. Falls notwendig, Wartung verstaendigen.
Nach der Fehlerbehebung muss ggf. der Geraete-Fehlerzaehler in
ROBAR manuell durch das Kommando /SEND-MESSAGE TO=OPERATOR,
MESSAGE='<T DEVICE mmmm REPAIRED' bzw. /INFORM-OPERATOR
MSG='<T DEVICE mmmm REPAIRED' zurueckgesetzt werden.

## ROB6070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6070 NICHT BEHEBBARER HARDWARE-FEHLER ODER ZU VIELE HARDWARE-FEHLER IST/SIND AUFGETRETEN (VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Auf einer Kassette sind nacheinander zu viele Hardware-Fehler
aufgetreten. Die jeweiligen per Option festgelegten Aktionen
(MRV27 fuer den Job und MRV25 fuer die Kassette) wurden gestartet.
Die Optionen sind in der Datei message/message_resp von
ROBAR-SV festgelegt. Sie koennen modifiziert werden.
Ausnahme: Wurde der MOUNT-Vorgang direkt durch MAREN angefordert,
so wird er stets mit "N" zurueckgewiesen.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN

### Maßnahme

Fehlerursache beheben. Falls notwendig, Wartung verstaendigen.
Nach der Fehlerbehebung muss ggf. der Volume-Fehlerzaehler in
ROBAR manuell durch das Kommando /SEND-MESSAGE TO=OPERATOR,
MESSAGE='<T VOLUME vvvvvv REPAIRED' bzw. /INFORM-OPERATOR
MSG='<T VOLUME vvvvvv REPAIRED' zurueckgesetzt werden.

## ROB6071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6071 GERAETE-FEHLERZAEHLER ZURUECKGESETZT (DEV=mmmm)

### Bedeutung

ROBAR betrachtet das Geraet als funktionsfaehig.
- mmmm: Mnemotechnischer Geraetename

## ROB6072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6072 HARDWARE-FEHLER AUFGETRETEN (DEV=mmmm / TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

ROBAR hat an einem Geraet oder einer MBK einen Hardware-Fehler erkannt.
Moegliche Ursache:
Die montierte Kassette hat den falschen Typ.
Zusatzinformation:
- mmmm : mnemotechnischer Geraetename
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Detaillierte Informationen ueber den Hardware-Fehler sind der
vorangegangenen Meldung EXC0858 zu entnehmen. Moeglicherweise ist
es notwendig, die Kassette neu zu initialisieren.

## ROB6073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6073 FEHLERZAEHLER DER KASSETTE ZURUECKGESETZT (VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

ROBAR betrachtet die Kassette als repariert oder neu.
- vvvvvv: VSN

## ROB6074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6074 INIT DER KASSETTE NUR UEBER MAREN ERLAUBT (VSN=vvvvvv / TSN=tttt)

### Bedeutung

Die geladene Kassette kann nur ueber MAREN initialisiert werden.
Sie wurde automatisch entladen.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der MBK
- tttt : TSN

### Maßnahme

Verwenden Sie MARENADM, um die Kassette zu initialisieren.

## ROB6076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6076 KEINE MBK-STEUERUNG VERFUEGBAR, DETACH ANGESTARTET (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Es ist keine Steuerung verfuegbar, mit der auf das Geraet
zugegriffen werden kann. Moegliche Ursache:
- Geraet ist an der virtuellen Maschine nicht zugeschaltet.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
1. Schalten Sie das Geraet an der virtuellen Maschine zu.
2. Schalten Sie die entsprechende Steuerung zu.

## ROB6507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6507 KASSETTE HAT DIE FALSCHE BANDLAENGE UND WURDE ENTLADEN (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Nach dem Entladen eines Geraets wurde die MBK auf ihrem Stellplatz
abgelegt. Sie kann auf dem angegebenen Geraet nicht zum Schreiben
montiert werden.
Moegliche Gruende:
1. Es wurde versucht, mit einem TAPE-C4-Geraet eine Kassette des
Typs TAPE-C1 oder TAPE-C2 zu beschreiben. Das Geraet kann diese
Kassettentypen jedoch nur lesen.
2. Umgekehrt koennen TAPE-C1- und TAPE-C2-Geraete keine TAPE-C4-
Kassetten verarbeiten.
3. Die Kassette ist fehlerhaft.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Definition der Kassette im MAREN-Katalog aendern, falls moeglich,
oder Kassette aus dem AML-System entfernen und manuell verwalten,
oder Kassette auf eine Kassette mit geeignetem Typ kopieren.
Falls notwendig, Systemverwalter verstaendigen.

## ROB6508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB6508 KASSETTE HAT DIE FALSCHE BANDLAENGE UND WURDE AUSGELAGERT (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Die Laenge des Bandes ist zu kurz. Die MBK muss aus dem AML-System
entfernt werden, da sie auf Geraeten, die vom Roboter bedient werden,
nicht montiert werden kann, ohne Beschaedigungen zu riskieren.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Defekte Kassette austauschen.
Falls notwendig, Systemverwalter verstaendigen.

## ROB7005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7005 KOMMANDO ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT (TSN=tttt)

### Bedeutung

Ein ROBAR-SDF-Anweisung wurde erfolgreich ausgefuehrt.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN

## ROB7010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7010 FEHLER AUFGETRETEN. KOMMANDO-VERARBEITUNG ABGEBROCHEN (TSN=tttt, FEHLER=ffff)

### Bedeutung

Ein Fehler fuehrte zum Abbruch der Verarbeitung einer ROBAR-SDF-Anweisung.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN
- ffff: vom AML-System gelieferter Fehlercode
(Ausgabe der Bedeutung mit /HELP-MSG ROBffff)

### Maßnahme

Falls notwendig, Wartung verstaendigen.

## ROB7014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7014 VSN BEREITS DEFINIERT (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- MBK ist bereits einem Freepool zugeordnet
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- Kommando mit anderer VSN eingeben

## ROB7015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7015 VSN ODER FREMDSTELLPLATZ-POSITION BEREITS ZUGEORDNET (TSN=tttt / VSN=vvvvvv / POSITION=aaaaaa)

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- Die Kassette ist bereits als Fremdkassette definiert.
- Der Fremdstellplatz wird bereits von ROBAR oder einem anderen
Rechner verwendet.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der Kassette
- aaaaaa: Fremdstellplatz-Position

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- Kommando mit anderer VSN-Angabe wiederholen.
- Kommando mit anderer Fremdstellplatz-Positionsangabe wiederholen.
- Dafuer sorgen, dass die Fremdstellplatz-Position vom anderen
Rechner (DAS,...) freigegeben wird.

## ROB7016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7016 INKONSISTENZ BEI BEARBEITUNG DES FREEPOOLS ERKANNT (TSN=tttt)

### Bedeutung

Eine Anweisung konnte nicht verarbeitet werden, da sie zu einer
Inkonsistenz mit den bestehenden Definitionen fuehren wuerde.
Moegliche Ursache:
Die VSN-Bereiche ueberlappen sich.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN

## ROB7017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7017 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF KASSETTENDEFINITIONEN (TSN=tttt)

### Bedeutung

Beim Zugriff auf die Kassettendefinitionen ist ein Fehler aufgetreten.
Moegliche Gruende:
1. Die Fremdkassetten-/Freepool-Datei ist gesperrt.
2. Die Fremdkassetten-/Freepool-Definitionen sind inkonsistent.
3. Die Fremdkassetten-/Freepool-Definitionen existieren nicht.
4. Die Fremdkassetten-/Freepool-Definitionen sind bereits geloescht.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
1. Zugriffsrechte fuer die Definitions-Dateien korrigieren.
2. Bestehende Definitionen loeschen und neue erstellen.
3. Falls notwendig, Wartung verstaendigen.

## ROB7018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7018 SYNTAXFEHLER BEI DER VSN-ANGABE (TSN=tttt)

### Bedeutung

Mindestens eine angegebene VSN ist fehlerhaft.
Moegliche Gruende:
1. Die VSN ist laenger als 6 Zeichen.
2. Die VSNs im Freepool-Bereich haben verschiedene Laengen.
3. Die Bereichsgrenzen fuer die VSNs haben verschiedene Praefixe
oder Suffixe.
4. Die Bereichsangabe zur Definition der Bereichsgrenzen ist nicht
rein numerisch.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN

### Maßnahme

VSN korrigieren und nochmals versuchen.

## ROB7019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7019 VSN NICHT IN ROBAR_ARCHIV BZW. POSITION IN ROBAR_FOREIGN UNBEKANNT (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Die VSN muss in ROBAR_ARCHIV oder die Position in ROBAR_FOREIGN
definiert sein. Dies ist jedoch nicht der Fall.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der Kassette

### Maßnahme

VSN in ROBAR_ARCHIV bzw. Position in ROBAR_FOREIGN definieren,
anschliessend Kommando wiederholen.

## ROB7020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7020 VSN IST MONTIERT ODER IN INKONSISTENTEM ZUSTAND. ENTFERNEN DER FREMD-DEFINITION UNZULAESSIG (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Die angegebene Kassette befindet sich auf einem als "shared"
gekennzeichneten Fremdstellplatz. Um fuer andere Rechner eine
konsistente Information hinsichtlich des Stellplatzes zu
gewaehrleisten, ist es unzulaessig, die Fremddefinition
einer montierten Kassette zu entfernen.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN

### Maßnahme

Die Fremddefinition entfernen, wenn die Kassette nicht mehr montiert ist.

## ROB7060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7060 KASSETTE AUSGELAGERT (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Die Kassette wurde erfolgreich aus dem AML-System ausgelagert.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

## ROB7061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7061 KASSETTE IST FEHLERHAFT (VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Eine vorangegangene BS2000-Meldung beschreibt den Fehler.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der MBK

## ROB7062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7062 KASSETTE IST SCHON AUSGELAGERT (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Die Kassette ist bereits frueher aus dem AML-System ausgelagert worden.
Sie befindet sich in der I/O box.
Weitere Aktionen sind nicht erforderlich.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der Kassette

## ROB7063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7063 WARNUNG: KASSETTE IM ARCHIVSPIEGEL NICHT BEKANNT (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Entweder befindet sich die Kassette nach einer endgueltigen
Auslagerung (Eject Total (EJT)) bereits im Ein-/Ausgabefach
oder der Archivspiegel ist inkonsistent.
Aktionen sind nicht erforderlich.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der Kassette

## ROB7064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7064 EJECT EINER MONTIERTEN KASSETTE NICHT MOEGLICH (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Fuer die montierte Kassette kann kein EJECT durchgefuehrt werden.
Kommando zurueckgewiesen.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der Kassette

### Maßnahme

/UNLOAD im BS2000 absetzen oder KE im MANUAL-Menue waehlen.

## ROB7065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7065 EJECT NICHT AUSGEFUEHRT (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Die MBK konnte nicht ausgelagert werden. Moegliche Gruende:
- Das Ausgabefach ist voll.
- Die VSN ist nicht bekannt, oder die MBK ist bereits ausgelagert.
- Waehrend der Auslagerung ist ein unbekannter Fehler im
AML-System aufgetreten.
- In der Konfigurationsdatei von ROBAR-SV ist der Parameter
robot_output_area falsch versorgt.
Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK

## ROB7066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7066 AUSGABEFACH IST VOLL

### Bedeutung

EJECT-Anweisung konnte nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Ausgabefach leeren und Anweisung wiederholen.

## ROB7070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB7070 INSERT GESTARTET (TSN=tttt)

### Bedeutung

Die Eingabe einer Kassette wird asynchron ausgefuehrt.
Zusatzinformation:
- tttt: TSN

## ROB8010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB8010 NOTENTLADEN NICHT ERFOLGREICH DURCHGEFUEHRT (DEV=mmmm)

### Bedeutung

Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

## ROB8015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB8015 NOTENTLADEN AKTIVIERT (DEV=mmmm), BITTE WARTEN

### Bedeutung

Das Verhalten beim aktuellen Ablauf und moeglicherweise vorangegangene
Hardware-Fehler haben ROBAR veranlasst, das Laufwerk zu entladen.
Bitte warten.
Zusatzinformation:
- mmmm: mnemotechnischer Geraetename

## ROB8020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB8020 NOTENTLADEN ERFOLGREICH DURCHGEFUEHRT

## ROB9000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9000 MB-KASSETTE HAT DVS-SCHREIBSCHUTZ (TSN=tttt / VSN=vvvvvv)

### Bedeutung

Zusatzinformation:
- tttt : TSN
- vvvvvv: VSN der MBK
Falls notwendig, Systemverwalter verstaendigen.

## ROB9003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9003 EXPORT-ANWEISUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Verarbeitung einer vorhergehenden EXPORT-Anweisung war unterbrochen
und wird jetzt vorschriftsmaessig fortgesetzt.

## ROB9004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9004 EXPORT-ANWEISUNG KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN

### Bedeutung

Wegen eines Fehlers im AML-System kann die Verarbeitung einer
EXPORT-Anweisung nicht fortgesetzt werden.

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
1. AML-System betriebsbereit machen.
2. Ausgabefach leeren.

## ROB9600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9600 ROBAR HAT FUER LAUFWERK mmmm DEN ZAEHLER FUER SCHWERWIEGENDE FEHLER ERHOEHT

### Bedeutung

ROBAR hat fuer das Laufwerk einen schweren Fehler registriert.
Wenn die in der ROBAR-SV-Konfigurationsdatei festgelegte maximale
Fehleranzahl (device_error_limit=) erreicht ist, werden fuer den
BS2000-Job und das Laufwerk per Option definierte Aktionen gestartet.
Die Optionen sind in der ROBAR-SV-Datei message/message_resp
festgelegt (Aktion fuer den BS2000-Job in der Option MRV26,
fuer das Geraet in der Option MRV24).
Der Standardwert fuer device_error_limit ist 3.
BS2000-Jobs werden standardmaessig auf ein anderes Laufwerk verlegt.
Laufwerke werden standardmaessig weggeschaltet (detached).
Ausnahme: Wurde der MOUNT-Vorgang direkt durch MAREN angefordert,
so wird er stets mit "N" zurueckgewiesen.
Tritt beim naechsten auf dem Laufwerk bearbeiteten Job kein Fehler
auf, so wird der Fehlerzaehler vermindert.
Zusatzinformation:
- mmmm: Mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
1. Fehlerursache mit Hilfe der CONSLOG-Datei ermitteln.
2. Sofern notwendig, Wartung verstaendigen.

## ROB9601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9601 ROBAR HAT FUER LAUFWERK mmmm DEN ZAEHLER FUER SCHWERWIEGENDE FEHLER VERMINDERT

### Bedeutung

ROBAR hat schwerwiegende aufeinanderfolgende Fehler am Laufwerk erkannt
und gezaehlt. Da jedoch der letzte Verarbeitungsschritt erfolgreich
durchgefuehrt wurde, wurde der Fehlerzaehler vermindert.
Zusatzinformation:
- mmmm: Mnemotechnischer Geraetename

## ROB9602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9602 ROBAR HAT FUER KASSETTE vvvvvv DEN ZAEHLER FUER SCHWERWIEGENDE FEHLER ERHOEHT

### Bedeutung

ROBAR hat fuer die Kassette einen schweren Fehler registriert.
Wenn die in der ROBAR-SV-Konfigurationsdatei festgelegte maximale
Fehleranzahl (volume_error_limit=) erreicht ist, werden fuer
BS2000-Job und Kassette per Option definierte Aktionen gestartet.
Die Optionen sind in der ROBAR-SV-Datei message/message_resp
festgelegt (Aktion fuer den BS2000-Job in der Option MRV27, fuer
das Laufwerk in der Option MRV25).
Der Standardwert fuer volume_error_limit ist 3.
BS2000-Jobs werden standardmaessig abgebrochen.
Die Kassette wird standardmaessig ausgelagert.
Ausnahme: Wurde der MOUNT-Vorgang direkt durch MAREN angefordert,
so wird er stets mit "N" zurueckgewiesen.
Tritt beim naechsten auf der Kassette bearbeiteten Job kein Fehler
auf, so wird der Fehlerzaehler vermindert.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
1. Fehlerursache mit Hilfe der CONSLOG-Datei ermitteln
2. Sofern notwendig, Wartung verstaendigen.

## ROB9603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9603 ROBAR HAT FUER KASSETTE vvvvvv DEN ZAEHLER FUER SCHWERWIEGENDE FEHLER VERMINDERT

### Bedeutung

ROBAR hat schwerwiegende aufeinanderfolgende Fehler fuer die Kassette
erkannt und gezaehlt. Da jedoch der letzte Verarbeitungsschritt
erfolgreich durchgefuehrt wurde, wurde der Fehlerzaehler vermindert.
Zusatzinformation:
- vvvvvv: VSN der Kassette

## ROB9800

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9800 CENTRICSTOR KANN KOMMANDO NICHT AUSFUEHREN

### Maßnahme

Im CentricStor ist ein Problem aufgetreten.
Bitte CentricStor Systemverwalter verstaendigen.

## ROB9801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9801 KOMMANDO IST UNZULAESSIG

### Bedeutung

Fuer ein CentricStor-System wurde ein Kommando abgesetzt, doch
ist entweder die ROBAR-Rule-File nicht die fuer eine
CentricStor-Konfiguration vorgesehene oder der MAREN-Katalog ist
unzulaessigerweise fuer einen Lagerort vom Typ "ROBAR-2"
konfiguriert. Das Kommando kann nicht bearbeitet werden.

### Maßnahme

Entweder ROBAR-Rule-File fuer CentricStor-Konfiguration
installieren oder in MAREN Lagerort-Attribut korrigieren.

## ROB9802

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ROB9802 PROBLEM IN CENTRICSTOR AUFGETRETEN. LOCATION : (&00)

### Bedeutung

(&00): CentricStor LOCATION

### Maßnahme

Fuer genauere Informationen bitte CentricStor-Konsole ueberpruefen.

## ROB9803

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ROB9803 KOMMANDO UNZULAESSIG. FREMDKASSETTEN UND FREEPOOLS NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Fremdkassetten und Freepools werden in ROBAR-SV fuer SCSI-Interface
nicht unterstuetzt.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen