## UTMCRSH

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

UTMCRSH UTM BEENDET BS2000-SYSTEMLAUF FUER DIAGNOSEZWECKE

### Bedeutung

UTM beendet den BS2000-Systemlauf um ausfuehrliche Fehlerunterlagen zu
erzeugen.
Diese Diagnosemoeglichkeit kann nur per REP eingeschaltet werden.

### Maßnahme

Nachschauen warum dieser REP im Einsatz ist und SLED diagnostizieren.

## UTMKDCM

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

UTMKDCM KDCMON MIT '/STOP-SUBSYSTEM KDCMON,FORCED=YES' BEENDET.

### Bedeutung

Der Subsystemverwalter hat das Subsystem KDCMON geloescht, dabei werden
alle noch mit KDCMON verbundenen Tasks automatisch beendet.

### Maßnahme

Diese Meldung dient zur Information.

## UTMREVI

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

UTMREVI COMP=UTMMF,VER=V07.0A25,DATE=220907,COMPNR=51318026

### Bedeutung

Dies ist die Meldung ueber den aktuellen Stand der Meldungsdatei.

### Maßnahme

Diese Meldung dient zur Information.

## UTMTRMA

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

UTMTRMA TASK-BEENDIGUNG DURCH UTM-INTERNEN FEHLER

### Bedeutung

UTM beendet eine Task der UTM-Anwendung mit $TERM UNIT=STEP, da ein
UTM-interner Fehler (term application) aufgetreten ist.
Dies ist die normale UTM-Reaktion auf einen UTM-internen Fehler.
Die Verarbeitung setzt beim naechsten /SET-JOB-STEP-Kommando fort.

### Maßnahme

Die Reaktion auf diesen Fehler ist im UTM-Manual
"Meldungen, Test und Diagnose in BS2000/OSD" beschrieben.

## UTMTTRM

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

UTMTTRM TASK-BEENDIGUNG DURCH FEHLERHAFTE UTM-STARTPROZEDUR

### Bedeutung

UTM beendet eine Task der UTM-Anwendung mit $TERM UNIT=TASK, da eine
fehlerhafte Startprozedur das UTM-Anwendungsprogramm trotz eines
UTM-Start-Fehlers oder nach einem normalen oder abnormalen Anwendungsende
nachgeladen hat.

### Maßnahme

Startprozedur korrigieren gemaess Beschreibung im UTM-Manual
"Einsatz von openUTM-Anwendungen unter BS2000/OSD".

## UTM0100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

UTM0100 (&00)

### Bedeutung

Den Grund fuer diese UTM-Meldung erfahren Sie im UTM-Manual
"Meldungen, Test und Diagnose in BS2000/OSD".

### Maßnahme

Die Reaktion auf diese UTM-Meldung entnehmen Sie dem UTM-Manual
"Meldungen, Test und Diagnose in BS2000/OSD".

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen