## NDBCOPY

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDBCOPY Copyright (C) (&00) (&01) Alle Rechte vorbehalten

## NDB0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0000 (&00)

## NDB0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0001 SOLL DAS KEY-PUBSET(&00) WIRKLICH IN DEN AUTOMATISCHEN NON-KEY CACHE-BEREICH (&01) AUFGENOMMEN WERDEN (J/N)

### Bedeutung

Wenn ein Pubset mit mindestens einer Key-Platte in einen automatischen
Cache-Bereich aufgenommen werden soll, in dem bisher
nur Non-Key-Pubsets enthalten sind,
ist es erforderlich, dass im Cache-Bereich Key-Buffer angelegt werden.
Dazu ist es aber erforderlich, den Cache-Bereich zunaechst auf Cache-
Groesse 0 zu reduzieren und anschliessend zu erweitern. Bei dieser
Erweiterung werden die Key-Buffer angelegt. Da durch die Reduktion die
Cache-Einlagerungen verloren gehen und somit die Performance
beeintraechtigt wird, wird noch einmal beim Aufrufer des Kommandos
nachgefragt, bevor der Prozess gestartet wird.

### Maßnahme

Bitte beantworten Sie die Frage mit JA oder NEIN!

## NDB0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0002 DAS KEY-PUBSET (&00) KANN NICHT IN DEN AUTOMATISCHEN NON-KEY CACHE-BEREICH (&01) AUFGENOMMEN WERDEN.

### Bedeutung

Entweder ist die Frage NDB0001 negativ beantwortet worden oder es gab
ein Problem bei der Umwandlung auf Cache-Bereich mit Keys.

### Maßnahme

Keine.

## NDB0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0003 DAS PUBSET (&00) IST IN DEN AUTOMATISCHEN CACHE-BEREICH (&01) AUFGENOMMEN WORDEN.

### Bedeutung

(&00) PUBSET-ID des aufgenommenen Pubsets
(&01) CACHE-ID des automatischen Cache-Bereichs

## NDB0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0004 DAS PUBSET (&00) IST AUS DEMN AUTOMATISCHEN CACHE-BEREICH (&01) ENTFERNT WORDEN.

### Bedeutung

(&00) PUBSET-ID des entfernten Pubsets
(&01) CACHE-ID des automatischen Cache-Bereichs

## NDB0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0005 SIE DUERFEN DIESES KOMMANDO NICHT BENUTZEN, WEIL IHNEN DAS ENTSPRECHENDE SYSTEMPRIVILEG NICHT ZUGETEILT IST.

### Bedeutung

Fuer die Ausfuehrung von DAB-Kommandos sind folgende Privilegien
noetig:
/START-DAB-CACHING, /STOP-DAB-CACHING, /MODIFY-DAB-CACHING und
/FORCE-STOP-DAB-CACHING : TSOS
/SHOW-DAB-CACHING : TSOS oder SW-MONITOR-ADMINISTRATION

### Maßnahme

Bitte wiederholen Sie den Kommandoaufruf unter einer Benutzerkennung
mit den entsprechenden Privilegien.

## NDB0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0006 EIN PUBSET KANN WEDER IN DEN FILE-AREA-CACHE-BEREICH (&00) AUFGENOMMEN NOCH ENTFERNT WERDEN.

### Bedeutung

In einen File-Area-Cache-Bereich koennen nur Dateien aufgenommen
oder entfernt werden.

### Maßnahme

Fuegen Sie das Pubset bitte in einen automatischen Cache-Bereich ein.

## NDB0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0010 IHRE SDF-SYNTAX-DATEI PASST NICHT ZU DIESER DAB-VERSION

### Maßnahme

Bitte aktualisieren Sie Ihre SDF-Syntax-Datei mit den Syntax-
Deklarationen fuer DAB.

## NDB0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0012 FOLGENDE DATEI KANN WEGEN DES FEHLERS '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF DEN DATEIKATALOG NICHT VON DAB BEDIENT WERDEN: '(&01)'

### Bedeutung

(&00): DVS-Fehler-Code; siehe Meldung DMS(&00)
(&01): Name der nicht bedienten Datei.

## NDB0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0013 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE FOLGENDE DATEI WURDE IM LETZTEN KOMMANDO MEHRFACH SPEZIFIZIERT:'(&00)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der mehrfach spezifizierten Datei.

### Maßnahme

Spezifikation des FILE-AREA-Parameters korrigieren

## NDB0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0014 DAB-TASK '(&00)' ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

(&00): TSN des abgestuerzten DAB-Tasks.

## NDB0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0016 /START-DAB-CACHING-KOMMANDO KANN WEGEN EINES CACHE-SPEICHER-ENGPASSES NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN. (&00)

### Bedeutung

Ein Cache-Speicher-Engpass wird schon gemeldet, wenn die angeforderte
Cache-Groesse die kritische Groesse R des noch verfuegbaren pageable
Speichers einer Anlage uebersteigt. Fuer die Bestimmung von R gilt
folgende Formel: R = 7*(P-5)/8, mit P = aktuelles Volumen des
pageable Speichers (in MB).
Weitere Randbedingungen:
a. Unter VM2000 kann das fuer Caching zur Verfuegung stehende
Realspeicher-Kontingent durch den VM2000-Administrator pro VM ueber
eine MIN-MEMORY-SIZE-Spezifikation erheblich eingeschraenkt werden.
Dann ist die o.g. genannte Formel ungueltig und die optimale
Cache-Groesse muss empirisch bestimmt werden.
b. Auf Anlagen mit JIT reduziert sich der fuer das Caching zur Verfuegung
stehende Realspeicher ausserdem noch um das hierfuer zu reservierende
Realspeicher-Volumen.

### Maßnahme

Spezifikation des CACHE-SIZE-Parameters korrigieren

## NDB0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0017 EIN DAB-CACHE-BEREICH KONNTE AUS FOLGENDEM GRUND NICHT AUFGEBAUT WERDEN: (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Kennziffer der Fehlerursache
01: Engpass bei virtuellem Arbeitsspeicher verhindert
den vollstaendigen Aufbau der DAB-Verwaltungstabellen
03: Fehler bei der Ausfuehrung von BS2000-internen Funktionen
04: Aufgrund von Hardware-Limitierungen des advanced address
space feature der ESA steht kein weiterer data space zum
Einrichten von Cache-Bereichen zur Verfuegung

### Maßnahme

01) Die CACHE-SIZE-Spezifikation im /START-DAB-CACHING-Kommando
sollte reduziert oder das Kommando nach Beseitigung des
Speicherengpasses wiederholt werden.
03) Bei BS2000-internen Fehlern wurde ein SERSLOG-Eintrag
geschrieben, der Systemverwalter ist zu informieren.
04) Einer der vielen vorhandenen Cache-Bereiche muss aufgeloest
werden, bevor ein neuer eingerichtet werden kann.

## NDB0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0018 CACHE-ID '(&00)' IST BEREITS BEKANNT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID ist bereits bekannt

### Maßnahme

Andere CACHE-ID spezifizieren.

## NDB0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0019 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IST IM CACHE-MEDIUM '(&01)' UNBEKANNT

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID ist unbekannt
(&01): Art des Cache-Mediums

### Maßnahme

Korrekte CACHE-ID und korrektes CACHE-MEDIUM spezifizieren fuer den
DAB-Cache-Bereich.

## NDB0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0020 DAS /START-DAB-CACHING-KOMMANDO WURDE AUSGEFUEHRT. DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' WURDE MIT (&01) (&02) FUER DIE FOLGENDEN DATEIEN/PUBSETS EINGERICHTET:

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Groesse des DAB-Cache-Bereichs
(&02): Groessen-Einheit des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0021 DAS /START-DAB-CACHING-KOMMANDO WURDE AUSGEFUEHRT. DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' WURDE MIT (&01) (&02) (ANSTATT DER ZIEL-GROESSE VON (&03) (&04)) FUER DIE FOLGENDEN DATEIEN/PUBSETS EINGERICHTET:

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Groesse des DAB-Cache-Bereichs
(&02): Groessen-Einheit des DAB-Cache-Bereichs
(&03): Soll-Groesse des DAB-Cache-Bereichs bei MEMORY <> *STD
und Ist-Groesse < Soll-Groesse
(&04): Groessen-Einheit des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0022 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IN CACHE-MEDIUM '(&01)' WURDE AUFGELOEST

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums

## NDB0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0023 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IN CACHE-MEDIUM '(&01)' WURDE NICHT AUFGELOEST

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums

### Maßnahme

Eventuell /STOP-DAB-CACHING-Kommando fuer diese CACHE-ID
wiederholen.

## NDB0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0024 ES IST KEIN DAB-CACHE-BEREICH AKTIV

### Bedeutung

In keinem Cache-Medium ist ein Cache-Bereich aktiv.

## NDB0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0025 FOLGENDES PLATTENVOLUME IST NICHT BELEGT: (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): VSN des nicht belegten Plattenvolumes

### Maßnahme

Volume vor Eingabe des Kommandos belegen:
Bei Privatplatten: z.B. mit Hilfe des Operator-Kommmandos:
/SET-DISK-PARAMETER <mn>,ASSIGN-TIME=OPERATOR.
Bei Public-Platten: Pubset imcatieren.

## NDB0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0026 PARAMETER-FEHLER BEI DAB-KOMMANDO. FOLGENDE DATEI IST NICHT KATALOGISIERT: (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der unbekannten Datei

### Maßnahme

Spezifikation des Dateinamens korrigieren.

## NDB0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0027 PARAMETER-FEHLER: DIE FOLGENDE DATEI KANN AUFGRUND IHRER EIGENSCHAFTEN NICHT BEDIENT WERDEN: (&00)

### Bedeutung

(&00): Name der Datei
Datei kann nicht durch DAB bedient werden, da sie eine
Banddatei, durch HSMS migriert, eine Dateigruppe, eine
Arbeitsdatei fuer die S0-Migration oder eine Arbeitsdatei
fuer SPACEOPT ist.

### Maßnahme

Spezifikation des FILE-AREA-Parameters korrigieren.

## NDB0028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0028 PARAMETER-FEHLER: DIE/DAS ANGEGEBENE DATEI/VOLUME WIRD BEREITS VON DAB BEDIENT: (&00)

### Bedeutung

(&00): Name der/des bereits bedienten Datei(en)/Volumes

### Maßnahme

Spezifikation des AREA-Parameters korrigieren und /START-DAB-CACHING-
bzw. /MODIFY-DAB-CACHING-Kommando wiederholen.

## NDB0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0029 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IM CACHE-MEDIUM '(&01)' KONNTE WEGEN FEHLER (&02) NICHT VOLLSTAENDIG AUF DIE PLATTE GESICHERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums
(&02): Fehler-Ursache:
01: I/O-Fehler
02: System-Fehler
03: Keine Crypto-Sessions verfuegbar
04: Crypto-Key-Handles ungueltig
05: Crypto-Box-Fehler
(Schreib-)Daten des DAB Cache-Bereichs konnten wegen eines Speicher-
fehlers beim Zugriff auf den Cache-Speicher oder wegen eines
E/A-Fehlers nicht vollstaendig auf den Plattenspeicher zurueckge-
schrieben werden.
Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte der Betrieb des Cache-
Bereichs solange weitergefuehrt werden, bis der Defekt, der das
Sichern der Daten verhinderte, behoben ist.

## NDB0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0033 SOLL DIE KEY-DATEI (&00) WIRKLICH IN DEN NON-KEY CACHE-BEREICH (&01) VOM TYP FILE-AREA AUFGENOMMEN WERDEN (J/N)

### Bedeutung

Wenn eine Datei auf einer Key-Platte bzw. in einem Key-Pubset steht und
diese in einen File-Area-Cache aufgenommen werden soll, in dem bisher
nur Dateien von Non-Key-Platten bzw. auf Non-Key-Pubsets enthalten sind,
ist es erforderlich, dass im Cache-Bereich Key-Buffer angelegt werden.
Dazu ist es aber erforderlich, den Cache-Bereich zunaechst auf Cache-
Groesse 0 zu reduzieren und anschliessend zu erweitern. Bei dieser
Erweiterung werden die Key-Buffer angelegt. Da durch die Reduktion die
Cache-Einlagerungen verloren gehen und somit die Performance
beeintraechtigt wird, wird noch einmal beim Aufrufer des Kommandos
nachgefragt, bevor der Prozess gestartet wird.

### Maßnahme

Bitte beantworten Sie die Frage mit JA oder NEIN!

## NDB0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0034 DIE KEY-DATEI (&00) KANN NICHT IN DEN NON-KEY CACHE-BEREICH (&01) VOM TYP FILE-AREA AUFGENOMMEN WERDEN.

### Bedeutung

Entweder ist die Frage NDB0033 negativ beantwortet worden oder es gab
ein Problem bei der Umwandlung auf Cache-Bereich mit Keys.

### Maßnahme

Keine.

## NDB0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0035 HINWEIS: DIE PARAMETER-SPEZIFIKATION SHARED-DISK-SUPPORT=*YES WIRD BEI CACHING-MODE = *WRITE ODER *READ-WRITE ODER BEI AREA = *BY-SYSTEM IGNORIERT

## NDB0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0036 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE PARAMETER-SPEZIFIKATION CACHE-SIZE = *BY-FILE IST NUR ERLAUBT, WENN DIE ZU BEDIENENDEN DATEIBEREICHE PER FILE-AREA-PARAMETER SPEZIFIZIERT WERDEN

### Maßnahme

Korrektur der Parameterspezifikation

## NDB0045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0045 FOLGENDE DATEI(EN) KOENNTE(N) ZERSTOERT SEIN NACH DER AUSFUEHRUNG EINES FORCE-STOP-DAB-CACHING-KOMMANDOS FUER DEN CACHE-BEREICH '(&00)':

### Bedeutung

(&00): Name des aufzuloesenden DAB-Cache-Bereichs
<list>: Liste der von einer moeglichen Dateninkonsistenz
betroffenen Datei(en)

## NDB0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0046 NACH DER AUSFUEHRUNG DES FORCE-STOP-DAB-CACHING-KOMMANDOS KANN DER VON DEM CACHE-BEREICH '(&00)' BEDIENTE DATENBESTAND ZERSTOERT SEIN. SOLL DIESES KOMMANDO TROTZDEM AUSGEFUEHRT WERDEN? ANTWORT (Y=JA ; N=NEIN)

### Bedeutung

(&00): Name des aufzuloesenden DAB-Cache-Bereichs

### Maßnahme

Ueberpruefung der moeglicherweise zerstoerten Dateien.
Antworten Sie mit 'Y', wenn der DAB-Cache-Bereich trotz eines
moeglichen Datenverlusts aufgeloest werden soll.
Antworten Sie mit 'N', wenn der DAB-Cache-Bereich nicht aufgeloest
werden soll.

## NDB0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0047 DIE VERWALTUNGSDATEN FUER DIE DATEI '(&00)' IM CACHE-BEREICH '(&01)' KONNTEN NICHT AUFGEBAUT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name der Datei
(&01): Name des Cache-Bereichs
Die fuer die Wiederaufnahme der Bedienung einer Datei durch DAB nach
einem Systemausfall erforderlichen Verwaltungsdaten konnten nicht
aufgebaut werden. Deshalb ist der dieser Datei zugeordnete Cache-
Bereich nicht zugreifbar und eventuell darin gespeicherte Daten sind
verloren. Dieser Datenverlust ist aber nur dann von Bedeutung, wenn
diese Daten nicht auf dem zugehoerigen externen Datenspeicher
gesichert sind. Deshalb muss der Anwender nach dem Auftreten dieses
Fehlers ueberpruefen, ob die betroffene Datei tatsaechlich zerstoert
ist. Ein Datenverlust kann in folgenden Faellen mit Sicherheit
ausgeschlossen werden:
a) Waehrend der vorangegangenen DAB-Bedienungsphase fuer diese
Datei wurde diese nicht oder nur im Lese-Modus geoeffnet.
b) Die Datei wurde zuletzt nicht schreibend im Cache zwischen-
gepuffert, weil der Cache-Bereich zwar mit ADM-PFA im Schreib-
(Lese-)Modus betrieben wurde, die Volumes, ueber die sich die
Datei erstreckt, aber im shared Modus betrieben wurden, d.h.
SPD-Volumes waren oder zu einen shared Pubset gehoerten.

## NDB0048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0048 CACHE-DATEN DES VOLUMES MIT DER VSN '(&00)' KONNTEN NICHT VOLLSTAENDIG AUF DEN PLATTENSPEICHER GESICHERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): VSN des betroffenen Plattenvolumes
Wegen eines Speicherfehlers beim Zugriff auf den Cache-Speicher
oder wegen eines E/A-Fehlers beim Sichern der Daten von DAB-Cache-
Bereichen auf den zugehoerigen externen Datenspeicher koennen
Daten des Volumes nicht vollstaendig gesichert werden.
Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte der Betrieb der Cache-
Bereiche solange weitergefuehrt werden, bis der Defekt, der das
Sichern der Daten verhinderte, behoben ist.

## NDB0049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0049 DAS SUBSYSTEM DAB KANN AUS FOLGENDEM GRUND NICHT ENTLADEN WERDEN: '(&00)'

### Bedeutung

Das Subsystem DAB kann erst dann entladen werden, wenn keine Caching-
oder Monitoring-Funktion mehr aktiv ist.
Fehlercode:
01: Mindestens ein Cache-Bereich ist noch aktiv.
02: Asynchron gestartete I/Os fuer einen bereits aufgeloesten
Cache-Bereich sind noch nicht abgeschlossen.
03: Die SM2-Ueberwachung des DAB-Reports ist aktiv.
05: Eine Anforderung/Freigabe einer GS-Partition ist noch aktiv.
07: Ein Systemfehler verhindert das Entladen des Subsystems.

### Maßnahme

Fehlercode:
01: Aufloesen der Cache-Bereiche ueber /STOP-DAB-CACHING.
02: Schliessen der durch den aufgeloesten Cache-Bereich
unterstuetzten Datei(en).
03: SM2-Ueberwachung mit //STOP-MEASUREMENT-PROGRAM TYPE=DAB
beenden.
05: Warten auf das Beenden der betroffenen Funktion
(/START-DAB-CACHING, /STOP-DAB-CACHING)
07: Den Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0050 PARAMETER-FEHLER: DATENBEREICHE AUF EINEM SM-PUBSET KOENNEN NICHT UEBER ADM-PFA BEDIENT WERDEN: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): VSN des SMS-Volumes oder
Name der Datei auf dem SM-Pubset.

## NDB0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0052 DER CACHE-BEREICH (&00) IST AUF CACHE-GROESSE (&01) (&02) MODIFIZIERT WORDEN.

### Bedeutung

Bei Cache-Buffern mit MEMORY = *BELOW-MIN-MEM-SIZE, *ANY,
*ABOVE-MIN-MEM-SIZE kann der Cache-Bereich durch Speicherrekonfiguration
oder Speichersaettigung von der gewuenschten Groesse (nach unten)
abweichen.

### Maßnahme

Die Reduzierung der Cache-Groesse kann unter Umstaenden mit dem
Kommando MODIFY-DAB-CACHING zuruckgesetzt werden.

## NDB0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0065 STOP-SUBSYSTEM DAB IST AKTIV. EIN NEUER CACHE-BEREICH KANN NICHT ANGELEGT WERDEN

## NDB0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0066 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: KEINE DEFAULT CACHE-ID MEHR VERFUEGBAR. VERWENDEN SIE DEN CACHE-ID-PARAMETER, UM EINEN NEUEN CACHE-BEREICH EINZURICHTEN

### Bedeutung

Von DAB werden bis zu 999 Default-Cache-Id's gebildet (BUFFER#001 -
BUFFER#999). Fuer weitere Cache-Bereiche ist vom Anwender eine
Cache-Id zu spezifizieren.

### Maßnahme

Bitte CACHE-ID-Parameter des START-DAB-CACHING-Kommandos benutzen.

## NDB0067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0067 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IN CACHE-MEDIUM '(&01)' WURDE WEGEN EINES SYSTEM-FEHLERS NICHT AUFGELOEST

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums

### Maßnahme

Eventuell /STOP-DAB-CACHING-Kommando oder
/FORCE-STOP-DAB-CACHING-Kommando fuer diese CACHE-ID wiederholen.

## NDB0068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0068 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IST UNBEKANNT

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID ist unbekannt

### Maßnahme

Korrekte CACHE-ID spezifizieren fuer den DAB-Cache-Bereich.

## NDB0069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0069 ES IST KEIN DAB-CACHE-BEREICH IM CACHE-MEDIUM '(&00)' AKTIV

### Bedeutung

(&00): Bezeichnet das Cache-Medium, in dem Cache-Bereiche
ohne Erfolg gesucht wurden.

## NDB0070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0070 /STOP-DAB-CACHING-BEARBEITUNG WEGEN KOLLISION MIT EINER PARALLEL ABLAUFENDEN AUFLOESUNG VON CACHE-BEREICHEN ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Wiederholen Sie das letzte /STOP-DAB-CACHING-Kommando.

## NDB0071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0071 PARAMETER-FEHLER BEI DAB-KOMMANDO. FOLGENDE DATEI IST NICHT CACHEBAR: (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eine Datei ist nicht cachebar:
- Datei ist verschluesselt und es liegt ein Lese-Schreib- oder
ein Schreib-Cache vor,
- Datei ist eine SNAP-Datei,
- Datei ist eine Error-Logging-Datei.

### Maßnahme

Keine.

## NDB0072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0072 PARAMETER-FEHLER: DIE FOLGENDE DATEISPEZIFIKATION ENTHAELT EINE UNBEKANNTE BENUTZERKENNUNG: (&00)

### Bedeutung

(&00): Dateispezifikation mit unbekannter Benutzerkennung

### Maßnahme

Benutzerkennung in Dateispezifikation korrigieren

## NDB0079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0079 SHOW-DAB-CACHING-KOMMANDO WEGEN SYSTEMFEHLER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Systemfehler verhindern die Bearbeitung des Kommandos.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0080 PARAMETER-FEHLER: EIN HOME-PUBSET KANN NICHT MIT AREA = *BY-SYSTEM() UND CACHING-MODE UNGLEICH *READ BEDIENT WERDEN:'(&00)'

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des Home-Pubsets

### Maßnahme

Korrektur der Parameterspezifikation

## NDB0082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0082 DATEN VON EVENTUELL VORHANDENEN CACHE-BEREICHEN MIT CACHING-MODE = READ-WRITE ODER WRITE KOENNEN WEGEN SYSTEMFEHLER WAEHREND DES SHUTDOWN NICHT AUF DIE ZUGEHOERIGEN PLATTEN GESCHRIEBEN WERDEN

### Bedeutung

Wegen eines Systemfehlers kann die Sicherung der Schreib-Daten von
eventuell vorhandenen Cache-Bereichen auf die zugehoerigen externen
Datenspeicher nicht durchgefuehrt werden.
Noch nicht gesicherte Schreib-Daten von Cache-Bereichen in
fluechtigen Cache-Medien sind verloren.

### Maßnahme

Die unterstuetzten Datenbereiche von Cache-Bereichen mit
CACHING-MODE = READ-WRITE oder WRITE in fluechtigen Medien sind
auf Konsistenz zu ueberpruefen.

## NDB0084

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0084 EINE BELEGUNG DES VOLUMES MIT DER VSN '(&00)' IM SHARED-MODUS IST NICHT MOEGLICH, DA DIE CACHE-DATEN NICHT VOLLSTAENDIG GESICHERT ODER INVALIDIERT WERDEN KONNTEN. DIE BELEGUNG WIRD ZURUECKGEWIESEN.

### Bedeutung

Eine Belegung eines gecachten Volumes mit SYSTEM-ALLOCATION = SHARE
ist nur dann zulaessig, wenn die Cache-Daten vollstaendig gesichert
und invalidiert sind.
Die Sicherung und Invalidierung konnte jedoch weder waehrend der
letzten Aufhebung der Belegung noch beim aktuellen Belegungsversuch
durchgefuehrt werden.
Die Belegung wird deshalb zurueckgewiesen.

### Maßnahme

Volume im Modus SYSTEM-ALLOCATION = EXCLUSIVE belegen und
betroffene Cache-Bereiche ueber /STOP-DAB-CACHING-Kommando abbauen.
Anschliessend die Belegung im Modus SYSTEM-ALLOCATION = SHARE
wiederholen.

## NDB0085

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0085 STOP-DAB-CACHING-KOMMANDO WEGEN SYSTEMFEHLER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Systemfehler verhindern die Bearbeitung des Kommandos.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0086 FUER DAS SUBSYSTEM DAB IST KEINE SUBSYSTEM-INFO-DATEI DEFINIERT. STANDARD-WERTE WERDEN BENUTZT

### Bedeutung

Der DSSM-Katalog enthaelt keinen Wert fuer die SUBSYSTEM-INFO-Datei

## NDB0087

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0087 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER SUBSYSTEM-INFO-DATEI '(&01)'. STANDARDWERTE WERDEN BENUTZT

### Bedeutung

(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname

## NDB0088

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0088 FALSCHER SATZ '(&00)' IN DER SUBSYSTEM-INFO-DATEI '(&01)'. STANDARD-WERT WIRD BENUTZT

### Bedeutung

Das Schluesselwort oder der zugewiesene Wert sind ungueltig.

### Maßnahme

Siehe Beschreibung richtiger Saetze im Handbuch.

## NDB0089

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0089 DATEI(EN) '(&00)' ZUR KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS '(&01)' HINZUGEFUEGT.

### Bedeutung

(&00): Name der hinzugefuegten Datei bzw. partieller Dateiname der
hinzugefuegten Dateien
(&01): Name des betroffenen Cache-Bereichs
Bei Cache-Bereichen mit automatisiertem Caching wird die Datei, wenn
noch nicht geoeffnet, erst nach dem naechsten Oeffnen der Datei
bedient.

## NDB0090

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0090 DATEI(EN) '(&00)' AUS KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS '(&01)' ENTFERNT.

### Bedeutung

(&00): Name der entfernten Datei bzw. partieller Dateiname der
entfernten Dateinamen
(&01): Name des Cache-Bereichs

## NDB0091

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0091 CACHE-SPEICHER DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) ERWEITERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Speichererweiterung
(&02): Dimension der Speichererweiterung

## NDB0092

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0092 CACHE-SPEICHER DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) REDUZIERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Cache-Speicher-Reduzierung
(&02): Dimension der Cache-Speicher-Reduzierung

## NDB0093

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0093 CACHE-SEGMENT-GROESSE DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF '(&01)' KB EINGESTELLT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Neue Cache-Segment-Groesse

## NDB0094

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0094 CACHING-MODUS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF '(&01)' EINGESTELLT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Neuer Caching-Modus

## NDB0095

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0095 FORCE-OUT-LEVEL DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF '(&01)' EINGESTELLT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Neuer Force-Out-Level

## NDB0096

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0096 DIE KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS '(&00)' KONNTE AUS FOLGENDEM GRUND NICHT MODIFIZIERT WERDEN: '(&01)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Bezeichner des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Kennziffer der Fehlerursache
01: Engpass bei virtuellem Arbeitsspeicher
04: Cache-Sicherungsfehler
05: Fehler bei der Ausfuehrung von BS2000-internen Funktionen

### Maßnahme

Die CACHE-SIZE-Spezifikation im /MODIFY-DAB-CACHING-Kommando sollte
angepasst oder das Kommando nach Beseitigung des Speicherengpasses
wiederholt werden.
Bei BS2000-internen Fehlern wurde ein SERSLOG-Eintrag geschrieben,
der Systemverwalter ist zu informieren.

## NDB0097

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0097 FEHLER BEI DER AUSFUEHRUNG DES MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDOS: DER CACHE-BEREICH '(&00)' IST UNBEKANNT, MEHRFACH VORHANDEN ODER REKONFIGURIERT WORDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## NDB0098

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0098 DAS PUBSET '(&00)' IST ENTWEDER UNBEKANNT ODER NICHT LOKAL IMPORTIERT.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Identifier

## NDB0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0100 PARAMETER-FEHLER: FOLGENDES PUBSET WIRD BEREITS VON DAB BEDIENT: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des bereits bedienten Pubsets.
Dieser Fehler wird auch erkannt, wenn nur Teile des Pubsets,
d.h. einzelne Volumes des Pubsets, bereits bedient werden.

## NDB0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0101 PARAMETER-FEHLER: MEHR ALS EIN SM-PUBSET ODER EIN SM-PUBSET ZUSAMMEN MIT SF-PUBSET(S) ODER PRIVATPLATTE(N) FUER SCHREIB-CACHING IM GS SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

Ein Schreib-Cache im GS kann entweder nur ein SM-Pubset allein oder
mehrere SF-Pubsets und Privatplatten bedienen.

## NDB0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0102 PARAMETER-FEHLER: FOLGENDES VOLUME IST EIN PUBLIC VOLUME: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): VSN of Volume

## NDB0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0103 DER DATEIKATALOG DES PUBSETS '(&00)' KANN NICHT VON DAB BEDIENT WERDEN. KOMMANDO ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des betroffenen Pubsets.

## NDB0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0104 CACHE-DATEN DER DATEI '(&00)' IM CACHE-BEREICH '(&01)' KONNTEN NICHT VOLLSTAENDIG AUF DIE PLATTE(N) ZURUECKGESCHRIEBEN WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name der betroffenen Datei
(&01): Name des DAB-Cache-Bereichs
Die Cache-Daten der Datei konnten wegen eines Zugriffsfehlers auf
den Cache-Speicher oder wegen eines E/A-Fehlers auf der Platte
nicht vollstaendig zurueckgeschrieben werden.
Falls es sich um einen E/A-Fehler handelt, koennen die Daten der
Datei eventuell durch Kopieren der Datei gesichert werden.

## NDB0106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0106 PARAMETER-FEHLER: BEI DER SPEZIFIKATION DER ZU UNTERSTUETZENDEN DATENBEREICHE DURCH AREA=*BY-SYSTEM WURDE WEDER EIN PUBSET NOCH EINE PRIVAT-PLATTE ANGEGEBEN.

### Bedeutung

Bei der Spezifikation von AREA=*BY-SYSTEM muss mindestens einer der
Unterparameter PUBSET oder PRIVATE-VOLUME mit einem Wert versorgt
werden. Die Angabe von *NO bei beiden Parametern ist nicht
zulaessig.

### Maßnahme

Korrigieren Sie bitte die Spezifikation des AREA-Parameters
und wiederholen Sie das /START-DAB-CACHING-Kommando.

## NDB0107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0107 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DAS FOLGENDE PUBSET WURDE IM LETZTEN KOMMANDO MEHRFACH SPEZIFIZIERT:'(&00)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der mehrfach spezifizierten Pubsets
Dabei kann es sich auch um ein VOLUME-SET eines SM-PUBSETS
handeln, wobei das SM-PUBSET selbst bereits spezifiziert
wurde.

### Maßnahme

Spezifikation des PUBSET-Parameters im /START-DAB-CACHING-Kommando
korrigieren

## NDB0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0108 DIESE DAB-VERSION WIRD VOM SYSTEM ODER DER HARDWARE NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Das aktuelle BS2000-System unterstuetzt wichtige Systemfunktionen
nicht, die von DAB genutzt werden.
Entweder wurde DAB auf einer falschen BS2000-Version installiert
oder die vorhandene Hardware bietet Funktionen nicht, die von DAB
genutzt werden.

## NDB0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0109 WARNUNG: DIE GROESSE DES CACHE-BEREICHS '(&00)' IST ZU KLEIN FUER DIE AKTUELLE AUSLASTUNG

### Bedeutung

Die Ueberwachung des Cache-Bereichs hat festgestellt, dass entweder
die Schreib-Last fuer den Cache-Bereich zu gross ist, so dass Cache-
Overruns entstehen oder dass die Lese-Last ein so unguenstiges
Caching-Verhalten zeigt, dass viele Dateien stillgelegt werden
mussten. Dies deutet darauf hin, dass die Groesse des Cache-Bereichs
zu klein ist.
Beide Faelle koennen sich negativ auf die Gesamtperformance des
Systems auswirken.

### Maßnahme

Der Cache-Bereich sollte per MODIFY-DAB-CACHING CACHE-SIZE=*EXTEND(..)
vergroessert werden.

## NDB0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0110 PARAMETER-FEHLER: FUER DAS FOLGENDE SM-PUBSET WURDE KEIN ZU CACHENDES VOLUMESET GEFUNDEN:'(&00)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name des betroffenen SM-Pubsets
Es wurde kein Volume-Set gefunden, das nicht ein
Volume-Set fuer migrierte Dateien ist.

### Maßnahme

Spezifikation des PUBSET-Parameters korrigieren.

## NDB0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0112 DIE DATEI(EN) (&00) LIEGT AUF EINEM NICHT BELEGTEN PLATTENVOLUME. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&01): Name der betroffenen Datei bzw. partieller Dateiname der Dateien
(&00): VSN des nicht belegten Plattenvolumes

### Maßnahme

Volume vor Eingabe des Kommandos belegen:
bei Privatplatten: z.B. mit Hilfe des Operator-Kommmandos:
SET-DISK-PARAMETER <mn>,ASSIGN-TIME=OPERATOR.
Bei Public Volumes: Pubset imcatieren.

## NDB0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0113 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE CACHE-GROESSE VON CACHE-BEREICHEN MIT DYNAMISCHER CACHE-GROESSE KANN NICHT EXPLIZIT GEAENDERT WERDEN.

## NDB0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0114 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE ERWEITERUNG DER CACHE-GROESSE IST ANGEFORDERT, ABER DIE NEUE CACHE-GROESSE IST KLEINER ODER GLEICH DER BISHERIGEN

## NDB0115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0115 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE REDUZIERUNG DER CACHE-GROESSE IST ANGEFORDERT, ABER DIE NEUE CACHE-GROESSE IST GROESSER ODER GLEICH DER BISHERIGEN

## NDB0116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0116 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE AENDERUNG DER CACHE-SEGMENT-GROESSE EINES CACHE-BEREICHS MIT AUTOMATISIERTEM CACHING IST NICHT MOEGLICH

## NDB0118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0118 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: CACHE-BEREICH '(&00)' KANN NICHT AUF CACHING-MODE=*WRITE/*READ-WRITE UMGESCHALTEN WERDEN, WEIL DAMIT VOLUMES DES HOME-PUBSETS MIT AREA=*BY-SYSTEM() BEDIENT WERDEN

## NDB0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0119 DAS KOMMANDO KANN WEGEN HOHER SYSTEMLAST NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN.

### Bedeutung

Folgende Gruende koennen fuer die Ablehnung vorliegen:
- es laeuft ein anderes lang andauerndes Kommando MODIFY-DAB-CACHING
fuer den angegebenen Cache-Beeich,
- es laeuft ein Kommando STOP-DAB-CACHING fuer den Cache-Bereich,
- es laeuft eine Speicherrekonfiguration und der Cache-Bereich ist
mit MEMORY=*ABOVE/*ANY eingerichtet worden.

### Maßnahme

Kommando bitte spaeter wiederholen.

## NDB0120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0120 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE DATEI(EN) '(&00)' WIRD/WERDEN NICHT VOM ANGEGEBENEN CACHE-BEREICH UNTERSTUETZT

### Maßnahme

Bitte die Spezifikation des/der Dateinamen(s) korrigieren.

## NDB0124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0124 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE AENDERUNG DER CACHE-SEGMENT-GROESSE IST ANGEFORDERT, ABER DIE NEUE CACHE-SEGMENT-GROESSE IST GLEICH DER BISHERIGEN

## NDB0127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0127 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE DATEI(EN) '(&00)' KANN/KOENNEN WEGEN '(&01)' NICHT VOM CACHE-BEREICH '(&02)' BEDIENT WERDEN

### Bedeutung

Fehlersituation 1:
Der Cache-Bereich (&02), dessen Datenbereichskonfiguration um die
Datei(en) (&00) (partieller Dateiname) erweitert werden soll, ist ein
Cache-Bereich mit automatisiertem Caching und die neue(n) Datei(en)
liegt/liegen nicht auf den von diesem Cache-Bereich bedienten
Datentraegern oder Datei(en) liegt/liegen auf Datentraegern, die von
einem anderen Cache-Bereich automatisch gecacht werden.
Fehlersituation 2:
Der Cache-Bereich (&02), dessen Datenbereichskonfiguration um die
Datei(en) (&00) erweitert werden soll(en), ist ein Cache-Bereich mit
einem Datenbereich auf einem SM-Pubset und die neue Datei(en) liegt/
liegen nicht im selben Pubset.

### Maßnahme

Bitte die Spezifikation des Dateinamens korrigieren.
INS1L=LENGTH(FILE_CHAR),

## NDB0129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0129 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE AENDERUNG DER CACHE-SEGMENT-GROESSE EINES CACHE-BEREICHS OHNE CACHE-SPEICHER IST NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Fuer den Cache-Bereich, dessen Cache-Segment-Groesse geaendert werden
soll, ist kein Cache-Speicher zugewiesen. Diese Situation kann durch
einen Fehler bei der Ausfuehrung eines vorangegangenen Kommandos fuer
diesen Cache-Bereich entstanden sein.

### Maßnahme

Bitte expandieren sie den Cache-Speicher wieder.

## NDB0130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0130 WERT FUER PERIOD-OF-STATISTICS-INTERVAL IST FEHLERHAFT, DER WERT WURDE AUF '(&00)' STUNDE(N) GEAENDERT

### Bedeutung

Der Wert war nicht passend und wurde aufgerundet.

## NDB0145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0145 DIE DATEI '(&00)' WIRD NICHT MEHR DURCH DEN CACHE-BEREICH '(&01)' BEDIENT.

### Bedeutung

Da fuer DAB die weitere Bedienung der genannten Datei aufgrund
ungueltiger Konfigurationsdaten nicht mehr moeglich ist, wurde sie
aus der Dateikonfiguration des betroffenen Cache-Bereichs entfernt.

### Maßnahme

Bei ADM-PFA-Caches mit AREA=*BY-SYSTEM: das Caching der betroffenen
Datei wird bei der naechsten I/O wieder aufgenommen.
Bei ADM-PFA-Caches mit AREA=*BY-FILE : das Caching der betroffenen
Datei kann mit /MODIFY-DAB-CACHING AREA=*ADD-FILE(...) wieder
gestartet werden.

## NDB0154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0154 STOP-DAB-CACHING-KOMMANDO FUER CACHE-BEREICH '(&00)' WEGEN PUBSET-IMPORT ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Eines der von dem Cache-Bereich (&00) bedienten Volumes gehoert zu
einem Pubset, das gerade importiert wird. Deshalb wird die
Bearbeitung des STOP-DAB-CACHING-Kommandos abgebrochen.

## NDB0155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0155 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DER PARTIELLE DATEINAMEN (&00) WIRD NICHT VOM ANGEGEBENEN CACHE-BEREICH (&01) UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Partielle Dateinamen sind nur bei Cache-Bereichen mit automatisierten
Caching erlaubt.

## NDB0156

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0156 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DER PARAMETER RESET-FILE WIRD NICHT VOM ANGEGEBENEN-EBENEN CACHE-BEREICH (&00) UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Der Parameter RESET-FILE ist nur bei Cache-Bereichen mit
automatisierten Caching erlaubt.

## NDB0157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0157 DATEI(EN) (&00) IST (SIND) ZURUECKGESETZT UND WIRD (WERDEN) IN DER FILE-KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS (&01) IN UEBLICHER WEISE VERWENDET.

### Bedeutung

(&00): Name der zurueckgesetzten Datei bzw. partieller Dateiname der
zurueckgesetzten Dateien
(&01): Name des Cache-Bereichs

## NDB0158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0158 CACHE-BEREICH (&00) IST AUS FOLGENDEM GRUND REDUZIERT WORDEN: (&01)

### Bedeutung

(&00): Bezeichner des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Kennziffer der Fehlerursache
01: Engpass beim Arbeitsspeicher
Da zur Aenderung der Cache-Segmentgroesse der gesamte Cache-Speicher
abgebaut und mit der neuen Cache-Segmentgroesse wieder aufgebaut wird,
kann dies auf Grund anderer gleichzeitiger Speicheranforderungen oder
da fuer eine kleinere Cache-Segmentgroesse mehr Speicher benoetigt wird,
kann der Cache-Bereich in seiner alten Groesse nicht erhalten bleiben.

### Maßnahme

Falls der Cache in seiner alten Groesse weiter gefuehrt werden soll,
ist es erforderlich andere Bereiche im Arbeitsspeicher
freizugeben und den Cache-Bereich mit MODIFY-DAB-CACHING
CACHE-SIZE=EXTEND() auf die urspruengliche he Groesse zu erweitern.

## NDB0159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0159 DATEI (&00) KANN WEGEN SPEICHERMANGEL IM CACHE-MEDIUM DES CACHE-BEREICHS (&01) NICHT AUFGENOMMEN WERDEN.

### Bedeutung

(&00): Name der moeglicherweise zu grossen Datei
(&01): Name des Cache-Bereichs

## NDB0161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0161 DAS PUBSET '(&00)' WIRD GERADE IMPORTIERT; PUBSET WIRD NICHT AUS CACHE-BEREICH ENTFERNT.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Identifier

### Maßnahme

Warten Sie, bis das Pubset importiert oder exportiert ist.

## NDB0162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0162 DIE BEARBEITUNG DES PUBSET (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF DAS VOLUME (&01) ABGEBROCHEN WORDEN.

### Bedeutung

(&00) - CATID des Pubset,
(&01) - VSN des Platte.
Beim Zugriff auf die Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die das Pubset (Platte) zu einem
Cache-Bereich hinzufuegen oder wegnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.

## NDB0163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0163 DIE BEARBEITUNG DES PUBSET (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF EIN VOLUME ABGEBROCHEN WORDEN.

### Bedeutung

(&00) - CATID des Pubset.
Die Platte konnte nicht ermittelt werden, wird aber wahrscheinlich durch
andere Meldungen mitgeteilt.
Beim Zugriff auf eine Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die das Pubset (Platte) einem
Cache-Bereich hinzufuegen oder entnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.

## NDB0164

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0164 DIE BEARBEITUNG DES VOLUME (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF DIESES VOLUME ABGEBROCHEN WORDEN.

### Bedeutung

(&00) - VSN des Platte.
Beim Zugriff auf die Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die die Platte einem Cache-Bereich
hinzufuegen oder entnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.

## NDB0165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0165 DIE BEARBEITUNG DES PUBSET (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF DAS VOLUME (&01) UNTERBROCHEN WORDEN - ABSCHLUSS DER BEARBEITUNG UNBEKANNT.

### Bedeutung

(&00) - CATID des Pubset,
(&01) - VSN des Platte.
Beim Zugriff auf die Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.
Es kann aber sein, dass die Servertask nach einigen Minuten weiterlaeuft
und entweder den Auftrag abbricht oder erfolgreich abschliesst.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die das Pubset (Platte) einem
Cache-Bereich hinzufuegen oder entnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.
Ueberpruefen Sie bitte den Zustand des betroffenen DAB-Caches mit dem
Kommando SHOW-DAB-CACHING.

## NDB0166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0166 DIE BEARBEITUNG DES PUBSET (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF EIN VOLUME UNTERBROCHEN WORDEN - Abschluss der Bearbeitung ist unbekannt.

### Bedeutung

(&00) - CATID des Pubset,
Die betroffene Platte kann nicht ermittelt, sie wird wahrscheinlich
durch andere Meldungen mitgeteilt.
Beim Zugriff auf eine Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.
Es kann aber sein, dass die Servertask nach einigen Minuten weiterlaeuft
und entweder den Auftrag abbricht oder erfolgreich abschliesst.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die das Pubset zu einem
Cache-Bereich hinzufuegen oder entnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.
Ueberpruefen Sie bitte den Zustand des betroffenen DAB-Caches mit dem
Kommando SHOW-DAB-CACHING.

## NDB0167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0167 DIE BEARBEITUNG DES VOLUME (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF DIESES VOLUME UNTERBROCHEN WORDEN - DER ABSCHLUSS DER BEARBEITUNG IST UNBEKANNT.

### Bedeutung

(&00 - VSN des Platte.
Beim Zugriff auf die Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.
Es kann aber sein, dass die Servertask nach einigen Minuten weiterlaeuft
und entweder den Auftrag abbricht oder erfolgreich abschliesst.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die die Platte einem Cache-Bereich
hinzufuegen oder wegnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.
Ueberpruefen Sie bitte den Zustand des betroffenen DAB-Caches mit dem
Kommando SHOW-DAB-CACHING.

## NDB0168

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0168 PARAMETER-FEHLER: PUBSET '(&00) WIRD IM CACHE-BEREICH '(&01)' VON DAB NICHT BEDIENT.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des nicht bedienten Pubsets.
(&01): Id des Cache-Bereichs.

## NDB0169

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0169 IM CACHE-BEREICH '(&00)' WIRD BEREITS DIE MAXIMALE ANZAHL AN PUBSETS BEDIENT.

### Bedeutung

(&00): Id des Cache-Bereichs.
In einem Cache-Bereich koennen maximal 100 Pubsets bedient werden.

## NDB0170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0170 PARAMETER-FEHLER: PUBSET '(&00) WIRD IM CACHE-BEREICH '(&01)' VON DAB NICHT BEDIENT.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des nicht bedienten Pubsets.
(&01): Id des Cache-Bereichs.
Das Pubset wird im Cache-Bereich nicht bedient, weil nicht ermittelt
werden kann, ob unter den Pubsets des Cache-Bereichs ein SM-Pubset
ist. Das kann daran liegen, weil (nach einer Rekonstruktion des
Cache-Bereichs) die Pubsets im laufenden System nicht importiert oder
unbekannt sind.

### Maßnahme

Machen Sie bitte die Pubsets des Cache-Bereiches dem System bekannt
und zugreifbar.

## NDB0171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0171 IST-GROESSE DES CACHE-SPEICHERS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) ERWEITERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Speichererweiterung
(&02): Dimension der Speichererweiterung

## NDB0172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0172 SOLL-GROESSE DES CACHE-SPEICHERS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) ERWEITERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Speichererweiterung
(&02): Dimension der Speichererweiterung

## NDB0173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0173 IST-GROESSE DES CACHE-SPEICHERS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) REDUZIERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Cache-Speicher-Reduzierung
(&02): Dimension der Cache-Speicher-Reduzierung

## NDB0174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0174 SOLL-GROESSE DES CACHE-SPEICHERS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) REDUZIERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Cache-Speicher-Reduzierung
(&02): Dimension der Cache-Speicher-Reduzierung

## NDB0175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0175 DIE KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS '(&00)' KONNTE AUS SPEICHERMANGEL NICHT ODER NUR TEILWEISE MODIFIZIERT WERDEN.

### Bedeutung

(&00): Bezeichner des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0176

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0176 DER CACHE-BEREICH (&00) IST MODIFIZIERT WORDEN, DIE CACHE-GROESSE (&01) (&02) BLEIBT ABER ERHALTEN.

### Bedeutung

Bei Cache-Buffern mit MEMORY = *BELOW-MIN-MEM-SIZE, *ANY,
*ABOVE-MIN-MEM-SIZE kann der Cache-Bereich durch Speicherrekonfiguration
oder Speichersaettigung von der gewuenschten Groesse (nach unten)
abweichen. Bei dieser Speicherreduktion wird der Cache-Bereich
zwischenzeitlich auf 0 reduziert, wird aber auf die Groesse vor der
Speicherreduktion wieder erweitert. Die Reduktion auf 0 ist noetig,
um den Cache-Speicher im Arbeitsspeicher neu zu positionieren.

### Maßnahme

Die Reduzierung der Cache-Groesse kann unter Umstaenden mit dem
Kommando MODIFY-DAB-CACHING zuruckgesetzt werden.

## NDB0177

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0177 DER CACHE-BEREICH '(&00)' KANN WAEHREND EINER SPEICHER-REKONFIGUATION WEDER EINGERICHTET NOCH MODIFIZIERT WERDEN.

### Bedeutung

(&00): Bezeichner des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0178 DIE BEARBEITUNG DES KOMMANDOS STOP-DAB-CACHING IST FUER DEN CACHE-BEREICH (&00) UNTERBROCHEN WORDEN - DER ABSCHLUSS DER BEARBEITUNG IST UNBEKANNT.

### Bedeutung

(&00) - Cache-Id des Cache-Bereichs
Beim Abbau eines Cache-Bereichs reagiert die DAB-Servertask nicht mehr.
Nach einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf eine Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.
Es kann aber sein, dass die Servertask nach einigen Minuten weiterlaeuft
und entweder den Auftrag abbricht oder erfolgreich abschliesst.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die die betroffenen Platte des
Cache-Bereichs wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.
Ueberpruefen Sie bitte den Zustand des betroffenen DAB-Caches mit dem
Kommando SHOW-DAB-CACHING.

## NDB0197

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0197 PUBSET (&00) KANN WEGEN SPEICHERMANGEL IM CACHE-MEDIUM DES CACHE-BEREICHS (&01) NICHT AUFGENOMMEN WERDEN.

### Bedeutung

(&00): Name des Pubset
(&01): Name des Cache-Bereichs

## NDB0198

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDB0198 DER AUFTRAG DER TASK (&00) WURDE ABGEBROCHEN, WEIL SICH DIE TASK NACH EINEM PLATTENZUGRIFF NICHT RECHTZEITIG ZURUECKGEMELDET HAT.

### Bedeutung

Die Meldung wird ausgegeben, wenn die DAB-Servertask nach
einigen Minuten nicht antwortet und es angenommen wird, dass
diese Task auf eine defekte Platte zugreift.

### Maßnahme

Pruefen Sie bitte Ihre Platten, ob ein Defekt vorliegt, und geben Sie
erst wieder DAB-Kommandos an, die diese Platte(n) betreffen, wenn die
Platte(n) wieder zugreifbar ist/sind.

## NDB0199

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDB0199 DER AUFTRAG DER TASK (&00) WURDE ABGEBROCHEN, WEIL SICH DIE TASK NACH EINEM PLATTENZUGRIFF AUF VOLUME (&01) NICHT RECHTZEITIG ZURUECKGEMELDET HAT.

### Bedeutung

Die Meldung wird ausgegeben, wenn die DAB-Servertask nach
einigen Minuten nicht antwortet und es angenommen wird, dass
diese Task auf eine defekte Platte zugreift.

### Maßnahme

Pruefen Sie bitte die Platte, ob ein Defekt vorliegt, und geben Sie
erst wieder DAB-Kommandos an, die diese Platte betreffen, wenn die
Platte wieder zugreifbar ist.

## NDB5001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5001 CACHE-BEREICHE FUER DAS VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KOENNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN, WEIL DAS SUBSYSTEM DAB NICHT VERFUEGBAR IST

### Bedeutung

Das Subsystem DAB ist nicht verfuegbar. Es wird jedoch benoetigt,
um Cache-Bereiche fuer das Volume zu rekonstruieren.

### Maßnahme

Installieren des Subsystems DAB und Wiederholung der Volume-Belegung.

## NDB5002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5002 KENNSATZ (SVL) VON VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KONNTE WEGEN SYSTEM-FEHLER NICHT GELESEN WERDEN. DESHALB KOENNEN FUER DAS VOLUME MOEGLICHERWEISE VORHANDENE CACHE-BEREICHE NICHT REKONSTRUIERT WERDEN

### Bedeutung

Systemfehler oder E/A-Fehler verhindern die Festellung, ob fuer
das Volume Cache-Bereiche im GS mit ungesicherten Daten vorhanden
sind.
Waren die Daten des Volumes nicht in ungesicherten Cache-Bereichen
im GS mit Schreib-Modus gecacht, ist die Meldung ohne Bedeutung.
Sind noch Daten des Volumes in ungesicherten Cache-Bereichen im GS
vorhanden, kann eine Rekonstruktion der Daten nicht durchgefuehrt
werden. In diesem Fall ist die Fehlerursache zu beseitigen, um einen
Datenverlust zu verhindern.

### Maßnahme

Falls die Fehlerursache ein E/A-Fehler ist, Ursache beseitigen.
Bei System-Fehler den Systemverwalter verstaendigen.

## NDB5003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5003 BEI DER REKONSTRUKTION DER GS-PARTITION '(&00)' SIND FEHLER AUFGETRETEN

### Bedeutung

Bei der Rekonstruktion von Cache-Bereichen, die in der GS-Partition
liegen, sind Fehler aufgetreten. Die Cache-Daten fuer das Volume
sind eventuell nicht oder nur teilweise verfuegbar.

### Maßnahme

Ueberpruefung der vormals gecachten Volume-Daten.

## NDB5004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5004 CACHE-BEREICHE FUER DAS VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KOENNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN, DA BEI DER BELEGUNG KEIN WARTE-ZUSTAND ERLAUBT WURDE

### Bedeutung

Bei der Durchfuehrung einer Rekonstruktion von Cache-Bereichen fuer
das Volume koennte es zu Abfragen an den Anwender kommen. Dies wurde
vom Aufrufer der Volume-Belegung nicht erlaubt.

### Maßnahme

Wiederholung der Volume-Belegung mit erlaubtem Warte-Zustand.

## NDB5005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5005 CACHE-BEREICHE FUER DAS VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KONNTEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN. SOLL DIE BELEGUNG DES VOLUMES TROTZ EINES MOEGLICHEN DATENVERLUSTES FORTGEFUEHRT WERDEN ? (Y=JA ; N=NO)

### Bedeutung

Aufgrund von Fehlern war die Rekonstruktion von Cache-Bereichen fuer
das Volume nicht moeglich. Ein Fortsetzen der Volume-Belegung kann zu
Dateninkonsistenzen auf dem Volume fuehren.

### Maßnahme

Y: Die Volume-Belegung wird fortgesetzt.
Alle Dateien des Volumes, die modifizierte Seiten in den Cache-
Bereichen hatten, koennen in einem inkonsistenten Zustand sein.
N: Die Volume-Belegung wird abgebrochen.

## NDB5006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5006 LESE-CACHE-BEREICHE DER GS-PARTITION '(&00)' KONNTEN FUER DAS VOLUME MIT DER VSN '(&01)' AUS FOLGENDEM GRUND NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN: '(&02)'. DIE BELEGUNG DES VOLUME WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Das Volume wurde in der vorangegangenen Session ausschliesslich durch
Lese-Cache-Bereiche bedient. Die optional moegliche Rekonstruktion
dieser Cache-Bereiche wurde mit Fehler beendet.
(&02): Ursache des Problems
01: Subsystem DAB ist nicht geladen
02: Fehler bei der Rekonstruktion der Cache-Bereiche durch das
Subsystem DAB
03: Bei der Volume-Belegung wurde vom System kein Wartezustand
erlaubt

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen