## NTIC001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NTIC001 Das Kommando /CHANGE-TASK-CPU-LIMIT konnte fuer die angegebene Task nicht erfolgreich ausgefuehrt werden.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen dafuer sind:
- die spezifizierte Task existiert nicht
- die MONJV identifiziert keine existierende Task
- die MONJV gehoert einem anderen System im MSCF-Verbund
- Parameterfehler (Sekunden- oder Prozent-Angabe falsch)

### Maßnahme

Kommando korrigieren!

## NTITD01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD01 SPEICHERMANGEL. FUNKTION KONNTE NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN.

## NTITD02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD02 UNGUELTIGER AUFRUF DES SUBSYSTEMS TASKDATE.

## NTITD03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD03 SYSTEMFUNKTION '(&00)' KONNTE NICHT ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT WERDEN. FEHLERCODE '(&01)'.

## NTITD04

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD04 KOMMANDO KANN NICHT BEARBEITET WERDEN, WENN EIN PROGRAMM GELADEN IST.

## NTITD05

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD05 WERT DES PARAMETERS 'DATE' BEFINDET SICH NICHT IM ZULAESSIGEN BEREICH.

## NTITD06

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NTITD06 LADEN DES SUBSYSTEMS ABGEBROCHEN, DA REPS IM SUBSYSTEM GET-TIME FEHLEN (pmA0394142).

### Bedeutung

Vor dem Starten von TASKDATE muessen die Reps A0394142 in das ^
Subsystem GET_TIME eingebracht werden.

## NTITD07

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NTITD07 LADEN DES SUBSYSTEMS ABGEBROCHEN, DA REPS IM BS2000-GA FEHLEN (pmA0394142).

### Bedeutung

Vor dem Starten von TASKDATE muessen die Reps A0394142 in ^
BS2000-GA eingebracht werden.

## NTITD08

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD08 TASKDATE KONNTE NICHT INSTALLIERT WERDEN. ANTWORT: <tsn>.

### Bedeutung

Bitte den Systemverwalter informieren.

## NTITD09

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD09 BEENDIGUNG DES SUBSYSTEMS DERZEIT NICHT MOEGLICH. ALLE ENTER-JOBS, DIE MITTELS /SHOW-TASK-CLOCK *TSN(TSN=*ALL) ANGEZEIGT WERDEN MUESSEN BEENDET WERDEN. DANACH KANN DAS SUBSYSTEM BEENDET WERDEN.

## NTITD10

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD10 KEINE INFORMATIONEN VERFUEGBAR, DA KEINE SIMULIERTE ZEIT DEFINIERT IST

## NTITD11

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NTITD11 DIE SPEZIFIZIERTE TASK EXISTIERT NICHT (BZW.: NICHT MEHR)

## NTIX100

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NTIX100 Der Beitritt zu einem XCS ist nicht moeglich. Systemfehler aufgetreten beim Ablauf der Task "TIME".

### Bedeutung

Ein interner Fehler verhindert den Beitritt zu einem XCS.
Diagnoseunterlagen werden automatisch erstellt.

### Maßnahme

Zur Behebung des Fehlers muss das System neu gestartet werden (STARTUP).

## NTIX101

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NTIX101 '(&00)' Sekunden Wartezeit zur Synchronisation der Systemzeit mit der Zeit des XCS-Verbunds

### Bedeutung

Bevor der Knotenrechner dem XCS-Verbund beitreten kann, muss die
Systemzeit angepasst werden. Diese Anpassung benoetigt die genannte
Zeitspanne.

### Maßnahme

Werden die beteiligten Knotenrechner schon mit synchronisierter Zeit
gestartet, verringert sich die Wartezeit auf unbedeutende Werte.

## NTIX102

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NTIX102 Beitritt zum XCS nicht moeglich. Differenz zwischen den Systemzeiten des lokalen Systems und der XCS-Knotenrechner zu gross.

### Bedeutung

Der Beitritt kann nur bei Einhaltung der maximalen Zeitdifferenz erfolgen.

### Maßnahme

Neustart des Systems mit angepasster Zeit.

## NTIX103

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NTIX103 Beitritt zum XCS nicht moeglich. TimeServer/Funkuhr verhindern die Synchronisation und die aktuelle Differenz zwischen den Systemzeiten ist zu gross.

### Maßnahme

Vor dem naechsten Beitrittsversuch TimeServer/Funkuhr zum XCS zuschalten
oder TimeServer/Funkuhr vom lokalen System entfernen.

## NTIX104

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NTIX104 XCS-TIME beendet die XCS-session, Reason: '(&00)'

### Bedeutung

XCS-TIME wird die aktuelle XCS-Session beenden
(&00): Grund fuer den Abort:
1: Interne Probleme bei der Anforderung von Resourcen
2: Die Zeitabstimmung waehrend des JOIN schlug fehl
3: Die Zeitdifferenz zur XCS-Zeit ist zu gross
4: Aufgrund von Kommunikationsstoerungen konnte ueber
einen zu langen Zeitraum keine Zeitanpassung
durchgefuehrt werden
5: Interne Probleme waehrend des Starts des Subsystems XCS-TIME
6: Eine Funkuhr ist an diesem Rechner installiert, die
XCS-Zeit geht vor und mindestens ein XCS-Partner hat
eine OSD-Version kleiner als V4.0
7: Die Zeitdifferenz ist zu gross

### Maßnahme

Grund 3,6,7:
Korrigieren Sie die Zeit des bestehenden XCS-Verbundes
Sonst:
Stellen Sie die Serslog-Datei aller beteiligten Systeme sicher
und informieren Sie die Diagnoseabteilung.

## NTIX110

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NTIX110 Abbruch des XCS. Zeitdifferenz zwischen den Systemzeiten des lokalen Systems und der XCS-Knotenrechner zu gross.

### Bedeutung

Die vom Partner gelieferte XCS-Zeit geht um eine nicht
tolerierbare Differenz vor.
Eine moegliche Ursache besteht in dem Konfigurationsfehler,
dass im XCS-Verbund nur einige Systeme einen Funkuhranschluss besitzen.

### Maßnahme

Der Konfigurationsfehler muss behoben werden.

## NTIX112

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NTIX112 Warnung: Fuer eine lange Zeit ist keine Zeitsynchronisation im XCS erfolgt.

### Bedeutung

Von anderen Rechnern des XCS-Verbundes ist lange keine
Zeitaktualisierung erfolgt.
Eine moegliche Ursache ist dass das Token des NSM nicht mehr kreist.

### Maßnahme

Der Konfigurationsfehler muss behoben werden.

©2023 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 Systemmeldungen