## LNK0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0001 FEHLERHAFTE ODER UNGUELTIGE ANWEISUNG

### Bedeutung

Die Anweisung ist TSOSLNK nicht bekannt.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0002 WARNUNG: FEHLERHAFTER ODER UNGUELTIGER OPERAND IN ANWEISUNG

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0003 EINGABE ENTHAELT NUR LEERZEICHEN. LEERE EINGABE IGNORIERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0004 WARNUNG: UNGUELTIGE ANWEISUNG NACH ANWEISUNG 'OVERLAY' IGNORIERT

### Bedeutung

Eine END-, BIND-, CONTINUE- oder OVERLAY-Anweisung folgt unmittelbar
einer OVERLAY-Anweisung.
Die END-, BIND-, CONTINUE- oder zweite OVERLAY-Anweisung wird ignoriert.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0005 WARNUNG: SEGMENT-NAME BEREITS DEFINIERT. ANWEISUNG 'OVERLAY' IGNORIERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0006 WARNUNG: DIE ERSTEN SECHS ZEICHEN VOM SEGMENT-NAMEN '(&00)' SIND BEREITS VERWENDET. ANWEISUNG 'OVERLAY' IGNORIERT

### Bedeutung

Durch Verkuerzung eines Segmentnamens auf 6 Zeichen wuerde ein
bereits vorhandener Segmentname entstehen.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0007 WARNUNG: KNOTEN-NAME '(&00)' IN ANDERER REGION BEREITS VERWENDET. ANWEISUNG 'OVERLAY' IGNORIERT

### Bedeutung

Der Knotenname (&00) darf in verschiedenen REGIONen nicht mehrmals
verwendet werden.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0008 WARNUNG: KARTE MIT NUMMER '(&00)' VON MODUL '(&01)' NICHT AUFSTEIGEND

### Bedeutung

Nur bei der Eingabe von SYSDTA.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0009 IN EINGABE KEINEN BINDEMODUL GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0010 IM OPERANDEN 'ENDC' ANGEGEBENER MODUL NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0011 folgt.

## LNK0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0011 END-KARTE DES ERSTEN MODULS VERWENDET

### Bedeutung

Die Meldung LNK0501 folgt.

## LNK0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0012 WARNUNG: ANWEISUNG 'END' ODER 'BIND' ODER 'CONTINUE' FEHLT. ANWEISUNG 'BIND' VERWENDET

### Bedeutung

Keine weitere Information.

## LNK0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0013 WARNUNG: IN END-KARTE DEN VOM MODUL ANGEGEBENEN ENTRY '(&00)' NICHT GEFUNDEN. ADRESSE DER ERSTEN CSECT ALS START-ADRESSE VERWENDET

### Bedeutung

Die externe Startadresse (&00) wurde in der Modul END-Karte nicht
gefunden.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0014 WARNUNG: GROSSMODUL OHNE ESD WIRD IMMER IN EAM-BINDEMODUL-DATEI GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Ein Grossmodul ohne External Symbol Dictionary (ESD) wird immer in die
EAM-Bindemoduldatei (OMF) geschrieben.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0015 WARNUNG: MODUL '(&00)' IN DATEI '(&01)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0016 WARNUNG: DIE ZUVIELEN NAMEN IN DER LETZTEN ANWEISUNG WERDEN IGNORIERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0017 EINGABE-DATEIENDE WAEHREND DER VERARBEITUNG VON MODUL '(&00)' ERREICHT

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0018 WARNUNG: IN ANWEISUNG 'RESOLVE' ANGEGEBENER EXTRN '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0019 WARNUNG: IN ANWEISUNG 'ERREXIT' ANGEGEBENER ENTRY '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Fuer ERREXIT wird Standardwert X'FFFFFFFF' verwendet.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0020 WARNUNG: CSECT-NAME '(&00)' INNERHALB EINES SEGMENTS MEHRFACH VERWENDET. DUPLIKAT FUER COMMON-INITIALISIERUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Fuer die COMMON-Initialisierung wurde mehr als eine gleichnamige
CSECT (&00) innerhalb eines Segments gefunden.
Die zuerst gefundene CSECT wurde genommen.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0021 WARNUNG: 'READONLY' OPERAND FUER COMMON-CSECT '(&00)' UNZULAESSIG. SCHREIBSCHUTZ IGNORIERT

### Bedeutung

Werden COMMONs mit READ ONLY-CSECTs initialisiert, wird das READ ONLY
Attribut ignoriert.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0022 WARNUNG: ADRESSE '(&00)' IM REP-KARTE FUER MODUL '(&01)' UNGUELTIG. REP-KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0023 WARNUNG: MODUL '(&00)' NICHT GEFUNDEN. REP-KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Der in der REP-Karte angegebene Modul kann nicht gefunden werden.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0024 WARNUNG: UNGUELTIGES FORMAT IN VORHERGEHENDER REP-KARTE. REP-KARTE IGNORIERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0025 UNZUREICHENDER KLASSE-6-SPEICHER MACHT VERARBEITUNG MIT 'COREIM=N' ERFORDERLICH

### Bedeutung

Der Klasse-6-Speicher reicht nicht fuer die COREIMAGE-Verarbeitung aus,
da eine CSECT laenger als der verfuegbare Speicherplatz ist.

### Maßnahme

Umschalten auf COREIM=N.

## LNK0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

LNK0026 ANWEISUNG 'END' VON SYSDTA GELESEN. SYSDTA NEU ZUORDNEN ? ANTWORT (Y=BKPT; N=WEITER)

### Bedeutung

Im Dialog-Modus und eingeschaltetem Prozedur-Modus wurden
unbefriedigte EXTRN-Verweise erkannt und auf SYSOUT ausgegeben.
Wurde die Anweisung BIND nicht gegeben, kann der Benutzer weitere
Anweisungen eingeben, wenn SYSDTA vorher erneut zugeordnet wird
(mit Kommando /ASSIGN-SYSDTA).

### Maßnahme

Y: TSOSLNK schaltet zurueck auf Systemmodus (ueber BKPT).
N: TSOSLNK wird fortgesetzt oder beendet, je nachdem wie die Anweisung LET
eingegeben wurde.

## LNK0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0027 WARNUNG: WENIGSTENS EIN ELEMENT DER BIBLIOTHEK '(&00)' IST ZUM BINDEN UNBRAUCHBAR (NAME > 8) UND WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Bei der Verarbeitung einer INCLUDE- oder ALTLIB-Anweisung, fuer die ganze
Bibliothek (&00), wurde(n) ein oder mehrere Element(e)name(n) gefunden,
der
(die) laenger als 8 Byte ist (sind).
Die Verarbeitung wird mit allen brauchbaren Elementen fortgesetzt.

## LNK0028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0028 WARNUNG: GLEICHE NAMEN '(&00)' VERWENDET FUER CSECT'S ODER ENTRY'S

### Bedeutung

Die Bindemodule enthalten verschiedene Programmabschnitte (CSECTs) oder
Einsprungpunkte (ENTRYs) mit gleichem Namen.
(&00): Fehlerhafter Name.
Weitere Hinweise geben die nachfolgenden Meldungen: LNK0029, LNK0039 oder
LNK0031.

## LNK0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0029 CSECT-NAME IM MODUL '(&00)' BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Ein Namenskonflikt ist aufgetreten bei dem Namen eines Programmabschnitts
im Bindemodul (&00) (s. Meldung LNK0028!).

## LNK0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0030 WARNUNG: CSECT-NAME IN DEMSELBEN MODUL BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Ein Namenskonflikt ist aufgetreten durch gleiche Namen von
Programmabschnitten in dem selben Bindemodul.

## LNK0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0031 WARNUNG: ENTRY-NAME IN CSECT '(&00)' IM MODUL '(&01)' BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Ein Namenskonflikt ist aufgetreten bei dem Namen eines ENTRY'S
im Programmabschnitt (&00) des Bindemoduls (&01).

## LNK0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0032 WARNUNG: KONFLIKT BEI NAME '(&00)'. DUPLIKAT BEREITS FRUEHER FESTGESTELLT

### Bedeutung

Ein Namenskonflikt wurde beim INCLUDE eines Bindemoduls festgestellt,
wobei
fuer diesen Namen bereits frueher ein Konflikt ermittelt wurde.
(&00): Fehlerhafter Name.

## LNK0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0033 WARNUNG: OPERAND 'SEGNAM' DER ANWEISUNG 'PROG' UNZULAESSIG

### Bedeutung

Operand 'SEGNAM' ist nur gueltig fuer Klasse-E-Programme.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0034 COMMON-NAME IM MODUL '(&00)' BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): Name des Bindemoduls in dem ein Namenskonflikt bei
dem Namen eines Programmabschnitts (COMMON) auftrat.
(S. Meldung LNK0028 !).

## LNK0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0035 WARNUNG: COMMON-NAME IN DEMSELBEN MODUL BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Ein Namenskonflikt ist aufgetreten durch gleiche Namen von
Programmabschnitten (COMMON) in demselben Bindemodul.

## LNK0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0036 WARNUNG: UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IGNORIERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0037 SEGMENT '(&00)' GROESSER ALS 16 MB

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, ein Segment groesser
als 16 MB zu generieren. Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0038 LADEMODUL ZU GROSS : UEBERLAUF IN TSOSLNK DATEN

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, einen Lademodul groesser als 32767 Pam Seiten
zu generieren.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0040 WARNUNG: AMODE-/RMODE-INKOMPATIBILITAET FUER CSECT '(&00)'. ANWEISUNG 'TRAITS' FUER CSECT IGNORIERT

### Bedeutung

Die Anwendung der TRAITS-Anweisung fuer die CSECT (&00) ergibt RMODE=ANY
und AMODE=24, dies ist unvertraeglich.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0041 UNZUREICHENDER KLASSE-6-SPEICHER FUER KLASSE-E-PROGRAMM

### Bedeutung

Der Klasse-6-Speicher reicht nicht fuer die COREIMAGE-Verarbeitung aus,
da eine CSECT groesser als der verfuegbare Speicherplatz ist.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0050 *** TSOSLNK ABGEBROCHEN ***

### Bedeutung

Bei Prozeduren wird mit dem naechsten /SET-JOB-STEP Kommando fortgesetzt.

## LNK0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0051 *** TSOSLNK MIT DUMP ABGEBROCHEN ***

### Bedeutung

Bei Prozeduren wird mit dem naechsten /SET-JOB-STEP Kommando fortgesetzt.

## LNK0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0052 PROGRAMM NICHT GEBUNDEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0054 folgt.

## LNK0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0053 MODUL NICHT GEBUNDEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0054 folgt.

## LNK0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0054 *** TSOSLNK WEGEN UNBEFRIEDIGTER EXTRN'S ABGEBROCHEN ***

### Bedeutung

Das Programm bzw. der Modul wurde wegen unbefriedigter EXTRNs nicht
gebunden.

## LNK0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0055 PROGRAMM TROTZ UNBEFRIEDIGTER EXTRN'S GEBUNDEN

### Bedeutung

Das gebundene Programm enthaelt Fehler.

## LNK0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0056 MODUL TROTZ UNBEFRIEDIGTER EXTRN'S GEBUNDEN

### Bedeutung

Der gebundene Modul enthaelt Fehler.

## LNK0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0057 %ROOT-SEGMENT LEER. LADEMODUL NICHT ERZEUGT

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0058 DER ZU BINDENDE MODUL IST LEER

### Bedeutung

Der Modul konnte nicht gebunden werden, da er leer ist. Es folgt die
Meldung LNK0050.

## LNK0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0061 SEGMENT '(&00)' UEBERSCHNEIDET SICH MIT DEM VORHERGEHENDEN SEGMENT '(&01)'. 'OVERLAY' LADEPUNKT PRUEFEN. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend der Segment-Adress-Berechnung kam es zur Ueberschneidung zweier
Segmente.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0062 DER LADEMODUL KANN NUR AUF EINEM XS-SYSTEM GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Der Ladepunkt des Lademoduls liegt oberhalb 16 MB.
Der Lademodul ist deswegen nur in einem System ladbar, dessen Adressraum
> 16 MB ist.

## LNK0063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0063 KLASSE-1-PROGRAMM-LAENGE >= 16 MB

### Bedeutung

Die Klasse-1-Programme, die >= 16 MB sind, konnten wegen 'COREIM=NO' nicht
erzeugt werden.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0064 OPERAND 'COREIM' AUF 'YES' ABGEAENDERT, DA LADEMODUL-LAENGE >= 16 MB ODER SEGMENT OBERHALB 16 MB IST

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, einen Lademodul, der mit COREIM=NO gebunden wurde,
zu laden, wenn dessen Laenge >= 16 MB oder ein Segment oberhalb 16 MB ist.

## LNK0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0065 CSECT '(&00)' HAT 'RMODE' ODER 'AMODE' UNGLEICH 'ANY'

### Bedeutung

Beim Binden eines Bindemoduls hat die CSECT (&00) 'RMODE' oder 'AMODE'
einen Wert ungleich 'ANY'.
Die Meldung LNK0140 oder eine weitere LNK0065-Meldung folgt.

## LNK0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0066 'OVERLAY' STEUERMODUL NICHT GENERIERT, DA LADEPUNKT DES LADEMODULS OBERHALB 16 MB

### Bedeutung

Keine weitere Information.

## LNK0067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0067 LADEMODUL-LADEPUNKT AUF NULL ABGEAENDERT, DA SEGMENT UNTERHALB 16 MB-GRENZE GELADEN WERDEN MUSS

### Bedeutung

Ein Segment-Ladepunkt unterhalb der 16 MB-Grenze wurde angegeben.

## LNK0068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0068 %ROOT UEBER DER 16 MB-GRENZE NICHT GEBUNDEN, DA SPEICHERPLATZ BIS ZUM ERSTEN SEGMENT UEBER 16 MB NICHT GROSS GENUG IST

### Bedeutung

Es ist nicht genug Platz zwischen der 16 MB-Grenze und dem ersten Segment
darueber vorhanden, um das %ROOT-Segment oberhalb der Grenze zu laden.
Der Ladepunkt wird auf NULL abgeaendert.

## LNK0069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0069 AUSGABE-DATEI > 32767 PAM-SEITEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0071 WARNUNG: RMODE-/AMODE-INKOMPATIBILITAET. ANWEISUNG 'TRAITS' IGNORIERT

### Bedeutung

Es wurde RMODE=ANY und AMODE=24 in der TRAITS-Anweisung angegeben.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0072 COMMON '(&00)' ERHAELT 'RMODE=24'

### Bedeutung

Der COMMON (&00) erhaelt das Attribut RMODE=24, da dieser RMODE bereits
bei einer anderen CSECT oder einem anderen COMMON mit gleichem Namen
verwendet wird.

## LNK0073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0073 LETZTER KNOTEN-PUNKT '(&00)' DURCH '(&01)' ERSETZT, DA EXKLUSIVE STRUKTUR OBERHALB 16 MB VERBOTEN

### Bedeutung

Die OVERLAY-Struktur oberhalb der 16 MB Grenze muss linear sein.
Wenn zwei gleichnamige Knotenpunkte vorhanden sind, wird der zweite auf
einen TSOSLNK-Standardwert abgeaendert.

## LNK0074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0074 WARNUNG: LADEPUNKT AUF MINIMALE WERT OBERHALB 16 MB-GRENZE ABGEAENDERT

### Bedeutung

Ein Segment-Ladepunkt mit einem Wert unterhalb des minimalen Werts und
oberhalb 16 MB wurde angegeben.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0075 WARNUNG: SEGMENT LADEPUNKT IGNORIERT

### Bedeutung

Ein Segment Ladepunkt in der OVERLAY-Anweisung oberhalb 16 MB und
unterhalb
des minimalen Werts wurde angegeben, aber es gab schon ein Segment
oberhalb
16 MB.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0080 WARNUNG: KLASSE-1-PROGRAMM-LADEMODULE NUR BIS BS2000 V8.0 ABLAUFFAEHIG

### Bedeutung

Klasse-1-Programm-Lademodule werden ab BS2000 V8.5 nicht mehr
unterstuetzt.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0100 INTERNER TSOSLNK-FEHLER AN ADRESSE '(&00)', UNTERBRECHUNGSGEWICHT '(&01)'. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Ein schwerwiegender Fehler trat bei der internen Verarbeitung von TSOSLNK
auf.
Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0101 UNZULAESSIGER SVC IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0102 UNZULAESSIGER OP-CODE IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0103 EXPONENTEN-UEBERLAUF IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0104 SCHWERWIEGENDER FEHLER IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0105 EXPONENTEN-UNTERLAUF IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0106 DEZIMAL-UEBERLAUF IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0107 FIXPUNKT-UEBERLAUF IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0108 DATEN-FEHLER IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0109 PRIVILEGIERTER AUFRUF IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0110 ADRESSIERUNGS-FEHLER IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0111 SEITENWECHSEL-FEHLER IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0112 FEHLERHAFTE AUSRICHTUNG AUF BYTE-GRENZE IM TSOSLNK

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0130 UNBEKANNTE UNTERBRECHUNG IN STXIT-ROUTINE

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0133 ERSTER EINTRAG IN CSECT BZW. MODUL-TABELLE IM SEGMENT IST KEIN MODUL-EINTRAG

### Bedeutung

Der logische Beginn des Segmentes liegt nicht am Modulanfang.
Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0134 INTERNER TSOSLNK-FEHLER: UNZULAESSIGE DISTANZ BEIM LESEN IN DER EAM-BINDEMODUL-DATEI (OMF)

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0135 INTERNER TSOSLNK-FEHLER: UNZULAESSIGE DISTANZ BEIM LESEN IN DER PAM-BINDEMODUL-BIBLIOTHEK (OML)

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0136 INTERNER TSOSLNK-FEHLER: SUBROUTINE 'TUR' MIT EINTRAGSGROESSE > 2048 BYTE AUFGERUFEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0137

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0137 INTERNER TSOSLNK-FEHLER: SUBROUTINE 'LEGTHSM' MIT UNGUELTIGER AUSRICHTUNG AUFGERUFEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0138

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0138 ENTAB-UEBERLAUF IM SEGMENT '(&00)'

### Bedeutung

Im Segment (&00) wurden mehr als 256 V-Konstanten gefunden, die sich auf
andere Segmente beziehen.
Die Meldung LNK050 folgt.

## LNK0140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0140 BINDEMODUL KANN NICHT GENERIERT WERDEN, DA CSECT MIT 'RMODE' ODER 'AMODE' UNGLEICH 'ANY'

### Bedeutung

Beim Binden eines Bindemoduls wurde wenigstens eine CSECT mit einem
RMODE oder AMODE ungleich ANY gefunden.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0141 CSECT '(&00)' MIT 'RMODE=24' KANN NICHT UEBER 16 MB GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0142

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0142 SEGMENT '(&00)' ZUR TSOSLNK I/O-VERARBEITUNG KANN NICHT GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0051 folgt.

## LNK0201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0201 COMPILER-FEHLER: CSECT-ESID-NUMMER FUER (&00)-SATZ IM MODUL '(&01)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Fuer (&00)-Satz des Moduls (&01) kann die zugehoerige CSECT nicht gefunden
werden.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0202 COMPILER-FEHLER: CSECT-ESID-NUMMER FUER ENTRY '(&00)' IM MODUL '(&01)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Fuer ENTRY (&00) im Modul (&01) kann die zugehoerige CSECT nicht gefunden
werden.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0203 COMPILER-FEHLER: UNGUELTIGER ESD-TYP AN ADRESSE '(&00)'

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0204 COMPILER-FEHLER: UNZULAESSIGE ESID-NUMMER IM TXT-SATZ AN ADRESSE '(&00)'

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0205 COMPILER-FEHLER: TXT-SATZ AN ADRESSE '(&00)' AUSSERHALB DES CSECT-BEREICHS '(&01)' IN MODUL '(&02)'

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0206 COMPILER-FEHLER: UNGUELTIGE ERSTE ESID-NUMMER '(&00)' IM RLD-EINTRAG DES MODULS '(&01)'

### Bedeutung

Die Meldung LNK0207 folgt.

## LNK0207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0207 WARNUNG: COMPILER-FEHLER. TXT-STELLEN, ADRESSE '(&00)', DURCH RLD NICHT RELATIVIERT

### Bedeutung

Es wurde keine RLD-Information angelegt.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0208 COMPILER-FEHLER: UNGUELTIGE ZWEITE ESID-NUMMER IN RLD-EINTRAG AN ADRESSE '(&01)' IM MODUL '(&00)'

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0209 COMPILER-FEHLER: RLD-EINTRAG AUSSERHALB CSECT-BEREICHS-ADRESSE '(&00)'

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0210 COMPILER-FEHLER. SATZ-TYP AN ADRESSE (&00) UNGUELTIG

### Bedeutung

Unbekannter Satz-Typ im Modul an Dumpspeicherstelle (&00).
Compiler Fehler. Die Verarbeitung wird mit Meldung LNK0050 abgebrochen.

## LNK0211

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0211 COMPILER-FEHLER: END-SATZ IM MODUL VOR ERSTEM ESD-SATZ

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0212

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0212 COMPILER-FEHLER: V-KONSTANTE HAT NICHT LAENGE 4

### Bedeutung

Keine weitere Information.

## LNK0215

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0215 COMPILER-FEHLER: UNGUELTIGE LAENGE IM LSDA-SATZ

### Bedeutung

Die im LSDA angegebene Laenge fuer LSD stimmt nicht mit der wirklichen
Laenge dieser Saetze ueberein.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0216

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0216 COMPILER-FEHLER: UNGUELTIGER ESD-SATZ BEI ADRESSE '(&00)' AUFGETRETEN

### Bedeutung

Der ESD-Satz erscheint mitten in Saetzen anderer Art.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0217

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0217 WARNUNG: COMPILER-FEHLER. INKONSISTENZ IN DEN SYMBOLISCHEN INFORMATIONEN IM MODUL '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)'

### Bedeutung

Der Indikator fuer symbolische Informationen im ersten ESD-Satz ist nicht
gesetzt, und TSOSLNK liest ISD/LSD Saetze aus der Bibliothek.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt, aber fuer den betroffenen Modul werden
die symbolischen Informationen nicht verarbeitet.

## LNK0218

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0218 DREI BYTE LANGE RELATIVIERUNG AN ADRESSE '(&00)' IM MODUL '(&01)'

### Bedeutung

24-Bit-Adresse gefunden beim Binden mit XS-CHECK=YES
an Adresse (&00) im Modul (&01).

## LNK0230

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0230 WARNUNG: 'READONLY' UND/ODER 'PAGE' ATTRIBUT(E) DER ANWEISUNG 'TRAITS' FUER CSECT '(&00)' IM MODUL '(&01)' IGNORIERT, DA CSECT-LAENGE=0

### Bedeutung

Eine CSECT (&00) mit der Laenge Null und den Merkmalen, vergeben vom
Compiler oder der TSOSLNK-Anweisung TRAITS/PAGE, ist unzulaessig.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0231

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0231 WARNUNG: ATTRIBUTE DES MODULS '(&00)' AUF CSECT '(&01)' UEBERTRAGEN

### Bedeutung

Eine TRAITS- oder PAGE-Anweisung wurde mit einem Modulnamen angegeben.
Da die angegebene CSECT die Laenge Null hat, wurden die Merkmale der
TRAITS- bzw. PAGE-Anweisung auf die erste CSECT des Moduls uebertragen,
die nicht die Laenge Null hat.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0232

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0232 WARNUNG: ATTRIBUTE '(&01)' DER ANWEISUNG 'TRAITS' FUER CSECT '(&00)' NICHT ANGEWENDET

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0233

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0233 WARNUNG: LINK-SYMBOLS FUER CSECT '(&00)' NICHT ANGEWENDET

### Bedeutung

Die Anweisung fuer die CSECT (&00) wurde nicht angewendet.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0250 WARNUNG: EXTRN-NAME '(&00)' KANN NICHT IN BIBLIOTHEK '(&01)' BEFRIEDIGT WERDEN

### Bedeutung

Der EXTRN-Verweis (&00) wurde in der Bibliothek (&01) gefunden, aber der
Name des Elements, der den Einsprungpunkt enthaelt, ist zu lang (> 8
Byte).
Das EXTRN bleibt unbefriedigt.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0251

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0251 FEHLER IN BIBLIOTHEK '(&00)'

### Bedeutung

Fuer die Ursache des Fehlers folgt eine zusaetzliche Meldung.

## LNK0252

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0252 DATEI '(&00)' WEDER EINE BINDEMODUL-BIBLIOTHEK NOCH EINE PROGRAMM-BIBLIOTHEK

### Bedeutung

Die Datei ist keine Bindemodul-Bibliothek oder wurde zerstoert.
Die Verarbeitung der Anweisung wird abgebrochen.
Der Binderlauf wird fortgesetzt.

## LNK0253

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0253 BIBLIOTHEK-MANAGER-FEHLER: DIRECTORY-2 VON BINDEMODUL-BIBLIOTHEK (OML) UNGUELTIG ODER FEHLERHAFT

### Bedeutung

Ein Fehler von LMR/LMS: Feldgroesse in Directory-2 ist Null oder
ungueltig.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0254

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0254 FEHLER IN BIBLIOTHEK '(&00)', DVS-FEHLERCODE '(&01)'. IN SYSTEM-MODUS: /HELP-MESS DMS(&01)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung der Bibliothek (&00) ist der DVS-Fehlercode (&01)
aufgetreten (OPEN, PAM oder CLOSE).
Bei einem PAM- oder CLOSE-Fehler wird der Binderlauf mit Meldung LNK0050
abgebrochen, ansonsten wird die Verarbeitung mit der naechsten Anweisung
fortgesetzt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber das SDF-Kommando
/HELP-MESS im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen'
oder einem der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

## LNK0255

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0255 FEHLER IN DER PROGRAMM-DATEI '(&00)', DVS-FEHLERCODE '(&01)'. IN SYSTEM-MODUS: /HELP-MESS DMS(&01)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung der Programmdatei (&00) ist ein DVS-Fehler (&01)
aufgetreten (OPEN, PAM oder CLOSE).
Die Meldung LNK0050 folgt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber das SDF-Kommando
/HELP-MESS im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen'
oder einem der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

## LNK0256

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

LNK0256 ELEMENT '(&00)' VON BIBLIOTHEK '(&01)' IST GESPERRT. OEFFNEN ERNEUT VERSUCHEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Da das Element gerade in Verarbeitung ist, kann es nicht geoeffnet werden.

### Maßnahme

Y: Interner, erneuter Versuch innerhalb 20 Sekunden.
Falls das Element immer noch nicht zur Verarbeitung freigegeben wurde,
wird die Meldungsausgabe von LNK0256 wiederholt.
N: Kein weiterer Versuch erfolgt. Die Meldung LNK0254 oder LNK0260 folgt.

## LNK0257

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

LNK0257 BINDEMODUL-BIBLIOTHEK '(&00)' IST GESPERRT. OEFFNEN ERNEUT VERSUCHEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Da die Datei gerade in Verarbeitung ist, kann die Bindemodul-Bibliothek
nicht geoeffnet werden.

### Maßnahme

Y: Interner, erneuter Versuch innerhalb 20 Sekunden.
Falls die Datei immer noch nicht zur Verarbeitung freigegeben wurde,
wird die Meldungsausgabe von LNK0257 wiederholt.
N: Kein weiterer Versuch erfolgt. Die Meldung LNK0254 oder LNK0260 folgt.

## LNK0258

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0258 WARNUNG: PLAM NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Es wird die Verarbeitung der laufenden Anweisung abgebrochen, da PLAM
entweder nicht im System oder nicht geladen ist.
Es wird mit der naechsten Anweisung fortgesetzt.

## LNK0259

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0259 BIBLIOTHEK-MANAGER-FEHLER: FALSCHE LAENGE IM PAM-SCHLUESSEL

### Bedeutung

Beim Lesen einer Bindemodul-Bibliothek (OML)-Seite wurde im PAM-Schluessel
eine unzulaessige Laengenangabe (> 2048) gefunden.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0260

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0260 FEHLER BEIM BEARBEITEN DER BIBLIOTHEK '(&00)'. PLAM-FEHLERCODE '(&01)'. IN SYSTEM-MODUS: /HELP-MESS PLA(&01)

### Bedeutung

Die Meldung LNK0261 oder LNK0015 folgt.
Naehere Information ueber den PLA-Fehlercode kann ueber das SDF-Kommando
/HELP-MESS im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

## LNK0261

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0261 SEKUNDAER-RETURNCODE VON PLAM IST '(&00)'

### Bedeutung

Diese Meldung wird ggf. nach der Meldung LNK0260 ausgegeben.

## LNK0262

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

LNK0262 R-TYP DER BIBLIOTHEK '(&00)' IN VERARBEITUNG. SPERR-VERSUCH WIEDERHOLEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Die Bibliothek wurde erfolgreich angesprochen, aber der R-Typ kann nicht
gesperrt werden, weil ein anderer Anwender die Bibliothek im Schreibmodus
benutzt.

### Maßnahme

Y: Der Sperrversuch wird innerhalb 20 Sekunden nochmals durchgefuehrt.
Falls der R-Typ anderweitig in Bearbeitung bleibt, wird die
Meldungsausgabe von LNK0262 wiederholt.
N: Kein weiterer Versuch erfolgt. Die Meldung LNK0260 folgt.

## LNK0263

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0263 WARNUNG: BIBLIOTHEK '(&00)' DARF NICHT IM INPUT-MODE BENUTZT WERDEN. LETZTE ANWEISUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Die Bibliothek wurde in der MOD-Anweisung als Ausgabe-Bibliothek
definiert,
Input-Mode ist daher nicht zulaessig ( Type-R Sperrproblem).
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0264

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0264 'WRITE PASSWORD' DER DATEI '(&00)' BITTE EINGEBEN, ANSCHLIESSEND KOMMANDO '/RESUME-PROGRAM'

### Bedeutung

Die Datei (&00) kann nicht im Output-Modus eroeffnet werden, da sie gegen
Schreiben gesperrt ist. Der TSOSLNK macht einen BREAK, um dem Benutzer
die Moeglichkeit zu geben, das WRITE-Password einzugeben. Anschliessend
kann mit dem Kommando /RESUME-PROGRAM die Verarbeitung wieder fortgesetzt
werden.

## LNK0270

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

LNK0270 UNGUELTIGER "PAM-KEY" OPERAND IN "PROGRAM" ANWEISUNG

### Bedeutung

"PAM-KEY=YES" wurde gegeben in der "PROGRAM" Anweisung und die Platte hat
ein Non-Key Format.
Die Verarbeitung wird abgebrochen.

## LNK0300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0300 REOPEN-FEHLER AUF EAM-BINDEMODUL-DATEI

### Bedeutung

Eine EAM-Bindemoduldatei (OMF) kann nicht zum Lesen eroeffnet werden.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0301 WARNUNG: REOPEN-FEHLER AUF EAM-BINDEMODUL-DATEI. DATEI EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die Datei kann als Eingabedatei nicht eroeffnet werden, sie existiert
nicht
oder ist leer.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0302 WARNUNG: REOPEN-FEHLER AUF EAM-BINDEMODUL-DATEI. NICHT-PRIVILEGIERTES PROGRAMM GREIFT AUF PRIVILEGIERTE DATEI ZU

### Bedeutung

Ein Fehler trat beim Oeffnen der EAM-Bindemoduldatei (OMF) als
Eingabedatei auf.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0303 LESE-FEHLER BEI ZUGRIFF AUF EAM-BINDEMODUL-DATEI ALS EINGABE-DATEI

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0304 SCHREIB-FEHLER BEI ZUGRIFF AUF EAM-BINDEMODUL-DATEI

### Bedeutung

Ein Fehler trat beim Schreiben in die EAM-Bindemoduldatei (OMF) auf.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0305 CLOSE-FEHLER BEI ZUGRIFF AUF EAM-BINDEMODUL-DATEI

### Bedeutung

Die EAM-Bindemoduldatei (OMF) kann nicht geschlossen werden.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0350

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0350 OPEN-FEHLER AUF EAM-ARBEITSBEREICH

### Bedeutung

Der EAM-Arbeitsbereich laesst sich zur Ausgabe nicht eroeffnen.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0351

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0351 OPEN-FEHLER AUF EAM-ARBEITSBEREICH WEGEN SPEICHERPLATZMANGEL

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0352

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0352 REOPEN-FEHLER AUF EAM-ARBEITSBEREICH

### Bedeutung

Der EAM-Arbeitsbereich laesst sich zur Eingabe nicht eroeffnen.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0353

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0353 FEHLER BEIM LESEN DES EAM-ARBEITSBEREICHES

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0354

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0354 FEHLER BEIM SCHREIBEN IN EAM-ARBEITSBEREICH WEGEN SPEICHERPLATZMANGEL

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

### Maßnahme

Der Auftrag muss erneut begonnen werden.

## LNK0355

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0355 FEHLER BEIM SCHREIBEN IN EAM-ARBEITSBEREICH WEGEN SPEICHERPLATZMANGEL

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

### Maßnahme

Der Auftrag muss erneut begonnen werden.

## LNK0356

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0356 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DES EAM-ARBEITSBEREICHES

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0357

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0357 FEHLER BEIM LOESCHEN DES EAM-ARBEITSBEREICHES

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0400 FSTAT-MAKRO-FEHLER: DVS-FEHLERCODE '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MESS DMS(&00)

### Bedeutung

Bei der Suche nach dem Katalogeintrag eines Lademoduls meldet der
FSTAT-Makro einen Fehler.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber das SDF-Kommando
/HELP-MESS im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen'
oder einem der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

## LNK0401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0401 FILE-MAKRO-FEHLER. DVS-FEHLERCODE '(&00)'. IN SYSTEM-MODUS: /HELP-MESS DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Versuch einen Lademodul zu erstellen, meldet der Makro FILE einen
Fehler.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber das SDF-Kommando
/HELP-MESS im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen'
oder einem der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

## LNK0402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0402 KATALOG-FEHLER. DVS-FEHLERCODE '(&00)'. IN SYSTEM-MODUS: /HELP-MESS DMS(&00)

### Bedeutung

Es trat ein Fehler beim Katalogisieren eines Lademoduls auf.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber das SDF-Kommando
/HELP-MESS im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Manual 'Systemmeldungen'
oder einem der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

## LNK0403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0403 REQM-FEHLER WEGEN SPEICHERPLATZMANGEL

### Bedeutung

Der ueber den REQM-Makro angeforderte Speicherplatz ist nicht vorhanden.

### Maßnahme

Die Groesse des Benutzeraddressraums und entweder der laengsten,
eingegebenen CSECT (PROG) oder des laengsten, eingegebenen Moduls (MOD)
sind zu pruefen.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0500 PROGRAMM GEBUNDEN

### Bedeutung

Programm gebunden.

## LNK0501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0501 MODUL GEBUNDEN

### Bedeutung

Modul gebunden.

## LNK0503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0503 PROGRAMM-DATEI '(&00)' GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Die Meldung LNK0504 folgt.

## LNK0504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0504 (&00) PAM-SEITEN BELEGT. BINDERLAUF ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

(&00): Anzahl der benutzten PAM-Seiten.

## LNK0505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0505 MODUL '(&00)' IN EAM-BINDEMODUL-DATEI (OMF) GESCHRIEBEN. BINDERLAUF ABGESCHLOSSEN

## LNK0506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0506 PROGRAMM-BIBLIOTHEK: (&00)

### Bedeutung

(&00) gibt den Namen der Programmbibliothek an, wo der Lademodul abgelegt
wurde. Meldung LNK0507 folgt.

## LNK0507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0507 LADEMODUL IN ELEMENT '(&00)' GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Falls in der Anweisung PROGRAM kein Elementname angegeben wurde,
wird der Programmname eingesetzt.

## LNK0508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0508 GROSSMODUL '(&00)' IN ELEMENT '(&01)' GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Der Grossmodul (&00) ist in das Element (TYP R) (&01) der Ausgabe
PLAM-Bibliothek geschrieben.
Falls in der Anweisung MODULE kein Elementname angegeben wurde,
wird der Modulname eingesetzt.

## LNK0550

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0550 PROGRAMM-NAME FEHLT

### Bedeutung

Im Dialog-Modus folgt die Meldung LNK0551.
Im Batch-Modus folgt die Meldung LNK0552.

## LNK0551

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

LNK0551 ANWEISUNG 'PROG' EINGEBEN. ANTWORT (PROG <PROGRAMM>)

### Bedeutung

Es wird Gelegenheit gegeben, den Programmnamen einzugeben.

### Maßnahme

PROG <programm>: Nach Eingabe der PROG-Anweisung mit dem gewuenschten
Programmnamen wird die Verarbeitung fortgesetzt.

## LNK0552

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0552 WARNUNG: STANDARD VERWENDET. ERSTER CSECT-NAME IST PROGRAMM-NAME

### Bedeutung

Im Batch-Modus wird als Standardprogrammname der Name der ersten CSECT des
Programmes benutzt.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0553

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0553 MODUL-NAME FEHLT IN ANWEISUNG 'MODULE'

### Bedeutung

Die Meldung LNK0554 folgt.

## LNK0554

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0554 ANWEISUNG 'MODULE' EINGEBEN

### Bedeutung

Der Modul-Name fehlte in der MODULE-Anweisung oder wurde abgewiesen.
Diese Meldung wird nach der Meldung LNK0553 oder LNK0555 ausgegeben.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Komplette MOD(ULE) Anweisung eingeben.

## LNK0555

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0555 MODULNAME '(&00)' IN EINER EINGEFUEGTEN CSECT BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Im Dialog-Modus wird anschliessend die Meldung LNK0554 ausgegeben.
Im Batch-Modus wird der Name des ersten eingefuegten Moduls als Modulname
verwendet.
Wird dieser Modul aus der Bindemoduldatei (OMF) eingefuegt, wird NONAME
als Modulname genommen.

## LNK0556

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0556 WARNUNG: STANDARD-MODULNAME '(&00)' VERWENDET

### Bedeutung

Der angegebene Name kann nicht verwendet werden. Als Modul-Name wird der
Name des ersten, eingelesenen Programmabschnitts (CSECT) aus einem Modul
der Bindemodul-Bibliothek (OML) oder 'NONAME' als Standard-Modulname
verwendet.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0560

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0560 DOPPELTE CSECT-NAMEN VERHINDERN WEITERE MODUL-VERARBEITUNG VOM DLL

### Bedeutung

Der Modul, der gerade erzeugt wird, enthaelt doppelte CSECT-Namen.
Solche Duplikate koennen nicht durch den Dynamischen-Binder-Lader (DLL)
verarbeitet werden.

## LNK0801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0801 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEI AUSGABE AUF SYSLST ODER SYSOUT

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0802

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0802 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEIM LESEN VON SYSDTA

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0850

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0850 ZULAESSIGE SATZLAENGE BEIM LESEN VON SYSDTA UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Ein von SYSDTA gelesener Satz wurde abgeschnitten.
Die Meldung LNK0050 folgt.
Falls SYSDTA eine Datensichtstation ist, wird diese Meldung erst beim
zweiten Abschneiden eines Satzes ausgegeben, das erste Abschneiden wird
dabei mit der Meldung LNK0851 quittiert.

## LNK0851

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0851 TEIL DER EINGABE ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Abschneiden eines eingelesenen Satzes.
Es kann mit der Verarbeitung fortgesetzt werden.

### Maßnahme

Eingabe wiederholen.

## LNK0854

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0854 WARNUNG: SATZ BEI AUSGABE AUF SYSLST BZW. SYSOUT ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0900 XFR-FEHLER: SEGMENT-NAME ZWEIFACH DEFINIERT

### Bedeutung

Der Segmentname erscheint zum zweiten Mal auf einer PHASE-Karte.
Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0901 XFR-FEHLER: NUR EIN MODUL IST IN DER EINGABE ERLAUBT

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0902

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0902 XFR-FEHLER: NUR EINE CSECT IST IM MODUL ERLAUBT

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0903

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0903 XFR-FEHLER: NICHT VERARBEITETE 'EXTRN' ODER 'COMMON' IM MODUL

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0904

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0904 XFR-FEHLER: PHASE-KARTE FOLGT NICHT XFR-KARTE

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0905

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0905 XFR-FEHLER: UNZULAESSIGES FORMAT IN PHASE-KARTE

### Bedeutung

Die Meldung LNK0050 folgt.

## LNK0950

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0950 WARNUNG VON XFR: OPERAND 'COREIM=YES' AUF 'NO' ABGEAENDERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0951

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0951 WARNUNG VON XFR: OPERAND 'LOADPT' IGNORIERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0952

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0952 WARNUNG VON XFR: OPERAND 'IDA=YES' AUF 'NO' ABGEAENDERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## LNK0953

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

LNK0953 WARNUNG VON XFR: REP-KARTEN IGNORIERT

### Bedeutung

Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen