## NER0000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NER0000 NICHT-BEHEBBARER FEHLER IN SERSLOG BEI BEARBEITUNG DES SYSTEM-SCHNITTSTELLEN-AUFRUFS '(&00)'

### Bedeutung

Es trat ein nicht behebbarer Fehler beim Aufruf einer
Systemschnittstelle auf. SERSLOG kann in einem inkonsistenten
Zustand sein.

### Maßnahme

Erneut versuchen und ggf. die Wartung verstaendigen.

## NER0010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NER0010 FEHLER BEIM STARTUP. SERSLOG WURDE NICHT AKTIVIERT. /START-SERSLOG SPAETER VERSUCHEN

### Bedeutung

Waehrend des STARTUP konnte SERSLOG wegen eines Fehlers nicht
gestartet werden. Im Falle eines FAST STARTUP kann es sich auch
um einen DVS-Fehler handeln.

### Maßnahme

SERSLOG kann nach 'SYSTEM READY' mit Kommando /START-SERSLOG
gestartet werden.

## NER0020

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NER0020 DVS-FEHLER WAEHREND AUTOMATISCHER EINRICHTUNG DER NEUEN SERSLOG DATEI '(&00)' FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Nach einem waehrend des Schreibens von Saetzen in Datei (&00)
aufgetretenen DVS-Fehler fuehrte die automatische Einrichtung einer
neuen Datei zu einem weiteren DVS-Fehler. Der Operator hat nunmehr
die Moeglichkeit, die Fehlerursache zu beheben und (&00)
fortzusetzen oder aber (&00) abzubrechen.

### Maßnahme

Y: (&00) wird fortgesetzt, d.h. eine neue Datei wird eingerichtet.
N: (&00) wird abgebrochen.

## NER1000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NER1000 BENUTZER FUER KOMMANDO NICHT PRIVILEGIERT

### Bedeutung

Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Sicherheitsbeauftragten verstaendigen.

## NER1010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NER1010 EIN ANDERES SERSLOG-KOMMANDO WIRD Z.ZT. AUSGEFUEHRT. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Die SERSLOG-Kommandos werden sequentiell abgearbeitet. Kein
Kommando ist waehrend der Ausfuehrung eines anderen Kommandos erlaubt.

## NER1020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NER1020 KOMMANDO NUR ERLAUBT, WENN SERSLOG AKTIVIERT IST

### Bedeutung

Um das Kommando ausfuehren zu koennen, muss die SERSLOG-Datei
eroeffnet sein.

### Maßnahme

Eine SERSLOG-Datei eroeffnen und erneut versuchen.

## NER1030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NER1030 SERSLOG BEREITS AKTIVIERT

## NER1040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NER1040 DVS-FEHLER '(&00)' BEI EROEFFNEN DER SERSLOG DATEI '(&01)'

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
oder einem der BS2000-DVS-Handbuecher entnommen werden.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname

### Maßnahme

Nach Beheben der Fehlerursache, das abgewiesene Kommando
wiederholen und ggf. die Wartung verstaendigen.

## NER1050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NER1050 SERSLOG NICHT AKTIV

### Bedeutung

Ergebnis des /SHOW-SERSLOG-STATUS: Das Logging-Verfahren
SERSLOG ist nicht aktiv.

## NER1060

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

NER1060 SERSLOG AKTIV. DATEI : '(&00)'

### Bedeutung

Ergebnis des /SHOW-SERSLOG-STATUS: Das Logging-Verfahren
SERSLOG ist aktiv. (&00): Name der aktuellen Datei.

## NER1070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : NO

NER1070 STOP-BEARBEITUNG DES LOGGING-VERFAHRENS NOCH NICHT ABGESCHLOSSEN. START SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Da die STOP-Bearbeitung des Logging-Verfahrens SERSLOG noch
nicht abgeschlossen ist, konnte dessen Datei nicht eroeffnet
und somit das Logging-Verfahren nicht gestartet werden.

## NER1500

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

NER1500 SERSLOG LOG-DATEI '(&00)' EROEFFNET

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## NER1510

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 80

Warranty : YES

NER1510 SERSLOG LOG-DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## NER2000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NER2000 DER FOLGENDE SYSTEMSPEICHERABZUG WIRD WEGEN EINES $NERLOS DUMP=DIAG-AUFRUFES UND SYSTEM-FEHLERINTOLERANZ ANGEFORDERT

### Bedeutung

Beim Schreiben eines Satzes in die SERSLOG-Datei mit $NERLOS hat
der Aufrufer mit dem Parameter DUMP=DIAG einen Systemspeicherabzug
verlangt, falls das System fehlerintolerant ist.
Speicherabzug ziehen.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen