## SEMREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SEMREVI COMP=SEMMF,VERS=91A,DATE=201215

## SEM1001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1001 FALSCHE TASTE ZUR DATENUEBERTRAGUNG GEDRUECKT

### Maßnahme

Zum Absenden der Maske die DUE-Taste druecken. Zum Unterbrechen des
Monitors die Taste K2 druecken.

## SEM1002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1002 UNGUELTIGER KONFIGURATIONSNAME.

### Maßnahme

Gueltigen Konfigurationsnamen eingeben. Im Dialog sind alle Buchstaben,
alle Ziffern und das Leerzeichen erlaubt. Im Batch sind alle Buchstaben,
alle Ziffern und '*BLANK' erlaubt.

## SEM1003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1003 UNGUELTIGE EINGABE FUER FILE.

### Maßnahme

'x' oder 'X' eingeben.

## SEM1004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1004 UNGUELTIGE EINGABE FUER SCREEN.

### Maßnahme

'x' oder 'X' oder 'r' oder 'R' oder 'c' oder 'C' eingeben.

## SEM1005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1005 UNGUELTIGE EINGABE FUER SYSLST.

### Maßnahme

'x' oder 'X' eingeben.

## SEM1006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1006 UNGUELTIGE EINGABE FUER DIE AUSWAHL DER AUSGABEMASKE.

### Maßnahme

'x' oder 'X' eingeben.

## SEM1007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1007 KEIN AUSGABEZIEL ANGEGEBEN.

### Maßnahme

Es muss mindestens eines der moeglichen Ausgabeziele ('SCREEN', 'SYSLST'
oder 'FILE') angegeben werden.

## SEM1008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1008 BEIBEHALTUNG EINES ZAEHLER-RESET NICHT MOEGLICH, DA KEINER INITIIERT IST!

### Bedeutung

Ohne einen vorhergehenden RESET (Eingabe 'R') ist eine
Fortsetzung/Continuation
(Eingabe 'C') nicht moeglich.

### Maßnahme

Zuerst muss mit Eingabe 'R' (RESET) bei Ausgabeziel 'SCREEN' ein RESET
angefordert werden, welcher dann mit passender neuer Auswahl einer Ausgabe
durch Eingabe 'C' (Continuation) beibehalten werden kann.

## SEM1009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1009 BEIBEHALTUNG DES ZAEHLER-RESET WEGEN ERWEITERTER AUSWAHL NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Bei einer Fortsetzung/Continuation (Eingabe 'C') kann die Auswahl
gegenueber
dem vorhergehenden Reset (Eingabe 'R') nicht erweitert werden.

### Maßnahme

Einen neuen Reset mit der gewuenschten Auswahl durchfuehren.

## SEM1011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1011 UNGUELTIGES 'SESAM-DBH' 'NAM'-KENNZEICHEN.

### Maßnahme

Gueltiges 'SESAM-DBH' 'NAM'-Kennzeichen eingeben. Im Dialog sind alle
Buchstaben, alle Ziffern und das Leerzeichen erlaubt. Im Batch sind alle
Buchstaben, alle Ziffern, '*BLANK' und '*NONE' erlaubt.

## SEM1012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1012 'SESAM-DBH' ANGEGEBEN, ABER KEINE 'SESAM-DBH' AUSGABEMASKE AUSGEWAEHLT.

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur, falls als Ausgabeziel 'SCREEN' und/oder
SYSLST gewaehlt wurde.

### Maßnahme

Es muss mindestens eine der 'SESAM-DBH' Ausgabemasken ausgewaehlt werden.

## SEM1013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1013 AUSGABE AUF DATEI LAEUFT.

### Bedeutung

Diese Meldung kommt nur, wenn Ausgabe auf 'SCREEN' nicht angefordert
wurde.

## SEM1014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1014 AUSGABE AUF SYSLST UND DATEI LAEUFT.

### Bedeutung

Diese Meldung kommt nur, wenn Ausgabe auf 'SCREEN' nicht angefordert
wurde.

## SEM1015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1015 AUSGABE AUF SYSLST LAEUFT.

### Bedeutung

Diese Meldung kommt nur, wenn Ausgabe auf 'SCREEN' nicht angefordert
wurde.

## SEM1016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1016 KEINE AUSGABE AUF SYSLST MOEGLICH.

## SEM1017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1017 KEINE AUSGABE AUF DATEI MOEGLICH.

## SEM1018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1018 FEHLER IN DER 'SET-MONITOR-OPTIONS'-ANWEISUNG.

### Bedeutung

Diese Meldung kommt nur im Batchbetrieb.

## SEM1019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1019 'INFORM-PROGRAM' ABGELEHNT. NUR NACHRICHTENTEXTE 'STOP' ODER 'SEL' ERLAUBT

### Bedeutung

Das eingegebene Kommando INFORM-PROGRAM MSG='nachrichtentext' oder INTR
'nachrichtentext' oder SEND-MSG TO=PROGRAM, MSG='nachrichtentext' wurde
abgelehnt. Nur die Nachrichtentexte 'SEL' und 'STOP' sind moeglich.

### Maßnahme

Monitor erneut mit Taste K2 unterbrechen und ein INFORM-PROGRAM mit
korrektem Nachrichtentext eingeben.

## SEM1020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1020 DIE SDF-SYNTAXDATEI IST NICHT VORHANDEN.

### Bedeutung

'SESMON' kann nicht hochgefahren werden, da die SDF-Syntaxdatei nicht
vorhanden ist.

### Maßnahme

SDF-Syntaxdatei vom Systemverwalter einhaengen lassen.

## SEM1021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1021 ALLE AUSGEWAEHLTEN TASKS SIND BEENDET WORDEN.

### Bedeutung

Der Monitor hat seine Auswertung beendet. Im Dialog kann in der SELECTION
Maske ein weiterer Auswertungsauftrag eingegeben werden. Im Batch hat sich
der Monitor beendet.

## SEM1022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1022 IN DER KONFIGURATION EXISTIERT KEIN SESDCN UND KEINER DER ANGEGEBENEN SESAM-DBHS.

### Bedeutung

Diese Meldung kommt nur im Batchbetrieb.

## SEM1023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1023 EINGABE EINER REFRESHZEIT OHNE AUSWAHL DES DAZUGEHOERIGEN AUSGABEZIELS.

## SEM1024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1024 KEINE AUSGABEMASKE ANGEGEBEN.

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur, falls als Ausgabeziel 'SCREEN' oder SYSLST
gewaehlt wurde.

### Maßnahme

Es muss mindestens eine der Ausgabemasken ausgewaehlt werden.

## SEM1025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1025 SESAM-DBH AUSGABEMASKE ANGEGEBEN, ABER KEIN SESAM-DBH

## SEM1026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1026 IN DER KONFIGURATION EXISTIERT DER ANGEGEBENE SESAM-DBH NICHT.

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur im Dialog ausgegeben.

## SEM1027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1027 IN DER KONFIGURATION EXISTIERT KEIN SESDCN.

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur im Dialog ausgegeben.

## SEM1028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1028 IN DER KONFIGURATION SIND ALLE ANGEGEBENEN SESAM-DBHS BEENDET WORDEN.

## SEM1029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1029 AUSGABE AUF DATEI LAEUFT WEITER

## SEM1030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1030 UNGLEICHER KORREKTURSTAND VON ANGEGEBENEM SESAM-DBH UND MONITOR .

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur im Dialog ausgegeben.
DBH und Monitor wurde aus unterschiedlichen Bibliotheken geladen,
die nicht kompatibel sind.
Daher ist keine Ausgabe von Daten des DBHs moeglich.

### Maßnahme

DBH und Monitor aus der gleichen Bibliothek laden.

## SEM1032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1032 SCREEN-REFRESHZEIT '0' ANGEGEBEN, ABER MEHR ALS EINE MASKE AUSGEWAEHLT.

### Maßnahme

Andere SCREEN-Refreshtime angeben oder nur eine Ausgabemaske auswaehlen.

## SEM1033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1033 IN DER ANGEGEBENEN KONFIGURATION EXISTIERT DER SESAM-DBH '(&00)' NICHT.

### Bedeutung

Dieser SESAM-DBH wird aus der Auswertung gestrichen. Alle anderen Tasks
werden ordnungsgemaess ueberwacht.

### Maßnahme

Diese Meldung wird nur im Batchbetrieb ausgegeben.

## SEM1034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1034 DER SESAM-DBH '(&00)' HAT EINEN VOM MONITOR UNTERSCHIEDLICHEN KORREKTURSTAND.

### Bedeutung

Dieser SESAM-DBH wird aus der Auswertung gestrichen. Alle anderen Tasks
werden ordnungsgemaess ueberwacht.

### Maßnahme

Diese Meldung wird nur im Batchbetrieb ausgegeben.

## SEM1036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1036 ALLE FUER DIE AUSGEWAEHLTEN MASKEN BETRACHTETEN TASKS WURDEN BEENDET.

### Bedeutung

Diese Meldung wird im Dialog ausgegeben, falls als Ausgabeziel 'SCREEN'
oder SYSLST gewaehlt wurde.

## SEM1037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1037 UNGUELTIGE ANZAHL MAXIMALER TRANSAKTIONEN AUF SYSLST

### Maßnahme

Gueltige Anzahl Transaktionen eingeben. Es sind die Werte '0' und '10'
bis '999' erlaubt.

## SEM1038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1038 EINGABE MAX. ANZAHL TRANSAKTIONEN OHNE AUSWAHL DER MASKE TRANSACTIONS

### Maßnahme

Maske TRANSACTIONS auswaehlen oder fuer maximale Anzahl Transaktionen
'0' eingeben.

## SEM1039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1039 SPEICHERENGPASS BEIM ANLEGEN DER TABELLE FUER DIE TRANSAKTIONEN

### Maßnahme

User-Adressraum im Join-Eintrag der Benutzerkennung erhoehen.
Oder:
im Dialog maximale Anzahl auszugebender Transaktionen auf SYSLST ver-
ringern; im Batch den Monitor mit geringerer Anzahl auszugebender Trans-
aktionen auf SYSLST neu starten.

## SEM1050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1050 DIE UEBERGABE VON DB-DATEN AN OPENSM2 IST IN DER AKTUELL GENUTZTEN BS2000 VERSION NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Die aktuell genutzte BS2000 Version unterstuetzt noch keine
Uebermittlung von Datenbankdaten an openSM2. Bezueglich SESMON ist
eine Uebergabe an openSM2 ab BS2000 V8 moeglich.

## SEM1051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1051 SM2 MESS-PROGRAMM SESAM-SQL IST NICHT GESTARTET.

### Bedeutung

Das SM2-Messprogramm SESAM-SQL ist noch nicht gestartet.

### Maßnahme

In der SM2-Administration Messprogramm mit START-MEASUREMENT-PROGRAM
TYPE=*SESAM-SQL aktivieren.

## SEM1052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1052 SM2 SAMMLERTASK IST NICHT AKTIV.

### Bedeutung

Der Sammlertask von SM2 (TSN=SM2G) ist nicht aktiv, Ursachen
koennen sein, dass SM2 nicht gestartet wurde oder Task sich
abnormal beendet hat.

### Maßnahme

Nach Behebung der Fehlerursache SM2 neu starten(START-SM2) und
Messprogramm SESAM-SQL aktivieren.

## SEM1053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1053 SUBSYSTEM SM2 IST NICHT AKTIV.

### Bedeutung

Das Subsystem SM2 ist nicht gestartet.

### Maßnahme

Subsystem SM2 starten.

## SEM1054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1054 AUSGABE NACH SM2 UND KEIN DBH ANGEGEBEN.

### Bedeutung

Im Operand DBH-NAMES der Anweisung SET-MONITOR-OPTIONS ist kein
DBH angegeben. Dies wird aber bei OUTPUT=*SM2 verlangt.

### Maßnahme

Anweisung SET-MONITOR-OPTIONS korrigieren und SESMON neu starten.

## SEM1055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEM1055 INTERNER FEHLER IN SM2.

### Bedeutung

Von SM2 ist ein interner Systemfehler gemeldet worden. Es wurde kein
Dump erzeugt.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen