## ESMT006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESMT006 SYSTEM-FEHLER: HOLDER-TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

HOLDER-Task abnormal beendet in Modul ESMC4 (ENTRY 'ESMREC' oder ENTRY
'ESMCHOL')

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen

## ESMT007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESMT007 DSSM-TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

DSSM-Task abnormal in Modul ESMCI (ENTRY 'ESMCIN' oder 'ESMRECO') beendet
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESMT008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESMT008 TASK, ERZEUGT VON CTCS ODER HOLDER-TASK, WURDE NORMAL BEENDET

### Bedeutung

Normaler Taskabschluss fuer eine in Modul ESMC4 (ENTRY 'ESMLST') durch
die CTCS-Funktion erzeugte Task oder normaler HOLDER-Taskabschluss
CTCS: Create Task and Connect to Subsystem

## ESMT009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESMT009 DSSM-TASK NORMAL BEENDET

### Bedeutung

DSSM-Task normal in Modul ESMCI (ENTRY 'ESMCIN') beendet
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESMT010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ESMT010 AUFRUF DER CREATOR-SCHNITTSTELLE MIT FALSCHEM '$DSSMFCT'

### Bedeutung

Aufruf in Modul ESMC4 (ENTRY 'ESMCRE') vorgenommen

## ESM0200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

ESM0200 WERT DES DSSM-STARTUP-OPERANDEN '(&00)' FEHLERHAFT. NEUEN WERT EINGEBEN

### Bedeutung

Ein Wert des DSSM-Startup-Operanden ist fehlerhaft. Ein neuer Wert wird
verlangt, z.B. der Name des Subsystem-Katalogs
(&00): Wert des DSSM-Startup-Operanden
DSSM: Dynamic Subsystem Management

### Maßnahme

Neuen Wert durch Operator eingeben lassen

## ESM0201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0201 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Schreibfehler
- fehlende Deklaration im Subsystem-Katalog
(&00): Name (und Versionsnummer) des Subsystems

### Maßnahme

Erneute Eingabe mit korrektem Namen bzw. pruefen, ob Subsystem im
aktuellen Subsystem-Katalog definiert wird

## ESM0202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0202 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT GELADEN. KOMMANDO ABGEWIESEN. /START-SUBSYSTEM EINGEBEN

### Bedeutung

Kommando /RESUME-SUBSYSTEM kann nicht ausgefuehrt werden
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

### Maßnahme

Kommando /START-SUBSYSTEM statt /RESUME-SUBSYSTEM eingeben

## ESM0203

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0203 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT ERZEUGT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0204

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0204 FUNKTION '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&00)' BEREITS AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Angeforderte Funktion wegen vorangeganger Funktion bereits ausgefuehrt
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): CREATE bzw. DELETE bzw. RESUME oder HOLD

## ESM0205

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0205 SUBSYSTEM '(&00)' GESPERRT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0206 EINIGE AKTIONEN FUER SUBSYSTEM '(&00)' SCHON IN BEARBEITUNG. KEINE WEITEREN AKTIONEN FUER ANDERE VERSION MOEGLICH

### Bedeutung

Der Austausch-Mechanismus ist nur erlaubt, wenn eine Version des
Subsystems den Zustand 'CREATED' hat und alle andere Versionen entweder
'NOT-CREATED' oder 'LOCKED' haben.
Der Austausch wird nicht abgewickelt wenn alle deklarierten
Subsystem-Versionen im Zustand 'NOT-CREATED' oder 'LOCKED' sind, und die
bei /START-SUBSYSTEM Kommando angegebene Version bereits aktiviert ist.
Eine mit SVC Funtionnummer deklarierte Subsystem-Version kann mit anderen
Subsystem-Versionen nicht koexistieren.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems, das den Austausch oder die
Koexistenz verhindert

## ESM0207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0207 SUBSYSTEM '(&00)' UNTERSTUETZT NICHT VERSIONEN-AUSTAUSCH

### Bedeutung

Die angegebene Subsystem-Version ist mit
VERSION-EXCHANGE=*FORBIDDEN definiert
Die angeforderte Funktion ist nicht moeglich
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0208 FUNKTION '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&00)' IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Wenn Sie eine Funktion mit Operand FORCED=*YES angefordet haben, muessen
Sie bis zum Ende der mit FORCED=*NO aufgerufenen Funktion warten.
Wenn Sie eine Funktion mit Operand RESET=*YES angefordet haben, muessen
Sie zum Ende der vorigen DELETE/HOLD-Funktion warten.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): CREATE oder DELETE oder RESUME bzw. HOLD

### Maßnahme

Pruefen Sie den Subsystem Status

## ESM0209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0209 SUBSYSTEM '(&00)' UNTERSTUETZT NICHT VERSIONEN-KOEXISTENZ

### Bedeutung

Die angegebene Subsystem-Version ist mit VERSION-COEXISTENCE=*FORBIDDEN
definiert.
Die angeforderte Funktion ist nicht moeglich.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0210 AUSTAUSCH FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT MOEGLICH. AUSZUTAUSCHENDE VERSION HAT NICHT DEN STATUS 'CREATED' ODER 'NOT CREATED'

### Bedeutung

Die auszutauschende Version ist bereits im Zustand 'DELETE' oder 'HOLD'
(&00): Subsystem-Name

### Maßnahme

Vor dem Erzeugen der neuen Version die fertige Entladung der alten Version
abwarten

## ESM0211

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0211 OPERAND 'RESET' IN FUNKTION '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' IGNORIERT, DA NICHT IM ZUSTAND '(&02)'

### Bedeutung

(&00): CREATE bzw. RESUME
(&01): Subsystem-Name
(&02): IN-DELETE oder IN-HOLD im Widerspruch zur Funktion (&00)

## ESM0212

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0212 SUBSYSTEM '(&00)' BEREITS GELADEN, NUR 'RESUME' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0213

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0213 OPERAND 'VERSION' IN FUNKTION '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' ERFORDERLICH, WENN 'RESET=*YES'

### Bedeutung

(&00): CREATE bzw. RESUME
(&01): Subsystem-Name

## ESM0214

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0214 FUNKTION '(&00)' MIT 'RESET=*YES' VERBOTEN FUER SUBSYSTEM '(&01)'

### Bedeutung

Das Subsystem ist in der Anweisung //SET-SUBSYSTEM-ATTRIBUTES mit
RESET=*FORBIDDEN definiert
(&00): CREATE oder RESUME
(&01): Subsystem-Name

## ESM0215

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0215 VERSIONS-ANGABE IN FUNKTION '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' WEGEN VERSION-PARALLELISM ERFORDERLICH

### Bedeutung

(&00): Geforderte Funktion
(&01): Subsystem-Name

### Maßnahme

Kommando erneut angeben mit Operand VERSION

## ESM0216

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0216 FUNKTION '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Funktion CREATE oder DELETE oder RESUME oder HOLD bzw. RECOVERY

## ESM0217

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0217 FUNKTION '(&00)' DER SYNTAX-DATEI VON DIESER SDF-VERSION NOCH NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

(&00): SDF-Funktion

## ESM0218

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0218 'CREATE' BZW. 'RESUME' BZW. 'DELETE' BZW. 'HOLD' BZW. 'REMOVE' BZW. 'UNLOCK' NICHT AUSGEFUEHRT: SUBSYSTEM '(&00)' GESPERRT

### Bedeutung

Das Subsystem wird bis zur Eingabe des naechsten Kommandos
/MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER mit Operand CHANGE-STATE=*YES gesperrt
(&00): Subsystem-Name und Subsystem-Versionsnummer

## ESM0219

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

ESM0219 PROBLEM WAEHREND '(&00)' DES SUBSYSTEMS '(&01)' VERSION '(&02)' AUFGETRETEN

### Bedeutung

(&00): INIT-ROUTINE bzw. STOPCOM-ROUTINE bzw. CLOSE-CTRL-ROUTINE bzw. ,
DEINIT-ROUTINE und ein Returncode (RC).
RC = X'0000000C' bedeutet, dass das Subsystem den Aufruf abgewiesen hat
und ist so in den vorigen Zustand wiedergesetzt.
RC = X'0400000C' bedeutet, dass das Subsystem gesperrt werden soll
(&01): Subsystem-Name
(&02): Subsystem-Versionsnummer

## ESM0220

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0220 FUNKTION '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&00)' VOLLSTAENDIG BEARBEITET

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Funktion CREATE bzw. DELETE bzw. RESUME oder HOLD

## ESM0221

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0221 PROBLEM WAEHREND FUNKTION '(&00)' DER SYNTAX-DATEI '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&02)' AUFGETRETEN

### Bedeutung

(&00): SDF-Funktion
(&01): Syntaxdatei-Name
(&02): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0222

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0222 GLEICHZEITIGE ANFORDERUNG 'FORCED' FUER DIE FUNKTION '(&00)'FUER DAS SUBSYSTEM '(&01)'

### Bedeutung

Die Anforderung wird erfuellt, wenn der von einer anderen Task
angeforderte FORCED-Dienst beendet ist.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Funktion DELETE oder HOLD

## ESM0223

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0223 'FORCED' FUER FUNKTION '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' ABGEWIESEN. ZUERST MIT OPERAND 'FORCED=*NO' VERSUCHEN

### Bedeutung

(&00): Funktion DELETE bzw. HOLD
(&01): Subsystem-Name

## ESM0224

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0224 GEFORDERTE FUNKTION '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&00)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die vorangegangene Meldung nennt die Ursache des Fehlers
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Funktion CREATE bzw. DELETE bzw. RESUME bzw. HOLD oder UNLOCK

## ESM0225

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0225 OPERAND 'FORCED' FUER FUNKTION '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' VERBOTEN

### Bedeutung

Das Subsystem ist in der Anweisung //SET-SUBSYSTEM-ATTRIBUTES mit
FORCED-STATE-CHANGE=*FORBIDDEN definiert
(&00): Funktion DELETE bzw. HOLD
(&01): Subsystem-Name

## ESM0226

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0226 SUBSYSTEM '(&01)' NICHT GELADEN, SUBSYSTEM '(&00)' KANN NICHT ERZEUGT WERDEN

### Bedeutung

Es besteht ein LINK-Bezug zwischen den beiden Subsystemen
Das Laden des ersten Subsystems ist nur moeglich, wenn das
zweite Subsystem geladen wird
(&00),(&01): Subsystem-Name

## ESM0227

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0227 FUNKTION '(&01)' VOM SUBSYSTEM '(&00)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Funktion wurde waehrend der Initialisierung oder Deinitialisierung
vom Subsystem abgelehnt
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Funktion CREATE/START-SUBSYSTEM bzw. DELETE/STOP-SUBSYSTEM bzw.
RESUME/RESUME-SUBSYSTEM oder HOLD/HOLD-SUBSYSTEM

## ESM0228

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0228 FUNKTION '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&00)' ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die vorausgegangene Meldung nennt die Ursache des Fehlers
Der Subsystem-Name wird (nach Systemfehler) auf *UNKNOWN gesetzt.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Funktion CREATE/START-SUBSYSTEM bzw. DELETE/STOP-SUBSYSTEM bzw.
RESUME/RESUME-SUBSYSTEM bzw. HOLD/HOLD-SUBSYSTEM oder
UNLOCK/UNLOCK-SUBSYSTEM

## ESM0229

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0229 UNGUELTIGER HEADER. FUNKTION ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Ungueltige Schnittstellenversion verwendet
- Funktion noch nicht implementiert

## ESM0230

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0230 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): Dateiname

### Maßnahme

Fehlende Datei erzeugen und gewuenschte Funktion erneut aufrufen

## ESM0231

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

ESM0231 SYSTEM-FEHLER '(&00)' VON DSSM ERKANNT

### Bedeutung

(&00): 1. Fehler in der Boersenverwaltung; Hexadezimalwert von
BOERSEN-RETURN-CODE folgt
2. Fehler in der SVC-Tabellen-Behandlung
3. Fehler bei der EXIT-Routinen-Einschaltung oder -Ausschaltung
4. Fehler waehrend der Task Kommunication-Funktion
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0232

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0232 ABHAENGIGKEITS- BZW. LINK-BEZUG DURCH SUBSYSTEM '(&00)' VERLETZT

### Bedeutung

Die Ausfuehrung der gewuenschten Funktion wuerde zur Verletzung eines
Link-
bzw. Abhaengigkeits-Bezuges fuehren
(&00): Subsystem-Name

### Maßnahme

- Falls Funktion CREATE bzw. RESUME: Alle fehlenden Subsysteme erzeugen
bzw. wieder aufnehmen
- Falls Funktion DELETE bzw. HOLD: Alle abhaengigen Subsysteme loeschen
bzw. anhalten
- Falls Kommando /REMOVE-SUBSYSTEM: Alle abhaengigen Subsysteme loeschen

## ESM0233

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0233 MELDUNGSDATEI '(&00)' NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

(&00): Name der subsystem-spezifischen Meldungsdatei

## ESM0234

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0234 DSSM-INTERNER FEHLER. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Folgende Angaben an den Entwickler weiterleiten:
- CONSOLE-LOGGING
- Katalog(datei)-Entry
- Protokoll der TSOS-Task (falls vorhanden)
- Dump der DSSM-Task
- DSSMLOG (falls vorhanden)
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0235

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0235 UNGUELTIGER STATUS FUER SUBSYSTEM '(&00)'

### Bedeutung

Der Subsystemstatus ist nicht dazu geeignet, die aktuelle Anforderung
auszufuehren
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0236

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0236 TASK FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Subsystem-Task ist nicht verfuegbar
Moegliche Ursachen:
- Die Task konnte wegen eines System-Fehlers bzw. -Engpasses nicht erzeugt
werden
- Die Task wurde wegen eines Fehlers des Systems bzw. Subsystems beendet
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0237

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0237 ANGABE 'FORCED' FUER FUNKTION 'DELETE' FUER SUBSYSTEM '(&00)' ZU FRUEH. SPAETER ERNEUT VERSUCHEN

### Bedeutung

Die Anforderung kam, als die STOPCOM-Routine fuer die aktuelle Funktion
DELETE noch nicht beendet war
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0238

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0238 FUNKTION '(&00)' ABGEWIESEN, DA 'RESET' IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

(&00): Funktion DELETE bzw. HOLD

## ESM0239

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0239 FUNKTION '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' VERBOTEN

### Bedeutung

Das Subsystem ist in der Anweisung //SET-SUBSYSTEM-ATTRIBUTES mit
SUBSYSTEM-HOLD=*FORBIDDEN definiert
(&00): Funktion DELETE bzw. HOLD
(&01): Subsystem-Name

## ESM0240

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0240 ENTRY '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Nach dem Laden des Subsystems war einer der
folgenden Entries nicht vorhanden:
ENTRY: INIT-ROUTINE, DEINIT-ROUTINE, STOPCOM-ROUTINE, CLOSE-CTRL-ROUTINE,
DYNAMIC-CHECK-ENTRY, INTERFACE-VERSION, SUBSYSTEM-ENTRIES
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Entry-Name

## ESM0241

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0241 CHECK-MUSTER FUER SUBSYSTEM '(&00)' UNGUELTIG

### Bedeutung

Im angegebenen DYNAMIC-CHECK-ENTRY konnte die Angabe
'Name und Versionsnummer des Subsystems' nicht gefunden werden oder ist
nicht gleich zu Subsystem-Name und Version
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0242

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

ESM0242 LADEN DES SUBSYSTEMS '(&00)' NICHT DURCHGEFUEHRT. BLS-RETURN-CODE='(&01)'

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Returncode der $PBBND1-Schnittstelle

## ESM0243

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0243 AKTUELLE DSSM-VERSION UNTERSTUETZT NICHT ANGEGEBENES KOMMANDO

### Bedeutung

DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0244

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0244 MEMORY-POOL-BEARBEITUNG FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein SERSLOG-Entrag wird mit RECTYPE=ESMERR und TITLE ESMEMPB geschrieben
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0245

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0245 FEHLERHAFTE SCHNITTSTELLEN-VERSION IN ENTRY '(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&00)'

### Bedeutung

Der Aufruf der INIT-, DEINIT-, CLOSE-CTRL- bzw. STOPCOM-ROUTINE kann nicht
ausgefuehrt
werden, da DSSM die vorliegende Schnittstellenversion nicht unterstuetzt
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Name des Entrys, in dem die Schnittstellenversion deklariert ist
DSSM: Dynamic Subsystem Management

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen oder andere Subsystem-Version einsetzen

## ESM0246

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0246 KOMMANDO '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' VERBOTEN

### Bedeutung

Das Subsystem ist in der Anweisung //SET-SUBSYSTEM-ATTRIBUTES mit
STATE-CHANGE-COMMAND=*FORBIDDEN definiert
(&00): CREATE bzw. RESUME bzw. HOLD bzw. DELETE oder UNLOCK
(&01): Subsystem-Name

## ESM0247

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0247 SYNTAXDATEI MIT DIESER DSSM-VERSION NICHT VEREINBAR

### Maßnahme

Sie muessen die Syntaxdatei benutzen, die mit der aktuellen DSSM-Version
korrespondiert.

## ESM0248

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0248 SUBSYSTEM '(&00)' KANN NICHT INSTALLIERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Subsystem-Name

## ESM0249

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0249 SUBSYSTEM '(&00)' KANN NICHT DEINSTALLIERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Subsystem-Name

## ESM0250

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0250 SYSTEM-FEHLER: DSSM-BOERSE NICHT VERFUEGBAR; BOERSEN-RETURN-CODE: '(&00)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
Fehler in der Boersenverwaltung, DSSM nicht normal abgeschlossen oder
noch nicht verfuegbar
(&00): Hexadezimalwert des Boersenfunktions-Returncode
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0251

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0251 VERBINDUNGS-FEHLER

## ESM0252

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0252 AUSTAUSCH FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT MOEGLICH. AUSZUTAUSCHENDE VERSION EINGEFROREN

### Bedeutung

Die auszutauschende Version wurde durch das Kommando
/MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER CHANGE-STATE=*NO eingefroren
Die Durchfuehrung der angeforderte Funktion nicht moeglich, solange
das Subsystem eingefroren ist
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0253

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0253 AUSTAUSCH FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT MOEGLICH. FUNKTION 'DELETE' FUER AUSZUTAUSCHENDE VERSION NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die auszutauschende Version ist mit SUBSYSTEM-HOLD=*FORBIDDEN definiert
Die angeforderte Funktion ist nicht moeglich
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0254

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0254 KOMMANDO '(&00)' VOLLSTAENDIG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Kommandoname

## ESM0255

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0255 KOMMANDO '(&00)' NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die Ursache des Fehlers wird in den vorhergehenden
Meldungen oder auf SYSLST gegeben
(&00): Kommandoname

## ESM0256

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0256 WENN 'VERSION-PARALLELISM' GEFORDERT, OPERAND 'VERSION' ERFORDERLICH IN 'CREATE'-FUNKTION FUER SUBSYSTEM '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Subsystem-Name

### Maßnahme

Kommando erneut eingeben mit Operand VERSION

## ESM0257

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0257 GLEICHZEITIGE ANGABE DER OPERANDEN 'RESET' UND 'VERSION-PARALLELISM=*EXCHANGE-MODE' IN FUNKTION 'CREATE' FUER SUBSYSTEM '(&00)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

### Maßnahme

Kommando erneut eingeben ohne VERSION-PARALLELISM=*EXCHANGE-MODE

## ESM0258

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0258 SUBSYSTEM '(&00)' VORHER NICHT GELADEN

### Bedeutung

Das angegebene Subsystem ist mit CREATION-TIME=*BEFORE-DSSM-LOAD
definiert,
wurde jedoch nicht vorher geladen
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0259

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0259 SUBSYSTEM '(&00)' KANN NICHT AUF AKTUELLEM BS2000-SYSTEM LAUFEN

### Bedeutung

Eine Abhaengigkeitsbeziehung ist zwischen (&00) und 'CP' definiert
und die aktuelle CP-Version liegt nicht im Versionsbereich
(Installationsfehler).
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0260

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0260 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM EINLESEN DES KATALOGS '(&00)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die SPLDMS-Schnittstelle meldete einen Fehler
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden
(&00): Angegebener Katalogname
(&01): DMS-Returncode der SPLDMS-Schnittstelle

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen

## ESM0261

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0261 ANZAHL SUBSYSTEME ODER AUFTRAGS-EINGAENGE IM KATALOG '(&00)' UEBERSTEIGT ERLAUBTES MAXIMUM

### Bedeutung

(&00): Angegebener Katalogname

## ESM0262

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0262 ANGEGEBENE DATEI '(&00)' IST KEIN GUELTIGER SUBSYSTEM-KATALOG RC '(&01)'

### Bedeutung

DSSM hat Inkonsistenzen beim Lesen des Subsystem-Katalogs gefunden
(&00): Eingegebene Zeichenfolge
(&01): Returncode
RC=1 Datei ist kein Subsystemkatalog oder ist ein Katalog einer aelteren
Version
RC=2 Katalogeintrag ist seit der Generierung mit SSCM geaendert worden
oder der Katalog wurde ohne Verwendung von SSCM geaendert
RC=3.x Katalog wurde ohne Verwendung von SSCM geaendert. Kataloggroesse
ist ungueltig
RC=4.x Katalog wurde ohne Verwendung von SSCM geaendert. Anzahl der
Subsysteme oder Anzahl der Bezuege fehlerhaft
RC=5.x Katalog wurde ohne Verwendung von SSCM geaendert. Kataloginhalt ist
ungueltig

### Maßnahme

Der Subsystem-Katalog muss neu generiert werden

## ESM0263

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0263 AUFNAHME DES NEUEN KATALOGS '(&00)' ERFOLGREICH

### Bedeutung

(&00): Angegebener Katalogname

## ESM0264

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0264 WARNUNG: 'CREATION-TIME' VON SUBSYSTEM '(&00)' IST '*BEFORE-DSSM-LOAD', '*AT-DSSM-LOAD', '*MANDATORY-AT-STARTUP', '*BEFORE-SYSTEM-READY' ODER '*AFTER-SYSTEM-READY'

### Bedeutung

Das angegebene Subsystem konnte noch nicht erzeugt werden wegen des
Operanden CREATION-TIME der Anweisung //SET-SUBSYSTEM-ATTRIBUTES
im Katalog
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0265

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0265 AENDERUNG DES ADRESSRAUM-STREIFENS DURCH DEN NEUEN KATALOG '(&00)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Laenge des zu reservierenden Adressraum-Streifens ist im neuen Katalog
groesser als im aktuellen Katalog. Das kann geschehen, wenn
einige mit MEMORY-CLASS=*LOCAL-PRIVILEGED definierte
Subsysteme dem neuen Katalog hinzugefuegt werden.
(&00): Angegebener Dateiname.

## ESM0266

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0266 NEUER KATALOG '(&00)' AENDERT LAGE DES SUBSYSTEMS '(&01)' IM ADRESSRAUM-STREIFEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Angegebener Dateiname
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0267

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0267 ERST NACH DEAKTIVIERUNG DES SUBSYSTEMS '(&00)' WIRD EINGEGEBENES KOMMANDO AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand CREATION-TIME des Kommandos /MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER wird
nur
fuer ein deaktiviertes Subsystem geaendert
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

### Maßnahme

Angegebenes Subsystem deaktivieren. Der Operand CREATION-TIME des
Kommandos /MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER wird dabei implizit geaendert

## ESM0268

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0268 SUBSYSTEM '(&00)' WURDE ZU 'CREATION-TIME=*AT-SUBSYSTEM-CALL'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das vorher eingegebene Kommando /MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER wurde
vollstaendig ausgefuehrt
- Das Subsystem wurde mit dem Kommando /ADD-SUBSYSTEM aufgenommen
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0269

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0269 SUBSYSTEM '(&00)' MUSS EINEN ENTRY MIT 'MODE=(&01)' HABEN UM '*AT-SUBSYSTEM-CALL(ON-ACTION=(&02))' ZU WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): erforderlicher Entry-Mode
(&02): Handlung,die das das Subsystem aktiviert

## ESM0270

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0270 SUBSYSTEM-KATALOG-DATEI MIT BLATTSCHREIBER- BZW. DATENSICHTSTATIONS-PROTOKOLL (/MOD-JOB-OPT OPER-INTER=*YES, LOG=PAR(LIST=*YES)) AN DIAGNOSE WEITERLEITEN

## ESM0271

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0271 DSSMLOG-DATEI AN DIAGNOSE WEITERLEITEN

## ESM0272

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0272 HOLDER-TASK '(&00)' ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

(&00): Task-Sequence-Number (TSN)

## ESM0273

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0273 TASK '(&00)' ABNORMAL BEENDET. DUMP DER DSSM-TASK DURCHGEFUEHRT; DUMP ZUR DIAGNOSE WEITERLEITEN

### Bedeutung

(&00): Task-Sequence-Number (TSN)

## ESM0274

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0274 NEUER KATALOG KLEINER ALS ALTER KATALOG

### Bedeutung

Der vollstaendige, alte Katalog ist nicht im neuen Katalog enthalten,
der fuer das Kommando /ADD-SUBSYSTEM verwendet wird

## ESM0275

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0275 SUBSYSTEM '(&00)' IM NEUEN KATALOG NICHT VORHANDEN BZW. NICHT AN GLEICHER STELLE ODER IM ALTEN KATALOG ENTFERNT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0276

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0276 NEUER KATALOG HAT LINK- BZW. ABHAENGIGKEITS-BEZIEHUNGEN ZUM SUBSYSTEM '(&00)' (AUS ALTEM KATALOG) HINZUGEFUEGT BZW. ENTFERNT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0277

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0277 NEUE UND ALTE SUBSYSTEME IN GLEICHER //ASSIGN-HOLDER-TASK ANWEISUNG ANGEGEBEN

## ESM0278

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0278 KATALOG '(&00)' UNVEREINBAR MIT DER BS2000-ANLAGE (XS BZW. NXS)

### Bedeutung

(&00): Katalogname

## ESM0279

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0279 SHUTDOWN FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0280

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0280 KOMMANDO '/MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER' FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT, UM INKONSISTENZ IM KATALOG ZU VERMEIDEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0281

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0281 MELDUNGSDATEI '(&00)' ZU SYSTEM-MELDUNGSDATEI NICHT HINZUGEFUEGT

### Bedeutung

(&00): Name der Meldungsdatei

## ESM0282

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0282 SYSTEM-FEHLER: DSSM-BOERSE NICHT ERZEUGT; BOERSEN-RETURN-CODE: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Hexadezimalwert des Boersenfunktions-Returncode

## ESM0284

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0284 SUBSYSTEM-KATALOG VON DATEI '(&00)' NICHT GELADEN. DVS-FEHLER '(&01)'. WEITERE INFORMATION : /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die SPL-Schnittstelle meldete einen Fehler
Moegliche Ursachen:
- Subsystem-Katalogdatei nicht korrekt
- Startup-Parameter-Service nicht mit richtigem Dateinamen versorgt
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden
(&00): Dateiname
(&01): DVS-Fehlerschluessel

### Maßnahme

- Subsystem-Katalog generieren
- Startup-Parameter-Service mit Dateinamen versorgen
- Startup erneut versuchen

## ESM0285

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0285 FEHLER '(&00)' AUF '(&01)' VON DSSM. BITTE EINEN NEUEN WERTE EINGEBEN ('(&02)')

## ESM0286

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0286 FEHLER '(&00)' FUER DAS SUBSYSTEM '(&01)'. BITTE EINEN NEUEN WERTE EINGEBEN ('(&02)')

## ESM0287

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0287 DSSM ROUTINE FUER ENTRY '(&01)' DES SUBSYSTEMS '(&00)' NICHT GENERIERT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Entry-Name

## ESM0288

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

ESM0288 SYSTEM-FEHLER: DSSM-BOERSE NICHT VERFUEGBAR; BOERSEN-RETURN-CODE: '(&00)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Fehler in der Boersenverwaltung
- DSSM abnormal beendet
- DSSM noch nicht initialisiert
(&00): Hexadezimalwert des Boersenfunktions-Returncode

## ESM0290

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0290 ANWEISUNG //SEPARATE-ADDRESS-SPACE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es ist nicht genuegend Speicherplatz vorhanden, um die in der Anweisung
//SEPARATE-ADDRESS-SPACE angegebenen Subsysteme zu installieren

### Maßnahme

Einige der Subsysteme in der gleichen Holder-Task loeschen

## ESM0291

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0291 SUBSYSTEM NICHT AUTOMATISCH ERZEUGT

## ESM0292

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0292 NICHT GENUG SPEICHERPLATZ ZUM INSTALLIEREN DES SUBSYSTEMS '(&00)' VERFUEGBAR

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0293

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0293 ISL-ENTRY '(&00)' IN ISL-TABELLE FUER SUBSYSTEM '(&01)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Entry (&00) nicht brauchbar
(&00): Entry-Name
(&01): Subsystem-Name

### Maßnahme

ENTRY in die ISL-Tabelle entragen lassen

## ESM0294

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0294 SYSTEM-FEHLER: STARTUP/SHUTDOWN-TASK NICHT NOTIERT. BOERSEN-RETURN-CODE: '(&00)'

### Bedeutung

Um DSSM synchron zu initialisieren, hat DSSM die Startup/Shutdown-Task
gesperrt,
kann sie jedoch danach nicht mehr freigeben
(&00): Hexadezimalwert des Boersenfunktions-Returncode

## ESM0295

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0295 DSSM-DATEN NICHT INITIALISIERT

### Bedeutung

DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0296

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0296 SYSTEM-FEHLER: SPEICHER-ANFORDERUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## ESM0297

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0297 ISL-ENTRY '(&00)' IN DSSM NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

(&00): ENTRY-Name
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0298

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0298 KOMMANDO /SHOW-SUBSYSTEM-INFO SUBSYSTEM-NAME=*ALL NICHT AUSGEFUEHRT. SPAETER ERNEUT VERSUCHEN

### Bedeutung

This error is due to a lake of memory in class 4 or 5

## ESM0299

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0299 FEHLER WAEHREND DER HOLDER TASK RECOVERY-BEARBEITUNG AUFGETRETEN

## ESM0300

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0300 IM DSSM-KATALOG SIND ENTHALTENE DATEN INKONSISTENT. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

DSSM: Dynamic Subsystem Management

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen

## ESM0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0301 SCHLEIFE IN DEN BEZIEHUNGEN 'FUNCTIONAL DEPENDENCE' BZW. 'REFERENCE'

### Bedeutung

Schleife entsteht beim Zusammenfuehren der beiden Kataloge waehrend
/ADD-SUBSYSTEM mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS

## ESM0302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0302 ANDERE VERSION DES SUBSYSTEMS '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*AT-SUBSYSTEM-CALL' IM AKTUELLEN KATALOG BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Mehrere Subsysteme-Versionen mit 'CREATION-TIME=*AT-SUBSYSTEM-CALL' sind
nur dann erlaubt, wenn
- sie mit 'VERSION-COEXISTENCE=*ALLOWED' deklariert sind
- ihre Entries die mit 'MODE=*SVC' deklariert sind,sowohl eine
'FUNCTION-NUMBER' als auch eine 'FUNCTION-VERSION' haben
- ihre Entries die mit 'MODE=*ISL' und 'CONNECTION-ACCESS=*SYSTEM'
deklariert sind, sowohl eine 'FUNCTION-NUMBER' als auch eine
'FUNCTION-VERSION' haben
(&00): Subsystem-Name

## ESM0303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0303 VERSCHIEDENE VERSIONEN VON SUBSYSTEM '(&00)' DUERFEN NICHT AUTOMATISCH ERSTELLT WERDEN

### Bedeutung

In alten und neuen Katalogen sind mehrere Versionen mit CREATION-TIME
waehrend des Startups definiert, wobei /ADD-SUBSYSTEM mit
TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen wurde
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0304 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-SYSTEM-READY'HAT LINK-BEZIEHUNG ZUM SUBSYSTEM '(&01)', DAS 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE/AT-DSSM-LOAD', '*MANDATORY-AT-STARTUP' ODER '*BEFORE-SYSTEM-READY' HAT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0305 OPERANDEN-FEHLER: '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*AFTER-SYSTEM-READY' HAT LINK-BEZUG ZU '(&01)' MIT 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE/AT-DSSM-LOAD', '*BEFORE/AFTER-SYSTEM-READY' ODER '*MANDATORY-AT-STARTUP'

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0306

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0306 OPERANDEN-FEHLER: '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-DSSM-LOAD' HAT ABHAENGIGKEIT ZU '(&01)' MIT 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE-DSSM-LOAD'

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0307

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0307 OPERANDEN-FEHLER: '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*AT-DSSM-LOAD' HAT LINK-BEZIEHUNG ZU '(&01)' MIT 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE-DSSM-LOAD' ODER '*AT-DSSM-LOAD'

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0308 OPERANDEN-FEHLER: '(&00)' MIT 'STOP-AT-SHUTDOWN=*NO' HAT ABHAENGIGKEIT ZU '(&01)' MIT 'STOP-AT-SHUTDOWN=*YES'

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0309

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0309 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCESS=*SYSTEM' HAT LINK-BEZIEHUNG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCESS=*HIGH ODER *LOW'

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0310 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' HAT LINK-BEZIEHUNG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-PRIVILEGED'

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0311 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' HAT LINK-BEZIEHUNG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED'

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0312 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*MANDATORY-AT-STARTUP' HAT ABHAENGIGKEIT ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE- ODER *AT-DSSM-LOAD' ODER '*MANDATORY-AT-STARTUP'

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0313 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*SYSTEM-GLOBAL' HAENGT VON SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-PRIVILEGED' AB

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0314 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*SYSTEM-GLOBAL' HAENGT VON SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED' AB

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0315 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCESS=*SYSTEM' HAENGT VON SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCCESS=*HIGH ODER *LOW' AB

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0316

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0316 DIE GLEICHE SVC- ODER SYSTEM-EXIT-NUMMER IN VERSCHIEDENEN SUBSYSTEMEN: '(&00)' - '(&01)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Subsystem-Name, Subsystem-Versionsnummer und Entry-Name

## ESM0317

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0317 GLEICHE KOMBINATION 'SVC-NUMBER, FUNCTION-NUMBER UND FUNCTION-VERSION' IN VERSCHIEDENEN SUBSYSTEMEN: '(&00)' - '(&01)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Subsystem-Name, Subsystem-Versionsnummer und Entry-Name

## ESM0318

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0318 GLEICHE KOMBINATION 'SVC-NUMBER, FUNCTION-NUMBER AND FUNCTION-VERSION' IN DEN SUBSYSTEMEN: '(&00)' - '(&01)' MIT 'VERSION-COEXISTENCE=*ALLOWED' ODER 'VERSION-EXCHANGE=*ALLOWED' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Subsystem-Name, Subsystem-Versionsnummer und Entry-Name

## ESM0319

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0319 FUER ISL-ENTRY, GLEICHE KOMBINATION 'FUNCTION-NUMBER UND FUNCTION-VERSION' IN VERSCHIEDENEN SUBSYSTEMEN: '(&00)' - '(&01)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Subsystem-Name, Subsystem-Versionsnummer und Entry-Name

## ESM0320

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0320 FUER ISL-ENTRY IST GLEICHE KOMBINATION 'FUNCTION-NUMBER UND FUNCTION-VERSION' IN DEN SUBSYSTEMEN: '(&00)' - '(&01)' MIT 'VERSION-COEXISTENCE=*ALLOWED' ODER 'VERSION-EXCHANGE=*ALLOWED' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Subsystem-Name, Subsystem-Versionsnummer und Entry-Name

## ESM0321

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0321 OPERANDEN-FEHLER: DIE OPERANDEN 'SIZE' UND 'START-ADDRESS' DER SUBSYSTEME: '(&00)' UND '(&01)' SIND NICHT REALISIERBAR

### Bedeutung

Die Subsysteme (&00) und (&01) ueberlappen sich auf Grund der angegebenen
Operanden SIZE und START-ADDRESS
Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog definiert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0322

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0322 ANZAHL DER IM KATALOG '(&00)' DEFINIERTEN BEZIEHUNGEN UEBERSCHREITET MAXIMALWERT

### Bedeutung

Es sind max. 4096 Beziehungen (Dependent- bzw. Link) einschliesslich
gegenwaertiger Beziehungen moeglich
(&00): Angegebener Katalogname

## ESM0323

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0323 STANDARD-VERSION DES SUBSYSTEMS '(&00)' KANN NICHT DURCH KOMMANDO /ADD-SUBSYSTEM GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0324

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0324 EINIGE WARNUNGEN AUF SYSLST GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Mindestens eins der Subsysteme kann wegen der angegebenen CREATION-TIME
nicht automatisch aktiviert werden

## ESM0325

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0325 FEHLER WAEHREND KOMMANDO '(&00)'. GENAUERE MELDUNGEN AUF SYSLST

### Bedeutung

(&00): Kommandoname

## ESM0326

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0326 KOMMANDO '(&00)' ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

(&00): Name des Kommando

## ESM0327

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0327 SYSTEM-FEHLER: FEHLER WAEHREND SENDEN AN DSSM-BOERSE. BOERSEN-RETURN-CODE: '(&00)'

### Bedeutung

Ein SERSLOG-Entrag wird mit RECTYPE=ESMERR und TITLE ESMBSTC geschrieben
(&00): Hexadezimalwert des Boersenfunktions-Returncode
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0328

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0328 ERZEUGEN EINER DSSM-COMMISSION-LIST WAEHREND STARTUP NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

DSSM kann nicht arbeiten. Die Startup-Routine wird informiert
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0329

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0329 ANGABE GLEICHER SVC-NUMMER EINMAL MIT UND EINMAL OHNE 'F-NUM F-VERS' IN SUBSYSTEMEN '(&00)' UND '(&01)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog deklariert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Subsystem-Name, Subsystem-Versionsnummer und Entry-Name

## ESM0330

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0330 NEUER KATALOG ENTHAELT ALTES SUBSYSTEM '(&00)'. DIES WIRD VON /ADD-SUBSYSTEM MIT 'TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS' NICHT AKZEPTIERT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0331

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0331 SUBSYSTEM '(&00)' IM NEUEN KATALOG ALS '*LOCAL-PRIVILEGED' DEFINIERT. DIES WIRD VON /ADD-SUBSYSTEM MIT 'TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS' NICHT AKZEPTIERT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0332

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0332 VERSION DES KATALOGES '(&00)' UNVEREINBAR MIT AKTUELLER DSSM-VERSION

### Bedeutung

Diese Katalogversion wird von der aktuellen DSSM-Version nicht
unterstuetzt
(&00): Angegebener Katalogname
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0333

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0333 OPERANDEN-FEHLER: 'TSN' UND 'VERSION-COEXISTENCE=*ALLOWED' BZW. 'VERSION-EXCHANGE=*ALLOWED' FUER 'WORK-TASK' SUBSYSTEM '(&00)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Operand TSN wurde im neuen/alten Katalog angegeben, das
Subsystem wurde im alten/neuen Katalog erklaert und /ADD-SUBSYSTEM
wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0334

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0334 /ADD-SUBSYSTEM KOMMANDO VOLLSTAENDIG BEARBEITET ABER ES GAB EINER SPEICHERABFRAGEFEHLER WAEHREND DES AUFBAUS DER FUER AUFGENOMMEN KATALOGEN HISTORISCHEN TABELLE

### Bedeutung

Die Systemuebersicht ist richtig aber die historische Tabelle fuer
aufgenommen Katalogen, die bei dem Kommando /SHOW-SUBSYSTEM-INFO meldet
wird, ist nicht rechtserheblich wegen eines Speicherabfragefehlers

## ESM0335

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0335 GLEICHER ISL-ENTRY EINMAL MIT UND EINMAL OHNE 'F-NUM F-VERS' IN SUBSYSTEMEN '(&00)' UND '(&01)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog deklariert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Subsystem-Name, Subsystem-Versionsnummer und Entry-Name

## ESM0336

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0336 GLEICHER ISL-ENTRY OHNE 'F-NUM F-VERS' IN VERSCHIEDENEN SUBSYSTEMEN '(&00)' UND '(&01)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog deklariert und
/ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0337

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0337 SUBSYSTEM '(&00)' HAT LINK-BEZIEHUNG ZU SUBSYSTEM '(&01)'. ZWEI VERSIONEN '(&02)' MIT 'VERSION-COEXISTENCE=*ALLOWED' ODER MIT 'VERSION-EXCHANGE=*ALLOWED' IN BEREICH NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Subsystem ist im alten, eins im neuen Katalog deklariert
und /ADD-SUBSYSTEM wurde mit TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS aufgerufen
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&02): Subsystem-Versionsnummern

## ESM0338

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0338 SUBSYSTEM '(&00)' HAT DEN DELETE AUFTRAG ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Die Subsysteme CLOSE-CTRL Routine hat eine negative Rueckkehrcode gegeben
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0339

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0339 KEIN SYNCHRONER DIENST MOEGLICH FUER SUBSYSTEM '(&00)' WEGEN TASK-VERBINDUNG

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0340

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0340 NICHT GENUEGEND RESERVIERTER ADRESSRAUM VORHANDEN FUER SUBSYSTEME MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE'

### Bedeutung

Es steht nicht mehr genuegend Speicherplatz im Adressraum-Streifen
zur Verfuegung, um den Private-Slice der Subsysteme zu laden

## ESM0341

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0341 KEIN LOKALER SUBSYSTEM KATALOG GELADEN

### Bedeutung

Entweder wurde ein lokaler Subsystemkatalog geladen und schon entladen
oder es wurde kein lokaler Katalog geladen

## ESM0342

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0342 LOKALER SUBSYSTEM KATALOG '(&00)' ENTHAELT PRIVILIGIERT SUBSYSTEM '(&01)'

### Bedeutung

(&00): Name des lokalen Subsystemkatalog
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0343

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0343 KATALOG '(&00)' ENTHAELT SUBSYSTEME, DIE MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' DEFINIERT WURDEN. DIES WIRD VON /ADD-SUBSYSTEM MIT 'TYPE=*EXTENDED-ACTIVE-CONFIGURATION' NICHT AKZEPTIERT

### Bedeutung

(&00): Angegebener Dateiname

### Maßnahme

Wiederholen Sie bitte mit /ADD-SUBSYSTEM TYPE=*NEW-SUBSYSTEMS

## ESM0344

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0344 EIN LOKALER SUBSYSTEM KATALOG WIRD SCHON GELADEN

### Bedeutung

Zuerst den geladenen lokalen Subsystemkatalog entladen und dann den neuen
lokalen Subsystemkatalog erneut laden

## ESM0345

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0345 ADRESS RAUM FUER SUBSYSTEM MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' IST WIEDER ERRECHNET WORDEN

### Bedeutung

Wert fuer "SIZE" von ein Subsystem mit 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' hatte
geandert worden. Adress Raum fuer Subsystem mit 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE'
ist wieder errechnet worden.

## ESM0346

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0346 'DELETE' DES SUBSYSTEMS '(&00)' UNTERBROCHEN WEIL CREATE DER NEUEN VERSION '(&01)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Versionsnummer des Subsystems
Keine Verbindungsunterbrechung ist waehrend Austausch dieses Subsystems
erlaubt

## ESM0347

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0347 ENTRY '(&00)' DES SUBSYSTEMS '(&01)' WIRD AB DER ADRESSE '(&02)' GELADEN. ANWENDERBEMERKUNG: '(&03)'

### Bedeutung

Die Ausgabe von Subsystemadressen wird durch einem Break-Point gefordert
(&00): Name und Typ von Entry
(&01): Name und Version des Subsystems
(&02): Ladeadresse vom Subsystem-Entry
(&03): Anwenderbemerkung

## ESM0348

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0348 DIE HOLDER-TASK DES SUBSYSTEMS '(&00)' WURDE ANGEHALTEN. FORTSETZEN? ANTWORT (C=FORTSETZEN, R=WIEDERHOLEN, EOT=C)

### Bedeutung

Die Ausgabe von Subsystemadressen wird durch einem Break-Point gefordert
Die vorige(n) Meldung(en) geben die gefordete Adressen an.
(&00): Name und Version des Subsystems

### Maßnahme

CONTINUE: fortsetzen und Subsystemroutine aufrufen
REPEAT: die Meldung(en) mit den Adressen wiederholen

## ESM0349

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0349 KOMMANDO '(&00)' VERBOTEN WENN EIN PROGRAM GELADEN WIRD

### Bedeutung

(&00): Kommando Name

## ESM0350

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0350 INTERNES DSSM PROBLEM WAEHREND VERARBEITUNG

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung der angeforderten Funktion verursacht ein
internes Problem eine abnormale DSSM Task Terminierung

### Maßnahme

DSSM Task Wiederanlauf wird gestarted. Kommando wiederholen

## ESM0351

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0351 TSN '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' SCHON BENUTZT

### Bedeutung

Moegliche Gruende :
- Ein anderer Benutzer hat schon diese TSN benutzt
- Task ist in Abschlussprozedur gesperrt
z.B. Task wartet auf Bestaetigung an Konsole
(&00): TSN von Task zu erstellen fuer Subsystem
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0352

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0352 TASK '(&00)' KANN NICHT ERSTELLT WERDEN FUER SUBSYSTEM '(&01)'

### Bedeutung

Task kann nicht erstellt werden wegen System-Fehler
oder Systemmittel-Engpass
(&00): TSN von Task
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0353

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0353 DSSM RECOVERY NICHT MOEGLICH : KATALOG NICHT MEHR VERFUEGBAR

## ESM0354

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0354 ZU VIEL DSSM RECOVERIES

### Bedeutung

Nur zwei DSSM Recoveries werden versucht.

## ESM0355

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0355 STARTUP GEHT WEITER OHNE START VON SUBSYSTEME MIT CREATION-TIME='(&00)' BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): *BEFORE-SYSTEM-READY/*AFTER-SYSTEM-READY
Wegen DSSM Task Crash, geht STARTUP weiter auch wenn eine Klasse von
automatisch zu startenden Subsysteme nicht vorhanden ist

## ESM0356

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0356 PROBLEM BEIM STAREN VON DSSM RECOVERY

### Bedeutung

Nicht moeglich DSSM Recovery Verarbeitung zu initialisieren

## ESM0357

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0357 KOEXISTENZ FUER LOKALES SUBSYSTEM NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Eine andere Version vom lokalen Subsystem wird schon gestartet
Um die abgefragte Version zu starten, soll zuerst das aktive lokale
Subsystem gestoppt werden

## ESM0358

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0358 LOKAL '(&00)' VON MELDUNGSDATEI '(&01)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

(&00) : Falsche Funktion Aktivation oder Deaktivation
(&01) : Meldungsdatei Name

## ESM0359

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0359 SYSTEM-FEHLER BEI BEARBEITUNG VON LOKALE KATALOG

### Bedeutung

Ein System-Fehler wird bei der Bearbeitung einer lokalen Katalog erkannt
Moegliche Gruende sind : Zugang Fehler nach ETCBDSSM oder EXVTDSSM oder es
ist nicht moeglich DSMUSE fuer die Task zu kreieren

## ESM0360

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0360 SYSTEM-FEHLER WAEHREND ZUGANG NACH XVT ODER TCB TABELLEN

### Bedeutung

Moegliche Grunden sind : Zugang Fehler nach ETCBDSSM oder EXVTDSSM oder es
ist nicht moeglich DSMUSE fuer die Task kreieren

## ESM0361

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0361 SYSTEM-FEHLER WAEHREND ZUGRIFF ZU '(&00)'-TABELLE FUER SUBSYSTEM '(&01)'

### Bedeutung

(&00): Tabelle Name
(&01): Name and Versionsnummer des Subsystems

## ESM0362

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0362 KOMMANDO /SHOW-SUBSYSTEM-ATTRIBUTES NICHT AUSGEFUEHRT. SPAETER ERNEUT VERSUCHEN

### Bedeutung

This error is due to a lake of memory in class 4 or 5

## ESM0363

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0363 KOMMANDO ABGEWIESEN WEGEN FEHLER IN DER MONJV-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Fehler in der MONJV-Verarbeitung. Naehere Informationen siehe Conslog.

## ESM0364

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0364 MONJV ZUGRIFFSFEHLER '(&00)' AUF DIE JOBVARIABLE '&(02)'. SIEHE MELDUNGSSCHLUESSEL JVS(&01)

### Bedeutung

Ein Zugriff auf die MONJV '(&02)' war nicht erfolgreich
&00: MONJV-Makro-Fehlercode
01: MONJV nicht zugreifbar
02: MONJV wird gerade benutzt
03: bei der angegebenen JV handelt es sich um keine MONJV
04: MONJV kann nicht erzeugt werden
06: MONJV Name ist ungueltig
07: die MONJV wurde bereits durch "Job Acceptance" eroeffnet,
ist aber noch keiner Task zugeordnet
09: der Link-name *SMONJVP kann keiner MONJV zugewiesen werden
Siehe Meldungsschluessel JVS(&01)

## ESM0400

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0400 'CREATE' BZW. 'RESUME' SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'SYNCHRONOUS=(&01)' UND 'RESET=(&02)'

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01),(&02): *YES oder *NO

## ESM0401

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0401 DSSM-INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN. IN DIESER SESSION KEIN SUBSYSTEM VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die vorangegangene Meldung nennt die Ursache des Fehlers
DSSM: Dynamic Subsystem Management

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen

## ESM0402

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0402 'CREATE' BZW. 'RESUME' SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'SUBSYSTEM-PARAMETER=(&01)'

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Zeichenfolge, die im Kommando angegeben wurde (erster Teil)

## ESM0403

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0403 DVS-FEHLER '(&01)': KEIN SUBSYSTEM-KATALOG '(&00)' VORHANDEN. WEITERE INFORMATION : /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die SPL-Schnittstelle meldete einen Fehler
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann
ueber /HELP-MSG erfragt bzw.
dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden
(&00): Name der Datei, die den Subsystem-Katalog enthaelt
(&01): DVS-Fehlerschluessel

## ESM0404

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0404 KEIN KLASSE-4-SPEICHER VERFUEGBAR

### Maßnahme

Ein SERSLOG-Entry wird geschrieben

## ESM0405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ESM0405 FEHLER BEIM LADEN DES RESTLICHEN DSSM-CODINGS

### Bedeutung

DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0406

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0406 KEINE ANTWORT-BOERSE FUER DSSM-AUFTRAEGE VERFUEGBAR; BOERSEN-RETURN-CODE: '(&00)'

### Bedeutung

Die Auftraege an die DSSM-Task werden ueber die DSSM-Boerse und eine
Antwortboerse abgewickelt
Ein SERSLOG-Entry wird geschrieben
(&00): Hexadezimalwert des Boersenfunktions-Returncode
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0407

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0407 DSSM-TASK KANN NICHT ERZEUGT ODER GESTARTET WERDEN

### Bedeutung

DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0408

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0408 DSSM-VERSION '(&00)' ERFOLGREICH INITIALISIERT; KATALOG '(&01)' VERWENDET

### Bedeutung

(&00): Versionsnummer im Format nn.n
(&01): Katalogname
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM0409 DSSM NICHT INITIALISIERT

### Bedeutung

DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0410

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0410 SUBSYSTEM '(&00)' IS ENTSPERRT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0412

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0412 INTERNER DSSM-FEHLER WAEHREND SHUTDOWN. DSSM-SHUTDOWN NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0413

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM0413 FEHLER BEIM AUFRUF EINER BOERSEN-FUNKTION. BOERSEN-RETURN-CODE '(&00)'

### Bedeutung

Ein SERSLOG-Entry wird geschrieben
(&00): Wert des Boersenfunktions-Returncode

## ESM0414

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0414 SYNTAX-FEHLER IM VERSIONS-FORMAT

## ESM0415

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0415 SYNTAX-FEHLER IM INSTALLATION-UNIT-FORMAT

## ESM0416

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0416 FALSCHER DSSM-STARTUP-OPERAND '(&00)'. OPERAND ABGEWIESEN

### Bedeutung

Operand (&00) wird nicht verarbeitet

## ESM0417

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0417 TASK KANN NICHT MIT SUBSYSTEMEN MIT 'MEMORY-CLASS=(&00)' VERBUNDEN WERDEN

### Bedeutung

Die Reservierung des Adressraum-Streifens wurde nicht bei
Kreierung der Task durchgefuehrt, oder die Task wurde vor
Aktivierung des Adressraum-Streifens fuer *BY-SLICE kreiert
, oder RELEASE-SUBSYSTEM-SPACE MEMORY-TYPE=*ALL oder
MEMORY-TYPE=*BY-SLICE ist gegeben worden
(&00): *LOCAL-PRIVILEGED oder *BY-SLICE

### Maßnahme

Bitte kreieren Sie eine neue Task, um die *BY-SLICE Subsysteme
zu erreichen

## ESM0418

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0418 ADRESSRAUM-STREIFEN FUER DIESE SESSION ZU GROSS

### Bedeutung

DSSM versucht in dieser Session, die Subsysteme in den KLASSE-4-Speicher
zu
laden

### Maßnahme

Fehlerhaften Katalog korrigieren

## ESM0419

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ESM0419 DSSM NICHT VERFUEGBAR. DSSM-TASK ZERSTOERT

### Bedeutung

Die DSSM-Task wurde waehrend der DSSM-Startup-Phase zerstoert
DSSM: Dynamic Subsystem Management

## ESM0420

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0420 ZUGRIFF ZU ZENTRALEN TABELLEN GESCHEITERT

### Bedeutung

Entkoppelter Zugriff auf XVT oder TCB nicht ausgefuehrt

## ESM0421

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0421 DVS-FEHLER '(&01)': BEI ZUGRIFF AUF KATALOG-DATEI '(&00)'. WEITERE INFORMATION : /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die SPL-Schnittstelle meldete einen Fehler.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden
(&00): Angegebene Katalogdatei
(&01): DVS-Fehlerschluessel

## ESM0422

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0422 FORMAT-FEHLER IN KATALOG-DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Entweder wurde eine fehlerhafte Katalogversion oder ein unvereinbarer
Anlagentyp angegeben
(&00): Angegebene Katalogdatei

## ESM0423

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0423 SPEICHERVERWALTUNGS-FEHLER WAEHREND KOMMANDO-BEARBEITUNG

### Bedeutung

Speicherverwaltung kann die unreservierte Anforderung nicht bearbeiten

## ESM0424

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM0424 DSSM-INTERNER FEHLER WAEHREND KOMMANDO-BEARBEITUNG

### Bedeutung

DSSM kann nicht auf den Systemanker oder Taskanker zugreifen

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen

## ESM0425

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0425 'DELETE' BZW. 'HOLD' SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'FORCED=*YES'

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0426

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0426 ADRESSE DES RESERVIERTEN KLASSE-5-SPEICHERS FUER PRIVILEGIERTE SUBSYSTEME IST '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Adresse des angegebenen Speicherbereiches

## ESM0427

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0427 ADRESSE DES RESERVIERTEN KLASSE-5-SPEICHERS FUER NICHT-PRIVILIGIERTE SUBSYSTEME IST '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Adresse des angegebenen Speicherbereiches

## ESM0428

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0428 'CREATE' BZW. 'RESUME' VON SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'SUBSYSTEM-PARAMETER=(&01)' (FORTGESETZT)

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Zeichenfolge, die im Kommando angegeben wurde (ggf. zweiter Teil)

## ESM0429

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0429 SUBSYSTEME MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' NICHT VERFUEGBAR AUF AKTUELLER BS2000 VERSION

### Bedeutung

Im angegebenen Katalog gibt es Subsysteme, die mit
'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE',definiert wurden. Solche Subsysteme sind
erst ab BS2000/OSD-BC V3 ladbar.

### Maßnahme

Um diese Subsysteme nutzen zu koennen, muss der Operand
'MEMORY-CLASS' mit dem Kommando /MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER
geaendert werden.

## ESM0430

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0430 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' NICHT VERFUEGBAR AUF AKTUELLER BS2000 VERSION

### Bedeutung

Das Subsystem ist mit 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE'
deklariert und kann nur ab BS2000/OSD-BC V3 geladen werden
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

### Maßnahme

Um dieses Subsystem benutzen zu koennen, muss der Operand
'MEMORY-CLASS' mit dem Kommando /MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER
geaendert werden

## ESM0431

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0431 PRIVILEGIERUNGS-FEHLER: KOMMANDO FUER AUFRUFER NICHT ERLAUBT

## ESM0432

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0432 FEHLER WAEHREND DER PROTOKOLLDATEI-AKTIVIERUNG DURCH CLTF

### Bedeutung

Moegliche CLTF-Meldung in Blattschreiberprotokoll

## ESM0433

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0433 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das Subsystem kann wegen eines internen Reservierungsfehlers
waehrend der DSSM-Startup-Phase nicht geladen werden.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0434

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0434 ECMF FEHLER FUER SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE'

### Bedeutung

Das Subsystem ist wegen einem internen Fehler der ECMF-Funktion
nicht verfuegbar. Ein SERSLOG-Eintrag wird geschrieben.
ECMF: Extended Cross Memory Facility
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0435

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0435 ADRESSE DES RESERVIERTEN KLASSE-5-SPEICHERS FUER SUBSYSTEME MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' IST '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Adresse des angegebenen Speicherbereiches

## ESM0436

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM0436 SUBSYSTEME MIT "BY-PROGRAM" DEFINIERTEN ENTRIES SETZEN BLSSERV V2.1A VORAUS

### Bedeutung

Falsche Version von BLSSERV gestartet oder das Subsystem BLSSERV ist
nicht geladen

## ESM0440

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0440 SUBSYSTEM MIT MEMORY-CLASS=*BY-SLICE KANN NICHT ENTFERNT WERDEN

### Bedeutung

subsystem mit memory-class=*by-slice kann nicht entfernt werden

## ESM0500

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0500 '(&00)' Copyright (C) (&01) Fujitsu Technology Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Copyright-Jahr

## ESM0501

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0501 '(&00)' Copyright (C) (&02) (&01). Alle Rechte vorbehalten

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Copyright-Text des Subsystemverantwortlichen
(&02): Copyright-Jahr

## ESM0504

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0504 VERBINDUNG MIT SUBSYSTEM '(&00)' IST NICHT MOEGLICH: TASK BEREITS MIT SUBSYSTEM '(&01)' VERBUNDEN

### Bedeutung

Adressraum der beiden Subsysteme muss zur Zeit der Katalog-Generierung
getrennt sein
(&00): Subsystem-Name und Versionsnummer mit dem die Task
eine Verbindung herzustellen versucht
(&01): Subsystem-Name und Versionsnummer mit dem die Task
eine Verbindung bereits hergestellt hat

## ESM0600

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0600 EINZELNE VERSION '(&00)' MIT SUBSYSTEM-NAMENSWERT GLEICH '*ALL' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

(&00): Subsystem-Version

## ESM0601

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0601 SUBSYSTEM NICHT GEFUNDEN. FUNKTION BEENDET

### Bedeutung

1) Der Subsystem existiert in der Konfiguration nicht
2) Der Benutzer hat nicht genuegend Privilegien,
um die Information zu erhalten

## ESM0602

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0602 SYSTEM-(REQM-)FEHLER. FUNKTION ABNORMAL BEENDET

## ESM0603

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0603 VERSION '(&00)' NICHT ERLAUBT BEI ANGABE DES SUBSYSTEM-NAMENS MIT WILDCARD

### Bedeutung

(&00): Subsystem-Version

## ESM0604

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0604 VERSION '(&00)' MIT SUBSYSTEM-NAMENSWERT GLEICH '*NON-PRIVILEGED-CLASS-5' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

(&00): Subsystem-Version

## ESM0605

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0605 SUBSYSTEM '(&00)' WEGEN FEHLER GESPERRT

### Bedeutung

Subsystem (&00) wegen eines vorangegangenen Fehlers waehrend der Funktion
CREATE bzw. DELETE bzw. RESUME oder HOLD gesperrt
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0606

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ESM0606 SYSTEM-FEHLER BEI UEBERGANG ZU TSOS-PRIVILEG

## ESM0607

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0607 VERSION '(&00)' MIT SUBSYSTEM-NAMESWERT GLEICH '*ALL-CLASS-5' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

(&00): Subsystem-Version

## ESM0608

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0608 SUBSYSTEM-VERSION NICHT GEFUNDEN. FUNKTION ABGEBROCHEN

## ESM0609

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0609 WARNUNG: TASK-VERBINDUNG ZUM ENTRY '(&00)' IM SUBSYSTEM '(&01)' VOM ADMINISTRATOR AUFGEHOBEN

### Bedeutung

(&00): Aufruf-ENTRY-Name
(&01): Subsystem-Name

## ESM0610

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

ESM0610 KEIN SUBSYSTEM FUER OPERANDEN-WERT '(&00)' VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): *NON-PRIVILEGED-CLASS-5 / *ALL-CLASS-5

## ESM0611

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0611 KEINE VERBINDUNGSTABELLE FUER DIESE TASK VORHANDEN

### Bedeutung

Der Zeiger auf die Verbindungstabelle ist nicht initialisiert

## ESM0612

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0612 LADEN DES SUBSYSTEMS '(&00)' NICHT DURCHGEFUEHRT: ERFORDERLICHE REP-DATEI '(&01)' NICHT VORHANDEN BZW. UNGUELTIG

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): REP-Dateiname

## ESM0613

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0613 AENDERUNG DER MEMORY-CLASS ODER DER SYNTAX-DATEI ODER INSTALLATION-USERID, DIE ZU EINER SYNTAX-DATEI AENDERUNG FUEHRT, IST FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT ERLAUBT.

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
Subsystem muss durch kommando /STOP-SUBSYSTEM geloescht werden

## ESM0614

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0614 NICHT-PRIVILEGIERTES SUBSYSTEM '(&00)' KANN KEINE SYNTAX-DATEI DEKLARIEREN: 'CONNECTION-SCOPE=*PROGRAM' IN ENTRY '(&01)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): ENTRY-Name

## ESM0615

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

ESM0615 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'LIBRARY=*CPLINK' KANN KEINE REP-DATEI DEKLARIEREN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0616

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0616 WARNUNG: 'CLOSE-CTRL-ROUTINE', 'STOPCOM-ROUTINE' UND 'DEINIT-ROUTINE' NICHT DEFINIERT, WERT '*NO' WIRD FUER OPERAND 'STOP-AT-SHUTDOWN' ANGENOMMEN

## ESM0617

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0617 SUBSYSTEM '(&00)' HAT 'MEMORY-CLASS' GEAENDERT. ALLE SPEICHER-PARAMETER ERFORDERLICH

## ESM0618

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0618 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-DSSM-LOAD' UND 'LIBRARY=*CPLINK' MUSS 'LIBRARY' AENDERN, WENN 'CREATION-TIME' GEAENDERT WIRD

## ESM0619

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0619 SUBSYSTEM '(&00)' KANN KEIN 'WORK TASK' SUBSYSTEM WERDEN

### Bedeutung

Subsystem entspricht nicht 'WORK TASK' und hat eine init-Routine und eine
close-ctrl-, stopcom- oder deinit-Routine *DYNAMIC definiert.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0620

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0620 SUBSYSTEM '(&00)' MUSS CHARAKTER-EIGENSCHAFTEN EINES 'WORK TASK' SUBSYSTEMS BEWAHREN

### Bedeutung

Subsystem entspricht 'WORK-TASK' und muss dann einen Init-Routine Entry
und eine dynamische Close-ctrl-, Stopcom- oder Deinit-Routine deklarieren.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0621

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0621 NICHT PRIVILEGIERTES SUBSYSTEM '(&00)' DARF WEDER 'INIT-ROUTINE', NOCH 'CLOSE-CTRL-ROUTINE', NOCH 'STOPCOM-ROUTINE' NOCH 'DEINIT-ROUTINE' DEFINIEREN

## ESM0622

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0622 'CLOSE-CTRL-ROUTINE' UND/ODER 'STOPCOM-ROUTINE' UND/ODER 'DEINIT-ROUTINE' ALS '*DYNAMIC' DEFINIERT UND KEINE 'INIT-ROUTINE' FUER SUBSYSTEM '(&00)' ANGEGEBEN

## ESM0623

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0623 ANGABE 'INTERFACE-VERSION' ERFORDERLICH FUER SUBSYSTEM '(&00)': 'INIT-ROUTINE' UND/ODER 'CLOSE-CTRL-ROUTINE' UND/ODER 'STOPCOM-ROUTINE' UND/ODER 'DEINIT-ROUTINE' ANGEGEBEN

## ESM0624

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0624 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'STOP-AT-SHUTDOWN=*NO' HAT BEZIEHUNGEN ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'STOP-AT-SHUTDOWN=*YES'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0625

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0625 INKONSISTENZ ZWISCHEN DEN OPERANDEN 'FORCED-STATE-CHANGE' UND 'SUBSYSTEM-HOLD' FUER SUBSYSTEM '(&00)'

### Bedeutung

FORCED-STATE-CHANGE=*ALLOWED kann nicht mit SUBSYSTEM-HOLD=*FORBIDDEN
verwendet werden.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0626

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0626 INKONSISTENZ ZWISCHEN DEN OPERANDEN 'RESET' UND 'SUBSYSTEM-HOLD' FUER SUBSYSTEM '(&00)'

### Bedeutung

RESET=*ALLOWED kann nicht mit SUBSYSTEM-HOLD=*FORBIDDEN verwendet werden
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0627

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0627 INKONSISTENZ ZWISCHEN DEN OPERANDEN 'RESTART-REQUIRED' UND 'INIT-ROUTINE' FUER SUBSYSTEM '(&00)'

### Bedeutung

Wenn RESTART-REQUIRED=*YES, muss INIT-ROUTINE deklariert werden
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0628

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0628 SUBSYSTEM '(&00)' HAT ENTRY MODUS SYSTEM-EXIT, KANN NICHT 'VERSION-COEXISTENCE=*ALLOWED' DEKLARIEREN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0630

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0630 GLEICHER ISL-ENTRY ODER SVC-NUMMER MIT GLEICHEN 'FUNCTION-NUMBER' UND 'FUNCTION-VERSION' IN SUBSYSTEMEN: '(&00)' - '(&01)' MIT 'VERSION-COEXISTENCE' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00): ,(&01)Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0631

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0631 GLEICHE 'TSN' UND 'VERSION-COEXISTENCE/-EXCHANGE=*ALLOWED' FUER 'WORK TASK' SUBSYSTEME '(&00)' UND '(&01)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00): ,(&01)Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0632

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0632 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT MEHREREN LINK-BEZIEHUNGEN ZU SUBSYSTEM '(&01)' UND 'VERSION-EXCHANGE/-COEXISTENCE=*ALLOWED' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

(&00): ,(&01)Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0633

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0633 PRIVILEGIERTES SUBSYSTEM '(&00)' KANN NICHT NICHT PRIVILEGIERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0634

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0634 SUBSYSTEM '(&00)' KANN NICHT LINK-BEZUG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED' HABEN

### Bedeutung

(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0635

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0635 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*SYSTEM-GLOBAL' KANN NICHT VON SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-PRIVILEGED' ODER 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED' ABHAENGEN

### Bedeutung

(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0636

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0636 'START-ADDRESS' MUSS VIELFACHES VON X'100000' SEIN IN SUBSYSTEM '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0637

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0637 FUER 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED' OPERAND 'SIZE' UND 'START-ADDRESS' VON SUBSYSTEM '(&00)' UND SUBSYSTEM '(&01)' NICHT BEARBEITBAR

### Bedeutung

Die Subsysteme (&00) und (&01) ueberlappen sich in der selben Holdertask
aufgrund der angegebenen Operanden SIZE und START-ADDRESS
(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0638

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0638 ENTRY '(&00)' 'CONNECTION-ACCESS=*SYSTEM' DARF NICHT IN SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED' VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

(&00): Entry-Name
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0639

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0639 ENTRY '(&00)': NUR 'CONNECTION-SCOPE=*PROGRAM' DARF MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED' IN SUBSYSTEM '(&01)' VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

(&00): Entry-Name
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0640

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0640 SUBSYSTEM '(&00)' DEKLARIERT MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-DSSM-LOAD' DARF KEINE MELDUNGSDATEI HABEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0641

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0641 SUBSYSTEM '(&00)' DEKLARIERT MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-DSSM-LOAD ODER *AT-DSSM-LOAD' DARF KEINE SYNTAXDATEI HABEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0642

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ESM0642 FUNKTION REMOVE ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die vorausgegangene Meldung nennt die Ursache des Fehlers

## ESM0643

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0643 INTERNER FEHLER WAEHREND 'SICHERUNG' PROZESSES

### Bedeutung

Interner Fehler waehrend Sicherungsprozesses. Moegliche Ursache: abnormale
Terminierung, falscherInitializierungszeiger oder leerer Katalog

### Maßnahme

Information (Sled und Serslog) an Diagnoseabteilung senden

## ESM0644

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0644 KATALOG ENTHAELT INKONSISTENTE BEZIEHUNGEN

### Bedeutung

Waehrend des //CHECK-CATALOG Prozesses hat DSSM Check-Unvereinbarkeiten
bemerkt,
z.B. Inkonsistenten Beziehungen oder Cycle

## ESM0645

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0645 DATEI '(&00)' SCHON KATALOGISIERT

### Bedeutung

(&00): Name des Katalogs zu sichern

### Maßnahme

Geben Sie einen anderen Name oder loeschen Sie die Datei und wiederholen
Sie das /SAVE-SUBSYSTEM-CATALOG Kommando

## ESM0646

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0646 FEHLER WAEHREND '(&00)' FUNKTION PROZESSES

### Bedeutung

Fehler waehrend Loeschprozesses, ein Problem waehrend des Zugriffes auf
Call-Entry Tabelle oder waehrend der Versionsnummersuche.
Fehler waehrend des Aenderungsprozesses,ein Problem waehrend der
Versionsnummersuche.
(&00): REMOVE (Loeschen) oder UPDATE (Aenderung) Funktion

### Maßnahme

Information (Sled und Serslog) an Diagnoseabteilung schicken.

## ESM0647

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 50

Warranty : NO

ESM0647 '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' GEAENDERT. NEUE WERT : '(&02)'

### Bedeutung

(&00): Subsystem Attribut
(&01): Subsystem Name und Versionsnummer
(&02): Subsystem Attribut Wert

## ESM0648

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0648 FEHLER WAEHREND SICHERUNGSPROZESSES

### Bedeutung

Ein Fehler trat waehrend des Sicherungsprozess auf

### Maßnahme

Die vorhergehenden Meldungen helfen Ihnen die Fehlerursache festzustellen.
Fehler korrigieren und erneut versuchen.

## ESM0649

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0649 MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-DSSM-LOAD' DEKLARIERT ES SUBSYSTEM '(&00)' MUSS EIN DYNAMIC-CHECK-ENTRY HABEN

### Bedeutung

(&00): Subsystem Name und Versionsnummer

### Maßnahme

DYNAMIC-CHECK-ENTRY deklarieren

## ESM0650

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0650 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'STOP-AT-SHUTDOWN=YES' KANN NICHT VON SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'STOP-AT-SHUTDOWN=NO' BEZOGEN WERDEN

### Bedeutung

(&00): ,(&01)Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0651

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0651 SUBSYSTEM '(&00)' MIT EINER INIT-ROUTINE UND EINER CLOSE-CTRL-ROUTINE MUSS EINE DEINIT-ROUTINE VOM GLEICHEN TYP WIE DIE CLOSE-CONTROL-ROUTINE ANGEBEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0653

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0653 FEHLERHAFTER ENTRY-NAME '(&00)' IN SUBSYSTEM '(&01)'

### Bedeutung

(&00): ENTRY-Name
(&01): Subsystem Name und Versionsnummer

## ESM0654

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0654 VERSCHIEDENE VERSIONEN DER SUBSYSTEME '(&00)' - '(&01)' MIT 'CREATION-TIME=*AT-SUBSYSTEM-CALL' UND 'VERSION-COEXISTENCE=*FORBIDDEN' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00),(&01):Subsystem Name und Versionsnummer

## ESM0655

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0655 SUBSYSTEM '(&00)' HAT DAS AUTOMATICHE CREATION-TIME '(&01)' WELCHES UNGLEICH VOM ANGEBENEN CREATION-TIME '(&02)' IST

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems.
(&01),(&02): Subsystem Creationtime.

### Maßnahme

Wert fuer 'CREATION-TIME' muss identisch zu den anderen Version sein.
Oder Sie koennen zuerst '*AT-CREATION-REQUEST' als 'CREATION-TIME' fuer
die andere Version setzen und dann das /MODIFY-SUBSYSTEM-PARAMETER
Kommando wiederholen.

## ESM0656

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0656 WERT 'AT-CREATION-REQUEST' FUER 'CREATION-TIME' FUER SUBSYSTEM '(&00)' UEBERNOMMEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM0657

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0657 NICHT EINHEITLICH VERWENDETE LOGICAL-ID FUER SUBSYSTEM '(&00)'

### Bedeutung

Wird eine der Nebenkomponenten des Subsystems mit einem logischen Namen
angesprochen, muessen bei allen zu diesem Subsystem gehoerenden
Nebenkomponenten logische Namen angegeben werden.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und wiederholen.

## ESM0658

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0658 FUER DAS SUBSYSTEM '(&00)' KONNTE KEINE DER LOGICAL-ID '(&01)' ENTSPRECHENDE DATEI GEFUNDEN WERDEN

### Bedeutung

Es konnte keine Datei fuer die gegebene LOGICAL-ID gefunden werden.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems.
(&01): LOGICAL-ID der Datei.

## ESM0659

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0659 MELDUNGSDATEI '(&01)' KANN FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT DEAKTIVIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Meldungsdatei kann nicht deaktiviert werden. Im Rahmen eines
Austauches word die neue Meldungsdatei trotzdem aktiviert.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems.
(&01): Meldungsdatei.

## ESM0660

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0660 NEUE MELDUNGSDATEI '(&01)' KANN FUER SUBSYSTEM '(&00)' NICHT AKTIVIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Meldungsdatei kann nicht aktiviert werden. Im Rahmen eines Austauchs
bleibt die alte Meldungsdatei weiterhin aktiviert.
(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems.
(&01): Neue Meldungsdatei.

## ESM0661

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM0661 DIE DSSM-ROSI-SCHNITTSTELLE FUER SUBSYSTEM '(&00)' GIBT X'(&01)' ALS RETURNCODE UND '(&02)' ALS BENUTZE REPDATEI

### Bedeutung

DiagnoseMeldung
(&00): Subsystem Name und Versionsnummer
(&01): Returncode
(&02): verwendete Repdatei

## ESM0662

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM0662 LOGICAL-ID DER NEBENKOMPONENTE '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' NICHT SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

'*UNCHANGED' oder '*REFRESH' kann nur gewaehlt werden, wenn bereits vorher
ein Wert fuer LOGICAL-ID angegeben wurde.
(&00): Subsystemdatei.
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0663

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM0663 DEFAULT-NAME DER NEBENKOMPONENTE '(&00)' FUER SUBSYSTEM '(&01)' NICHT SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

'*UNCHANGED' kann nur verwendet werden, wenn vorher ein Wert fuer
DEFAULT-NAME angegeben wurde.
(&00): Subsystemdatei.
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0664

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0664 FUER DAS MIT IMON INSTALLIERTE SUBSYSTEM '(&00)' MUSS EINEINSTALLATION-UNIT ANGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0665

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0665 'DEFAULT-NAME' FUER DATEIEN DES SUBSYSTEMS '(&00)' VERWENDET

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0666

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0666 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' MUSS MIT 'SUBSYSTEM-LOAD-MODE=*ADVANCED' DEFINIERT SEIN

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0667

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0667 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' DARF NICHT FUER DAS SUBSYSTEM '(&01)' MIT ENTRY '(&00)' MIT 'CONNECTION-ACCESS=*SYSTEM' VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

(&00): Entry-Name
(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0668

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0668 SUBSYSTEM '(&00)' DARF KEINE ADRESSBEZIEHUNG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' HABEN

### Bedeutung

(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0669

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

ESM0669 SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCESS=*SYSTEM' DARF KEINE ABHAENGIGKEITSBEZIEHUNG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' HABEN

### Bedeutung

(&00),(&01): Name und Versionsnummer des Subsystems

## ESM0670

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0670 PROBLEM BEIM SCHREIBEN AUF SYSLST. SYSFILE-RETURN-CODE = X'(&00)'

### Bedeutung

(&00): Hexadezimalwert des Fehlerbytes der SYSFILE-Schnittstelle

## ESM0671

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0671 PROBLEM BEIM SCHREIBEN AUF SYSOUT

## ESM0672

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

ESM0672 PROBLEM BEIM SCHREIBEN DER OPS-PUFFERSPEICHER

### Bedeutung

OPS: Output Presentation Service

## ESM0673

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0673 ANGEGEBENES '(&00)' NICHT VORHANDEN FUER SUBSYSTEM '(&01)'. NEUE WERTE ODER TERMINATE EINGEBEN (FN=DATEI; TERMINATE; EOT= TERMINATE)

### Bedeutung

Subsystem Datei nicht vorhanden. Neue Werte oder Terminate eingeben
(&00): Dateitype von subsystem Datei
(&01): Subsystemname und Version

### Maßnahme

Bitte Wert eingeben

## ESM0674

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0674 ANGEGEBENES '(&00)' NICHT VORHANDEN FUER SUBSYSTEM '(&01)'. NEUE WERTE, TERMINATE ODER IGNORE EINGEBEN (FN=DATEI; TERMINATE; EOT=TERMINATE; IGNORE)

### Bedeutung

Subsystem datei nicht vorhanden. Nueun wert oder terminate eingeben
(&00): Dateitype von subsystem Datei
(&01): Subsystemname und Version

### Maßnahme

Bitte wert eingeben

## ESM0675

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : YES

ESM0675 ERFORDERLICHE SUBSYSTEM NICHT GESTARTET. STARTUP FORTSETZEN ? JA ODER NEIN ?(YES; NO; EOT=YES).

### Bedeutung

Erforderliche subsystem (with creation-time *AT-DSSM-LOAD or
*MANDATORY-AT-STARTUP) nicht gestartet.

## ESM0676

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM0676 OPERANDEN-FEHLER: ENTRY '(&00)': NUR 'MODE=*LINK' DARF MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

(&00): ENTRY-Name.

## ESM0677

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM0677 OPERANDEN-FEHLER: ENTRY '(&00)': NUR 'CONNECTION-SCOPE=*TASK' ODER 'CONNECTION-SCOPE=*PROGRAM' DARF MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE' VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

(&00): ENTRY-Name.

## ESM1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ESM1000 AUF SHUTDOWN BOERSE DEFINIERTE WARTEZEIT VERFLOSSEN

### Bedeutung

Shutdown Prozess von DSSM kann nicht waehrend der Wartezeit auf Shutdown
Boerse beendet werden.
Definierte Wartezeit ist 900 Sekunden fuer C30-C50 Geractetyp und 600
Sekunden fuer die anderen Geraetetypen

## ESM1012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1012 ANWEISUNG AUF ANFORDERUNG DES BENUTZERS ABGEBROCHEN

## ESM1013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1013 KATALOG '(&00)' IST LEER

### Bedeutung

(&00): Aktueller Katalogname.

## ESM1200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1200 KATALOG '(&00)' ERSTELLT

### Bedeutung

(&00): Katalogname.

## ESM1206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1206 KATALOG INKONSISTENT

## ESM1209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1209 KATALOG ENTHAELT INKONSISTENTE BEZIEHUNGEN

## ESM1210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1210 KATALOG '(&00)' MIT FORCED='(&01)' ERSTELLT

### Bedeutung

(&00): Katalogname
(&01): Operandenwert.

## ESM1617

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1617 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT MEHREREN LINK-BEZIEHUNGEN ZU SUBSYSTEM '(&01)' UND 'VERSION-EXCHANGE/-COEXISTENCE=*ALLOWED' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems
(&01): Name des Subsystems.

## ESM1618

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1618 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*MANDATORY-AT-STARTUP' HAT BEZUG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE-DSSM-LOAD/*AT-DSSM-LOAD/*MANDATORY-AT-STARTUP'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1620

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1620 VERSCHIEDENE VERSIONEN DES SUBSYSTEMS '(&00)' - '(&01)' MIT 'CREATION-TIME=*AT-SUBSYSTEM-CALL' UND 'VERSION-COEXISTENCE=FORBIDDEN' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1621

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1621 OPERANDEN-FEHLER: GLEICHE 'TSN' UND 'VERSION-COEXISTENCE/-EXCHANGE=*ALLOWED' FUER 'WORK TASK' SUBSYSTEME '(&00)' UND '(&01)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1626

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1626 GLEICHER ISL-ENTRY MIT GLEICHEN 'FUNCTION-NUMBER' UND 'FUNCTION-VERSION' IN SUBSYSTEMEN: '(&00)' - '(&01)' MIT 'VERSION-COEXISTENCE=*ALLOWED' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems/
CALL-ENTRY-Name.

## ESM1627

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1627 GLEICHER ISL-ENTRY MIT GLEICHEN 'FUNCTION-NUMBER' UND 'FUNCTION-VERSION' IN VERSCHIEDENEN SUBSYSTEMEN '(&00)' - '(&01)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems/
CALL-ENTRY-Name.

## ESM1628

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1628 GLEICHE SVC-NUMMER MIT GLEICHEN 'FUNCTION-NUMBER' UND 'FUNCTION-VERSION' IN SUBSYSTEMEN '(&00)' - '(&01)' MIT 'VERSION-COEXISTENCE=*ALLOWED' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems/
CALL-ENTRY-Name.

## ESM1629

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1629 GLEICHE SVC-NUMMER MIT 'FUNCTION-NUMBER' UND 'FUNCTION-VERSION' IN VERSCHIEDENEN SUBSYSTEMEN '(&00)' - '(&01)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems/
CALL-ENTRY-Name.

## ESM1631

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1631 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*AT-DSSM-LOAD' HAT BEZIEHUNGEN ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE-DSSM-LOAD/*AT-DSSM-LOAD'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1632

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1632 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-DSSM-LOAD' HAT BEZIEHUNGEN ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE-DSSM-LOAD

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1633

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1633 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'STOP-AT-SHUTDOWN=*NO' HAT BEZIEHUNGEN ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'STOP-AT-SHUTDOWN=*YES'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1634

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1634 GLEICHE SVC-NUMMER MIT UND OHNE 'FUNCTION-NUMBER' UND 'FUNCTION-VERSION' IN '(&00)' - '(&01)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems/
CALL-ENTRY-Name.

## ESM1635

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1635 GLEICHER ISL-ENTRY IN VERSCHIEDENEN SUBSYSTEMEN '(&00)' - '(&01)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems/
CALL-ENTRY-Name.

## ESM1636

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1636 GLEICHER ISL-ENTRY MIT UND OHNE 'FUNCTION-NUMBER' UND 'FUNCTION-VERSION' IN '(&00)' - '(&01)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems/
CALL-ENTRY-Name.

## ESM1644

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1644 DATEI '(&00)' MIT LOGICAL-ID '(&01)' NICHT VORHANDEN.

### Bedeutung

(&00): Dateiname.
(&01): LOGICAL-ID der Datei.

## ESM1645

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1645 LOGICAL-ID '(&00)' HAT KEINEN ZUGEORDNETEN PFADNAMEN.

### Bedeutung

(&00): LOGICAL-ID der Datei.

## ESM1650

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1650 SUBSYSTEM '(&00)' NOCH NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

(&00): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1656

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1656 VERSCHIEDENE SUBSYSTEM-VERSIONEN '(&00)' - '(&01)' DEFINIERT MIT 'CREATION-TIME=*AT-SUBSYSTEM-CALL' UND 'FUNCTION-NUMBER' UND 'FUNCTION-VERSION' NICHT SPEZIFIZIERT UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1657

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1657 VERSCHIEDENE SUBSYSTEM-VERSIONEN '(&00)' - '(&01)' DEFINIERT MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-DSSM-LOAD/*AT-DSSM-LOAD/*MANDATORY-AT-STARTUP/*BEFOR E-SYSTEM-READY/*AFTER-SYSTEM-READY' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1658

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1658 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*BEFORE-SYSTEM-READY' HAT BEZUG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'CREATION-TIME' UNGLEICH '*BEFORE-DSSM-LOAD/*AT-DSSM-LOAD/*MANDATORY-AT-STARTUP/*BEFORE-SYSTEM-READY '

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1659

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1659 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCESS=*SYSTEM' HAT LINK-BEZUG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCESS=*LOW/*HIGH'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1660

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1660 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' HAT LINK-BEZUG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-PRIVILEGED'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1661

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1661 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' HAT LINK-BEZUG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1663

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1663 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*SYSTEM-GLOBAL' HAENGT VON SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-PRIVILEGED' AB

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1664

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1664 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*SYSTEM-GLOBAL' HAENGT VON SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED' AB

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1665

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1665 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCESS=*SYSTEM' HAENGT VON SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'SUBSYSTEM-ACCESS=*LOW/*HIGH' AB

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1668

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1668 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' HAT LINK-BEZUG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1669

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1669 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'MEMORY-CLASS=*SYSTEM-GLOBAL' IST ABHAENGIG VOM SUBSYSTEM '(&01)' MIT 'MEMORY-CLASS=*BY-SLICE'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1670

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1670 GLEICHE SVC-NUMMER BZW. GLEICHE SYSTEM-EXIT-NUMMER IN VERSCHIEDENEN SUBSYSTEMEN: '(&00)' - '(&01)' UNZULAESSIG

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems/
CALL-ENTRY-Name.

## ESM1671

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1671 BEREICH-FEHLER FUER SUBSYSTEM '(&00)' VERSION '(&01)'

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1672

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1672 VERSION BEREICH '(&00)'-'(&01)' FUER SUBSYSTEM '(&02)' NICHT GUELTIG

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1673

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1673 BEZIEHUNGS-FOLGE ZWISCHEN SUBSYSTEM '(&00)' VERSION '(&01)' UND SUBSYSTEM '(&02)' VERSION '(&03)'

### Bedeutung

(&00), (&02): Name des Subsystems
(&01), (&03): Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1683

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1683 OPERANDEN-FEHLER: SUBSYSTEM '(&00)' MIT 'CREATION-TIME=*AFTER-SYSTEM-READY' HAT BEZUG ZU SUBSYSTEM '(&01)' MIT UNVEREINBARER 'CREATION-TIME'

### Bedeutung

(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1684

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1684 OPERANDEN-FEHLER: FUER 'MEMORY-CLASS=*LOCAL-UNPRIVILEGED' OPERAND 'SIZE' UND 'START-ADDRESS' VON SUBSYSTEM '(&00)' UND SUBSYSTEM '(&01)' NICHT BEARBEITBAR

### Bedeutung

Die Subsysteme (&00) und (&01) ueberlappen sich aufgrund der angegebenen
Operanden SIZE und START-ADDRESS.
(&00), (&01): Name und Versionsnummer des Subsystems.

## ESM1806

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1806 DVS-FEHLER '(&00)' BEI DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung wurde ein DVS-Fehler vom Programm festgestellt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname.

### Maßnahme

Fehlerursache pruefen und Anweisung erneut eingeben.

## ESM1820

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1820 DATEI '(&00)' IST KEIN DSSM-KATALOG BZW. HAT EINE UNGUELTIGE VERSION

### Bedeutung

(&00): Katalogname.

## ESM1821

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1821 CHECK REPORT:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1822

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1822 **** NO ERROR ****

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1823

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1823 CHECK OF LINK REFERENCES:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1824

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1824 VERSION RANGE CHECK:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1825

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1825 LINK RELATION CHECK:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1826

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1826 CHECK OF FUNCTIONAL DEPENDENCE:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1827

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1827 DEPENDENCE RELATION CHECK:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1828

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1828 CHECK OF RELATED FILES:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM1830

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM1830 CYCLE CHECK:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM4009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM4009 ********************************************************************

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM4010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM4010 * (&00) * SUBSYSTEM NAME: (&01) VERSION: (&02) *

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management.

## ESM5000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5000 KEIN SUBSYSTEM ENTSPRICHT DER AUSWAHL

### Bedeutung

Katalog enthaelt nicht das in der Anweisung eingegebene Subsystem.

## ESM5001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5001 SHOW REPORT:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5002 SUBSYSTEM CATALOG: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5003 FORCED GENERATION: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5004 HSI : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5005 CONTAINED SUBSYSTEMS:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5006 NAME VERSION NAME VERSION

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5007 ---- ------- ---- -------

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5008 (&00) (&01) (&02) (&03)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5009 ********************************************************************

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5010 * (&00) * SUBSYSTEM NAME: (&01) VERSION: (&02) *

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5011 REP-FILE-MANDATORY : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5012 GENERAL ATTRIBUTES:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5013 CREATION-TIME : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5014 STOP-AT-SHUTDOWN : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5015 SUBSYSTEM-HOLD : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5016 STATE-CHANGE-CMDS : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5017 FORCED-STATE-CHANGE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5018 RESET : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5019 RESTART-REQUIRED : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5020 VERSION-COEXISTENCE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5021 VERSION-EXCHANGE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5022 INTERNAL ENTRIES:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5023 INIT-ROUTINE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5024 STOPCOM-ROUTINE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5025 DEINIT-ROUTINE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5026 DYNAMIC-CHECK-ENTRY : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5027 INTERFACE-VERSION : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5028 MEMORY ATTRIBUTES:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5029 MEMORY-CLASS: (&00) SUBSYSTEM-ACCESS: (&01)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5030 SIZE : (&00) START-ADDRESS : (&01)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5031 RELATIVE LOCATION IN ADDRESS SPACE STRIPE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5032 RELATED FILES:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5033 INSTALLATION-USERID : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5034 LIBRARY : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5035 MESSAGE-FILE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5036 SUBSYSTEM-INFO-FILE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5037 REP-FILE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5038 LINK ATTRIBUTES:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5039 LINK-ENTRY: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5040 AUTOLINK : (&00) UNRESOLVED: (&01) CHECK-REFERENCE: (&02)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5041 REFERENCED SUBSYSTEMS:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5042 NAME LOWEST VERSION HIGHEST VERSION

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5043 ---- -------------- ---------------

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5044 **** NONE ****

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5045 (&00) (&01) (&02)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5046 FUNCTIONAL DEPENDENCE WITH SUBSYSTEMS:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5047 SEPARATE-ADDRESS-SPACE FROM SUBSYSTEMS:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5048 NAME NAME NAME NAME

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5049 ---- ---- ---- ----

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5050 (&00) (&01) (&02) (&03)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5051 SHARED-HOLDER-TASK: (&00) WITH SUBSYSTEMS:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5052 NAME VERSION NAME VERSION

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5053 ---- ------- ---- -------

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5054 **** WORK TASK ****

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5055 (&00) (&01) (&02) (&03)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5056 SUBSYSTEM-ENTRIES:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5057 NAME: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5058 MODE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5059 NUMBER : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5060 CALL-BY-SYSTEM-EXIT: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5061 FUNCTION-NUMBER : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5062 FUNCTION-VERSION : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5063 CONNECTION-ACCESS : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5064 CONNECTION-SCOPE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5065 SUMMARY:

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5070 CE-BY-PROGRAM : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5071 DUMMY-ENTRY : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5076 (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5077 SYNTAX-FILE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5078 COPYRIGHT : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5079 YEAR : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5080 CLOSE-CTRL-ROUTINE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5081

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5081 SUBSYSTEM-LOAD-MODE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5082 I GENERAL ATTRIBUTES I INTERNAL ENTRIES I SUBSYST I MEMORYI RELATED FILES I

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5083

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5083 I C S I C D I ENTRIES I I I I H

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5084

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5084 I R H C C C X R I L S Y I I I M R S N I O

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5085

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5085 I E U O F H O C E I O T D N I I A I S E Y F I L

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5086 NR SS-NAME VERSION STD I A T M O R K E H S I S O E C I S I C C I G P N O I D

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5087

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5087 I T D H M R E L X A T I I E P I H I Y I L C I F F F F I E

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5088

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5088 I I O O A C S I I N A I N C C N E I S S I A E I I I I I I R

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5089

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5089 I M W L N E E N S G R I I T O I C I V E I S S I L L L L I I

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5090

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5090 I E N D D D T K T E T I T L M T K I C X I S S I E E E E I D

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5091

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5091 --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5092

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5092 FIRST-CONNECTION : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5093

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5093 LOGICAL-ID : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5094

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5094 DEFAULT-NAME : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5095

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5095 INSTALLATION-UNIT : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5096

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5096 ON-ACTION : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5101 FEHLERHAFTER WERT '*CURRENT': KEIN SSD-OBJ IN VERARBEITUNG

## ESM5102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5102 FORMAT DER DATEI '(&00)' FEHLERHAFT

### Bedeutung

Datei muss eine von DSSM erzeugte SSD-OBJ-Datei sein.

## ESM5103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5103 DATEI '(&00)' IST LEER

## ESM5104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5104 SSD-OBJ FILE: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5105 SSD-NAME : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5106 SSD-VERSION : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5107 DOMAIN : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5108 CORRECTION : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5109 (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5110 **************************************************************

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5111 * SUBSYSTEM NAME: (&00) VERSION: (&01) *

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5120 DSSM VERSION: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM : Dynamic SubSystem Management

## ESM5121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5121 CATALOG VERSION: (&00) (&01)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5122 STATUS OF THE SUBSYSTEM : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5123 MONITORING JOB VARIABLE : (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5124 * (&00) * LOCAL SUBSYSTEM NAME: (&01) VERSION: (&02) *

### Bedeutung

Diese Meldung wird von DSSM intern zur Protokollierung verwendet.
DSSM: Dynamic SubSystem Management

## ESM5151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5151 SSD-OBJ-DATEI '(&00)' BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): SSD-OBJ-Dateiname.

## ESM5152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5152 SSD-OBJ-DATEI '(&00)' ERZEUGT

### Bedeutung

(&00): SSD-OBJ-Dateiname.

## ESM5153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5153 INKOMPATIBLE SSD-OBJ-DATEI '(&00)' KANN NICHT BEARBEITET WERDEN

## ESM5154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ESM5154 SSD-OBJ-DATEI IST VERFAELSCHT

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen