## SNX2000

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SNX2000 AN ERROR HAS OCCURRED IN A PERIPHERAL COMPONENT - A SERVICE CALL WAS INITIATED. REPLY (EOT(CONTINUE))

### Bedeutung

X2000 macht dem BS2000 einen Fehler in einer peripheren Komponente bekannt, der
durch eine I/O nicht gemeldet werden kann. Die Meldung muss vom Operator quittiert
werden.

### Maßnahme

Der Service überprüft die peripheren Einheiten und Anschlüsse unter Zuhilfenahme der
Logging-Datei /var/log/messages.

## SNX2010

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SNX2010 MESSAGE FROM &01: CO-SKP SHUTDOWN (REASON: &02)
SNX2010 MESSAGE FROM &01: CO-SKP AVAILABLE AGAIN

### Bedeutung

&01: Name der MU, von der die Meldung kommt, &02 shutdown oder not reachable
Die zweite MU hat sich verabschiedet (shutdown: normal beendet bzw. not reachable: System Crash). Im 2. Fall (not reachable) wird eine SNX2000-Meldung zusätzlich gesendet. Wenn die zweite MU wieder funktionsfähig ist, kommt die 2. Meldung CO-SKP AVAILABLE AGAIN.

### Maßnahme

Die zweite MU überprüfen und bei Bedarf wieder hochfahren.
Hinweis: Nach einem Crash fährt die MU wieder automatisch hoch.

## SNXCD01

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

SNXCD01 SCHREIBVORGANG AUF GERAET '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

Der Schreibvorgang auf Geraet '(&00)' wurde gestartet.

## SNXCD02

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

SNXCD02 SCHREIBVORGANG AUF GERAET '(&00)' ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der Schreibvorgang auf Geraet '(&00)' wurde erfolgreich beendet.

## SNXCD03

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

SNXCD03 SCHREIBVORGANG AUF GERAET '(&00)' FEHLERHAFT

### Bedeutung

Waehrend des Schreibvorgangs auf Geraet '(&00)' ist ein Fehler
aufgetreten.

### Maßnahme

Passendes leeres Medium einlegen, mit /CHECK-TAPE dem BS2000 bekannt
machen und Schreibvorgang mit /UNLOAD erneut anstossen.

## SNXCD04

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

SNXCD04 GEPUFFERTE DATEN FUER GERAET '(&00)' NICHT GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Bei einem /DETACH wurden keine Daten auf Geraet '(&00)'
geschrieben. Die Daten sind noch in X2000 gepuffert.

## SNXCD05

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

SNXCD05 GEPUFFERTE DATEN ((&00)) FUER GERAET '(&01)' VORHANDEN - SCHREIBEN MOEGLICH

### Bedeutung

Bei einem /ATTACH sind noch gepufferte Daten fuer Geraet '(&01)'
vorhanden. (&00) = Groesse der gepufferten Daten.
Ein passendes leeres Medium befindet sich im Laufwerk.

### Maßnahme

Gepufferte Daten mit INIT loeschen oder Schreibvorgang mittels
/UNLOAD starten.

## SNXCD06

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

SNXCD06 GEPUFFERTE DATEN ((&00)) FUER GERAET '(01)' VORHANDEN - ABER SCHREIBEN NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Bei einem /ATTACH sind noch gepufferte Daten fuer Geraet '(&01)'
vorhanden. (&00) = Groesse der gepufferten Daten.
Kein passendes Medium im Laufwerk.

### Maßnahme

Passendes leeres Medium einlegen und mit /CHECK-TAPE dem BS2000
bekannt machen. Danach die gepufferten Daten mit INIT loeschen
oder mit /UNLOAD den Schreibvorgang anstossen.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen