## NTF0C0C

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0C0C ZUWEISUNG EINER GUELTIGEN USER-ID ALS EIGENTUEMER DES PORTNAMENS NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Es konnte keine gueltige User-ID als Eigentuemer des durch ein
Support-Profile zu schuetzenden Portnamens zugeordnet werden.

## NTF0C04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0C04 ANGEGEBENE STANDARD-CONNECTION-ID AUSSERHALB DES ZUGELASSENEN WERTEBEREICHS

### Bedeutung

Spezifizierte Standard-Connection-ID nicht aus zugelassenem
Wertebereich.

## NTF0C10

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0C10 AUFRUFER ZUR MODIFIKATION DES REQUEST-PROFILS NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Der Aufrufer entspricht nicht dem SUPPORT-Berechtigungsprofil
des bereits geschuetzten Namens oder die pruefende Instanz
(GUARDS) ist nicht aktiv.

## NTF0018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0018 FITC NICHT ANSPRECHBAR. FUNKTION KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

FITC im System nicht vorhanden.

## NTF0100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0100 EIN INTERNER FITC-FEHLER IST AUFGETRETEN

## NTF0101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0101 EIN UNERWARTETER PKSTXIT-FEHLER IST AUFGETRETEN

## NTF0102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0102 SCHLEIFENZAEHLER IST ABGELAUFEN, ABBRUCH EINER VERMUTETEN ENDLOSSCHLEIFE

## NTF0103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0103 EINE INKONSISTENZ DES CIP-LOCKS IST AUFGETRETEN

## NTF0104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0104 SPEICHERENGPASS FUER FITC-SLOTPOOL IST AUFGETRETEN

## NTF020A

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF020A EIN FEHLER BEIM KREIEREN EINER TASK IST AUFGETRETEN

## NTF020B

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF020B EIN FEHLER IM TRACE MANAGEMENT IST AUFGETRETEN

## NTF0201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0201 EIN FEHLER DER NEUEN CMF IST AUFGETRETEN

## NTF0202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0202 EIN FEHLER BEIM NAME MANAGER IST AUFGETRETEN

## NTF0203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0203 EIN FEHLER BEIM MEMORY MANAGEMENT IST AUFGETRETEN

## NTF0204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0204 EIN FEHLER BEIM SLOT MANAGEMENT IST AUFGETRETEN

## NTF0205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0205 EIN FEHLER BEI DER VALIDIERUNG IST AUFGETRETEN

## NTF0206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0206 EIN FEHLER BEIM DATA SPACE MANAGEMENT IST AUFGETRETEN

## NTF0207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0207 EIN FEHLER BEIM CONTINGENCY MANAGEMENT IST AUFGETRETEN

## NTF0208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0208 EIN FEHLER BEIM GUARDS MANAGEMENT IST AUFGETRETEN

## NTF0209

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0209 EIN FEHLER BEIM SAT MANAGEMENT IST AUFGETRETEN

## NTF040C

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF040C SPEZIFIZIERTER PORTNAME BEREITS BENUTZT

### Bedeutung

Die Zuordnung eines SUPPORT-GUARD-Namens oder einer Standard-Anschluss-ID
ist nicht moeglich.

## NTF0404

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0404 PARAMETER-KOMBINATION NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Abbruch wegen fehlerhafter Parameterliste. Moegliche Ursachen sind
eine falsche Parameterblock-Ausrichtung, ein unbekannter Funktionscode,
ein fehlender Parameter, eine unzulaessige Verknuepfung mit einem
weiteren Parameterblock.

## NTF0418

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0418 FUNKTION WEGEN SPEICHERMANGELS ZUR ZEIT NICHT AUSFUEHRBAR

### Bedeutung

Der Aufbau interner FITC-Tabellen ist wegen Speichermangels zur Zeit
nicht moeglich.

## NTF080C

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF080C SPEZIFIZIERTE STANDARD-CONNECTION-ID BEREITS ANDERWEITIG VERWENDET

### Bedeutung

Der als Standard-Connection-ID spezifizierte Wert ist bereits
anderweitig vergeben.

## NTF0804

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF0804 SPEZIFIZIERTER ANWENDUNGSNAME (PORTNAME) NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Spezifizierter Portname ist nicht zulaessig.

## NTF100C

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF100C SPEZIFIZIERTE(R) GUARD-NAME(N) NICHT KOMPLETTIERBAR

### Bedeutung

Der oder die spezifizierte(n) GUARD-Name(n) konnte(n) mangels
korrekter Syntax nicht komplettiert werden.

## NTF1010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF1010 DAS DEM PORTNAMEN BEREITS ZUGEWIESENE SUPPORT-PROFIL IST NICHT ZUGREIFBAR

### Bedeutung

Das dem Portnamen bereits zugewiesene SUPPORT-Profil ist nicht zugreifbar.
Die Ausfuehrung wird mangels moeglicher Ueberpruefung abgewiesen.

## NTF140C

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF140C ZUORDNUNG EINES REQUEST-PROFILS NUR ZUSAMMEN MIT DEM SUPPOR-PROFIL ODER BEI DESSEN EXISTENZ MOEGLICH

### Bedeutung

Zuordnung eines REQUEST-Profils nur zusammen mit dem SUPPORT-Profil oder
bei dessen Existenz moeglich (bei letzterem wird die SUPPORT-Berechtigung
des Aufrufers verlangt).

## NTF1418

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF1418 FUNKTION WEGEN EINES INTERNEN FITC-FEHLERS ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein interner FITC-Fehler ist aufgetreten. Ein weiteres korrektes
Arbeiten mit FITC kann nicht mehr garantiert werden.

## NTF400C

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NTF400C REDEFINITION DER ANGEGEBENEN EIGENSCHAFTEN NICHT ZUGELASSEN

### Bedeutung

Eine Redefinition der angegebenen Eigenschaften ist nicht zugelassen.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen