## NMH1101

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NMH1101 SYNTAXFEHLER IM KLASSE2-SYSTEMPARAMETER 'MSG(&00) = (&01)'. VOREINSTELLUNG '(&02)' VERWENDET

### Bedeutung

Ein Klasse2-Systemparameter wurde mit unzulaessigem Wert generiert.
Vom Message Handling werden die Voreinstellungen eingesetzt, so dass das
System dennoch ablauffaehig ist.
(&00): Name des Klasse2-Systemparameters (LPRI, CENTL)
(&01): Angegebener Wert
(&02): Eingesetzte Voreinstellung :
(1) MSGLPRI = ED ( d.h. erste Sprache = Englisch,
zweite Sprache = Deutsch)
(2) MSGCENTL = 128 (d.h. alle Cache-Eintraege haben eine
Laenge von 128 Bytes).

### Maßnahme

System neu generieren mit zulaessigen Werten fuer die
UGEN-Anweisung PARAM.

## NMH1102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : YES

NMH1102 MELDUNGSAUSGABEDATEI '(&00)', ZUGRIFF=(&01), AKTION=(&02)

### Bedeutung

Die angegebene Datei wurde als Meldungsausgabedatei in die System
Vektor Tabelle (SVT) oder in die Task Vektor Tabelle (TVT) uebernommen.
Im allgemeinen wird die Datei mit ISAM-Zugriff bearbeitet.
Bei STARTUP kann eine Datei als DLAM-Datei deklariert werden
(siehe Klasse2-Systemparameter MSGDLAM und Meldung NMH1107).
In diesem Fall wird die Meldungsdatei in den virtuellen Speicher
gelesen und im folgenden als "adressierte ISAM-Datei" bearbeitet.
(&00): Vollqualifizierter Name der Meldungsausgabedatei.
(&01): Eingestellte Zugriffsmethode (ISAM, DLAM, DLAM+ISAM).
(&02): Aktion auf dieser Datei (STARTUP, ADD, DEL, STD).

## NMH1103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : YES

NMH1103 DVS-FEHLERCODE '(&01)' BEI DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Beim Zugriff auf Datei (&00) wurde vom DVS ein
EXLST-Ausgang angesprungen und Fehlercode (&01) gemeldet
(&00): Vollqualifizierter Dateiname
(&01): DVS-Fehlercode (aus dem FCB).

### Maßnahme

Pruefen ob die Datei eine Meldungsausgabedatei ist oder DVS-Fehlercode
auswerten.

## NMH1104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NMH1104 Die angegebene BenutzerKennung existiert nicht im 'HOME PUBSET'

## NMH1105

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NMH1105 SYNTAXFEHLER IN DATEINAME '(&00)'

### Bedeutung

(&00) kann wegen formaler Fehler vom 'Message Handling' nicht als Name
einer Meldungsdatei erkannt werden.
Ausser bei offensichtlichen Schreibfehlern wird diese Meldung noch im
folgenden Fall ausgegeben:
In den Klasse2-Systemparametern MSGFILi oder in der Eingabe des
Operateurs aufgrund Meldung NMH1107 wurde fuer eine Meldungsausgabedatei
einen Katalogname eingegeben der nicht "TSOS" ist. Eine solche Eingabe
ist waehrend des STARTUP nicht zulaessig, da der JOINMAN noch
nicht aktiviert ist.
- (&00): Vollqualifizierter Dateiname.

### Maßnahme

(1) Nach Aufforderung durch Meldung NMH1107 korrekten Namen eingeben.
(2) Bei Systemgenerierung die Klasse2-Systemparameter korrigieren.

## NMH1106

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : YES

NMH1106 '(&00)' KEINE MELDUNGSAUSGABEDATEI

### Bedeutung

Die Verwaltungssaetze in der Datei (&00) fehlen, sind unvollstaendig oder
haben falsches Format.
- (&00): Vollqualifizierter Dateiname.

### Maßnahme

(1) Wurde ein falscher Dateiname eingegeben, Aktion mit dem
richtigen Dateinamen wiederholen
(2) Sonst muss die Meldungsausgabedatei mit dem Dienstprogramm MSGLIB
oder MSGMAKER neu erstellt werden.

## NMH1107

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

NMH1107 NAME EINER MELDUNGSDATEI EINGEBEN. ANTWORT (EOT;END;<NAME>,ISAM/DLAM; <NAME>,ISAM/DLAM,END;<NAME>,END)

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur bei STARTUP an der Konsole ausgegeben.
Damit wird es dem Operator ermoeglicht, weitere Meldungsausgabedateien
fuer das System zu definieren.
Diese Meldung wird nur in folgenden Faellen ausgegeben:
(1) Der Wert des Klasse2-Systemparameters MSGNOFL ist binaer Null.
(2) Die Werte der Klasse2-Systemparameter MSGDLAM, MSGNOFL, MSGFIL01...
MSGFIL15 sind syntaktisch unkorrekt,bzw untereinander inkonsistent.
(3) Die angegebene Datei ist keine ISAM-Datei oder existiert nicht unter
$TSOS.
(4) Die Verwaltungssaetze der angegebenen Dateien sind nicht korrekt.

### Maßnahme

Folgende Antworten sind moeglich:
(1) <TSN>. Es werden keine weiteren Anfragen mehr
gestellt.
Im Falle eines ungueltigen MSGFIL<i> wird
der naechste MSGFIL<i+1> analysiert.
(2) <TSN>.END Es werden keine weiteren Anfragen mehr
gestellt.
Im Falle eines ungueltigen MSGFIL<i> wird
der naechste MSGFIL<i+1> nicht analysiert.
(3) <TSN>.<Dateiname> Die angegebene Datei wird als Meldungs-
ausgabedatei mit ISAM-Zugriff + eventuelle
DLAM-Zugriff eingerichtet.
Anschliessend wird die Frage wiederholt.
(4) <TSN>.<Dateiname>,ISAM Die angegebene Datei wird als Meldungs-
ausgabedatei mit ISAM-Zugriff eingerichtet.
Anschliessend wird die Frage wiederholt.
(5) <TSN>.<Dateiname>,DLAM Die angegebene Datei wird als
Meldungsausgabedatei mit DLAM-Zugriff
eingerichtet. Dazu wird die Datei ueber
PAM vollstaendig in den virtuellen
Speicher eingelesen.
Anschliessend wird die Frage wiederholt.
(6) <TSN>.<Dateiname>,END Wirkt wie Antwort (3), jedoch wird die
Frage bei fehlerfreier Abarbeitung nicht
wiederholt.
Im Falle eines ungueltigen MSGFIL<i> wird
der naechste MSGFIL<i+1> analysiert.
(7) <TSN>.<Dateiname>,ISAM,END Wirkt wie Antwort (4), jedoch wird bei
fehlerfreier Abarbeitung die Frage nicht
wiederholt.
Im Falle eines ungueltigen MSGFIL<i> wird
der naechste MSGFIL<i+1> analysiert.
(8) <TSN>.<Dateiname>,DLAM,END Wirkt wie Antwort (5), jedoch wird bei
fehlerfreier Abarbeitung die Frage nicht
wiederholt.
Im Falle eines ungueltigen MSGFIL<i> wird
der naechste MSGFIL<i+1> analysiert.

## NMH1108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1108 '(&00)' NICHT IN MELDUNG-VEKTOR-TABELLE VERZEICHNET

### Bedeutung

Aus der Task Vektor Tabelle (TVT) oder aus der System Vektor Tabelle
(SVT) sollte eine Meldungsausgabedatei geloescht werden, die dort
nicht enthalten ist.
(&00) : vollqualifizierter Dateiname.

### Maßnahme

Falls ein falscher Dateiname eingegeben wurde, Makro oder Kommando mit dem
richtigen Namen wiederholen.

## NMH1109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1109 '(&00)' BEREITS IN MELDUNG-VEKTOR-TABELLE VERZEICHNET

### Bedeutung

In die System Vektor Tabelle (SVT) oder in die Task Vektor Tabelle (TVT)
sollte eine Meldungsausgabedatei eingetragen werden, die dort bereits
enthalten ist.
(&00) : vollqualifizierter Dateiname.

### Maßnahme

Falls ein falscher Dateiname angegeben wurde, Makro oder Kommando mit dem
richtigen Namen wiederholen.

## NMH1110

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NMH1110 KEIN KLASSE-4-SPEICHER FUER MSG-CACHE. MSG-STARTUP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der MSG-STARTUP wurde aus einen der folgenden Gruende abgebrochen :
1. Falsche Klasse-2-Systemparameter MSGCENTL oder MSGCENTN.
2. Kein Klasse-4-Speicher mehr verfuegbar.
Alle folgenden Meldungen waehrend dieses Systemlaufs werden mit dem
Text 'MSG TASK NOT AVAILABLE' ausgegeben.

### Maßnahme

Klasse-2-Systemparameter MSGCENTL und MSGCENTN ueberpruefen.

## NMH1111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1111 INTERNER FEHLER WAEHREND MELDUNGSSYSTEM-STARTUP

## NMH1112

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

NMH1112 MELDUNGSSYSTEM BETRIEBSBEREIT

## NMH1113

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NMH1113 MSG-TASK KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN. MSG-STARTUP FORTGESETZT

### Bedeutung

Es ist moeglich ohne diese Task weiterzulaufen, aber alle Meldungen
werden danach mit dem Text 'MSG TASK NOT AVAILABLE' ausgegeben.

## NMH1114

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NMH1114 UNGUELTIGE MSG-DATEI-ZUGRIFFSMETHODE. ANTWORT AUF MSG:'NMH1107' KORRIGIEREN

### Bedeutung

Die Datei-Zugriffsmethode kann nur 'ISAM' oder 'DLAM' sein.

## NMH1115

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NMH1115 KEIN KLASSE-4-SPEICHER FUER VARIABLEN CACHE. MSG-STARTUP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Kein Klasse-4-Speicher mehr verfuegbar.

## NMH1116

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NMH1116 MIP-Parameterdatei enthaelt ungueltige erste Zeile '(&00)'

### Bedeutung

Ist die erste Zeile der MIP Parameterdatei nicht 'MIPPAR=SYSTEM', so
wird keine der in der Parameterdatei angegebenen Meldungsdateien
aktiviert.

### Maßnahme

Korrigieren Sie die erste Zeile.

## NMH1117

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NMH1117 MIP-Parameterdatei enthaelt ungueltige MSGFILE-Zeile '(&00)'

### Bedeutung

Die angegebene Zeile enthaelt einen Syntax Fehler.
Die korrekte Syntax lautet 'MSGFILE=filename'.

### Maßnahme

Zeile vor naechstem Startup korrigieren.

## NMH1118

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NMH1118 Meldungsdatei eingeben. Antwort (EOT;<Name>)

### Bedeutung

Die Meldung wird nur waehrend des Startup auf die Konsole ausgegeben,
wenn MIP alle in der MIP-Parameterdatei enthaltenen Meldungsdateien
aktiviert. Eine Meldungsdatei wird angefordert, wenn ein DMS-Fehler
an MIP gemeldet wird oder wenn die Parameterdatei eine ungueltige Zeile
enthaelt.

### Maßnahme

Moegliche Antworten :
(1) <TSN>. Keine Meldunsdatei wird aktiviert
(2) <TSN>.<Dateiname> Die angegebene Meldungsdatei wird aktiviert.

## NMH1119

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NMH1119 KEIN KLASSE-4-SPEICHER FUER LOKALES DLAM VERFUEGBAR. MSG-STARTUP ABGEBROCHEN

## NMH1120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1120 MELDUNGSTEXT IN 'SYSDLAM' ODER 'LOKAL-DLAM' GEFUNDEN. KEINE WEITERE INFORMATION VORHANDEN

## NMH1121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1121 INNERER FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Entsprechende Diagnoseinformationen koennen sich in der SERSLOG-Datei
oder in den letzten Meldungen auf Konsolen oder Sysout befinden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NMH1122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH1122 MIP-Parameterdatei enthaelt mehr als 255 Meldungsdateinamen. Nur die ersten 255 Namen werden angezeigt

## NMH1123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NMH1123 Kein weiterer Speicherplatz auf Benutzerkennung, um MIP-Parameterdatei '(&00)' zu erweitern. Parameterdatei unveraendert

### Bedeutung

Soll eine Meldungsdatei der MIP-Parameterdatei hinzugefuegt werden,
versucht MIP zuerst, die Parameterdatei mit 3 PAM Seiten zu erweitern.
Ist das nicht moeglich, bleibt die Parameterdatei unveraendert.

### Maßnahme

Nicht-benoetigte Dateien loeschen und vorheriges Kommando erneut
eingegeben.

## NMH1124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NMH1124 MIP-Parameterdatei '(&00)' kann weder gesperrt oder freigegeben werden

### Bedeutung

Die MIP-Parameterdatei wird durch /MODIFY-MIP-PARAMETERS gesperrt.
Sollte MIP die Parameterdatei nicht sperren, wird die Aenderung in
der MIP-Parameterdatei ausgefuehrt.

### Maßnahme

Wurde die MIP-Parameterdatei von einer anderen Task gesperrt,
muss die MIP-Parameterdatei zuerst freigegeben werden, bevor das letzte
Kommando erneut eingegeben werden kann.

## NMH1125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH1125 Fehler waehrend MIP-Parameterdatei-Verarbeitung

### Bedeutung

Zusatz-Information kann der SERSLOG-Datei oder den letzten
Meldungen auf Konsolen entnommen werden.

## NMH1126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH1126 Kommando oder Operand nicht mehr unterstuetzt

## NMH1127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH1127 Name der MIP-Parameterdatei eingeben. Antwort (EOT;<name>)

## NMH1128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH1128 Warnung : Keine Parameterdatei vorhanden

### Bedeutung

Jede weitere Eingabe wird mit der Meldung NMH1129 abgewiesen.

## NMH1129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH1129 Warnung : Kommando nicht ausgefuehrt. Keine MIP-Parameterdatei waehrend Lauf verwendet.

## NMH1130

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NMH1130 WARNUNG : USER-ACCESS fuer die Systemmeldungsdatei "(&00)" nicht auf SPECIAL gesetzt

### Bedeutung

Damit die volle Hilfefunktionalitaet der Benutzerkennung SERVICE
zugaenglich ist, muss USER-ACCESS fuer eine Systemmeldungsdatei auf den
Wert SPECIAL gesetzt werden.

## NMH1131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH1131 USER-ACCESS fuer die Meldungsdatei "(&00)" kann nicht auf SPECIAL gesetzt werden

### Bedeutung

FSTAT-Fehler nach Lesen von USER-ACCESS der Meldungsdatei oder
CATAL-Fehler nach dem Versuch, USER-ACCESS=*SPECIAL zu setzen.
USER-ACCESS fuer eine Startupmeldungsdatei muss auf den Wert SPECIAL
gesetzt werden, damit der Zugriff auch fuer die Benutzerkennung SERVICE
moeglich ist.

### Maßnahme

Versuchen Sie, USER-ACCESS=*SPECIAL mit dem Kommando
MODIFY-FILE-ATTRIBUTES zu setzen!

## NMH1132

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NMH1132 USER-ACCESS fuer die Systemmeldungsdatei "(&00)" wurde auf SPECIAL gesetzt

### Bedeutung

Damit der Zugriff auch fuer die Benutzerkennung SERVICE moeglich ist, wird
USER-ACCESS fuer eine Startupmeldungsdatei automatisch auf SPECIAL
gesetzt.

## NMH1133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH1133 Temporaere Datei kann nicht in eine MIP-Parameterdatei geschrieben werden. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

MIP liest die Parameterdatei waehrend der Systemeinleitung. Waehrend
dieser Zeit kann auf temporaere Dateien nicht zugegriffen werden. Deshalb
werden alle Versuche, eine temporaere Datei in eine MIP-Parameterdatei zu
schreiben abgewiesen.

## NMH1134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

## NMH1150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1150 KOMMANDO FUER SYSTEMVERWALTER RESERVIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## NMH1151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1151 ZUVIELE SCHLIESSENDE KLAMMERN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## NMH1152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1152 UNBEKANNTER ODER MEHRFACH AUFTRETENDER OPERAND. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und wiederholen.

## NMH1154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1154 KEIN SPEICHER MEHR VERFUEGBAR. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es kann kein weiterer Speicher angefordet werden, d.h. die Funktion
kann nicht realisiert werden.

### Maßnahme

Speicher freigeben und Kommando wiederholen.

## NMH1155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1155 UNGUELTIGE MELDUNGSSCHLUESSEL SPEZIFIZIERUNG

### Bedeutung

Es wurde ein formal falscher Schluessel im
/HELP-MSG-INFORMATION-Kommando angegeben.
Zulaessige Meldungsschluessel bestehen aus genau 4 oder genau 7 Zeichen.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## NMH1156

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1156 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND 'INFORMATION'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Eingabe korrigieren (erlaubt sind nur die Werte F, C, D, M).

## NMH1157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1157 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND 'LANGUAGE'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Eingabe korrigieren (erlaubt ist nur genau ein alphabetisches Zeichen).

## NMH1158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1158 ISP INTERNER FEHLER. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Diagnose-Unterlagen ziehen und zur Wartungsabteilung weiterleiten.

## NMH1161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1161 BEDEUTUNG : KEINE WEITERE INFORMATION

### Bedeutung

Fuer den angegebenen Meldungsschluessel ist kein Bedeutungstext vorhanden.

## NMH1162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1162 MASSNAHME : KEINE

### Bedeutung

Fuer den angegebenen Meldungsschluessel existiert kein 'Massnahme'-text.

## NMH1165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1165 DVS-FEHLER '(&01)' BEI HELP-DATEI '(&00)'

### Maßnahme

DVS-Fehlercode auswerten.

## NMH1166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1166 HELP-DATEI '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die zur Meldungsausgabedatei gehoerige HELP-Datei ist nicht katalogisiert
(Der Name dieser HELP-Datei ist in der Meldungsausgabedatei vermerkt).

### Maßnahme

Fehlende HELP-Datei katalogisieren.

## NMH1174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1174 SYNTAXFEHLER IM KOMMANDO. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## NMH1175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1175 OPERAND 'FILE' FEHLERHAFT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Kommando korrigieren.

## NMH1178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1178 GLEICHES KOMMANDO BEREITS AUSGEFUEHRT. KOMMANDO IGNORIERT

## NMH1180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1180 DATEI '(&00)' WURDE HINZUGEFUEGT

### Bedeutung

Die Meldungsausgabedatei (&00) wurde in das Meldungssystem hinzugefuegt.
- (&00): Name der Meldungsausgabedatei.

## NMH1181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1181 DATEI '(&00)' KONNTE NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Die Datei (&00) konnte durch das /MODIFY-MSG-FILE-ASSIGNMENT oder
/MODIFY-MIP-PARAMETERS Kommando nicht bearbeitet werden.
Die Ursache wurde durch eine vorausgegangene Meldung nach Konsolen oder
Sysout erlaeutert.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut eingeben.

## NMH1182

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1182 DATEI '(&00)' NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde durch das /MODIFY-MSG-FILE-ASSIGNMENT oder
/MODIFY-MIP-PARAMETERS Kommando nicht bearbeitet, da hierbei ein Fehler
aufgetreten ist.

### Maßnahme

Kommando korrigieren und erneut eingeben.

## NMH1183

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NMH1183 DATEI '(&00)' WURDE ENTFERNT

### Bedeutung

Die Meldungsausgabedatei (&00) wurde aus dem Meldungssystem entfernt.
-(&00): Name der Meldungsausgabedatei.

## NMH1199

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH1199 DER PFLICHTOPERAND FEHLT ODER IST UNGUELTIG

## NMH5000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5000 UNGUELTIGE ANWEISUNG

### Bedeutung

Die zuletzt eingegebene Anweisung an den Message Editor ist ungueltig.

## NMH5001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5001 SYNTAX-FEHLER IN '(&00)' ANWEISUNG

## NMH5005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5005 DIE MELDUNGSPRIMAERDATEI FEHLT. ERST OPEN-ANWEISUNG GEBEN

### Bedeutung

Die zuletzt eingegebene Anweisung kann erst ausgefuehrt werden, wenn eine
Meldungsprimaerdatei in der OPEN-Anweisung angegeben wurde.

## NMH5010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5010 PROGRAMM-ABBRUCH WEGEN BENUTZER-FEHLERS IM BATCH-BETRIEB

## NMH5050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5050 DATEIANGABE FEHLT

### Bedeutung

Die zu bearbeitende Datei ist nicht angegeben.

### Maßnahme

Name der zu bearbeitenden Datei mittels OPEN-Anweisung eingeben und
anschliessend die auf Fehler gelaufene Anweisung wiederholen.

## NMH5052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5052 ZUGRIFF AUF DATEI (&00) LIEFERT DVS FEHLERCODE (&01)

### Bedeutung

Ein Zugriff auf die Datei (&00) ueber FSTAT-, FILE-, OPEN-Makro bringt den
DVS Fehlercode (&01).

### Maßnahme

DVS Fehlercode analysieren, ggf. korrekte Anweisung eingeben.

## NMH5053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5053 DATEI (&00) IST GESPERRT

### Bedeutung

Die Datei (&00) ist gesperrt. Moeglicherweise wird sie von einem anderen
Benutzer benutzt.

## NMH5054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5054 DATEI '(&00)' IST MIT KENNWORT ODER ANGABE 'ACCESS=READ' GESCHUETZT

### Maßnahme

Dateischutz mit /ADD-PASSWORD oder /MODIFY-FILE-ATTRIBUTES aufheben.

## NMH5055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5055 DATEI EXISTIERT NICHT ODER FEHLERHAFTE OPERANDEN-STELLUNG

### Bedeutung

Die in der letzten Anweisung angegebene Datei ist nicht katalogisiert
oder die Operanden-stellung ist inkonsistent.

### Maßnahme

Datei katalogisieren und anschliessend die fehlerhafte Anweisung
wiederholen, oder Anweisung korrigieren.

## NMH5056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5056 DATEI '(&00)' IDENTISCH MIT ARBEITSDATEI. EINGABEDATEI IGNORIERT

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde zuvor schon in der OPEN Anweisung angegeben.
Sie ist als Eingabedatei nicht benutzt.

## NMH5057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5057 DATEI (&00) IST LEER

## NMH5060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5060 DATEI (&00) NICHT MEHRFACH BENUTZBAR

### Maßnahme

Datei-Eigentuemer bitten, die Datei auf 'SHARE=YES' zu setzen.

## NMH5065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5065 DATEI (&00)IST KEINE ZULAESSIGE MELDUNGSPRIMAERDATEI

### Bedeutung

Die Kenndaten der Datei, sind fuer eine Meldungsprimaerdatei nicht
zulaessig.
(Vorgeschriebene Kenndaten: FCBTYPE=ISAM, RECFORM=V, KEYPOS=5, KEYLEN=10).

### Maßnahme

Da vermutlich ein falscher Dateiname angegeben wurde, muss die Anweisung
mit dem richtigen Dateinamen wiederholt werden.

## NMH5066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5066 DIE MELDUNGSDATEI '(&00)' IST EIN NEUES FORMAT. MSGEDIT KANN DIESE DATEI NICHT VERARBEITEN

### Bedeutung

Dieses Meldungsdateiformat kann mit MSGEDIT und MSGLIB nicht verarbeitet
werden.

### Maßnahme

MSGMAKER benutzen.

## NMH5105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5105 MELDUNGSEINHEIT (&00) BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

In der Meldungsprimaerdatei ist eine Meldungseinheit mit dem angegebenen
Meldungsschluessel bereits vorhanden.
(&00): Meldungsschluessel.

### Maßnahme

Entweder muss die fragliche Meldungseinheit in dieser Meldungsprimaerdatei
zuvor geloescht werden oder die Meldungseinheit muss mit Hilfe der
MODIFY-Anweisung bearbeitet werden.

## NMH5110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5110 MELDUNGSEINHEIT (&00) NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Eine Meldungseinheit mit dem angegebenen Meldungschluessel ist in der
Meldungsprimaerdatei nicht vorhanden.

## NMH5115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5115 MELDUNGSSCHLUESSEL (&00) AUSSERHALB DER BEREICHE

### Bedeutung

Der Meldungsschluessel (&00) liegt in keinem der
Meldungsschluesselbereiche dieser Meldungsprimaerdatei.
(&00): Meldungsschluessel.

### Maßnahme

Passenden Meldungsschluesselbereich eintragen mittels RESERVE-Anweisung.

## NMH5129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5129 FEHLER IN DER MELDUNGSBEREICHANGABE (&00)

### Bedeutung

- Der Meldungsschluesselbereich (&00) ist in
mehr als eine Klasse verteilt.
- Der obere und untere MSG-SCHL. des Bereiches
muessen zu der Gleichen Klasse gehoeren.
(&00): Meldungsschluesselbereich.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und wiederholen.

## NMH5130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5130 SYNTAXFEHLER IN DER MELDUNGSBEREICHS-ANGABE (&00)

### Bedeutung

Die Angabe fuer den Meldungsschluesselbereich (&00) ist syntaktisch
falsch.
(&00): Benutzerangabe im IDRANGE- oder IDENTIFIER-Operanden.

## NMH5131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5131 BEREICH '(&00)' UEBERLAPPT SICH MIT BEREICH '(&01)'

## NMH5132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5132 BEREICH '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Der Meldungsbereich (&00) ist in der Arbeitsdatei
(OPEN-Anweisung) nicht vorhanden.

## NMH5134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5134 MELDUNGSBEREICH ENTHAELT NOCH MELDUNGSEINHEITEN. RESERVE-ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Bevor ein Meldungsbereich geloescht oder verkleinert werden kann,
muessen alle Meldungseinheiten, die darin enthalten sind, geloescht
werden.

## NMH5136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5136 BEREICH '(&00)' DER DATEI '(&01)' UEBERLAPPT SICH MIT BEREICH '(&02)' DER DATEI '(&03)'

### Bedeutung

In einer MERGE-Anweisung duerfen sich die Meldungsbereiche aller zu
mischenden Dateien nicht ueberlappen.
- (&00): 1. Meldungsbereich
- (&01): 1. Eingabedatei
- (&02): 2. Meldungsbereich
- (&03): 2. Eingabedatei.

### Maßnahme

Eingabe und Eingabedateien ueberpruefen und Anweisung wiederholen.

## NMH5150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5150 SPRACHANGABE FEHLT

### Bedeutung

Fuer die einzutragenden Texte fehlt die Angabe der Sprache.

### Maßnahme

Eingabe mit Angabe der Sprache wiederholen.

## NMH5151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5151 MELDUNGSTEXT NICHT SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

Beim Eintragen einer Meldung, ist die Text-Spezifikation erforderlich,
wenn die Sprache spezifiziert ist.

### Maßnahme

Korrigieren und wiederholen.

## NMH5152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5152 SPRACHANGABE UNZULAESSIG

### Bedeutung

Fuer die Sprache der einzutragenden Texte wurde eine unzulaessige Angabe
gemacht.

### Maßnahme

Eingabe wiederholen mit korrekter Angabe zur Sprache
(zugelassen ist dafuer nur genau ein alphabetisches Zeichen).

## NMH5190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH5190 KEIN SPEICHER MEHR VORHANDEN

### Bedeutung

Die Bearbeitung der aktuellen Datei kann nicht fortgesetzt werden, da kein
weiterer Speicher fuer diesen Benutzer zur Verfuegung steht.

## NMH6000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6000 UNGUELTIGE ANWEISUNG

### Bedeutung

Die zuletzt eingegebene Anweisung an den Message Librarian ist ungueltig.

## NMH6001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6001 SYNTAKTISCH FEHLERHAFTE ANWEISUNG

### Bedeutung

Die zuletzt an den Message Librarian eingegebene Anweisung enthaelt
Syntaxfehler.

## NMH6005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6005 KEIN ACTION MODE SPEZIFIZIERT ODER ZWEITE 'ACTION'-ANWEISUNG UNZULAESSIG ODER UNZULAESSIGE ANWEISUNG MIT LAUFENDEM 'ACTION MODE' ZUSTAND

### Bedeutung

1) Keine 'ACTION'-Anweisung eingegeben.
2) Eine zweite 'ACTION'-Anweisung wurde eingegeben als eine Fruehere
immer aktiv ist.
3) Die eingegebene Anweisung ist im laufenden 'ACTION'-Zustand nicht
erlaubt.

### Maßnahme

1) 'ACTION MODE=CREATE/UPDATE/ERASE/MODIFY'-Anweisung zuerst eingeben.
2) 'INITIALIZE'-anweisung bevor neue 'ACTION'-Anweisung eingeben.

## NMH6010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6010 PROGRAMMABBRUCH WEGEN BENUTZER-FEHLER IM BATCH-BETRIEB

### Bedeutung

Der Lauf des Message Librarian wurde abgebrochen aufgrund einer
fehlerhaften Eingabe. Eine interaktive Korrektur ist im Batch-Betrieb
nicht moeglich.

## NMH6011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6011 AUSGABEDATEI VOM TYP (&00) FEHLT

### Bedeutung

Die Ausgabedatei mit dem Typ (&00) fehlt.
Einfuegung (&00): Typ der Ausgabedatei (MSG, HELP, BAMR, BAMP).

### Maßnahme

Die entsprechende OUTFILE-Anweisung eingeben und anschliessend die obige
Anweisung wiederholen.

## NMH6012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6012 INFILE-ANWEISUNG FEHLT ODER UNERLAUBTER BEREICHSZUGRIFF

### Bedeutung

- In einem Arbeitsabschnitt mit MODE=CREATE wurde keine INFILE-Anweisung
gegeben.
- Die in dem INFILE-Kommando spezifierte Meldungsdatei enthaelt nur
Bereiche mit Zugriff=NONE (keine).

### Maßnahme

- INFILE-Anweisung eingeben und anschliessend die obige Anweisung
wiederholen.
- Zugriffswerte fuer fehlerhaften Bereich mit RESERVE-Kommando
korrigieren.

## NMH6030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6030 DATEI (&00) NICHT KATALOGISIERT

### Bedeutung

Die Eingabedatei (&00) ist nicht katalogisiert.
(&00): Name der betreffenden Eingabedatei.

### Maßnahme

Da vermutlich ein falscher Name fuer diese Eingabedatei angegeben wurde,
Eingabe dieser Anweisung mit richtigem Dateinamen wiederholen.

## NMH6031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6031 DATEI (&00) KEINE MELDUNGSPRIMAERDATEI

### Bedeutung

Die Datei (&00) ist vermutlich keine Meldungsprimaerdatei (falsche
Kenndaten).

### Maßnahme

Datei pruefen. Ggf. Dateinamen korrigieren.

## NMH6032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6032 SYNTAXFEHLER IN (&01) (&00)

### Bedeutung

Die Angabe fuer (&01) (&00) ist syntaktisch falsch.
(&00): Wert von IDRANGE oder IDENTIFIER oder KLASSE Parameter.
(&01): Wort 'IDRANGE' oder 'IDENTIFIER' oder 'CLASS'.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und wiederholen.

## NMH6034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6034 BEREICH '(&00)' UEBERLAPPT SICH MIT BEREICH '(&01)'

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## NMH6035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6035 BEREICH (&00) UEBERLAPPT SICH MIT BEREICH (&01) IN DER DATEI (&02)

### Bedeutung

Der Meldungsschluesselbereich (&00) in der Benutzereingabe ueberschneidet
sich mit dem Meldungsschluesselbereich (&01) in der Eingabedatei (&02).
(&00): Meldungsschluesselbereich
(&01): Meldungsschluesselbereich
(&02): Name der Eingabedatei.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und wiederholen.

## NMH6036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6036 (&02) (&00) IN DATEI (&01) NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

(&02) (&00) ist in der Eingabedatei (&01) nicht vorhanden.
(&00): Meldungsschluesselbereich oder Name der KLASSE.
(&01): Name der Eingabedatei.
(&02): Wort 'IDRANGE' oder 'IDENTIFIER' oder 'CLASS'.

### Maßnahme

Eingabe und Eingabedatei ueberpruefen und ggf. korrigiert wieder
eingeben.

## NMH6038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6038 TEXT IN SPRACHE '(&00)' FEHLT FUER BEREICH '(&01)' IN EINGABE-DATEI '(&02)'

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## NMH6039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6039 KEINE DER GEWUENSCHTEN SPRACHEN EXISTIERT IM BEREICH (&00) IN DER DATEI (&01)

### Bedeutung

Es ist keine der gewuenschten Sprachen fuer den Meldungsbereich (&00) in
der Eingabedatei (&01) vorhanden. Der Bereich wird nicht in die
Ausgabedateien aufgenommen.
(&00): Meldungsschluesselbereich
(&01): Name der Eingabedatei.

## NMH6040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6040 INFILE-ANWEISUNG MIT MODE=EXCLUDE, ABER OHNE BEREICHS-ANGABE IGNORIERT

### Bedeutung

In einer INFILE-Anweisung ohne Meldungsbereichs-Angabe ist die Angabe
MODE=EXCLUDE nicht sinnvoll.
Die Anweisung wird ignoriert.

## NMH6041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

NMH6041 BEREICH (&00) EXISTIERT SOWOHL IN DATEI 1 (&01) ALS AUCH IN DATEI 2 (&02). WELCHE IST RELEVANT? ANTWORT (1, 2)

### Bedeutung

Der Meldungsschluesselbereich (&00) existiert sowohl in der Eingabedatei
Nr. 1 (&01) als auch in der Eingabedatei Nr. 2 (&02). Welche Eingabedatei
soll verwendet werden?
(&00): Meldungsschluesselbereich
(&01): 1. Eingabedatei
(&02): 2. Eingabedatei.

### Maßnahme

Die fuer die Erstellung der Ausgabedateien zu verwendende Eingabedatei
wird angegeben. Es wird die Nummer (1 oder 2) eingegeben.

## NMH6042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6042 BEREICH (&00) EXISTIERT SOWOHL IN DATEI (&01) ALS AUCH IN DATEI (&02)

### Bedeutung

Der Meldungsbereich (&00) wurde sowohl in der Eingabedatei (&01) als auch
in der Eingabedatei (&02) gefunden.
Die Anweisung wird beendet.
(&00): Meldungsschluesselbereich
(&01): 1. Eingabedatei
(&02): 2. Eingabedatei.

### Maßnahme

Eingabe und Eingabedateien ueberpruefen und ggf. korrigierte Anweisung
wiederholen.

## NMH6043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6043 BEREICH (&00) DER DATEI (&01) UEBERSCHNEIDET SICH MIT BEREICH (&02) DER DATEI (&03)

### Bedeutung

Der Meldungsschluesselbereich (&00) in der Eingabedatei (&01)
ueberschneidet sich mit dem Meldungsschluesselbereich (&02) in der
Eingabedatei (&03).
(&00): 1. Meldungsschluesselbereich
(&01): 1. Eingabedatei
(&02): 2. Meldungsschluesselbereich
(&03): 2. Eingabedatei.

### Maßnahme

Eingabe und Eingabedateien ueberpruefen und ggf. korrigierte Eingabe
wiederholen.

## NMH6044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6044 BEREICH '(&00)' HAT NICHT (&01)-ZUGRIFF

### Bedeutung

(&00): Meldungsbereich.
(&01): Zugriffsmethode.

## NMH6050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6050 EINGABE-DATEI IST LEER

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## NMH6051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6051 DATEI GESPERRT ODER ACCESS=READ

### Bedeutung

Die angegebene Datei ist gesperrt (Moeglicherweise wird sie von einem
anderen Benutzer benutzt) oder durch ACCESS=READ geschuetzt.

### Maßnahme

Wen ACCESS=READ: Dateischutz mit /MODIFY-FILE-ATTRIBUTES-Kommando
aufheben.

## NMH6060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6060 KEINE DATEI ANGEGEBEN IN 'DISPLAY'- ODER 'PRINT'-ANWEISUNG

## NMH6061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6061 'PRINT'- ODER 'DISPLAY'-ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT SOLANGE 'CREATE'-MODUS AKTIV

### Maßnahme

CREATE-Modus mit INITIALISE-Anweisung verlassen und
PRINT- oder DISPLAY-Anweisung neu eingeben.

## NMH6070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6070 TEILQUALIFIZIERTER DATEINAME UNZULAESSIG

### Maßnahme

Dateiname korrigieren.

## NMH6071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6071 AUSGABEDATEI DES TYPS (&00) SCHON SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

Die Ausgabedatei des Typs (&00) wurde bereits angegeben.
(&00): Typ der Ausgabedatei (MSG, HELP, BAMR, BAMP).

## NMH6072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

NMH6072 AUSGABEDATEI DES TYPS '(&00)' SCHON SPEZIFIZIERT. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

(&00): Typ der Ausgabedatei (MSG, HELP, BAMR, BAMP).

### Maßnahme

Y : Diese neue Datei wird verwendet.
N : Die vorhergehende Datei wird (weiter) verwendet.

## NMH6073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6073 DATEI '(&00)' NICHT MEHRFACH BENUTZBAR

### Bedeutung

- (&00): Dateiname.

### Maßnahme

Datei-Eigentuemer bitten, die Datei mehrfach benutzbar zu machen.

## NMH6074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6074 DVS-FEHLERCODE '(&01)' BEI ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Ein Zugriff auf Datei (&00) ueber FSTAT-,FILE-,OPEN-Makro bringt den DVS
Fehlercode (&01).
(&00): Dateiname
(&01): DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

DVS-Fehlercode analysieren.

## NMH6075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6075 AUSGABEDATEI '(&00)' BEREITS KATALOGISIERT

### Bedeutung

- (&00): Name der Ausgabedatei.

## NMH6076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

NMH6076 AUSGABEDATEI BEREITS KATALOGISIERT. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Y : Ausgabedatei wird ueberschrieben.
N : Ausgabedatei wird nicht ueberschrieben. Anweisung wird nicht
ausgefuehrt.

## NMH6078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6078 AUSGABEDATEI DES TYPS (&00) HAT FALSCHE KENNDATEN

### Bedeutung

Die Ausgabedatei des Typs (&00), die oben angegeben wurde, hat nicht die
fuer eine Meldungsausgabedatei erforderlichen Kenndaten.
(&00): Name der Ausgabedatei.

### Maßnahme

Ausgabedatei bzw. Ausgabedatei-Name ueberpruefen, korrigierte Anweisung
wiederholen.

## NMH6079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6079 DATEI '(&00)' KANN NICHT ERSTELLT WERDEN. DVS-FEHLERCODE '(&01)'

### Bedeutung

- (&00): Name der betroffenen Datei
- (&01): DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

DVS-Fehler auswerten.

## NMH6080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6080 DATEI GESCHUETZT MIT KENNWORT ODER 'ACCESS=READ'

### Maßnahme

Dateischutz aufheben mit /ADD-PASSWORD oder /MODIFY-FILE-ATTRIBUTES-Kdo.

## NMH6081

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6081 DATEI WURDE BEREITS ALS EINGABE-DATEI ANGEGEBEN

### Bedeutung

Die oben angegebene Datei wurde bereits als Eingabedatei angegeben.

### Maßnahme

Eingabe ueberpruefen und ggf. korrigierte Anweisung wiederholen.

## NMH6082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6082 FUER ACTION MODE=UPDATE/ERASE IST NUR DIE MELDUNGSAUSGABEDATEI ANZUGEBEN

### Bedeutung

Fuer einen Arbeitsabschnitt mit MODE=UPDATE oder =ERASE muss nur der Name
der Meldungsausgabedatei (TYPE=MSG) angegeben werden.
Die zugehoerige HELP-Datei ermittelt MSGLIB selbst.

## NMH6083

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6083 AUSGABEDATEI DES TYPS '(&00)' IST NICHT KATALOGISIERT

### Bedeutung

Fuer einen Arbeitsabschnitt mit MODE=UPDATE oder =ERASE ist die
Meldungsausgabedatei oder die vom MSGLIB ermittelte HELP-Datei nicht
katalogisiert.

### Maßnahme

Eine HELP-Datei oder eine andere Meldungsausgabedatei eingeben.

## NMH6084

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6084 KEINE ODER UNZULAESSIGE SAETZE IN DER MELDUNGSAUSGABEDATEI (TYPE=MSG)

### Bedeutung

Die Meldungsausgabedatei (TYPE=MSG) enthaelt keine oder unzulaessige
Verwaltungssaetze. Die Bearbeitung dieser Datei wird abgebrochen.

### Maßnahme

Betreffende Meldungsausgabedatei pruefen.

## NMH6085

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6085 UNZULAESSIGE ODER INKONSISTENTE INFORMATION IN DEN MELDUNGSARBEITSDATEIEN

### Bedeutung

Die Meldungsarbeitsdateien enthalten defekte Verwaltungssaetze oder sind
untereinander inkonsistent. Die Bearbeitung dieser Dateien wird
abgebrochen.

### Maßnahme

Meldungsarbeitsdateien (HELP-Datei und Meldungsausgabedatei) ueberpruefen.

## NMH6086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6086 DATEI (&00) DES TYPS (&01) KANN NICHT GELOESCHT WERDEN

### Bedeutung

Die Datei (&00) vom Typ (&01) kann wegen fremder $USERID nicht geloescht
werden.
(&00): Dateiname
(&01): Typ der Meldungsausgabedatei (MSG, HELP, BAMR, BAMP).

## NMH6090

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6090 MELDUNGSSCHLUESSEL(BEREICH) (&00) FEHLT IN 'IDRANGE'

### Bedeutung

Der Meldungsschluessel(bereich) (&00) ist in keinem der unter IDRANGE
angegebenen Bereiche enthalten.
Die Anweisung wird beendet.

## NMH6091

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6091 'LANGUAGE' NUR ZULAESSIG FUER VOLLSTAENDIGE BEREICHE

### Bedeutung

Die Angabe des Operanden LANGUAGE ist nur zulaessig fuer vollstaendige
Meldungsbereiche, nicht jedoch fuer einzelne Schluessel oder Teilbereiche.
Die Anweisung wird beendet.

## NMH6120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6120 ABBRUCH DER DATEIBEARBEITUNG WEGEN SPEICHERMANGEL

### Bedeutung

Die Bearbeitung der aktuellen Datei kann nicht fortgesetzt werden, da kein
weiterer Speicher fuer diesen Benutzer zur Verfuegung steht. Die Datei ist
in einem undefinierten Zustand.

## NMH6129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6129 MISSVERHAELTNIS ZWISCHEN DER HELP-UND DER MSG-DATEI FUER DIE MELDUNGSEINHEIT (&00) IN DER SPRACHE (&01)

### Bedeutung

Die MSG-Datei und die HELP-Datei sind von zwei Meldungsprimaerdateien
gemacht.
Die Meldung (&00) wurde nicht in der MSG-Datei gefunden.
(&00): Meldungsschluessel
(&01): Sprachschluessel.

### Maßnahme

Keine Aktion muss gemacht werden. Die Meldung wurde in der HELP- und
MSG-Datei geaendert. Der Fehler tritt nicht mehr auf fuer diese Meldung.

## NMH6130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6130 UNZULAESSIGE SATZART (&02) IN DER MELDUNGSEINHEIT (&01) DER EINGABEDATEI (&00)

### Bedeutung

In der Eingabedatei (&00) wurde bei der Meldungseinheit (&01) eine
unzulaessige Satzart (&02) entdeckt. Der Satz wird ignoriert.

### Maßnahme

Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen.

## NMH6131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6131 ATTRIBUT-SATZ FUER MELDUNG (&00) FEHLT

### Bedeutung

Der Attributsatz fuer den Meldungsschluessel (&00) fehlt.
Die Meldungseinheit wird ignoriert.

### Maßnahme

Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen.

## NMH6132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6132 ATTRIBUT-SATZ FUER MELDUNG (&00) DEFEKT

### Bedeutung

Der Attribut-Satz des Meldungsschluessels (&00) ist defekt.
Die Meldungseinheit wird mit Standardwerten fuer die Meldungs-Attribute
versorgt.

## NMH6133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6133 UNZULAESSIGER MELDUNGSSCHLUESSEL (&00)

### Bedeutung

Der Meldungsschluessel (&00) entspricht nicht den 'Meldungsrichtlinien'.
Die Meldungseinheit wird ignoriert.
(&00): Meldungsschluessel.

### Maßnahme

Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen.

## NMH6134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6134 KEIN TEXT FUER MELDUNG (&00) VORHANDEN

### Bedeutung

Fuer die Meldungseinheit (&00) ist in den gewuenschten Sprachen kein
Textsatz vorhanden.
- (&00): Meldungsschluessel.

## NMH6135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6135 UNZULAESSIGER SPRACHSCHLUESSEL IN MELDUNG (&00)

### Bedeutung

In der Meldungseinheit (&00) wurde ein unzulaessiger Sprachschluessel
entdeckt. Der Satz wird ignoriert.
- (&00): Meldungsschluessel.

### Maßnahme

Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen.

## NMH6136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6136 KEIN TEXT IN SPRACHE (&01) FUER MELDUNG (&00)

### Bedeutung

Fuer die Meldungseinheit (&00) existiert kein Text in der Sprache (&01).
- (&00): Meldungsschluessel
- (&01): Sprachschluessel.

### Maßnahme

Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen.

## NMH6140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6140 UNZULAESSIGES GEWICHT (&01) IN MELDUNG (&00)

### Bedeutung

Fuer die Meldungseinheit (&00) wurde ein unzulaessiges Gewicht angegeben.
- (&00): Meldungsschluessel.
- (&01): Gewicht.

### Maßnahme

Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen oder
richtiges Gewicht in der MODIFY-Anweisung eingeben.

## NMH6141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6141 UNZULAESSIGER ROUTING-CODE X'(&00)' IN MELDUNG (&01). ROUTING-CODE IGNORIERT

## NMH6142

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6142 UNZULAESSIGER MANUALSCHLUESSEL X'(&00)' IN DER MELDUNG '(&01)'. STANDARDWERT 'USER' VERWENDET

## NMH6143

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6143 UNZULAESSIGER 4-BYTE-SCHLUESSEL X'(&00)' IN DER MELDUNG '(&01)'. SCHLUESSEL IGNORIERT

## NMH6144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6144 UNZULAESSIGE ZUGRIFFSMETHODE X'(&00)' IN MELDUNG '(&01)'. STANDARDWERT 'ISAM' VERWENDET

## NMH6145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6145 INKORREKTE INFORMATION X'(&00)' IN DER MELDUNG (&01) FUER DIE SPRACHE (&02)

### Bedeutung

Die Ursache ist wahrscheinlich eine falsche Handhabung der Meldungsdatei.
Das Kommando wird nicht bearbeitet.
(&00): Wert der inkorrekten Information.
(&01): Meldungsschluessel
(&02): Sprache-Indikator.

### Maßnahme

Den Meldungstext in der Eingabe-Datei ueberpruefen.
Die Meldung loeschen und eine korrekte Meldung neu eingeben.

## NMH6151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6151 MEHR ALS 15 INSERTS IN MELDUNG '(&00)' FUER SPRACHE '(&01)'

### Bedeutung

Die ueberzaehligen Inserts werden als Text abgelegt.
- (&00): Meldungsschluessel
- (&01): Sprachschluessel.

### Maßnahme

Text dieser Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen.

## NMH6152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6152 UNZULAESSIGE EINFUEGUNG '(&00)' IN MELDUNG '(&01)' FUER SPRACHE '(&02)'

### Bedeutung

(&00) : Einfuegungsnummer
(&01) : Meldungsschluessel
(&02) : Sprachschluessel
- *1, wenn syntaktisch fehlerhaft: Diese Einfuegung wird als Text ab-
gelegt. Text dieser Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen.
- *2, wenn Insertlaenge zu gross: Diese Einfuegung wird als normale
Einfuegung abgelegt, doch ist ein Fehler moeglich, wenn die Einfuegung
mit max. Laenge benutzt ist (max. Laenge=180).

### Maßnahme

Text dieser Meldungseinheit in der Eingabedatei ueberpruefen.

## NMH6153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6153 DOPPELTER SCHLUESSEL FUER MELDUNG '(&00)'

### Bedeutung

Mehrere Meldungstextsaetze fuer die gleiche Meldung, oder doppelter
Schluessel erlaubt fuer die Datei.

### Maßnahme

Datei korrigieren und Anweisung wiederholen.

## NMH6154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6154 SYNTAX FEHLER IN MELDUNG '(&00)'

### Bedeutung

Der Meldungstext ist nicht richtig,
z.B. eine Insert-Angabe ist nicht vollstaendig.

### Maßnahme

Den Meldungstext korrigieren und wiederholen.

## NMH6155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6155 SCHLUESSEL '(&00)' IN DATEI '(&01)' DOPPELT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fehlerursache ist wahrscheinlich eine inkomplete Aenderung der
Meldungsdatei.
(&00): mehrfach vorhandene ISAM-Schluessel.
(&01): name der Meldungsdatei.

### Maßnahme

Satz mit doppeltem Schluessel loeschen und Anweisung wiederholen.

## NMH6157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

NMH6157 DIE MELDUNGSAUSGABEDATEI HAT MEHR ALS EINEN INDEX-BLOCK. FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

ISAM benoetigt mehr als einen Index-Block fuer die
Meldungsausgabedatei (TYPE=MSG). Die folge ist eine
Leistungsminderung beim Zugriff auf dieser Datei.

### Maßnahme

Y: Die Meldungsausgabedatei wird weiter aufgebaut.
Die Indizes werden auf mehrere Index-Bloecke verteilt.
N: Die Erstellung der Ausgabedatei wurde beendet.
Da es schon mehrere Index-Bloecke gibt, mit weniger CLASSES
oder RANGES wiederholen.

## NMH6158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6158 MEHR ALS 36 CSECTS FUER DIESELBE KLASSE. BEREICH (&00) NICHT AKZEPTIERT

### Bedeutung

Die Meldungen des Bereichs '(&00)' werden fuer die Bildung der
BAMP- bzw. BAMR-CSECTS ignoriert, weil 36 CSECTS schon bestehen.
(&00): Meldungsbereich.

### Maßnahme

Anzahl der Bereiche dieser Klasse in der Eingabedatei ueberpruefen.

## NMH6159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH6159 WARNUNG: DIE MELDUNGSAUSGABEDATEI HAT MEHR ALS EINEN INDEX BLOCK

### Bedeutung

ISAM benoetigt mehr als einen Index Block fuer die Meldungsausgabedatei
(TYPE=MSG).
Die Folge ist eine Leistungsminderung beim Zugriff auf diese Datei.
Die Erstellung der Ausgabedatei wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Da es schon mehrere Indexblocke gibt, muss die Benutzer erneut versuchen:
- mit weniger CLASSES oder RANGES (INFILE Anweisung)
- oder mit einer vorigen Anweisung OPTION LET=YES.

## NMH9001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9001 MIP TASK NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die MSG-Task ist fuer eine andere Task nicht erreichbar
oder existiert nicht.

### Maßnahme

System neu starten.

## NMH9002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9002 ERSTELLUNG DES MIP TASKS UNMOEGLICH

## NMH9003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9003 WIRD DIE MELDUNG IN EINEM BCAM-SPEICHERBEREICH GESCHICKT, IST DIE ANGABE EINES WEITEREN ZIELORTES NICHT ERLAUBT

## NMH9004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9004 FEHLER BEIM SCHLIESSEN EINER MELDUNGSDATEI

## NMH9005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9005 FEHLER BEIM SCHLIESSEN EINER HELP-DATEI

## NMH9006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9006 FEHLER BEIM DVS-ZUGRIFF ZU EINER HELP-DATEI

## NMH9007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NMH9007 Fehler beim Zugriff auf die Operandenliste

## NMH9008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9008 PROBLEM MIT DER SCHNITTSTELLE $APCB

## NMH9009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9009 UNERWARTETER RETURN-CODE NACH 'RDTFT' MAKRO

### Bedeutung

Ein Fehler trat auf bei der Verarbeitung zur Ergaenzung eines Dateinamens.

## NMH9010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9010 KLASSE-4-SPEICHER ANFORDERUNG ABGEWIESEN

## NMH9011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9011 KLASSE-5-SPEICHER ANFORDERUNG ABGEWIESEN

## NMH9012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9012 KLASSE-4-SPEICHER KANN NICHT FREIGEGEBEN WERDEN

## NMH9013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9013 KLASSE-5-SPEICHER KANN NICHT FREIGEGEBEN WERDEN

## NMH9014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9014 BOERSEN-SCHNITTSTELLEN-FEHLER

### Bedeutung

Unerwarteter Return-code nach einem Boersen-aufruf zwischen
Benutzer-Task und MSG-Task oder bei der Erstellung oder
der Loeschung einer von der Meldungsverarbeitung benutzten Boersen.

## NMH9015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9015 Die Aufnahme der Benutzerkennung TSOS in den SRPM-Datenbereich wird abgewiesen

## NMH9016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9016 PROBLEM MIT EINER SYSTEMSCHNITTSTELLE

## NMH9017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9017 FEHLER BEI DER ERSTELLUNG VON S-VARIABLEN FUER KOMMANDO- ODER PROGRAMMAUSGABEN

### Bedeutung

Der Fehler trat beim Aufruf einer SDF-P-Schnittstelle auf.

## NMH9018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NMH9018 FEHLER BEI DER ERSTELLUNG VON S-VARIABLEN FUER MELDUNGSAUSGABEN

### Bedeutung

Der Fehler trat beim Aufruf einer SDF-P- oder VAS-Schnittstelle auf.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen