## JDS0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0301 ZIELPROZESSOR '(&00)' NICHT AN MSCF-NETZ ANGESCHLOSSEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Zielprozessor (&00) ist im MSCF-Netz bekannt, aber zum Zeitpunkt der
Kommandoausfuehrung war die Uebertragungsstrecke zu diesem Prozessor
unterbrochen.
(&00): BCAM-Name des Zielprozessors, der im Kommando als BCAM-Name, als
Katalogkennung (CAT-ID) oder ueber Jobvariable angegeben wurde.
MSCF: Multi System Control Facility.

### Maßnahme

Den Operator bitten, eine Verbindung zu diesem Prozessor aufzubauen.
Bei bestehender Verbindung Kommando wiederholen.

## JDS0302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0302 ZIELPROZESSOR '(&00)' IM MSCF-NETZ UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): BCAM-Name des Zielprozessors, der im Kommando als BCAM-Name, als
Katalogkennung (CAT-ID) oder ueber Jobvariable angegeben wurde.
MSCF: Multi System Control Facility.

### Maßnahme

- Korrektur des BCAM-Prozessornamens oder
- Korrektur der Katalogkennung oder
- Korrektur der Jobvariable.
Anschliessend das abgewiesene Kommando wiederholen.

## JDS0303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0303 VERBINDUNG ZU ZIELPROZESSOR '(&00)' UNTERBROCHEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend der Uebermittlung eines Auftrags an den Zielprozessor (&00) wurde
die Uebertragungsstrecke zu diesem Prozessor unterbrochen.
Das Ergebnis des Kommandos ist undefiniert.
Ausnahme: Falls es sich um einen ENTER handelt und am Bedienplatz des
Zielprozessors die Meldung JDS0311 ausgegeben wurde, ist der ENTER korrekt
ausgefuehrt worden. Ansonsten wurde er ohne Ergebnis abgebrochen.
(&00): BCAM-Name des Zielprozessors.

### Maßnahme

Beim Operator des Zielprozessors Auskunft ueber den Betriebszustand des
Prozessors bzw. den Zustand des uebersandten Auftrags einholen.

## JDS0304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0304 ZUGRIFF AUF JV '(&00)' NICHT MOEGLICH. GRUND: '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Auf die Jobvariable (JV), die den Namen des Prozessors oder des Katalogs
enthaelt, kann nicht zugegriffen werden. Das Kommando /ENTER-JOB wurde
nicht ausgefuehrt.
(&00): Name der JV, die im Operanden HOST anstelle des BCAM-Namens bzw.
der Katalogkennung angegeben wurde.
(&01): Returncode. Seine Bedeutung ist mit Meldung JVS(&01) identisch.

### Maßnahme

Siehe Meldungsschluessel JVS(&01). Entsprechende Massnahmen treffen und
anschliessend das Kommando /ENTER-JOB wiederholen.

## JDS0305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JDS0305 AUFTRAGSVERTEILUNG NICHT VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Zum Zeitpunkt, als das Kommando /ENTER-JOB abgesetzt wurde, stand die
Auftragsverteilung (MSCF) nicht zur Verfuegung.
MSCF: Multi System Control Facility.

### Maßnahme

Den Operator bitten, die MSCF-Umgebung zur Verfuegung zu stellen.
Steht sie zur Verfuegung, das Kommando /ENTER-JOB wiederholen.

## JDS0307

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

JDS0307 AUFTRAGSVERTEILUNG BETRIEBSBEREIT

## JDS0308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0308 AUFTRAGSVERTEILUNG AM ZIELPROZESSOR '(&00)' INAKTIV. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Auf dem Zielprozessor ist die Auftragsverteilung zwar verfuegbar, z.Zt.
aber nicht betriebsbereit. Das Kommando /ENTER-JOB wurde nicht
ausgefuehrt.
(&00): BCAM-Name des Zielprozessors.

### Maßnahme

Den Systemverwalter des Zielprozessors bitten, die Auftragsverteilung in
einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Wenn die Auftragsverteilung
wieder arbeitet, das Kommando /ENTER-JOB wiederholen.

## JDS0309

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0309 KATALOG '(&00)' IM MSCF-NETZ UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der ueber den HOST-Operanden bezeichnete Katalog (&00) ist im MSCF-Netz
nicht definiert.
MSCF: Multi System Control Facility.

### Maßnahme

Das Kommando /ENTER-JOB unter Angabe des korrekten Katalognamens
wiederholen.
Sofern der Katalogname korrekt angegeben wurde, den Systemverwalter
verstaendigen.

## JDS0310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0310 KATALOG '(&00)' IM MSCF-NETZ BEKANNT ABER NICHT ZUGREIFBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der aus dem HOST-Operanden ermittelte Katalog (&00) ist im MSCF-Netz
bekannt, aber nicht zugreifbar.
MSCF: Multi System Control Facility.

### Maßnahme

Den Systemverwalter bitten, Katalog (&00) in einen zugreifbaren Zustand zu
versetzen. Anschliessend das Kommando /ENTER-JOB wiederholen.

## JDS0311

Destination: CONSOLE Routing code: J Weight: 70

Warranty : NO

JDS0311 BENUTZERKENNUNG '(&03)' ERHIELT AUFTRAG VON REMOTE-PROZESSOR '(&00)', BENUTZERKENNUNG '(&02)'. TSN: (&01)

### Bedeutung

Reine Informationsmeldung.
Der lokale Prozessor hat einen gueltigen Auftrag von
Remote-Prozessor (&00) erhalten.
(&01): Auftragsnummer (TSN), unter der der Auftrag ablaeuft.
(&02): Benutzerkennung, unter der das Kommando /ENTER-JOB bzw.
/ENTER-PROCEDURE abgesetzt wurde.
(&03): Benutzerkennung, unter der der Auftrag laufen soll.

## JDS0313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JDS0313 Die Ausfuehrung des Kommandos wird vom Zielprozessor nicht unterstuetzt. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

Der Zielprozessor laeuft unter einer anderen BS2000-Version.
Diese unterstuetzt das Senden/Empfangen des eingegebenen Kommandos nicht.

## JDS0314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0314 OPERAND '(&00)' AM ZIELRECHNER NICHT UNTERSTUETZT. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Operand (&00) ist in der BS2000-Version des Zielrechners nicht
bekannt.
Die Bearbeitung wird so fortgesetzt, als sei der Operand nicht
angegeben worden.
(&00): Operand des eingegebenen Kommandos.

## JDS0316

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JDS0316 SYSCMD DATEI AM FERNEN RECHNER NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die angegebene SYSCMD-Datei wurde auf dem Pubset am fernen Rechner
nicht gefunden.
Die Kommandobearbeitung wird abgebrochen.

## JDS0317

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JDS0317 SYSCMD-DATEI IST AM FERNEN RECHNER MIGRIERT. KOMMANDO WURDE VOM AUFRUFER ZURUECKGENOMMEN

## JDS0320

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JDS0320 JOBVERTEILUNG NICHT MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Mit den gegebenen Operandenwerten bzw. ihren Defaults kann der
Auftrag an keinem Rechner des XCS-Verbundes angenommen werden.

### Maßnahme

Die Operandenwerte sind geeignet zu modifizieren.

## JDS0321

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

JDS0321 SUBSYSTEM 'JPPOPT' NICHT GELADEN: KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Subsystem ist in der aktuellen BS2000 Konfiguration nicht geladen.

### Maßnahme

Laden des Subsystems veranlassen und Kommando erneut eingeben.

## JDS0322

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

JDS0322 PROCESSOR '(&00)': AUFTRAG NICHT AKZEPTIERT: '(&01)'

### Bedeutung

Der Auftrag kann auf dem Rechner (&00) des XCS-Verbundes nicht akzeptiert
werden.
Moegliche Ursachen (&01) :
- Die Rechnerverbindung ist unterbrochen
- Systemfehler / SHUTDOWN / Speicherengpass
- Kommandodatei / MONJV / Kalenderdaten nicht zugreifbar
- Benutzerkennungsdaten ungueltig
- Jobklasse IN DELETE / nicht zugreifbar / nicht definiert
- Operandenwert verletzt Jobklassenbeschraenkungen

### Maßnahme

KEINE

## JDS0349

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

JDS0349 AUFTRAGSVERTEILUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Ein Systemfehler in der Auftragsverteilung (JOB DISTRIBUTION TASK)
fuehrte zu deren Abbruch. Eine Auftragsverteilung ist daher nicht
moeglich.

### Maßnahme

Den Operator bitten, die MRS-Kommunikation ueber Kommando /MRSSTART
neu zu starten.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen