## IOFCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IOFCOPY Copyright (C) (&01) (&00). Alle Rechte vorbehalten

## IOFLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IOFLOAD PROGRAMM (&00), VERSION (&01) VOM (&02) AUS DATEI (&03) GELADEN

## IOF0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0018 DAS IOCF WURDE ERFOLGREICH GESCHRIEBEN

## IOF0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0019 DAS IOCF WURDE ERFOLGREICH GELESEN

## IOF0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0111 FEHLER BEI FILE-MAKRO: (&00)

## IOF0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0112 PAM-FEHLER: (&00)

## IOF0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0114 DAS ANGEGEBENE IOCF IST LEER

## IOF0116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0116 AUF DAS ANGEGEBENE IOCF LEVEL KANN NICHT ZUGEGRIFFEN WERDEN

### Bedeutung

Wahrscheinlich ist das angebene IOCF-Level auf der Maschine nicht
vorhanden.

### Maßnahme

Vorhandenes Level angeben.

## IOF0117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0117 DIE ANGEGEBENE DATEI ENTHAELT KEIN IOCF

### Bedeutung

Folgende Ursachen sind moeglich:
- die Datei enthaelt kein IOCF
- die Datei ist zerstoert
- die Datei ist nicht vorhanden

### Maßnahme

Datei ueberpruefen, gegebenenfalls korrigieren oder neu erstellen.

## IOF0118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0118 DATEI IST INKONSISTENT

### Bedeutung

EOF wurde erreicht, bevor das IOCF vollstaendig gelesen war. Der Inhalt
der Datei wurde in den SVP uebertragen.

### Maßnahme

Mit korrigierter Datei wiederholen.

## IOF0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0119 FUNKTION AUF DEM AKTUELLEN HSI NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Auf dem aktuellen HSI ist die gewuenschte Funktion nicht zulaessig,
z.B. ist das Schreiben des IOCF auf einer Gast-VM nicht moeglich; auf X86
ist weder WRITE-IOCF noch READ-IOCF moeglich.

## IOF0121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

IOF0121 $HSVP-FEHLER: '(&00)'

### Maßnahme

Bitte den System Service verstaendigen.

## IOF0122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IOF0122 $HSVP-FEHLER: '(&00)'. FUER MEHR INFORMATION '/HELP-MSG (&01)' EINGEBEN

## IOF0123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IOF0123 IOCF FEHLERHAFT

### Bedeutung

Angegebenes IOCF enthaelt falsche Daten.

### Maßnahme

Richtiges IOCF verwenden.

## IOF0124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IOF0124 FEHLER BEI $GETMEM-AUFRUF: (&00)

### Bedeutung

(&00): Returncode des $GETMEM-Aufrufs

## IOF0125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IOF0125 BUS KONFIGURATION; KEIN AKTIVES IOCF VORHANDEN

### Bedeutung

Bei einer Bus Konfiguration gibt es kein aktives IOCF.

## IOF0126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IOF0126 DAS IN DER ANGEGEBENEN DATEI ENTHALTENE IOCF IST VOM FALSCHEN TYP

### Bedeutung

Die aktuelle Anlage benoetigt einen anderen IOCF-Typ,
z.B. die angegebene Datei enthaelt ein IORSF, waehrend
die Anlage nur mit einem IOCDS arbeiten kann. - Handelt es
sich um ein VM2000-Gastsystem oder ein System auf X86, ist generell kein
Schreiben des IOCF erlaubt.

### Maßnahme

Richtigen IOCF-Typ verwenden.

## IOF0127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IOF0127 PARAMETER OUTPUT=SYSLST INTERN GEAENDERT AUF OUTPUT=SYSOUT

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen