## PERCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PERCOPY Copyright (C) (&01) (&00). Alle Rechte vorbehalten.

## PERLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PERLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## PERSTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PERSTRT Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## PER0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0000 PERCON GESTARTET, VERSION (&00)

### Bedeutung

(&00): PERCON-Version (nn.nann).

## PER0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0001 PERCON-LAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Auskunft ueber die Fehlerursache gibt:
- bei autonomem PERCON-Aufruf die vorherige Fehlermeldung und
- bei Aufruf von PERCON als Unterprogramm die Rueckkehrinformation.
Bei autonomem Aufruf in einer Prozedur wird auf das
naechste /STEP-, /SET-STEP-Kommando oder an das Prozedurende
verzweigt.

### Maßnahme

PERCON-Lauf nach Beseitigung des Fehlers neu starten.

## PER0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0002 FEHLER-CODE X'(&01)' BEI '(&00)'-MAKRO

### Bedeutung

Entweder fuehrt ein Lese- oder Schreibfehler in einem System-Makro
zum Abbruch des Konvertierungsschrittes oder ein Fehler bei einem
SOLSIG/POSSIG-Aufruf fuehrt zur Beendigung der gerade aktivierten
PERCON-Unterbrechungsbehandlung.

### Maßnahme

Fehlerart der Beschreibung 'Makroaufrufe' entnehmen und Lauf wiederholen.

## PER0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0003 KLASSE-6-SPEICHER NICHT AUSREICHEND

### Bedeutung

Der Konvertierungsschritt wird fehlerhaft beendet.

### Maßnahme

Ursache fuer Speichermangel beseitigen und Lauf wiederholen.

## PER0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0004 DATEI NICHT AUF '(&01)', LINK='(&00)'

### Bedeutung

In der Anweisung ASSIGN-INPUT-FILE bzw. ASSIGN-OUTPUT-FILE wurde mit
FILE=DISK-FILE() keine Plattendatei bzw. mit FILE=TAPE-FILE()
keine Banddatei angegeben.
(&00): Dateikettungsname
(&01): DISK, TAPE.

### Maßnahme

Anweisung ASSIGN-INPUT-FILE bzw. ASSIGN-OUTPUT-FILE oder /ADD-FILE-LINK
(FILE) - Kommando korrigieren und Konvertierungsschritt wiederholen.

## PER0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0005 UNZULAESSIGE FORMAT-UMWANDLUNG

### Bedeutung

In der Anweisung SET-RECORD-MAPPING bzw. SET-GROUP-ATTRIBUTES wurde eine
unerlaubte Kombination der Strukturoperanden INPUT-FORMAT und
OUTPUT-FORMAT im Operandenwert FIELD angegeben oder bei der
Kombination von INPUT-FORMAT=CHARACTER und OUTPUT-FORMAT=ZONED-DECIMAL
wurde ein Wert > 4 fuer INPUT-LENGTH angegeben.

### Maßnahme

Im Dialog die widerspruechlichen Operanden korrigieren,
im Batch den Konvertierungsschritt mit korrigierter Anweisung wiederholen.

## PER0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0006 OPERAND-WERT 'RECORD-LENGTH' NUR BEI 'INPUT-FORMAT=CHARACTER' ERLAUBT

### Bedeutung

Der Strukturoperandenwert RECORD-LENGTH des Operandenwertes FIELD der
SET-RECORD-MAPPING-Anweisung ist nur bei INPUT-FORMAT=CHARACTER zulaessig.

### Maßnahme

Im Dialog die widerspruechlichen Operanden korrigieren,
im Batch den Konvertierungsschritt mit korrigierter Anweisung wiederholen.

## PER0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0007 STRUKTUR-OPERAND 'OUTPUT-LENGTH' ZU KLEIN

### Bedeutung

Im Operanden OUTPUT-FIELDS der Anweisung SET-RECORD-MAPPING
oder im Operanden GROUP-HEADER bzw. GROUP-TRAILER der
Anweisung SET-GROUP-ATTRIBUTES ist ein Feld oder Kennwort
angegeben, dessen Strukturoperand OUTPUT-LENGTH fuer die
Ausgabe und eine eventuelle Formataenderung nicht ausreicht.

### Maßnahme

Im Dialogbetrieb den fehlerhaften Operanden korrigieren,
im Batch den Konvertierungsschritt mit korrigierter Anweisung wiederholen.

## PER0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0008 OPERANDEN-WERT 'REPLACE-CHARACTER' MEHRFACH ANGEGEBEN

### Bedeutung

Im CODE-TRANSLATION-Operanden der SET-RECORD-MAPPING-Anweisung wurde
ein Zeichen mehrfach als Strukturoperand INPUT-CHARACTER angegeben.

### Maßnahme

Im Dialogbetrieb den fehlerhaften Operanden korrigieren,
im Batch den Konvertierungsschritt mit korrigierter Anweisung wiederholen.

## PER0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0009 WARNUNG: AUSGABE-SATZLAENGE > MAXIMALE SATZLAENGE, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Ausgabesaetze, deren Laenge die maximal zulaessige Ausgabe-
satzlaenge ueberschreiten, werden auf diese durch Abschneiden auf
der rechten Seite gekuerzt. Die Meldung wird nur beim ersten
Satz, auf den dies zutrifft ausgegeben.
(&00): Dateikettungsname der Ausgabedatei.

### Maßnahme

Saetze ueber SET-RECORD-MAPPING (RECORD)-Anweisung kuerzen bzw.
Satz- und / oder Blocklaenge der Ausgabedatei vergroessern.

## PER0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0010 KEINE PERCON-ANWEISUNG

### Bedeutung

Die zuletzt eingelesene Anweisung kann nicht entschluesselt werden.

### Maßnahme

Operationsteil korrigieren.

## PER0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0011 ANWEISUNGS-LESEFEHLER

### Bedeutung

Beim Einlesen einer Anweisung ist ein Fehler aufgetreten.
Moegliche Ursachen:
- Kommando statt Anweisung gelesen oder
- SDF nicht verfuegbar oder
- PERCON-Anweisungen fehlen in der Syntax-Datei.

### Maßnahme

Prozedur ueberpruefen, eventuell Systemverwalter verstaendigen.

## PER0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0012 WARNUNG: WIDERSPRUCH IN DEN DATEINAMEN, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Dateiname im TFT-Eintrag stimmt nicht mit jenem in der
ASSIGN-INPUT-FILE (FILIN) bzw. ASSIGN-OUTPUT-FILE (FILOUT)
Anweisung ueberein oder eine Dateigeneration wird verwendet.
Gearbeitet wird mit der Datei, die im /ADD-FILE-LINK (FILE)
Kommando angegeben wurde.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Dateiname nur einmal oder gleiche Namen verwenden.

## PER0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0013 SYNTAX-FEHLER IN '(&00)'-ANWEISUNG

### Bedeutung

Die angegebene Anweisung ist syntaktisch fehlerhaft. Der fehlerhafte
Teil (Operand oder Operandenwert) ist der Protokollierung zu entnehmen.
(&00): Bezeichnung der fehlerhaften Anweisung.

### Maßnahme

Im Dialogbetrieb die korrigierte Anweisung erneut eingeben, im Batch
den Konvertierungsschritt nach Korrektur der Anweisung wiederholen.

## PER0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0014 WARNUNG: SEKUNDAERSCHLUESSEL NICHT UEBERNOMMEN, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Die Eingabedatei enthaelt Sekundaerschluessel, die angegebene
Ausgabedatei nicht.
Sekundaerschluessel koennen fuer NK-ISAM-Dateien im Nachhinein
mit dem Kommando /CREATE-ALTERNATE-INDEX aufgebaut werden, fuer
K-ISAM-Dateien nicht.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Gegebenenfalls /CREATE-ALTERNATE-INDEX-Kommando nutzen.

## PER0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0015 UNZULAESSIGE KOMBINATION VON EINGABE, AUSGABE UND UMSETZUNG

### Bedeutung

Eine Konvertierung kann nicht stattfinden, da Eingabe-,
Ausgabe- und Umsetzparameter nicht zueinander passen.

### Maßnahme

Dateimerkmale und Konvertierungsanweisungen ueberpruefen.

## PER0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0016 WARNUNG: DVS-FEHLER '(&00)' BEI WIEDERHERSTELLUNG VON DATEI (LINK='(&01)'). WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Oeffnen der Datei mit Dateikettungsnamen (&01) wurde ein Fehler
festgestellt.
Bei der folgenden Wiederherstellung im OPENC-Exit mittels
Makro VERIF trat der DVS-Fehler (&00) auf.
Die Verarbeitung der fehlerhaften Datei wird fortgesetzt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann mit
/HELP-MSG erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Ausgabe auf Vollstaendigkeit ueberpruefen.

## PER0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0017 C-STRING VON ANWEISUNG '(&00)' NICHT UMSETZBAR, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Werden in der Anweisung SELECT-INPUT-RECORDS C-Strings verwendet, so
muessen Anweisungs-CCS und Eingabe-CCS derselben Codefamilie angehoeren,
und alle Zeichen der C-Strings muessen im Eingabe-CCS vorhanden sein.
Werden in der Anweisung SET-GROUP-ATTRIBUTES bzw. SET-RECORD-MAPPING oder
SET-PAGE-LAYOUT C-Strings verwendet, so muessen Anweisungs-CCS und
Ausgabe-CCS derselben Codefamilie angehoeren, und alle Zeichen der
C-Strings muessen im Ausgabe-CCS vorhanden sein.
(&00): Moegliche fehlerhafte Anweisung:
SELECT-INPUT-RECORDS,
SET-GROUP-ATTRIBUTES,
SET-RECORD-MAPPING,
SET-PAGE-LAYOUT,
(&01): Dateikettungsname der Ausgabe.

### Maßnahme

Die Anweisungen in das Eingabe-CCS oder in das Ausgabe-CCS umsetzen.

## PER0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0018 'EXTENDED HOST CODE' TABELLE NICHT VERFUEGBAR, LINK='(&01)'

### Bedeutung

PERCON kann nicht feststellen, welche Zeichen des Eingabe-CCS Buchstaben
oder Ziffern sind bzw. welche Zeichen des Ausgabe-CCS abdruckbar sind.
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen. XHCS-Tabellen des Systems pruefen.

## PER0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0019 UMSETZUNG DER EINGABE-DATEN IN DAS AUSGABE-CCS NICHT MOEGLICH, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Bedingung fuer eine Konvertierung ist, dass das Eingabe-CCS und das
Ausgabe-CCS denselben Namen haben oder dass das Eingabe-CCS und das
Ausgabe-CCS derselben Codefamilie angehoeren und das Ausgabe-CCS ein
kompatibles CCS ist.
(&01): Dateikettungsname der Ausgabe.

### Maßnahme

Anderes Ausgabe-CCS verwenden.

## PER0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0020 UNZULAESSIGE UEBERSCHNEIDUNG DER AUSGABE-BEREICHE

### Bedeutung

Bei der SET-PAGE-LAYOUT-Anweisung sind im Operanden OUTPUT-AREA Bereiche
angegeben, die sich ueberschneiden.

### Maßnahme

SET-PAGE-LAYOUT-Anweisung ueberpruefen.

## PER0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0021 EINGABE-DATEI EROEFFNUNGS-FEHLER X'(&01)', LINK='(&00)'. ANTWORT (HA=KONV. ENDE FEHLERH.; HN=KONV. ENDE; SA=EINGABE-DATEI UEBERGEHEN, PERCON ABBRECHEN; SN=EINGABE-DATEI UEBERGEHEN, PERCON ENDE)

### Bedeutung

Beim Eroeffnen der Eingabedatei mit Dateikettungsname (&00)
trat der Fehler (&01) auf.
(&00): Dateikettungsname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- HA: Konvertierungsschritt beenden, PERCON fehlerhaft beenden oder
- HN: Konvertierungsschritt beenden, PERCON normal beenden oder
- SA: Fehlerhafte Eingabedatei uebergehen, PERCON fehlerhaft beenden oder
- SN: Fehlerhafte Eingabedatei uebergehen, PERCON normal beenden.

## PER0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0022 DATEI-EROEFFNUNGS-FEHLER X'(&01)', LINK='(&00)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Beim Eroeffnen der Datei mit Dateikettungsname (&00) trat der Fehler (&01)
auf.
Ist die fehlerhafte Datei eine Eingabedatei, so wird abhaengig von der
Einstellung des OPEN-ERROR (OPENER) - Operanden der ASSIGN-INPUT-FILE
(FILIN)-Anweisung weiterverfahren.
Eroeffnungsfehler von Ausgabedateien fuehren zur Beendigung des
Konvertierungsschrittes.
(&00): Dateikettungsname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

## PER0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0023 DATEI-ABSCHLUSS-FEHLER X'(&01)', LINK='(&00)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Beim Schliessen der Datei mit Dateikettungsname (&00) trat der Fehler
X'01' auf. Der Konvertierungsschritt wird beendet.
(&00): Dateikettungsname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

## PER0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0024 WARNUNG: FEHLERHAFTE ANWEISUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Die eingelesene Anweisung ist fehlerhaft.
Die Art des Fehlers wird durch die zuletzt ausgegebene Meldung erlaeutert.

## PER0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0025 UNGUELTIGE VERWENDUNG EINES DATEIKETTUNGSNAMENS

### Bedeutung

In der eingelesenen Anweisung ist ein Dateikettungsname
- mehrfach angegeben oder
- keiner Datei zugeordnet oder
- nicht den BS2000 Namenskonventionen entsprechend.

### Maßnahme

Verwendete Dateikettungsnamen ueberpruefen.

## PER0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0026 KEINE DATEN-ZEILEN FUER DRUCK-AUFBEREITUNG

### Bedeutung

In der ueber die SET-PAGE-LAYOUT (FORMAT) - Anweisung aufgebauten
Ausgabemaske sind keine Zeilen fuer Datenaufnahme frei.

### Maßnahme

Im OUTPUT-AREA (OUTLINE)-Operanden Datenzeilen zufuegen und Lauf
wiederholen.

## PER0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0027 GRUPPEN-BEGRIFF DARF NUR BEI STUFE 1 FEHLEN

### Bedeutung

In der SET-GROUP-ATTRIBUTES (GROUP) - Anweisung wurde auf einer
Gruppenstufe groesser als 1 kein Gruppenbegriff ueber den Operanden
GROUP-CONTROL (CHANGE) angegeben.

## PER0028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0028 BENUTZER-MODUL '(&00)' MIT BIND-FEHLER '(&01)'

### Bedeutung

Beim Nachladen des Benutzermoduls (&00) mit BIND trat
der Fehler (&01) auf.
(&00): Name bzw. Einsprungpunkt der Benutzerroutine
(&01): Returncode des BIND-Makros.

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob die Modulbibliothek mit /SET-TASKLIB (/SYSFILE TASKLIB)
zugewiesen ist und ob der Modul in der zugewiesenen Bibliothek
vorhanden ist.

## PER0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0029 ANZAHL VERARBEITETER BLOECKE FUER LINK='(&00)':(&01) (&02)

### Bedeutung

Anzahl der verarbeiteten Bloecke des Bandes/der Bandmenge.
Beim Lesen/Schreiben etikettierter Baender wird zusaetzlich die
Anzahl der verarbeiteten Kennsaetze gezeigt.
(&00): Dateikettungsname
(&01): Anzahl Bloecke
(&02): (INCL. n LABELS), n: Anzahl der Kennsaetze.

## PER0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0030 ANZAHL VERARBEITETER SAETZE FUER LINK='(&00)' (&01):(&02)

### Bedeutung

Bei Ende des Konvertierungsschrittes wird fuer benannte Dateien
zusaetzlich der Dateiname ausgegeben.
(&00): Dateikettungsname
(&01): Dateiname
(&02): Anzahl Saetze.

## PER0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0031 PERCON NORMAL BEENDET

## PER0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0032 TROTZ FEHLERHAFTER ANWEISUNG KONVERTIERUNGSSCHRITT GESTARTET

### Bedeutung

In einer Prozedur, einem Stapel-Auftrag wurde trotz fehlerhafter Anweisung
ein Konvertierungsschritt gestartet. Die Fehlerstelle wird mit der letzten
Meldung angezeigt.

### Maßnahme

Fehlerhafte Anweisung korrigieren und PERCON-Lauf wiederholen.

## PER0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0033 DATEIKETTUNGSNAME '(&00)' MEHRFACH VERWENDET. LETZTE ANWEISUNG GUELTIG

### Bedeutung

Fuer den gleichen Dateikettungsnamen wurden zwei FILIN oder FILOUT -
Anweisungen angegeben.

### Maßnahme

Die erste Anweisung eventuell mit anderem Dateikettungsnamen wiederholen.

## PER0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0034 DATENTRAEGER-KENNZEICHEN FEHLT, LINK='(&00)'

### Bedeutung

In der VOLIN bzw. VOLOUT - Anweisung bzw. im zugehoerigen
/ADD-FILE-LINK (FILE) - Kommando wurde der Operand VOLUME
nicht angegeben.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

VOLUME-Operand angeben und Lauf wiederholen.

## PER0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0035 ISAM-SCHLUESSEL NICHT AUFSTEIGEND, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Bei der Ausgabe auf eine ISAM-Datei wird festgestellt, dass die
ISAM-Schluessel nicht in aufsteigender Folge sind.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

SAM-Ausgabedatei verwenden oder Saetze ueber Dienstprogramm SORT
nach Schluessel sortieren.

## PER0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0036 DVS-FEHLER-CODE X'(&01)', LINK='(&00)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Bei der Verarbeitung der Datei wurde ein DVS-Fehler erkannt.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Dateikettungsname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

## PER0037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0037 WECHSEL DES ZEICHENSATZES NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Alle Anweisungen muessen demselben CCS angehoeren.
Alle Saetze einer Eingabedatei muessen demselben CCS angehoeren.

### Maßnahme

Nur einen Zeichensatz verwenden.

## PER0038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0038 DATEI WEGEN (&01)-FEHLER GESCHLOSSEN, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Beim Lesen der Datei mit Kettungsname (&00) ist ein (&01)-Fehler
aufgetreten. Der Konvertierungsschritt wird beendet.
(&00): Dateikettungsname
(&01): PARITY, WLRERR.

### Maßnahme

Informationen zu diesem Fehler siehe DMS-Manual.
Das Verhalten im Fehlerfall kann mit den Operanden
PARITY-ERROR, LENGTH-ERROR bzw. INPUT-ERROR der Anweisungen
ASSIGN-INPUT-FILE bzw. ASSIGN-INPUT-TAPE gesteuert werden.

## PER0039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0039 CCS '(&00)' UNVERTRAEGLICH MIT SYSOUT, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, mit dem CCS auf SYSOUT auszugeben.
(&00): Name des erweiterten Zeichensatzes
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Pruefen des verwendeten CCS.

## PER0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0040 WARNUNG: UNZULAESSIGE DIALOG-ANFORDERUNG. BEI STAPEL-VERARBEITUNG WIRD STANDARDWERT ANGENOMMEN

### Bedeutung

Der Operandenwert DIALOG (USER(CONV)) ist nur im Dialogbetrieb sinnvoll.
Bei Stapelverarbeitung wird er durch den jeweiligen Standardwert ersetzt.

## PER0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0041 UNGUELTIGES FELD-FORMAT '(&00)' BEI SATZ (&01), LINK='(&02)'

### Bedeutung

Das verarbeitete Feld hat nicht das in der SET-RECORD-MAPPING (RECORD)-
oder SET-GROUP-ATTRIBUTES (GROUP)-Anweisung angegebene Format.
(&00): PACKED-DECIMAL (P), ZONED-DECIMAL (Z)
(&01): Satzzaehler
(&02): Dateikettungsname.

## PER0042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0042 UNZULAESSIGE LAENGEN-KOMBINATION IN '(&00)'-ANWEISUNG, LINK='(&01)'

### Bedeutung

In der genannten Anweisung stimmen die Laengen der beteiligten
Felder nicht ueberein oder die Maskenlaenge passt nicht zur
Datenlaenge.
(&00): Moegliche fehlerhafte Anweisung:
SELECT-INPUT-RECORDS (SELECT)
SET-RECORD-MAPPING (RECORD)
SET-GROUP-ATTRIBUTES (GROUP)
(&01): Dateikettungsname.

## PER0043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0043 ZEILENLAENGE ((&00)) > MAXIMALER LAENGE (204), LINK='(&01)'

### Bedeutung

Aus der SET-PAGE-LAYOUT (FORMAT)-Anweisung ergibt sich eine
Zeilenlaenge, die groesser ist als die maximal moegliche (204 Zeichen).
(&00): Falsche Zeilenlaenge
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Operanden LINE-SIZE (LLENGTH), COLUMN-SIZE (LGROUP) und OUTPUT-FORMAT
(MODE) ueberpruefen.
Laenge des Satzvorspannes beruecksichtigen.

## PER0044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0044 FELD IN '(&00)'-ANWEISUNG UEBERRAGT EIN-/AUSGABE-SATZENDE, LINK='(&01)'

### Bedeutung

In der SELECT-INPUT-RECORDS (SELECT) oder SET-RECORD-MAPPING (RECORD)
Anweisung wird ein Feld verwendet, welches teilweise oder ganz
ausserhalb des Ein-/Ausgabesatzes liegt.
(&00): Fehlerhafte Anweisung
(&01): Dateikettungsname.

## PER0045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0045 SATZ '(&00)' NICHT IN FOLGE, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Die Nummer des ersten Satzes, der die in der SELECT-INPUT-RECORDS
(SELECT)-
Anweisung geforderte Reihenfolge nicht einhaelt wird ausgegeben.
Bei den nachfolgenden Saetzen, die nicht in Folge liegen, wird
keine Meldung gebracht.
(&00): Satzzaehler
(&01): Dateikettungsname.

## PER0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0046 UNZULAESSIGE 'VOLIN'/'VOLOUT'-ANWEISUNG BEI DATEI-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Eine zuvor angegebene FILIN-Anweisung hat einen dateiorientierten
Konvertierungsschritt eingeleitet.
Im Dialog wird die VOLIN/VOLOUT-Anweisung ignoriert,
im Batch wird der Konvertierungsschritt abgebrochen.

## PER0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0047 UNZULAESSIGE 'FILIN'/'FILOUT'-ANWEISUNG BEI DATENTRAEGER-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Eine zuvor angegebene VOLIN-/VOLOUT-Anweisung hat einen
datentraeger-orientierten Konvertierungsschritt eingeleitet.
Im Dialog wird die FILIN/FILOUT-Anweisung ignoriert,
im Batch wird der Konvertierungsschritt abgebrochen.

## PER0048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0048 RETURN-CODE X'(&00)' DER BENUTZER-ROUTINE '(&02)' NICHT ZULAESSIG, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Die Benutzerroutine liefert einen unzulaessigen Returncode.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Gelieferter Returncode
(&01): Dateikettungsname
(&02): Name bzw. Einsprungpunkt der Benutzerroutine.

### Maßnahme

Benutzerroutine korrigieren und Konvertierungsschritt wiederholen.

## PER0049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0049 NUR EINE 'VOLIN'-ANWEISUNG IST ZULAESSIG

### Bedeutung

In einem Konvertierungsschritt ist nur eine VOLIN-Anweisung erlaubt.

### Maßnahme

VOLIN-Anweisungen zu einer zusammenfassen oder auf mehrere
Konvertierungsschritte verteilen.

## PER0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0050 UNZULAESSIGE 'EDIT'/'POSIT'-ANWEISUNG BEI DATEI-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Eine zuvor eingegebene FILIN Anweisung hat einen dateiorientierten
Konvertierungsschritt eingeleitet.
Im Dialog wird die EDIT/POSIT-Anweisung ignoriert,
im Batch wird der Konvertierungsschritt abgebrochen.

## PER0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0051 WARNUNG: XHCS NICHT AKTIV, ANWEISUNGS-CCSN '(&00)' IGNORIERT

### Bedeutung

Das Subsystem XHCS ist nicht aktiv, es gibt aber ein Anweisungs-CCSN.
Der CCSN wird ignoriert.
(&00): Anweisungs-CCSN.

## PER0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0052 WARNUNG: XHCS NICHT AKTIV, DATEI-CCSN '(&00)' IGNORIERT, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Das Subsystem XHCS ist nicht aktiv, die Datei besitzt aber einen CCSN.
Der CCSN wird ignoriert.
(&00): CCSN der Datei
(&01): Dateikettungsname.

## PER0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0053 DATEITYP ODER OPEN-MODUS FEHLERHAFT FUER DATEI '(&00)', LINK='(&01)'

### Bedeutung

Die Ausgabedatei muss eine ISAM- bzw. NK-ISAM-Datei sein und
im OPEN-Modus INOUT eroeffnet sein, da FILLER=OUTPUT in der
Anweisung SET-RECORD-MAPPING angegeben wurde.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Dateiname
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und Konvertierungsschritt wiederholen.

## PER0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0054 WARNUNG: SCHLUESSEL '(&00)' IN DATEI '(&02)' NICHT VORHANDEN, LINK='(&01)'

### Bedeutung

In der Datei gibt es keinen Satz mit dem angegebenen Schluessel.
Der Konvertierungsschritt wird fortgesetzt.
Diese Meldung wird hoechstens zehnmal fuer jeden Dateikettungsnamen
gesendet.
(&00): Gesuchter Schluessel
(&01): Dateikettungsname
(&02): Dateiname.

## PER0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0055 'VOLIN'-ANWEISUNG FEHLT BEI DATENTRAEGER-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Es wurde eine VOLOUT- aber keine VOLIN-Anweisung angegeben.

## PER0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0056 UNZULAESSIGE KOMBINATION VON FILLER=OUTPUT IN ANWEISUNG SET-RECORD-MAPPING MIT ANDEREN OPERANDEN ODER ANWEISUNGEN, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Fuer die Datei mit dem Kettungsnamen (&00) wurde in der Anweisung
SET-RECORD-MAPPING FILLER=OUTPUT angegeben. Diese Angabe darf nicht mit
Anweisung SET-PAGE-LAYOUT,
Anweisung SET-GROUP-ATTRIBUTES oder
Operand OVERWRITE=NO in Anweisung ASSIGN-OUTPUT-FILE
fuer dieselbe Datei kombiniert werden.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Im Dialogbetrieb die fehlerhaften Anweisungen korrigieren,
im Batchbetrieb den Konvertierungsschritt mit korrigierten
Anweisungen wiederholen.

## PER0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0057 NICHTBEHEBBARER GERAETE-FEHLER BEIM POSITIONIEREN

### Bedeutung

Beim Positionieren des Eingabedatentraegers trat ein
nichtbehebbarer Geraetefehler auf.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.

### Maßnahme

Geraet ueberpruefen oder Operator verstaendigen.

## PER0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0058 OPERAND '(&00)' NUR FUER SYSTEMVERWALTER ZUGELASSEN

### Bedeutung

(&00): VSNNEW = Operand der VOLOUT-Anweisung
PEOT = Operandenwert des Operanden FORWARD der POSIT-Anweisung.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## PER0059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0059 '(&00)' NACH (&01) (&02) AUF DEM EINGABE-BAND ERREICHT

### Bedeutung

Auf dem Eingabe-Band wurde vorzeitig Bandende/Bandanfang erreicht.
(&00): BEGIN-OF-TAPE (BOT)
END-OF-TAPE (EOT)
(&01): Anzahl Bloecke oder Bandmarken
(&02): BLOCKS
TAPEMARKS.

## PER0060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0060 FEHLER BEI ZUWEISUNG VON 'SYSDTA' AUF DISKETTEN-STATION, LINK='(&00)'

### Bedeutung

(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Zustand des Diskettenlaufwerks ueberpruefen.

## PER0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0061 FEHLER BEI ZUWEISUNG VON 'SYSDTA' AUF LOCHKARTEN-LESER, LINK='(&00)'

### Bedeutung

(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Zustand des Kartenlesers ueberpruefen.

## PER0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0062 AUSGABE IN RESTDATEI NICHT ERLAUBT, LINK='(&00)'

### Bedeutung

In der Anweisung START-TAPE-PROCESSING wird der Dateikettungsname
einer Restdatei angegeben.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Verwendete Dateikettungsnamen ueberpruefen.

## PER0063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0063 (&00)-FEHLER BEI (&01) (&02), LINK='(&03)'. ANTWORT (I=IGNORE; S=SKIP; H=HALT)

### Bedeutung

Es ist ein Paritaets- oder Laengenfehler bei Satz-/Block-Nummer (&02) der
Eingabedatei mit dem Dateikettungsnamen (&03) aufgetreten.
(&00): PARITY
WLRERR
(&01): BLOCK
RECORD
(&02): Block-/Satzzaehler
(&03): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- I: Fehler ignorieren oder
- S: Fehlerhaften Block/Satz ueberlesen oder
- H: Konvertierungsschritt abbrechen.

## PER0064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0064 SATZLAENGEN-FELD ZERSTOERT, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Bei der Zusammenstellung eines variablen Ausgabesatzes ueber die
SET-RECORD-MAPPING (RECORD) - Anweisung wurde das Satzlaengenfeld
ueberschrieben.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Mit Ausgabesatzposition 5 beginnen oder Ausgabedatei mit fixer
Satzlaenge verwenden.

## PER0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0065 WARNUNG: GRUPPENWECHSEL-BENUTZERZEILE UNVOLLSTAENDIG, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Ein Feld der Gruppenwechselzeile ueberschreitet die Zeilenlaenge,
welche sich durch LINE-SIZE (LLENGTH), COLUMN-SIZE (LGROUP) und
OUTPUT-FORMAT (MODE) der SET-PAGE-LAYOUT (FORMAT) Anweisung
ergibt, bzw. liegt ausserhalb des Eingabesatzes.
Das angegebene Feld wird nicht uebertragen. Die Meldung wird
nur bei der ersten Zeile auf die dies zutrifft ausgegeben.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

- Gruppenwechsel-Zeile kuerzen oder
- formataufbereitete Zeilen verlaengern oder
- einen anderen Teil des Eingabesatzes verwenden.

## PER0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0066 CODE-UMSETZTABELLE FEHLT ODER FEHLERHAFT

### Bedeutung

Bei der SET-RECORD-MAPPING (RECORD) - Anweisung wurde im CODE-TRANSLATION
(ALTER)-Operanden eine Umsetztabellen-Datei angegeben, die nicht
vorhanden ist oder nicht gelesen werden kann.

### Maßnahme

Datei der Umsetztabelle ueberpruefen.

## PER0067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0067 UNZULAESSIGER DEVICE-OPERAND BEI 'EDIT'/'POSIT'-ANWEISUNG

### Bedeutung

Wird beim Bandeditieren eine VOLOUT-Anweisung angegeben, so muss
diese den Operanden DEVICE=PRINTER bzw. DISPLAY enthalten.

## PER0068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0068 UNZULAESSIGE OPERATION IN BENUTZER-ROUTINE, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Bei OPEN=UPDATE in der FILIN-Anweisung bzw. im /ADD-FILE-LINK (FILE)
Kommando kann bei der Eingabe-Satzbearbeitung in einem Benutzermodul
weder der gelesene Satz ersetzt noch ein Satz eingefuegt werden.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Benutzer-Routine ueberpruefen und Lauf wiederholen.

## PER0069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0069 FEHLER BEI BAND-DUPLIZIERUNG, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Wegen eines Fehlers konnte keine vollstaendige Kopie der
Eingabebaender erstellt werden.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Dupliziervorgang mit anderem Ausgabeband oder mit mehreren
Ausgabebaendern wiederholen, oder auf freies Bandgeraet warten.

## PER0070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0070 PERCON UNTERBROCHEN. ANTWORT (DISP=STATUS ANZEIGEN; CONT=FORTSETZEN; START=NAECHSTE KONV.BEG.; FIN=NAECHSTE EING.DATEI; TERM=ABBRECHEN)

### Bedeutung

PERCON wurde mit der Unterbrechungstaste und dem /INTR- bzw.
SEND-MESSAGE-Kommando unterbrochen.
Eine Aktion wird als Massnahme angefordert.

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- DISP: Ablaufzustand anzeigen (aktuelle Zaehler) oder
- CONT: Verarbeitung fortsetzen oder
- START: Konvertierungsschritt beenden oder
- FIN: Lesen aus aktueller Eingabedatei beenden oder
- TERM: Verarbeitung abbrechen.

## PER0071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0071 WARNUNG: UNZULAESSIGES SUMMENFELD-FORMAT, FORMAT 'Z' ANGENOMMEN

### Bedeutung

Im SUM-Operanden der GROUP-Anweisung wurde ein Summenfeld angegeben
dessen Eingabeformat ungleich 'P'/'Z' oder dessen Ausgabeformat
ungleich 'Z'/'+Z'/'-Z' ist.

## PER0072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0072 OPERAND IN '(&00)'-ANWEISUNG MEHRFACH

### Bedeutung

PERCON meldet, dass ein Operand in der Anweisung (&00)
mehrfach angegeben wurde.
(&00): Bezeichnung der fehlerhaften Anweisung.

### Maßnahme

Im Dialogbetrieb die fehlerhafte Anweisung korrigieren,
im Batchbetrieb den Konvertierungsschritt mit korrigierter Anweisung
wiederholen.

## PER0073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0073 ANWEISUNGEN MIT ISO-CCSN '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Anweisungen mit einem ISO-CCSN werden nicht unterstuetzt.
(&00): Anweisungs-CCSN.

### Maßnahme

Anweisungs-CCS korrigieren.

## PER0074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0074 DATEI MIT ISO-CCSN '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Dateien mit einem ISO-CCSN werden nicht unterstuetzt.
(&00): CCSN der Datei
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Datei-CCS korrigieren.

## PER0075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0075 ANWEISUNGS-CCSN '(&00)' UNBEKANNT

### Bedeutung

Der CCSN der Anweisungen ist nicht bekannt.
(&00): Anweisungs-CCSN.

### Maßnahme

Anweisungs-CCS korrigieren.

## PER0076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0076 DATEI-CCSN '(&00)' UNBEKANNT, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Der CCSN der Datei ist nicht bekannt.
(&00): CCSN der Datei
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Datei-CCS korrigieren.

## PER0077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0077 INSTALLATIONS-FEHLER BEI ANWEISUNGS-CCS '(&00)'

### Bedeutung

Das CCS der Anweisungen wurde fehlerhaft installiert.
(&00): Anweisungs-CCSN.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## PER0078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0078 INSTALLATIONS-FEHLER BEI DATEI-CCS '(&00)', LINK='(&01)'

### Bedeutung

Das CCS der Datei wurde fehlerhaft installiert.
(&00): CCSN der Datei
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## PER0079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0079 SATZLAENGEN-ANGABE ZU KLEIN, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Fuer eine variable Ein-/Ausgabedatei wurde eine Satzlaenge kleiner
als 5 angegeben oder bei einer ISAM-Datei liegt der ISAM-Schluessel
nicht vollstaendig im Satz.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Satzlaenge ueber /ADD-FILE-LINK (FILE) - Kommando oder
FILIN/FILOUT - Anweisung vergroessern.

## PER0080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0080 GERAETETYP UNBEKANNT

### Bedeutung

Der angeforderte Geraetetyp ist in dieser
BS2000-Version nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Systemverwalter befragen, welche Geraetetypen in diesem System
generiert sind.

## PER0081

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0081 KEINE STANDARD-KENNSAETZE AUF BAND '(&00)', LINK='(&01)'

### Bedeutung

Ein Folgeband eines Eingabe-MF/MV-Sets traegt im Gegensatz zum
ersten Eingabeband keine Standardsaetze.
(&00): VSN
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob das Folgeband wirklich zum MF/MV-Set gehoert.

## PER0082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0082 FALSCHE DATEI-FORTSETZUNG AUF BAND '(&00)', LINK='(&01)'

### Bedeutung

Der erste Dateiabschnitt auf einem Folgeband ist keine Fortsetzung
des letzten Dateiabschnitts auf dem vorhergehenden Band.
(&00): VSN
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob die genannten Eingabebaender in dieser Reihenfolge
wirklich ein MF/MV-Set bilden.

## PER0083

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0083 NUR EIGENTUEMER ODER SYSTEMVERWALTER DARF BAND '(&00)' VERWENDEN, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Der Zugriffsvermerk im VOL1-Kennsatz gestattet dem Benutzer keine
Verarbeitung des Eingabebandes.
(&00): VSN
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Das Band vom Eigentuemer oder vom Systemverwalter verarbeiten lassen.

## PER0084

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0084 NICHT GENUEGEND AUSGABEBAENDER ANGEGEBEN, *SCRAT WIRD ANGEFORDERT, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Fuer eine vollstaendige Kopie wurde die Ausgabebandmenge zu klein
angegeben. Vom Operator wird ein *SCRATCH- (=Arbeits-) Band angefordert.
Die Band-Duplizierung wird dann auf diesem Band fortgesetzt.
(&00): Dateikettungsname.

## PER0085

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0085 ISAM-SCHLUESSEL-FELD ZERSTOERT, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Bei der Zusammenstellung eines Ausgabesatzes ueber die Anweisung
SET-RECORD-MAPPING mit FILLER=OUTPUT oder im Benutzer-Anschluss
fuer die Ausgabe wurde das ISAM-Schluesselfeld ueberschrieben.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und Konvertierungsschritt wiederholen.

## PER0086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0086 WARNUNG: BYTE-ZAEHLER-UEBERLAUF BEI SATZ (&00), LINK='(&01)'

### Bedeutung

Der intern mitgefuehrte Byte-Zaehler hat den angegebenen Maximalwert
von 2**32 -1 erreicht und kann nicht mehr erhoeht werden.
Der Konvertierungsschritt wird jedoch fortgesetzt.
(&00): Satzzaehler
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob die Datei ab dem angegebenen Satzzaehler richtig
verarbeitet wurde.

## PER0087

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0087 WIDERSPRUECHLICHE OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' IN '(&03)'-ANWEISUNG, LINK='(&02)'

### Bedeutung

(&00): Operand-1
(&01): Operand-2
(&02): Dateikettungsname
(&03): Anweisung.

### Maßnahme

Einer der beiden angegebenen Operanden muss weggelassen oder
korrigiert werden.

## PER0088

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0088 UNZULAESSIGER DEVICE-OPERAND IN FILOUT-ANWEISUNG, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Wenn eine VOLIN-Anweisung angegeben wurde ist der Operand
'DEVICE=PRINTER bzw. =DISPLAY' in der FILOUT-Anweisung nicht erlaubt.

### Maßnahme

FILOUT-Anweisung mit 'FILENAME=Dateiname' angeben um das Band in
eine Datei auszugeben oder VOLOUT-Anweisung mit 'DEVICE=PRINTER
oder =DISPLAY' um das Band auf den Drucker bzw. Bildschirm auszugeben.

## PER0089

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0089 WAEHREND DES BAND-EDITIERENS IST DUPLIZIEREN NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

In einem Konvertierungsschritt kann entweder nur dupliziert oder
nur editiert werden.

## PER0090

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0090 'FORMAT'-ANWEISUNG BEI BAND-DUPLIZIERUNG UNZULAESSIG

### Bedeutung

Beim Duplizieren (Kopieren von Baendern) ist eine FORMAT-Anweisung
nicht zulaessig.

### Maßnahme

FORMAT-Anweisung weglassen.

## PER0091

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0091 UNZULAESSIGER 'DEVICE=PRINTER BZW. DISPLAY'-OPERAND BEI DUPLIZIERUNG

### Bedeutung

Beim Duplizieren ist die Angabe des Operanden DEVICE=PRINTER oder
=DISPLAY in der VOLOUT-Anweisung nicht zulaessig.

## PER0092

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0092 WARNUNG: DATEI '(&00)' WIRD WIEDERHERGESTELLT, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Beim Oeffnen der Datei (&00) mit dem Dateikettungsnamen (&01)
wurde ein Fehler festgestellt. Im OPENC-Ausgang wird mittels
Makro VERIF die Datei wiederhergestellt.
(&00): Dateiname
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Ausgabe auf Vollstaendigkeit ueberpruefen.

## PER0093

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0093 DATEI '(&00)' WIEDERHERSTELLEN, LINK='(&01)'. ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Beim Oeffnen der Datei (&00) mit dem Dateikettungsnamen (&01)
wurde ein Fehler festgestellt. Die Datei kann im OPENC-Ausgang
mit dem Makro VERIF wiederhergestellt werden.
(&00): Dateiname
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- Y: Datei wiederherstellen
- N: Datei nicht wiederherstellen

## PER0094

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0094 DATEI '(&00)' MUSS WIEDERHERGESTELLT WERDEN, LINK='(&01)'

### Bedeutung

Beim Oeffnen der Datei (&00) mit dem Dateikettungsnamen (&01)
wurde ein Fehler festgestellt. Die Datei wird im OPENC-Ausgang
nicht mit dem Makro VERIF wiederhergestellt.
(&00): Dateiname
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Datei wiederherstellen und Konvertierungsschritt wiederholen.

## PER0095

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0095 OBJEKTMODUL PCNSR9 MIT BIND-FEHLER X'(&00)'. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Nachladen des Objektmoduls PCNSR9 (LLM PERCON) trat ein
Fehler auf.
(&00): Fehlerschluessel des BIND-Makros.

### Maßnahme

Modulbibliothek $.SYSLNK.PERCON.030 ueberpruefen.

## PER0096

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0096 DATEI '(&02)' OHNE SEKUNDAER-SCHLUESSEL '(&00)', LINK='(&01)'

### Bedeutung

Der in der Anweisung SET-RECORD-MAPPING angegebene Sekundaerschluessel
ist nicht vorhanden. Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Sekundaerschluessel
(&01): Dateikettungsname
(&02): Dateiname.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und Konvertierungsschritt wiederholen.

## PER0097

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0097 WARNUNG: DATEI '(&01)' BESITZT KEINEN SEKUNDAERSCHLUESSEL, LINK='(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00): Dateikettungsname
(&01): Dateiname.

## PER0098

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0098 ISAM-SCHLUESSEL '(&01)' EXISTIERT BEREITS, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Ein Satz konnte in die Ausgabedatei nicht eingefuegt werden,
weil der Satz mit dem Schluessel bereits existiert und in der
Anweisung ASSIGN-OUTPUT-FILE OVERWRITE=NO angegeben wurde.
(&00): Dateikettungsname
(&01): ISAM-Schluessel.

## PER0099

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0099 DVS-FEHLER-CODE X'(&01)' BEIM ERMITTELN DER SEKUNDAER-SCHLUESSEL, LINK='(&00)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Beim Ermitteln der Sekundaerschluessel wurde ein DVS-Fehler erkannt.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Dateikettungsname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

## PER0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0100 DVS-FEHLER-CODE X'(&01)' BEIM AUFBAUEN DER SEKUNDAER-SCHLUESSEL, LINK='(&00)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Beim Aufbauen der Sekundaerschluessel wurde ein DVS-Fehler erkannt.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Dateikettungsname
(&01): DVS-Fehlerschluessel.

## PER0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0101 SEKUNDAER-SCHLUESSEL '(&01)' MIT ANDEREN EIGENSCHAFTEN BEREITS DEFINIERT, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Der zu erzeugende Sekundaerschluessel existiert bereits. Fuer ihn sind
jedoch andere Eigenschaften definiert als in der Eingabedatei, die in
der Anweisung ASSIGN-OUTPUT-FILE im Parameter ALTERNATE-INDEX
angegeben wurde.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Dateikettungsname
(&01): Sekundaerschluessel.

## PER0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0102 GLEICHE WERTE FUER SEKUNDAER-SCHLUESSEL '(&01)', LINK='(&00)'

### Bedeutung

Gleiche Werte des Sekundaerschluessels kommen in verschiedenen Saetzen
vor. Der Sekundaerschluessel ist jedoch mit DUPKEY=NO zu erzeugen.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Dateikettungsname
(&01): Sekundaerschluessel.

## PER0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0103 SATZ ZU KLEIN FUER SEKUNDAER-SCHLUESSEL '(&01)', LINK='(&00)'

### Bedeutung

Beim Erstellen des Sekundaerschluessels wurde ein Satz gelesen, der
zu kurz ist, um den Sekundaerschluessel enthalten zu koennen.
Der Konvertierungsschritt wird abgebrochen.
(&00): Dateikettungsname
(&01): Sekundaerschluessel.

## PER0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0104 *** PERCON-VERSION '(&00)' NICHT VERFUEGBAR. LAUF WIRD ABGEBROCHEN ***

### Bedeutung

In einem Startkommando oder in einem Unterprogramm-Aufruf von PERCON
wurde eine Version angefordert, die nicht installiert ist.
Der Lauf wird abgebrochen.
(&00): Angeforderte PERCON-Version.

### Maßnahme

Andere Version auswaehlen oder die gewuenschte Version im System
installieren lassen.

## PER0105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0105 VERSION '(&00)' SYNTAKTISCH FALSCH. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Syntax der Version, die als Parameter beim Unterprogramm-Aufruf
an PERCON uebergeben wurde, ist fehlerhaft.
Folgende Syntax ist fuer die Versions-Angabe erlaubt:
n.n / n.na / n.nann
nn.n / nn.na / nn.nann
(n ... Dezimalziffer / a ... Buchstabe)
(&00): falsche Version.

### Maßnahme

Die Versions-Angabe beim Unterprogramm-Aufruf von PERCON
pruefen und den Lauf nach der Korrektur wiederholen.

## PER0106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0106 SUBSYSTEM '(&00)' ZUR ZEIT NICHT VERFUEGBAR. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00): Name des Subsystems.

### Maßnahme

PERCON-Lauf wiederholen, wenn Subsystem verfuegbar.

## PER0107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0107 FEHLER-CODE X'(&00)' BEI MAKRO '(&01)'. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00): Makro-Fehlerschluessel
(&01): Name des Makros.

### Maßnahme

Fehlerschluessel des Makros ueberpruefen und entsprechend reagieren.
Lauf wiederholen.

## PER0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0109 WARNUNG: DVS-FEHLER X'(&01)'. AUSGABEDATEI '(&02)' OHNE CCSN '(&03)', LINK='(&00)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Der CCSN konnte nicht in den Katalog-Eintrag der Ausgabedatei
geschrieben werden. PERCON wird fortgesetzt.
(&00): Dateikettungsname
(&01): DVS-Fehlerschluessel
(&02): Name der Ausgabedatei
(&03): CCSN.

### Maßnahme

Kommando /MODIFY-FILE-ATTRIBUTES zum Eintragen des CCSN in
den Katalog-Eintrag verwenden.

## PER0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0110 BS2000-VERSION KLEINER VERSION '(&00)'. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

PERCON benoetigt mindestens die BS2000-Version (&00).

## PER0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0111 OBJEKTMODUL PCNSR9 IN BIBLIOTHEK '(&01)' MIT BIND-FEHLER X'(&00)'. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Laden des Objektmoduls PCNSR9 (LLM PERCON) trat ein BIND-Fehler
auf.
(&00): Fehlerschluessel des BIND-Makros
(&01): benutzte Modulbibliothek.

### Maßnahme

Benutzte Modulbibliothek ueberpruefen.

## PER0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0112 ANWEISUNGEN MIT UNICODE-CCSN '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Anweisungen mit einem Unicode-CCSN werden nicht unterstuetzt.
(&00): Anweisungs-CCSN.

### Maßnahme

Anweisungs-CCS korrigieren.

## PER0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0113 WARNUNG: STRUKTUR-OPERAND 'OUTPUT-LENGTH' ZU KLEIN FUER UNICODE BEI SATZ (&00), LINK='(&01)'

### Bedeutung

Im Operanden OUTPUT-FIELDS der Anweisung SET-RECORD-MAPPING ist
ein FELD angegeben, dessen Strukturoperand OUTPUT-LENGTH fuer die
Ausgabe und eine Konvertierung nicht ausreicht.
Felder werden durch Abschneiden auf der rechten Seite gekuerzt. Die
Meldung wird nur beim ersten Satz, auf den das zutrifft, ausgegeben.
(&00): Satzzaehler
(&01): Dateikettungsname

### Maßnahme

Im Dialog den fehlerhaften Operanden korrigieren, im Batch den
Konvertierungsschritt mit korrigierter Anweisung wiederholen.

## PER0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0114 DATEI MIT UNICODE-CCSN NICHT UNTERSTUETZT BEI '(&00)', LINK='(&01)'

### Bedeutung

Dateien mit einem Unicode-CCSN werden nicht unterstuetzt bei SYSLST,
SYSOUT und SYSDTA.
(&00): SYSLST, SYSOUT, SYSDTA
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Datei-CCS korrigieren.

## PER0115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0115 DATEI MIT UNICODE-CCSN NICHT UNTERSTUETZT BEI '(&00)', LINK='(&01)'

### Bedeutung

Dateien mit einem Unicode-CCSN werden nicht unterstuetzt bei ISAM, BTAM
und PAM.
(&00): ISAM, BTAM, PAM
(&01): Dateikettungsname.

### Maßnahme

Datei-CCS korrigieren.

## PER0116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PER0116 SATZLAENGE UNGERADZAHLIG FUER UTF16, LINK='(&00)'.

### Bedeutung

Satzlaenge muss geradzahlig sein fuer UTF16.
(&00): Dateikettungsname

### Maßnahme

Satzlaenge korrigieren.

## PER0117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0117 WARNUNG: ZUMINDEST EIN ZEICHEN HAT KEIN AEQUIVALENT BEI SATZ (&00), LINK='(&01)'

### Bedeutung

Zumindest ein Zeichen des Eingabesatzes hat kein Aequivalent im
Ausgabesatz. Der Standardwert wird benutzt. Die Meldung wird nur
beim ersten Satz, auf den das zutrifft, ausgegeben.
(&00): Satzzaehler
(&01): Dateikettungsname

## PER0118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PER0118 WARNUNG: AUSGABE-CCS BEGRENZT KOMPATIBEL ZUM EINGABE-CCS, LINK='(&00)'

### Bedeutung

Das Ausgabe-CCS ist nur begrenzt kompatibel zum Eingabe-CCS.
Einige Zeichen der Eingabedatei werden in der Ausgabedatei
eventuell durch X'00' ersetzt.
(&00): Dateikettungsname der Ausgabedatei.

### Maßnahme

Anderes Ausgabe-CCS verwenden.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen