## MSMDC00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSMDC00 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LOESCHEN DER SAETZE DER MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Meldung ist nicht korrekt unterdrueckt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Meldung ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation erneut
ausfuehren.

## MSMDC01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC01 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DER DOKUMENTATION DER KLASSE '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMDC02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC02 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LOESCHEN DER DOKUMENTATIONS-ZEILE '(&04)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Dokumentation ist nicht korrekt unterdrueckt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Dokumentation ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation
erneut ausfuehren.

## MSMDC03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC03 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LOESCHEN DER DOKUMENTATION DER KLASSE '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Dokumentation ist nicht korrekt unterdrueckt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Dokumentation ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation
erneut ausfuehren.

## MSMDC04

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC04 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHREIBEN DER DOKUMENTATIONS-ZEILE '(&04)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Dokumentation ist nicht korrekt geschrieben.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Dokumentation ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation erneut
ausfuehren. Ueberschreiben gestatten, um die zerstoerte Dokumentation
durch eine neue zu ersetzen.

## MSMDC05

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC05 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DER COMPONENT-ID DER KLASSE '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMDC06

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC06 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LOESCHEN DER COMPONENT-ID DER KLASSE '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die COMPONENT-ID ist nicht korrekt unterdrueckt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

COMPONENT-ID ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation erneut
ausfuehren.

## MSMDC07

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC07 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHREIBEN DER COMPONENT-ID DER KLASSE '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die COMPONENT-ID ist nicht korrekt geschrieben.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

COMPONENT-ID ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation erneut
ausfuehren. Ueberschreiben gestatten, um die zerstoerte COMPONENT-ID
durch eine neue zu ersetzen.

## MSMDC08

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC08 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DER DOKUMENTATIONS-ZEILE '(&04)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMDC23

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDC23 In Meldung '(&00)' uebersteigen Text in Sprache '(&02)' und voreingestellte Insert-Werte die zulaessige Satzlaenge. Bearbeitung abgebrochen

### Bedeutung

In einer Meldungsdatei ist die maximale Satzlaenge auf 512 (neues
Dateiformat) bzw. 256 (altes Dateiformat) Byte begrenzt.
Die interne Abbildung des Meldungstextes zuzueglich der Standardwerte
fuer die im Text definierten Inserts und der Meldungsattribute
ueberschreitet diese Grenze.

### Maßnahme

Meldungstext bzw. voreingestellte Insertwerte kuerzen.
Operation erneut ausfuehren.

## MSMDG00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDG00 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DER MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Meldung ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation erneut
ausfuehren.

## MSMDG01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDG01 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHREIBEN DER MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Meldung ist nicht korrekt geschrieben.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Meldung ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation erneut
ausfuehren. Ueberschreiben gestatten, um die zerstoerte Meldung
durch eine neue zu ersetzen.

## MSMDJ00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDJ00 DVS-FEHLER '(&09)' WAEHREND ZUGRIFF '(&10)' AUF DATEI '(&05)': FUNKTION ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&09)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Fehlerursache beseitigen und Operation erneut ausfuehren.

## MSMDJ01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDJ01 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM OEFFNEN DER DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMDM00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDM00 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DER CORRECTION-INFO DER KLASSE '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMDM01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMDM01 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHREIBEN DER CORRECTION-INFO DER KLASSE '(&00)' IN DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die CORRECTION-INFO ist nicht korrekt geschrieben.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

CORRECTION-INFO ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation
erneut ausfuehren.

## MSMD001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD001 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHLIESSEN DER DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMD013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD013 DATEI-NAME '(&07)' FEHLERHAFT

## MSMD020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD020 DATEI '(&05)' HAT KEINE GUELTIGEN ATTRIBUTE EINER MELDUNGSDATEI

### Bedeutung

Korrekte Datei-Attribute sind: FCBTYPE=ISAM, RECFORM=V, KEYPOS=5,
KEYLEN=10.

## MSMD029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD029 DATEI '(&05)' BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Die im CREATE-Modus zu oeffnende Meldungsdatei ist bereits vorhanden.

### Maßnahme

Vor Erzeugen einer neuen Datei gleichen Namens alte Datei loeschen bzw.
den Dateinamen korrigieren.

## MSMD100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD100 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN VON BEREICHEN DER DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Ein Fehler trat auf beim Lesen des DIRECTORY (Bereichsdefinitionen) einer
Meldungsdatei im alten Format (d. h. mit MSGEDIT erzeugt).
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMD101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD101 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM ERZEUGEN DER DATEI '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMD102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD102 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DER MELDUNGSDATEI-ATTRIBUTE VON '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMD103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD103 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM AENDERN DER MELDUNGSDATEI-ATTRIBUTE VON '(&05)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMD300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD300 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DER MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)'. '(&09)' ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## MSMD301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD301 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LOESCHEN DER MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)'. '(&09)' ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Meldung ist nicht korrekt unterdrueckt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Meldung ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation erneut
ausfuehren.

## MSMD302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMD302 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHREIBEN DER MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)'. '(&09)' ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Meldung ist nicht korrekt geschrieben.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Meldung ueberpruefen, Fehlerursache beseitigen und Operation erneut
ausfuehren. Ueberschreiben gestatten, um die zerstoerte Meldung durch eine
neue zu ersetzen.

## MSMEA00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEA00 Bedeutungs- und Massnahmezeilen duerfen hoechstens 74 Zeichen lang sein

### Bedeutung

Eine Bedeutungs- oder Massnahmezeile in einer der Sprachen ist laenger als
74 Zeichen.

### Maßnahme

Der Text kann durch das Trennungszeichen '^' und die EDT-Anweisung J
formatiert werden.

## MSMEB00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEB00 MINDESTENS 1 SPRACHE MUSS FUER MELDUNG '(&00)' DEFINIERT SEIN

## MSMEB01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEB01 KEINE SPRACHE IN TEXT '(&09)' VORHANDEN. SPRACHE HINZUFUEGEN BZW. TEXT LOESCHEN

## MSMEC00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

MSMEC00 Ungueltiges Attribut in Meldung '(&00)' von Datei '(&05)'. Operation abgebrochen

### Bedeutung

Ein unbekanntes Meldungselement (Attribut, Insertnummer,
Insertattribut, ...) wurde gelesen. Die Meldung wurde mit einer
neueren Version des MSGMAKER erzeugt oder ist zerstoert. Sie kann
nicht bearbeitet werden.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet.
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

### Maßnahme

Mit einer neueren Version des MSGMAKER probieren.

## MSMEF00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEF00 KEINE AKTUELLE MELDUNGSDATEI IM UPDATE-MODUS GEOEFFNET. AUSFUEHRUNG DER GEFORDERTEN FUNKTION NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Bevor die geforderte Funktion ausgefuehrt werden kann, muss eine aktuelle
Meldungsdatei eroeffnet werden (in MENU-Maske bzw. mit der
Anweisung //OPEN-MSG-FILE).

## MSMEF01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEF01 DATEI-NAME '(&05)' FEHLERHAFT: PLATZHALTER WERDEN NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Platzhalter in Dateinamen werden in dieser Version des MSGMAKER nicht
unterstuetzt.

## MSMEF02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEF02 '(&07)' IN DER KOMMANDO-ZEILE DIESES ARBEITSBEREICHS NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Der in der Kommandozeile eingegebene Text ist keine gueltige Aktion fuer
diesen Arbeitsbereich.

## MSMEF03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEF03 KEIN INFORMATIONS-FELD AUSGEWAEHLT

## MSMEF04

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEF04 SPRACHE(N) ANGEGEBEN UND KEINE MELDUNGS-INFORMATION AUSGEWAEHLT

### Maßnahme

Keine Sprache angeben bzw. Meldungs-Information(en) auswaehlen.

## MSMEI00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEI00 AUSGABEDATEI '(&05)' NICHT LEER

### Bedeutung

Die Meldungsdatei (&05) enthaelt (mindestens) eine Meldung,
Dokumentation, ...
Dies ist nicht zulaessig.

## MSMEJ00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEJ00 KEINE AKTUELLE MELDUNGSDATEI GEOEFFNET. EINE DATEI MUSS ANGEGEBEN WERDEN

### Maßnahme

Eine aktuelle Meldungsdatei oeffnen (in MENU-Maske bzw. mit der
Anweisung //OPEN-MSG-FILE) oder Meldungsdateinamen in der auszufuehrenden
Operation angeben.

## MSMEJ01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSMEJ01 KEINE MELDUNGSKLASSE IN DATEI '(&05)' ODER MEHR ALS EINE. BITTE EINE ANGEBEN

### Bedeutung

MSG-CLASS=*CURRENT kann nicht uebersetzt werden, weil keine Meldungsklasse
oder mehr als eine in der Meldungsdatei vorhanden sind.

### Maßnahme

Eine Meldungsklasse muss angegeben werden.

## MSMEK00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEK00 KEIN AUSGABEZIEL ANGEGEBEN. MINDESTENS EINES AUSWAEHLEN

## MSMEL01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEL01 DOKUMENTATIONS-ZEILE '(&04)' BEREITS VORHANDEN. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Die Dokumentations-Zeile ist bereits vorhanden und, im Batch- bzw.
Prozedurmodus, ist die globale Option OVERWRITE auf NO gesetzt.

### Maßnahme

Im Batch- bzw. Prozedurmodus, die globale Option OVERWRITE mittels der
Anweisung //MODIFY-OPTIONS modifizieren, oder die Anweisung
//MODIFY-DOCUMENTATION benutzen.

## MSMEL02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEL02 DOKUMENTATIONS-ZEILE '(&04)' NICHT VORHANDEN

### Maßnahme

Eine neue Dokumentations-Zeile mit der Operation ADD-DOCUMENTATION
hinzufuegen.

## MSMEM01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEM01 KEINE PM-NUMMER IN KLASSE '(&00)' HINZUGEFUEGT: SIE ENTHAELT SCHON MEHR ALS (&09) PM-NUMMERN

### Bedeutung

Die Hoechstzahl der PM fuer eine Meldungsklasse ist ueberschritten.
In der CORRECTION-INFO der Meldungsklasse wurde nichts veraendert.

## MSMEM02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEM02 LETZTE PM-NUMMERN NICHT HINZUGEFUEGT IN KLASSE '(&00)'. NUR (&09) KOENNEN GESPEICHERT WERDEN

### Bedeutung

Die Hoechstzahl der PM fuer eine Meldungsklasse wurde ueberschritten.
Die darueberhinausgehenden PM sind nicht gespeichert.

## MSMEN02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEN02 MEHRFACHKLASSEN NICHT ZULAESSIG. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Die Meldungsschluessel-Liste darf eine Klasse nicht ueberschreiten.

## MSMEN04

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEN04 DATEI '(&05)' BEREITS VORHANDEN. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Die Ausgabedatei ist bereits katalogisiert und nicht leer.

## MSMEO00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEO00 FEHLENDE EIGENTUEMER-INFORMATION

### Bedeutung

Die OWNER-Name und Abteilung sind notwendige Informationen.

## MSMEO01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSMEO01 KEINE COMPONENT-ID IN KLASSE '(&00)(&04)'

### Maßnahme

Eine neue COMPONENT-ID mit der Operation ADD-COMPONENT-ID hinzufuegen.

## MSMEO02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMEO02 MEHRFACHE COMPONENT-IDS IN KLASSE '(&00)'. 'ADD' UND 'MODIFY' OPERATIONEN NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Es ist nicht zulaessig, eine COMPONENT-ID hinzuzufuegen oder zu
modifizieren in einer Meldungsklasse, die bereits mehrere enthaelt.

### Maßnahme

Nur die DELETE-COMPONENT-ID Operation ist mit mehrfachen COMPONENT-IDs
zulaessig.
Mehrfache COMPONENT-IDs fuer dieselbe Meldungsklasse muessen in
verschiedenen Meldungsdateien gespeichert werden.

## MSMEO03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSMEO03 KLASSE '(&00)' ENTHAELT BEREITS EINE COMPONENT-ID (NAME='(&09)', VERSION='(&10)', DATUM='(&11)'). OPERATION ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Um die Ueberschreibung zuzulassen, die globale Option OVERWRITE auf YES
setzen (//MODIFY-OPTIONS Anweisung).

## MSME000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME000 DATEI '(&05)' IM 'READ'-MODUS BEREITS GEOEFFNET

### Bedeutung

Eine bereits im READ-Modus geoeffnete aktuelle Meldungsdatei (durch
eine vorhergehende MENU-Maske bzw. eine Anweisung
//OPEN-MSG-FILE) kann nicht erneut als Quell- bzw. Zieldatei im
UPDATE-Modus geoeffnet werden.

### Maßnahme

Aktuelle Meldungsdatei im UPDATE-Modus oeffnen.

## MSME100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME100 BEREICH '(&04)' ENTHAELT KEINE ZU AENDERNDE MELDUNG

## MSME102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME102 MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)' BEREITS VORHANDEN. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Meldung (&00) ist bereits vorhanden und die (globale) Option OVERWRITE
ist auf NO gesetzt.

## MSME103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME103 BEREICH '(&04)' ENTHAELT KEINEN FREIEN MELDUNGSSCHLUESSEL ZUM HINZUFUEGEN

### Bedeutung

Alle im angegebenen Bereich moeglichen Meldungsschluessel sind bereits
zugeordnet. Automatisches Auswaehlen eines freien Meldungsschluessels
in diesem Bereich nicht moeglich.

## MSME104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME104 MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)' NICHT VORHANDEN. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet.
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME105 NAMENS-AENDERUNG FUER LISTE VON MELDUNGSSCHLUESSELN NICHT ZULAESSIG. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Namens-aenderung fuer eine Liste von Meldungsschluesseln ist nicht
zulaessig.

### Maßnahme

Informationsfelder nach und nach aendern oder die Meldungsschluessel mit
Hilfe eines Intervalls oder einer Klasse angeben.

## MSME107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME107 'STANDARD'-DATEI '(&05)' DARF NICHT IN 'CUSTOMER' GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

Es ist nicht zulaessig, eine Meldungsdatei von STANDARD (Teil eines
offiziellen BS2000-Software-Produkts) nach CUSTOMER zu aendern.

### Maßnahme

Neue Meldungsdatei vom Typ CUSTOMER erzeugen und geforderte Information
aus der STANDARD-Meldungsdatei kopieren.

## MSME108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME108 NICHTS VON DATEI '(&05)' AUF DATEI '(&06)' KOPIERT BZW. UEBERTRAGEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Keine Information der angegebenen Gruppe ist in der Eingabedatei
vorhanden.
- Alle Informationen, die kopiert oder uebertragen werden sollen, sind
in der Zieldatei vorhanden und die Option OVERWRITE ist auf NO gesetzt.

## MSME109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME109 '(&05)' IST KEINE GUELTIGE MELDUNGSDATEI

### Bedeutung

Die Datei enthaelt keinen bzw. einen ungueltigen Schluesselsatz.

## MSME110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME110 SAVE-DATEI '(&05)' BEREITS VORHANDEN. KONVERTIERUNG DES ALTEN DATEI-FORMATS ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Datei im alten Format (d. h. mit MSGEDIT erzeugt), die zum Zweck des
Updates angegeben wurde, kann nicht gesichert werden, da eine Datei des
gleichen Namens bereits katalogisiert wurde als Sicherung durch MSGMAKER.
Da gefordert wurde, die alte Datei zu sichern, wird die Konvertierung
abgebrochen.

### Maßnahme

Operation erneut ausfuehren; MSGMAKER wird eine neue SAVE-Datei aufbauen.

## MSME111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME111 DVS-FEHLER BEIM KOPIEREN DES ALTEN DATEI-FORMATS AUF SICHERUNGSDATEI '(&05)'. KONVERTIERUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Datei im alten Format (d. h. mit MSGEDIT erzeugt), die zum Zweck des
Updates angegeben wurde, kann nicht gesichert werden, da ein DVS-Fehler
waehrend des Kopierens auftrat. Da gefordert wurde, die alte Datei zu
sichern, wird die Konvertierung abgebrochen.
Es ist nicht moeglich, eine Meldungsdatei zu konvertieren, die in einem
Pubset katalogisiert ist, dessen Datenorganisation unterschiedlich ist
von der Organisation des Home-Pubsets, auf dem MSGMAKER laeuft.
(Beispiel: Das alte Dateiformat ist auf einer NON-KEY-Platte
katalogisiert, aber MSGMAKER laeuft auf einem System mit PAM-KEY.)
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Fehlerursache beseitigen und Operation erneut ausfuehren oder
die Meldungsdatei mit Hilfe der COPY-Funktion von MSGMAKER konvertieren:
COPY MSG-ID=*ALL,INFORMATION=*ALL,
FROM-FILE=<dateiname alt>,TO-FILE=<dateiname neu>.

## MSME112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME112 DVS-FEHLER BEIM KOPIEREN DER TMP-DATEI AUF DATEI '(&05)'. KONVERTIERUNG DES ALTEN DATEI-FORMATS ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Datei im alten Format (d. h. mit MSGEDIT erzeugt), die zum Zweck des
Updates angegeben wurde, wurde in ein neues Dateiformat in einer
temporaeren Arbeitsdatei konvertiert. Das alte Dateiformat kann jedoch
durch die temporaere Arbeitsdatei nicht ersetzt werden, da ein DVS-Problem
auftrat.
Es ist nicht moeglich, eine Meldungsdatei zu konvertieren, die in einem
Pubset katalogisiert ist, dessen Datenorganisation unterschiedlich ist
von der Organisation des Home-Pubsets, auf dem MSGMAKER laeuft.
(Beispiel: Das alte Dateiformat ist auf einer NON-KEY-Platte
katalogisiert, aber MSGMAKER laeuft auf einem System mit PAM-KEY.)
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Fehlerursache beseitigen und Operation erneut ausfuehren oder
die Meldungsdatei mit Hilfe der COPY-Funktion von MSGMAKER konvertieren:
COPY MSG-ID=*ALL,INFORMATION=*ALL,
FROM-FILE=<dateiname alt>,TO-FILE=<dateiname neu>.

## MSME113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME113 'TO-MSG-ID' UNGLEICH '*SAME' ERFORDERLICH BEIM KOPIEREN BZW. UEBERTRAGEN IN GLEICHE DATEI

### Bedeutung

In einer COPY- bzw. MOVE-Operation mit FROM-FILE gleich TO-FILE muss
TO-MSG-ID verschieden von *SAME sein: Umbenennung erforderlich.

### Maßnahme

Andere TO-MSG-ID angeben oder FROM-FILE bzw. TO-FILE aendern.

## MSME114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME114 Datei '(&05)' ist keine Meldungsdatei in altem Format

### Bedeutung

Diese Aktion darf nur auf mit MSGEDIT erzeugten Meldungsdateien
ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Eine andere Meldungsdatei auswaehlen oder neues Dateiformat angeben.

## MSME200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME200 AUSWAHL IST 'STANDARD'-MELDUNGSDATEIEN VORBEHALTEN

### Bedeutung

Die ausgewaehlte Operation darf nur innerhalb einer aktuellen
Meldungsdatei des Typs STANDARD (Teil eines offiziellen
BS2000-Software-Produkts) ausgefuehrt werden.

## MSME201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME201 AKTION '(&07)' NICHT ZULAESSIG: ANDERE OPERATIONEN SIND 'STANDARD'-MELDUNGSDATEIEN VORBEHALTEN

### Bedeutung

Die Operationen in der naechsten Maske sind nicht zulaessig, weil die
aktuelle Meldungsdatei ist nicht vom Typ STANDARD (Teil eines offiziellen
BS2000-Software-Produkts).

## MSME300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME300 UNGUELTIGER SOLL-MELDUNGSSCHLUESSEL '(&07)': NAMENS-AENDERUNG IST NUR IN EINE MELDUNGSKLASSE ZULAESSIG. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Der feste Teil des neuen Meldungsschluessels muss mindestens eine
Meldungsklasse enthalten (3 Buchstaben), und die geaenderten
Meldungsschluessel duerfen die neue Klasse nicht ueberschreiten.

### Maßnahme

Das Quell-Intervall kuerzen oder einen kleineren Soll-Meldungsschluessel
angeben.

## MSME400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME400 KEINE ZUGRIFFS-METHODE DEFINIERT

## MSME401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME401 KEIN AUSGABEZIEL DEFINIERT

## MSME402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME402 Zugriffs-Methoden 'BAMR', 'LOCAL-DLAM' und 'MINIMIP' sind 'STANDARD'-Meldungsdateien vorbehalten. Keine Meldung bearbeitet

### Bedeutung

Die Zugriffsmethoden BAMR, LOCAL-DLAM und MINIMIP koennen nur Meldungen
innerhalb einer aktuellen Meldungsdatei des Typs STANDARD (Teil eines
offiziellen BS2000-Software-Produkts) zugewiesen werden.

## MSME403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME403 ROUTING-CODE '(&07)' OHNE AUSGABEZIEL 'CONSOLE' IN MELDUNG '(&00)'. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein Routing-Code darf nicht ohne Ziel CONSOLE definiert werden.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

### Maßnahme

Routing-Code unterdruecken oder CONSOLE-Ziel hinzufuegen.

## MSME500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME500 Zugriffe 'ISAM' und 'DLAM' oder 'LOCAL DLAM' duerfen nicht zusammen ausgewaehlt werden. Keine Meldung bearbeitet

## MSME501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME501 MELDUNG '(&00)': BEI AUSGABEZIEL 'CONSOLE' ANGABE DER GEWICHTUNG ERFORDERLICH. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME502 MELDUNG '(&00)': BEI AUSGABEZIEL 'CONSOLE' ANGABE DES ROUTING-CODES ERFORDERLICH. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME503 INSERT-NAME '(&07)' IST RESERVIERTES WORT. KEINE MELDUNG BEARBEITET

### Bedeutung

Die Insert-Namen MSG-ID, MSG-TEXT und REPLY sind reservierte Namen. Sie
duerfen nicht definiert werden.

## MSME504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME504 UNGUELTIGES ZEICHEN '(&07)' IM MELDUNGSTEXT DER SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)'. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Zeichen, die verschiedene Bedeutungen je nach der Variante des
Standard-Zeichensatzes haben, sind in Meldungen nicht zulaessig.
So sind die Hexadezimalwerte X'4F', X'BB', X'BC', X'BD', X'FB', X'FD' und
X'FF' (siehe EBCDIC.DF.03 Zeichencode) nicht erlaubt.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME505 MELDUNG '(&00)' ENTHAELT (MINDESTENS) ZWEIMAL GLEICHE SPRACHE '(&02)'

### Maßnahme

Im Dialog-Modus koennen die Sprachen in der Maske ADD-MSG/MODIFY-MSG bzw.
MSG-TEXT korrigiert werden.

## MSME507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME507 MELDUNG '(&00)' ENTHAELT (MINDESTENS) ZWEIMAL GLEICHEN INSERT-NAMEN '(&07)'. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Alle Insert-Namen muessen sich in derselben Meldung unterscheiden.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME508 UNGUELTIGES ZEICHEN '(&07)' IN BEDEUTUNGSTEXT DER SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)'. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Zeichen, die verschiedene Bedeutungen je nach der Variante des
Standard-Zeichensatzes haben, sind in Meldungen nicht zulaessig.
So sind die Hexadezimalwerte X'4F', X'BB', X'BC', X'BD', X'FB', X'FD' und
X'FF' (siehe EBCDIC.DF.03 Zeichencode) nicht erlaubt.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME509 UNGUELTIGES ZEICHEN '(&07)' IN MASSNAHMETEXT DER SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)'. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Zeichen, die verschiedene Bedeutungen je nach der Variante des
Standard-Zeichensatzes haben, sind in Meldungen nicht zulaessig.
So sind die Hexadezimalwerte X'4F', X'BB', X'BC', X'BD', X'FB', X'FD' und
X'FF' (siehe EBCDIC.DF.03 Zeichencode) nicht erlaubt.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME510 UNGUELTIGES ZEICHEN '(&07)' IN VOREINGESTELLTEM INSERT-TEXT '(&09)' DER MELDUNG '(&00)'. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Zeichen, die verschiedene Bedeutungen je nach der Variante des
Standard-Zeichensatzes haben, sind in Meldungen nicht zulaessig.
So sind die Hexadezimalwerte X'4F', X'BB', X'BC', X'BD', X'FB', X'FD' und
X'FF' (siehe EBCDIC.DF.03 Zeichencode) nicht erlaubt.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME511 SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)' HAT KEINEN MELDUNGSTEXT. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Mindestens ein Meldungstext muss jeder Sprache der Meldungseinheit
zugewiesen sein.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME600 MEHR ALS (&09) SPRACHEN FUER MELDUNG '(&00)' DEFINIERT. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Hoechstzahl der Sprachen fuer eine Meldungseinheit wurde
ueberschritten.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSME601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME601 EIN LINK IN DER DATEI '(&05)' KANN NICHT GESETZT WERDEN. MSGMAKER NICHT KORREKT INSTALLIERT

### Bedeutung

Die Datei, die im Insert (&05) angegeben wurde, ist nicht korrekt
installiert. MSGMAKER kann nicht ablaufen.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## MSME800

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME800 IN VERSION '(&07)' KEIN PRODUKT VORHANDEN

### Bedeutung

Eine Version darf nicht ohne ihren Produktnamen definiert werden.

### Maßnahme

Version unterdruecken bzw. Produktnamen hinzufuegen.

## MSME900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSME900 Die Insertnummer (&07) ist im Meldungstext nicht definiert

### Bedeutung

Insertattribute koennen erst vereinbart werden, wenn die Insertnummer im
Meldungstext definiert worden ist.

### Maßnahme

Durch Druecken der Taste <K1> zur Maske MSG-TEXT zurueckkehren und die
Insertnummer in der Form "(&ii)" definieren, wobei ii die Nummer des
Inserts ist (z.B. (&01)).

## MSME901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSME901 Das Feld muss leer sein, wenn das Attribut nicht ausgewaehlt werden soll

### Maßnahme

Attribut mit YES auswaehlen oder Feld loeschen.

## MSMIB00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIB00 UNGUELTIGES 'TEXT-OUTPUT-FORMAT' '(&07)'

### Bedeutung

Gueltige Werte fuer das Textausgabeformat sind:
U: Der Meldungstext und seine Insertwerte werden in Grossbuchstaben
konvertiert, wenn die Meldung durch ein MSG7(X)-Makro bzw. das Kommando
/HELP-MSG-INFORMATION ausgegeben wird.
L: Der Meldungstext und seine Insertwerte werden ohne Konvertierung
ausgegeben.
Die Meldungstexte und die voreingestellten Insertwerte werden erst dann
in Grossbuchstaben konvertiert, wenn sie in der Meldungsdatei abgelegt
sind.

## MSMID00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMID00 UNGUELTIGE ANTWORT '(&07)' FUER 'DISPLAY MSG'

### Bedeutung

Gueltige Antworten sind:
Y: Vor dem Loeschen einer Meldung werden die ersten 4 Meldungstexte
ausgegeben und sind zu bestaetigen.
N: Das Loeschen wird ohne Bestaetigung ausgefuehrt!

## MSMIF00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIF00 UNGUELTIGE SPRACHE '(&07)'. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Eine Sprache muss durch einen Buchstaben (A bis Z) angegeben werden.

### Maßnahme

Im Dialog-Modus kann die Sprache in der Maske ADD-MSG/MODIFY-MSG bzw.
MSG-TEXT korrigiert werden.

## MSMIF01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIF01 UNGUELTIGER MELDUNGSSCHLUESSEL '(&07)'. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Ein vollstaendiger Meldungschluessel besteht aus:
- 3 Buchstaben (A bis Z) fuer die Meldungsklasse und
- 4 Buchstaben (A bis Z) oder Ziffern (0 bis 9) fuer die Meldungsnummer.

## MSMIF02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIF02 UNGUELTIGES INTERVALL '(&04)'. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Der erste Meldungsschluessel (FROM) muss kleiner oder gleich dem
letzten Meldungsschluessel (TO) sein.

## MSMIF03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIF03 UNGUELTIGES AUSWAHL-ZEICHEN '(&07)'. 'X' ZUM AUSWAEHLEN VERWENDEN UND ' ' ZUR RUECKNAHME DER AUSWAHL

### Bedeutung

Auswahl muss durch 'x' oder 'X' erfolgen.
Ruecknahme der Auswahl muss durch ' ' oder NIL (Nullzeichen) erfolgen.

## MSMIF04

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIF04 INTERVALL '(&04)' IST ZU GROSS. KEINE BEARBEITUNG

### Bedeutung

Das Meldungsschluessel-Intervall darf eine Klasse nicht ueberschreiten.

## MSMIF05

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIF05 UNGUELTIGER NAME '(&07)': LEERER ODER NICHT STRUKTURIERTER NAME

### Bedeutung

Ein strukturierter Name im Sinn von SDF ist eine Folge alphanumerischer
Zeichen (plus @, # und $), die durch Bindestriche getrennt sein koennen.
Ein strukturierter Name muss mit einem Buchstaben oder @ oder # oder $
beginnen.

## MSMIK00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIK00 UNGUELTIGES KOMMANDO '(&07)'

## MSMIM00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIM00 UNGUELTIGE MELDUNGSKLASSE '(&07)'

### Bedeutung

Eine Meldungsklasse besteht aus 3 Buchstaben (A bis Z).

## MSMIM01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIM01 UNGUELTIGE PROBLEM-NUMMER '(&07)(&09)'

### Bedeutung

Eine Problem-Nummer (PM) besteht aus 8 alphanumerischen Zeichen (A bis Z,
0 bis 9, @, # oder $).

## MSMIN00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIN00 UNGUELTIGER CSECT-NAME '(&07)'

### Bedeutung

Ein CSECT-Name besteht aus Buchstaben, Ziffern, #, @, $ oder _, und darf
nicht mit einer Ziffer beginnen.

## MSMIN01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIN01 UNGUELTIGE AUSWAHL: 'ALL' MIT EINEM ANDEREN WERT NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

ALL bedeutet, alle Meldungen in angegebener Meldungsschluessel-Gruppe zu
generieren.

## MSMIN02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIN02 UNGUELTIGE DATEI '(&05)': DATEIGENERATIONSGRUPPEN SIND BEI DIESER FUNKTION NICHT UNTERSTUETZT

## MSMIO00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIO00 UNGUELTIGER NAME '(&07)'

### Bedeutung

Der Name (im Sinn von SDF) muss eine Folge alphanumerischer Zeichen sein
(plus @, # und $). Er darf nicht mit einer Ziffer beginnen.

## MSMIO01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIO01 UNGUELTIGE VERSION '(&07)'

### Bedeutung

Die Version muss eine Zahl zwischen 0 und 999 sein.

## MSMIO02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMIO02 UNGUELTIGES DATUM '(&07)'

### Bedeutung

Das Jahr muss aus 2 oder 4 Ziffern bestehen, der Monat und der Tag aus 1
oder 2 Ziffern.
Ein 2-Ziffern Jahr ist automatisch mit dem Jahrhundert 19 (wenn
Jahr >= 60) oder 20 (Jahr < 60) vorbesetzt.

## MSMI200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI200 UNGUELTIGER OEFFNUNGSMODUS '(&07)'

### Bedeutung

Der Oeffnungsmodus muss sein:
- U: fuer UPDATE (Aenderungen erlaubt)
- R: zum Lesen (keine Aenderungen erlaubt)
- C: zum Erzeugen (Datei darf nicht vorhanden sein); dann wird die Datei
implizit im UPDATE-Modus eroeffnet.

## MSMI201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI201 UNGUELTIGE MENUE-AUSWAHL '(&07)'

### Bedeutung

Der Wert (&07) steht nicht auf die Liste von moegliche Wahlen.

## MSMI400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI400 UNGUELTIGER ROUTING-CODE '(&07)'. KEINE MELDUNG BEARBEITET

### Bedeutung

Gueltige Routing-Codes sind:
- A bis Z
- 0 bis 9
- $, #
- @: Meldungen ohne Antwort werden nur an die CONSLOG-Datei geschickt;
Meldungen, die auf Antwort warten, werden an den Hauptbedienungsplatz
geschickt.
- *: Hauptbedienungsplatz.
Naehere Informationen koennen dem BS2000-Handbuch 'Systembedienung'
entnommen werden.

## MSMI401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI401 UNGUELTIGES MELDUNGSGEWICHT '(&07)'

### Bedeutung

Das Meldungsgewicht muss eine Zahl zwischen 0 und 99 (inklusive) sein.
Wenn die Meldungen an den Bedienungsplatz geschickt werden, gelten
folgende Konventionen:
00 bis 19: Unbedeutend, frei fuer Kunden
20 bis 39: Rein informative Meldung. Standardwert: 30
40 bis 59: Meldung ist Warnung. Standardwert: 50
60 bis 79: Meldung beschreibt behebbaren Fehler. Standardwert: 70
80 bis 99: Meldung ist unbehebbaren Fehler oder Frage
Standardwert 90: unterdrueckbare Frage
98: Frage
99: Fehler der hoechsten Prioritaet.

## MSMI403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI403 WERT '(&07)' FEHLERHAFT

### Bedeutung

Moegliche Werte:
Y: ja
N: nein.

## MSMI500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI500 UNGUELTIGE INSERT-NUMMER '(&07)' IM MELDUNGSTEXT DER SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)'. OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Eine Insert-Nummer muss eine Zahl zwischen 00 und 29 (inklusive) sein.
Wenn die Operation auf eine Gruppe von Meldungen angewandt wurde:
- Alle Meldungen vor der fehlerhaften wurden bearbeitet
- Die folgenden Meldungen werden nicht bearbeitet.

## MSMI800

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI800 UNGUELTIGER DATEITYP '(&07)'

### Bedeutung

Gueltige Dateitypen sind:
C: CUSTOMER; die Meldungsdatei gehoert zu einem Kundenprodukt
S: STANDARD; die Meldungsdatei gehoert zu einem offiziellen
BS2000-Software-Produkt.
In einer Standarddatei muss die COMPONENT-ID fuer jede neue Version
der Meldungsdatei definiert und angepasst werden; sie ist fuer die
Verwaltung der Meldungsdateien erforderlich.

## MSMI801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI801 PRODUKT-NAME '(&07)' KEIN 'STRUCTURED NAME'

### Bedeutung

Ein Produktname muss ein strukturierter Name im Sinn von SDF sein, d. h.
eine Folge alphanumerischer Zeichen (plus @, # und $), die durch
Bindestriche getrennt sein koennen.
Ein strukturierter Name muss mit einem Buchstaben oder @ oder # oder $
beginnen.

## MSMI900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI900 UNGUELTIGER STANDARDWERT '(&07)': HOCHKOMMATA ERFORDERLICH

### Bedeutung

Ein voreingestellter Insertwert muss in Hochkommata ('...')
eingeschlossen sein. Ein Null-Standardwert ('') unterscheidet sich von
keinem Standardwert (keine Angabe oder nur ein Hochkomma ').

## MSMI901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMI901 Ungueltige Insertnummer '(&07)'

### Bedeutung

Eine Insertnummer muss zwischen 00 und 29 (einschliesslich) liegen.

## MSMKADD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKADD F2=Prompt F3=Beenden K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Masken ADD-MSG und MODIFY-MSG.

## MSMKAD2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKAD2 F2=Prompt F3=Beenden K1=Ueberspringen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Masken ADD-MSG und MODIFY-MSG
(bei Listenbearbeitung).

## MSMKAD3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKAD3 F2=Prompt F3=Beenden K1=Abbrechen K2=Unterbrochen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Masken ADD-MSG und MODIFY-MSG
(im EDIT-Modus).

## MSMKCIN

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKCIN F2=Prompt K1=Abbrechen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Masken ADD- und MODIFY-CORRECTION-INFORMATION.

## MSMKCMI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKCMI F2=Prompt K1=Abbrechen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Masken ADD- und MODIFY-COMPONENT-ID.

## MSMKCOP

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKCOP F2=Prompt F3=Beenden K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Masken COPY und MOVE.

## MSMKDCI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKDCI K1=Abbrechen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Maske DELETE-CORRECTION-INFORMATION.

## MSMKDCM

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKDCM F3=Beenden K1=Abbrechen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Maske DELETE-COMPONENT-ID.

## MSMKDEL

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKDEL F2=Prompt F3=Beenden K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die erste Maske von DELETE-MSG.

## MSMKDE2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKDE2 F3=Beenden K1=Ueberspringen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die zweite Maske von DELETE-MSG.

## MSMKDOC

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKDOC F2=Prompt K1=Abbrechen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Masken ADD-, MODIFY- und DELETE-DOCUMENTATION.

## MSMKGEN

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKGEN F2=Prompt F3=Beenden K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Maske GENERATE-CSECT.

## MSMKMEN

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKMEN F2=Prompt F3=MSGMAKER beenden K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Maske MENU.

## MSMKMFA

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKMFA F2=Prompt K1=Abbrechen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Maske MSG-FILE-ATTRIBUTES.

## MSMKSH1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKSH1 F2=Prompt F3=Beenden K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstasten fuer die Maske SHOW.

## MSMKSH2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMKSH2 F2=Prompt K1=Abbrechen K2=Unterbrechen K3=Refresh

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Funktionstaste fuer die Maske SHOW-OUTPUT.

## MSMNH00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMNH00 MSGMAKER NACH /EOF BEENDET

## MSMNK00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMNK00 DATEI-ENDE ERREICHT

## MSMNK01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMNK01 DATEI-ANFANG ERREICHT

## MSMN100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMN100 (&09) INFORMATIONS-FELD(ER) VON DATEI '(&05)' IN DATEI '(&06)' KOPIERT BZW. UEBERTRAGEN

### Bedeutung

Moegliche Informationsfelder:
- eine Meldung
- eine Dokumentationszeile
- eine COMPONENT-ID (BS2000-interner Verwendung vorbehalten)
- CORRECTION-INFO einer Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten).

## MSMN101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMN101 MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)' BEREITS VORHANDEN: 'ADD-MSG' WIRD IN 'MODIFY-MSG' UMGEWANDELT

## MSMN102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMN102 MELDUNG '(&00)' IN DATEI '(&05)' NICHT VORHANDEN: 'MODIFY-MSG' WIRD IN 'ADD-MSG' UMGEWANDELT

## MSMN103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMN103 ALTES DATEI-FORMAT IN '(&05)' GESICHERT. KONVERTIERUNG VOLLSTAENDIG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Datei im alten Format (d. h. mit MSGEDIT erzeugt), die zum Zweck des
Updates angegeben wurde, wird in ein neues Format konvertiert.
Eine Kopie des alten Dateiformats ist katalogisiert unter dem in (&05)
angegebenen Namen.

## MSMN600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMN600 MSGMAKER NORMAL BEENDET

## MSMN601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

MSMN601 MSGMAKER ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Mindestens ein Fehler wurde beim Ablauf von MSGMAKER festgestellt.

## MSMQC00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQC00 Ueberholter Zugriff '(&07)' im Bereich '(&04)' des alten Datei-Formats. Neuer Zugriff? Antwort (<Zugriff>; I=IGNORIEREN)

### Bedeutung

Ein Bereich von Meldungen, der von einer Datei im alten Format (d. h. mit
MSGEDIT erzeugt) kopiert oder konvertiert werden soll, enthaelt ein
ACCESS-METHOD-Attribut, das im neuen Dateiformat nicht unterstuetzt wird.
(&07): Zugriffsmethode der Meldung im alten Dateiformat
(&04): Meldungsbereich, dessen Zugriffsmethode geaendert werden soll.

### Maßnahme

Alle Meldungen des im Insert (&04) angegebenen Bereichs koennen entweder
ignoriert oder einer anderen Zugriffsmethode zugeordnet werden, deren
voller Name (Abkuerzung nicht zulaessig) als Antwort anzugeben ist:
<Zugriff> = ISAM, DLAM, LOCAL-DLAM, MINIMIP oder BAMR.
Standardantwort:
- Alter Zugriff = NONE -> Meldungsbereich (I) ignorieren
- Alter Zugriff = BAMP -> neuer Zugriff = BAMR.

## MSMQI00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQI00 IDENTISCHE OBJEKTE IN DATEIEN 1='(&05)' UND 2='(&06)'. PRIORITAET? ANTWORT (1; 2; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Objekte (Meldungen, Dokumentationszeilen, ...) mit dem gleichen Schluessel
existieren in den Eingabedateien (&05) und (&06). Welche Eingabedatei ist
bevorrechtigt?

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
1: die erste Datei ist bevorrechtigt, wenn ein identisches Objekt in die
beide Dateien vorhanden ist
2: die zweite Datei ist bevorrechtigt, wenn ein identisches Objekt in die
beide Dateien vorhanden ist
T: beendet die Operation; die Ausgabedatei ist nicht vollstaendig.

## MSMQJ00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQJ00 SPRACHE '(&02)' IN MELDUNG '(&00)' BEREITS VORHANDEN. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; YY=IMMER FUER ALLE FELDER; NN=NIEMALS; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Ein Ueberschreiben wurde waehrend der Operation COPY bzw. MOVE
festgestellt.
Einige Objekte wurden eventuell bearbeitet und zwar folgendermassen:
- Meldungsklassen, Intervalle und Meldungsschluessel, die in der Operation
angegeben wurden, werden in alphabetischer Reihenfolge bearbeitet.
- Fuer jede angegebene Meldungsklasse, jedes Intervall bzw. jeden
Meldungsschluessel gilt folgende Bearbeitungsreihenfolge:
- Meldungen in alphabetischer Reihenfolge des Meldungsschluessels
- Dokumentation der Meldungsklasse
- COMPONENT-ID(s) der Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten)
- CORRECTION-INFO der Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten).

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
Y/N : bezieht sich nur auf die Sprache (&02) der Meldung (&00)
YY/NN: bezieht sich auf alle folgenden Objekte (Meldungen,
Dokumentation,...), die mit der aktuellen Operation bearbeitet
werden
T : beendet die Operation; Objekte, die noch nicht bearbeitet sind,
werden ignoriert.

## MSMQJ01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQJ01 MELDUNG '(&00)' IN DER ZIELDATEI BEREITS VORHANDEN. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; YY=IMMER; NN=NIEMALS; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Ein Ueberschreiben wurde waehrend der Operation COPY bzw. MOVE
festgestellt.
Einige Objekte wurden eventuell bearbeitet und zwar folgendermassen:
- Meldungsklassen, Intervalle und Meldungsschluessel, die in der Operation
angegeben wurden, werden in alphabetischer Reihenfolge bearbeitet.
- Fuer jede angegebene Meldungsklasse, jedes Intervall bzw. jeden
Meldungsschluessel gilt folgende Bearbeitungsreihenfolge:
- Meldungen in alphabetischer Reihenfolge des Meldungsschluessels
- Dokumentation der Meldungsklasse
- COMPONENT-ID(s) der Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten)
- CORRECTION-INFO der Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten).

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
Y/N : bezieht sich nur auf die Meldung (&00)
YY/NN: bezieht sich auf alle folgenden Objekte (Meldungen,
Dokumentation,...), die mit der aktuellen Operation bearbeitet
werden
T : beendet die Operation; Objekte, die noch nicht bearbeitet sind,
werden ignoriert.

## MSMQK00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQK00 'SHOW'-FORMATIERUNG VON MEHR ALS EINER MELDUNGSKLASSE VON EINER GROSSEN MELDUNGSDATEI KANN LAENGER DAUERN. 'SHOW' AUSFUEHREN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Alle geforderten Informationen fuer die Operation SHOW werden vor der
Bildschirmausgabe formatiert. Dies kann je nach Informationsumfang
laengere Zeit in Anspruch nehmen.

### Maßnahme

Beim Bearbeiten grosser Meldungsdateien sollten die Bereiche bzw. die
Liste der auszugebenden Meldungen genau angegeben werden, um die Menge
der zu formatierenden Meldungen zu beschraenken.

## MSMQL00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQL00 DOKUMENTATIONSZEILE '(&04)' BEREITS VORHANDEN (KOMMENTAR='(&09)'). UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
Y: die Dokumentationszeile ueberschreiben
N: die Operation beenden; keine Bearbeitung.

## MSMQN00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQN00 DATEI '(&05)' BEREITS VORHANDEN. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
Y: die alte Datei ueberschreiben
N: den Dateiname ignorieren und die Bearbeitung beenden.

## MSMQO00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQO00 KLASSE '(&00)' ENTHAELT BEREITS EINE COMPONENT-ID (NAME='(&09)', VERSION='(&10)', DATUM='(&11)'). UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA, N=NEIN)

## MSMQO01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQO01 KOMPONENTEN-VERSION VON KLASSE '(&00)' GEAENDERT. CORRECTION-INFO DIESER KLASSE LOESCHEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Die Version der COMPONENT-ID der Klasse (&00) ist geaendert worden.
Die alte CORRECTION-INFO dieser Klasse sollte vor der naechsten
Uebergabe der Meldungsdatei geloescht werden.

## MSMQ100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQ100 ALTES DATEI-FORMAT '(&05)'. KONVERTIEREN? ANTWORT (R=ERSETZEN; S=SICHERN UND ERSETZEN; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Die Datei, die zum Zweck des Updates angegeben wurde, hat ein altes
Dateiformat (d. h. mit MSGEDIT erzeugt). Sie muss zuerst in ein neues
Dateiformat konvertiert werden.
Wenn eine Datei im alten Format nur gelesen werden soll, muss sie nicht
zuvor konvertiert werden.

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
R: Ersetzen: Altes Dateiformat wird durch neues Dateiformat ersetzt
S: Sichern und ersetzen: Altes Dateiformat wird durch neues Dateiformat
ersetzt und eine Kopie des alten Dateiformats wird gesichert unter dem
Namen "<anfang alter dateiname>.OLD.<TSN>.<datum>.<uhrzeit>".
T: Beenden: Die Konvertierung wird nicht ausgefuehrt und die aktuelle
Operation wird abgebrochen.

## MSMQ300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQ300 EINIGE INFORMATIONEN MUESSEN IN EINER 'STANDARD'-DATEI ENTHALTEN SEIN. AENDERN VON 'TO-FILE' AUF 'STANDARD'? ANTWORT (I=IGNORIEREN; S=STANDARD)

### Bedeutung

Eine Meldung mit Zugriffsmethode MINIMIP oder BAMR, eine COMPONENT-ID
oder CORRECTION-INFO wurde in der FROM-FILE erkannt.
Die Meldungsdatei TO-FILE muss vom Typ STANDARD sein, wenn sie solche
Informationen enthalten soll.
Eine STANDARD-Datei ist eine Meldungsdatei, die zu einem offiziellen
BS2000-Software-Produkt gehoert, und bleibt BS2000-interner Verwendung
vorbehalten.

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
I: Die Operation wird fortgesetzt, aber jene Informationen, die STANDARD
vorbehalten sind, werden ignoriert
S: Der Typ TO-FILE der Meldungsdatei wird auf STANDARD geaendert;
alle ausgewaehlten Informationen werden beruecksichtigt.

## MSMQ301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQ301 COMPONENT-ID '(&09)' IN KLASSE '(&00)' BEREITS VORHANDEN. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; YY=IMMER FUER ALLE FELDER; NN=NIEMALS; T=TERMINATE)

### Bedeutung

Ein Ueberschreiben wurde waehrend der Operation COPY bzw. MOVE
festgestellt.
Einige Objekte wurden eventuell bearbeitet und zwar folgendermassen:
- Meldungsklassen, Intervalle und Meldungsschluessel, die in der Operation
angegeben wurden, werden in alphabetischer Reihenfolge bearbeitet.
- Fuer jede angegebene Meldungsklasse, jedes Intervall bzw. jeden
Meldungsschluessel gilt folgende Bearbeitungsreihenfolge:
- Meldungen in alphabetischer Reihenfolge des Meldungsschluessels
- Dokumentation der Meldungsklasse
- COMPONENT-ID(s) der Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten)
- CORRECTION-INFO der Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten).

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
Y/N : bezieht sich nur auf die COMPONENT-ID des Namens (&09) in die
Meldungsklasse (&00)
YY/NN: bezieht sich auf alle folgenden Objekte (Meldungen,
Dokumentation,...), die mit der aktuellen Operation bearbeitet
werden
T : beendet die Operation; Objekte, die noch nicht bearbeitet sind,
werden ignoriert.

## MSMQ302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

MSMQ302 DOKUMENTATION FUER BEREICH '(&04)' BEREITS VORHANDEN. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; YY=IMMER FUER ALLE FELDER; NN=NIEMALS; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Ein Ueberschreiben wurde waehrend der Operation COPY bzw. MOVE
festgestellt.
Einige Objekte wurden eventuell bearbeitet und zwar folgendermassen:
- Meldungsklassen, Intervalle und Meldungsschluessel, die in der Operation
angegeben wurden, werden in alphabetischer Reihenfolge bearbeitet.
- Fuer jede angegebene Meldungsklasse, jedes Intervall bzw. jeden
Meldungsschluessel gilt folgende Bearbeitungsreihenfolge:
- Meldungen in alphabetischer Reihenfolge des Meldungsschluessels
- Dokumentation der Meldungsklasse
- COMPONENT-ID(s) der Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten)
- CORRECTION-INFO der Meldungsklasse (BS2000-interner Verwendung
vorbehalten).

### Maßnahme

Moegliche Antworten:
Y/N : bezieht sich nur auf die Dokumentationszeile (&09)
YY/NN: bezieht sich auf alle folgenden Objekte (Meldungen,
Dokumentation,...), die mit der aktuellen Operation bearbeitet
werden
T : beendet die Operation; Objekte, die noch nicht bearbeitet sind,
werden ignoriert.

## MSMRA00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMRA00 KEIN ZUGRIFF AUF EDT MOEGLICH

### Bedeutung

EDT kann nicht als Unterprogramm aufgerufen werden. MSGMAKER benoetigt ihn
zum Editieren der Bedeutungs- und Massnahmetexte.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## MSMRE00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSMRE00 INTERNER FEHLER IN '(&14)': RETURN-CODE '(&01)' VON MAKRO '(&09)' GEMELDET

### Bedeutung

Ein von MSGMAKER aufgerufenes externes Produkt ist zerstoert oder nicht
kompatibel.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## MSMRH00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMRH00 UNGUELTIGE MASKEN-BIBLIOTHEK

### Bedeutung

Eine Bibliothek fuer die Masken von MSGMAKER muss unter einem Namen
installiert sein, der entweder mit dem Linknamen MAPLIB oder mit dem
logischen Namen SYSFHS (Voreinstellung:'$.SYSFHS.MSGMAKER.<version>')
verbunden ist.
Moegliche Fehler sind:
- Kein Pfadname ist mit dem logischen Namen SYSFHS verbunden
- Die Bibliothek existiert nicht
- Die Bibliothek vertraegt sich nicht mit dieser Version des MSGMAKER
- Die Bibliothek ist unvollstaendig
- Die Bibliothek ist nicht lesbar.

### Maßnahme

Linkname MAPLIB mit dem Kommando /REMOVE-FILE-LINK loeschen oder einer
anderen Maskenbibliothek von MSGMAKER zuweisen oder Systemverwalter
verstaendigen.

## MSMRH01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMRH01 MSGMAKER KANN IM DIALOG-MODUS AN DIESEM DATENSICHTSTATIONSTYP NICHT VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

Die Masken von MSGMAKER koennen an Datensichtstationen des Typs '3270',
'8161' und '8162' nicht ausgegeben werden.
8-bit-Masken koennen nur auf 8-bit-Datensichtstationen benutzen werden.

### Maßnahme

- Anderen Datensichtstationstyp verwenden, oder
- Verbindung MAPLIB zu einer anderen MSGMAKER Maskenbibliothek setzen
(oder Systemverwalter verstaendigen), oder
- im Batch- bzw. Prozedurmodus arbeiten.

## MSMRH10

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMRH10 WARNUNG: BEDIENER-FEHLER. ERNEUT VERSUCHEN

### Bedeutung

Unzulaessige Eingabe an der Datensichtstation.

## MSMR600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

MSMR600 Logischer Name '(&09)' wurde in der Software-Configuration-Inventory fuer (&10) V(&11) nicht gefunden. Makro GETINSP liefert '(&07)'

### Bedeutung

Der logische Name (&09) wurde fuer das Produkt (&10) mit der Version
(&11) nicht gefunden, da er in der Software-Configuration-Inventory nicht
korrekt registriert ist.
Der Installation-Pathmanager (IMON-GPN) liefert den Returncode (&07).

### Maßnahme

Installation des Produkts mit dem Installation-Pathmanager auf
Korrektheit pruefen.

## MSMR70C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMR70C LAENGE DER ANWEISUNG UEBERSTEIGT ZULAESSIGE SDF-PUFFERGROESSE

### Bedeutung

Lesen von Anweisungen, die eine bestimmte Laenge uebersteigen, ist in
SDF nicht zulaessig.

### Maßnahme

Anweisung in mehrere Anweisungen aufteilen.

## MSMR71C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMR71C ANWEISUNG BZW. AKTION FEHLERHAFT

### Bedeutung

Der in der Kommandozeile eingegebene Text ist weder eine gueltige
Anweisung noch eine gueltige Aktion.

## MSMR710

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMR710 ENDE DES ANWEISUNGS-EINGABEMEDIUMS VOR //END ANWEISUNG ERREICHT

### Bedeutung

Beim lesen der Anweisungen wurde das Dateiende (oder /EOF) vor //END
Anweisung erreicht.

## MSMR720

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMR720 FEHLER VON SDF GEMELDET: KEIN DIALOG MOEGLICH

### Bedeutung

SDF nicht voll einsetzbar.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## MSMR73C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMR73C FEHLER VON SDF GEMELDET: PROGRAMM 'MSGMAKER' IN SYNTAXDATEI NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Die Systemsyntaxdatei enthaelt keine MSGMAKER-Anweisungen.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## MSMTDCI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTDCI <DUE>, um alle Problem-Nummern zu loeschen, bzw. <K1>, um Loeschen zu beenden

### Bedeutung

Interne Verwendung.

## MSMTDCM

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTDCM <DUE>=loeschen, <K1>=abbrechen des Loeschens dieser COMPONENT-ID, <F3>=beenden

### Bedeutung

Interne Verwendung.

## MSMTDO1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTDO1 Neue Zeile hinzufuegen. Datenfelder koennen freibleiben.

### Bedeutung

Interne Verwendung.

## MSMTDO2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTDO2 Vorhandene Zeile modifizieren, neue hinzufuegen. Datenfelder koennen freibleiben.

### Bedeutung

Interne Verwendung.

## MSMTDO3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTDO3 Zu loeschende Zeile mit dem Zeichen "x" auswaehlen.

### Bedeutung

Interne Verwendung.

## MSMTDST

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTDST ANWENDERTASK KONSOLE

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Konstanter Text an den Stellen 0 und 30.

## MSMTED1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTED1 Ueberschreibungsmodus: <F2>. EDT beenden mit <K1> (=Abbrechen) bzw. RETURN

### Bedeutung

Interne Verwendung.

## MSMTED2

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTED2 Sprache EDT Schirm Sprache Meldung

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Konstanter Text an den Stellen 0, 20, 40 und 60.

## MSMTED3

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTED3 < B E D E U T U N G (max. 256 Zeilen) Schluessel: (&00) Sprache: (&02) >!!!!!!

### Bedeutung

Interne Verwendung.

## MSMTED4

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTED4 < M A S S N A H M E (max. 256 Zeilen) Schluessel: (&00) Sprache: (&02) >!!!!!!

### Bedeutung

Interne Verwendung.

## MSMTYES

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMTYES JA NEIN

### Bedeutung

Interne Verwendung.
Konstanter Text an den Stellen 0 und 10.

## MSMWB00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWB00 WARNUNG: MELDUNGSTEXT FUER SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)' WURDE GEKUERZT

### Bedeutung

In der Maske MSG-TXT werden die Meldungstexte nach 240 Zeichen
abgeschnitten.

### Maßnahme

Die Kuerzung kann durch Betaetigen der K1-Taste abgebrochen oder mit DUE
bestaetigt werden.

## MSMWC00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWC00 WARNUNG: MEHRERE VOREINGESTELLTE WERTE FUER GLEICHES INSERT IN MELDUNG '(&00)' FESTGESTELLT. ALLE STANDARDWERTE IGNORIERT BIS AUF DEN ERSTEN

### Bedeutung

In diesem neuen Meldungsdateiformat kann fuer alle Sprachen der Meldung
nur ein Wert fuer das Insert voreingestellt werden.
Da mehrere Standardwerte fuer das gleiche Insert gelesen wurden, wird nur
der Standardwert der ersten Sprache in alphabetischer Reihenfolge
beruecksichtigt. Die anderen Standardwerte fuer das gleiche Insert werden
ignoriert.
Diese Warnung wird fuer die ganze(n) Meldungsdatei nur einmal ausgegeben.
Andere Meldungen koennten von dem selben Problem betroffen werden; diese
Warnung wird fuer solche Meldungen aber nicht wiederholt.

## MSMWC01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWC01 WARNUNG: MEHRERE 'AUTOMATIC HELP' PRAEFIXE FUER GLEICHES INSERT IN MELDUNG '(&00)' FESTGESTELLT. ALLE PRAEFIXE BIS AUF DEN ERSTEN IGNORIERT

### Bedeutung

Nur ein AUTOMATIC HELP Praefix fuer alle Sprachen der Meldung kann fuer
das Insert definiert werden.
Da mehrere Praefixe fuer das gleiche Insert gelesen wurden, wird nur das
Praefix der in alphabetischer Reihenfolge ersten Sprache beruecksichtigt.
Die anderen Praefixe fuer das gleiche Insert werden ignoriert.
Diese Warnung wird fuer die ganze(n) Meldungsdatei nur einmal ausgegeben.
Andere Meldungen koennten von dem selben Problem betroffen werden; diese
Warnung wird fuer solche Meldungen aber nicht wiederholt.

## MSMWC02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWC02 WARNUNG: ZUGRIFFS-METHODE 'NONE' NICHT UNTERSTUETZT. MELDUNGEN DES BEREICHS '(&04)' DER DATEI '(&05)' IGNORIERT

### Bedeutung

Ein Meldungsbereich, der von einer Datei im alten Format (d. h. mit
MSGEDIT erzeugt) kopiert oder konvertiert werden soll, enthaelt ein
ACCESS-METHOD-Attribut, das im neuen Dateiformat nicht unterstuetzt wird.
Alle Meldungen im Bereich (&04) werden ignoriert, d. h. sie werden weder
kopiert noch konvertiert.
Diese Warnung wird fuer die ganze(n) Meldungsdatei nur einmal ausgegeben.
Andere Meldungen koennten von dem selben Problem betroffen werden; diese
Warnung wird fuer solche Meldungen aber nicht wiederholt.

## MSMWC03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWC03 WARNUNG: ZUGRIFFS-METHODE 'BAMP' NICHT MEHR UNTERSTUETZT. 'BAMR' ALS STANDARD-ZUGRIFF FUER ALLE MELDUNGEN IM BEREICH '(&04)' DER DATEI '(&05)' VERWENDET

### Bedeutung

Ein Meldungsbereich, der von einer Datei im alten Format (d. h. mit
MSGEDIT erzeugt) kopiert oder konvertiert werden soll, enthaelt ein
ACCESS-METHOD-Attribut, das im neuen Dateiformat nicht unterstuetzt wird.
Die Zugriffsmethode der Meldungen im Bereich (&04) wird in BAMR geaendert.
Diese Warnung wird fuer die ganze(n) Meldungsdatei nur einmal ausgegeben.
Andere Meldungen koennten von dem selben Problem betroffen werden; diese
Warnung wird fuer solche Meldungen aber nicht wiederholt.

## MSMWG00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWG00 WARNUNG: UNGUELTIGER BZW. FEHLENDER BEREICH-SATZ IN DATEI '(&05)'. GEFAHR VON UNVOLLSTAENDIGER INFORMATION

### Bedeutung

Ungueltige bzw. fehlende Bereichsdefinitionen wurden im DIRECTORY einer
Meldungsdatei im alten Format (d. h. mit MSGEDIT erzeugt) aufgefunden.
Meldungsattribute, Meldungen oder andere Objekte (Dokumentation, ...) fuer
diese ungueltigen bzw. fehlende Bereiche sollten nicht verarbeitet werden.

### Maßnahme

Die alte Meldungsdatei korrigieren oder sie vorsichtig benutzen.

## MSMWI00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWI00 WARNUNG: IDENTISCHE OBJEKTE IN DATEIEN '(&05)' UND '(&06)'. ERSTE DATEI IST BEVORRECHTIGT

### Bedeutung

Objekte (Meldungen, Dokumentationszeilen, ...) mit dem gleichen Schluessel
existieren in den Eingabedateien (&05) und (&06).
Die erste Datei (&05) ist bevorrechtigt, wenn ein identisches Objekt in
beiden Dateien vorhanden ist.

## MSMWJ00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWJ00 WARNUNG: KEINE INFORMATION IN ANGEGEBENER MELDUNGSSCHLUESSEL-GRUPPE VORHANDEN

### Bedeutung

Nichts wurde in der(den) Ausgabedatei(en) erzeugt, weil keine ausgewaehlte
Information in der angegebenen Gruppe der Meldungsschluessel gefunden
werden konnte.

## MSMWJ01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWJ01 WARNUNG: TYP DER DATEI '(&05)' AUF 'STANDARD' GEAENDERT

### Bedeutung

Eine Meldung mit Zugriffsmethode MINIMIP oder BAMR, eine COMPONENT-ID
oder CORRECTION-INFO wurde in der Datei (&05) erkannt.
Die Meldungsdatei muss vom Typ STANDARD sein, wenn sie solche
Informationen enthalten soll.
Eine STANDARD-Datei ist eine Meldungsdatei, die zu einem offiziellen
BS2000-Software-Produkt gehoert, und bleibt BS2000-interner Verwendung
vorbehalten.
Der Dateityp wurde von CUSTOMER in STANDARD geaendert und die
Bearbeitung wurde fortgesetzt.

## MSMWL00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWL00 WARNUNG: KEINE ZU LOESCHENDE DOKUMENTATION IN ANGEGEBENEM INTERVALL

## MSMWM00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWM00 WARNUNG: KLASSE '(&00)(&04)' ENTHAELT KEINE ZU LOESCHENDE CORRECTION-INFO

### Bedeutung

(&00): Meldungsklasse bzw.
(&04): Bereich von Meldungsklassen.

## MSMWO00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWO00 WARNUNG: KLASSE '(&00)(&04)' ENTHAELT KEINE ZU LOESCHENDE COMPONENT-ID

### Bedeutung

(&00): Meldungsklasse, bzw.
(&04): Bereich von Meldungsklassen.

## MSMWP00

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMWP00 WARNUNG: GLEICHES MELDUNGSELEMENT '(&09)(&10)(&11)' MEHRMALS GEAENDERT

### Bedeutung

Ein gleiches Meldungselement wurde (mindestens) zweimal geaendert, d.h.:
- ein Meldungsattribut
- ein Meldungstext in der gleichen Sprache
- eine Bedeutungs- oder Massnahmezeilennummer auf gleiche Weise (*ADD,
*INSERT, ...) in der gleichen Sprache
- ein Attribut der gleichen Insertnummer.
Die letzte Aenderung ueberlapt die vorige fuer das gleiche
Meldungselement.

## MSMW100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW100 WARNUNG: BEREICH '(&04)' ENTHAELT KEINE ZU LOESCHENDEN MELDUNGEN

## MSMW101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW101 WARNING: MELDUNG '(&00)' NICHT VORHANDEN

## MSMW102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW102 WARNUNG: BEREICH '(&00)' ENHAELT KEINE SPRACHE ZUM LOESCHEN

## MSMW103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW103 WARNUNG: MELDUNG '(&00)' ENHAELT KEINE SPRACHE ZUM LOESCHEN

## MSMW104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW104 Kopie in alt-formatierte Meldungsdatei mit Einschraenkungen ausgefuehrt. Bearbeitung wird fortgesetzt

### Bedeutung

Kopie in eine alt-formatierte Datei ist nur moeglich mit folgenden
Einschraenkungen:
- DOCUMENTATION, CORRECTION-INFO und Insert-Namen werden nicht
kopiert.
- Alle Sprachen muessen kopiert werden (LANGUAGES=*ALL).
- Die kopierten Daten (Meldungen und/oder COMPONENT-ID ) duerfen nicht
bereits in TO-FILE vorhanden sein; keine Pruefung gegen Ueberschreiben.
Wenn Daten in TO-FILE schon vorhanden sind, sind nicht vollstaendige
Ergebnisse zu erwarten.

### Maßnahme

Die Einschraenkungen ueberpruefen.

## MSMW500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW500 WARNUNG: SUMME DER VOREINGESTELLTEN INSERT-WERTE UEBERSCHREITET (&09) ZEICHEN IN MELDUNG '(&00)'. INSERTS KOENNTEN BEI MSG7(X)-AUSGABE GEKUERZT WERDEN

### Bedeutung

Die Summe der Insertwerte ist auf (&09) Zeichen begrenzt, wenn die Meldung
mit einem MSG7(X)-Makro ausgegeben wird (nur BS2000/OSD V1).

### Maßnahme

Kuerzere Insertwerte verwenden, um Kuerzung zu vermeiden.

## MSMW501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW501 WARNUNG: IN MELDUNG '(&00)' UEBERSCHREITEN TEXT IN SPRACHE '(&02)' PLUS VOREINGESTELLTE INSERT-WERTE (&09) ZEICHEN. KUERZUNG BEI MSG7(X)-AUSGABE AUF BEDIENSTATION MOEGLICH

### Bedeutung

Der Meldungstext mit seinen Insertwerten ist auf (&09) Zeichen begrenzt,
wenn die Meldung mit einem MSG7(X)-Makro auf Bedienstation ausgegeben
wird.
Die Ausgabetextlaenge kann durch Insertwerte oder MSG7X Optionen wie z.B.
TIMESTAMP, DATESTAMP und TXTONLY variieren.

### Maßnahme

Kuerzeren Text oder Insertwerte verwenden, um Kuerzung zu vermeiden.

## MSMW502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW502 WARNUNG: ZEICHEN '(&07)' NICHT UNABHAENGIG VON ZEICHENSATZ-VARIANTE IN MELDUNGS-TEXT DER SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)'

### Bedeutung

Einige Zeichen haben verschiedene Bedeutungen je nach der Variante
des Standard-Zeichensatzes, die verwendet wird, wenn die Meldung ueber
MSG7(X)-Makro oder das Kommando /HELP-MSG-INFORMATION ausgegeben wird.
Diese Zeichen haben die Hexadezimalwerte X'4F', X'BB', X'BC', X'BD',
X'FB',
X'FD und X'FF' (siehe EBCDIC.DF.03 Zeichencode).
Um in jedem Fall eine korrekte Ausgabe zu sichern, sollten diese Zeichen
nicht verwendet werden.

## MSMW503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW503 WARNUNG: ZEICHEN '(&07)' NICHT UNABHAENGIG VON ZEICHENSATZ-VARIANTE IN BEDEUTUNG DER SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)'

### Bedeutung

Einige Zeichen haben verschiedene Bedeutungen je nach der Variante
des Standard-Zeichensatzes, die verwendet wird, wenn die Meldung ueber
MSG7(X)-Makro oder das Kommando /HELP-MSG-INFORMATION ausgegeben wird.
Diese Zeichen haben die Hexadezimalwerte X'4F', X'BB', X'BC', X'BD',
X'FB',
X'FD und X'FF' (siehe EBCDIC.DF.03 Zeichencode).
Um in jedem Fall eine korrekte Ausgabe zu sichern, sollten diese Zeichen
nicht verwendet werden.

## MSMW504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW504 WARNUNG: ZEICHEN '(&07)' NICHT UNABHAENGIG VON ZEICHENSATZ-VARIANTE IN ANTWORT DER SPRACHE '(&02)' DER MELDUNG '(&00)'

### Bedeutung

Einige Zeichen haben verschiedene Bedeutungen je nach der Variante
des Standard-Zeichensatzes, die verwendet wird, wenn die Meldung ueber
MSG7(X)-Makro oder das Kommando /HELP-MSG-INFORMATION ausgegeben wird.
Diese Zeichen haben die Hexadezimalwerte X'4F', X'BB', X'BC', X'BD',
X'FB',
X'FD und X'FF' (siehe EBCDIC.DF.03 Zeichencode).
Um in jedem Fall eine korrekte Ausgabe zu sichern, sollten diese Zeichen
nicht verwendet werden.

## MSMW505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW505 WARNUNG: ZEICHEN '(&07)' NICHT UNABHAENGIG VON ZEICHENSATZ-VARIANTE IM STANDARD-WERT DES INSERTS '(&09)' DER MELDUNG '(&00)'

### Bedeutung

Einige Zeichen haben verschiedene Bedeutungen je nach der Variante
des Standard-Zeichensatzes, die verwendet wird, wenn die Meldung ueber
MSG7(X)-Makro oder das Kommando /HELP-MSG-INFORMATION ausgegeben wird.
Diese Zeichen haben die Hexadezimalwerte X'4F', X'BB', X'BC', X'BD',
X'FB',
X'FD und X'FF' (siehe EBCDIC.DF.03 Zeichencode).
Um in jedem Fall eine korrekte Ausgabe zu sichern, sollten diese Zeichen
nicht verwendet werden.

## MSMW506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW506 Warnung: Meldung mit blossem 'ACCESS=MINIMIP' wird von MIP in der Meldungsdatei ignoriert

### Bedeutung

Obwohl in einer Meldungsdatei gespeichert, werden Meldungen mit
ACCESS-METHOD=MINIMIP von MIP ignoriert.
Solche Meldungen muessen mit der GENERATE-CSECT-Funktion von MSGMAKER in
einer CSECT gesammelt. Die CSECT muss dann im BS2000 CP integriert
werden.
Bedeutungs- und Massnahmetexte werden mit GENERATE-CSECT in einer CSECT
nie generiert.

### Maßnahme

Damit MIP diese Meldungen auch aus der Meldungsdatei bearbeiten kann,
sollte eine andere ACCESS-METHOD (ILAM, DLAM, ...) zusaetzlich zu der
MINIMIP angegeben werden.

## MSMW900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW900 WARNUNG: STANDARDWERT FUER INSERT-NUMMER '(&09)' DER MELDUNG '(&00)' WURDE ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

In der Maske INSERT-ATTRIBUTES wurden die voreingestellten Insertwerte
nach 54 Zeichen abgeschnitten.

### Maßnahme

Die Kuerzung kann durch Betaetigen der K1-Taste abgebrochen oder mit DUE
bestaetigt werden.

## MSMW901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

MSMW901 WARNUNG: NAME FUER INSERT-NUMMER '(&09)' DER MELDUNG '(&00)' WURDE ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

In der Maske INSERT-ATTRIBUTES wurden die Insert-Namen
nach 20 Zeichen abgeschnitten.

### Maßnahme

Die Kuerzung kann durch Betaetigen der K1-Taste abgebrochen oder mit DUE
bestaetigt werden.

## MSMZ000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ000 INTERNER FEHLER IN '(&14)': DATEI (HANDLE='(&07)') ZWEIMAL GESCHLOSSEN BZW. NICHT GEOEFFNET

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

## MSMZ100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ100 INTERNER FEHLER IN '(&14)': DIESE PROZESS-FUNKTION SOLLTE NICHT AUFGERUFEN WERDEN

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

## MSMZ500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ500 'OUT OF MEMORY' FESTGESTELLT BEIM VERSUCH (&09) BYTE ZUZUORDNEN

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

## MSMZ501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ501 INTERNER FEHLER IN '(&14)': ZWEI NAMEN (ALT ='(&10)', NEU ='(&07)') FUER INSERT '(&09)' DER MELDUNG '(&00)'

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

## MSMZ502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ502 INTERNER FEHLER IN '(&14)': C-FEHLER-SCHLUESSEL '(&07)' WAEHREND '(&10)' OPERATION IN DATEI '(&05)'

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

## MSMZ601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ601 INTERNER FEHLER IN '(&14)': KEINE DIALOG-FUNKTION FUER STATUS-BEREICH '(&09)'

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

## MSMZ602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ602 INTERNER FEHLER IN '(&14)': KEINE PROZESS-FUNKTION FUER STATUS-BEREICH '(&09)', COND '(&10)', DIA_COND '(&11)'

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

## MSMZ603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ603 INTERNER FEHLER IN '(&14)': KEIN UEBERGANG FUER STATUS-BEREICH '(&09)', COND '(&10)', DIA_COND '(&11)'

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

## MSMZ700

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MSMZ700 INTERNER FEHLER IN '(&14)': KEINE ANWEISUNG DEFINIERT FUER INTERNEN NAMEN '(&07)'

### Maßnahme

Ausfuehrliche Information (Beschreibung der letzten Operationen,
Meldungsdatei, Prozedur, Benutzerdump, ...) an MSGMAKER-Verantwortlichen
schicken.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen