## DRVCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRVCOPY Copyright (C) '(&00)' '(&01)' Alle Rechte vorbehalten

## DRVLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRVLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## DRV0001

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0001 OPERATOR-AKTION ERFORDERLICH ZUR BELEGUNG DRV-PLATTE '(&00)'. GRUND: (&01). ANTWORT (&02)

### Bedeutung

Es ist kein korrekt vollstaendiger bzw. eindeutig logischer Datentraeger
mit der VSN (Archivnummer) (&00) montiert, der zu dem durch Kommando
eingestellten RECORDING MODE passt.
(&01): Vorausgehende Meldung mit der Ursache der momentanen Situation
(&02): Moegliche Antworten des Operators
R = RETRY: Belegungsversuch wiederholen
D = DUAL: Belegung soll im DUAL-Modus erfolgen
M = MONO: Belegung soll im MONO-Modus erfolgen
S = SRV: Belegung soll im SRV-Modus erfolgen
T = TERM: Belegung soll abgebrochen werden
F = FORCE: Eine vorgeschlagene Belegung wird bestaetigt
<mn> = Die angeforderte Platte ist auf dem Geraet <mn> montiert.

### Maßnahme

Massnahmen entsprechend (&02) ergreifen.

## DRV0002

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0002 MELDUNG DRV0001 FUER VSN '(&00)' UNZULAESSIG BEANTWORTET. ANTWORT '(&01)' NICHT IN AKTUELLER ANTWORTMENGE '(&02)'

### Bedeutung

Die Meldung DRV0001 wird nochmals ausgegeben.

## DRV0003

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0003 ABBRUCH ETIKETT-AKTUALISIERUNG PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)'. BELEGUNG WIRD WIEDERHOLT

### Bedeutung

Die Aktualisierung des Datentraegerkennsatzes bzw. bei Privatplatten eine
eventuelle Egalisierung der F5-Kennsaetze wurde wegen Ein/Ausgabefehler
abgebrochen.
Es wird auf die bereits erfolgreich ausgefuehrte Phase der Bildung der
logischen Platte zurueckgesetzt und die zu beantwortende Meldung DRV0001
ausgegeben.

## DRV0004

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0004 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUEHRT AKTUELLSTEN 'TIME STAMP', IST ABER KEINE VOLLSTAENDIGE LOGISCHE DRV-PLATTE

### Bedeutung

Fuer die bezeichnete Platte wurde eine Rekonstruktion bzw. Egalisierung
abgebrochen. Sie kann nur zusammen mit der zugehoerigen konsistenten
READ-Platte eine vollstaendige logische DRV-Platte bilden.
Moegliche Ursachen:
- Mount-Meldung NKVD013 wurde mit 'N' beantwortet
- Es sind bereits mindestens zwei Platten mit der VSN (Archivnummer) (&00)
montiert, jedoch keine READ-Platte.
TIME STAMP (Zeitstempel): Datum der letzten Belegung und Uhrzeit.

### Maßnahme

Folgemeldung DRV0001 ist zu beantworten.

## DRV0005

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0005 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' FUEHRT AKTUELLSTEN 'TIME STAMP', IST ABER INKONSISTENT

### Bedeutung

Fuer die bezeichnete Platte wurde ein VOLIN- oder FDDRL-Lauf abgebrochen,
der zur Inkonsistenz der Platte (&00) fuehrte. Sie kann von DRV nur als
zu rekonstruierende zweite Platte verwendet werden.
Moegliche Ursachen:
- Eine Mount-Meldung NKVD013 wurde mit 'N' beantwortet
- Es sind bereits mindestens zwei Platten mit der VSN (Archivnummer) (&00)
montiert, von denen keine verwendbar ist.
TIME STAMP (Zeitstempel): Datum der letzten Belegung und Uhrzeit.

### Maßnahme

Folgemeldung DRV0001 ist zu beantworten.

## DRV0007

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0007 DRV KANN 'RECORDING-MODE' FUER VSN '(&00)' NICHT ENTSCHEIDEN

### Bedeutung

Der durch Kommando /SET-DRV-PARAMETER einstellbare 'Recording-Mode' ist
mit FROM-DISK bzw. mit DRV fuer die montierten Platten zu unbestimmt, da
eine Belegung sowohl fuer DRV-DUAL- als auch fuer DRV-MONO-Betrieb
moeglich ist.

### Maßnahme

Der 'Recording-Mode' wird durch Beantwortung der noch folgenden Meldung
DRV0001 eingestellt. Durch Kommando /SET-DRV-PARAMETER ist dies im
Moment nicht moeglich.

## DRV0008

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0008 FUER VSN '(&00)' SIND MEHR ALS ZWEI GLEICHWERTIGE PLATTEN AUF GERAETEN '(&01)' MONTIERT. LOGISCHE DRV-PLATTE NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Die logische DRV-Platte kann ohne Eingriff des Operators nicht gebildet
werden.

### Maßnahme

Durch Beantwortung der Folgemeldung DRV0001 ist zuerst der
'Recording-Mode'
'DRV-DUAL' oder 'DRV-MONO', dann die zu verwendende(n) Platte(n)
auszuwaehlen. Bei Einstellung von 'Recording-Mode DRV-DUAL' ist die
Folgemeldung DRV0001 noch zweimal mit <mn> zu beantworten.
Eindeutigkeit kann auch dadurch hergestellt werden, dass die nicht zu
verwendende(n) Platte(n) mit Hilfe des /DETACH-Kommandos in nicht
ansprechbaren Zustand versetzt werden.

## DRV0009

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0009 FUER VSN '(&00)' SIND ZWEI GLEICHWERTIGE PLATTEN AUF GERAETEN '(&01)' MONTIERT. LOGISCHE 'DRV-MONO'-PLATTE NICHT EINDEUTIG. 'RECORDING-MODE DRV-DUAL' MOEGLICH

### Bedeutung

Die logische DRV-Platte kann ohne Eingriff des Operators aufgrund
mangelnder Eindeutigkeit nicht gebildet werden.

### Maßnahme

Durch entsprechende Beantwortung der Folgemeldung DRV0001 wird der
'Recording-Mode' eingestellt:
<mn> = Recording-Mode DRV-MONO
D = Recording-Mode DRV-DUAL.

## DRV0010

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0010 LETZTMALIGE BENUTZUNG PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' WURDE ABGEBROCHEN. BESTAETIGEN, DASS PLATTE IM 'RECORDING-MODE DRV-MONO' VERWENDET WIRD

### Bedeutung

Da 'Recording-Mode DRV-MONO' eingestellt ist, ist die montierte Platte
entsprechend verwendbar.
Wurde die bezeichnete Platte jedoch weggeschaltet (/STOP-DRV-DUAL-MODE),
so existiert noch eine aktuellere MONO-Platte.
Aus den DRV zur Verfuegung stehenden Informationen ist nicht ersichtlich,
welcher der beiden Faelle vorliegt. Der Operator muss daher bestaetigen,
dass Platte (&00) im 'Recording-Mode DRV-MONO' verwendet werden soll.

### Maßnahme

Durch Beantwortung der Folgemeldung DRV0001 mit 'F' wird fuer die Platte
der 'Recording-Mode DRV-MONO' bestaetigt.

## DRV0011

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0011 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' BESITZT 'RECORDING-MODE SRV', ABER AKTUELLEREN 'TIME STAMP' ALS MONTIERTE DRV-PLATTE. BESTAETIGEN, DASS SRV-PLATTE IM 'RECORDING-MODE DRV' VERWENDET WIRD

### Bedeutung

Die aktuelle Platte ist eine SRV-Platte und damit auch die aktuelle
logische DRV-Platte. Zusaetzlich ist zumindest eine DRV-Platte montiert.
Diese Meldung soll verhindern, dass bei gleichzeitigem SPECIAL-Betrieb
die dort entstehenden SRV-Platten, die temporaer aktuellere TIME STAMPS
besitzen koennen, als DRV-Platten ohne Eingriffmoeglichkeiten durch den
Operator belegt werden.
TIME STAMP (Zeitstempel): Datum der letzten Belegung und Uhrzeit.

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- Durch Beantwortung der Folgemeldung DRV0001 mit 'F' wird fuer die Platte
der 'Recording-Mode DRV-MONO' erzwungen.
- Mit Hilfe des /DETACH-Kommandos wird Eindeutigkeit hergestellt, bevor
mit 'R' ein neuer Belegungsversuch erfolgt.

## DRV0012

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0012 DAS DURCH OPERATEUR-ANTWORT ERZEUGTE LOGISCHE VOLUME '(&01)' ZUR VSN ('&00)' IST NICHT KORREKT

### Bedeutung

Mit dem bei der Beantwortung der Meldung DRV0001 angegebenen MN kann
kein gueltiges logisches Volume gebildet werden.
Die angegebenen Platten muessen den aktuellsten 'TIME-STAMP' sowie
einen passenden 'SVL-DRV-MODE' (siehe Ausgabe /SHOW-DRV-STATUS) besitzen.
Plattenpaare muessen den gleichen 'TIME-STAMP', 'SVL-DRV-MODE',
Geraetetyp, Konfigurationspfad und die gleiche Plattenaufteilung (VOLIN)
besitzen.

## DRV0013

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0013 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' KEINE VOLLSTAENDIGE DRV-PLATTE

### Bedeutung

Durch das vorausgehende Kommando ist die bezeichnete Platte nicht
vollstaendig im 'Recording-Mode' definiert.
Ursache: Entweder wurde eine Mount-Meldung NKVD013 mit 'N' beantwortet
oder es sind bereits mindestens zwei Platten mit der VSN (Archivnummer)
(&00) montiert, die jedoch nicht zueinander passen.

### Maßnahme

Folgemeldung DRV0001 ist zu beantworten.

## DRV0014

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0014 FUER PLATTEN '(&00)' AUF GERAETEN '(&01)' IST TYP DER VOLIN-INITIALISIERUNG NICHT IDENTISCH ODER FASTDISKS UNTERSCHIEDLICHER GROESSE

### Bedeutung

Die zwei bezeichneten Platten bilden kein korrektes DRV-Platten-Paar, da
die zwei VOLIN-Laeufe nicht mit identischen Operanden ausgefuehrt wurden.
Werden FASTDISKS (Typ D3409) verwendet, so muessen diese mit der gleichen
Kapazitaet konfiguriert worden sein.

## DRV0015

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0015 FUER PLATTEN '(&00)' AUF GERAETEN '(&01)' IST TYP DES KONFIGURATIONS-PFADS NICHT IDENTISCH

### Bedeutung

Die zwei bezeichneten Platten bilden kein korrektes DRV-Platten-Paar.
Kanal-, Steuerungs- und Geraetetypen muessen identisch sein.

## DRV0016

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0016 DRV-BELEGUNG PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IN KONFLIKT ZU 'SPECIAL'-BELEGUNG

### Bedeutung

Die Platte(n) ist/sind nicht frei fuer eine DRV-Belegung, da eine
SPECIAL-Belegung (z.B. VOLIN, FDDRL oder SIR) existiert.

## DRV0019

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0019 BELEGUNG PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Quittierung einer erfolgreichen Platten-Belegung nach Beantwortung der
Meldung DRV0001.

## DRV0030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0030 KOMMANDO '(&00)' WEGEN SYNTAX-FEHLER NICHT VERARBEITET

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die angegebenen Operandenwerte
eines DRV-Kommandos in dieser Kombination nicht erlaubt sind.
Kommando /SET-DRV-PARAMETER:
UNIT=*VOLUME und EQUALIZE=*OPEN-FILES
UNIT=*PUBSET/*VOLUME-SET und RECORDING-MODE=*DRV-MONO/*DRV-DUAL
DUAL-STOP=*AT-ERROR und Wartezeit ueberschreitet 32000 Sekunden
Kommando /START-DRV-DUAL-MODE:
FROM-PUBSET und TO-PUBSET haben unterschiedliche Laenge
Kommando /STOP-DRV-DUAL-MODE:
PUBSET und NEW-NAME-OF-REMOVED haben unterschiedliche Laenge
NEW-NAME-OF-REMOVED=PUB nicht erlaubt

## DRV0031

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0031 KOMMANDO '(&00)' FUER PLATTE '(&01)' KANN ZUR ZEIT NICHT BEARBEITET WERDEN

### Maßnahme

Kommando ggf. spaeter wiederholen.

## DRV0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0032 KEINE INFORMATION VORHANDEN FUER 'ALLOCATION-PHASE=(&00)', 'ALLOCATION-TYPE=(&01)', 'RECOVER=(&02)', 'RECORDING-MODE=(&03)' UND 'INFORMATION=(&04)'

## DRV0033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0033 KEINE INFORMATION VORHANDEN FUER 'VOLUME=(&01)' UND 'INFORMATION=(&00)'

## DRV0034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0034 KEINE INFORMATION VORHANDEN FUER 'UNIT=*ALL-DRV' UND 'INFORMATION=(&00)'

## DRV0040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0040 KOMMANDO '(&00)': AUF GERAET '(&01)' FUER 'RECORDING-MODE DRV-DUAL' KEINE GEEIGNETE PLATTE MONTIERT BZW. GERAET UNKLAR

### Bedeutung

Geraet (&01): Die montierte Platte ist fuer 'Recording-Mode DRV-DUAL'
nicht geeignet, der mnemotechnische Geraetename ist falsch oder das Geraet
ist unklar.

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen, ggf. Geraet klar machen.

## DRV0041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0041 KOMMANDO '(&00)': PLATTEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN VSN'S MONTIERT AUF GERAETEN '(&01)' UND '(&02)'

## DRV0042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0042 KOMMANDO '(&00)': '(&03) (&01)' UND '(&04) (&02)' IDENTISCH

## DRV0043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0043 KOMMANDO '(&00)': ANGEGEBENE PLATTE '(&01)' AUF GERAETE-PAAR ('(&02)', '(&03)') BEREITS LOGISCHE 'DRV-DUAL'-PLATTE. KOMMANDO IGNORIERT

## DRV0044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0044 KOMMAND '(&00)': KEINE ZWEI PLATTEN MIT VSN '(&01)' MONTIERT

## DRV0045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0045 KOMMANDO '(&00)': ANGABE DER VSN '(&01)' NICHT AUSREICHEND

### Maßnahme

Kommando in der Form
/START-DRV-DUAL-MODE VOLUME=*BY-UNIT(FROM-UNIT=<mn>,TO-UNIT=<mn>)
wiederholen.

## DRV0046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0046 KOMMANDO '(&00)': FUER 'DRV-DUAL'-PLATTE '(&01)' AUF GERAETE-PAAR ('(&02)', '(&03)') LAEUFT BEREITS 'RECOVER'

### Maßnahme

Ggf. nach Abarbeitung der RECOVER das Kommando (&00) wiederholen.

## DRV0047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0047 KOMMANDO '(&00)': ANGEGEBENE PLATTE '(&01)' AUF GERAET '(&02)' BEREITS BELEGT IM 'RECORDING-MODE DRV-MONO'. KOMMANDO IGNORIERT

## DRV0048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0048 KOMMANDO '(&00)' FUER PLATTE '(&01)' NICHT AUSGEFUEHRT

## DRV0049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0049 KOMMANDO '(&00)' FUER PLATTE '(&01)' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando (&00) war syntaktisch fehlerfrei und wurde verarbeitet.
Evtl. ist jedoch die gesamte durch das Kommando eingeleitete Verarbeitung
noch nicht abgeschlossen. So kann z.B. noch eine Egalisierung oder
Rekonstruktion laufen.

## DRV0050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0050 KOMMANDO '(&00)': PLATTE '(&01)' ALS 'PUBLIC' DEFINIERT. (KORREKTES KOMMANDO: /SET-DRV-PAR PUBSET=... ODER VOLUME-SET=...)

### Bedeutung

Die mit VOLUME=(&01) im Kommando (&00) angegebene Platte gehoert zu einem
Pubset, welches mit der Pubset-ID angesprochen werden muss.

### Maßnahme

Kommando unter Angabe von PUBSET=<pubset-ID> bzw. VOLUME-SET=<pubset-ID>
wiederholen.

## DRV0051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0051 COMMAND '(&00)': PLATTE '(&01)' BEREITS ALS SRV-PLATTE DEFINIERT

### Bedeutung

Das angegebene VOLUME (&01) wurde vorher im Kommando /SET-DRV-PARAMETER
als SRV-Platte definiert. Dies widerspricht dem Versuch, diese Platte als
DRV-DUAL-Platte implizit durch das START-DRV-DUAL-Kommando zu betreiben.
SRV: Single Recording by Volume
DRV: Dual Recording by Volume.

### Maßnahme

Klaeren, ob die Platte als SRV-Platte oder als DRV-Platte betrieben
werden soll. Ggf. 'Recording-Mode' auf 'DRV-DUAL' aendern und Kommando
wiederholen.

## DRV0052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0052 KOMMANDO '(&00)': PLATTE '(&01)' BZW. EINIGE PLATTEN DES ZUGEHOERIGEN PUBSETS BEREITS BELEGT

### Bedeutung

Das angegebene VOLUME (&01) ist belegt. Ein Uebergang von SRV nach DRV
und umgekehrt ist waehrend einer Belegung nicht moeglich.
Bei Pubsets koennen eine oder mehrere Platten des Pubsets bereits z.B.
durch PAGING belegt sein.
SRV: Single Recording by Volume
DRV: Dual Recording by Volume.

### Maßnahme

Nach Ende der Belegung Kommando wiederholen.

## DRV0053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0053 KOMMANDO '(&00)': PLATTE '(&01)' BEREITS ALS PPD- ODER SPD-PLATTE DEFINIERT

### Bedeutung

Eine PPD-Platte oder eine SPD-Platte kann nicht als DRV-Platte betrieben
werden.
PPD: Protected Private Disk
SPD: Shared Private Disk
DRV: Dual Recording by Volume.

## DRV0054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0054 KOMMANDO '(&00)': BEARBEITUNG WEGEN GERADE STATTFINDENDER BELEGUNG DER PLATTE '(&01)' NICHT MOEGLICH

## DRV0055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0055 KOMMANDO '(&00)': PLATTE '(&01)' KANN OHNE OPERATORHILFE NICHT IM 'RECORDING-MODE DRV-DUAL' BELEGT WERDEN. GRUND: '(&02)'

### Bedeutung

Das Kommando (&00) kann nur bearbeitet werden, wenn der Montierzustand der
Platten eine Belegung ohne Operatoreingriff erlaubt.
Der Grund fuer den notwendigen Operatoreingriff geht aus Meldung (&02)
hervor. Naehere Information ueber Meldung (&02) ist ueber das Kommando
/HELP-MESS zu erhalten.

### Maßnahme

Die zur Bildung der logischen Platte erforderlichen Voraussetzungen sind
zu erfuellen. Anschliessend Kommando wiederholen.

## DRV0057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0057 KOMMANDO '(&00)': PLATTE '(&01)' KEINE DRV-PLATTE

## DRV0058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0058 KOMMANDO '(&00)' FUER PLATTE '(&01)' NICHT AUSGEFUEHRT: VSN-ANGABE NICHT AUSREICHEND BZW. UNIT KANN Z. ZT. NICHT WEGGESCHALTET WERDEN

### Bedeutung

Bei Kommando STOP-DRV-DUAL-MODE mit Syntax VOLUME=vsn:
Da zur Zeit keine DRV-Aktion laeuft, ist bei Angabe der VSN nicht
klar, welche Platte weggeschaltet werden soll.
Bei Kommando STOP-DRV-DUAL-MODE mit Syntax UNIT-TO-REMOVE=mn:
Die angegebene Platte darf zur Zeit nicht weggeschaltet werden, da sie
als Leseplatte bei der Rekonstruktion bzw. Egalisierung verwendet wird.

### Maßnahme

Bei Kommando STOP-DRV-DUAL-MODE mit Syntax VOLUME=vsn:
Mit Syntax UNIT-TO-REMOTE=mn den mnemotechnischen Namen der Platte
angeben, die weggeschaltet werden soll.
Bei Kommando STOP-DRV-DUAL-MODE mit Syntax UNIT-TO-REMOVE=mn:
Warten, bis die Rekonstruktion bzw. Egalisierung beendet ist.

## DRV0059

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0059 KOMMANDO '(&00)': GERAET '(&01)' KANN NICHT VERWENDET WERDEN, DA VON PAGING NOCH GERAET '(&02)' VERWENDET WIRD

### Bedeutung

Auf dem Geraet '(&02)' wird ein PAGING-Bereich genutzt. Es wird jedoch
wegen eines Fehlers oder einem Kommando nicht mehr von DRV benutzt.
Die Wiederaufnahme von DRV-DUAL ist mit dem angegebenen Geraet '(&01)'
nicht moeglich, solange der PAGING-Bereich noch genutzt wird.

### Maßnahme

Entweder das Kommando mit TO-UNIT='(&01)' wiederholen
oder die Nutzung des PAGING-Bereichs mit /REDUCE-PAGING-AREA beenden und
dann das Kommando mit den gleichen Operanden wiederholen.

## DRV0060

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0060 DUAL-START FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAETE-PAAR '(&01)' ABGESCHLOSSEN. REKONSTRUKTION VON GERAET '(&02)' NACH GERAET '(&03)' AUSGEFUEHRT. KOPIER-MODUS: '(&04)'

### Bedeutung

Aus der MONO-Platte (&00) auf dem Geraet (&02) wurde durch Kopieren die
DUAL-Platte auf dem Geraetepaar (&01). Die Daten sind nun doppelt
verfuegbar.
Kopier-Modus:
ALL-BLOCKS: Alle Bloecke der Platte wurden kopiert.
ALLOCATED-BLOCKS: Alle im F5-Label als belegt gekennzeichneten Bloecke
wurden kopiert.
MODIFIED-FILES: Alle Bloecke von aktuell eroeffneten oder seit der
Belegung der Original-Platte veraenderten Dateien
wurden kopiert.
LABEL: Nur das Standard Volume Label (SVL) wurde egalisiert.

## DRV0061

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0061 DUAL-STOP FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAETE-PAAR '(&01)' ABGESCHLOSSEN. 'DRV-MONO'-PLATTE ERZEUGT AUF GERAET '(&02)'

### Bedeutung

Aus der DUAL-Platte (&00) auf dem Geraetepaar (&01) wurde die MONO-Platte
auf dem Geraet (&02). Die Daten sind nur noch einfach verfuegbar.

## DRV0062

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0062 EGALISIERUNG PLATTE '(&00)' AUF GERAETE-PAAR '(&01)' ABGESCHLOSSEN. KOPIERT VON GERAET '(&02)' NACH GERAET '(&03)'. KOPIER-MODUS: '(&04)'

### Bedeutung

Die Egalisierung fuer die Platte (&00) auf dem Geraetepaar (&01) wurde
erfolgreich abgeschlossen. Die Daten der Platte sind wieder
uneingeschraenkt doppelt verfuegbar.
Kopier-Modus:
ALL-BLOCKS: Alle Bloecke der Platte wurden kopiert.
ALLOCATED-BLOCKS: Alle im F5-Label als belegt gekennzeichneten Bloecke
wurden kopiert.
OPEN-FILES: Alle Bloecke der geoeffneten Dateien wurden kopiert.

## DRV0064

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0064 DRV-BELEGUNG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' ENTZOGEN (CANCELLED)

### Bedeutung

Der Zugriff auf die logische Platte (&00) ist dem Benutzer durch das
System bzw. den Operator entzogen. Die Platte ist fuer die Wiederaufnahme
des Betriebs erst dann wieder verfuegbar, wenn alle Benutzer die Platte
freigegeben haben. Fuer SPECIAL-Belegung stehen die Einzelplatten jedoch
unmittelbar zur Verfuegung.

## DRV0065

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0065 ABBRUCH DUAL-START FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAETE-PAAR '(&01)'

### Bedeutung

Der Dual-Start der Platte wird abgebrochen, weil ein nicht behebbarer
Ein/Ausgabe-Fehler aufgetreten ist oder ein Dual-Stop eingeleitet wurde.

## DRV0066

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0066 ABBRUCH DUAL-STOP FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAETE-PAAR '(&01)' FUER 'DRV-MONO'-PLATTE '(&02)'

### Bedeutung

Der Dual-Stop wird abgebrochen, da fuer die logische Platte (&00) durch
das System bzw. den Operator der Entzug der Belegung (CANCEL) eingeleitet
wurde.

## DRV0067

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0067 ABBRUCH EGALISIERUNG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAETE-PAAR '(&01)'

### Bedeutung

Die Egalisierung der Platte wird abgebrochen, weil ein nicht behebbarer
Ein/Ausgabe-Fehler aufgetreten ist oder ein Dual-Stop eingeleitet wurde.

## DRV0068

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0068 GERAET '(&01)' WIRD NOCH VON PAGING FUER PLATTE '(&00)' BENUTZT

### Bedeutung

Vorausgegangen ist die Meldung DRV0061 (DUAL STOP COMPLETED). Das Geraet
'(&01)' wird nicht mehr von DRV benutzt, jedoch noch von PAGING.
Es kann deshalb nicht durch Austausch oder VOLIN repariert werden.
Wenn moeglich, sollte die Nutzung des PAGING-Bereiches auf der Platte
beendet werden.

## DRV0069

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0069 ABBRUCH ENTZUG (CANCEL) EINER DRV-BELEGUNG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)'

### Bedeutung

Der durch das System bzw. den Operator verursachte Entzug (CANCEL) der
logischen Platte (&00) konnte nicht vollstaendig ausgefuehrt werden.
Der Benutzer kann auf die Platte nicht mehr zugreifen. Erst nachdem alle
Benutzer die Platte freigegeben haben, ist diese fuer die Wiederaufnahme
des Betriebs verfuegbar.
Fuer eine SPECIAL-Belegung stehen die Einzelplatten nicht zur Verfuegung.

## DRV0070

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0070 DUAL-STOP FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der Operator hat mit dem /CHANGE-DISK-MOUNT-Kommando oder durch negative
Beantwortung der REMOUNT-Meldung NKVD014 den Entzug der Belegung (CANCEL)
einer logischen Platte eingeleitet.
Platte (&00) ist Teil einer DRV-DUAL-Platte, deren Betrieb unterbrochen
ist. Der Entzug der Belegung einer logischen Platte (CANCEL) kann zu
diesem Zeitpunkt nur dann erfolgen, wenn der dadurch entstehende
MONO-Betrieb unmittelbar danach fortgesetzt werden kann.

## DRV0071

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0071 E/A-FEHLER BEI ETIKETT-AKTUALISIERUNG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)'. 'DRV-RECOVER' WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Die nicht erfolgreiche Etikett-Aktualisierung wird zum Abschluss der
RECOVER mit eingeschalteter Ein/Ausgabe-Fehlerbehandlung wiederholt.

## DRV0072

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0072 BELEGUNG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ERFOLGREICH. 'DRV-RECOVER' ABGEBROCHEN (CANCELLED)

### Bedeutung

Die zur Ausfuehrung der RECOVER notwendige Belegung der Platte (&00) durch
die RECOVER-Task wurde abgewiesen und damit der Ausgangszustand wieder
hergestellt.

## DRV0073

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0073 'DRV-RECOVER' FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT ERFOLGREICH. URSACHE : '(&02)' . FEHLER-CODE : '(&03)'. 'DRV-RECOVER' '(&04)' WIRD EINGELEITET.

### Bedeutung

Im Rahmen einer DRV-Aktion wurde bei einer Teilaktion ein Fehler
mit dem angegebene Fehler-Code festgestellt.

## DRV0074

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0074 KOPIERVORGANG EINGELEITET PLATTE '(&00)' VON GERAET '(&01)' NACH GERAET '(&02)'

### Bedeutung

Der Kopiervorgang fuer die logische Platte (&00) wurde eingeleitet.
Der erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Abschluss des Kopiervorgangs wird
durch eine entsprechende Meldung angezeigt.

## DRV0075

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0075 KOPIERVORGANG FUER PLATTE '(&00)' KONNTE NICHT EINGELEITET WERDEN

### Bedeutung

Es laeuft bereits eine RECOVER. Der Kopiervorgang konnte deshalb nicht
eingeleitet werden.

## DRV0076

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0076 KOMMANDO '(&00)': FUER LOGISCHE DRV-PLATTE '(&01)' SIND ZWEI IDENTISCHE PLATTEN AUF GERAET '(&02)' UND GERAET '(&03)' MONTIERT. WEGZUSCHALTENDES GERAET ANGEBEN

### Maßnahme

Da beide Platten momentan gleichwertig sind, ist eines der beiden Geraete,
(&02) oder (&03), ueber Kommando /UNIT-TO-REMOVE=<mn> wegzuschalten.

## DRV0077

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0077 FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST EREIGNIS '(&02)' MIT FEHLERCODE '(&03)' AUFGETRETEN

### Bedeutung

Moegliche Werte fuer 'Ereignis' :
PV_CANCEL_REQUEST, LV_CANCEL_REQUEST : Ein vom Operator eingegebenes
Kommando /CHANGE-DISK mit ACTION=CANCEL wurde weitergeleitet.
PV= CANCEL fuer eine UNIT, LV= CANCEL fuer das Volume
PV_CANCEL_EVENT, LV_CANCEL_EVENT : Der Abbruch der Nutzung fuer eine
einzelne Unit (PV) oder das Volume (LV) wurde gemeldet.
PV_CANCEL_EVENT(PCA) : wie PV_CANCEL_EVENT, Aufrufer ist PCA.
PCA= Periheral Cache Assist
DRER_PPAM_ABNORMAL_TT : Durch Taskabbruch wurde eine Ein/Ausgabe nicht
vollstaendig abgearbeitet, eventuell sind die Platten ungleich.
REMOUNT_START : Der DISK MONITOR meldet die Unterbrechung der
Verfuegbarkeit einer Platte.
REMOUNT_END : Der DISK MONITOR meldet die Wiederherstellung der
Verfuegbarkeit einer Platte.
TIMER_EVENT : Die mittels /SET-DRV-PARAMETER eingestellte Wartezeit vor
dem automatischen Uebergangs nach DRV-MONO bei Fehlern ist abgelaufen.

## DRV0078

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV0078 ANFORDERUNG FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT BEARBEITET, DA SONST EINE PLATTE DES HOME-PVS WEGGESCHALTET WERDEN WUERDE

### Bedeutung

Der Operator hat mit dem /CHANGE-DISK-MOUNT-Kommando oder durch negative
Beantwortung der REMOUNT-Meldung NKVD014 den Entzug der Belegung (CANCEL)
einer logischen Platte eingeleitet.
Der Entzug der Belegung dieser Platte (CANCEL) kann nicht erfolgen,
da sie Teil des HOME Public Volume Sets ist.

## DRV0079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

DRV0079 KOMMANDO: '(&00)': FALSCHER PUBSET-TYP FUER PUBSET/VOLUME-SET '(&01)' ANGEGEBEN

### Bedeutung

Das Kommando '&00' wurde mit UNIT=*PUBSET oder UNIT=*VOLUME-SET
aufgerufen. Die angegebene CATID '&01' ist aber vom falschen Typ:
Bei UNIT=*PUBSET muss es sich um ein SF-Pubset (single feature,
herkoemmliches Pubset) handeln,
bei UNIT=*VOLUME-SET muss es ein Volume-Set eines SM-Pubsets
(system managed Pubset) handeln.
Die Angabe einer CATID eines SM-Pubsets ist nicht moeglich; DRV kann
nur fuer einzelnen Volume-Sets moeglich eines SM-Pubsets eingesetzt
werden.
Der Typ eines Pubsets ist mit /SHOW-MASTER-CATALOG-ENTRY ueberpruefbar.

## DRV0080

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0080 KOMMANDO '(&00)' ERFOLGREICH BEARBEITET

### Bedeutung

Abschlussmeldung fuer ein DRV-Kommando, von dem alle Teilauftraege
erfolgreich bearbeitet werden konnten.

## DRV0081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0081 KOMMANDO '(&00)' TEILWEISE ERFOLGREICH BEARBEITET

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines DRV-Kommandos, von dem einige Teilauftraege
erfolgreich bearbeitet werden konnten.

## DRV0082

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0082 KOMMANDO '(&00)' NICHT ERFOLGREICH BEARBEITET

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines DRV-Kommandos, von dem kein Teilauftrag
erfolgreich bearbeitet werden konnte.

## DRV0083

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0083 KOMMANDO '(&00)' KANN ZUR ZEIT NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines DRV-Kommandos, von dem kein Teilauftrag zur Zeit
bearbeitet werden kann.

## DRV0084

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV0084 KOMMANDO ('&00') ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines DRV-Kommandos, das wegen interner Fehler
abgebrochen wurde

## DRV0085

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

DRV0085 KOMMANDO '(&00)': VORAUSSETZUNGEN FUER VOLUME '(&01)' NICHT ERFUELLT. GRUND: '(&02)'

### Bedeutung

Das Kommando '(&00)' mit Syntax VOLUME=*BY-PUBSET(..) kann nicht
nicht ausgefuehrt werden. Ursache ist der im Insert 2 angegebene Grund,
der (mindestens) auf das Volume '(&01)' zutriftt.
Bedeutung des Inserts 2 bei /START-DRV-DUAL-MODE:
NOT SINGLE FEATURE PUBSET falscher Pubset-Typ
LV NOT FREE Belegung vorhanden (ggf. 'Cancel'-Zustand)
ALLOCATED OR NOT DUAL noch belegt oder falscher DRV-Modus
ONLINE Platten des zu erzeugenden Pubsets online
CATALOG INCONSISTENT Dateikatalog $TSOS.TSOSCAT inkonsistent
STOP-DRV NOT FINISHED MONO-Uebergang nicht erfolgreich/beendet
Bedeutung des Inserts 2 bei /STOP-DRV-DUAL-MODE:
NOT SINGLE FEATURE PUBSET falscher Pubset-Typ
NOT ALLOCATED OR NOT MONO nicht imcatiert oder falscher DRV-Modus
COPY-PUBSET DOES NOT MATCH Paare nicht durch /STOP-DRV *BY-PUBSET..
erzeugt oder ungleiche Anzahl von Platten
VOLUME NOT MONITORED Platte(n) des Original-Pubsets nicht
ueberwacht (nicht mit /STOP-DRV *BY-PUBSET
erzeugt oder nach Systemausfall)
NOT ORIGINAL PUBSET FROM-PUBSET nicht Original-Pubset
CANNOT OCCUPY PUBSET Pubset-Belegung nicht erfolgreich
VOLUMES DO NOT MATCH siehe COPY-PUBSET DOES NOT MATCH
EXCAT NOT FINISHED /EXPORT-PUBSET nicht erfolgreich/beendet
Bedeutung des Inserts 2 bei /STOP-DRV-DUAL-MODE mit NEW-NAME-OF-REMOVED=
*SAME oder /START-DRV-DUAL-MODE mit FROM-PUBSET=*CURRENT:
NOT FOUND OR WRONG ALLOCATION Pubset nicht gefunden bzw. falsch belegt
NOT SF PUBSET / VOLSET Nur Single Feature Pubsets oder Volume Sets
von System Managed Pubsets erlaubt
CANNOT EVALUATE PUBSET MEMBERS Die Volumes des Pubsets konnten nicht
bestimmt werden

### Maßnahme

Bei folgenden Meldungen Ursache beseitigen und Kommando wiederholen:
LV NOT FREE, ONLINE, ALLOCATED OR NOT DUAL, NOT ALLOCATED OR NOT MONO,
CANNOUT OCCUPY PUBSET, EXCAT NOT FINISHED
Bei den anderen Meldungen ist bei /START-DRV-DUAL-MODE eine schnelle
Rekonstruktion nicht moeglich.
Excatieren Sie das Spiegelpubset, initialisieren Sie die Platten mit
VOLIN neu (FMT=NO) und starten Sie die (komplette) Rekonstruktion mit:
/START-DRV VOLUME=*BY-PUBSET(FROM-PUBSET=*CURRENT,TO-PUBSET=<catid>).

## DRV0086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV0086 VERARBEITUNGSFEHLER FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' BEI OPERATION '(&02)' . FEHLER-CODE : '(&03)'

## DRV0087

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV0087 DATEI '(&01)' AUF PLATTE '(&00)' VERAENDERT, WIRD REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Diese Meldung wird waehrend der Bearbeitung von /START-DRV-DUAL-MODE
ausgegeben, wenn ein Spiegel-Pubset durch die Rekonstruktion der
veraenderten Bloecke bzw. Dateien auf den Stand des Original-Pubsets
gebracht werden soll. Sie dient zur Protokollierung, welche Dateien
kopiert werden. Wurde das Spiegel-Pubset von DRV ueberwacht, so werden
die veraenderten Bloecke, ansonsten alle Bloecke der Datei durch Kopieren
des aktuellen Inhalts der Datei vom Original-Pubset wiederhergestellt.

## DRV1004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV1004 SYSTEMFEHLER WAEHREND DER INITIALISIERUNG DES SUBSYSTEMS DRV

### Maßnahme

NDMDAMP ziehen und Subsystem DRV beenden.

## DRV1005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV1005 SYSTEMFEHLER IN DRV: DRVT-LOCK ANGEFORDERT OBWOHL BEREITS GEHALTEN

### Maßnahme

Angeforderten System-Dump ziehen.

## DRV1006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV1006 SYSTEMFEHLER IN DRV: DRVT-LOCK WIRD NICHT GEHALTEN

### Maßnahme

Angeforderten System-Dump ziehen.

## DRV1010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

DRV1010 Datei '(&00)' wird als Konfigurationsdatei fuer DRV verwendet.

### Bedeutung

Ausgabe der verwendeten Konfigurationsdatei

## DRV1011

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

DRV1011 DMS-Fehler '(&00)' bei der Bearbeitung von Datei '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Konfigurationsdatei traten Probleme auf.

## DRV1012

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

DRV1012 Syntax-Fehler in Zeile '(&00)' von Datei '(&01)'

### Bedeutung

Fehler bei der Bearbeitung der Konfigurations-Datei.
Die Bearbeitung wird abgebrochen.

## DRV1013

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

DRV1013 Fehler bei der Bearbeitung des Kommandos in Zeile '(&00)' von Datei '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung eines Kommandos der Konfigurations-Datei
traten Probleme auf. Die Bearbeitung wird fortgefuehrt.

## DRV1014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

DRV1014 Konfigurationsdatei ist nicht korrekt. Standardwerte werden verwendet.

### Bedeutung

Die Konfigurationsdatei existiert nicht oder
enthaelt kein gueltiges Kommando.

### Maßnahme

Eine korrekte Konfigurationsdatei muss erstellt werden.

## DRV1015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

DRV1015 Syntax-Fehler in Subsystemparametern

### Bedeutung

Fehler bei den Subsystemparametern im Kommando START-SUBSYSTEM.
Der Start des Subsystems wird abgebrochen.

## DRV2000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV2000 Aktivierung der Migration fuer Source-Platte '(&00)' und Target-Platte '(&01)' erfolgreich

## DRV2001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

DRV2001 Deaktivierung der Migration fuer Source Platte '(&00)' und Target Platte '(&01)' erfolgreich

## DRV2002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2002 Aktivierung der Migration fuer Source Platte '(&00)' und Target Platte '(&01)' zurueckgewiesen

## DRV2003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2003 Deaktivierung der Migration fuer Source Platte '(&00)' und Target Platte '(&01)' zurueckgewiesen

## DRV2004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2004 System-Fehler '(&00)'

### Bedeutung

Fehler an einer Systemschnittstelle:
(&00) = LOCK : $LOCK-Error
(&00) = GETM : $GETMEM-Error
(&00) = CONV : $IOCONV-Error
(&00) = VTEN : $VTENPR-Error

## DRV2005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2005 Source Platte '(&00)' und Target Platte '(&01)' sind identisch

## DRV2006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2006 Migration fuer Platte '(&00)' bereits mit Platte '(&01)' aktiv

## DRV2007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2007 Migration fuer Platte '(&00)' und Platte '(&01)' nicht aktiv

## DRV2008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2008 Platte '(&00)' nicht verfuegbar

## DRV2009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2009 I/O-Fehler fuer Platte '(&00)'

## DRV2010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2010 STANDARD-VOLUME-LABEL der Platte '(&00)' wird nicht unterstuetzt

## DRV2011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2011 Plattenformat fuer Source Platte '(&00)' und Target Platte '(&01)' nicht gleich

## DRV2012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2012 Typ der Platte '(&00)' nicht unterstuetzt

## DRV2013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2013 Nicht genug Platz auf Target Platte '(&00)'

## DRV2014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2014 Platte '(&00)' an nicht unterstuetztem Kanal-Typ angeschlossen

## DRV2015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2015 Migration nicht unterstuetzt

## DRV2100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

DRV2100 Kommando nicht vollstaendig ausgefuehrt

### Bedeutung

Zumindest Teile des Komandos waren nicht moeglich

### Maßnahme

Siehe vorhergehende Meldungen DRV2nnn

## DRV2101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV2101 KEINE ZWEI PLATTEN MIT VSN '(&00)' MONTIERT

## DRV2102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV2102 DIE PLATTEN MIT VSN '(&00)' HABEN UNGUELTIGEN TYP FUER MIGRATION

## DRV2103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV2103 KEINE VOLUMES FUER PUBSET '(&00)' GEFUNDEN

## DRV2104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV2104 DRV-DUAL NOCH AKTIV FUER PUBSET '(&00)', MIGRATION KONNTE NICHT BEENDET WERDEN

### Maßnahme

STOP-DRV-DUAL-MODE FUER DAS PUBSET AUSFUEHREN

## DRV2105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : YES

DRV2105 PROBLEME BEI DER AKTUALISIERUNG DER TARGETS FUER PUBSET '(&00)', ABORT-PUBSET-MIGRATION WIRD AUSGEFUEHRT

## DRV2500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2500 BEGINN DER PUBSET-MIGRATION: FUNKTION = (&00)

### Bedeutung

Die Plattenmigration unter DRV mit Funktion (&00) ist angelaufen.

## DRV2501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2501 PUBSET-MIGRATION, FUNCTION = (&00), fuer PUBSET (&01) erfolgreich

## DRV2502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2502 PUBSET-MIGRATION, FUNCTION = (&00), fuer PUBSET (&01) abnormal beendet. PROZEDUR-TRACE: (&02)

### Bedeutung

Prozedur EXECUTE-PUBSET-MIGRATION wurde mit Fehler beendet.
Prozedur-Trace wurde unter (&02) abgelegt.

## DRV2503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2503 Folgende Parameter fuer PUBSET-MIGRATION nicht bzw. falsch spezifiziert: (&00)

## DRV2505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2505 MIGRATION-STATE '(&00)' des Volumes (&01) nicht zulaessig

### Bedeutung

Der MIGRATION-STATE (&00), des zum PUBSET gehoerenden
Volumes (&01), laesst keine PUBSET-MIGRATION zu

## DRV2506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2506 Pubset (&00) keine logische Platten zugewiesen

### Bedeutung

PUBSET-MIGRATION ist nicht moeglich, da Pubset (&00) nicht gueltig

## DRV2507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2507 Platte (&00) bereits belegt

### Bedeutung

PUBSET-MIGRATION nicht moeglich, da Platte (&00) belegt ist

### Maßnahme

Pubset exportieren.

## DRV2508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2508 KOMMANDO (&00) NICHT ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN. FEHLER: (&01)

## DRV2509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2509 (&00) fuer PUBSET (&01) nicht erfolgreich abgeschlossen. FEHLER: (&02)

### Bedeutung

Fuer das PUBSET (&01) konnte die Funktion (&00)
nicht erfolgreich durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Pubset (&01) pruefen.

## DRV2510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2510 (&00) fuer ein oder mehrere Geraete nicht erfolgreich abgeschlossen. FEHLER: (&01)

### Bedeutung

Fuer wenigstens ein Geraet konnte die Funktion (&00)
nicht erfolgreich durchgefuehrt werden.

## DRV2511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2511 Pubset (&00) hat ungueltigen Typ (&01)

## DRV2520

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2520 PROP-XT nicht bereit

### Bedeutung

PROP-XT steht nicht zur Verfuegung.

## DRV2522

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2522 ZUGANG ZUR KONSOLE VIA PROP-XT MISSLUNGEN. FEHLER: (&00)

### Bedeutung

Beim Zugang zur Konsole via PROP-XT trat der Fehler
(&00) auf.

### Maßnahme

Status von PROP-XT pruefen.

## DRV2523

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV2523 PROP-XT-WAIT MIT FEHLER (&00) ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Warten mittels PROP-XT trat der Fehler (&00) auf.

## DRV3000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3000 ***** P V S R E N VERSION '(&00)' *****

## DRV3100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3100 PVSREN IN VORLIEGENDER BS2000-VERSION NICHT ABLAUFFAEHIG. PVSREN NICHT GELADEN

### Maßnahme

Eine PVSREN-Version verwenden, die in dieser BS2000-Version ablauffaehig
ist.

## DRV3114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3114 'INCONSISTENCY'-BIT BEI PLATTE MIT VSN '(&00)' GESETZT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Makro NKDINF meldet, dass im SVL der Platte das INCONSISTENCY-Bit
gesetzt ist.

### Maßnahme

Die Platte in den Zustand versetzen, damit Bit nicht mehr gesetzt ist.

## DRV3115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3115 PUBSET ODER VOLUME-SET MIT CATID '(&00)' VERFUEGBAR. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Pubset oder Volume-Set darf bei Ausfuehrung der Anweisung nicht
verfuegbar sein. Dies muss gewaehrleistet sein, da es ansonsten waehrend
des Programm-Ablaufes von anderen Benutzern zu unerwuenschten Aenderungen
im Dateikatalog kommen koennte.

### Maßnahme

Pubset mit dem Kommando /EXPORT-PUBSET exportieren und Anweisung erneut
eingeben.

## DRV3116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3116 DATENTRAEGER '(&00)' DES PUBSETS ODER VOLUME-SETS NICHT ONLINE. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Station des Datentraegers (&00) ist auf dieser Anlage nicht
angeschlossen worden.

### Maßnahme

Datentraeger-Station mit Kommando /ATTACH <mn> anhaengen und
Konvertierung erneut versuchen.

## DRV3120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3120 FEHLER BEI MAKRO '(&00)'. RC: '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## DRV3124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3124 FEHLER BEIM EROEFFNEN DES DATENTRAEGERS '(&00)'. RC: '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## DRV3125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3125 FEHLER BEIM LESEN EINES BLOCKES. RC: '(&00)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## DRV3126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3126 FEHLER BEIM SCHREIBEN EINES BLOCKES. RC: '(&00)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN. PUBSET ODER VOLUME-SET IN INKONSISTENTEM ZUSTAND

### Maßnahme

Siehe Meldung 'DRV3129'.
Returncode analysieren.

## DRV3127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3127 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DES DATENTRAEGERS '(&00)'. RC: '(&01)'

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## DRV3129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3129 PUBSET ODER VOLUME-SET HAT INKONSISTENTEN ZUSTAND. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Bei frueherer Konvertierung des Pubsets oder Volume-Sets kam
es zu einer abnormalen Beendigung. Die Folge war ein fehlender
oder mehrfacher Eintrag einer VSN im SVL/OLC der PUBRES.

### Maßnahme

Umbenennung des Pubsets oder Volume-Sets ist nur noch moeglich, wenn alle
Operanden mit den gleichen Werten versorgt werden, wie vor der abnormalen
Beendigung. Gegebenenfalls den SVL/OLC der PUBRES korrigieren.

## DRV3136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3136 UMSETZEN DES DATEI-KATALOGES 'TSOSCAT' ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Dateikatalog des Pubsets oder Volume-Sets wurde erfolgreich geaendert.

## DRV3137

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3137 UMSETZEN DER VOL1-ETIKETTEN ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die VOL1-Etiketten des Pubsets oder Volume-Sets wurden erfolgreich
geaendert.

## DRV3139

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3139 PUBSET ODER VOLUME-SET '(&00)' WURDE AUF DEN NEUEN NAMEN '(&01)' UMBENANNT

### Bedeutung

Das Pubset oder Volume-Set wurde erfolgreich umbenannt.

## DRV3144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3144 PVSREN ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Massnahme ist aus vorausgehender PVR-Meldung ersichtlich.

## DRV3145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3145 PVSREN NORMAL BEENDET

### Bedeutung

Das Programm wurde gemaess der END-Anweisung beendet.

## DRV3146

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3146 Die CAT-ID '(&00)' ist ungueltig.

### Bedeutung

Ein Pubset oder Volume Set mit der Katalogkennung ist nicht vorhanden.

### Maßnahme

Massnahme
- keine

## DRV3147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3147 Bei der Aktualisierung des Geraetetyps der Zielplattenlaufwerke trat ein Fehler auf.

### Bedeutung

Naehere Information zum augetretenen Fehler finden sich in vorausgehenden
Meldungen

### Maßnahme

Massnahme
- keine

## DRV3153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3153 INFORMATIONEN IM MRSCAT-EINTRAG '(&00)' STIMMEN NICHT MIT DEN INFORMATIONEN IM SVL DER PLATTE '(&01)' UEBEREIN.

### Bedeutung

Der Pubset-Typ, die CATID des Control-Volume-Sets oder die CATID des
SM-Pubsets im MRSCAT-Eintrag &00 und im SVL der entsprechenden
Hauptplatte &01 stimmen nicht ueberein.

### Maßnahme

MRSCAT-Eintrag und zugehoerige Platten pruefen. Konflikt beseitigen
und Umbenennung wiederholen.

## DRV3154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3154 PUBSET '(&00)' IST GESPERRT. UMBENENNUNG IST DERZEIT NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Das SF-Pubset oder SM-Pubset (&00) ist durch einen gerade aktiven oder
einen abnormal beendeten PVSREN-Lauf gesperrt.
Ein Volume-Set, das zu einem gesperrten SM-Pubset gehoert, kann erst
umbenannt werden, wenn das SM-Pubset nicht mehr gesperrt ist.
Bei einem SM-Pubset wird die Sperre gesetzt, wenn das SM-Pubset oder
ein Volume-Set dieses SM-Pubsets umbenannt wird.

### Maßnahme

Wenn gerade ein PVSREN-Lauf fuer das Pubset aktiv ist, kann die
Umbenennung erst nach Beendigung dieses Laufes durchgefuehrt werden.
Wenn das Pubset durch einen abnormal beendeten PVSREN-Lauf gesperrt
ist, kann dies mit der Anweisung RESTART-RENAMING bereinigt werden.
Dazu wird die von PVSREN angelegte Loggingdatei SYSLOG.PVSREN.
<catid-old>.<catid-new> benoetigt.

## DRV3155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3155 VOLUME-SET '(&00)' IST DEFEKT ODER NUR DEFINIERT. UMBENENNUNG WIRD NICHT DURCHGEFUEHRT.

### Bedeutung

Das Umbenennen eines defekten Volume-Sets ist nicht moeglich.
Wenn ein SM-Pubset ein defektes Volume-Set enthaelt, ist das Umbenennen
des SM-Pubset oder des Control-Volume-Sets nicht moeglich.
Fuer ein Volume-Set, das nur definiert ist, existiert nur ein Eintrag
in der Konfigurationsdatei des Pubsets.

### Maßnahme

Defektes Volume-Set aus dem SM-Pubset entfernen. Dabei gehen allerdings
die Dateien auf diesem Volume-Set verloren.
Ein Volume-Set, das nur definiert ist, kann mit dem Kommando
'MODIFY-PUBSET-PROCESSING' bearbeitet werden.

## DRV3156

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3156 DIE CATID DES SM-PUBSETS IM SVL ODER IN DER PUBSET-CONFIGURATION-FILE FUER DAS VOLUME-SET '(&00)' IST NICHT KORREKT.

### Bedeutung

Die Konfiguration des SM-Pubsets ist inkonsistent.
In der Pubset-Configuration-File ist fuer jedes Volume-Set auch die
CATID des SM-Pubsets, zu dem das Volume-Set gehoert, eingetragen.
Diese Information steht auch im SVL der Hauptplatte eines Volume-Sets.
Bei der Ueberpruefung wurde festgestellt, dass die Informationen nicht
uebereinstimmen. Die Verarbeitung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Konfiguration ueberpruefen und korrigieren. PVSREN-Lauf wiederholen.

## DRV3157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3157 DATENTRAEGER '(&00)' KANN NICHT EXKLUSIV BELEGT WERDEN. RETURN CODE '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Returncode &01 ist der Returncode der Schnittstelle $NKAADS.

### Maßnahme

Returncode auswerten und entsprechend reagieren. PVSREN-Lauf wiederholen.

## DRV3161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3161 ANWEISUNG 'CHECK-FILENAME-LENGTH' IST FUER VOLUME-SETS NICHT ERLAUBT.

### Bedeutung

Eine Aenderung der Volume-Set-ID hat keine Auswirkungen auf die Laenge
eines Dateinamens, da Dateien nur ueber die Pubset-ID adressiert werden.
Eine Ueberpruefung der Dateinamenslaengen ist daher fuer eine Aenderung
der Volume-Set-ID nicht sinnvoll.

### Maßnahme

Anweisung CHECK-FILENAME-LENGTH fuer das SM-Pubset ausfuehren, zu dem
das Volume-Set gehoert.

## DRV3162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3162 PLATTENKONFIGURATION FUER DIE VSN '(&00)' IST NICHT KORREKT.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es existieren mehr als zwei Platten mit der gleichen VSN.
- Es existieren zwei Platten mit der gleichen VSN, die allerdings nicht
zu einem DRV-Pubset oder DRV-Volume-Set gehoeren.
- Nicht alle Platten haben den gleichen DRV-Status
- Das Pubset oder Volume-Set wird nicht im Modus DRV-DUAL betrieben.

### Maßnahme

Plattenkonfiguration ueberpruefen und korrigieren. Ablauf wiederholen.

## DRV3167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3167 INFORMATIONEN IN DER PUBSET-CONFIGURATION-FILE DES SM-PUBSETS '(&00)' STIMMEN NICHT MIT DEN BEREITS ERMITTELTEN INFORMATIONEN UEBEREIN

### Bedeutung

Eine der folgenden Informationen in der Pubset-Configuration-File stimmt
nicht mit den Informationen im MRSCAT-Eintrag oder im SVL der Hauptplatte
ueberein:
CATID des SM-Pubsets
CATID des Control-Volume-Sets
Device-Code des Control-Volume-Sets

### Maßnahme

Konfiguration des SM-Pubsets pruefen.

## DRV3169

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3169 CONTROL-VOLUME-SET '(&00)' GEHOERT NICHT ZUM SM-PUBSET '(&01)'.

### Bedeutung

Die Catid des SM-Pubsets im SVL des Control-Volume-Sets stimmt nicht
mit der bereits ermittelten Catid ueberein. Das Control-Volume-Set
wurde aus dem MRSCAT-Eintrag des SM-Pubset oder aus dem SVL des
Volume-Sets ermittelt.

### Maßnahme

MRSCAT-Eintrag des SM-Pubsets oder SVL des Volume-Sets pruefen.

## DRV3174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3174 Datentraeger '(&00)' ist nicht auf dem Ziellaufwerk der Plattenemulation Kommando wird abgewiesen.

### Bedeutung

Nach Beendigung der DRV-Plattenemulation muessen auf dem Datentraeger
des Ziellaufwerks Anpassungen fuer den neuen Geraetetyp erfolgen. Zu
diesen Anpassungen im Rahmen des Kommandos ....... darf nur das Ziel-
laufwerk on-line sein.

### Maßnahme

Massnahme
- Zustand der Zielplatten mit /SHOW-DISK-STATUS ueberpruefen.
- Zielplatten bei Bedarf mit /ATTACH-DEVICE online setzen
- Quellplatten ggf. mit /DETACH-DEVICE wegschalten.

## DRV3175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DRV3175 Die Pruefung des Datentraegers '(&00)' im Rahmen der DRV-Platten-Emulation lieferte den Return Code '(&01)'. Kommando wird abgewiesen.

### Bedeutung

Die Ueberpruefung eines Datentraegers im Rahmen der DRV-Platten-Emulation
mit der Schnittstelle NKLMCALI lieferte einen negativen Return Code. Die
Verarbeitung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Massnahme
- Zustand der Zielplatten mit /SHOW-DISK-STATUS ueberpruefen.
- Systemverwalter verstaendigen.

## DRV3193

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3193 KONVERTIERUNG DES KATALOGS '(&00)' IN DAS EXTRA-LARGE FORMAT IST NICHT ABGESCHLOSSEN. DIE VERABEITUNG WIRD ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

(&00): Kennung des Pubset oder Volume Set

### Maßnahme

Pubset importieren; dadurch wird die Konvertierung in das extra-large
Format abgeschlossen. Nach dem Export des Pubset die abgebrochene
Verarbeitung mit DRV wiederholen.

## DRV3199

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

DRV3199 INTERNER PROGRAMMFEHLER '(&00)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Der Einsetzparameter &00 kennzeichnet die Stelle, an der der Fehler
aufgetreten ist.

### Maßnahme

Diagnoseunterlagen erstellen und an die Systembetreuung schicken.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen