## GPR0100

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

GPR0100 INTERNER FEHLER BEI PRNGD-SUBSYSTEM-INITIALISIERUNG; FEHLER-CODE (&00)

### Bedeutung

Einige Betriebsmittel sind zum Zeitpunkt der Subsysteminitialisierung
nicht verfuegbar. Diese Betriebsmittel sind laut Fehler-Code:
0000 - Speicherplatz fuer PRNGD-Subsystem-Objekt steht nicht zur
Verfuegung.
0001 - Speicherplatz fuer den PRNGD-Error-Trace steht nicht zur
Verfuegung.
0002 - Speicherplatz fuer den PRNGD-Event-Trace steht nicht zur
Verfuegung.
0003 - Speicherplatz fuer Task-Lock-Objekt steht nicht zur
Verfuegung.
0004 - Task-Lock kann nicht kreiert werden.
0005 - Server-Boerse kann nicht eingerichtet werden.
0006 - Speicherplatz fuer Datei-Objekt steht nicht zur
Verfuegung.
0007 - Speicherplatz fuer PRNG-Objekt steht nicht zur
Verfuegung.
0008 - Fehler beim Einlesen der Konfigurationsdatei.
0009 - Fehler bei der Initialisierung des PRNG.
0010 - Fehler beim Zugriff auf die Initialisierungsdatei.
0011 - Fehler beim Verbinden der Holder-Task mit SDF.
0012 - Fehler bei Benachrichtigung von DSSM.

### Maßnahme

Keine.

## GPR0105

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

GPR0105 FEHLER IN DSSM-PRNGD-INTERFACE; FEHLER-CODE (&00)

### Bedeutung

Die Ursache dieser Meldung ist laut Fehler-Code:
0001 - Bei einer Benachrichtigung von DSSM trat ein Fehler auf.
0002 - Waehrend des Restarts des PRNGD-Subsystems trat ein
interner Fehler auf.

### Maßnahme

Keine.

## GPR0110

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

GPR0110 SUBSYSTEM PRNGD IST BETRIEBSBEREIT

### Bedeutung

Das Subsystem PRNGD ist soweit initialisiert, dass es Anforderungen
nach (Pseudo-)Zufallszahlen bedienen kann.

### Maßnahme

Keine.

## GPR0150

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

GPR0150 DER FOLGENDE SYSTEM DUMP DER GPR1-TASK DIENT ALS DIAGNOSE-HILFE

### Bedeutung

Wenn der Grund fuer das aufgetretene Problem durch die vorhergehende
Meldung noch nicht genuegend erklaert ist, dann ziehen Sie bitte
den Dump und senden ihn zu Ihrem Support.

### Maßnahme

Keine.

## GPR9999

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 09

Warranty : NO

GPR9999 DEUTSCH

### Bedeutung

Identifikation der im BS2000 eingestellten Meldungssprache.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen