## ECCCOPY

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

ECCCOPY Copyright (C) (&00) (&01) Alle Rechte vorbehalten

## ECCREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ECCREVI COMP=ECCMF,VER=201,DATE=981214

## ECC0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ECC0001 EIN SYSTEMFEHLER TRAT AUF

## ECC0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ECC0005 KOMMANDO DURCH DEN ANWENDER ZURUECKGENOMMEN

## ECC0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ECC0006 CACHE-TREIBER '(&00)' NICHT INSTALLIERT

### Maßnahme

Das entsprechende Subsystem per /START-SS verfuegbar machen.

## ECC0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ECC0301 CACHE-ID '(&00)' IST NICHT BEKANNT

## ECC0302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ECC0302 CACHE MIT CACHE-ID '(&00)' KONNTE NICHT ABGEBAUT WERDEN

## ECC0303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ECC0303 KEIN CACHE-TREIBER INSTALLIERT

## ECC0304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ECC0304 ES IST KEIN CACHE BEKANNT

## ECC0501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ECC0501 SOLL DER CACHE MIT CACHE-ID '(&00)' WIRKLICH ZERSTOERT WERDEN? ANTWORT (YES=JA; NO=NEIN)

### Bedeutung

Wenn ein Cache mit FORCE-DESTROY-CACHE zerstoert wird,
koennen einzelne Daten unwiederbringlich verloren sein.

### Maßnahme

YES: Kommando wird ausgefuehrt. NO: Kommando zuruecknehmen.

## ECC0502

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

ECC0502 CACHE MIT CACHE-ID '(&00)' WURDE ZERSTOERT

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen