## CMS0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0001 SLOT-MANAGER-FEHLER

### Bedeutung

Ein Fehler trat beim Anfordern oder Freigeben eines Slots
fuer einen MRSCAT-Eintrag auf.

### Maßnahme

Fehler diagnostizieren.

## CMS0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : YES

CMS0002 PLATTEN-FEHLER. BETROFFENE ELEMENTE: '(&00)'

### Bedeutung

Der MRSCAT im Hauptspeicher wurde korrekt aktualisiert, die
Aenderung konnte jedoch nicht auf die Platte zurueckgeschrie-
ben werden.
(&00)= TSOSCAT : TSOSCAT-Teil des MRSCAT
ORIGINAL : Systemdatei, die den auf Platte befindli-
chen MRSCAT enthaelt
(Der Dateiname ist: SYSTEM.MRSCAT)
DUPLICATE: Kopie dieser Systemdatei
(Der Dateiname ist: SYSTEM.MRSCAT.COPY)
Die Session kann mit den konsistenten Teilen des MRSCAT fort-
gesetzt werden.

### Maßnahme

Pruefen, ob die betroffenen Elemente gerade benutzt werden.
Wenn erforderlich, Fehler diagnostizieren.
Mit dem naechsten /ADD-, /MODIFY- oder /REMOVE-MASTER-CATALOG-
ENTRY Kommando wird automatisch eine Korrektur der fehlerhaf-
ten Elemente versucht.
Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass die Korrektur tatsaech-
lich durchgefuehrt werden konnte, falls das Kommando erneut ei-
nen Fehler meldet.

## CMS0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0003 MRSCAT-EINTRAG KANN NICHT GELOESCHT WERDEN

### Bedeutung

Weil das angegebene Pubset gerade benutzt wird, kann der dazu-
gehoerige MRSCAT-Eintrag nicht geloescht werden.

### Maßnahme

Komando spaeter erneut versuchen.

## CMS0004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0004 MRSCAT-EINTRAG EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Der neue MRSCAT-Eintrag konnte nicht eingefuegt werden, weil
ein Eintrag mit der angegebenen CATID bereits existiert.

## CMS0005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0005 ZUVIELE EINTRAEGE IM MRSCAT

### Bedeutung

Die aktuelle Anzahl von MRSCAT-Eintraegen uebersteigt die Anzahl,
die vom Klasse-2-Systemparameter DMCMAXP maximal erlaubt wird. Es
kann kein neuer Eintrag hinzugefuegt werden.

### Maßnahme

MRSCAT-Eintraege loeschen, bis ihre aktuelle Anzahl niedriger ist
als die maximal erlaubte. Kommando wiederholen.

## CMS0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0006 UNGUELTIGER KLASSE-2-SYSTEMPARAMETER

### Bedeutung

Der Wert des Klasse-2-Systemparameters DMCMAXP liegt nicht
im erlaubten Bereich, oder eine ungueltige CATID wurde in
der PAGING PUBSET TABLE gefunden.

### Maßnahme

Fehler diagnostizieren.

## CMS0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0007 KEINE REKONSTRUKTION ERFORDERLICH

### Bedeutung

Weil alle Elemente o.k. sind, liegt kein Grund vor den auf
Platte befindlichen MRSCAT zu reparieren.

## CMS0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0010 KOMMANDO DEM SYSTEMVERWALTER VORBEHALTEN

## CMS0011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0011 SYNTAX-FEHLER

### Bedeutung

Mindestens ein angegebener Operand ist ungueltig.

### Maßnahme

Korrigieren und erneut versuchen.

## CMS0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CMS0012 MRSCAT-EINTRAG KANN NICHT MODIFIZIERT WERDEN

### Bedeutung

Fuer die Modifikation eines MRSCAT-Eintrags gelten folgende
Randbedingungen:
- Der BCAM-Name des Hostrechners bzw. der Geraetename des
Pubsets koennen nicht modifiziert werden, falls das Pub-
set nicht 'inaccessible' ist oder gerade ein /IMPORT-
PUBSET oder ein /EXPORT-PUBSET durchgefuehrt wird.
- Der WAIT-Operand kann fuer Local-Home-Pubsets und Paging-
Pubsets nicht spezifiziert werden.
- Die Puffer-Klasse und Puffer-Anzahl sowie die share/ex-
clusive-Information koennen waehrend eines /IMPORT-PUBSET
nicht geaendert werden.
- Der Name des Control-Volumesets des System-Managed-Pubsets
kann nicht modifiziert werden, falls das Pubset nicht
'inaccessible' ist oder gerade ein /IMPORT-PUBSET oder ein
/EXPORT-PUBSET durchgefuehrt wird.

## CMS0013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0013 DAS SPEZIFIZIERTE PUBSET IST NICHT IM GEWAEHLTEN STATUS

### Bedeutung

Dieser Fehler tritt auf, falls eine CATID (oder #) in Verbindung
mit dem SELECT-Operanden im /SHOW-MASTER-CATALOG-ENTRY Kommando
verwendet wurde.
Die angegebene CATID ist zwar im MRSCAT eintragen, das entspre-
chende Pubset ist jedoch nicht in dem durch SELECT angegebenen
Status.
Es wird keine Information ausgegeben.

## CMS031A

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS031A MRSCAT NICHT INITIALISIERT

### Bedeutung

Solange der MRSCAT nicht initialisiert ist, kann
/SHOW-MASTER-CATALOG-ENTRY nur mit der CATID des
lokalen Home-Pubsets ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

## CMS031B

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS031B UEBERTRAGUNGS-FEHLER

### Bedeutung

Waehrend des Datenaustauschs mit einem Remote-Rechner
trat ein interner Fehler auf.
Der Fehler kann waehrend der AQUIRE-, DEALLOCATE- oder
MSCF-Verarbeitung aufgetreten sein.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## CMS031C

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS031C UNGUELTIGER HOST NAME

### Bedeutung

Der angegebene HOST-Name ist nicht korrekt:
- Der spezifizierte BCAM-Name ist unbekannt.
- Der spezifizierte BCAM-Name ist nicht der eines Pubset-Sharers.
- Das Pubset ist exclusiv und der BCAM-Name bezeichnet einen Re-
mote-Rechner.
- Der lokale Rechner ist nicht der Master des Shared-Pubsets und
der BCAM-Name bezeichnet einen Remote-Rechner.

### Maßnahme

Fehler korrigieren und erneut versuchen.

## CMS031F

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS031F MRSCAT-PARAMETER-FEHLER

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung trat ein interner Fehler
beim Zugriff auf den MRSCAT auf.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## CMS0310

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0310 SRPM-FEHLER

### Bedeutung

Ein Fehler trat bei der Ueberpruefung der Benutzer-
berechtigungen auf.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## CMS0311

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0311 OPERANDEN-FEHLER IM STAM

### Bedeutung

Waehrend der STAM-Bearbeitung trat ein interner Fehler auf.
Naehere Information zu diesem Fehler kann dem Manual 'Makro-
aufrufe' entnommen werden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, wenn erforderlich.

## CMS0312

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0312 MRSCAT-EINTRAG NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Es passt kein existierender MRSCAT-Eintrag zu:
- der angegebenen CATID, oder
- der angegebenen WILDCARD, oder
- dem angegebenen SELECT-Operanden.

## CMS0313

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0313 REQM- ODER RELM-FEHLER

### Bedeutung

Beim Anfordern oder Freigeben des Speicherplatzes trat
ein Fehler auf.

### Maßnahme

Den verfuegbaren Speicherplatz pruefen und den System-
verwalter verstaendigen, wenn erforderlich.

## CMS0314

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0314 SYNTAX-FEHLER IN ENTRY-NAME ODER WILDCARD

## CMS0315

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0315 SPEICHERPLATZ KANN NICHT FREIGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Datenverfaelschung im Hauptspeicher.

## CMS0316

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0316 FELD ZU KLEIN

### Bedeutung

Waehrend der Kommando-Ausfuehrung trat ein interner
Fehler auf. Der bereitgestellte Speicherbereich ist
zu klein.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## CMS0317

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0317 MRSCAT-SPERREN-KONFLIKT. SYSTEMDUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Das MRSCAT-Sperren-Protokoll wurde von einem Systemmodul
nicht eingehalten, eine Sperre wurde nicht aufgehoben.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## CMS0318

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0318 SYNCHRONISATIONS-FEHLER AUFGRUND TASK-LOCK-MANAGER-PROBLEMS

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## CMS0319

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0319 PUBSET-TYP-KONFLIKT

### Bedeutung

Fuer den MRSCAT-Eintrag wurde ein falscher Pubset-Typ
angegeben.

### Maßnahme

Korrigieren und erneut versuchen.

## CMS0320

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0320 VOLUMESET NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Das fuer das System-Managed-Pubset spezifizierte Volumeset
konnte nicht im MRSCAT gefunden werden.
Es wurde entweder eine falsche CATID fuer das Volumeset an-
gegeben oder es existiert noch kein MRSCAT-Eintrag fuer das
Volumeset.

### Maßnahme

CATID korrigieren oder MRSCAT-Eintrag fuer das Volumeset
einrichten. Erneut versuchen.

## CMS0321

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CMS0321 PUBSET NICHT ZUGREIFBAR

### Bedeutung

Da das spezifizierte System-Managed-Pubset nicht zugreifbar
ist, kann beim /MODIFY-PUBSET-CACHE-ATTRIBUTES Kommando kein
Update der Konfigurationsdatei des Pubsets durchgefuehrt wer-
den.
Im Augenblick koennen nur die Werte fuer FORCE-IMPORT und
SIZE-TOLERANCE modifiziert werden.

### Maßnahme

Kommando erneut versuchen, wenn das Pubset im Zustand 'zu-
greifbar' ist.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen