## NLK1001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NLK1001 ISL: PARAMETERLISTE NICHT ZUGEWIESEN. TASK ABNORMAL BEENDET. DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Eine Systemfunktion wurde ueber ISL ohne Parameterliste aufgerufen.

### Maßnahme

Systemdump ziehen und an die Diagnosegruppe weiterleiten.

## NLK1002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NLK1002 ISL: PARAMETERLISTE NICHT AUF WORTGRENZE. TASK ABNORMAL BEENDET. DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Eine Systemfunktion wurde ueber ISL mit einer nicht auf Wortegrenze
ausgerichteten Parameterliste aufgerufen.

### Maßnahme

Systemdump ziehen und an die Diagnosegruppe weiterleiten.

## NLK2001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NLK2001 DSL: AUFRUFER VON ETMSWPS OHNE PROGRAM-MANAGER-UMGEBUNG. TASK ABNORMAL BEENDET. DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Der Aufrufer der Funktion 'Switch Program Stack' ist keine
SPL-Environment-Prozedur.

### Maßnahme

Systemdump ziehen, um den Aufrufer festzustellen.

## NLK2002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NLK2002 DSL: DSL-EXTENT-KENNZEICHEN DSLE UEBERSCHRIEBEN. TASK ABNORMAL BEENDET.

### Bedeutung

Beim Overflow wurde das EXTENT-Kennzeichen DSLE nicht gefunden.

### Maßnahme

Systemdump ziehen, um den Ueberschreiber festzustellen.

## NLK2003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NLK2003 DSL: SPEICHERANFORDERUNG VERWEIGERT. TASK ABNORMAL BEENDET.

### Bedeutung

Es konnte kein Speicher fuer einen longjmp-Trace angefordert werden.

### Maßnahme

Systemdump ziehen, um die Ursache feststellen zu koennen.

## NLK3001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NLK3001 SVC: AUFRUF AUS TPR MIT NICHT AUF WORTGRENZE AUSGERICHTETER PARAMETERLISTE. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Systemdump ziehen und an die Diagnosegruppe weiterleiten.

## NLK3002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NLK3002 SVC: AUFRUF AUS TU MIT NICHT AUF WORTGRENZE AUSGERICHTETER PARAMETERLISTE. TASK ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Systemdump ziehen und an die Diagnosegruppe weiterleiten.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen