## TCP2000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP2000 (&00)-KOMMANDO FUER (&01)-SERVER ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Das START/STOP-Kommando fuer FTP/TELNET-Server war erfolgreich.

### Maßnahme

<keine>

## TCP2001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP2001 STOP-KOMMANDO FUER (&00)-SERVER hat keine Wirkung.

### Bedeutung

Keine Server vorhanden.

### Maßnahme

<keine>

## TCP2003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP2003 Gewuenschte Portnummer fuer (&00)-Server existiert nicht.

### Bedeutung

Angegebener Server nicht vorhanden.

### Maßnahme

<keine>

## TCP2004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP2004 Fehler beim Starten der Prozedur fuer (&00): (&01).

### Bedeutung

(&00)-Server konnte mit Prozedur (&01) nicht gestartet werden.

### Maßnahme

<keine>

## TCP5100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5100 (&00)-SERVER VERSION (&01) GESTARTET.

### Bedeutung

Der TCP-IP Server wurde gestartet.

### Maßnahme

<keine>

## TCP5101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5101 (&00)-SERVER GESTOPPT. GRUND='(&01)'.

### Bedeutung

Der TCP-IP Server wurde gestoppt.

### Maßnahme

<keine>

## TCP5102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP5102 (&00)-SERVER WURDE NEUERLICH GESTARTET, GRUND='(&01)'

### Bedeutung

Der TCP-IP Server wurde neu angestartet.
...

### Maßnahme

<keine>

## TCP5103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5103 (&00)-SERVER NEU GESTARTED.

### Bedeutung

Der TCP-IP Server wurde neu angestartet.

### Maßnahme

<keine>

## TCP5104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5104 OPEN FEHLER APPLIKATION '(&00)'. GRUND='(&01)'.

### Bedeutung

Eine vom Server aus eroeffnete Anwendung konnte nicht geoeffnet werden.

### Maßnahme

<keine>

## TCP5108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5108 (&00)

### Bedeutung

<keine>.

### Maßnahme

<keine>

## TCP5109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5109 (&00),(&01): (&02)

### Bedeutung

<keine>.

### Maßnahme

<keine>

## TCP5110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5110 DIE PARAMETERDATEI (&00) KONNTE NICHT GEOEFFNET WERDEN.

### Bedeutung

Die Parameterdatei(&00) konnte nicht geoeffnet werden.

### Maßnahme

<keine>

## TCP5111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5111 UNGUELTIGES KOMMANDO IN ZEILE (&00).

### Bedeutung

In der Zeile (&00) wurde ein ungueltiges Kommando gefunden.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP5112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5112 UNERWARTETES END-OF-FILE.

### Bedeutung

In der Parameterdatei fehlt(en) Anweisungen.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP5113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5113 SPEICHERANFORDERUNGSFEHLER IN ZEILE (&00).

### Bedeutung

Eine Speicheranforderung in Zeile (&00) konnte nicht erfuellt werden.
Die Auswirkungen koennen sein:
Programmabbruch oder
Verbindungsabbruch

### Maßnahme

Den maximalen Benutzeradressraum fuer diesen Task pruefen und
gegebenenfalls erweitern.

## TCP5114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5114 FEHLERHAFTER PARAMETER (&00) IN ZEILE (&01).

### Bedeutung

In der Parameterdatei wurde ein fehlerhafter Parameter (&00) in Zeile
(&01)
gefunden.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP5115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5115 KONFIGURATIONSFEHLER IN ZEILE (&00). GRUND='(&01)'.

### Bedeutung

keine.
Zeile (&01) gefunden.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP5120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP5120 UNGUELTIGES /INTR KOMMANDO (&00).

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9000 INSTALLATION WURDE ERFOLGREICH BEENDET

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

keine.

## TCP9001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9001 FUNKTION MIT <MAR> AUSWAEHLEN UND <DUE>

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9002 UNGUELTIGER DATEINAME: (&00)

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9003 DAS PASSWORT (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9004 DER INSTALLATIONSBEGRIFF (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Der verwendete Installationsbegriff ist nicht alphanumerisch.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9005 DIE KENNUNG (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Die angegebene Kennung entspricht nicht den BS2000-Konventionen.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9006 DIE BS2000 VERSION (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Erlaubte BS2000-Versionen sind: 120,130.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9007 DER LOGON-NAME (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Der angegebene Logon-Name ist nicht alphanumerisch.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP9008 (&00) MAXIMALE VERBINDUNGEN LIEGEN IN EINEM NICHT GUELTIGEN BEREICH.

### Bedeutung

Die Anzahl der maximalen Verbindungen muss zwischen 128 und 0 liegen.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9009 DER (&01) PARAMETER (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Fuer den Trace-Parameter sind nur Werte von 0..10 zulaessig.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9010 DIE JOB-KLASSE (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Die angegebene Jobklasse entspricht nicht den BS2000-Konventionen.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9011 DAS CPU-LIMIT (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Das angegebene CPU-Limit entspricht nicht den BS2000-Konventionen.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9012 (&00) PARAMETER EINSETZEN.

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9014 DIE PRIORITAET (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Die angegebene Prioritaet entspricht nicht den BS2000-Konventionen.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9015 DER DCAM-APPLIKATIONSNAME (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Der angegebene DCAM-Applikationsname ist nicht alphanumerisch.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9016 DIE PORTNUMMER (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

Die angegebene Portnummer entspricht nicht den TCP-Konventionen.
Sie muss zwischen 32767 und 1024 liegen.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9017 DER WERT (&00) FUER PORTUEBERWACHUNG IST NICHT KORREKT.

### Bedeutung

Der Wert fuer die Portueberwachung muss "ja" oder "nein" sein.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9018 DER WERT (&00) FUER AUTORISIERUNGSDIENST IST NICHT KORREKT.

### Bedeutung

Der Wert fuer den Autorisierungsdienst muss "ja" oder "nein" sein.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9020 DIE ANZAHL DER STELLEN ZUR BILDUNG DES DCAM-ANWENDUNGSNAMENS (&00) IST UNGUELTIG

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9021 DIE STANDARD-ASCII CODETABELLE (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9022 DIE STANDARD-EBCDIC CODETABELLE (&00) IST UNGUELTIG.

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

ausbessern und erneut versuchen.

## TCP9023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9023 SDF-FEHLER BEIM LESEN DER ANWEISUNG.

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN.

## TCP9200

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9200 OEFFNEN VON (&00) NICHT MOEGLICH DVS:(&01)

### Bedeutung

Der DVS-Fehlerschluessel ist "&01"
die Datei (&00) konnte nicht geoeffnet werden.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9201 SCHREIB-FEHLER AUF DER INSTALLATIONSDATEI: DVS: (&00)

### Bedeutung

Der DVS-Fehlerschluessel ist "&00".

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9202 INSTALLATIONSPROGRAMM UND PARAMETERDATEI HABEN EINE UNGLEICHE VERSION.

### Bedeutung

Die Version des Installationsprogramms und die der Parameterdatei muessen
uebereinstimmen.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9203 FILE-KOMMANDO KONNTE NICHT ABGESETZT WERDEN.

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9205 INSTALLATION (&00) WURDE NICHT GEFUNDEN. DVS:(&01)

### Bedeutung

Unter diesem Begriff wurde noch keine Installation abgespeichert.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9206 (&00) ENTER-DATEI KONNTE NICHT ERSTELLT WERDEN. DMS: (&01)

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9207 SCHLIESSEN DER INST.-DATEI (&00) NICHT MOEGLICH. DVS:(&01)

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9208 MSG-Group TCP konnte nicht initialisiert werden. Code (&00)

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN.

## TCP9209

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9209 LESE-FEHLER AUF DER INSTALLATIONSDATEI: (&00)

### Bedeutung

none.

### Maßnahme

verbessern und erneut versuchen.

## TCP9240

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP9240 Kommando SHOW-FTP-TELNET-STATUS erfolgreich beendet.

### Bedeutung

SHOW-FTP-TELNET-STATUS erfolgreich beendet.

### Maßnahme

Keine.

## TCP9241

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP9241 FSTAT-Fehler DMS(&00) .

### Bedeutung

Fehler bei FSTAT auf Konfigurationsdateien.

### Maßnahme

Nachpruefen ob ueberhaupt irgendein Server aktiv ist.

## TCP9242

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP9242 Konfigurationsdatei (&00) konnte nicht geoeffnet werden.

### Bedeutung

Konfigurationsdatei (&00) konnte nicht geoeffnet werden.

### Maßnahme

Nachpruefen, ob der gewuenschte Server aktiv ist.

## TCP9243

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP9243 Konfigurationsdatei (&00) konnte nicht gelesen werden.

### Bedeutung

Konfigurationsdatei (&00) konnte nicht gelesen werden.

### Maßnahme

Nachsehen was mit der Datei los ist.

## TCP9244

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP9244 ENCRYPTION KEY ist Pflichtoperand.

### Bedeutung

ENCRYPTION KEY ist Pflichtoperand.

### Maßnahme

Encryption Key angeben.

## TCP9250

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TCP9250 (&01)-(&02) (&00) NICHT ERLAUBT.

### Bedeutung

keine.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9260

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TCP9260 DER WERT (&00) FUER PAM-ACCOUNTING IST NICHT KORREKT.

### Bedeutung

Der Wert fuer PAM-Accounting muss zwischen 128 und 0 liegen.

### Maßnahme

Verbessern und erneut versuchen.

## TCP9999

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 09

Warranty : NO

TCP9999 DEUTSCH

### Bedeutung

Identifikation der im BS2000 eingestellten Meldungssprache.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen