## NKG0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKG0000 NDM erkennt Software-Problem

### Bedeutung

NDM (Nucleus Device Management) hat eine Inkonsistenz der Daten des
NDM oder des E/A-Systems oder Fehler an einer Schnittstelle erkannt
und einen Eintrag in seinem Error-Trace-Bereich geschrieben.
Auch aussergewoehnliche Ereignisse werden so festgehalten.
Ggf. wird dabei noch ein SERSLOG (Software Error Logging)-Eintrag
erzeugt.
Der SERSLOG-Eintrag besteht aus einer ID und den dazu gehoerigen Daten.
Aufbau der Trace-ID:
<fe> 1 Zeichen: A = NKA, D = NKD, G = NKG, S = NKS , R = NKR,
V = NKV, L = NKL (Subsystem DRV)
<modul> 3 Zeichen: Kuerzel des NDM-Moduls ohne Prefix NK<fe>
<id> 4 Zeichen: Trace-ID, bei Assembler-Modul existiert ein Label
###<id>
Beispiel:
VDUTE1RE: FE=NKV, Modul=NKVDUTT, Trace-Label: ###E1RE
Der Inhalt der Trace-Daten ist vom jeweiligen Fehlerfall abhaengig
und i.a. beim NDMTRAC-Aufruf im jeweiligen Modul beschrieben.

### Maßnahme

Zur Eingrenzung oder Diagnose des Problems kann ein NDMDAMP hilfreich
sein. Nicht jeder Eintrag stellt unbedingt einen Fehler dar, sondern
kann auch ein "normales" Verhalten sein.

## NKG0001

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKG0001 GERAET '(&00)' KANN LOCATION '(&01)' NICHT ZUGEORDNET WERDEN. MAXIMALZAHL VON GERAETEN FUER DIESE LOCATION BEREITS ERREICHT

## NKG0002

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKG0002 GERAET '(&00)' KANN LOCATION '(&01)' NICHT ZUGEORDNET WERDEN

## NKG0003

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKG0003 GERAET '(&00)' IST LOCATION '(&01)' NICHT ZUGEORDNET

## NKG0004

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKG0004 GERAET '(&00)' IST KEINER LOCATION ZUGEORDNET

## NKG0005

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 50

Warranty : NO

NKG0005 LOCATION '(&00)' NICHT DEFINIERT

## NKG0007

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKG0007 KOMMANDO NICHT ERLAUBT, DA MAREN NICHT IM SUBSYSTEM-KATALOG

## NKG0008

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKG0008 DAS SUBSYSTEM MAREN IST NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Ohne das Subsystem MAREN fuehrt das Kommando dazu, dass die
spezifizierten Geraete permanent nicht verfuegbar sind.

### Maßnahme

Starte MAREN !

## NKG0009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKG0009 /REMOVE-DEVICE-DEPOT UNIT=*ALL,LOCATION='(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT. ES EXISTIEREN BELEGUNGEN FUER DEN ANGEGEBENEN LAGERORT

## NKG0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKG0010 DEVICE-DEPOT-KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT. DAS GERAET IST NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Zeigt /SHOW-DEVICE fuer das angegebene Geraet FREE als ALLOC-STATE an, so
kann es trotzdem logisch durch eine Typ-Anforderung belegt sein.

### Maßnahme

Das Kommando wird fuer das Geraet ausgefuehrt, wenn dieses DETACHED ist.

## NKG0011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKG0011 DAS GERAET '(&00)' IST DEM LAGERORT '(&01)' BEREITS ZUGEORDNET

## NKG0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NKG0020 NDM-Trace wurde aufgrund einer Stopbedingung angehalten

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen