## CJC0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0000 PARAMETER-FEHLER, CJC-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Parameterfehler wurde festgestellt. Das Kommando
wird abgewiesen, und es wird zum naechsten Job-Step verzweigt.

## CJC0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0001 SYNTAX-FEHLER IM BEDINGUNGS-OPERANDEN, (&00), CJC-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Syntax-Fehler in der Bedingung wurde festgestellt. Das Kommando wird
abgewiesen, und es wird zum naechsten Job-Step verzweigt.
(&00): Zusaetzliche Erklaerung zum Syntax-Fehler.

## CJC0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

CJC0002 ZUGRIFF AUF JOBVARIABLE (&00) NICHT MOEGLICH, FEHLER = (&01), CJC-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine Jobvariable ist beim Einrichten eines CJC-Kommandos nicht
zugreifbar. Das Kommando wird abgewiesen, und es wird zum naechsten
Job-Step verzweigt.
(&00): Jobvariable <NAME>.
(&01): Error code <nnnn>.

### Maßnahme

Siehe Meldungsschluessel JVS(&01).

## CJC0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CJC0003 CJC VOM SYSTEM NICHT BEDIENBAR. CJC-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Systemfehler ist aufgetreten. Das Kommando wird abgewiesen, und
es wird zum naechsten Job-Step verzweigt.

## CJC0004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CJC0004 WARNUNG: CJC KONNTE AENDERUNG DER JOBVARIABLEN = (&00) (&01) NICHT MITTEILEN

### Bedeutung

Bei der Aenderung einer Jobvariablen
ist ein Systemfehler aufgetreten. Es ist nicht sichergestellt,
dass alle betroffenen CJC-Bedingungen
von diesem Ereignis benachrichtigt worden sind.
(&00): Jobvariable <NAME>.
(&01): Empfaenger <HOST=<BCAMNAME>>
oder <TASK=<ITN>>
oder <SYSID=<SYSID>>.

## CJC0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0005 CJC WEIST AUF JOBVARIABLE = (&00) HIN, DIE UM (&01) GELOESCHT WURDE

### Bedeutung

Eine Jobvariable, die mit einer eingerichteten
CJC-Bedingung verknuepft ist, wurde
geloescht. Alle eingerichteten CJC-Bedingungen,
die sich auf diese Jobvariable beziehen,
werden fehlerhaft beendet.
Bei einem Wartezustand wird zum naechsten Job-Step verzweigt.
(&00): Jobvariablenname.
(&01): Uhrzeit <HH:MM:SS>.

## CJC0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CJC0006 VON CJC BENUTZTER KATALOG = (&00) WIRD UM (&01) EXPORTIERT

### Bedeutung

Ein Katalog, der von CJC-Bedingungen benutzte
Jobvariablen enthaelt, wird exportiert.
Die Jobvariablen dieses Katalogs sind nicht mehr zugreifbar.
Alle eingerichteten CJC-Bedingungen,
die mit diesen Jobvariablen
verknuepft sind, werden fehlerhaft beendet.
Beim Wartezustand wird zum naechsten Job-Step verzweigt.
(&00): Katalogname.
(&01): Uhrzeit <HH:MM:SS>.

## CJC0007

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 30

Warranty : NO

CJC0007 CJC-NACHRICHT VON ANDEREM RECHNER EMPFANGEN, SUBSYSTEM JV IST HIER ABER NICHT VERFUEGBAR.

### Bedeutung

Die Einheit CONDITIONAL JOB CONTROL wurde von einem anderen
Rechner aufgerufen, Subsystem JV wurde aber bei System-Startup nicht
geladen.

## CJC0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

CJC0010 SPRUNG-KOMMANDO: BEDINGUNG ERFUELLT

### Bedeutung

Ein Sprung zum angegebenen Label wird ausgefuehrt, weil
die Bedingung erfuellt ist oder keine spezifiziert ist.

## CJC0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

CJC0011 SPRUNG-KOMMANDO: BEDINGUNG NICHT ERFUELLT

### Bedeutung

Die Bedingung ist nicht erfuellt, das Kommando nach dem
Sprung-Kommando wird ausgefuehrt.

## CJC0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0012 SPRUNG-KOMMANDO: LABEL = (&00) NICHT GEFUNDEN, (&01) BEENDET

### Bedeutung

Das Sprunglabel wurde nicht gefunden. Im Batch-Modus
wird die Task fehlerhaft beendet, im
Prozedur-Modus wird die Prozedur fehlerhaft beendet.
(&00): <Sprunglabel>
(&01): <TASK> oder <PROC>.

## CJC0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0013 SPRUNG-KOMMANDO: UNGUELTIGES LABEL. CJC-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der als Sprunglabel spezifizierte Name ist identisch mit dem Label
des auszufuehrenden Sprung-Kommandos.
Das Sprung-Kommando wird abgewiesen, und
es wird zum naechsten Job-Step verzweigt.

## CJC0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0014 SPRUNG-KOMMANDO: UNZULAESSIG IM INTERAKTIVEN MODUS, CJC-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Sprung-Kommando ist im interaktiven Modus nicht
erlaubt und wird abgewiesen.

## CJC0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

CJC0020 WARTE-KOMMANDO: TASK BEFINDET SICH SEIT (&00) IM WARTEZUSTAND

### Bedeutung

Die Task befindet sich in einem Wartezustand, bis die spezifizierte
Bedingung erfuellt oder die spezifizierte Wartezeit abgelaufen ist.
(&00): Uhrzeit <HH:MM:SS>.

## CJC0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

CJC0021 WARTE-KOMMANDO: BEDINGUNG ERFUELLT UM (&00)

### Bedeutung

Der Wartezustand der Task wird durch die Erfuellung der spezifizierten
Bedingung aufgehoben. Das nachfolgende Kommando wird verarbeitet.
(&00): Uhrzeit <HH:MM:SS>.

## CJC0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

CJC0022 WARTE-KOMMANDO: WARTEZEIT ABGELAUFEN UM (&00), SPRUNG ZUM TIMEOUT-LABEL ODER ZUM NAECHSTEN JOB-STEP

### Bedeutung

Der Wartezustand der Task wird aufgehoben, weil die
spezifizierte Wartezeit abgelaufen ist. Es wird, wenn
angegeben, zum Timeout-Label oder andernfalls
zum naechsten Job-Step gesprungen.
(&00): Uhrzeit <HH:MM:SS>.

## CJC0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0023 WARTE-KOMMANDO: TIMEOUT-LABEL NICHT GEFUNDEN, PROZEDUR BEENDET

### Bedeutung

Bei Zeitueberschreitung wurde das spezifizierte Timeout-Label
nicht gefunden. Die Prozedur wird fehlerhaft beendet.

## CJC0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0024 WARTE-KOMMANDO: UNGUELTIGES LABEL, CJC-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der als Timeout-Label spezifizierte Name ist identisch mit dem Label des
auszufuehrenden Warte-Kommandos. Das Warte-Kommando
wird abgewiesen, und es wird zum naechsten Job-Step verzweigt.

## CJC0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

CJC0025 WARTE-KOMMANDO: KOMMANDO ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Wartezustand der Task wird aufgehoben, weil eine
referenzierte Jobvariable geloescht oder deren Katalog
nicht mehr verfuegbar ist. Es wird zum naechsten Job-Step
verzweigt.

## CJC0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0026 WARTE-KOMMANDO: SPRUNGZIEL IM INTERAKTIVEN MODUS IGNORIERT

### Bedeutung

Das Sprungziel wird im interaktiven Modus ignoriert.

## CJC0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

CJC0030 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01) GELOESCHT, ZAEHLER = (&02)

### Bedeutung

Eine eingerichtete CJC-Bedingung wurde zusammen mit den
zugehoerigen Kommandos der ON- und TIMEOUT-Sequenz geloescht.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.
(&02): Count <0-32767> oder <NONE>.

## CJC0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0031 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION ODER LABEL: (&00) (&01) NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Das Label oder die Identifikation einer zu loeschenden
CJC-Bedingung wurden nicht gefunden.
(&00): <ONID => oder <LABEL =>.
(&01): interne Identifikation <1-9999> oder Label.

## CJC0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0032 CJC: KEINE AKTION GEFUNDEN

### Bedeutung

Innerhalb der Task existiert keine eingerichtete CJC-Bedingung.

## CJC0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0040 KEIN ZUGEHOERIGES EROEFFNENDES CJC-KOMMANDO VORHANDEN, CJC-KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Das eine asynchrone CJC-Bedingung abschliessende Kommando
ist ohne zugehoeriges eroeffnendes Kommando nicht erlaubt.
Es wird zum naechsten Job-Step verzweigt.

## CJC0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

CJC0050 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01): ANGENOMMEN FUER WEITERE EREIGNISSE UM (&02), ZAEHLER = (&03)

### Bedeutung

Die im eroeffnenden CJC-Kommando spezifizierte Bedingung
ist eingerichtet, um auf Veraenderungen der referenzierten
Jobvariablen reagieren zu koennen.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.
(&02): Uhrzeit <HH:MM:SS>.
(&03): Count <1-32767> oder <NONE>.

## CJC0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

CJC0051 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01): BEDINGUNG ERFUELLT UM (&02), ZAEHLER = (&03)

### Bedeutung

Die Bedingung ist erfuellt, der Zaehler um 1 vermindert.
Die entsprechende Sequenz wird asynchron ausgefuehrt.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.
(&02): Uhrzeit <HH:MM:SS>.
(&03): Count <1-32767> or <NONE>.

## CJC0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

CJC0052 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01): BEENDIGUNG (&02)

### Bedeutung

Normale Beendigung einer eingerichteten CJC-Bedingung nach Ablauf
des Ereigniszaehlers oder der Zeit oder fehlerhafte Beendigung,
wenn eine referenzierte Jobvariable nicht mehr verfuegbar ist.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.
(&02): <NORMAL> oder <ABNORMAL>.

## CJC0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

CJC0053 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01): ZEIT ABGELAUFEN UM (&02), ZAEHLER = (&03)

### Bedeutung

Die Zeit fuer eine eingerichtete CJC-Bedingung ist abgelaufen.
Die CJC-Bedingung wird unabhaengig vom Zaehlerstand geloescht.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.
(&02): Uhrzeit <HH:MM:SS>.
(&03): Count <1-32767> oder <NONE>.

## CJC0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0054 CJC-AKTION MIT LABEL = (&00): ON- ODER TIMEOUT-SEQUENZ UNGUELTIG, KOMMANDOS ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die ON- oder timeout-Sequenz enthaelt ein unerlaubtes Kommando.
Alle Kommandos vom eroeffnenden CJC-Komando an bis zum entsprechenden
abschliessenden CJC-Kommando werden abgewiesen, und es wird zum
naechsten Job-Step verzweigt.
Diese Meldung wird ausschliesslich im Batch- oder Prozedurmodus erzeugt.
(&00): <*NONE> oder Label.

## CJC0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0056 CJC-AKTION MIT LABEL = (&00): ANGEGEBENES TIMEOUT-LABEL UND TIMEOUT-SEQUENZ NICHT GEFUNDEN. KOMMANDOS ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Label fuer den Beginn einer Timeout-Sequenz ist
spezifiziert worden, aber kein Kommando mit diesem Label
ist beim Einlesen der Sequenz gefunden worden.
Alle Kommandos vom eroeffnenden CJC-Kommando an bis zum
entsprechenden abschliessenden CJC-Kommando werden abgewiesen,
und es wird zum naechsten Job-Step verzweigt.
Diese Meldung wird ausschliesslich im Batch- oder Prozedurmodus erzeugt.
(&00): <*NONE> oder Label.

## CJC0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0057 CJC-AKTION MIT LABEL = (&00): BEGRENZER FEHLT, (&01) BEENDET

### Bedeutung

Das zu einem eroeffnenden CJC-Kommando entsprechende
abschliessende CJC-Kommando wurde nicht gefunden.
Im Batch-Modus (nicht Prozedur-Modus) wird die Task fehlerhaft beendet,
im Prozedur-Modus wird die Prozedur fehlerhaft beendet.
Diese Meldung wird ausschliesslich im Batch- oder Prozedur-Modus erzeugt.
(&00): <*NONE> oder Label.
(&01): <TASK> oder <PROC>.

## CJC0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0058 UNZULAESSIGES KOMMANDO IN ON- ODER TIMEOUT-SEQUENZ. SEQUENZ-KOMMANDO WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Ein unerlaubtes Sequenzkommando innerhalb der ON- oder timeout-Sequenz
wurde festgestellt. Das Sequenzkommando wird ignoriert.
Diese Meldung wird ausschliesslich im interaktiven Modus erzeugt.

## CJC0059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0059 TIMEOUT-SEQUENZ MIT ANGEGEBENEM LABEL = (&00) NICHT VORHANDEN, KOMMANDO WIRD IGNORIERT. TIMEOUT-SEQUENZ EINGEBEN

### Bedeutung

Ein abschliessendes CJC-Kommando wurde eingegeben, bevor ein
Sequenzkommando mit dem spezifizierten Timeout-Label eingegeben
wurde. Das abschliessende CJC-Kommando wird ignoriert.
Diese Meldung wird ausschliesslich im interaktiven Modus erzeugt.
(&00): timeout label.

### Maßnahme

Sequenz-Kommando mit dem spezifizierten Timeout-Label eingeben.

## CJC0060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0060 WARNUNG: KEINE BEDINGUNG ANGEGEBEN, ANGEGEBENE SEQUENZ WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Ein ON-Sequenz-Kommando wurde eingegeben, obwohl keine Bedingung
spezifiziert wurde.
Das ON-Sequenz-Kommando wird ignoriert.

## CJC0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0061 WARNUNG: KEINE BEDINGUNG ANGEGEBEN, ANGEGEBENER ZAEHLER WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Der Wiederholungszaehler wurde mit einem Wert > 1 spezifiziert,
obwohl keine Bedingung spezifiziert wurde.
Der Wiederholungszaehler wird ignoriert.

## CJC0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0062 WARNUNG: CJC LABEL = (&00) EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Das Label dieser CJC-Bedingung wurde bereits bei einer
anderen noch existierenden CJC-Bedingung verwendet.
(&00): Label.

## CJC0063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CJC0063 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01): SEQUENZ KANN NICHT GESTARTET WERDEN

### Bedeutung

Aufgrund eines Systemfehlers kann der Ablauf einer ON- oder
timeout-Sequenz nicht gestartet werden. Es erfolgt keine Fehlerbehandlung.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.

## CJC0064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

CJC0064 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01): ON- ODER TIMEOUT-SEQUENZ GESTARTET

### Bedeutung

Der Start einer ON- oder timeout-Sequenz wird angezeigt.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.

## CJC0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

CJC0065 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01): ON- ODER TIMEOUT-SEQUENZ BEENDET

### Bedeutung

Das Ende eines erfolgreichen ON- oder timeout-Sequenzablaufs wird
angezeigt.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.

## CJC0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0066 CJC-AKTION MIT IDENTIFIKATION = (&00), LABEL = (&01): ON- ODER TIMEOUT-SEQUENZ ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Ablauf einer ON- oder timeout-Sequenz wurde bei dem ersten
fehlerhaften Kommando abgebrochen. Es erfolgt keine Fehlerbehandlung.
(&00): Interne Identifikation <1-9999>.
(&01): <*NONE> oder Label.

## CJC0070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

CJC0070 MSCF-KOMMUNIKATION NICHT GESTARTET

## CJC0071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

CJC0071 JOB-VARIABLE (&00) MIT FALSCHEM INHALT

### Bedeutung

(&00): Jobvariablenname.

## CJC0072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 10

Warranty : YES

CJC0072 KATALOG (&00) NICHT ERREICHBAR

### Bedeutung

(&00): Katalog-Kennung.

## CJC0073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

CJC0073 PUFFERUEBERLAUF

### Bedeutung

Beim Selektionskriterium "Jobvariable":
Entweder Liste zu lang (Anzahl der Zeichen) oder bei
Teilqualifizierung mehr als 99 Job-Variablen spezifiziert.

## CJC0074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

CJC0074 SHOW-KOMMANDO VON CJC ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Show-Kommando wird als fehlerhaft abgewiesen, und
es wird zum naechsten Job-Step verzweigt.

## CJC0075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0075 KOMMANDO IM HOST (&00) NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Systemversion des fremden Rechners kann dieses Kommando nicht verarbeiten.
(&00): BCAM-Name des fremden Rechners.

## CJC0076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

CJC0076 KEINE VERBINDUNG ZUM RECHNER (&00)

### Bedeutung

(&00): BCAM-Name des fremden Rechners.

## CJC0077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

CJC0077 ZU VIELE ODER UNGUELTIGE PARAMETER. KOMMANDO ABGEWIESEN

## CJC0079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

CJC0079 JOB-VARIABLE (&00) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Waehrend der Ausfuehrung des Show-Kommandos von CJC konnte auf
eine Jobvariable nicht zugegriffen werden. Das Kommando wird mit der
naechsten Jobvariablen fortgesetzt.
(&00): Jobvariable.

### Maßnahme

Detaillierte Fehlerinformation durch explizites Lesen der Jobvariable.

## CJC0099

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

CJC0099 SYSTEMFEHLER IN CJC-MODUL (&00) BEI ADRESSE (&01). FUNKTION: (&02), FEHLERCODE: (&03)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung eines CJC-Kommandos oder eines Ereignisses
ist ein Systemfehler aufgetreten.
(&00): Name des Moduls, das das Problem bemerkt hat.
(&01): Adresse innerhalb des Moduls.
(&02): Name der Systemfunktion, die den Fehlercode geliefert hat.
(&03): Fehlercode.

## CJC0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CJC0200 ABNORMALE TASK-BEEDINGUNG DURCH CONDITIONAL JOB CONTROL

### Bedeutung

Waehrend der Abarbeitung eines CJC-Kommandos
wurde ein Fehler erkannt, und die
Task wurde abnormal beendet.

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen