## SEZREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SEZREVI COMP=SEZMF,VERS=91A,DATE=201215

## SEZ0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0006 INTERNER SYSTEMFEHLER

### Bedeutung

Programminterner Fehler.

### Maßnahme

Falls Programm nicht mit Dump endet, einen Dump veranlassen und eine
Fehlermeldung an Systemdiagnose senden.

## SEZ0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0007 BLOCKNUMMER NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Programminterner Fehler.

### Maßnahme

Falls Programm nicht mit Dump endet, einen Dump veranlassen und eine
Fehlermeldung an Systemdiagnose senden.

## SEZ0008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0008 FALSCHER BLOCKKOPF

### Bedeutung

Programminterner Fehler.

### Maßnahme

Falls Programm nicht mit Dump endet, einen Dump veranlassen und eine
Fehlermeldung an Systemdiagnose senden.

## SEZ0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0010 MAXIMALE ANZAHL DER DATENBANKEN BEREITS ERREICHT

### Bedeutung

Fuer diese Datenbank wird kein Open durchgefuehrt.

### Maßnahme

Freie Datenbanken mit RELEASE-USER-RESOURCES freigeben und
zurueckgewiesene Datenbank neu eroeffnen.

## SEZ0020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0020 DVS-FEHLER '(&01)' WAEHREND BEARBEITUNG DER DATEI '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Datei (&00) kann nicht weiter bearbeitet werden. Naehere Information
ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt
bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

### Maßnahme

Fehlerunterlagen mit Fehlermeldung an Systemdiagnose weiterleiten.

## SEZ0024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0024 DATEI: (&00) BLOCKNUMMER: (&01)

### Bedeutung

Protokollierung von Datei und Blocknummer, falls ein Blockkopffehler
festgestellt wurde.

## SEZ0025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0025 DATEI '(&00)' UNTER MEHR ALS EINER KATALOG-IDENTIFIKATION KATALOGISIERT ODER CATID NICHT IN DER CATID-LISTE

### Bedeutung

Die Datei darf nur unter einer CAT-ID katalogisiert sein. SESAM-Dateien
duerfen sich nicht nur in der CAT-ID unterscheiden. Wenn eine Catid-Liste
zugewiesen ist, kann eine Datei nur mit einer Catid der Liste angelegt
werden.

### Maßnahme

Dateinamen aendern bzw. mindestens eine der Dateien loeschen. Catid-Liste
anpassen.

## SEZ0030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0030 DATEI '(&00)' EROEFFNET

### Bedeutung

Es wird protokolliert, dass die Datei eroeffnet worden ist.

## SEZ0031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0031 DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Es wird protokolliert, dass die Datei geschlossen worden ist.

## SEZ0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0032 DATEI '(&00)' IST LEER

### Bedeutung

Die Datei (&00) soll zum Lesen eroeffnet werden, ist aber leer.

### Maßnahme

Die Meldung ist nur ein Hinweis. Massnahmen ergeben sich gegebenenfalls
aus einer nachfolgenden Meldung.

## SEZ0033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0033 DIE DATEI '(&00)' KANN AUF DEN IN DER MEDIENTABELLE ANGEGEBENEN MEDIEN NICHT MEHR ANGELEGT WERDEN.

### Bedeutung

Wegen eines Fehlers oder wegen Platzmangel kann die Datei (&00) auf
keinem der Geraete, die in der Medientabelle fuer diesen Dateityp
definiert sind, angelegt werden. In der Medientabelle ist fuer diesen
Dateityp DEVICE REQUEST definiert, deshalb wird die Eingabe eines Geraets
von der Konsole angefordert.

### Maßnahme

Auf die folgende Eingabeanforderung reagieren.

## SEZ0034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0034 BITTE NEUES MEDIUM FUER DATEI (&00) EINGEBEN. ANTWORT (PUBLIC [<CATID>]; PRIVATE [<CATID>],<DEVICE-TYPE>,<VSN>[,<VSN>,.. ]; IGNORE)

### Bedeutung

Bitte ein Geraet angeben, auf dem die Datei (&00) angelegt wird.
PUBLIC [catid]: Die Datei wird auf Pubset [mit vorgegebener Catid]
angelegt.
PRIVATE [catid],device-type,<vsn>[,<vsn>,... ]: Die Datei wird auf
Privatplatten [mit vorgegebener Catid] und den angegebenen VSNs auf dem
angegebenen Geraetetyp angelegt. Es koennen maximal 6 VSNs angegeben
werden.
IGNORE: Die Datei wird nicht angelegt (Dateityp CATREC, PBI und DDLTA)
bzw. es wird versucht, die Datei mit der naechsten Folgenummer auf dem
selben Medium anzulegen (Dateityp DALOG und CATLOG).

### Maßnahme

Frage beantworten. Der DBH steht, solange die Frage nicht beantwortet ist.
Bei Eingabe von IGNORE fuer den Dateityp CATREC, PBI oder DDLTA wird die
die Anforderung ausloesende Anweisung abgewiesen. Bei der Eingabe von
IGNORE fuer den Dateityp DALOG oder CATLOG wird versucht die Datei mit
der naechsten Folgenummer auf dem bisherigen Medium anzulegen. Das kann
gelingen, wenn auf dem Medium Platz geschaffen worden ist. Nach drei
fehlgeschlagenen Versuchen wird die Datenbank fuer Aenderungen gesperrt.

## SEZ0035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0035 FALSCHE EINGABE. ANTWORT (PUBLIC [<CATID>]; PRIVATE [<CATID>], <DEVICE-TYPE>,<VSN>[,<VSN>,.. ]; IGNORE)

### Bedeutung

Die Antwort war ungueltig.
Moegliche Ursachen:
- Syntaxfehler
- das angegebene PVS ist voll oder fuer die Benutzerkennung unzugaenglich
- der angegebene Volumetyp ist im System nicht bekannt.

### Maßnahme

Korrekte Antwort eingeben.

## SEZ0036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0036 FASTPAM-FEHLER '(&01)' WAEHREND DER BEARBEITUNG DER DATEI (&00). IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DFP(&01)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung der Datei (&00) trat der Fehler (&01) auf. Naehere
Information ueber den FASTPAM-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Falls die laufende Funktion mit Dump abgebrochen worden ist,
Fehlerunterlagen mit Fehlermeldung an Diagnose weiterleiten.

## SEZ0037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0037 FASTPAM MELDET '(&00)' MIT SUBCODE '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DFP(&00)

### Bedeutung

Beim ENABLE oder DISABLE meldet FASTPAM (&00). Naehere Information ueber
den FASTPAM-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt
bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.
Tritt der Fehler beim ENABLE auf, schaltet SESAM auf UPAM um.

### Maßnahme

Ursache beheben. Wenn sie auf einen Systemfehler schliessen laesst,
Fehlerunterlagen mit Fehlermeldung an Diagnose weiterleiten.

## SEZ0038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEZ0038 SESAM ARBEITET MIT UPAM WEITER

### Bedeutung

FASTPAM hat einen Fehler gemeldet. SESAM arbeitet mit UPAM weiter.

### Maßnahme

Den in der vorausgegangenen Meldung angezeigten Fehler beheben.

## SEZ0039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEZ0039 SESAM ARBEITET MIT FASTPAM IM TESTMODUS WEITER

### Bedeutung

Es fehlt eine FASTPAM-Berechtigung, siehe vorausgegangene Meldung.
SESAM arbeitet mit FASTPAM im Testmodus.

### Maßnahme

Den in der vorausgegangenen Meldung angezeigten Fehler beheben.

## SEZ0040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEZ0040 DIE OPTIONEN MACHEN (&00) FPAMACCS ERFORDERLICH. ZU VIEL FUER FASTPAM OHNE RESIDENTE BEREICHE

### Bedeutung

Es fehlt die FASTPAM-Berechtigung. Auch der Betrieb von FASTPAM ohne
residente Bereiche ist nicht moeglich, weil die aufgrund der Optionen
benoetigte Anzahl FPAMACCs groesser als 500 ist.

### Maßnahme

Optionen anpassen, Berechtigung fuer FASTPAM beantragen oder mit UPAM
vorliebnehmen

## SEZ0041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEZ0041 DIE OPTIONEN MACHEN (&00) FPAMACCS ERFORDERLICH. ZU VIEL FUER FASTPAM

### Bedeutung

Die aufgrund der Optionen benoetigte Anzahl FPAMACCs ist groesser als
5000.

### Maßnahme

Optionen anpassen oder mit UPAM vorliebnehmen

## SEZ0042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

SEZ0042 SESAM VERWENDET DIE ZUGRIFFSMETHODE FASTPAM MIT RESIDENTEN BEREICHEN

### Bedeutung

SESAM/SQL verwendet die Zugriffsmethode FASTPAM fuer alle Dateien mit
Ausnahme von Datenbankdateien, die auf Shared oder Protected Private
Disks (SPD bzw. PPD) liegen.
Die Minimalanforderung fuer die Anzahl residenter Seiten, die im
Startkommando beim DBH-Start ueber den Parameter RESIDENT-PAGES angegeben
wurde, konnte befriedigt werden.

## SEZ0101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0101 FEHLER BEI INITIALISIERUNG DER MODULTABELLE

### Bedeutung

Programminterner Fehler.

### Maßnahme

Fehlermeldung mit Dump an Systemdiagnose senden.

## SEZ0102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0102 FEHLER BEIM EINTRAG DES MODULS '(&00)' IN DIE MODULTABELLE

### Bedeutung

Programminterner Fehler.

### Maßnahme

Fehlermeldung mit Dump an Systemdiagnose senden.

## SEZ0103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0103 FEHLER BEI NACHLADEN DES MODULS '(&00)', BIND-RETURNCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursachen:
a) Modul (&00) konnte in der SESAM-Modulbibliothek nicht gefunden werden.
b) Modul (&00) hat den falschen Korrektur- bzw. Versionsstand.

## SEZ0104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0104 SYMBOL '(&00)' NICHT GEFUNDEN, BIND-RETURNCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Programminterner Fehler.

### Maßnahme

Fehlermeldung mit Dump an Systemdiagnose senden.

## SEZ0105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0105 FALSCHE ILCS-VERSION

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
Falsche CRTE-Bibliothek zugewiesen.

### Maßnahme

Zuweisung der CRTE-Bibliothek ueberpruefen. Falls diese Fehlermeldung
weiterhin auftritt, eine Fehlermeldung mit Dump an Systemdiagnose
senden.

## SEZ0106

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0106 SPEICHERMANGEL BEI INITIALISIERUNG DER ILCS

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
Das Public-Space-Limit der Benutzerkennung ist zu klein.

### Maßnahme

User-Attribute bzgl. Public-Space-Limit ueberpruefen und ggf. erhoehen
lassen.

## SEZ0107

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0107 INTERNER FEHLER BEI INITIALISIERUNG DER ILCS

### Bedeutung

Programminterner Fehler.

### Maßnahme

Fehlermeldung mit Dump an Systemdiagnose senden.

## SEZ0108

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0108 UNERWARTETE RUECKMELDUNG BEI INITIALISIERUNG DER ILCS

### Bedeutung

Programminterner Fehler.

### Maßnahme

Fehlermeldung mit Dump an Systemdiagnose senden.

## SEZ0109

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0109 DIE ZUGEWIESENE SESAM-MODULBIBLIOTHEK IST NICHT FUER DIESE HARDWAREUMGEBUNG FREIGEGEBEN.

### Bedeutung

Das Lieferbestandteil SYSLNK.SESAM-SQL.xxx ist nicht fuer SX-Hardware
freigegeben.

### Maßnahme

Korrekte SESAM-Modulbibliothek SPULNK.SESAM-SQL.xxx zuweisen und
Programm neu starten.

## SEZ0110

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ0110 PROGRAMMBIBLIOTHEK KANN NICHT ERMITTELT WERDEN.

### Bedeutung

Die Programmbibliothek, aus der das Programm gestartet wurde,
kann nicht ermittelt werden.

## SEZ1001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1001 BEI DATEI '(&00)' LESE- BZW. SCHREIBFEHLER AUFGETRETEN. DVS-FEHLER: '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Fehler beim Lesen oder Schreiben (auch Hardwarefehler). Naehere
Information ueber den DVS-Fehler kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

### Maßnahme

DVS-Fehler beheben, Anweisung wiederholen.

## SEZ1002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1002 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Fehler beim Open. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann
ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch
'Systemmeldungen' entnommen werden.

### Maßnahme

DVS-Fehler beheben, Anweisung wiederholen.

## SEZ1003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1003 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHLIESSEN DER DATEI '(&00)' ODER FEHLER BEIM BANDWECHSEL. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

### Maßnahme

Programm wird abgebrochen, Lauf wiederholen.

## SEZ1004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1004 DATEIZUGRIFF OHNE VORHERIGEN OPEN

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ1005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1005 INTERNER PROGRAMMFEHLER. MAXIMALE ANZAHL DER DATEIEN ERREICHT

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ1006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1006 FUER DIE AUSGABE-DATEI '(&00)' WURDE EIN LESE-AUFTRAG GEGEBEN

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ1007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1007 FUER DIE EINGABE-DATEI '(&00)' WURDE EIN SCHREIB-AUFTRAG GEGEBEN

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ1008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1008 ZWEITER OPEN AUF DATEI '(&00)' OHNE VORHERIGEN CLOSE

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ1009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1009 WAIT-AUFTRAG AUF DATEI '(&00)' OHNE VORHERIGEN READ-AUFTRAG

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ1010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1010 WAIT-AUFTRAG AUF DATEI '(&00)' OHNE VORHERIGEN WRITE-AUFTRAG

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ1011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1011 VERSORGUNGSFEHLER: FALSCHER OPCODE

### Bedeutung

In Versorgungsparameter wurde ein falscher Operationscode angegeben.

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ1012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1012 DB-NAME IN ZUGEWIESENER DATEI STIMMT NICHT UEBEREIN MIT DEM IN DER ANGEFORDERTEN DATEI

## SEZ1013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1013 DATEI '(&00)' IN MEHREREN PVS'S KATALOGISIERT

### Maßnahme

Dafuer sorgen, dass der Dateiname ueber alle PVSs hinweg eindeutig ist.

## SEZ1014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1014 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. DVS-FEHLER '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
entnommen werden.

### Maßnahme

Datei katalogisieren, Lauf wiederholen.

## SEZ1015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1015 VERSORGUNGSFEHLER: ADRESSE DES EIN/AUSGABE-BEREICHS FALSCH

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen und
einsenden.

## SEZ1016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1016 VERSORGUNGSFEHLER: BLOCKLAENGE/BLOCKANZAHL FALSCH

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen und
einsenden.

## SEZ1017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1017 DATEI '(&00)' NICHT IN AKTUELLER VERSION ERSTELLT ODER UNZULAESSIG

### Bedeutung

Programm wird abgebrochen.

### Maßnahme

Richtige Datei von aktueller Version zuweisen, Lauf wiederholen.

## SEZ1018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1018 ALLGEMEINER VERSORGUNGSFEHLER

### Bedeutung

Falsche Eingabeparameter.

### Maßnahme

Programm wird abgebrochen. Lauf wiederholen.

## SEZ1019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1019 SESAM-DATEINAME '(&00)', LINKNAME '(&01)'

### Bedeutung

Auf die SESAM-Datei wurde ein Open durchgefuehrt.

## SEZ1020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1020 BENUTZERDATEINAME '(&00)'

### Bedeutung

Auf den Benutzerdateinamen wurde ein OPEN durchgefuehrt.

## SEZ1021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1021 BEI DER DATEI '(&00)' LESE- BZW. SCHREIBFEHLER AUFGETRETEN

## SEZ1022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1022 DVS-FEHLER '(&01)' BEI DATEI '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Bei System-Makros ist ein DVS-Fehler aufgetreten. Naehere Information
ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt
bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

### Maßnahme

Programm wird abgebrochen. Lauf wiederholen.

## SEZ1023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1023 FALSCHE DATEIZUWEISUNG. LINKNAME: (&00)

### Bedeutung

Programm wird abgebrochen.

### Maßnahme

Richtige Datei zuweisen. Lauf wiederholen.

## SEZ1024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1024 ..VERLANGT: SESAM-DATEINAME: (&00)

## SEZ1025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1025 .............USER-DATEINAME: (&00)

## SEZ1026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1026 ZUGEWIESEN: SESAM-DATEINAME: (&00)

## SEZ1027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1027 .............USER-DATEINAME: (&00)

## SEZ1028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1028 FALSCHER GERAETETYP BEI DA-LOG-DATEI

### Bedeutung

Fuer die DA-LOG-Datei wurde der Geraetetyp 'Magnetbandkassette'
zugewiesen.

### Maßnahme

Platte oder Band der DA-LOG-Datei zuweisen.

## SEZ1029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1029 DVS-FEHLER '(&01)' BEI 'RELEASE' AUFGETRETEN. LINKNAME: '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

RELEASE ist fehlerhaft ausgefuehrt worden. Naehere Information ueber den
DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem
BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

## SEZ1030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1030 DVS-FEHLER '0927' BEIM SCHREIBEN VON DATEI '(&00)' AUFGETRETEN (PAM-EVENTING-FEHLER). IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS0927

### Bedeutung

Beim Schreiben der DA-LOG-Datei ist ein Fehler im PAM-EVENTING
aufgetreten. Die Fehlerursache ist im 'Event Control'-Block eingetragen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SEZ1031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1031 FOLGEDATEI '(&00)' WIRD GEOEFFNET.

### Bedeutung

In einer Konfigurationsdatei war die Folgedatei (&00) definiert.
Die Folgedatei wird geoeffnet.

### Maßnahme

keine

## SEZ1032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1032 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN.

### Bedeutung

Es soll die Folgedatei (&00) geoeffnet werden. Die Datei ist nicht
vorhanden.

### Maßnahme

Datei mit BS2000-FILE-Kommando anlegen.

## SEZ1033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1033 DAS DUPLIKAT DER CATID '(&00)' WIRD IGNORIERT.

### Bedeutung

In der Catid-Datei ist eine Catid mehrfach definiert. Duplikate
werden ignoriert.

### Maßnahme

Catid-Datei vor dem naechsten Programmstart korrigieren.
Falls das aktuelle Programm ein SESAM-DBH ist, dann kann bereits in der
aktuellen DBH-Session mit der Administrationsanweisung MODIFY-CATID-LIST
eine andere oder die korrigierte Catid-Datei zugewiesen werden.

## SEZ1034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1034 DIE DEFAULT-CATID '(&00)' DER AKTUELLEN KENNUNG FEHLT IN DER CATID-DATEI.

### Bedeutung

Die Default-Catid der aktuellen Kennung muss in der Catid-Liste enthalten
sein. Da sie in der Catid-Datei nicht definiert war, wurde sie implizit
in die interne Catid-Liste uebernommen.

### Maßnahme

Catid-Datei vor dem naechsten Programmstart korrigieren.

## SEZ1035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1035 DIE CATID '(&00)' WURDE NICHT IN DIE CATID-LISTE UEBERNOMMEN.

### Bedeutung

Eine Catid darf nur aus Grossbuchstaben und Ziffern bestehen.
Wildcard-Symbole sind nicht erlaubt.

### Maßnahme

Catid-Datei vor dem naechsten Programmstart korrigieren.
Falls das aktuelle Programm ein SESAM-DBH ist, dann kann bereits in der
aktuellen DBH-Session mit der Administrationsanweisung MODIFY-CATID-LIST
eine andere oder die korrigierte Catid-Datei zugewiesen werden.

## SEZ1036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1036 DIE MIT LINKNAMEN SESAMCID ZUGEWIESENE DATEI (&00) WURDE NICHT GEFUNDEN.

### Bedeutung

Die angegebene Datei wurde nicht gefunden, es ist deshalb keine
Catid-Liste wirksam.

### Maßnahme

Dateinamen ueberpruefen.
Falls das aktuelle Programm ein SESAM-DBH ist, dann kann bereits in der
aktuellen DBH-Session mit der Administrationsanweisung MODIFY-CATID-LIST
eine andere Catid-Datei zugewiesen werden.

## SEZ1037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1037 DIE MIT LINKNAMEN SESAMCID ZUGEWIESENE DATEI (&00) IST LEER.

### Bedeutung

Die angegebene Datei ist leer, es ist deshalb keine
Catid-Liste wirksam.

### Maßnahme

Datei bzw. Dateinamen ueberpruefen.
Falls das aktuelle Programm ein SESAM-DBH ist, dann kann bereits in der
aktuellen DBH-Session mit der Administrationsanweisung MODIFY-CATID-LIST
eine andere oder die korrigierte Catid-Datei zugewiesen werden.

## SEZ1038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ1038 DATEI (&00) UNTER KEINER CATID KATALOGISIERT. MINDESTENS EINES DER IN DER CATID-LISTE ANGESPROCHENEN PUBSETS NICHT ZUGREIFBAR. BETROFFENE CATID: (&01)

### Bedeutung

Die Datei ist unter keiner einzigen Catid aus der Catid-Liste
katalogisiert. Ausserdem ist fuer mindestens eine Catid der DVS-Fehler
DMS0501, DMS0512 oder DMS051B aufgetreten. Die Ursache kann daher darin
bestehen, dass mindestens eines der in der Catid-Liste angesprochenen
Pubsets temporaer nicht zugreifbar ist oder dass die Catid einfach falsch
geschrieben ist.
Es handelt sich hier aber nur um eine Warnung, denn das Nichtvorhandensein
einer Datei deutet nicht unbedingt auf einen Fehler hin.

### Maßnahme

- Wenn die Existenz der Datei erforderlich ist und sie zu einem Pubset
gehoert, das zur Zeit nicht zugreifbar ist, dann das Pubset durch den
System-Administrator zuschalten lassen.
- Wenn die Existenz der Datei erforderlich ist und die zugehoerige Catid
in der Catid-Liste fehlt bzw. falsch geschrieben ist, dann die
Catid-Datei vor dem naechsten Programmstart korrigieren.
Falls das aktuelle Programm ein SESAM-DBH ist, dann kann bereits in der
aktuellen DBH-Session mit der Administrationsanweisung MODIFY-CATID-LIST
eine andere oder die korrigierte Catid-Datei zugewiesen werden.

## SEZ2002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2002 SYNTAKTISCHER FEHLER BEI DATEINAMEN '(&00)'

### Bedeutung

Der angegebene Dateiname ist formal falsch (CAT-ID oder USER-ID zu lang).

### Maßnahme

Dateinamen korrigieren.

## SEZ2003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2003 SPACE-ZUWEISUNG FUER WORK-DATEI ZU KLEIN; MIN SPACE = ((&00),(&01))

### Bedeutung

Die mit LINKNAME zugewiesene WORK-Datei ist zu klein.

### Maßnahme

/CREATE-FILE-Kommando mit erforderlicher SPACE-Angabe eingeben.

## SEZ2101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2101 FEHLER BEIM OPEN AUF DIE MAIL-PARAMETERDATEI

### Bedeutung

Beim Open auf die Parameterdatei zu den Mail-Funktionen von SESAM
ist ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen.

## SEZ2102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2102 FEHLER BEIM LESEN DER MAIL-PARAMETERDATEI

### Bedeutung

Beim Lesen der Parameterdatei zu den Mail-Funktionen von SESAM
ist ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen.

## SEZ2103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2103 FEHLER BEIM OPEN AUF DER MAIL-TEMPORAERDATEI

### Bedeutung

Beim Open auf die Temporaerdatei fuer die Funktion COLLECT der
Mail-Funktionen von SESAM ist ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen.
Eventuellen Platzmangel beseitigen.

## SEZ2104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2104 FEHLER BEIM CLOSE DER MAIL-TEMPORAERDATEI

### Bedeutung

Beim Close der Mail-Temporaerdatei fuer ihren Versand als Mail-Anhang
ist ein Fehler aufgetreten.
Ein Versand der Datei ist daher nicht moeglich.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen..

## SEZ2105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2105 FEHLER BEIM SCHREIBEN DER MAIL-TEMPORAERDATEI

### Bedeutung

Beim Schreiben der Mail-Temporaerdatei ist ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Eventuellen Platzmangel auf der Kennung beseitigen.

## SEZ2110

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2110 MAIL-SERVICE NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die fuer das Senden von Mails notwendigen Subsysteme sind nicht
verfuegbar.

### Maßnahme

Pruefen, ob die notwendigen Subsysteme (ASTI) geladen und aktiviert sind.

## SEZ2111

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2111 MAIL-SERVICE MELDET FEHLER.

### Bedeutung

Das Senden einer Mail wurde mit einem Fehler quittiert.

### Maßnahme

Die Mail-Funktionen haben einen Fehler festgestellt.
Es koennte ein unzulaessiges Zeichen in der Empfaengeradresse stehen.

## SEZ2120

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2120 KEIN MAIL-EMPFAENGER ANGEGEBEN.

### Bedeutung

In der Parameterdatei zu den Mail-Funktionen von SESAM fehlt die
Angabe der Adresse eines Empfaengers.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen.

## SEZ2121

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ2121 NUR DIE ERSTEN 100 MESSAGENUMMERN WERDEN AUSGEWERTET

### Bedeutung

In der Parameterdatei stehen mehr als 100 Messagenummern.
Es werden nur 100 ausgewertet.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen.

## SEZ3001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3001 DATEIZUGRIFF OHNE VORHERIGEN OPEN

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen und
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ3002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3002 VERSORGUNGSFEHLER: FALSCHER OP-CODE

### Bedeutung

Im Versorgungsoperanden wurde ein falscher Operationscode angegeben.

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ3003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3003 ZWEITER OPEN AUF DATEI '(&00)' OHNE VORHERGEHENDEN CLOSE

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen.

## SEZ3004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3004 INTERNER PROGRAMMFEHLER. MAXIMALE ANZAHL DER DATEIEN ERREICHT

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen,
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ3006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3006 FALSCHE SATZ- ODER BLOCKLAENGE IN PARAMETERLEISTE

### Maßnahme

Dump erstellen.

## SEZ3007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3007 ALLGEMEINER VERSORGUNGSFEHLER

### Maßnahme

Im Falle eines Programmendes ohne TERMD einen Dump erstellen und
Fehlermeldung einsenden.

## SEZ3008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3008 OPEN DURCHGEFUEHRT AUF SESAM-DATEI '(&00)' MIT LINKNAMEN '(&01)'

## SEZ3009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3009 OPEN DURCHGEFUEHRT AUF BENUTZERDATEI '(&00)'

## SEZ3010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3010 DVS-FEHLER '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SEZ3011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3011 DATEINAME '(&00)', LINKNAME '(&01)'

### Bedeutung

DVS-Fehler bei Datei aufgetreten.

### Maßnahme

Programm wird abgebrochen, Lauf wiederholen.

## SEZ3012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3012 DATEI-EIGENSCHAFTEN FUER DATEI '(&00)' UNVOLLSTAENDIG DEFINIERT

### Bedeutung

Die im /FILE-Kommando angegebene Datei wurde nicht vollstaendig definiert.

### Maßnahme

/FILE-Kommando korrigieren.

## SEZ3013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ3013 DATEI '(&00)' IN MEHREREN PVS'S KATALOGISIERT

### Maßnahme

Dafuer sorgen, dass der Dateiname ueber alle PVSs hinweg eindeutig ist.

## SEZ4000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4000 'PCB' WURDE BEREITS MIT 'CONTXT' VERAENDERT

### Bedeutung

Die Register und/oder der Befehlszaehler wurden im aktuellen
Unterbrechungszustand bereits mit CONTXT veraendert.

## SEZ4001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4001 ENDE DER PROGRAMM-LAUFZEIT BEI BEFEHLSZAEHLER '(&00)'

### Maßnahme

Mehr CPU-Zeit fuer Programmablauf zur Verfuegung stellen (Parameter
CPU-LIMIT im ENTER-JOB- bzw. START-PROGRAM-Kommando erhoehen bzw.
Jobklasse mit hoeherer Zeitbeschraenkung verwenden).

## SEZ4002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4002 FEHLER. UNTERBRECHUNGS-GEWICHT '(&00)' BEI BEFEHLSZAEHLER '(&01)'

### Maßnahme

Dump an SESAM-Diagnose weiterleiten.

## SEZ4003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4003 PROGRAMM-FEHLER. UNTERBRECHUNGS-GEWICHT '(&00)' BEI BEFEHLSZAEHLER '(&01)'

### Maßnahme

Dump an SESAM-Diagnose weiterleiten.

## SEZ4004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4004 ADMINISTRATIONSANWEISUNG '(&00)' BEI BEFEHLSZAEHLER '(&01)'

## SEZ4005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4005 ADMINISTRATIONSANWEISUNG WURDE ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Die Administrationsanweisung kann gegenwaertig nicht bearbeitet
werden.

### Maßnahme

Administrationsanweisung zu einem spaeteren Zeitpunkt wiederholen.

## SEZ4010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4010 ADMINISTRATIONSANWEISUNG: (&00)

## SEZ4600

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEZ4600 PROGRAMM '(&00)', VERSION (&01) GESTARTET. TSN: (&02)

## SEZ4601

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : YES

SEZ4601 PROGRAMM '(&00)' NORMAL BEENDET

## SEZ4602

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : YES

SEZ4602 PROGRAMM '(&00)' FEHLERHAFT BEENDET

### Maßnahme

Weitere Meldungshinweise analysieren und ggf. Programm neu laden.

## SEZ4603

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : YES

SEZ4603 PROGRAMM '(&00)' MIT WARNUNG BEENDET

### Bedeutung

Programm (&00) ist fehlerfrei gelaufen, jedoch wurden Unstimmigkeiten
waehrend der Verarbeitung festgestellt.

### Maßnahme

SYSLST-Protokoll beachten

## SEZ4611

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4611 EINGELESENER SATZ WURDE ABGESCHNITTEN. ERNEUT EINLESEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Eine vorangegangene Eingabe war laenger als der vorgesehene Eingabepuffer.
Daher wurde der das Ende des Eingabepuffers ueberschreitende Teil der
Eingabe abgeschnitten.

### Maßnahme

- Meldung mit "Y" beantworten, und dann Eingabe mit geringerer Laenge
wiederholen oder
- Meldung mit "N" beantworten. Dann wird das Abschneiden des eingegebenen
Satzes ignoriert, und der eingelesene Teil des Satzes wird vom Programm
weiterverarbeitet.

## SEZ4651

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4651 UNTERSCHIEDLICHE SESAM-VERSIONSSTAENDE. VERSION DES NACHLADENDEN LLM: (&00); NACHGELADENES LLM (NAME/VERSION): (&01) / (&02)

### Bedeutung

Das nachgeladene LLM hat einen anderen Versionsstand als das nachladende
LLM. Der Programmlauf wird abgebrochen.

### Maßnahme

Korrekte SESAM-Modulbibliothek zuweisen und Programm neu starten.

## SEZ4652

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4652 MODUL (&00) DER VERSION (&01) KONNTE NICHT NACHGELADEN WERDEN.

### Bedeutung

Das Modul (&00) der Version (&01) ist nicht in der
SESAM-Modulbibliothek vorhanden.
Der Programmlauf wird abgebrochen.

### Maßnahme

Korrekte SESAM-Modulbibliothek zuweisen und Programm neu starten.

## SEZ4656

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4656 MODUL MIT SESAM-MODULTABELLE IN KEINER DER DURCHSUCHTEN BIBLIOTHEKEN GEFUNDEN. LADEN ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Die SESAM-Diagnose verstaendigen.

## SEZ4659

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4659 VERSIONSPLAUSIBILITAETS-PRUEFUNG: DER NACHGELADENE MODUL (&00) IST KEIN SESAM-MODUL

## SEZ4700

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4700 SEBSORT-STEUERANWEISUNGEN FEHLEN

### Maßnahme

SEBSORT-Lauf mit vollstaendigen Steueranweisungen wiederholen.

## SEZ4701

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4701 FALSCHE SEBSORT-STEUERANWEISUNG

### Maßnahme

SEBSORT-Lauf mit korrigierten Steueranweisungen wiederholen.

## SEZ4702

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4702 DATEI IST KEINE ZD-UNS-DATEI ODER DER DATENBANKNAME IST >17 ZEICHEN

### Maßnahme

SEBSORT-Lauf mit ZD-UNS-Datei wiederholen oder den Datenbanknamen
korrigieren.

## SEZ4703

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4703 SATZ- BZW. PSW-LAENGE FEHLT BZW. NICHT 3-STELLIG

### Bedeutung

Die Laengenanweisung ist zwingend oder die Laenge ist > 3 Zeichen.
PSW: Primaerschluesselwert.

### Maßnahme

Lauf mit Laengenangabe wiederholen.

## SEZ4704

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4704 SORT-FEHLER. LAUF WIEDERHOLEN

## SEZ4705

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4705 SEBSORT: EIN- UND AUSGABE

### Bedeutung

Ueberschriftszeile.

## SEZ4706

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ4706 ZU SORTIERENDE DATEI IST KEINE ZD-UNS-DATEI

### Maßnahme

SEBSORT-Lauf mit ZD-UNS-Datei wiederholen.

## SEZ5000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5000 VERWENDETER MEDIENKATALOG '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend dieser SESAM-DBH-Session wird der angegebene Medienkatalog
verwendet.

## SEZ5001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5001 DATEI '(&00)' EINGERICHTET AUF MEDIENSATZ-NR. '(&01)'

### Bedeutung

Die Datei wurde gemaess den Angaben eingerichtet, die im Mediensatz
getroffen wurden.

## SEZ5005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5005 FUER MEDIENKATALOG '(&00)' WURDE LETZTER MEDIENSATZ FUER DATEITYP '(&01)' ERREICHT

### Bedeutung

Beim Einrichten der aktuellen Datei des Dateityps (&01) wird der letzte
Mediensatz des Medienkatalogs verwendet. Tritt beim letzten Mediensatz
ein DVS-Fehler auf und wurde als Endebehandlung nicht vereinbart, ein
Reserve-Geraet anzufordern, so wird der SESAM-Lauf mit 'Consistency Check
AA 80/06' abgebrochen.

### Maßnahme

Dateien loeschen.

## SEZ5014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5014 GERAETETYP NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Angegebener Geraetetyp nicht in der Geraetetabelle eingetragen.

### Maßnahme

Eingabe mit richtigem Geraetetyp wiederholen.

## SEZ5020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5020 WEGEN DVS-FEHLER '(&01)' DATEI '(&00)' AUF PVS MIT STANDARD-CAT-ID EINGERICHTET. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Im letzten Satz des Medienkatalogs wird durch die Angabe 'PVS cat-id'
festgelegt, auf welchem PVS Dateien eingerichtet werden sollen. Da jedoch
die entsprechende Cat-Id infolge DVS-Fehler (&01) fuer diese Kennung nicht
zugreifbar ist, wurde die Datei (&00) nicht auf dem angegebenen, sondern
auf dem PVS mit der Standard-Cat-Id eingerichtet.

### Maßnahme

Datei ueber das Standard-PVS ansprechen. Medienkatalogsatz aendern oder
ggf. den Systemverwalter verstaendigen.

## SEZ5021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5021 ERZEUGTE JV '(&00)' ENTHAELT: '(&01)'

## SEZ5100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5100 FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF EINES JV-MAKROS FUER JV '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG JVS(&00)

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der Job-Variable (&01) kam der unerwartete
JVS-Fehlerschluessel (&00).

### Maßnahme

Naehere Information ueber den JVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SEZ5101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5101 FEHLER BEIM NACHLADEN DES TEXT-MODULS FUER DIE JV-BEARBEITUNG

### Bedeutung

Der Text-Modul SEZTXT fuer die JV-Bearbeitung konnte nicht nachgeladen
werden oder es wurden die Externverweise darauf nicht befriedigt.

### Maßnahme

Text-Modul SEZTXT in der SESAM-Bibliothek zur Verfuegung stellen oder
das /START-PROGRAM Kommando ueberpruefen.

## SEZ5102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5102 JOB-VARIABLE IM TEXT-MODUL NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Im Text-Modul SEZTXT fuer die JV-Bearbeitung ist die zu bearbeitende
Job-Variable nicht vorhanden.

### Maßnahme

Text-Modul SEZTXT korrigieren.

## SEZ5103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5103 FEHLER IM TEXT-MODUL FUER DIE JV-BEARBEITUNG

### Bedeutung

Der Text-Modul SEZTXT fuer die JV-Bearbeitung ist falsch aufgebaut.

### Maßnahme

Text-Modul SEZTXT korrigieren.

## SEZ5104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5104 FEHLER BEI DER BEARBEITUNG DER INSERTS IN DER JOB-VARIABLEN

### Bedeutung

Die Inserts im Inhalt der Job-Variablen werden vom Programm anders
versorgt als sie im Text-Modul SEZTXT beschrieben sind.

### Maßnahme

Text-Modul SEZTXT korrigieren.

## SEZ5105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ5105 FEHLER BEI DER BEARBEITUNG DES SUFFIX IM JV-NAMEN

### Bedeutung

Der Suffix im Namen der Job-Variablen wird vom Programm anders versorgt,
als er im Text-Modul SEZTXT beschrieben sind.

### Maßnahme

Text-Modul SEZTXT korrigieren.

## SEZ8001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 99

Warranty : NO

SEZ8001 DUMP WURDE ERZEUGT

### Bedeutung

Ein Dump dieser Task wurde erzeugt

### Maßnahme

-

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen