## NBR0001

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0001 /CANCEL-RUN-PROCESS: ANGEGEBENE RUN-ID NICHT GEFUNDEN

## NBR0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0002 KEINE BERECHTIGUNG, DIE ANGEGEBENE /RUN-SEQUENZ ABZUBRECHEN. /CANCEL-RUN-PROCESS ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine /RUN-Sequenz darf, wenn der Systemparameter NBCONOPI = Y ist,
nur dann abgebrochen werden, wenn derjenige, der das Kommando
/CANCEL-RUN-PROCESS eingibt, das Privileg TSOS besitzt oder seine
Operator-Id mit derjenigen uebereinstimmt, unter der das
/RUN-Kommando eingegeben wurde

## NBR0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 00

Warranty : NO

NBR0007 SYSTEMFEHLER IM MODUL NBRSMSG

### Bedeutung

Taskankerfunktion gescheitert. Kommando kann nicht bearbeitet werden.

## NBR0008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0008 IM MODUL NBATOP IST EIN MAKROAUFRUF GESCHEITERT

## NBR0031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NBR0031 ALLE AN DEN BEDIENUNGSPLATZ GESENDETEN FRAGEN SIND BEANTWORTET

### Bedeutung

Antwort auf ein /SHOW-PENDING-MSG-Kommando.

## NBR0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NBR0032 ALLE MELDUNGEN AN ALLEN BEDIENUNGSPLAETZEN SIND BEANTWORTET

### Bedeutung

Antwort auf ein /SHOW-PENDING-MSG-Kommando.

## NBR0033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NBR0033 KEINE MELDUNG ENTSPRICHT DEN ANGEGEBENEN AUSWAHLKRITERIEN

### Bedeutung

Antwort auf ein /SHOW-PENDING-MSG-Kommando.

## NBR0034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NBR0034 FEHLER BEI DER AUSFUEHRUNG DES KOMMANDOS '/(&00)'; BEGRUENDUNG: '(&01)'

### Bedeutung

(&01): 1 = Boersenfehler
2 = Fehler in $MSG7X
3 = Fehler in $NBSRV
4 = Fehler in $TYPIO
5 = Fehler in $TSNGET
6 = Fehler in $GETMEM

## NBR0086

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0086 DIE MELDUNGEN FOLGENDER BENUTZERKENNUNGEN SIND VON DIESEM BEDIENPLATZ BESTELLT:

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos SHOW-MSG-SUBSCRIPTION. Die Liste der bestellten
Meldungen wird mit der Meldung NBR0090 ausgegeben.

## NBR0087

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0087 DIE MELDUNGEN FOLGENDER TASKS SIND VON DIESEM BEDIENPLATZ BESTELLT:

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos SHOW-MSG-SUBSCRIPTION. Die Liste der bestellten
Meldungen wird mit der Meldung NBR0090 ausgegeben.

## NBR0088

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0088 DIE MELDUNGEN FOLGENDER AUFTRAGSNAMEN SIND VON DIESEM BEDIENPLATZ BESTELLT:

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos SHOW-MSG-SUBSCRIPTION. Die Liste der bestellten
Meldungen wird mit der Meldung NBR0090 ausgegeben.

## NBR0089

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0089 DIE MELDUNGEN FOLGENDER BEDIENPLAETZE SIND VON DIESEM BEDIENPLATZ BESTELLT:

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos SHOW-MSG-SUBSCRIPTION. Die Liste der bestellten
Meldungen wird mit der Meldung NBR0090 ausgegeben.

## NBR0090

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0090 (&00) (&01) (&02) (&03) (&04)

### Bedeutung

Diese Meldung enthaelt eine Liste von bestellten Meldungen oder
Meldungsgruppen.

## NBR0091

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0091 EINIGE MELDUNGSBESTELLUNGEN IGNORIERT

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos MODIFY-MSG-SUBSCRIPTION. Einige der angegeben
Meldungen waren bereits bestellt oder abbestellt.

## NBR0092

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0092 TELESERVICE-MELDUNGEN SCHON VON KONSOLE '(&00)' BESTELLT

## NBR0093

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0093 DIE FOLGENDEN MELDUNGSSCHLUESSEL SIND VON DIESEM BEDIENPLATZ BESTELLT:

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos SHOW-MSG-SUBSCRIPTION. Die Liste der bestellten
Meldungen wird mit der Meldung NBR0090 ausgegeben.

## NBR0094

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0094 ES GIBT KEINE BESTELLTEN MELDUNGEN FUER DIESEN BEDIENPLATZ

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos SHOW-MSG-SUBSCRIPTION.

## NBR0095

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0095 NICHT BESTELLTE MELDUNGEN WERDEN DIESEM BEDIENPLATZ NICHT ZUGESTELLT

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos SHOW-MSG-SUBSCRIPTION.

## NBR0096

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0096 NICHT BESTELLTE MELDUNGEN WERDEN DIESEM BEDIENPLATZ EBENFALLS ZUGESTELLT

### Bedeutung

Ausgabe des Kommandos SHOW-MSG-SUBSCRIPTION.

## NBR0200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NBR0200 KOMMANDO NOCH NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Operator-Kommando mit derzeit unbekanntem oder noch nicht verfuegbarem
Server.

### Maßnahme

Kommando-Server (ev. Subsystem) laden und Kommando wiederholen.

## NBR0600

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0600 BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' IST MIT DER MELDUNGSABNAHME (&01) MINUTEN IM RUECKSTAND

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename des Bedienungsplatzes oder
Berechtigungsname.

## NBR0601

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NBR0601 EINIGE MELDUNGEN GINGEN VERLOREN, WEIL DIE ANWENDUNG SIE NICHT RECHTZEITIG ABGEHOLT HAT

## NBR0602

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0602 AUSGABESTAU AN KONSOLE ((&00))

### Bedeutung

Seit mindestens 1 Minute konnte an dieser physikalischen Konsole keine der
wartenden Meldungen ausgegeben werden.

## NBR0603

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0603 ASYNCHRONE FRAGE IGNORIERT. MAXIMALE ANZAHL ERREICHT

### Bedeutung

Das maximale eindeutige Kennzeichen fuer asynchrone Fragen (-9ZZ) ist
erreicht Es koennen keine neuen asynchronen Fragen erzeugt werden.

### Maßnahme

Versuchen Sie die asynchronen Fragen mit den hoechsten Fragekennzeichen
(-9ZZ, -9ZY, -9ZW usw.) zu beantworten oder starten Sie das System neu.

## NBR0666

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 45

Warranty : NO

NBR0666 ZUSATZINFORMATIONEN (GEKENNZEICHNET MIT '&') SIND MIT DOPPELPUNKT, FRAGEN (GEKENNZEICHNET MIT '?') MIT PUNKT ZU BEANTWORTEN !

## NBR0667

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0667 EMERGENCY FRAGEN BITTE MIT DUMMY TSN BEANTWORTEN

### Bedeutung

Die Dummy TSN ist waehrend des Startup P, spaeter E

## NBR0668

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0668 EMERGENCY FRAGE AUSGEKETTET

## NBR0669

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0669 EMERGENCY FRAGEN KOENNEN NUR VON PHYSIKALISCHEN KONSOLEN BEANTWORTET WERDEN

## NBR0701

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0701 ROUTING-BOERSEN-PROBLEM IN 'NBRMAIN'. SNAP-DUMP WIRD GEZOGEN

## NBR0704

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0704 LOGGING-BOERSEN-PROBLEM. SYSTEMABBRUCH

## NBR0705

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0705 '(&00)' ERSATZ-BEDIENUNGSPLATZ FUER '(&01)'

### Bedeutung

Als Reaktion auf /CONSOLE HELP wird die aktuelle
Ersatzbedienungsplatz-Zuweisung gemeldet.

## NBR0706

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0706 TEST-AUSGABE AUF BEDIENUNGSPLATZ '(&00)'

### Bedeutung

Um den Zustand des genannten Bedienungsplatzes (&00) zu ueberpruefen,
wurde eine Testausgabe gemacht. Erscheint diese Meldung auf einem anderen
Bedienungsplatz, ist der Bedienungsplatz (&00) defekt.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename des Bedienungsplatzes.

## NBR0707

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0707 BEARBEITUNG DES KOMMANDOS '(&00)' AUS RUN-SEQUENZ EINGELEITET

### Bedeutung

Wird ein aus einer RUN-Sequenz stammendes Kommando von der UCON-Task
der zustaendigen Instanz in Bearbeitung gegeben, wird dies dem
RUN-Eingeber gemeldet.

## NBR0708

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0708 NICHT ALLE OFFENEN FRAGEN AUSGEGEBEN

### Bedeutung

Infolge des Limits konnten nicht alle offenen Fragen ausgegeben werden.
Erst nach Beantwortung einiger dieser Fragen koennen weitere offene
Fragen behandelt werden.

### Maßnahme

Mit /STA MSG weitere Fragen ausgeben lassen.

## NBR0709

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0709 DAS KOMMANDO CANCEL-RUN-PROCESS WURDE FUER '(&00)' DURCH UCON SIMULIERT

## NBR0710

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0710 ABSCHALTEN DES HAUPTBEDIENUNGSPLATZES UNZULAESSIG

## NBR0711

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0711 BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' ABGESCHALTET

## NBR0712

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0712 BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' ZUGESCHALTET

## NBR0713

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0713 ALLE BEDIENUNGSPLAETZE INOPERABEL

### Bedeutung

Saemtliche physikalischen Bedienungsplaetze sind nicht funktionsfaehig.
Solange nicht wenigstens ein Bedienungsplatz zur Verfuegung steht, erzeugt
die Ersatzbedienungsplatz-Behandlung keine Meldungen mehr.

## NBR0714

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0714 BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' ERHAELT WIEDER SEINE FUNKTIONEN

## NBR0715

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0715 BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' VOM SYSTEM ZUGESCHALTET

## NBR0717

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0717 ANWENDUNG '(&00)' ZURUECKGEWIESEN. BEGRUENDUNG: '(&01)'

### Bedeutung

(&01): 1, syntaktischer Fehler
2, falscher Name
3, Berechtigungsname bereits belegt
4, falsches oder fehlendes Passwort
5, staendiger BCAM-Fehler
6, falscher Stationsname, siehe Klasse-2-Systemparameter 'NBBAPRIV'
7, Prozessorname ungleich dem 'eigenen Prozessor';
Siehe Klasse-2-Systemparameter 'NBBAPRIV'
8, Task zur Passwort-/Chipkarten-ueberpruefung konnte nicht
kreiert werden
9, es gibt keinen freien Eintrag in der Applikationstabelle. Die
Applikation kann nicht angeschlossen werden
10, falsche Chipkarte
11, ein Fehler ist im Laufe des Authentisierungsverfahrens
aufgetreten
12, die Applikation sollte sich mit Chipkarte authentisieren, aber
die DCAM Version ist < V10; kein Anschluss moeglich
13, die Applikation sollte sich mit Chipkarte authentisieren, aber
das Terminal, woher diese kommen sollte, hat keinen
Chipkartenleser; kein Anschluss moeglich
14, falscher Letter von der Applikation (das Protokoll der
Anmeldung mit Chipkarte wurde nicht respektiert);
kein Anschluss moeglich
15, Subsystem zur Chipkartenueberpruefung nicht vorhanden
16, Fehler in KVP-Protokoll
17, Ein Letter innerhalb des Anmeldeprotokolls konnte nicht
gesendet bzw. erhalten werden
18, keine eindeutige Connection Id; Anmeldung wiederholen
19, Operator Id. unbekannt (Kein JOIN-Eintrag fuer diese Op. Id)
20, Benutzerkennung abgelaufen
?, andere Fehler

## NBR0718

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0718 FEHLERHAFTER AUFTRAG AN 'NBRCONS' ODER FEHLERHAFTER MNEMOTECHNISCHER GERAETENAME IM AUFTRAG AN 'NBRCONS'. IGNORIERTER AUFTRAG:

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der an NBRCONS gesandte Auftrag ist fehlerhaft.
- Der eingegebene mnemotechnische Geraetename des Bedienungsplatzes ist
ungueltig.
Der Auftrag kann nicht ausgefuehrt werden.
Ein ERROR LOGGING-Eintrag wird geschrieben.

## NBR0719

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0719 NBRCONS-AUFTRAG VON KTT-EINSCHALUNGSROUTINE ZURUECKGEWIESEN. ABGEWIESENER AUFTRAG:

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Mnemotechnischer Geraetename des Bedienungsplatzes ist der
Konsol-Treiber-Task (KTT) unbekannt.
- falsche Ausgabe-Textlaenge.
Der Auftrag kann nicht ausgefuehrt werden.
Ein ERROR LOGGING-Eintrag wird geschrieben.

## NBR0720

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0720 PARAMETER-FEHLER IN $BTIMEL-AUFRUF

## NBR0721

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NBR0721 BERECHTIGTE ANWENDUNG '(&00)' NICHT MEHR AN '$CONSOLE' ANGESCHLOSSEN

## NBR0722

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0722 KOMMANDO '/ASR' ABGEWIESEN: 'SUPPRESS' NUR AN PHYSIKALISCHEN BEDIENUNGSPLAETZEN ERLAUBT

## NBR0723

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0723 '(&00)' MELDUNGEN '(&01)' WURDEN UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Die Produktion und Ausgabe von '(&00)' Meldungen '(&01)' wurde, wegen
moeglicher Systemueberlastung, unterdrueckt. Diese Massnahme ist noetig
gewesen, da die Anzahl der zu dieser Meldung fuehrenden Ereignisse im
Verhaeltnis zur Ausgabegeschwindigkeit zu hoch geworden war.

## NBR0724

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : YES

NBR0724 '/ASR'-FUNKTION 'SUPPRESS' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. BITTE VERWENDEN SIE DAS ERSATZKOMMANDO '/RESET-MSG-BUFFER'

## NBR0725

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0725 DAS /BROADCAST KOMMANDO KONNTE NICHT VOLLSTAENDIG AUSGEFUEHRT WERDEN; (&00) TASKS = (&01) + (&02) + (&03) + (&04) HABEN DEN BROADCASTTEXT NICHT ERHALTEN

### Bedeutung

(&01) - Anzahl der Tasks, die z.Z. die Broadcast Funktion unterdrueckt
haben
(&02) - Anzahl der Tasks, die z.Z. in "hold" (pended indefinitely) oder in
"destroy" sind und dadurch den Broadcasttext nicht bekommen werden
(&03) - Anzahl der Tasks, bei denen das Einhaengen der Contingency zur
Ausgabe des Broadcasttextes fehlerhaft gelaufen ist
(&04) - Anzahl der Tasks, bei denen wegen Speichermangel der Broadcasttext
nicht aufbereitet werden konnte

## NBR0726

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0726 TASK IDENTIFIZIERT DURCH STATION '(&00)' UND RECHNER '(&01)' NICHT GEFUNDEN. /MESSAGE KOMMANDO KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN.

## NBR0727

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0727 PARAMETER-FEHLER IM $POSTMS MAKROAUFRUF.

### Bedeutung

Der Makro $POSTMS wurde mit falscher UNIT, FUNCTION oder VERSION
Nummer aufgerufen.

## NBR0739

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0739 KOMMANDO /(&00) WARTET NOCH AUF BEENDIGUNG; ANZAHL DER EINGABEN = (&01)

### Bedeutung

Nach Eingabe des /SHUTDOWN Kommandos ist die Bearbeitung des Kommandos
(&00) noch nicht abgeschlossen und / oder das Kommando noch nicht aus
der Verwaltung in UCON entfernt. Der Zaehler (&01) gibt die Anzahl der
Eingaben des gleichen Kommandos an. Die Ausgabe dieser Meldung erfolgt
nur im intoleranten System, zur Erleichterung der Diagnose
- (&00) : Vollstaendiger Kommandoname
- (&01) : Anzahl der Eingaben

### Maßnahme

Die korrekte Verwendung der GC $NBSRV im Kommando-Server des
angegebenen Kommandos ist zu ueberpruefen

## NBR0740

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0740 KOMMANDO BEENDET '(&00)'; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03)); DATUM: (&04)

### Bedeutung

Das Kommando (&00) wurde beendet, soweit es verwaltbar ablaeuft.
Das Ergebnis (&01) und (&02) sowie die Meldung (&03) entsprechen den
ISL-Vorschriften.
ISL: Indirect Standard Procedure Linkage.
(&01)/(&02): Subcode2/Subcode1, Returncode
(&03) : Maincode, Meldungsschluessel, 7-stellig.

## NBR0741

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0741 AUSFUEHRUNG DES KOMMANDOS '(&00)' NICHT SICHERGESTELLT; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

## NBR0742

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0742 KOMMANDO '(&00)' UNZULAESSIG; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

## NBR0743

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0743 KOMMANDO '(&00)' NICHT VERFUEGBAR; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

## NBR0744

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0744 KOMMANDO '(&00)' NICHT GEFUNDEN ODER NICHT EINDEUTIG; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

## NBR0745

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0745 KOMMANDO-ID : '(&00)' FEHLERHAFT; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

## NBR0746

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0746 KOMMANDO '(&00)' ZURUECKGENOMMEN; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

### Bedeutung

Das Kommando wurde zurueckgenommen entweder aufgrund des Kommandos
/CANCEL-RUN-PROCESS, oder weil die Verbindung zur Eingabekonsole
unterbrochen ist.

## NBR0747

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR0747 KOMMANDO-ID : '(&00)' NICHT EINDEUTIG; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

### Bedeutung

Dieses Auftragskennzeichen ist schon fuer ein anderes Kommando
vergeben worden.

### Maßnahme

Geben Sie Ihr Kommando mit einem anderen Auftragskennzeichen ein
oder warten Sie, bis das Auftragskennzeichen nicht mehr belegt
ist.

## NBR0748

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0748 SYSTEMBEENDIGUNG EINGELEITET. KOMMANDO '(&00)' IGNORIERT; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

### Bedeutung

Nach /SHUTDOWN END ist keine Kommandoeingabe von Konsole ausser
/SHOW-PENDING-MSG moeglich.

## NBR0749

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0749 KOMMANDO '(&00)' AUS /RUN DATEI ZURUECKGENOMMEN: (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

## NBR0750

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0750 T A G E S D A T U M : '(&00)'

## NBR0751

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0751 REJ1 TEXT NICHT ERKANNT...... : (&00)

## NBR0752

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR0752 FEHLER BEIM BEARBEITEN DER OPS-VARIABLEN '(&00)'; (ERGEBNIS: SC2=(&01), SC1=(&02), MC=(&03))

## NBR0753

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0753 REJ12 FEHLER IM NBMHE/NBMAP DES PROTOKOLLS

## NBR0755

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0755 REJ5 EMPFAENGER UNBEKANNT.... : (&00)

## NBR0756

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0756 REJ6 KEINE FRAGE ZUORDBAR.... : (&00)

## NBR0757

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0757 REJ7 KEINE ANTWORTBERECHTIGUNG: (&00)

## NBR0758

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0758 REJ8 KONSOLE ABGESCHALTET. EINGABE IGNORIERT

## NBR0759

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0759 REJ9 KONSOLE MN DEFEKT. EINGABE IGNORIERT

## NBR0760

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0760 REJ10 IDENTIFIKATION DER FRAGE SCHON VERGEBEN

## NBR0761

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0761 REJ11 NACHRICHT KEINEM AUFTRAG ZUORDBAR

## NBR0768

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0768 KOMMANDO-BEARBEITUNG VERANLASST. BEARBEITUNGSENDE WIRD NICHT GEMELDET

## NBR0779

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NBR0779 RUN-ID '(&00)'. LESEN DER /RUN-KOMMANDO-SEQUENZ BEENDET

## NBR0780

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0780 KOMMANDO '(&00)' WIRD WEITERGELEITET

## NBR0781

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0781 OPERANDEN ERSETZT DURCH: '(&00)'

## NBR0790

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0790 BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' AN SYSTEM-ANWENDUNG '$CONSOLE' ANGESCHLOSSEN

## NBR0791

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

NBR0791 BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' VON SYSTEM-ANWENDUNG '$CONSOLE' GETRENNT

## NBR0792

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0792 FRAGE '(&00)' VON '(&01)' WURDE VON '(&02)' BEANTWORTET. ANTWORT: '(&03)'. MSG-ID: '(&04)'

### Bedeutung

Die von (&01) gestellte Frage mit der Nummer (&00) wurde von (&02)
beantwortet. Die Antwort wird an alle berechtigten Anwendungen gesendet,
die diese Frage erhielten. Die Frage hatte die MSG-ID (&04).

## NBR0793

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 50

Warranty : NO

NBR0793 ANDERES /RUN-KOMMANDO GERADE IN BEARBEITUNG. KOMMANDO ZURUECKGESTELLT

## NBR0796

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0796 RUN-ID '(&00)'. PASSWORT IM /RUN-KOMMANDO FEHLT ODER FALSCH. KOMMANDO ABGEWIESEN

## NBR0797

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NBR0797 ANWENDUNG '(&00)' AN '$CONSOLE' ANGESCHLOSSEN, PROZESSORNAME '(&01)', STATIONSNAME '(&02)'

## NBR080X

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR080X FEHLER IM OPR-PARAMETER-SERVICE VON DEFINE-CONSOLE. 'RESMODE' IST FUER DIESEN BEDIENUNGSPLATZ NICHT ERLAUBT

## NBR0802

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0802 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON 'DEFINE-CONSOLE'. CONSOLE (&00) DRUCKER MODUS HCC=Y FUER NICHT DEFINIERTEN DRUCKER GEFORDERT

### Bedeutung

In OPR-Parameteranweisung DEFINE-CONSOLE wurde der Operand HCC=Y ohne den
entsprechenden Operanden HC=mn angegeben

### Maßnahme

In OPR-Paramter DEFINE-CONSOLE den Opeanden HC=mn einfuegen

## NBR0804

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0804 FALSCHER SQE VON ECTYP - SYSTEMBEENDIGUNG

## NBR0805

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0805 MELDUNGSZAEHLER NEGATIV - SYSTEMBEENDIGUNG

## NBR0806

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0806 SQE-QUITTUNGSZAEHLER NEGATIV - SYSTEMBEENDIGUNG

## NBR0807

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0807 $IBCAM-PARAMETERFEHLER IN UCON - SYSTEMBEENDIGUNG

## NBR0808

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0808 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON '(&00)'. ANZAHL DER '(&01)' UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, mehr 'CONSOLE MNEMONICs' zu benennen als in der
Bedienungsplatztabelle eingetragen sind.
Maximal sind 24 Eintraege erlaubt.
Die Anzahl der 'MSG-IDs' ist auf 50 begrenzt.

## NBR0809

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0809 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON '(&00)'. (&01) BEDIENUNGSPLATZNAMEN NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

(&00): Moegliche Kommandos:
/DEFINE-CONSOLE
/SET-FILTER
(&01): Anzahl der Bedienungsplatznamen

### Maßnahme

Die Namen der Bedienungsplaetze in der Parameterdatei aendern in
Uebereinstimmung mit der Bedienungsplatztabelle

## NBR0810

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0810 DER KLASSE-2-SYSTEMPARAMETER 'MSGDEST' WURDE WEGEN FALSCHER ANGABE IGNORIERT

### Bedeutung

Der Name des Bedienungsplatzes bzw. der Anwendungsname existiert nicht.
Werden fuer den Systemparameter MSGDEST keine zulaessigen Angaben
gemacht, wird der Defaultwert '<*' angenommen. Bedienplatzausgaben ohne
Zielangabe werden dann an die Hauptbedienstation und ggf. an weitere
Bedienstationen gesendet, die den Berechtigungsschluessel '*' besitzen

## NBR0812

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0812 DAS KOMMANDO '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Das Kommando ist gekuendigt.

## NBR0814

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0814 SNAP-DUMP WEGEN EINES SCHWERWIEGENDEN $NBSRV-FEHLERS ERSTELLT

## NBR0815

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0815 (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird von verschiedenen Kommandos zur Ausgabe von Listen
verwendet.

## NBR0816

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0816 $NBSRV MIT 'TYPE=BEGIN,BRIDGE=(&00)' UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Funktion $NBSRV wurde mit TYPE=BEGIN und einem fehlerhaften
BRIDGE-Operanden aufgerufen, der auf keinen Store Queue Entry (SQE) zeigt.

## NBR0817

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0817 NBSRV-ZAEHLERPROBLEM IM KOMMANDO-SQE - CRASH

## NBR0818

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0818 FEHLER IN BEARBEITUNG DES KOMMANDOS '/(&00)'. OPERATOR-TASK ERNEUT GESTARTET

## NBR0819

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0819 NBSRV MELDET UNGUELTIGE KOMMANDOUMGEBUNG

## NBR0820

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NBR0820 SOLL '(&00)' HAUPTBEDIENUNGSPLATZ WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Y: Bedienungsplatz (&00) wird zum Hauptbedienungsplatz
N: Bedienungsplatz (&00) wird nicht zum Hauptbedienungsplatz

## NBR0821

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0821 KOMMANDO '/ASR MAIN' VOM HAUPTBEDIENUNGSPLATZ ABGEWIESEN

## NBR0822

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0822 KOMMANDO '/ASR' ABGEWIESEN: 'MAIN' NUR AN PHYSIKALISCHEN BEDIENUNGSPLAETZEN ERLAUBT

### Bedeutung

Das Operatorkommando '/ASR MAIN' darf weder von Berechtigten
Benutzerprogrammen noch von Teleservice-Bedienplaetzen eingegeben werden

## NBR0823

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0823 BEDIENUNGSPLATZ BEREITS HAUPTBEDIENUNGSPLATZ. KOMMANDO '/ASR MAIN' IGNORIERT

## NBR0824

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0824 '/ASR DEST': MELDUNGEN OHNE ZIELANGABE GEHEN NACH STANDARD-AUSGABEZIEL '(&00)'

## NBR0825

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0825 '/ASR HELP': DIESER BEDIENUNGSPLATZ IST '(&00)'

## NBR0826

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0826 RUN-ID '(&00)'. SATZ IN /RUN-KOMMANDO -DATEI ODER -BIBLIOTHEKSELEMENT ZU LANG. LESEN ABGEBROCHEN

## NBR0827

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0827 RUN-ID '(&00)'. SATZ IN /RUN-KOMMANDO-DATEI NICHT ERKANNT. LESEN ABGEBROCHEN

## NBR0828

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0828 RUN-ID '(&00)'. LESEN EINER /RUN-KOMMANDO-DATEI ODER -BIBLIOTHEKSELEMENTES MIT KOMMANDO '/CANCEL-RUN-PROCESS' ABGEBROCHEN. EINIGE SAETZE IGNORIERT

## NBR0829

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0829 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON 'DEFINE-CONSOLE'. KONSOLE '(&00)' NICHT VOM TYP SKP

## NBR0830

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0830 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON 'DEFINE-CONSOLE'. GERAET MIT MN '(&00)' NICHT VOM TYP KONSOLE

## NBR0831

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0831 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG. DIE MAXIMALE ANZAHL DER 'APPLIKATIONSNAMEN' IST ERREICHT - '(&00)' KONNTE NICHT EINGETRAGEN WERDEN.

## NBR0832

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0832 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON 'ADD-CMD-ENTRY'. KOMMANDO '(&00)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Um weitere SAME-NAME einzutragen, muessen alle anderen Angaben gleich der
Erstanmeldung sein

## NBR0833

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0833 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON 'ADD-CMD-ENTRY'. DER SAME-NAME '(&00)' EXISTIERT BEREITS ODER IST ZU LANG

## NBR0834

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0834 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON 'ADD-CMD-ENTRY'. KOMMANDO '(&00)' NICHT EINGETRAGEN

## NBR0835

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0835 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON 'SET-CMD-CODE' BETRIFFT DAS KOMMANDO '(&00)'

## NBR0836

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0836 MAXIMALE ANZAHL VON OPERATOR-KOMMANDOS ERREICHT. KOMMANDO '(&00)' NICHT EINGETRAGEN

### Bedeutung

Die Operatorkommandotabelle enthaelt bereits die maximale Anzahl von
Eintraegen. Es koennen keine weiteren Kommandos aufgenommen werden

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie die den OPR-Parameterservice

## NBR0837

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0837 FEHLER WAEHREND DER OPR-PARAMETERSERVICE-BEARBEITUNG VON '(&00)'. (&01) BEDIENUNGSPLATZNAMEN NICHT DEFINIERT FUER (&02)

## NBR0838

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0838 KOMMANDO (&00) OHNE KOMMANDOBEARBEITUNGSADRESSE EINGETRAGEN

## NBR0840

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NBR0840 DIE AKTUELLE LOGGING DATEI HEISST '(&00)'

## NBR0841

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0841 FEHLER AN DER UCON-BOERSE MIT KENNZEICHEN '(&00)'. $NBSSIG-/$NBRSIG-/$NBCAN-PARAMETERLISTE: '(&01)'. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN

## NBR0842

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0842 SATZ '(&00)' WEGEN CONTINGENCY-FEHLER NICHT AUF SYSLST PROTOKOLLIERT. $NCTING-PARAMETERLISTE: '(&01)'. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN

## NBR0843

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0843 SATZ '(&00)' WEGEN TIAM-FEHLER NICHT AUF SYSOUT PROTOKOLLIERT. YTIPW-PARAMETERLISTE: '(&01)'. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN

## NBR0844

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0844 FEHLER BEI SPEICHERFREIGABE DES SQE BEI '(&00)'. $RETMEM-/(NBLOCK-) MAIN RETURN-CODE: '(&01)'. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN

## NBR0845

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0845 SYSTEMFUNKTION WAEHREND BEARBEITUNG IM OPR-SUBSYSTEM NICHT ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT. TASK WIRD BEENDET

## NBR0846

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR0846 SCHWERWIEGENDER PARAMETERFEHLER IM TYPIO-AUFRUF. TASK WIRD BEENDET

## NBR0847

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0847 ************ TERMINIERUNG UND RESTART DER CLOG-TASK - EIN SATZ FEHLT IN DER LOGGING-DATEI *********

### Bedeutung

Eine abnormale Task-Beendigung ereignete sich beim Loggen eines SQE's. Der
SQE wurde in die SERSLOG-Datei geschrieben.

## NBR0848

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0848 SATZ '(&00)' WEGEN CONTINGENCY-FEHLER NICHT AN DEN FRAGESTELLER GESENDET. $NCTING-PARAMETERLISTE: '(&01)'

## NBR0851

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0851 FEHLER BEI KOORDINATION VON MELDUNG UND ANTWORT - SNAP-DUMP UND TASKABBRUCH

## NBR0852

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0852 ES WURDE VERSUCHT, EINE KOMMANDOGEBUNDENE NACHRICHT AUS EINER TASK, DIE KEINE KOMMANDOUMGEBUNG HAT, AUSZUGEBEN

## NBR0857

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0857 NACH AUSGABE EINER EMERGENCY-MELDUNG WAR ZURUECKSCHALTEN AUF SEITENWECHSELBAREN SPEICHER NICHT MOEGLICH

## NBR0858

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0858 Ausgabe einer Emergencyfrage ohne Konsoletabelle

## NBR0862

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0862 MELD-NR: .. MELD-NR: .. MELD-NR: .. MELD-NR: ..

### Bedeutung

Die Meldung, deren Meldungsnummer (Meldungsschluessel) markiert ist mit
*, wird an dem Bedienungsplatz unterdrueckt, von dem aus das Kommando
eingegeben wurde.
+, wird an anderen Bedienungsplaetzen bzw. fuer berechtigte Anwendungen
unterdrueckt.
*+, wird an dem Bedienungsplatz unterdrueckt, von dem aus das Kommando
eingegeben wurde, und an anderen Bedienungsplaetzen bzw. fuer
berechtigte Anwendungen.

## NBR0863

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0863 MELD-NR: .. UNTERDRUECKT AN:

## NBR0864

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0864 SYNTAX-FEHLER

## NBR0865

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0865 ANWENDUNG '(&00)' NICHT GEFUNDEN

## NBR0866

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0866 BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' NICHT GEFUNDEN

## NBR0868

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0868 (&00) MELDUNGEN UNTERDRUECKT

## NBR0869

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0869 (&00) MELDUNGEN IM SYSTEM UNTERDRUECKT

## NBR0870

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0870 MELDUNG '(&00)' NICHT UNTERDRUECKT

## NBR0871

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0871 '/SHOW-MESS-SUPPR' NICHT AUSGEFUEHRT

## NBR0872

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR0872 MELDUNG '(&00)' UNTERDRUECKT

## NBR0873

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0873 KEINE MELDUNGEN UNTERDRUECKT

## NBR0874

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NBR0874 MELDUNG (&00) WAR AN KEINEM DER GENANNTEN BEDIENPLAETZE ODER BERECHTIGTEN BENUTZERPROGRAMME UNTERDRUECKT

### Bedeutung

- Die Meldung (&00) ist jedoch mindestens an einem anderen
Bedienplatz oder einem anderen berechtigten Benutzerprogramm
unterdrueckt.
- Bezueglich der Meldung (&00) bleibt die Unterdrueckung
unveraendert.
- Weitere Information ist mit dem Kommando SHOW-MESSAGE-SUPPRESSION
erhaeltlich.

## NBR0875

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NBR0875 WEGEN SPEICHERMANGELS KOENNEN DERZEIT KEINE WEITEREN MELDUNGEN MEHR MIT /SET-MESSAGE-SUPPRESSION UNTERDRUECKBAR GEMACHT WERDEN

### Bedeutung

Die Tabelle der unterdrueckbaren Meldungen kann derzeit wegen
Speichermangels nicht erweitert werden. Daher konnte das
Kommando /SET-MESSAGE-SUPPRESSION nur teilweise oder gar nicht
ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

- Mit dem Kommando /SHOW-MESSAGE-SUPPRESSION koennen Sie pruefen,
inwieweit das Kommando /SET-MESSAGE-SUPPRESSION ausgefuehrt
wurde.
- Bitte wiederholen Sie das Kommando /SET-MESSAGE-SUPPRESSION
spaeter.

## NBR0876

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR0876 WEGEN SPEICHERMANGELS KOENNEN DERZEIT DIE ZU UNTERDRUECKENDEN MELDUNGEN NICHT AUFGELISTET WERDEN

### Maßnahme

Bitte wiederholen Sie das Kommando /SHOW-MESSAGE-SUPPRESSION spaeter.

## NBR0877

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR0877 TABELLENLOCK NICHT ERHALTEN. KOMMANDO KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN

### Maßnahme

- Bitte wiederholen Sie das Kommando spaeter.
- Tritt diese Meldung bei bestimmten Kommandos permanent auf,
ziehen Sie bitte einen SLED.

## NBR0881

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0881 MAXIMALE ANZAHL UNTERDRUECKBARER MELDUNGEN ERREICHT

### Bedeutung

Das Kommando /SET-MESSAGE-SUPPRESSION konnte nur teilweise oder gar
nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

- Bitte listen Sie die unterdrueckten Meldungen mit
/SHOW-MESSAGE-SUPPRESSION auf.
- So koennen Sie nachsehen, inwieweit Aenderungen durch das
/SET-MESSAGE-SUPPRESSION durchgefuehrt wurden.
- Bevor Sie das /SET-MESSAGE-SUPPRESSION wiederholen, loeschen Sie
bitte einige Meldungen, deren Unterdrueckung weniger dringlich
ist, mit /RESET-MESSAGE-SUPPRESSION aus der Tabelle.

## NBR0882

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR0882 '/SET-MESS-SUPPR' NICHT AUSGEFUEHRT

## NBR0883

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0883 OPERAND 'CONSOLE' BZW. 'APPLICATION' NUR VOM HAUPTBEDIENUNGSPLATZ IM OPERATOR MODUS 'OHNE LOGON' ERLAUBT

## NBR0884

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0884 KOMMANDO TEILWEISE AUSGEFUEHRT

## NBR0890

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0890 DIE LETZTEN SAETZE DER CONSLOG DATEI KOENNEN NICHT GELESEN WERDEN

### Maßnahme

Falls diese letzten Saetze von Interesse sind, /TURN wiederholen.

## NBR0891

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0891 BOERSEN-PROBLEM BEI DER BEARBEITUNG EINES '/CHANGE-CONSLOG'-KOMMANDOS, BITTE TASK '(&00)' ABBRECHEN

### Maßnahme

Durch Eingabe von /CANCEL-JOB Task abbrechen

## NBR0897

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0897 '/RESET-MESS-SUPPR' NICHT AUSGEFUEHRT

## NBR0898

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR0898 KOMMANDO NUR FUER KONSOLEN ERLAUBT

## NBR0901

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0901 ROUTING-BOERSEN-PROBLEM IN 'ECCLP' - RUN-LESETASK BEENDET

## NBR0902

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0902 KOMMANDO-BOERSEN-PROBLEM IN 'ECCLP' - RUN-LESETASK BEENDET

## NBR0903

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0903 RUN-BOERSEN-PROBLEM IN 'ECCLP' - RUN-LESETASK BEENDET

## NBR0904

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0904 LETZTE MOEGLICHE SERIENNUMMER DER SYS.CONSLOG-DATEI ERREICHT. '/CHANGE-CONSLOG' NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es kann keine neue Protokolldatei (SYS.CONSLOG) eroeffnet werden.
Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt, da CONSOLE LOGGING zwingend ist.

## NBR0905

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0905 CONSLOG NICHT AKTIV

## NBR0906

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0906 CONSLOG WIRD ABGESCHALTET

## NBR0907

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR0907 KOMMANDO '(&00)' AUSGEFUEHRT FUER CONSLOG-DATEI (&01)

## NBR0920

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0920 UNZULAESSIGER OPERANDENWERT IN '/MODIFY-CONS-OPTIONS'. (&00)-WERT '(&01)' EINGESTELLT

### Bedeutung

Unzulaessiger Operandenwert fuer:
- 'UPDATE-INTERVAL='
- 'MESSAGE-REPLACE-RATE='
- 'QUEUE-WARNING='
- 'PROTECTED-LINES='
(&00): MAXIMUM oder MINIMUM
(&01): Wert.

## NBR0921

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0921 SPEICHERMANGEL. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN.

### Bedeutung

Ein $GETMEM konnte nicht ausgefuehrt werden.

## NBR0922

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0922 '/MODIFY-CONS-OPTIONS' IN ANGEGEBENER FORM NUR VOM HAUPTBEDIENUNGSPLATZ ODER BERECHTIGTEN BENUTZERPROZESS UND NUR BEI 'NBCONOPI = N' ERLAUBT

### Bedeutung

Wenn der Systemparameter 'NBCONOPI' auf 'Y' gesetzt ist, kann das Kommand
o /MODIFY-CONSOLE-OPTIONS nur von dem physikalischen Bedienungsplatz eing
egeben werden, den es betrifft. Der Parameter 'C-U' ist dann im Kommando
ueberfluessig

## NBR0923

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0923 KOMMANDO ENTHAELT UNGUELTIGEN BEDIENUNGSPLATZNAMEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das logische Operating kennt nur logische Bedienungsplaetze. Diese
koennen aus einem einzigen Geraet (Geraetetypen CONSFK, CON3027 bzw.
CON3027C) oder aus zwei Geraeten (einem Display-Geraet (Typ CON38),
das mit einem Hardcopy-Geraet (Geraetetypen CON3803 bzw. CON3888)
gekoppelt ist) bestehen. Im zweiten Fall ist der Name des
Bedienungsplatzes der Name des Display-Geraetes. Wenn der im Kommando
angegebene Name der eines Hardcopy-Geraetes ist, wird das Kommando
abgewiesen.
- Das Kommando wurde von einer berechtigten Anwendung eingegeben und
enthaelt keinen Bedienplatznamen, was implizit C-U=*OWN bedeutet;
eine Anwendung kann aber ihre Parameter nicht veraendern, da sie kein
Bedienungsplatz ist. Das Kommando wird abgewiesen.

## NBR0924

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0924 DER BEDIENUNGSPLATZ IST NICHT VOM TYP CON38; DAS EINGEGEBENE /M-C-O KOMMANDO ENTHAELT ABER PARAMETER, DIE NUR FUER DIESEN TYP GELTEN. KOMMANDO NICHT ODER UNVOLLSTAENDIG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Bedienungsplatz ist nicht vom Typ CON38; in diesem Fall haben nur die
Parameter U-I und Q-W einen Sinn; diese werden, wenn vorhanden,
bearbeitet; alle anderen Parameter werden ignoriert.

## NBR0925

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0925 OPERANDEN-WERT 'F-H=NO' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Klasse-2-Systemparameter NBKOPPEL verbietet die Angabe des Operanden
'F-H=NO' in /MODIFY-CONS-OPTIONS

## NBR0926

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0926 FEHLER IN DER KOMMANDOBEARBEITUNG. KOMMANDO NICHT ODER UNVOLLSTAENDIG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Eine falsche Funktions- oder Versionsnummer bzw. ein falscher Action
Code beim Aufruf des Makros $NBMCMN
- Fehler bei der Auftragsuebergabe an die Konsoltreiber Task KTT (Fehler
im Makro $NBCCALL)
- Die Returninformationen ueber die Bearbeitung des Kommandos in der KTT
konnten nicht empfangen werden (Fehler im $NBRSIG Makro)
- Unzulaessiger KTT Return Code
- KTT Return Code <> "Command completed". Moegliche Ursachen:
a) Der Auftrag an die KTT war falsch
b) Der Auftrag an die KTT enthielt eine falsche Konsolemnemonic
In den meisten der obengenannten Faellen konnten aber die Operanden U-I
bzw. Q-W, wenn vorhanden, ausgefuehrt werden

## NBR0927

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0927 /MODIFY-CONS-OPTIONS AUSFUEHRUNG MIT FEHLERN BEENDET

### Bedeutung

Das Kommando konnte ausgefuehrt werden; aber die Operanden M-R-R oder P-L
hatten einen falschen Wert, der durch einen Standardwert ersetzt wurde.

## NBR0928

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0928 DAS '/S-C-O'-KOMMANDO KANN NICHT FUER ALLE PARAMETER WERTE LIEFERN

### Bedeutung

Das Kommando bezieht sich auf eine Konsole des Typs CON3027 oder
CON3027C. Bei diesen Konsoltypen haben nur die Parameter U-I und
Q-W einen Sinn; deswegen wurden fuer die anderen Parameter keine Werte
angezeigt.

## NBR0940

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR0940 KEIN ANKER FUER DEN TCB OPERATOR-BEREICH. KOMMANDO KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN

## NBR0941

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR0941 I OP-BROADCAST I OP-MSG I SYSTEM-MSG I INFO-OUTPUT

## NBR0942

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR0942 (&00)(&01)(&02)(&03)

## NBR0950

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0950 SYNTAXFEHLER: PARAMETER "TO=OPERATOR" NICHT VON EINER BEDIENSTATION EINGEBBAR

## NBR0951

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0951 FEHLER BEI SPEICHERFREIGABE IN 'ECCOSOUT'

### Bedeutung

Fehler bei der Speicherfreigabe fuer Klasse 4 bzw. Klasse 5 in 'ECCOSOUT'
(/TURN).

## NBR0952

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0952 'CONSOLE LOGGING' BEI GESETZTEM KLASSE-2-SYSTEMPARAMETER 'NBLOGENF' NICHT MEHR MOEGLICH: SYSTEMABBRUCH

### Bedeutung

Die CLOG-Task kann das CONSOLE LOGGING nicht weiterfuehren.
Der Systemparameter 'NBLOGENF' erzwingt einen Systemabsturz. Bei nicht
gesetztem Systemparameter wuerde das SYSTEM ohne CONSOLE LOGGING
weiterarbeiten.

## NBR0953

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NBR0953 FEHLER BEI BEARBEITUNG DER SYS.CONSLOG-DATEI. SOLL NACH BEHEBUNG DER FEHLERURSACHE NEUER SCHREIBVERSUCH UNTERNOMMEN WERDEN ? ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; H=HALT=SYSTEMABBRUCH)

### Bedeutung

Der Operator kann die Ursache beheben, die es der CLOG-Task unmoeglich
machte, die Protokolldatei (SYS.CONSLOG) weiterzufuehren.
Das kann nur geschehen, wenn der Klasse-2-Systemparameter 'NBLOGENF'
gesetzt ist.

### Maßnahme

R: Die CLOG-Task versucht erneut, das CONSOLE LOGGING weiterzufuehren.
H: Die CLOG-Task bewirkt einen Systemabbruch.

## NBR0954

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0954 MELDUNG AN BATCH-TASK MIT TSN '(&00)' NICHT MOEGLICH

## NBR0960

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

NBR0960 MELDUNG (&00) FUER TELESERVICE BESTELLT

## NBR0961

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NBR0961 KEINE MELDUNG FUER DEN TELESERVICE BESTELLT

## NBR0962

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NBR0962 DIE MELDUNG (&00) WAR NICHT BESTELLT

## NBR0963

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0963 DIE MELDUNGSBESTELLUNG FUER (&00) KANN NICHT ZURUECKGEZOGEN WERDEN

## NBR0970

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0970 OPERATOR-TASK MIT TSN '(&00)' FUER BEDIENUNGSPLATZ '(&01)' ERZEUGT

## NBR0971

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR0971 WEGEN /SHUTDOWN GRADUALLY KEINE OPERATOR TASK ERZEUGT

### Bedeutung

Nach Eingabe von /SHUTDOWN GRADUALLY wird keine weitere Operator-Task
erzeugt.

## NBR0972

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0972 OPERATOR-TASK MIT TSN '(&00)' ZUR BEARBEITUNG VON /RUN KOMMANDOSEQUENZEN ERZEUGT

## NBR0973

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0973 FEHLER BEI SYSTEM-TASK-ERZEUGUNG: SYSTEM-ABBRUCH

## NBR0974

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0974 OPERATOR-TASK MIT TSN '(&00)': 'COMMUNICATION-INTERVAL-LIMIT' FUER KOMMANDO '/(&01)' VON BEDIENUNGSPLATZ '(&02)' UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Das 'Communication Interval Limit' (CIL) fuer die Kommandobearbeitung in
der Operator-Task ist abgelaufen. Die betroffene Kommandobearbeitung wird
fortgesetzt. Fuer weitere Kommandos von diesem Bedienungsplatz wird eine
neue Operator-Task erzeugt.

## NBR0975

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0975 SPEICHERANFORDERUNG GESCHEITERT. SYSTEMABBRUCH

## NBR0976

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0976 BOERSENAUFRUF GESCHEITERT: SYSTEMABBRUCH

## NBR0977

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0977 LOCKMANAGER-AUFRUF GESCHEITERT: SYSTEMABBRUCH

## NBR0980

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0980 OPERATOR-ROLLE '(&01)' IST OPERATOR-KENNUNG '(&00)' ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die Operator-Kennung besitzt alle in der Operator-Rolle definierten
Berechtigungen.
(&00): Operator-Kennung.
(&01): Operator-Rolle.

## NBR0981

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0981 EINGABE VON KOMMANDO '/(&00)' VON BEDIENPLATZ UNZULAESSIG

### Bedeutung

Bei der aktuellen Systemeinstellung im kompatiblen Betriebsmodus der
Systembedienung (Systemparameter NBCONOPI=N) ist der Berechtigungs-
mechanismus ueber Operator-Rollen fuer Physikalische Bedienplaetze
nicht verfuegbar.

## NBR0982

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0982 KEINE OPERATOR-KENNUNG FUER ANWENDUNG '(&00)'

### Bedeutung

Die Kommandoeingabe ist von einer berechtigten Anwendung ohne
Operator-Kennung erfolgt.
(&00): Name der Anwendung.

## NBR0983

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0983 INTERNER FEHLER IM KOMMANDO-SERVER VON '/(&00)'

### Bedeutung

(&00): Kommandoname

## NBR0984

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0984 OPERATOR-KENNUNG '(&00)': OPERATOR-ROLLE '(&01)' ZURUECKGEWIESEN, GRUND: '(&02)'

### Bedeutung

(&02): 0, keine Berechtigung fuer diese Operator-Rolle
1, ungueltige Operator-Kennung
2, ungueltige Operator-Rolle
?, andere Fehler.

## NBR0985

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0985 OPERATOR-ROLLE '(&01)' IST OPERATOR-KENNUNG '(&00)' BEREITS ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die angegebene Operator-Rolle wurde von der Operator-Kennung schon zu
einem frueheren Zeitpunkt erfolgreich beantragt.
(&00): Operator-Kennung
(&01): Operator-Rolle

## NBR0986

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0986 OPERATOR-ROLLE '(&01)' IST OPERATOR-KENNUNG '(&00)' NICHT ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die Operator-Kennung besitzt die in der angegebenen Operator-Rolle
definierten Berechtigungen nicht.
(&00): Operator-Kennung.
(&01): Operator-Rolle.

## NBR0987

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0987 KEINE OPERATOR-ROLLE IST OPERATOR-KENNUNG '(&00)' ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die Operator-Kennung uebt gegenwaertig keine Operator-Rolle aus.
(&00): Operator-Kennung.

## NBR0988

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0988 OPERATOR-KENNUNG '(&00)': ALLE OPERATOR-ROLLEN FREIGEGEBEN

### Bedeutung

Die Operator-Kennung hat auf alle ihr bisher zugewiesenen Operator-Rollen
verzichtet.
(&00): Operator-Kennung.

## NBR0989

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0989 OPERATOR-KENNUNG '(&00)': NICHT ALLE ANGEFORDERTEN OPERATOR-ROLLEN ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Nicht alle in der Liste angegebenen Operator-Rollen konnten der eigenen
Operator-Kennung zugewiesen werden.
(&00) Operator-Kennung.

## NBR0990

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0990 OPERATOR-KENNUNG '(&00)': NICHT ALLE ANGEGEBENEN OPERATOR-ROLLEN GEFUNDEN

### Bedeutung

Nicht alle Operator-Rollen der eingegebenen Liste sind der eigenen
Operator-Kennung zugewiesen.
(&00) Operator-Kennung.

## NBR0991

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0991 EINGABE VON KOMMANDO '/(&00)' AUS CMDFILE UNZULAESSIG

## NBR0999

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR0999 MELDUNGS-SAETTIGUNG. INTERVALL-MODUS (M-R-R=7) FUER BEDIENUNGSPLATZ '(&00)' IN VERWENDUNG

### Bedeutung

Die Anzahl der am Bedienungsplatz (&00) auf Ausgabe wartenden
Store Queue Entries (SQE) ueberschreitet die Haelfte der maximal
zulaessigen Anzahl. Deshalb wurde die Ausgabegeschwindigkeit auf die
maximale Geschwindigkeit gesetzt.
Meldungs-Ruecksetzungsrate=7,
Intervall zwischen 2 Ausgaben=255 ms.

## NBR1000

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1000 KOMMANDO '/RUN' ERHALTEN. ZUGEORDNETE RUN-ID '(&00)'

## NBR1001

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1001 RUN-ID '(&01)'. LESEN DER /RUN-KOMMANDO-DATEI '(&00)' BEGONNEN

## NBR1002

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1002 RUN-ID '(&01)'. IM KOMMANDO '/RUN' ANGEGEBENE DATEI '(&00)' FEHLERHAFT ODER NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## NBR1003

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1003 RUN-ID '(&00)'. LESE-FEHLER BEI BEARBEITUNG DER /RUN-KOMMANDO-SEQUENZ. LESEN ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Vor dem Lesefehler erfolgreich gelesene Saetze werden noch
verarbeitet.

## NBR1004

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1004 RUN-ID '(&00)'. LESEN DER /RUN-KOMMANDO-SEQUENZ MIT KOMMANDO '/ASTOP' UNTERBROCHEN

## NBR1005

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1005 RUN-ID '(&00)'. KOMMANDO '/AGOGO' FEHLT. WARTEZEIT ABGELAUFEN. LESEN DER /RUN-KOMMANDO-SEQUENZ FORTGESETZT

## NBR1006

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1006 KEINE /RUN-KOMMANDO-SEQUENZ IM /ASTOP-ZUSTAND. KOMMANDO '/AGOGO' IGNORIERT

## NBR1007

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1007 RUN-ID '(&00)'. KOMMANDO '/AGOGO' BESTAETIGT. LESEN DER /RUN-KOMMANDO-SEQUENZ FORTGESETZT

## NBR1008

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1008 RUN-ID '(&00)'. KOMMANDO '/AGOGO' BESTAETIGT. WEITERES /AGOGO-KOMMANDO ERWARTET

## NBR1009

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1009 DIE FOLGENDEN BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL SIND '*IPL' NICHT ZUGEWIESEN: (&00)

### Bedeutung

Bedingt durch die (evtl. auch fehlenden) DEFINE-CONSOLE- und SET-CODE-
Anweisungen im OPR-Parameter-Service ist die Ausgabe von Meldungen mit
den Berechtigungsschluesseln (&00) auf einem Bedienungsplatz nicht
garantiert. Diese Meldungen werden u. U. nur in die Protokolldatei
(SYS.CONSLOG.) geschrieben

### Maßnahme

Empfohlene Massnahmen:
1.) Nicht ausgegebene Meldungen koennen mit /TURN angezeigt werden
2.) Vor dem naechsten Systemlauf bitte die Anweisungen im OPR-
Parameterservice ueberpruefen

## NBR1010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1010 DIE FOLGENDEN BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL SIND KEINEM BEDIENPLATZ ZUGEWIESEN: (&00)

### Bedeutung

Bedingt durch die (evtl. auch fehlenden) DEFINE-CONSOLE- und SET-CODE-
Anweisungen im OPR-Parameter-Service ist die Ausgabe von Meldungen mit
den Berechtigungsschluesseln (&00) auf einem Bedienungsplatz nicht
garantiert. Diese Meldungen werden u. U. nur in die Protokolldatei
(SYS.CONSLOG.) geschrieben

### Maßnahme

Empfohlene Massnahmen:
1.) Mit /ASR ADD,... den genannten Berechtigungsschluesseln
Bedienungsplaetze zuweisen
2.) Nicht ausgegebene Meldungen koennen mit /TURN angezeigt werden
3.) Vor dem naechsten Systemlauf bitte die Anweisungen im OPR-
Parameterservice ueberpruefen

## NBR1011

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1011 RUN ID '(&01)'. SATZ '(&00)' GELESEN

### Bedeutung

Der Satz '(&00)' wurde aus der /RUN-Kommando-Sequenz gelesen.
RUN ID '(&01)'

## NBR1012

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1012 RUN ID '(&00)'. ANZAHL DER ZU ERWARTENDEN /AGOGO-KOMMANDOS IM /ASTOP-KOMMANDO AUF (&01) KORRIGIERT.

## NBR1013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1013 KEINE BERECHTIGUNG, DIE AKTUELLE /RUN-SEQUENZ DURCH EIN /AGOGO-KOMMANDO ZU BEEINFLUSSEN. /AGOGO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Wenn der Systemparameter NBCONOPI auf 'Y' gesetzt ist, darf eine /RUN-Se
quenz nur mit /AGOGO beeinflusst werden, wenn der Eingeber des /AGOGO-Ko
mmandos das Privileg TSOS besitzt oder dieselbe Operator-Id. hat wie der
jenige, der das Kommando /RUN eingab

## NBR1014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR1014 EIN /RUN KOMMANDO WURDE VON EINEM BEDIENPLATZ EINGEGEBEN, DER INAKTIV ODER INOPERABEL GEWORDEN IST. DAS /RUN KOMMANDO WIRD NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Wenn der Systemparameter NBCONOPI auf 'Y' gesetzt ist, werden
/RUN-Sequenzen von Bedienplaetzen, die inaktiv oder inoperabel
geworden sind, nicht mehr gestartet

## NBR1015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1015 RUN-ID '(&00)': DIE ANGEGEBENE /RUN-KOMMANDODATEI IST NICHT MEHRBENUTZBAR ODER MIT GUARDS GESCHUETZT. /RUN KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die angegebene /RUN Kommandodatei befindet sich auf einer fremden
Benutzerkennung und ist entweder nicht mehrbenutzbar oder durch
GUARDS auch gegen lesende Zugriffe geschuetzt.

## NBR1016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1016 RUN-ID '(&00)': DIE ANGEGEBENE /RUN-DATEI IST GESPERRT. SPAETER NOCH EINMAL VERSUCHEN

## NBR1017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1017 RUN-ID '(&00)': KATALOG NICHT VERFUEGBAR. /RUN KANN NICHT BEARBEITET WERDEN

## NBR1018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1018 RUN-ID '(&00)': /RUN-KOMMANDODATEI IST LEER. /RUN KOMMANDO IGNORIERT

## NBR1019

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1019 SQE-VERKETTUNG INKONSISTENT - SYSTEMBEENDIGUNG

## NBR1020

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1020 LINKAGE- ODER BOERSENPROBLEM IN $NBCCALL VON NBRCONS ERKANNT

## NBR1021

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1021 FEHLER IM SQE-FREIGABE-MECHANISMUS NBLOCK - SYSTEMBEENDIGUNG

## NBR1022

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1022 DIE MELDUNG, NACH DEREN MELDUNGSNUMMER GESUCHT WIRD, STEHT JETZT ZUR AUSGABE AN - SYSTEMBEENDIGUNG ZU DIAGNOSEZWECKEN

### Bedeutung

Es soll soeben die Meldung am Bedienplatz ausgegeben werden, nach deren
Meldungsnummer mit einem Diagnoserep im Modul ECTYP gesucht wird. Das
System wird beendet, um im SLED den Auftraggeber der Meldung zu
ermitteln

## NBR1030

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1030 DIE ZUORDNUNG DER BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL DARF WEDER VON NOCH FUER BERECHTIGTE BENUTZERPROGRAMME MIT DYNAMISCHEN BERECHTIGUNGSNAMEN VERAENDERT WERDEN. '/ASR'-KOMMANDO ABGEWIESEN

## NBR1031

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1031 '/ASR'-KOMMANDO NUR TEILWEISE AUSGEFUEHRT, WEIL ES UNZULAESSIGE AKTIONEN ENTHAELT, DIE BERECHTIGTE BENUTZERPROGRAMME MIT DYNAMISCHEN BERECHTIGUNGSNAMEN BETREFFEN

## NBR1032

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1032 FILTERSTUFEN FUER BERECHTIGTE BENUTZERPROGRAMME MIT DYNAMISCHEN BERECHTIGUNGSNAMEN DUERFEN NUR VON DIESEN SELBST GEAENDERT WERDEN. '/ASR'-KOMMANDO ABGEWIESEN

## NBR1033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1033 '/ASR'-FUNKTION 'MAIN' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. BITTE VERWENDEN SIE DAS ERSATZKOMMANDO '/REQUEST-MAIN-CONSOLE-FUNCTIONS'

## NBR1034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1034 '/ASR'-FUNKTION 'DESTINATION' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. BITTE VERWENDEN SIE DAS ERSATZKOMMANDO '/SHOW-SYSTEM-PARAMETERS'. DORT WIRD DER SYSTEMPARAMETER 'MSGDEST' ANGEZEIGT

## NBR1035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR1035 DIESE OPERANDENKOMBINATION IM '/ASR'-KOMMANDO IST BEI 'NBCONOPI=Y' UNZULAESSIG

## NBR1036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1036 DIESE OPERANDENKOMBINATION IM '/ASR'-KOMMANDO KANN WEGEN DEM SYSTEMPARAMETER 'NBCONOPI = Y' NUR TEILWEISE BEARBEITET WERDEN

## NBR1042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR1042 KLASSE 5 SPEICHERMANGEL. KOMMANDO (&00) NICHT AUSGEFUEHRT. ALLE FILTER BLEIBEN RUECKGESETZT

## NBR1043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1043 /MODIFY-CONSOLE-OPTIONS IST WEGEN DES SYSTEMPARAMETERS 'NBOCONOPI = Y' FUER BERECHTIGTE BENUTZERPROGRAMME NICHT ZUGELASSEN

## NBR1050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1050 BERECHTIGUNGSNAME '(&00)' HAT KEINE BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL

## NBR1051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1051 BERECHTIGUNGSNAME '(&00)' BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL: (&01)

## NBR1052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1052 BEDIENSTATION '(&00)' ZUGEWIESENE BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL: (&01)

## NBR1053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1053 BEDIENSTATION '(&00)' TEMPORAERE BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL: (&01)

## NBR1054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR1054 BEDIENSTATION '(&00)' IMPLIZITE BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL: (&01)

## NBR1055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1055 BEDIENSTATION '(&00)' KEINE ZUGEWIESENEN BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL

## NBR1056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1056 TASK '(&00)' HAT KEINE BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL

## NBR1057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1057 TASK '(&00)' BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL: (&01)

## NBR1058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1058 /SHOW-CONSOLE-STATUS: (&00) WEITERE BERECHTIGTE BENUTZERPROGRAMME MIT DYNAMISCHEN BERECHTIGUNGSNAMEN SIND NICHT ANGESCHLOSSEN

## NBR1060

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1060 BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL '(&00)' NICHT ZUGEWIESEN

## NBR1061

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1061 BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL '(&00)' KEINE FILTERSTUFEN

## NBR1062

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1062 BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL '(&00)' FILTER: (&01)

## NBR1063

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1063 FILTER (&00) BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL: (&01)

## NBR1064

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1064 FILTER (&00) KEINE BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL

## NBR1065

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1065 ALLE FILTER BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL: (&00)

## NBR1066

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1066 ALLE FILTER ZUSAMMEN FUER KEINEN BERECHTIGUNGSSCHLUESSEL

## NBR1070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : YES

NBR1070 'CONSOLE=*OWN' NUR FUER BEDIENSTATIONEN ZULAESSIG

## NBR1071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1071 HAUPTBEDIENSTATION IST '(&00)'

## NBR1072

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1072 BEDIENSTATION '(&00)' UNBEKANNT

## NBR1073

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : YES

NBR1073 KEINE DER ANGEGEBENEN BEDIENSTATIONEN GEFUNDEN. '/SHOW-CONSOLE-STATUS' ABGEWIESEN

## NBR1074

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : YES

NBR1074 EINIGE BEDIENSTATIONEN IN '/SHOW-CONSOLE-STATUS' NICHT GEFUNDEN. KOMMANDO NUR TEILWEISE AUSGEFUEHRT

## NBR1075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1075 BERECHTIGUNGSNAME '(&00)' PROZESSOR '(&01)' STATION '(&02)'

## NBR1076

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1076 BERECHTIGUNGSNAME '(&00)' ZUSTAENDE: (&01)

## NBR1077

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1077 BEDIENSTATION '(&00)' ZUSTAENDE: (&01)

## NBR1078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR1078 BEDIENSTATION '(&00)' OPERATOR-ID '(&01)'

## NBR1079

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1079 BERECHTIGUNGSNAME '(&00)' OPERATOR-ID '(&01)'

## NBR1080

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1080 KOMMANDO NUR VON PHYSIKALISCHEN BEDIENSTATIONEN ZULAESSIG

## NBR1081

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1081 DIESE BEDIENSTATION IST DIE HAUPTBEDIENSTATION. '/REQUEST-MAIN-CONSOLE-FUNCTIONS' IGNORIERT

## NBR1082

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1082 '/REQUEST-MAIN-CONSOLE-FUNCTIONS' VON DER HAUPTBEDIENSTATION ZURUECKGEWIESEN

## NBR1083

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1083 '/REQUEST-MAIN-CONSOLE-FUNCTIONS' GESPERRT. SPAETER NOCH EINMAL VERSUCHEN

## NBR1084

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1084 '/REQUEST-MAIN-CONSOLE-FUNCTIONS' WEGEN SPEICHER- ODER TASKSAETTIGUNG MOMENTAN NICHT MOEGLICH

## NBR1085

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1085 SOLL '(&00)' HAUPTBEDIENSTATION WERDEN? ANTWORT (Y=JA, N=NEIN)

## NBR1099

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR1099 DER PARAMETER 'SYSLST' IST FUER BEDIENSTATIONEN NICHT ZUGELASSEN

## NBR1111

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1111 KEINE AUSGABE VON KOMMANDO/SERVER-VERKNUEPFUNGEN, AUSGABEMENGE LEER

## NBR1112

Destination: CONSOLE Routing code: K Weight: 99

Warranty : NO

NBR1112 KEINE KOMMANDO/SERVER-VERKNUEPFUNG, ANGEGEBENER ENTRY-NAME SYMBOLISIERT KEINE BEKANNTE ENTRY-ADRESSE

## NBR1113

Destination: CONSOLE Routing code: K Weight: 99

Warranty : NO

NBR1113 KEINE KOMMANDO/SERVER-VERKNUEPFUNG, BETREFFENDES KOMMANDO VERFUEGT BEREITS UEBER MAXIMALE ANZAHL VON VERKNUEPFUNGEN

## NBR1114

Destination: CONSOLE Routing code: K Weight: 99

Warranty : NO

NBR1114 KEINE KOMMANDO/SERVER-ENTKNUEPFUNG, ZUTREFFENDE VERKNUEPFUNG EXISTIERT NICHT ODER SERVER IST STATISCH DEFINIERT

## NBR1115

Destination: CONSOLE Routing code: K Weight: 99

Warranty : NO

NBR1115 SEMANTISCHER OPERANDEN-FEHLER

## NBR1116

Destination: CONSOLE Routing code: K Weight: 99

Warranty : NO

NBR1116 INTERNER FEHLER. DIAGNOSE-INFORMATION ERSTELLT

## NBR1117

Destination: CONSOLE Routing code: K Weight: 99

Warranty : NO

NBR1117 KOMMANDONAME '(&00)' KANN NICHT ALS SAME-NAME VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

Der Kommandoname (&00) kann nicht als SAME-NAME benutzt werden, da er
bereits anderweitig belegt ist oder da er nicht kuerzer ist als der
Kommandoname auf den er sich bezieht.

## NBR1118

Destination: CONSOLE Routing code: K Weight: 99

Warranty : NO

NBR1118 KOMMANDO /CONNECT-CMD-SERVER ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT MIT MINDESTENS EINEM ABGEWIESENEN SAME-NAME

### Bedeutung

/CONNECT-CMD-SERVER wurde erfolgreich ausgefuehrt. Es wurde aber
mindestens ein als SAME-NAME angegebener Kommandoname abgewiesen,
da dieser bereits anderweitig belegt ist.

## NBR1119

Destination: CONSOLE Routing code: K Weight: 99

Warranty : NO

NBR1119 KOMMANDO /CONNECT- ODER /DISCONNECT-CMD-SERVER KOMMT NICHT VON EINER $CONSOLE-ANWENDUNG

### Bedeutung

Die Kommandos /CONNECT-CMD-SERVER bzw. /DISCONNECT-CMD-SERVER koennen
nicht von einem physikalischen Bedienungsplatz, sondern nur von
$CONSOLE-Anwendungen eingegeben werden.

## NBR1121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBR1121 DIE OPERATOR-TASK KONNTE SICH NICHT AN DAS SUBSYSTEM SDF ANSCHLIESSEN

### Bedeutung

Bei der erstmaligen Kommandoausfuehrung in einer Operator-Task,
konnte konnte kein Anschluss an das Subsystem SDF erfolgen. Das
Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Benachrichtigen sie bitte den Systemverwalter.

## NBR1122

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1122 MELDUNGSAUFBAU ABFRAGEN MIT /HELP-MSG-INFORMATION MSG-IDENTIFICATION=NBR1123

## NBR1123

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1123 STRUKTUR DER AUSGABEN VON /SHOW-CMD-ATTRIBUTES:

### Bedeutung

! Kommando !S!K!T!M! Server !KIL!V!P!
+-------------+ ! ! ! ! ! ! ! !
! Schloss ! ! ! ! ! ! ! !
+---------------+ ! ! ! ! ! ! !
! Kennwort P=ja ! ! ! ! ! ! !
! moeglich N=nein ! ! ! ! ! ! !
+-----------------+ ! ! ! ! ! !
! Typ I=int E=ext ! ! ! ! ! !
+-------------------+ +-----------+ ! ! !
! Methode des Aufrufs ! ! ! !
! S=SDF $=$CONSOLE D=direkt ! ! ! !
! - = nicht verfuegbar ! ! ! !
+---------------------------------+ ! ! !
! Kommun.-Intervall Einheit = 5 Sek. ! ! !
+-------------------------------------+ ! !
! Kommandoverwaltbarkeit A=ja N=nein ! !
+---------------------------------------+ !
! Prioritaet des Servers 1=max 4=min !
+-----------------------------------------+

## NBR1124

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1124 KOMMANDO /CONNECT-CMD-SERVER MIT OPERAND COMPLETION-CONTROL=YES KOMMT NICHT VON ANWENDUNG MIT $CONSOLE-SCHNITTSTELLENVERSION 2

## NBR1125

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1125 KOMMANDO AUSGEFUEHRT ABER AUTHORIZATIONS-CODE UND / ODER SAME-NAME IGNORIERT

### Bedeutung

Berechtigungsschloss bzw. Synonyme koennen nur bei erstmaliger Anmeldung
angegeben werden.

## NBR1199

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1199 INTERNER SYSTEMFEHLER IN DER UCON-TASK

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung eines in einer Benutzertask eingegebenen
Operator-Kommandos ist in der UCON-Task ein schwerwiegender Fehler
aufgetreten.

### Maßnahme

Bitte Diagnoseunterlagen (SLED) erstellen und den Kundendienst
informieren.

## NBR1200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1200 TASK '(&01)' FUER OPERATOR '(&00)' AN SUBSYSTEM OPERATING ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Benutzertask (&01) mit angegebener Kennung (&00) hat sich erfolgreich
an das Subsystem Operating angeschlossen. Damit ist die SCI-Schnittstelle
fuer diese Task nutzbar.

## NBR1201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1201 VERBINDUNG ZUM SUBSYSTEM OPERATING FUER TASK '(&01)' DES OPERATORS '(&00)' ABGEBAUT

### Bedeutung

Die Verbindung zum Subsystem Operating der Task (&01) des Operators (&00)
wurde abgebaut. Die Schnittstelle SCI steht fuer diese Task nicht mehr zur
Verfuegung.

## NBR1202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1202 '(&00)' ANWEISUNGEN FUER PHYSIKALISCHE KONSOLEN WERDEN NUR FUER *IPL AUSGEWERTET

## NBR1203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1203 DER OPERAND 'REPLACEMENT' IM 'DEFINE-CONSOLE' PARAMETERSATZ WIRD IGNORIERT

## NBR1206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 66

Warranty : NO

NBR1206 BERECHTIGUNGSSCHLOSS '@' FUER KOMMANDO (&00) ZWINGEND

## NBR1207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 66

Warranty : NO

NBR1207 SET-CODE ANWEISUNGEN NUR FUER DIE IPL-KONSOLE ERLAUBT

## NBR1210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1210 FEHLER IM KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL ZWISCHEN BENUTZER-TASK UND UCON-TASK

### Bedeutung

In der Kommunikation zwischen Benutzertask (SCI) und UCON-Task ist ein
Fehler im Protokoll aufgetreten.

### Maßnahme

Bitte die Kommandoeingabe wiederholen.

## NBR1211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1211 DIE VERBINDUNG ZWISCHEN BENUTZERTASK UND UCON KONNTE NICHT AUFGEBAUT WERDEN

### Bedeutung

Die zur Kommandoausfuehrung notwendige Verbindung zwischen Benutzertask
und UCON konnte nicht aufgebaut werden.

### Maßnahme

SERSLOG-Datei sichern und den Kundendienst informieren.

## NBR1212

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1212 INTERNER FEHLER WAEHREND DER KOMMANDOBEARBEITUNG

### Bedeutung

Bei der zentralen Bearbeitung eines Operatorkommandos in der Benutzer-
task ist ein interner Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Bitte die SERSLOG-Datei sichern und den Kundendienst informieren.

## NBR1213

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1213 BOERSENAUFTRAG DER UCON-TASK AN DIE BENUTZERTASK VERMISST

### Bedeutung

Im Rahmen des Protokolls zwischen UCON-Task und Benutzertask
hat ein Boersenauftrag die Benutzertask nicht erreicht. Das
Kommando wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Kommandoeingabe bitte wiederholen.

## NBR1214

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1214 DIE ANTWORT KONNTE DEM FRAGESTELLER NICHT ZUGESTELLT WERDEN

### Bedeutung

Die im Rahmen des Kommandodialogs eingegebene Antwort konnte dem Frage-
steller nicht zugestellt werden. Die Kommandobearbeitung wurde abge-
brochen.

### Maßnahme

Kommandoeingabe bitte wiederholen.

## NBR1215

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1215 EINGEGEBENES KOMMANDO UEBERSCHREITET ERLAUBTE LAENGE

### Bedeutung

Das eingegebene Kommando ueberschreitet die bei Ausfuehrung
ueber die Programmschnittstelle CMD erlaubte Maximallaenge von
2044 Zeichen.

### Maßnahme

Eingabe des Kommandos bei Verwendung eindeutiger Abkuerzungen
wiederholen.

## NBR1216

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1216 DIE BCAM-ANWENDUNG '$CONSOLE' KONNTE NICHT VERFUEGBAR GEMACHT WERDEN. 'ENABAP'-RETURNCODE '(&00)'

## NBR1217

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR1217 DIE BEREITSTELLUNG DER BCAM-ANWENDUNG '$CONSOLE' WIRD ERNEUT VERSUCHT

## NBR1300

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NBR1300 PLAM VERSION (&00) WIRD ZUM LESEN EINER /RUN PROZEDUR AUS EINER BIBLIOTHEK VERWENDET

## NBR1301

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1301 BEARBEITUNG DES /RUN KOMMANDOS ABGEBROCHEN, WEIL PLAM-MAKRO '(&00)' DEN RETURNCODE (&01) LIEFERTE. RUN-ID '(&02)'

### Bedeutung

Die Bearbeitung eines /RUN Kommandos wurde wegen einem schlechten
Returncode (&01) waehrend eines PLAM-Makroaufrufs '(&00)'
abgebrochen. Betroffene RUN-ID '(&02)'.

### Maßnahme

Der Returncode kann mit '/HELP PLA(&01)' erlaeutert werden.
Bitte lassen Sie den Inhalt und Zustand der Bibliothek vom
Systemverwalter pruefen.

## NBR1302

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NBR1302 ELEMENT '(&00)' AUS BIBLIOTHEK '(&01)' WIRD GELESEN. RUN-ID '(&02)'

## NBR1303

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1303 RUN-ID '(&00)': DAS IM /RUN-KOMMANDO ANGEGEBENE BIBLIOTHEKSELEMENT IST LEER ODER ENTHAELT KEINE SAETZE DER ERWARTETEN SATZART

### Bedeutung

Das im /RUN-Kommando angegebene Bibliothekselement ist leer oder
enthaelt nur Saetze, die der erwarteten Satzart nicht entsprechen.
Gelesen und verarbeitet werden nur Saetze mit Format A und
Satzart 1.

## NBR1304

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1304 RUN-ID '(&00)'. DAS IM /RUN-KOMMANDO ANGEGEBENE BIBLIOTHEKSELEMENT IST GESPERRT. BITTE KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

## NBR1305

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1305 RUN-ID (&00): DIE IM /RUN KOMMANDO ANGEGEBENE BIBLIOTHEK EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die im /RUN-Kommando angegebene Bibliothek existiert nicht.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie auch die Cat-Id, User-Id und ggf. die
Verfuegbarkeit des Katalogs.

## NBR1306

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1306 DIE IM /RUN KOMMANDO ANGEGEBENE BIBLIOTHEKSDATEI EXISTIERT ZWAR ALS DATEI, IST ABER KEINE BIBLIOTHEK

### Bedeutung

Die Datei, die im /RUN Kommando als Bibliothek angegeben wurde,
existiert zwar als Datei, ist aber keine Bibliothek.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die Dateiattribute.

## NBR1307

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1307 RUN-ID '(&00)': BIBLIOTHEKSELEMENT IM /RUN KOMMANDO NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die im /RUN-Kommando angegebene Bibliothek existiert zwar, doch das
angegebene Element wurde darin nicht gefunden. Moegliche Ursachen:
- Das Element existiert nicht.
- Das Element hat nicht den Elementtyp 'J'.
- Die Bibliothek ist leer.

### Maßnahme

Bitte lassen Sie den Inhalt der Bibliothek vom Systemverwalter
ueberpruefen.

## NBR1308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1308 RUN-ID '(&00)': PASSWORT FUER BIBLIOTHEK IN /RUN-KOMMANDO FEHLT ODER IST FALSCH ODER ANDERWEITIG FEHLENDE BERECHTIGUNG

## NBR1309

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR1309 RUN-ID '(&00)': PLAM NICHT VERFUEGBAR. /RUN-KOMMANDO MIT BIBLIOTHEK NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Bibliothekszugriffsmethode PLAM ist derzeit nicht verfuegbar.
Dadurch koennen nur solche /RUN-Kommandos verarbeitet werden, die
keine Bibliotheken verwenden.

### Maßnahme

Bitte verstaendigen Sie den Systemverwalter.
Wenn PLAM wieder verfuegbar ist, kann das /RUN-Kommando wiederholt
werden.

## NBR1310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1310 RUN-ID '(&00)': DIE IM /RUN-KOMMANDO ANGEGEBENE FREMDE BIBLIOTHEK IST NICHT SHARABLE ODER MIT GUARDS GESCHUETZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Im /RUN -Kommando wurde als Bibliothek eine Datei angegeben, die
sich auf einer fremden Kennung befindet und nicht mehrbenutzbar
oder mit GUARDS auch gegen Lesen geschuetzt ist. Das Kommando
kann nicht ausgefuehrt werden.
Ferner konnte nicht geprueft werden, ob die als Bibliothek
angegebene Datei tatsaechlich eine Bibliothek ist.

### Maßnahme

Verstaendigen Sie bitte den Eigentuemer der Bibliothek oder Datei.

## NBR1311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1311 PLAM VERSION (&00) ZU ALT. KOMMANDO /RUN ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das /RUN-Kommando setzt bei Verwendung von Bibliotheken voraus,
dass die PLAM-Version mindestens V3.4A ist. Mit der derzeit
eingesetzten PLAM-Version (&00) koennen nur solche /RUN-Kommandos
verarbeitet werden, die keine Bibliotheken verwenden.

### Maßnahme

Bitte verstaendigen Sie den Systemverwalter.

## NBR1312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR1312 DIE IM /RUN KOMMANDO ANGEGEBENE BIBLIOTHEK IST MIGRIERT.

### Bedeutung

Zur Vermeidung von Wartezeiten in der Systembedienung wurde das
/RUN Kommando nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Bitte lassen Sie die Bibliothek durch den Eigentuemer oder den
Systemverwalter wieder zugreifbar machen.

## NBR2000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR2000 SPEICHERMANGEL. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## NBR3000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3000 SYSTEM-EVENT-STREAM-FILE '(&00)' GEOEFFNET

### Bedeutung

Die zentrale System-Event-Stream-File '(&00)' wurde waehrend der
erfolgreichen Initialisierung der System-Event-Stream-Task geoeffnet.

## NBR3001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3001 SYSTEM-EVENT-STREAM-FILE '(&00)' NACH ERFOLGREICHER RECOVERY DER SEST WIEDER GEOEFFNET

### Bedeutung

Die zentrale System-Event-Stream-File '(&00)' wurde nach dem
erfolgreichen Wiederanstarten der System-Event-Stream-Task erneut
geoeffnet.

## NBR3002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3002 EVENT-STREAM-SERVICE NORMAL BEENDET

### Bedeutung

Waehrend der Systembeendigung wurde der Event-Stream-Service normal
beendet.

## NBR3010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3010 INITIALISIERUNGSFEHLER IN SEST. SYSTEM-ESS NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Bei der Initialisierung der System-Event-Stream-Task (SEST) ist ein
schwerwiegender Fehler aufgetreten. Die Funktionalitaet des ESS ist
in dieser Session nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Bitte den Kundendienst informieren.

## NBR3011

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3011 RECOVERY-FEHLER IN SEST. SYSTEM-ESS NICHT MEHR VERFUEGBAR

### Bedeutung

Bei der Task-Recovery der System-Event-Stream-Task (SEST) ist ein
schwerwiegender Fehler aufgetreten. Die Funktionalitaet des System-
ESS ist in dieser Session nicht mehr verfuegbar.

### Maßnahme

Bitte den Kundendienst informieren.

## NBR3012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3012 INITIALISIERUNGSFEHLER IN UEST '(&00)' DER KENNUNG '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend der Initialisierung der User-Event-Stream-Task '(&00)' fuer
Kennung '(&01)' ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter informieren.

## NBR3013

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3013 FEHLER IN ESS. ES-TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Innerhalb des ESS ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Die
ES-Task wurde abnormal beendet.

### Maßnahme

Bitte den Kundendienst informieren.

## NBR3014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3014 TERMINIERUNGS-FEHLER IN UEST '(&00)' DER KENNUNG '(&01)'

### Bedeutung

Bei der Task-Terminierung der User-Event-Stream-Task '(&00)' der
Kennung '(&01)' ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter benachrichtigen.

## NBR3015

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

NBR3015 REORGANISATION DER SYSTEM EVENT STREAM FILE '(&00)' IST ERFOLGT

### Bedeutung

Die Reorganisation der System Event Stream File ist erfolgt, weil die
Groesse der SYSTEM EVENT STREAM FILE die im Klasse-2-Systemparameter
NBESSIZE eingestellte Groesse (fast) erreicht hat.
Bei der Reorganisation werden die aeltesten protokollierten Saetze der
Datei geloescht.

### Maßnahme

Das Meldungsaufkommen im System, die Einstellung der zu protokollierenden
Anteile in den zugewiesenen System-Ereignisstroemen (Kommando
/ASSIGN-SYSEVENT ... ADD-SYNCH-EVENTS=...) beeinflussen direkt die zu
erwartende Groesse der SYSTEM EVENT STREAM Datei
$SYSAUDIT.SYSLOG.ESS.SYSTEM.

## NBR3016

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3016 STAENDIGER DMS-FEHLER '(&00)' BEI DER VERARBEITUNG DER SYSTEM EVENT STREAM DATEI (R=RETRY / T=TERMINATE) ?

### Bedeutung

Waehrend der Protokollierung in der SYSTEM EVENT STREAM Datei ist ein
andauernder DMS-Fehler aufgetreten. Moegliche Antworten des Operators:
R=RETRY: Der DMS-Zugriff wird nach Fehlerbehandlung (task recovery)
erneut versucht (Standardwert).
T=TERMINATE: Die Protokollierung in der SYSTEM EVENT STREAM Datei
wird beendet. In der laufenden Session ist der System-
Ereignisstrom nicht mehr verfuegbar.

### Maßnahme

Entsprechende Massnahmen die zur Aufloesung des DMS-Fehlers fuehren
ergreifen. Ist dies nicht moeglich, die Frage mit T=TERMINATE
beantworten. Das Ignorieren der Frage kann zu schwerwiegenden
Engpaessen des Systemspeichers fuehren.

## NBR3017

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3017 DMS-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER VERARBEITUNG DES PUT-MAKROS FUER EVENT STREAM DATEI: (&01)

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung des PUT-Makros fuer die EVENT STREAM Datei ist
der angegebene DMS-Fehler aufgetreten.
Die interne Fehlerbehandlung wurde gestartet.

### Maßnahme

Falls moeglich Massnahmen ergreifen, die zur Aufloesung der Fehler-
situation fuehren.

## NBR3018

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR3018 DMS-FEHLER '(&00)' BEI ZUGRIFFEN AUF DIE EVENT STREAM DATEI: (&01)

### Bedeutung

Waehrend eines Zugriffs auf die EVENT STREAM Datei ist der
angegebene DMS-Fehler aufgetreten.
Die interne Fehlerbehandlung wurde gestartet.

### Maßnahme

Wenn moeglich Massnahmen ergreifen, die zur Aufloesung der
Fehlersituation fuehren.

## NBR3020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3020 *** TASK RECOVERY FUER TASK 'SEST' WAR ERFOLGREICH ***

### Bedeutung

Der Wiederanlauf der System Event Stream Task 'SEST' war erfolgreich,
nachdem ein vorangegangener, schwerwiegender Fehler zur abnormalen
Beendigung der SEST gefuehrt hat.

### Maßnahme

Bitte den Kundendienst informieren.

## NBR3021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3021 *** UHRZEITUMSTELLUNG WINTERZEIT/SOMMERZEIT IST ERFOLGT ***

### Bedeutung

In der Zeit zwischen der Protokollierung des vorhergehenden und des
aktuellen Satzes ist die saisonbedingte Zeitumstellung von Winterzeit
auf Sommerzeit (bzw. umgekehrt) erfolgt.

## NBR3022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3022 INITIALISIERUNGSFEHLER IN UEST

### Bedeutung

Waehrend der Initialisierung der User-Event-Stream-Task ist ein
schwerwiegender Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter informieren.

## NBR3100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3100 EREIGNISSTROM '(&00)' MIT TSN '(&01)' DER USER-TASK '(&02)' ZUGEORDNET

### Bedeutung

Aufgrund des Kommandos /ASSIGN-SYSEVENT wurde der user-task '(&02)'
der Ereignisstrom '(&00)' zugewiesen.

### Maßnahme

Die Zuweisung kann mit dem Kommando /ASSIGN-SYSEVENT TO=*DUMMY wieder
aufgehoben werden.

## NBR3102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3102 LOG-ID '(&00)' DES EREIGNISSTROMS NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Die gewaehlte LOG-ID des Ereignisstroms ist nicht eindeutig.

### Maßnahme

Im Kommando /ASSIGN-SYSEVENT ist eine eindeutige LOG-ID anzugeben.

## NBR3103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3103 KEIN EREIGNISSTROM ZUGEORDNET

### Bedeutung

Der eigenen Task ist aktuell kein Ereignisstrom zugewiesen.

### Maßnahme

Zuweisen eines Ereignisstroms mit dem Kommando /ASSIGN-SYSEVENT.

## NBR3104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3104 KEIN EREIGNISSTROM ENTSPRICHT DEN AUSWAHLKRITERIEN

## NBR3105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3105 KEIN EREIGNISSTROM IN VERWALTUNG

## NBR3106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3106 EREIGNISSTROM '(&00)' BEREITS ZUGEWIESEN, OPERAND OPEN-MODE=*CREATE ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein bereits existierender Ereignisstrom kann nicht mit OPEN-MODE=*CREATE
erneut zugewiesen werden.

### Maßnahme

Die Eingabe von /ASSIGN-SYSEVENT kann mit OPEN-MODE=*OUTPUT oder
OPEN-MODE=*EXTEND wiederholt werden.

## NBR3107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3107 USER-EVENT-STREAM-FILE '(&00)' GESPERRT, KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die User-Event-Stream-File '(&00)' ist gesperrt und kann derzeit nicht
geoeffnet werden.

### Maßnahme

Pruefen, ob eine Praesentationsfunktion die Datei geoeffnet hat.

## NBR3108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3108 EREIGNISSTROM '(&00)' NICHT VORHANDEN

## NBR3110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3110 EREIGNISSTROM '(&00)' DER TASK '(&02)' MIT KENNUNG '(&01)' GESCHLOSSEN

## NBR3111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3111 FEHLER BEIM ERZEUGEN DER UEST

## NBR3112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3112 SYSTEM EVENT STREAM TASK 'SEST' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

In dieser Session ist der ESS fuer System Event Streams nicht
verfuegbar, weil die zentrale Task 'SEST' nicht mehr existiert.

## NBR3113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3113 WEGEN /SHUTDOWN QUIET KEIN EREIGNISSTROM ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Nach Eingabe von /SHUTDOWN QUIET zur Vorbereitung der
Systembeendigung wird kein Ereignisstrom mehr zugewiesen.

## NBR3114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3114 ZUGEHOERIGE ES-DATEI '(&00)' NICHT KATALOGISIERT

### Bedeutung

Die dem angegebenen Ereignistrom zugehoerige ES-Datei ist nicht
katalogisiert, die Praesentationsfunktion kann somit nicht ausgefuehrt
werden. Die Ursache dafuer ist, dass der Ereignisstrom soeben
beendet wurde.

## NBR3115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3115 SUBSYSTEM FHS-TPR NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das Subsystem FHS-TPR ist nicht verfuegbar. Der Aufruf des
Praesentationsdienstes wurde abgebrochen, da eine Maskenaufbereitung zur
Zeit nicht moeglich ist.

## NBR3116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3116 BENOETIGTE FHS-MASKENBIBLIOTHEK NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Der Dateiname der Maskenbibliothek der Subsysteme BS2CP und/oder FHS-TPR
ist ungueltig. Der Installationspfad konnte weder mit Hilfe von IMON
bestimmt werden, noch wurde die Datei auf dem Standardinstallationspfad
(Kennung TSOS) gefunden.

### Maßnahme

Verstaendigen Sie bitte Ihren Systemverwalter!

## NBR3199

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NBR3199 INTERNER FEHLER IM KOMMANDOSERVER

## NBR4711

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBR4711 (&00)-FEHLER IN MODUL '(&01)'. RETURN-CODE '(&02)'

## NBR4712

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR4712 '(&00)' FEHLER IM MODUL NBOFILT - SERSLOG-EINTRAG WIRD GESCHRIEBEN

## NBR4713

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR4713 '(&00)' FEHLER IM MODUL NBOCSTA - SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN

## NBR4714

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR4714 '(&00)' FEHLER IM MODUL NBOMFRA - SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN

## NBR4715

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

NBR4715 '(&00)' FEHLER IM MODUL NBORUNP - SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN

©2025 Fujitsu | BS2000 Systemmeldungen